采购需求
	一、采购清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	教学家具

	1
	双人课桌椅
	桌子规格：1200*420*650-760mm（高度可调节）。 
椅子规格：1200*320*350-450mm（高度可调节,带靠背）。
	210
	套
	整体结构要求：双人连体可升降钢木课桌椅，整体采用钢木结构、穿孔式四脚固定升降结构，具备多级高度调节功能。独立双靠背分体设计，功能尺寸严格符合国家标准，适配中小学不同身高学生使用。
1.钢架结构、管材规格要求：所有钢制管材均采用高频焊接钢管，承重主管材壁厚≥1.5mm，所有管材尺寸为净尺寸，误差控制在±0.3mm以内。
2.课桌钢架管材要求
桌架主主管：采用≥60×30×1.5mm 高频椭圆管。
升降套管结构：采用内外套管升降结构，外管≥60×30×1.5mm，内管≥50×20×1.5mm，内置加长内滑套。
横向支撑管：整体横撑统一采用≥50×20×1.5mm高频椭圆管，多层横向加固。
桌面支撑方管：桌面底部承重支撑采用≥30×30×1.2mm方形焊管。
3.课椅钢架管材要求
座椅主架主管：采用≥60×30×1.5mm 高频椭圆管，承重能力强。
座椅升降套管：升降内外套管规格与课桌一致，外管≥60×30×1.5mm、内管≥50×20×1.5mm，带加长滑套，升降定位精准、稳固。
座椅横支撑管：采用≥50×20×1.5mm 椭圆管多点位加固。
钢架表面处理要求：所有钢架整体采用环保静电粉末喷涂工艺。
4.安全紧固结构要求：所有钢架螺栓连接点位，全部标配防退安全锁紧螺母，所有焊接部位满焊、焊口打磨平整光滑。
5.钢制桌兜要求：课桌配备一体式钢制书斗（桌兜），外形尺寸：≥980×320×150mm。采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板整体一次性冲压成型，可容纳书本、文具、书包杂物空间充足，边角圆弧钝化处理。
6.桌面、椅面、靠背板材要求：▲（1）板材基材要求：桌面、座椅面板、靠背板统一采用E0级实木多层板，含水率符合标准。（2）板材厚度：板材净厚度≥18mm。
7.封边要求：板材四周采用一体注塑全包边，无脱落、无翘边、无开裂。
8.固定安装要求：单块面板统一采用6颗专用拉铆钉固定。
9.颜色要求：板材整体颜色为标准榉木色
10.功能要求：所有桌腿、椅腿底部接地位置，均加装橡胶防滑脚垫，双人课桌左右两侧各配置专用钢制书包挂钩，采用螺栓紧固式安装。

	2
	图书架
	800X400X1600mm
	7
	组
	整体结构要求：采用板式组合结构，承重性能强、防潮耐腐、环保无异味。整体颜色支持定制。
1.桌面基材要求：▲（1）图书架所有层板、侧板、顶板、底板、背板等主体板式基材，均采用国产E0级实木多层板，环保等级达到国家标准。（2）板材厚度：主体承重板材标准厚度≥25mm。
PVC封边要求
2.所有板材裸露四边，全部采用≥1.5mm加厚专用PVC封边条全包边处理。
▲3.胶水：采用高品质热熔胶。

	3
	批改作业桌
	1200X500X760mm
	7
	张
	整体结构要求：钢木结构式办公桌，采用独立分体钢制框架+加厚环保板式台面组合结构，不含副台、不含移动推柜。
1.台面板材材质要求：▲（1）桌面基材采用国产E0级中密度双贴面板，环保等级达到国家标准。（2）板材厚度：桌面成品净厚度为≥25mm，厚度公差严格控制在±0.2mm以内。
2.PVC封边要求：桌面所有裸露边缘全部采用≥1.2mm加厚高强度PVC专用封边条全包裹封边处理  
3.五金配件要求
配备高精密锁具：互开率低至1/10000，防盗保密、开合顺畅、故障率低；
静音缓冲门铰：内置液压缓冲结构，承重≥25kg，可稳定开合3万次以上，缓冲静音、坚固耐用；
配备三节静音导轨。

	4
	教师看护午休椅
	常规
	7
	把
	1.采用稳固一体式四脚钢架结构设计，座椅底部采用整体加厚钢板承重，座椅座面、靠背表层采用黑色环保西皮材质，厚度≥1.5mm；
▲2.阻燃高弹定型海绵，底部承重棉密度≥40kg/m³，回弹率≥35%。

	5
	教师凳
	常规
	14
	把
	1.低靠背可叠放座椅，整体采用环保PP一体式注塑成型结构，无拼接、无组装配件

	6
	书包柜（核心产品）
	310X390X500mm（定制号码牌）
	420
	门
	整体结构要求：校园专用一体式ABS注塑储物柜，柜体整体采用科学榫接咬合结构，板面背部合理布局多组一体化加强筋，加强筋与板面一体注塑成型，无后期粘贴、无二次固定，全方位提升柜体承重与抗形变能力。
1.柜体底座高度：专用一体注塑加高底座，底座净高度≥100mm，离地悬空设计。上下板厚度≥30mm、底座高度≥100mm。
▲2.铰链材质：全部采用高强度加厚尼龙铰链，有害物质邻苯二甲酸酯总量≤0.1%
3.每门标配防盗插销+安全拉手。

	办公家具

	1
	办公桌
	1600X800X760mm（钢制挡腿板）
	30
	组
	整体结构要求：钢架板式结合式标准办公桌，整体采用独立钢架支撑结构设计，无副台、不含三抽推柜。
1.桌面基材材质要求：▲（1）办公桌台面基材采用国产E0级中密度双贴面板，环保等级达到国家标准。（2）板材厚度规格：桌面整体净厚度为≥25mm，整体厚度公差±0.2mm。
2.PVC封边要求：桌面所有裸露边缘全部采用≥1.2mm加厚专用PVC耐磨封边条全覆盖封边处理。
3.五金配件要求
配备高精密锁具：互开率低至1/10000，防盗保密、开合顺畅、故障率低；
静音缓冲门铰：内置液压缓冲结构，承重≥25kg，可稳定开合3万次以上，缓冲静音、坚固耐用；
配备三节静音导轨。

	2
	三抽推柜
	450X550X650mm
	60
	组
	整体结构要求：专用全钢三抽连锁移动推柜，整体采用全钢制一体式钣金结构，配备三抽屉分层收纳结构，支持一键连锁锁闭功能。
1.主体板材材质要求：标准板厚：柜体整体钣金成型板材厚度为≥0.8mm，公差控制在±0.05mm以内。
2.五金配件要求
配备高精密锁具：互开率低至1/10000，防盗保密、开合顺畅、故障率低；
静音缓冲门铰：内置液压缓冲结构，承重≥25kg，可稳定开合3万次以上，缓冲静音、坚固耐用；
配备三节静音导轨。

	3
	办公椅（午休）
	常规（靠背五档可调节）
	30
	把
	整体结构要求：高背多功能午休办公椅，整体采用人体工程学一体式设计，集办公久坐、靠背休憩、平躺午休多功能于一体。整体结构稳固、承重均衡、升降顺畅、支撑性强，配备独立活动腰靠、固定扶手、静音万向轮、金属五星脚、可伸缩脚托系统。
1.座面材质要求
座面饰面：采用高弹透气专用网布。
座垫填充：采用高密度一体定型海绵。
2.靠背结构与活动腰靠系统要求
靠背主体材质：靠背背板采用高强度PP原生工程塑料一体注塑成型。
独立活动腰靠：配备专属动态活动腰靠，可随人体坐姿、后仰角度自适应微调贴合腰部。
高背整体设计：采用全高背一体式结构，可完整支撑头部、颈部、背部、腰部、臀部。
3.气压升降调节要求：座椅配置气动升降气泵，采用标准办公椅专用防爆气压杆，通过手柄可轻松实现座椅高度自由调节。
4.底座支撑结构要求（大底盘+钢制五星脚）
大底盘机构：采用加厚加宽高强度承重底盘。
五星脚支架：采用钢制五星脚。
静音移动脚轮要求：五星脚各端点配备静音万向脚轮，可360°自由旋转。

	4
	钢制储物柜
	900X500X1850mm
	15
	组
	整体结构要求：全钢窄边轻奢款储物柜，整体采用加厚冷轧钢板一体钣金成型，配备专用电子一卡通密码锁系统。
1.金属板材材质要求
柜体所有主板材、门板、侧板、层板、背板等钢制结构部件，均采用国标全新冷轧钢板。
标准板材厚度：柜体整体结构钢板厚度为≥0.8mm，板材公差控制在±0.05mm以内。
环保静电塑粉喷涂：采用高品质环保静电粉末喷涂，均匀饱满，无漏喷、薄喷、积粉、颗粒、流挂瑕疵。
2.电子一卡通密码锁系统
柜体配备高端电子一卡通智能密码锁，支持多功能解锁方式。
解锁方式：支持密码解锁可单独使用密码开门。
密码功能：支持自主修改密码、重置密码，密码位数充足，防破解、防试探，具备输错锁定保护功能。
锁体结构：内置高强度防撬锁舌。
3.铰链配件：柜门采用加厚静音专用铰链，开合静音、承重稳定、不易变形。

	5
	钢制更衣柜
	900X500X1850mm
	15
	组
	整体结构要求：全钢窄边轻奢款储物柜，整体采用加厚冷轧钢板一体钣金成型，配备专用电子一卡通密码锁系统。
1.金属板材材质要求
柜体所有主板材、门板、侧板、层板、背板等钢制结构部件，均采用国标全新冷轧钢板。
标准板材厚度：柜体整体结构钢板厚度为≥0.8mm，板材公差控制在±0.05mm以内。
环保静电塑粉喷涂：采用高品质环保静电粉末喷涂，均匀饱满，无漏喷、薄喷、积粉、颗粒、流挂瑕疵。
2.电子一卡通密码锁系统
柜体配备高端电子一卡通智能密码锁，支持多功能解锁方式。
解锁方式：支持密码解锁可单独使用密码开门。
密码功能：支持自主修改密码、重置密码，密码位数充足，防破解、防试探，具备输错锁定保护功能。
锁体结构：内置高强度防撬锁舌。
3.铰链配件：柜门采用加厚静音专用铰链，开合静音、承重稳定、不易变形。

	6
	钢制文件柜
	900X500X1850mm
	10
	组
	整体结构要求：全钢窄边轻奢款储物柜，整体采用加厚冷轧钢板一体钣金成型，配备专用电子一卡通密码锁系统。
1.金属板材材质要求
柜体所有主板材、门板、侧板、层板、背板等钢制结构部件，均采用国标全新冷轧钢板。
标准板材厚度：柜体整体结构钢板厚度为≥0.8mm，板材公差控制在±0.05mm以内。
 环保静电塑粉喷涂：采用高品质环保静电粉末喷涂，均匀饱满，无漏喷、薄喷、积粉、颗粒、流挂瑕疵。
2.电子一卡通密码锁系统
柜体配备高端电子一卡通智能密码锁，支持多功能解锁方式。
解锁方式：支持密码解锁可单独使用密码开门。
密码功能：支持自主修改密码、重置密码，密码位数充足，防破解、防试探，具备输错锁定保护功能。
锁体结构：内置高强度防撬锁舌。
3.铰链配件：柜门采用加厚静音专用铰链，开合静音、承重稳定、不易变形。

	7
	实木架子床
	双人架子床，床宽1100mm
	20
	套
	整体结构要求：采用实木一体结构设计，无人造板、无密度板、无拼接杂木。床体底部标配实木床下收纳柜，柜体与床架同材质。配套台阶式专用爬梯，踏步防滑处理。
1.主体板材材质要求
床架所有主受力立柱、床边横梁、护栏、爬梯、床板支撑等主体结构，均采用实木材质，无拼接、无贴皮。
2.环保油漆涂装要求
整床实木部件全部采用高聚酯环保油漆多层涂装工艺。
3.尺寸要求
床腿主立柱：采用≥55mm×70mm 加厚实木方料，为主承重结构。
床边横梁：采用≥30mm×120mm 加宽加厚实木板材。
二层安全护栏：护栏实木规格≥60mm×23mm。
床板厚度：专用实木床板，厚度≥15mm。
床板承重龙骨：床底支撑龙骨采用≥30mm×45mm 实木方条。

	8
	桌布
	1400X500X750mm（加厚绒布）
	8
	组
	1.桌布采用加厚高密度短绒丝绒面料具备抗皱免熨、耐磨防滑、防尘防水、遮光吸光、隔音隔热等多重优异性能，支持任意尺寸裁剪定制。

	9
	打印桌
	1200X400X600mm
	3
	张
	整体结构要求：采用钢木结合稳固结构设计，桌面基材采用国产E0级中密度双贴面板，达到国家环保标准。
1.桌面基材材质要求：板材厚度规格：桌面成品标准厚度为≥25mm。
2.PVC封边要求：桌面所有裸露边缘全部采用≥1.2mm加厚专用PVC耐磨封边条全覆盖封边处理。
3.五金配件要求：配备三节静音导轨。
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