工程量清单：
	工程名称：电气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	配电
	
	
	

	1
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.类型:强电金属桥架
2.规格:300*100
3.类型:桥架支撑架
4.含盖板、隔板
[工作内容]
1.电缆桥架安装
	m
	46.2

	2
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.类型:强电金属桥架
2.规格:200*100
3.类型:桥架支撑架
4.含盖板、隔板
[工作内容]
1.电缆桥架安装
	m
	51.93

	3
	桥架支撑架
	[项目特征]
1.类型:强电金属桥架
[工作内容]
1.安装
	t
	0.079

	4
	成套配电箱
	1.名称：配电箱 AP-CF
2.规格：非标
	台
	1

	5
	成套配电箱
	1.名称：配电箱 1AP、2AP、3AP
2.规格：非标
	台
	3

	6
	成套配电箱
	1.名称：配电箱 ZAP
2.规格：非标
3.挂墙明装
4.接线端子：2.5mm2（6个）
	台
	1

	7
	成套配电箱
	1.名称：配电箱 AP-DT
2.规格：非标
3.挂墙明装
4.接线端子：2.5mm2（13个）
	台
	1

	8
	荧光灯
	1.名称:红外感应节能吸顶灯(LED)
2.规格：32W
	套
	11

	9
	荧光灯
	1.名称:节能型双管灯(LED)
2.规格:2x18W
	套
	1

	10
	普通灯具
	1.名称:壁灯(电井)
2.规格:
	套
	3

	11
	插座
	1.名称:安全型单相二三极暗插座
2.规格:250V  10A
	个
	1

	12
	照明开关
	1.名称:暗装单联单控开关
2.规格:250V  10A
	个
	1

	13
	插座
	1.名称:安全型单相二三极暗插座（电井）
2.规格:250V  10A
	个
	3

	14
	照明开关
	1.名称:暗装单联单控开关（电井）
2.规格:250V  10A
	个
	3

	15
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装
	个
	15

	16
	接线盒
	1.名称:开关盒
2.安装
	个
	8

	17
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC150
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	7.75

	18
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC100
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	6.3

	19
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC65
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	17.1

	20
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	5.5

	21
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	34.88

	22
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:电线管
3.规格:JDG20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	100.17

	23
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	218.14

	24
	电力电缆
	1.名称:室内
2.型号:WDZB-YJY-4x16+1x16
3.敷设方式:管内敷设
	m
	53.6

	25
	电力电缆
	1.名称:室内
2.型号:WDZB-YJY-4x25+1x16
3.敷设方式:管内敷设
	m
	154.3

	26
	电力电缆
	1.名称:室内
2.型号:WDZB-YJY-4x50+1x25
3.敷设方式:管内敷设
	m
	10

	27
	电力电缆
	1.名称:室内
2.型号:WDZB-YJY-4x120+1x70
3.敷设方式:管内敷设
	m
	9.25

	28
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	80.6

	29
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	69.76

	30
	配管
	[项目特征]（预留电梯配管）
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	30

	31
	电力电缆
	1.名称:室内（预留电梯电缆）
2.型号:WDZB-YJY-4x16+1x16
3.敷设方式:管内敷设
	m
	30

	32
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.规格:WDZB-YJY-4x16+1x16
	个
	2

	33
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16
	个
	4

	34
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70
	个
	2

	35
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25
	个
	2

	36
	避雷网
	Φ12镀锌圆钢避雷带
	m
	85.2

	37
	接地母线
	1.接地母线材质、规格:基础主筋相互焊接成网状接地体
	m
	187.32

	38
	接地母线
	电井:-40*4镀锌扁钢
	m
	12.3

	39
	接地母线
	电梯:-40*4镀锌扁钢
	m
	12.3

	40
	等电位端子箱、测试板
	1.局部等电位联结端子箱 MEB 
2.等电位末端金属体与绝缘导线连接
	台
	1

	41
	引下线
	1..引下线材质、规格、技术要求（引下形式）:利用柱内对角两根大于Φ16主筋做防雷引下线 
2.断接卡子:4套
3.接地跨接:6处
	m
	73.8

	42
	接地母线
	室外人工接地线-40X4热镀锌扁钢
	m
	8

	43
	接地极
	防雷测试端子
	块
	2

	44
	接地装置
	[项目特征]
1.类别:接地装置调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	
	应急照明
	
	
	

	45
	成套配电箱
	1.名称：配电箱 1ALE箱
2.规格：非标
	台
	1

	46
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	586.6

	47
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2x2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	586.6

	48
	装饰灯
	1.名称:疏散出口标志灯E (TY-BLJC I系列 1W)
2.规格:1W
3.应急时间:巡检、常亮、频闪
	套
	10

	49
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯S(TY-BLJC I系列 1W)
2.规格:1W
3.应急时间:巡检、常亮、频闪
	套
	3

	50
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯F(TY-BLJC I系列 1W)
2.规格:1W
3.应急时间:巡检、常亮、频闪
	套
	6

	51
	装饰灯
	1.名称:墙面方向标志灯(单向不可调)(TY-BLJC I系列 1W)
2.规格:1W
3.应急时间:巡检、常亮、频闪
	套
	33

	52
	装饰灯
	1.名称:吊顶下多信息复合标志灯(TY-BLJC I系列 1W)
2.规格:1W
3.应急时间:巡检、常亮、频闪
	套
	6

	53
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明灯具(TY-ZFJC系列 6W)
2.规格:6W
3.应急时间:巡检、常亮、频闪
	套
	10

	54
	装饰灯
	1.名称:消防应急照明灯具6(TY-ZFJC系列 6W)
2.规格:6W
3.应急时间:巡检、常亮、频闪
	套
	27

	55
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装
	个
	95

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	给水工程
	
	
	

	1
	套管
	1.名称、类型:一般钢套管 DN125
	个
	2

	2
	套管
	1.名称、类型:一般钢套管 DN80
	个
	1

	3
	套管
	1.名称、类型:一般钢套管 DN65
	个
	11

	4
	套管
	1.名称、类型:一般钢套管 DN50
	个
	3

	5
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN70
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：给水管设防结露保温，热保温材料采用10mm橡塑管壳保温，保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	12.88

	6
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：给水管设防结露保温，热保温材料采用10mm橡塑管壳保温，保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	6.56

	7
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：给水管设防结露保温，热保温材料采用10mm橡塑管壳保温，保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	34.33

	8
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：给水管设防结露保温，热保温材料采用10mm橡塑管壳保温，保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	5.26

	9
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：给水管设防结露保温，热保温材料采用10mm橡塑管壳保温，保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	63.58

	10
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：给水管设防结露保温，热保温材料采用10mm橡塑管壳保温，保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。
8.套管：2个
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	21.15

	11
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN15
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：给水管设防结露保温，热保温材料采用10mm橡塑管壳保温，保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。
8.套管：2个
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	4.41

	12
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN15
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	10.21

	13
	阀门
	[项目特征]  
1.类型:自动排气阀 DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	14
	阀门
	[项目特征]  
1.类型:截止阀 DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	15
	阀门
	[项目特征]  
1.类型:截止阀 DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	6

	16
	阀门
	[项目特征]  
1.类型:截止阀 DN40
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	17
	阀门
	[项目特征]  
1.类型:截止阀 DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	18
	水表
	[项目特征] 
1.名称: 水表� DN70
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	19
	水表
	[项目特征] 
1.名称: 水表� DN40
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	20
	阀门
	[项目特征]  
1.类型:闸阀 DN40
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	21
	阀门
	[项目特征]
1.型号、规格:闸阀
2.规格： DN70
3.法兰连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	排水工程
	
	
	

	22
	套管
	1.名称、类型:柔性防水套管 DN100
	个
	4

	23
	阻火圈
	1.材质:阻火圈 DN100
	个
	6

	24
	塑料管
	[项目特征]�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U排水管
4.规格:DN100
5.连接形式:粘结连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	78.39

	25
	塑料管
	[项目特征]�  
1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U排水管 
4.规格:DN75
5.连接形式:粘结连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	14.06

	26
	塑料管
	[项目特征]�  
1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U排水管 
4.规格:DN50
5.连接形式:粘结连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	16.53

	27
	地漏
	1.名称:地漏 DN75
2.材质:器具、附件安装
	个
	1

	28
	地漏
	1.名称:地漏 DN50
2.材质:器具、附件安装
	个
	8

	29
	地面扫除口
	1.名称:清扫口dn110
2.材质:器具、附件安装
	个
	2

	
	卫生器具
	
	
	

	30
	洗脸盆
	1.名称:洗手盆
2.材质:器具、附件安装
	组
	6

	31
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	12

	32
	小便器
	1.名称：小便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	2

	33
	拖把池
	1.名称:拖把池
2.材质:器具、附件安装
	组
	1

	
	雨水工程
	
	
	

	34
	雨水斗�
	[项目特征]
1.规格:87型雨水斗 DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	8

	35
	套管
	1.名称、类型:柔性防水套管 DN150
	个
	2

	36
	塑料管
	[项目特征]�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水
3.材质：UPVC实壁静音排水管
4.规格:DN150
5.连接形式:粘结连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	8.55

	37
	塑料管
	[项目特征]�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水
3.材质:UPVC实壁静音排水管
4.规格:DN100
5.连接形式:粘结连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	103.09

	38
	塑料管
	[项目特征]�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水
3.材质:UPVC实壁静音排水管
4.规格:De75
5.连接形式:粘结连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	14.4

	39
	地漏
	1.名称:地漏 De75
2.材质:器具、附件安装
	个
	4

	
	接隔油池处理
	
	
	

	40
	塑料管
	[项目特征]�
1.安装部位（室内、外）:室内(预留）
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U排水管
4.规格:DN150
5.连接形式:粘结连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	12.6

	41
	套管
	1.名称、类型:柔性防水套管 DN150
	个
	1

	42
	地漏
	1.名称:预留网框式地漏 DN150
2.材质:器具、附件安装
	个
	1

	
	灭火器
	
	
	

	43
	手提式灭火器
	[项目特征]�
1、类型：磷酸铵盐干粉灭火器 2MF/ABC4
[工作内容]
1.安装、调试
	具
	26

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	
	土石方工程
	
	

	1
	挖基坑土方（计入费用汇总）
	1.土的类别:一、二类土
2.开挖深度:室外地坪~基础底标高
3.基底处理方式:原土夯实
	m3
	2259.04

	2
	回填方（计入费用汇总）
	1.填方部位:基坑回填
2.材料品种:原土回填
3.密实度:不小于0.97
	m3
	1897.52

	
	砌筑工程
	
	
	

	3
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:200
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	26.28

	4
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:150
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	42.32

	5
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:100
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	1.99

	6
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:300
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	166.19

	7
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:600
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	155.78

	8
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:镂空砖墙
	m3
	14.62

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	9
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土
	m3
	34.19

	10
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:普通独立基础
	m3
	132.83

	11
	筏形基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:平板式筏形基础
	m3
	5.25

	12
	基础连系梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	9.23

	13
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.墙体厚度:250
4.墙体形式:直形墙
	m3
	24.02

	14
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	157.65

	15
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.板形式:有梁板
	m3
	219.52

	16
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.板形式:平板
	m3
	36.86

	17
	楼梯
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯形式:直形楼梯
	m3
	18.12

	18
	散水 散2
	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面
2. 素水泥一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土
4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 
5. 素土夯实向外坡4%
	m2
	35.76

	19
	矩形柱
	1.混凝土强度等级:C30
2.砂浆（细石混凝土）种类及强度等级:强度C30
	m3
	50.8

	20
	垫层模板
	
	m2
	48.01

	21
	基础模板
	1.基础类型:筏板基础模板
	m2
	5.44

	22
	基础模板
	1.基础类型:独立基础模板
	m2
	143.54

	23
	基础连系梁模板
	
	m2
	69.49

	24
	柱面模板
	1.模板形式:复合模板
2.柱截面形式:矩形柱
3.高度:3.6m以上
	m2
	418.87

	25
	墙面模板
	
	m2
	188.53

	26
	梁模板
	1.模板形式:复合模板
2.梁截面形式:矩形梁
3.高度:3.6m以上
	m2
	1084.1

	27
	楼板、屋面板模板（有梁板）
	1.模板形式:复合模板
2.高度:3.6m以上
	m2
	980.04

	28
	楼板、屋面板模板（有梁板）
	1.模板形式:复合模板
2.高度:3.6m以内
	m2
	597.27

	29
	楼板、屋面板模板（平板）
	1.模板形式:复合模板
2.高度:3.6m以内
	m2
	111.92

	30
	楼板、屋面板模板（平板）
	1.模板形式:复合模板
2.高度:3.6m以上
	m2
	155.43

	31
	楼梯模板
	
	m2
	152.17

	32
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.737

	33
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	36.4

	34
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	24.71

	35
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	15.745

	
	门窗工程
	
	
	

	36
	断桥铝合金中空玻璃门
	1.门类型:6+12A+6断桥铝合金中空玻璃门
	m2
	58.24

	37
	金属(断桥)窗
	1.窗类型:6+12A+6断桥铝合金中空玻璃窗
	m2
	221.93

	
	屋面及防水工程
	
	
	

	38
	屋面卷材防水 （种植屋面）
	1、250～500厚种植土
2、聚酯无纺布滤水层（120g/m2）四周上翻100，端部用水泥聚合物防水涂料与墙面粘结50高通长。无纺布搭接≥100，采用粘结或缝合
3、100厚粒径25～30陶粒（或卵石）排水层 
4、40厚C20渗透结晶型防水混凝土防水层（掺水泥基渗透结晶防水剂，合成纤维和减水剂），捣实压光，内配φ6双向﹫150×150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3～6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，用建筑防水密封膏封严 
5、隔离层干铺350g沥青卷材一层
6、耐根穿刺防水卷材一道
7、防水涂膜一道
	m2
	147.31

	39
	屋面卷材防水 （铺地砖面层屋面(上人屋面))）
	1、8～10厚铺地砖用3厚1：1水泥砂浆（加建筑胶）粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆（加建筑胶）勾缝
2、25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 
3、2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层
4、2道3厚SBS防水卷材(有保温)+一道1.5厚JS防水涂膜防水
	m2
	98.11

	40
	屋面卷材防水 （刚性防水混凝土面层屋面(不上人屋面)）
	1、刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配φ6双向﹫150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≧10，按纵横3～6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 
2、干铺350g沥青卷材隔离层一层
3、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道
	m2
	238.14

	41
	屋面排水管
	
	m
	74.8

	
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	42
	保温隔热屋面 （铺地砖面层屋面(上人屋面))）
	1、20厚水泥砂浆保护层
2、140厚EPS板
3、最薄处30厚1:6水泥焦渣找坡
4、钢筋混凝土屋面板
	m2
	98.11

	43
	保温隔热屋面 （刚性防水混凝土面层屋面(不上人屋面)）
	1、20厚水泥砂浆保护层
2、140厚EPS板
3、最薄处30厚1:6水泥焦渣找坡
4、钢筋混凝土屋面板
	m2
	238.14

	44
	保温隔热墙面
	1、100厚硬质岩棉板
2、6厚抹面胶浆复合玻纤网格布
	m2
	914.83

	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	45
	水泥砂浆楼地面（设备间、布草间、储藏室一层地面）地3
	1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	6.34

	46
	块料楼地面（卫生间、盥洗室、厨房、室外楼梯间一层地面）
	1、20厚防滑装修面层(业主自理)
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、1.5厚聚氨酯防水涂料,四周遇墙上翻至建筑完成面以上300处,门口外涂300
(卫生间淋浴区受水墙面防水完成面高度1800mm)
4、60厚C20细石混凝土,随打随抹平散热管上皮最薄处≥
5、30厚(含找坡)水泥浆一道(内掺建筑胶)
6、现浇钢筋混凝土楼板
	m2
	104.54

	47
	块料楼地面（大厅、出餐、等待区、餐厅、吧台、楼梯间一层地面）楼39
	1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光
	m2
	237.85

	48
	块料楼地面（卫生间、盥洗室二层楼面）
	1、20厚防滑装修面层(业主自理)
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、1.5厚聚氨酯防水涂料,四周遇墙上翻至建筑完成面以上300处,门口外涂300
(卫生间淋浴区受水墙面防水完成面高度1800mm)
4、60厚C20细石混凝土,随打随抹平散热管上皮最薄处≥
5、30厚(含找坡)水泥浆一道(内掺建筑胶)
6、现浇钢筋混凝土楼板
	m2
	17.65

	49
	块料楼地面（多功能厅、等候室、备餐间、等候大厅、楼梯间二层楼面）楼39
	1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光
	m2
	270.7

	50
	块料楼地面（阳台、室外楼梯间二层楼面）
	1、20厚防滑装修面层(业主自理)
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、1.5厚聚氨酯防水涂料,四周遇墙上翻至建筑完成面以上300处,门口外涂300
(卫生间淋浴区受水墙面防水完成面高度1800mm)
4、60厚C20细石混凝土,随打随抹平散热管上皮最薄处≥
5、30厚(含找坡)水泥浆一道(内掺建筑胶)
6、现浇钢筋混凝土楼板
	m2
	70.83

	51
	块料楼地面（卫生间、盥洗室三层楼面）
	1、20厚防滑装修面层(业主自理)
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、1.5厚聚氨酯防水涂料,四周遇墙上翻至建筑完成面以上300处,门口外涂300
(卫生间淋浴区受水墙面防水完成面高度1800mm)
4、60厚C20细石混凝土,随打随抹平散热管上皮最薄处≥
5、30厚(含找坡)水泥浆一道(内掺建筑胶)
6、现浇钢筋混凝土楼板
	m2
	11.52

	52
	块料楼地面（冥想大厅、等候区、楼梯间三层楼面）楼39
	1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光
	m2
	126.79

	53
	块料坡道 坡9
	1. 8~12地砖铺面，横向抹15宽1:2水泥金刚砂粒防滑条,
   凸出于坡道表面3，中距300，纵向砖缝6~8
2. 素水泥面（洒适量清水）
3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 
5. 100(150）厚C15混凝土
6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	26.84

	54
	水池底
	1、20厚1:1水泥砂浆抹面
2、内配彩色矿物颜料配成彩色面层
3、素水泥浆结合层
4、100厚C10素混凝土垫层
5、300厚3:7灰土
	m2
	79.76

	55
	水池侧壁
	1、20厚1:3水泥砂浆抹面
2、防水层(见工程设计)
3、20厚1:3水泥砂浆抹面
4、450厚毛石
	m2
	22.39

	56
	水泥砂浆踢脚线
	1.踢脚线高度:150
	m
	5.5

	57
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:150
	m
	453.33

	58
	块料楼梯
	
	m2
	33.18

	59
	块料台阶  台3
	1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝
2. 撒素水泥面（洒适量清水）
3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 
4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1%
6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7. 索土夯实
	m2
	234.27

	60
	块料台阶（平台）台3
	1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝
2. 撒素水泥面（洒适量清水）
3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 
4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1%
6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7. 索土夯实
	m2
	191.32

	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	61
	墙、柱面一般抹灰（大厅、出餐、等待区、餐厅、吧台、楼梯间一层墙面）内33
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	375.2

	62
	墙、柱面一般抹灰（设备间、布草间、储藏室一层墙面）内3
	A饰面：1、涂料
B基层：1、5厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光
2、5厚1∶0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平
3、8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光
4、刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面）
	m2
	24.23

	63
	墙、柱面一般抹灰（多功能厅、等候室、备餐间、等候大厅、楼梯间二层墙面）内33
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	724.26

	64
	墙、柱面一般抹灰（多功能厅、等候室、备餐间、等候大厅、楼梯间三层墙面）内33
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	576.48

	65
	墙、柱面一般抹灰（冥想大厅、等候区、楼梯间三层墙面）内33
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	217.95

	66
	墙、柱面一般抹灰（室外楼梯间三层墙面）内33
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	217.95

	67
	墙、柱面一般抹灰（冥想大厅、等候区、楼梯间三层墙面）内33
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	217.95

	68
	墙、柱面一般抹灰  外墙面
	1、20厚的1:3水泥砂浆找平层,内掺5%防水粉
2、5厚(首层15)的抗裂水泥砂浆防护层
	m2
	1288.47

	69
	块料墙、柱面（卫生间、盥洗室、厨房、室外楼梯间一层墙面）内115
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料）  
B基层：1、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整）
2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
3、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿）  
4、聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	278.24

	70
	块料墙、柱面（卫生间、盥洗室二层墙面）内115
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料）  
B基层：1、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整）
2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
3、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿）  
4、聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	80.79

	71
	块料墙、柱面（卫生间、盥洗室三层墙面）内115
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料）  
B基层：1、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整）
2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
3、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿）  
4、聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	37.3

	
	天棚工程
	
	
	

	72
	天棚抹灰（多功能厅、等候室、备餐间、等候大厅、楼梯间二层顶棚）棚17
	1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	408.94

	73
	天棚抹灰（阳台、室外楼梯间三层顶棚）棚17
	1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	134.61

	74
	天棚抹灰（设备间、布草间、储藏室一层顶棚）棚12
	1、喷（刷、辊）面浆饰面
2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 
3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 
4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	296.72

	75
	天棚抹灰（冥想大厅、等候区、楼梯间三层顶棚）棚17
	1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	162.66

	76
	天棚抹灰（阳台、室外楼梯间二层顶棚）棚17
	1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	142.67

	77
	天棚抹灰（阳台、室外楼梯间一层顶棚）棚17
	1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	26.23

	78
	平面吊顶天棚（卫生间、盥洗室三层顶棚）棚63
	1、金属方格栅 
2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接
3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24×28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平
5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊顶，双向中距≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定
6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1500
	m2
	11.52

	79
	平面吊顶天棚（卫生间、盥洗室、厨房、室外楼梯间一层顶棚）棚63
	1、金属方格栅 
2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接
3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24×28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平
5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊顶，双向中距≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定
6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1500
	m2
	93.07

	80
	平面吊顶天棚（卫生间、盥洗室二层顶棚）棚63
	1、金属方格栅 
2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接
3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24×28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平
5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊顶，双向中距≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定
6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1500
	m2
	17.65

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	81
	墙面喷刷涂料 外墙面
	1、刮腻子刷涂料
	m2
	1350.6

	
	其他装饰工程
	
	
	

	82
	玻璃栏板
	1.栏杆、栏板高度:1m
	m
	69.5

	83
	钢梯
	1.二次深化设计
	座
	1

	
	挖基坑土方（计入费用汇总）
	
	m3
	2259.04

	
	回填方（计入费用汇总）
	
	m3
	1897.52

	
	种植土 
	
	m3
	36.8275

	工程名称：消防报警工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	消防报警
	
	
	

	1
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	217.45

	2
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC15
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	385.86

	3
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X1.5
3.敷设部位或线制:暗敷
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	312.19

	4
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2X2.5
3.敷设部位或线制:暗敷
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	315.82

	5
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV2.5
3.敷设部位或线制:暗敷
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	464.1

	6
	端子箱
	[项目特征]
1.类型:模块箱 M
2.型号：
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	7
	点型探测器
	[项目特征]
1.名称:点型光电感烟火灾探测器-JTY-GD-9002
[工作内容]
1.探头安装
2.底座安装
3.探测器调试
	个
	27

	8
	点型探测器
	[项目特征]
1.名称:智能温烟探测器
[工作内容]
1.探头安装
2.底座安装
3.探测器调试
	个
	2

	9
	点型探测器
	[项目特征]
1.名称:气体探测器
[工作内容]
1.探头安装
2.底座安装
3.探测器调试
	个
	2

	10
	楼层火灾显示器
	[项目特征]
1.名称：火灾显示盘
2.规格：D
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	1

	11
	声光报警器
	[项目特征]
1.名称:声光报警器-HJ-9504
2.距地2.4m
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	10

	12
	按钮
	[项目特征]
1.规格:带火警电话插孔的手动报警按钮
2.型号：J-SAP-M-9201
3.1.5
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	5

	13
	消防广播(扬声器)
	[项目特征]
1.名称:火灾应急广播
2.型号：
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	10

	14
	消防模块
	[项目特征]
1.名称:消防广播模块 
2.型号：
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	10

	15
	消防模块
	[项目特征]
1.名称:短路隔离器 SI
2.型号：HJ-9503
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	3

	16
	消防模块
	[项目特征]
1.名称:输入/输出模块 I/O
2.型号：
[工作内容]
1.安装
2.调试
	个
	2

	17
	接线盒
	[项目特征] 
1名称：接线盒
[工作内容]
1.安装
	个
	65

	18
	火灾报警控制器
	[项目特征]
1.总线制:可燃气体报警控制器TR1005
[工作内容]
1.本体安装
2.消防报警备用电源
3.校接线
4.调试
	台
	1

	19
	火灾报警控制器
	[项目特征]
1.总线制:区域报警主机（具体待专业厂家配套提供）
[工作内容]
1.本体安装
2.消防报警备用电源
3.校接线
4.调试
	台
	1

	20
	消防报警电话
	[项目特征]
1.名称:119电话
[工作内容]
1.安装
2.调试
	部
	1

	21
	消防报警电话
	[项目特征]
1.类型:总线消防电话专用总机
[工作内容]
1.本体安装
2.消防报警备用电源
3.校接线
4.调试
	部
	1

	22
	状态监控主机
	[项目特征]
1.总线制:消防电源监控器
[工作内容]
1.本体安装
2.消防报警备用电源
3.校接线
4.调试
	台
	1

	23
	端子箱
	[项目特征]
1.类型:消防接线箱 DZX
2.型号：
[工作内容]
1.安装
	台
	3

	24
	消防报警电话
	[项目特征]
1.名称:向上级消防监控中心报警的通信接口
[工作内容]
1.安装
2.调试
	部
	1

	25
	自动报警系统调试
	[项目特征] 
1.控制点数：128点以下
[工作内容]
1.系统装置调试
	系统
	1

	26
	消防广播系统调试
	[项目特征] 
火灾事故广播，通讯分机，插孔调试
[工作内容]
1.系统装置调试
	只
	16

	27
	防火控制装置调试
	[项目特征] �
1.名称:防火阀调试 
[工作内容]
1.系统装置调试
	个
	1

	工程名称：电梯工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	交流电梯
	[项目特征]
1.类型:电梯
2.规格:3站
[工作内容]
1.安装
	部
	1
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