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本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府古今滩村灌溉提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	单价 
编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	
	古今滩村灌溉提升工程
	
	

	1.1
	
	矩形干渠0.8m*0.8m
	m
	1794

	1.1.1
	
	回填渠堤
	m³
	1275.54

	1.1.2
	
	土方回填
	m³
	850.36

	1.1.3
	
	机械开挖渠槽
	m³
	2098.98

	1.1.4
	
	机械开挖渠槽
	m³
	1399.32

	1.1.5
	1
	C25砼现浇渠道
	m³
	726.57

	1.1.6
	2
	模板
	㎡
	6279

	1.1.7
	
	原渠道拆除
	m³
	772.68

	1.1.8
	3
	沥青砂浆伸缩缝
	㎡
	90.42

	1.1.9
	
	石油沥青聚氨酯伸缩缝2cm
	㎡
	90.42

	1.2
	
	矩形干渠0.5m*0.5m
	m
	720

	1.2.1
	
	回填渠堤
	m³
	262.01

	1.2.2
	
	土方回填
	m³
	202.32

	1.2.3
	
	机械开挖渠槽
	m³
	407.16

	1.2.4
	
	机械开挖渠槽
	m³
	271.44

	1.2.5
	1
	C25砼现浇渠道
	m³
	194.4

	1.2.6
	2
	模板
	㎡
	1656

	1.2.7
	3
	沥青砂浆伸缩缝
	㎡
	22.68

	1.2.8
	
	石油沥青聚氨酯伸缩缝2cm
	㎡
	22.68

	1.3
	
	斗门
	座
	42

	1.3.1
	
	土方开挖
	m³
	19.79

	1.3.2
	
	土方回填
	m³
	8.87

	1.3.3
	1
	C25混凝土现浇
	m³
	6.12

	1.3.4
	2
	模板工程
	㎡
	54

	1.3.5
	
	DN55*DN85钢闸板
	个
	10

	1.3.6
	
	DN85*DN85钢闸板
	个
	10

	1.3.7
	
	DN55*DN55钢闸板
	个
	64

	1.4
	
	管涵
	
	

	1.4.1
	
	土方开挖
	m³
	36

	1.4.2
	
	土方回填
	m³
	12

	1.4.3
	4
	C25混凝土镇墩
	m³
	5.04

	1.4.4
	5
	DN800防锈钢管（壁厚9mm）
	m
	20

	1.4.5
	2
	模板工程
	㎡
	134.4

	1.5
	
	高位蓄水池（500m³)（1座）
	
	

	1.5.1
	
	土方开挖
	m³
	1354.86

	1.5.2
	
	土方回填
	m³
	658.26

	1.5.3
	6
	干抛石
	m³
	277.25

	1.5.4
	7
	C15砼垫层
	m³
	27.72

	1.5.5
	8
	现浇C30混凝土 底板
	m³
	92.61

	1.5.6
	9
	现浇C30混凝土 池壁
	m³
	81.28

	1.5.7
	10
	钢筋制安
	t
	16.75

	1.5.8
	2
	模板工程
	㎡
	432.6

	1.5.9
	
	爬梯
	付
	1

	1.5.10
	11
	1.0mpaφ200PE溢流管
	m
	30

	1.5.11
	
	内壁防水涂料
	㎡
	331.28

	1.6
	
	围栏
	
	

	1.6.1
	12
	C25混凝土基础
	m3
	16.2

	1.6.2
	
	防护围栏（高1.8m加厚款)
	m
	54.4

	1.6.3
	
	防护网单开门
	扇
	1

	1.7
	
	管网工程
	
	

	1.7.1
	
	管沟土方开挖
	m³
	3364

	1.7.2
	
	管沟土方回填
	m³
	3364

	1.7.3
	13
	φ200PE管/1.0MPa购买及安装(PE100级)
	m
	1780

	1.7.4
	
	管网管件
	
	

	1.7.4.1
	
	φ200PE管三通
	套
	2

	1.7.4.2
	
	φ200PE管90°弯头
	套
	3

	1.8
	
	首部围栏
	
	

	1.8.1
	14
	M7.5 浆砌砖
	m3
	5.4

	1.8.2
	12
	C25混凝土基础（围网立柱底部）
	m3
	1.728

	1.8.3
	
	防护围栏（高1.8m加厚款)
	m
	24

	1.8.4
	
	防护网单开门
	扇
	2

	1.9
	
	泵房（5m*4m*3m）1间
	
	

	1.9.1
	
	电缆沟土方开挖
	m³
	39

	1.9.2
	
	电缆沟土方回填
	m³
	39

	1.9.3
	
	挖土方
	m³
	23.52

	1.9.4
	
	回填土方
	m³
	16.59

	1.9.5
	14
	M7.5 浆砌砖
	m³
	21.9

	1.9.6
	15
	M10砂浆抹面
	㎡
	54

	1.9.7
	
	楼板及安装
	m
	21.84

	1.9.8
	
	内墙粉刷
	㎡
	54

	1.9.9
	
	外墙涂料
	㎡
	54

	1.9.10
	
	SBS改性沥青防水
	㎡
	20

	1.9.11
	
	200mm珍珠岩调坡
	m³
	4

	1.9.12
	16
	M10砂浆抹面找平层
	㎡
	20

	1.9.13
	
	断桥铝合金窗（1.2*1.2m）
	㎡
	1.44

	1.9.14
	
	防盗窗（厚1.0mm)
	㎡
	1.44

	1.9.15
	17
	现浇C25混凝土梁
	m³
	0.31

	1.9.16
	10
	钢筋制作及安装
	t
	0.01

	1.9.17
	18
	现浇C25混凝土地面及散水（10cm厚）
	m³
	3

	1.9.18
	
	防火防盗外开门(2.0*0.96m）
	樘
	1

	1.9.19
	
	设备房灯、照明线路
	项
	1

	1.9.20
	
	避雷系统安装
	套
	1

	1.9.21
	19
	dn300球墨铸铁管
	m
	50

	1.10
	
	消力池
	座
	2

	1.10.1
	
	土方开挖
	m3
	38.5

	1.10.2
	
	土方回填
	m3
	22.01

	1.10.3
	12
	C25混凝土基础
	m3
	1.875

	1.10.4
	20
	C25混凝土池壁
	m3
	2.25

	1.10.5
	2
	模板工程
	m2
	36.7



