第四部分   技术要求
	[bookmark: _Toc328733256][bookmark: _Toc102812568][bookmark: _Toc328730732][bookmark: _Toc99031075]序号
	设备
	型号
	配置说明
	数量
	单位

	1
	NVR录像机
	16盘位128路录像机（支持文字搜索）
	3U机架式16盘位网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器；搭载1+1冗余电源
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
输入带宽：≥384Mbps
输出带宽：≥256Mbps
接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：≥32×1080P
显示能力：≥8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持全路数以文搜图应用
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：≥128路
以图搜图能力：≥128路
二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持≥32个名单库，总库容≥10万张
目标抓拍：≥16路视频流（2MP）
目标比对：≥48路图片流
出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持12路图片流目标比对
三、系统共 3 台网络录像机，要求采用设备原厂配套管理PC端软件实现全部录像机、摄像机设备统一集中管理；支持跨不同录像机的任意监控通道调取和回放录像、解码输出至大屏显示，可自由切换各录像机的实时画面上大屏。该管理软件要求终身免费，无软件授权费、无通道授权收费、无后续年度服务费，原厂持续提供软件版本升级支持。支持手机远程查看和回放。
四、厂家软件支持用户多级权限管理。
五、需要提供检测报告和产品授权
	3
	台

	2
	硬盘
	录像机专用硬盘
	≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
AllFrame AI全帧技术
传输速率≥267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐标称容量：≥8TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：7200RPM
缓存：≥256MB
最大读取速度：≥267MB/s
接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s
加载/卸载周期：≥600,000
MTBF：≥2,000,000
需要提供检测报告和产品授权

 
	24
	块

	3
	半球摄像头
	全彩夜视
	防暴型网络摄像机
分辨率≥400万像素 2560 × 1440 @25 fps
支持开放型网络视频接口
1个内置麦克风
支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m
符合IP67防尘防水设计
传感器类型：≥1/2.7" CMOS
最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
最大分辨率：≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265，H264，支持超级智能编码
子码流：H.265 
音频：1个内置麦克风
支持防暴功能
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
防护：IP67防尘防水设计
需要提供检测报告和产品授权
	20
	台

	4
	半球摄像头
	全彩夜视
	海螺型网络摄像机
最高分辨率≥400万像素 2560×1440 @25 fps
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m
符合IP67防尘防水设计
传感器类型：≥1/2.7" CMOS
最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°（根据现场需要甲方决定镜头焦距）
最大分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps
视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码
子码流：H.265 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
防护：IP67防尘防水设计
需要提供检测报告和产品授权
	248
	台

	5
	枪机
	全彩夜视
	筒型网络摄像机
最高分辨率≥400万像素 2560 × 1440 @25 fps
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
支持开放型网络视频接口
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计
传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4mm，水平视场角：≥70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°（根据现场需要甲方决定镜头焦距）
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可自动切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光≥50m，白光≥30m  
最大分辨率：≥2560×1440
视频压缩标准：主码流：H.265，H.264支持超级智能编码；子码流：H.265 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
防护：IP67防尘防水设计
包含铸铝安装支架；
需要提供检测报告和产品授权
	79
	台

	6
	球机
	红外夜视球机
	7寸联动跟随红外球机
支持POE
分辨率≥400万；光学变倍≥23倍，数字变倍
≥16倍
支持人车检测信息叠加至码流，配合 nvr实现图搜或文搜的功能
支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随
画面输出分辨率≥2560×1440@30fps
内置加热玻璃，有效除雾
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口
传感器类型：≥1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
宽动态：支持真宽动态 
焦距：覆盖4.8 mm～110 mm，≥23倍光学变倍 
视场角：水平视场角：覆盖55°～2.7°（广角～望远）
垂直视场角：覆盖33°～1.5°（广角～望远） 
对角视场角：覆盖61.5°～3.1°（广角～望远） 
补光灯类型：红外补光
红外照射距离：≥150 m 
水平范围：360°
垂直范围：15°～-90°(自动翻转)
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）
60 Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）  
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
内置麦克风：支持拾音功能，拾音距离≥8 m  
网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 
供电方式：DC12～36V;PoE+(802.3at)
电流及功耗：最大功耗：≤24 W
防护：≥IP66
符合GB/T 17626.5 认证标准  
需要提供检测报告和产品授权
	4
	台

	7
	防火墙
	监控专用企业级
	固化千兆电口数量≥8个；
固化千兆光口数量≥2个；
固化万兆光口数量≥2个；
支持可插拔1TB HDD或480G SSD企业级硬盘 ；
最大整机吞吐≥10Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps；
最大并发连接≥50万；
最大新建连接≥8.5万；
支持策略模拟功能；
支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理
支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计（要求提供产品功能界面截图）；
设备支持自定义情报功能，需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明）。
支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题。
需提供第三方权威机构测试报告证明和产品授权。
	1
	台

	8
	交换机
	交换机 POE 24电口4光口（370w)
	轻网管千兆POE交换机(24千兆POE电+4千兆光)
提供24个千兆PoE电口，4个千兆光口
支持PoE输出功率管理

端口：24个千兆PoE电口，4个千兆光口
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）
供电方式：100-240V,50/60Hz,6.3A Max
整机功耗：≤400 W
浪涌防护：≥6 KV 
交换方式：存储转发
流量控制：支持流量控制
风暴控制：支持风暴控制
端口限速：支持所有端口收、发方向限速
端口统计：支持端口实时收发速率统计
端口镜像：支持端口镜像
端口隔离：支持端口隔离
链路聚合：支持链路聚合
LLDP：支持LLDP协议
SNMP：支持SNMP_V1/V2C
STP：支持STP/RSTP
VLAN：支持VLAN
ERPS：支持ERPS
SSH：支持SSH
DHCP Snooping：支持DHCP Snooping
web管理：支持web管理
统一管理平台：支持统一管理平台
SADP：支持SADP
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取
线缆检测：支持线缆检测
DHCP Client：支持DHCP  CLIENT
QoS：支持QoS
ACL：支持ACL
ARP：支持网关ARP防护 
设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置
拓扑展示：支持拓扑页面展示
端口配置：支持端口的速率、流控、使能、双工配置
设备状态告警：支持端口通断告警，PoE通断告警，PoE_MAX告警，PoE_MAX恢复告警，非法终端接入告警 
PoE标准：IEEE 802.3af/at
端口最大供电功率：≥30 W
整机最大供电功率：≥370 W 
交换容量：≥56 Gbps
包转发率：≥41.66 Mpps
MAC地址容量：≥8 K
缓存：≥4.1 Mbits 
IPSG：支持IPSG
	15
	台

	9
	核心交换机
	核心交换机24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口
	网管交换机；
交换容量≥432Gbps；
包转发率≥108Mpps；
千兆光口≥24个；
自适应复用电口≥8个10/100/1000Mbps；
支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能；
支持软件平台统一管理。
	1
	台

	10
	光模块
	千兆单纤
	千兆单模单纤发送端/接收端模块
TX1310nm/1.25G
RX1550nm/1.25G
LC≥20km
0～70℃
SFP发射光功率:-9～-1dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
需要提供检测报告
	20
	只

	11
	光纤
	国标室外钢铠单模光缆（3000m）
	国标≥24芯室外钢铠单模光缆（3000m）；
布线要求：机房到另外9处建筑终端机柜均采用24芯光纤点对点布线，每根光缆两端采用24口LC机架光纤法兰，光纤不得中间续接；
需要提供产品检测报告
	1
	批

	12
	网线
	6类国标网线
	≥6类网线
4 对 8 芯非屏蔽双绞线（U/UTP）；
实心无氧铜导体 23AWG（单根线径≥0.53mm）；
内置 PE 十字隔离骨架，减少线对串扰；
HDPE 绝缘；PVC/LSZH 低烟无卤阻燃护套；支持 PoE++；符合 TIA/EIA568-C.2、ISO/IEC11801；
整箱≥305 米，带连续米标，支持福禄克信道测试；
需要提供检测报告和产品授权
	70
	箱

	13
	电源线
	国标电源线
	国标RVV≥ 2×2.5mm²；
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；
耐压≥300/500V；
多股无氧铜导体；
符合 GB/T5023.5-2008，具备 CCC 认证；PVC 绝缘、PVC 护套；
适用于室内安防设备直流 / 交流供电；外皮连续米标，提供出厂检测报告。
	3000
	米

	14
	UPS
	UPS
	UPS ≥20KVA（待机≥4小时），包括电池组；
1.同组全部电池：同一品牌、同一型号、同一生产批次出厂配组，禁止新旧混用、不同容量混用
2. 出厂配组一致性：开路电压偏差≤100mV；单体内阻相互偏差≤2%；容量偏差≤3%
3. 连接配件：配套镀铜绝缘连接铜排 / 电缆、绝缘护套、紧固螺栓；接触面镀锡 / 镀银抗氧化
4. 电池柜：配套标准 19 英寸机房电池柜（C20/ C32 等），含接地、通风、阻燃隔板，带防倾倒； 5. 直流线缆：电池至 UPS 主机直流电缆选用阻燃 ZR-YJV，配套直流空气开关、熔断器保护；
6.单块电池容量≥100AH；
7.包含UPS安装材料等。
	1
	套

	15
	计算机
	台式计算机
	CPU核心数≥6；主频≥2.5GHZ；内存≥16G；SSD硬盘容量≥512G;显示器≥24'
	3
	台

	[bookmark: _GoBack]16
	大屏
	电视机
	屏幕尺寸≥85寸；
分辨率≥8K；
屏幕刷新率≥120HZ；
含安装支架及配套线材等；
	3
	台

	17
	辅料
	线管、胶带、水晶头、24口机架光纤法兰等
	所有线路不得裸漏，采用国标线管保护；
地埋保护线管采用50mmPE管材；
桥架型号采用镀锌工艺， 200*100*厚度≥1.5mmm，桥架长度60米，含弯头、配件、吊杆等安装辅材；
足量胶带；
国标六类镀金水晶头；
24口LC机架光纤法兰 20套；
监控立杆（包含设备箱及相关配件）： H≥4.5m；国标 Q235B 锥形钢管，壁厚≥4mm；整体热浸镀锌（锌层≥85μm）+ 户外聚酯静电喷塑；带防水防盗检修门、内置穿线通道、接地端子；配套法兰底盘、预埋地笼、不锈钢紧固件、摄像机及补光灯安装支架；满足抗 12 级风荷载，符合 GA/T1089、GB/T13912；
机柜：42U网络机柜1台，9U网络机柜9台；
施工现场根据需要，所需辅料不限于以上所列，为列出的辅料不增加费用。
	1
	批

	18
	安装调试费
	安装及调试
	施工前设备、材料到全后报验，甲方确认后入库；
施工前提供施工图纸及技术交底，双方签字确；
施工安全：要求人员具有相关资质，护具齐全，不违法违规操作；
施工过程中现场根据需要围挡保护，范围保证学校正常教学秩序；
室外建筑之间采用地埋布线，地沟开挖深度≥400mm，按标准回填并恢复；
所有线路横平竖直，不得裸漏，采用国标线管保护；
地埋保护线管采用50mmPE管材保护；
足量胶带；
国标六类镀金水晶头；
防水、防尘措施到位，线路水晶头不得裸漏；
所有墙面固定不能用射钉枪固定；
摄像机镜头参数选型合理，保证最佳覆盖，摄像机通道命名清晰合理；
录像参数根据需求配置，关键部位保证24小时不间断。
部分旧设备须与新系统对接融合；
验收前提供竣工图纸及资料；
	1
	批

	19
	拆旧
	所有旧监控摄像头，线路
	旧监控摄像头，桥架、地沟、墙面的旧监控线路拆除；
拆除的旧设备，放在学校指定的地点。
拆除后墙面地面美化修复；
	1
	批
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