工程量清单：
	[bookmark: _GoBack]工程名称：城市中心公园综合配套建设工程（土建）
	专业/标段：市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	南北岸堤顶护栏安装
	
	
	

	1
	040303002001
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.模板：钢模板
	m3
	260.62

	2
	040901001001
	构件钢筋
	1.钢筋规格:φ18螺纹钢
	t
	57.02

	3
	040901007001
	植筋
	1.植筋钻孔：φ18
	根
	13786

	4
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.20mm厚水泥砂浆抹面
	m2
	1368.4

	5
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.外墙丙烯酸涂料
	m2
	1368.4

	6
	040308008001
	桥面排(泄)水管
	1.泄水孔（Ø110PVC管）
	m
	207

	7
	040308001002
	金属栏杆
	1.金属栏杆（见施工图）
2.环氧富锌底漆
3.调和漆两遍
	t
	48.5

	
	
	水磨河南北护岸农灌渠接引
	
	
	

	
	
	北岸管道
（K0+000~K0+140）
	
	
	

	8
	040501001002
	混凝土管(含砼基础）
	1.基础：C15砼
2.管道规格、等级:DN1200
3.连接形式:承插连接，胶圈接口
4.基础模板：钢模板
	m
	140

	9
	040305001001
	垫层
	1.级配碎石垫层
	m3
	71.96

	10
	040504002004
	现浇混凝土井
	1.选用图集：国标20S515 40页
2.矩形直线混凝土雨水检查井(D=1200型)
3.防坠网
	座
	2

	11
	040504002005
	现浇混凝土井
	1.选用图集：《冲沙闸连接井结构图》
2.净尺寸：2*2*3.5m
3.材质C30 抗掺砼S6
	座
	1

	
	
	南岸管道
（K0+000~K0+468）
	
	
	

	12
	040501001003
	混凝土管(含砼基础）
	1.基础：C15砼
2.管道规格、等级:DN1200
3.连接形式:承插连接，胶圈接口
4.基础模板：钢模板
	m
	468

	13
	040305001002
	垫层
	1.级配碎石垫层
	m3
	240.55

	14
	040504002006
	现浇混凝土井
	1.选用图集：国标20S515 40页
2.矩形直线混凝土雨水检查井(D=1200型)
3.防坠网
	座
	7

	15
	040504002007
	现浇混凝土井
	1.选用图集：《冲沙闸连接井结构图》
2.净尺寸：2*2*3.5m
3.材质C30 抗掺砼S6
	座
	6

	16
	
	人工挖管道基础土方 北岸管道
	
	m3
	977.00

	17
	
	人工回填土 北岸管道
	
	m3
	1657.60

	18
	
	人工挖管道基础土方南岸管道
	
	m3
	5002.00 

	19
	
	人工回填土 南岸管道
	
	m3
	5541.12

	20
	
	拆除防浪墙浆砌砼砌块
	
	m3
	780.58

	工程名称：城市中心公园综合配套建设工程（边坡沙地柏绿化）
	专业/标段：园林绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050103003001
	片植灌木
	1. 种类：沙地柏
2.灌高：H=0.4~0.6m
3.密度：25株/m2
4.养护费：一年
5.洒水：一年
6.成活率：≥95％（一年）
	m2
	4328.25

	2
	
	换填30cm厚种植土
	
	m3
	1298.48



