采购需求
一、西安高新区纪检监察工委谈话室视频系统升级项目清单
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	谈话室（3间）

	1
	全景摄像机
	1.超广角定焦半球摄像机；水平视场角≥160°，垂直视场角≥130°; 彩色照度≤ 0.005 lx；分辨率≥2560 × 1920，≥2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、1对音频输入/输出接口、1个RS485接口、1对报警输入/输出接口1 个内置扬声器；红外补光 ≥20米；支持POE 供电；
2.支持畸变矫正功能；
3.≥IP65防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。
	3
	台

	2
	特写摄像机
	1.变焦半球摄像机；≥5 倍光学变焦；水平视场角≥ 90°; 彩色照度≤ 0.0002 lx；分辨率≥2560×1440，具备1对音频输入/输出;1个 RS485接口；支持断网续传功能；≥ 2个内置麦克风；DC12V&POE供电；≥IP67；
2.具备支持透雾，支持宽动态120 dB；
▲3.内置防眩光补光灯；
4.具备普通监控补光≥30 m，人脸抓拍/识别补光≥3 m；
5.具备音频异常、区域入侵、绊线入侵等检测，支持声音联动。
	6
	台

	3
	指挥摄像机
	1.网络球机，视频输出分辨率≥2560×1440；≥支持25倍光学变倍，焦距≥120mm；支持≥100米红外照射距离；支持水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°；支持照度彩色≤0.001Lux；
2.支持≥300个预置位，支持≥30条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；
3.支持手动跟踪，事件跟踪，智能运动跟踪功能；
4.具备≥IP65防护；支持POE+供电。
	3
	台

	4
	拾音器
	▲1.具有≥32个麦克风单元，采用阵列结构设计；具有输出音量调节、降噪等级、去混响等于、自动增益等级和自动增益率调节，且支持网络调节；
2.动态范围0 dB ~105 dB；声压级≥120 dB；
3.拾音范围半径需≥10 m区域内；灵敏度≤-36dB；
4.输出信号幅度2.5 Vpp ；信噪比≥90 dB，失真度≤3%；频率响应 20 Hz~16 kHz；
5.音频传输距离需 ≥3000 m；输出阻抗 600Ω，平衡输出；
6.具备 线路输出，RJ45网口，DC电源输入等接口；
7.支持≥100级音量调节;支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等；
8.DC9 V~30 V15和POE供电。
	3
	台

	5
	温湿度显示屏
	▲1.需具有1个RJ45网络接口、RS-232接口、RS-485接口、报警输入/输出接口;
2.支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息和实时温度、湿度等环境信息；
3.面板需符合IK10防暴，采用防反光磨砂面板设计，温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％；检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%
4.支持POE功能；
5.支持HTTP、NTP、手动校时；支持屏幕亮度调节。
	3
	台

	6
	同步录音录像主机
	1.支持≥8路4K IPC接入，支持两路4K/30Hz高清HDMI视频输出；采用H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率需支持4K、2K、1080P、2CIF等分辨率编码；
▲2.包含但不限于≥6个SATA接口、≥3个VGA接口、≥4个HDMI接口、≥1个RS-232接口、≥3个RS485接口、≥4个报警输出接口、≥4个RCA音频输入接口、≥2个音频输出接口；
▲3.具有≥7寸液晶触摸屏，支持实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；支持显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作；
4.支持单画面、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式；
5.支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术；
6.支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、预览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在国产操作系统上播放；
7.支持通过RS-485或网络协议接入环境监测显示器，并可以对其进行校时、获取温湿度信息、获取PM2.5信息、获取CO2信息；
8.支持案件编号、案件名称、自定义1、自定义2、自定义3、自定义4、自定义5等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面。
	3
	台

	7
	监控级硬盘
	1.标称容量≥6TB，接口类型：SATA
2.转速≥5400RPM
3.缓存≥256MiB
	3
	块

	走廊

	1
	400万半球摄像机 
	1.全彩定焦半球摄像机, 1/1.8CMOS传感器，内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片
2.2.8mm，4mm，6mm镜头可选，水平视场角≥ 100°，照度彩色≤ 0.0005lx；光圈≥F1.0，分辨率≥2560×1440@25fps; ；≥1个内置麦克风，支持1个内置扬声器；支持柔光补光≥30 m；
3.具备大模型AI编码功能，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景采用高效压缩降低码率和存储空间； 
▲4.在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％；
5.DC12V&POE供电；≥IP67。
	3
	台

	指挥室

	1
	操作电脑
	1.国产CPU；
[bookmark: OLE_LINK2]2.内存≥16G、固态硬盘≥512GB、显卡内存≥2G
3.显示器尺寸≥23.8英寸
	1
	台

	2
	操作系统
	1.国产操作系统须具备自主知识产权与安全可靠测评资质，同源适配多类国产芯片架构。
	1
	套

	3
	解码显示一体机
	[bookmark: OLE_LINK1]1.≥55寸带解码LED液晶监视器，金属外观；
2.分辨率≥3840 × 2160；
3.亮度≥350cd/㎡；对比度3000：1；
4.主要接口包含但不限于HDMI2.0×1；Speaker×2，AUDIO OUT ×1；LAN ×1，CONSOLE ×1，RELAY IN×1，RELAY OUT×2，RS-485 ×1；
5.支持≥8 路 1080P@30Hz、16 路 720P @30Hz、32 路 D1，支持≥ 36 路分屏显示。
	1
	只

	4
	壁挂支架
	1.单屏壁挂支架，冷轧钢板，黑色，安装孔位：(200mm~400mm)x(200mm~400mm)；产品承重：≥60kg 
	1
	个

	集中存储（机房）

	1
	视频平台一体机
	1.平台一体机软件包含但不限于基础包、视频监控、门禁管理、智能监控、视频联网、入侵报警、设备网络管理等；其中包含≥300路视频，≥50个门禁，≥4车辆通道管理，≥50个防区管理 ，1个国产化PC客户端管理授权；
2.平台支持实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力；
3.平台支持通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸等介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；
4.平台支持对接入平台的视频设备，门禁设备等进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备；
5.平台支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；支持实时入侵报警能力；支持历史入侵报警事件查询及导出能力；
6.平台一体机采用双系统设计，集主控、转发、管理、存储、智能应用于一体；≥2U标准机架式≥4盘位设备，≥6核处理器，≥48G内存, ATX电源； 
7.主要接口包含但不限于1个HDMI接口，≥2个10M/100M/1000Mbps网口；≥16路报警输入，≥4路报警输出；≥32路本地局域网视频接入；≥8×1080P本地解码输出；
8.平台国产化客户端支持麒麟、统信等操作系统。
	1
	台

	2
	磁盘阵列
	1.≥48个硬盘插槽，配置64位多核处理器，≥8GB内存；
2.支持视音频流直存；具备≥450路2Mbps 视频录像存储能力；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；
▲3.主要接口包含但不限于1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源；
4.支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；
5.支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况。
	1
	台

	3
	硬盘
	1.≥12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM；
2.传输速率≥267 MB/s，≥512MB高速缓存；支持≥5年有限质保服务。
	45
	块

	3
	POE交换机
	1.≥24个千兆PoE电口和≥2个千兆光口；
2.交换容量≥56 Gbps；包转发率≥41.66 Mpps；
3.支持IEEE 802.3at/af标准；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；
4.支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级；
5.支持6 KV防浪涌（PoE口）；
6.支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率230 W。
	1
	[bookmark: _GoBack]台

	4
	千兆交换机
	1.≥24个千兆电口；≥4个千兆光口
2.支持通过 console 口管理；
3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108/126Mpps；
4.支持VLAN，流量控制ACL;QOS。
	1
	台

	施工及辅材

	1
	42U机柜
	1.机柜尺寸≥42U、冷轧钢板、防护等级IP20、网孔门带支撑脚。
	1
	个

	2
	辅材
	网线、高清线缆、电源线
	1
	批

	3
	安装调试费
	设备调试、网络调试等
	1
	批


二、项目实施要求
1.施工前方案深化：结合现场勘测优化点位布局，明确摄像机类型、存储时长、网络架构，兼顾覆盖范围、夜视效果与盲区消除，方案经甲方确认后方可施工。
2.设备进场：所有安防设备核对型号、合格证，外观完好无破损；做好设备台账，严禁使用三无、翻新设备，进场资料同步归档。
3.管线施工：线缆敷设横平竖直，强弱电分离，做好穿管防护、标识编号；室外管线防水、接地到位，桥架固定牢固，避免线路挤压磨损。
4.设备安装：摄像机安装稳固，角度合理，避开遮挡与强光逆光；交换机、NVR、服务器集中机柜规范部署，散热良好，接线整齐。
5.系统调试：调试图像画质、录像策略、移动侦测、远程预览功能，保证录像完整可回放，网络稳定无卡顿。
6.验收交付：整理竣工图纸、设备清单、操作手册，配合甲方逐项验收；完成操作培训，留存售后联系方式，落实质保服务。
三、商务要求
本项目质保期3年。
供应商须具备承接本安防监控项目相应履约能力，严格按照磋商文件、技术方案及合同约定完成供货、施工、调试、验收及售后服务。报价包含设备、辅材、运输、安装、调试、税费、培训、质保等全部费用，实行总价包干，项目实施期间不再产生额外增项费用。供货周期、施工工期须响应需求，按期完成全部建设内容。供应商需完整提供产品合格证、检测报告、竣工资料等全套资料，保证设备渠道正规、原厂正品，不存在侵权及翻新产品。质保期内提供免费维修、故障响应服务，建立应急保障机制，及时处置系统故障。项目验收合格后按合同约定流程申请款项，供应商须遵守各项商务条款，不得违法分包、转包，若出现违约情形，按合同相应条款承担责任。
四、核心产品
本项目核心产品为视频平台一体机、磁盘阵列。
五、其他要求
1、采购人付清所有款项后本项目涉及的知识产权归 采购人所有，成交供应商享有署名权。
2、成交供应商须对本项目相关事宜负有保密义务，不得对第三方泄露本项目相关信息。由采购人提供给成交供应商的物品、资料、文件、讯息及数据等为采购人所有之财产，成交供应商除履行本合同目的之所需外，不得对任何个人、公司或其他组织及在任何场合泄露前述物品和资料。
3、成交供应商需按照项目要求完成采购并安装调试正常使用，由采购人委托人确认合格。
4、甲乙双方自合同签订之日起，如其中任何一方无故终止合同，除赔偿对方相应损失外，还应向对方支付违约金作为赔偿，违约金按合同总金额的5%计算。       
