[bookmark: _Toc48834107][bookmark: _Toc48834545][bookmark: _Toc20365][bookmark: _Toc48834177][bookmark: _Toc48834466][bookmark: _Toc48834304][bookmark: _Toc14082138]磋商内容及采购需求
本次采购项目为环境执法监测业务用房维修维护项目（工程类），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：
1.对办公区厨房及卫生间的渗漏部位进行全面排查与修复，包括但不限于：厨房操作间地面及墙面渗漏处理、卫生间地面防水层重做、卫生间隔墙渗水修复、管道穿楼板节点防水加强、地漏及排水管周边密封处理。
2.对办公区原有老化、腐蚀、渗漏的采暖管道及附属设施进行整体拆除并重新敷设，包括干管、立管、支管及散热设备的更换，恢复采暖系统正常供热能力。
3.拆除办公区原有老旧窗户，更换为断桥铝合金中空玻璃窗，解决原有窗户密封不严、漏风漏雨、保温性能差、五金件损坏等问题，提升建筑节能效果及使用安全性-11。
4.根据实际使用需求，对部分办公区域进行空间分割改造，包括隔墙施工、门窗安装、电气点位调整、地面及墙面装饰恢复等。
5.其他施工过程中发现需要维修改造的部分。


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建拆除部分
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	A.17
	拆除工程
	
	
	
	
	

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	
	m3
	8.87
	
	

	2
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	
	m2
	2548.47
	
	

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	
	m2
	48.23
	
	

	4
	011705001002
	平面块料拆除
	
	m2
	206.47
	
	

	5
	011705002001
	立面块料拆除
	
	m2
	67.42
	
	

	6
	011705002002
	立面块料拆除
	
	m2
	362.84
	
	

	7
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	113.63
	
	

	8
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	317.77
	
	

	9
	011706003003
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	52.86
	
	

	10
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	128.88
	
	

	11
	011706002002
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	142.08
	
	

	12
	011710002001
	金属窗拆除
	
	樘
	80
	
	

	13
	011702001001
	拆除垃圾
	1.构件名称:拆除垃圾
2.运距:10km
	m3
	1880.35
	
	

	合              计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建新建部分
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	一层门厅改造
	
	
	
	
	

	
	
	四层改造
	
	
	
	
	

	1
	010404001002
	轻质墙板
	
	m2
	76.33
	
	

	2
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:刮腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍
	m2
	152.66
	
	

	3
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆
2.面层处理方式:腻子+乳胶漆
	m2
	1646.8
	
	

	4
	011203003002
	块料墙、柱面
	1.基层类型、部位:卫生间
2.面层材料品种、规格:400*800墙砖
	m2
	157.52
	
	

	5
	010903003002
	墙面砂浆防水
	1.防水层做法:.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
2.砂浆厚度、种类及强度等级:聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	157.52
	
	

	6
	011102003002
	块料楼地面
	1.部位:卫生间
2.面层材料品种、规格:防滑地砖
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平
6.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层
	m2
	48.32
	
	

	7
	011105006001
	金属踢脚线
	1.C100轻钢龙骨;
2.15mm厚玻镁板基层;
3.80mm高黑色饰面踢脚线;
	m
	447.32
	
	

	8
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.框、扇材质及规格:外窗开启扇处均设金钢网纱窗
	m2
	96.22
	
	

	9
	011302001001
	平面吊顶天棚
	工程部位：走廊
1.防火涂料
2.钢龙骨
3.石膏板基层
4.涂料、乳胶漆2遍
	m2
	109.48
	
	

	10
	011302001002
	平面吊顶天棚
	工程部位：卫生间
1.铝合金方板300×600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750）
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定
5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500）
	m2
	48.32
	
	

	11
	010809001001
	窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:大理石
2.木工板基层
	m2
	8.73
	
	

	12
	010808004001
	成品门窗套
	
	m2
	136.79
	
	

	13
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格、品牌、颜色:浅灰色石材
2.支架、配件品种、规格、品牌:20*20镀锌方管、15mm厚细木工板
	m2
	5.18
	
	

	14
	011207003001
	卫生间隔断 胶合板隔断
	
	m2
	59.2
	
	

	15
	011505003001
	镜面玻璃
	
	m2
	2.58
	
	

	16
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸:900*2100
	m2
	11.34
	
	

	
	
	五层改造
	
	
	
	
	

	17
	010404001001
	轻质墙板
	
	m2
	14.08
	
	

	18
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:刮腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍
	m2
	28.16
	
	

	19
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆
2.面层处理方式:腻子+乳胶漆
	m2
	1412.7
	
	

	20
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.基层类型、部位:卫生间，厨房
2.面层材料品种、规格:400*800墙砖
	m2
	244.14
	
	

	21
	010903003001
	墙面砂浆防水
	1.防水层做法:.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
2.砂浆厚度、种类及强度等级:聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	115.34
	
	

	22
	011102003003
	块料楼地面
	1.部位:卫生间，餐厅,厨房
2.面层材料品种、规格:防滑地砖
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平
6.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层
	m2
	165.96
	
	

	23
	011103003001
	塑胶运动地板
	工程部位：党建室,会议室，档案室
1.水泥基找平层
	m2
	167.42
	
	

	24
	011105006002
	金属踢脚线
	1.C100轻钢龙骨;
2.15mm厚玻镁板基层;
3.80mm高黑色饰面踢脚线;
	m
	458.32
	
	

	25
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.框、扇材质及规格:外窗开启扇处均设金钢网纱窗
	m2
	93.27
	
	

	26
	011302001007
	平面吊顶天棚
	工程部位：走廊、餐厅、档案室、党建室，会议室
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:矿棉板
3.防护材料种类:乳胶漆
	m2
	311.52
	
	

	27
	011302001005
	平面吊顶天棚
	工程部位：卫生间
1.铝合金方板300×600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750）
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定
5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500）
	m2
	48.32
	
	

	28
	011302001008
	平面吊顶天棚
	工程位置：5层两间改造房间
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:矿棉板
3.防护材料种类:乳胶漆
	m2
	50.56
	
	

	29
	010809001002
	窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:大理石
2.木工板基层
	m2
	8.73
	
	

	30
	010808004002
	成品门窗套
	
	m2
	112.19
	
	

	31
	011505001002
	洗漱台
	1.材料品种、规格、品牌、颜色:浅灰色石材
2.支架、配件品种、规格、品牌:20*20镀锌方管、15mm厚细木工板
	m2
	5.18
	
	

	32
	011207003002
	卫生间隔断 胶合板隔断
	
	m2
	59.2
	
	

	33
	010401009001
	成品不锈钢排水明沟
	
	m
	6
	
	

	合              计
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	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：采暖安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	4层
	
	
	
	
	

	1
	031002001001
	阀门
	1.类型:低阻力恒温控制阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	2
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	3
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN32
	个
	2
	
	

	4
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN40
	个
	2
	
	

	5
	031002001005
	阀门
	1.类型:φ3自动排气阀
	个
	26
	
	

	6
	031002001006
	阀门
	1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25
	个
	2
	
	

	7
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	80.2
	
	

	8
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	255
	
	

	9
	031001006004
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	68
	
	

	10
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1
	
	

	
	
	5层
	
	
	
	
	

	11
	031002001007
	阀门
	1.类型:低阻力恒温控制阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	12
	031002001008
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	13
	031002001009
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN32
	个
	2
	
	

	14
	031002001010
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN40
	个
	2
	
	

	15
	031002001011
	阀门
	1.类型:φ3自动排气阀
	个
	26
	
	

	16
	031002001012
	阀门
	1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25
	个
	2
	
	

	17
	031001006006
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	80.2
	
	

	18
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	255
	
	

	19
	031001006008
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	52
	
	

	20
	031001006009
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	10
	
	

	21
	031008001002
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1
	
	

	合              计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：采暖拆除工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	4层
	
	
	
	
	

	1
	031002001001
	阀门
	1.类型:低阻力恒温控制阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	2
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	3
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN32
	个
	2
	
	

	4
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN40
	个
	2
	
	

	5
	031002001005
	阀门
	1.类型:φ3自动排气阀
	个
	26
	
	

	6
	031002001006
	阀门
	1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25
	个
	2
	
	

	7
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	80.2
	
	

	8
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	255
	
	

	9
	031001006004
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	68
	
	

	
	
	5层
	
	
	
	
	

	10
	031002001007
	阀门
	1.类型:低阻力恒温控制阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	11
	031002001008
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN25
	个
	26
	
	

	12
	031002001009
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN32
	个
	2
	
	

	13
	031002001010
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN40
	个
	2
	
	

	14
	031002001011
	阀门
	1.类型:φ3自动排气阀
	个
	26
	
	

	15
	031002001012
	阀门
	1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25
	个
	2
	
	

	16
	031001006006
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	80.2
	
	

	17
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	255
	
	

	18
	031001006008
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	52
	
	

	19
	031001006009
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:采暖
3.材质:PP-R管
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	10
	
	

	合              计
	



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：强电安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	4层
	
	
	
	
	

	1
	030907002001
	消防应急灯具专用电源
	1.名称:A型应急照明集中电源
	台
	1
	
	

	2
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格、型号:1*18w
3.安装方式:吸顶
	套
	2
	
	

	3
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格、型号:1*48w
3.安装方式:吸顶
	套
	9
	
	

	4
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用）
2.规格、型号:1*24w
3.安装方式:吸顶
	套
	8
	
	

	5
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:LED筒灯
2.规格、型号:1*12W
3.安装方式:吸顶
	套
	4
	
	

	6
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:消防应急照明灯具
2.规格、型号:8w
3.安装高度:吸顶
	套
	6
	
	

	7
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型多信息复合标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:管吊
	套
	2
	
	

	8
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（单面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	3
	
	

	9
	030907004004
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（双面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	1
	
	

	10
	030907004005
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型疏散出口标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	2
	
	

	11
	030405015001
	风扇
	1.名称:换气扇
2.规格、型号:1*40w
	台
	2
	
	

	12
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	9
	
	

	13
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	5
	
	

	14
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	2
	
	

	15
	030413013001
	插座
	1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	18
	
	

	16
	030413013002
	插座
	1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	2
	
	

	17
	030413013003
	插座
	1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔）
2.规格、型号:250V 16A
	套
	6
	
	

	18
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	112
	
	

	19
	030412001001
	配管
	1.材质:PC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	160
	
	

	20
	030412001002
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	160
	
	

	21
	030412001003
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	130
	
	

	22
	030412003001
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2
	m
	950
	
	

	23
	030412003002
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2
	m
	610
	
	

	24
	030412003003
	配线
	1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2
	m
	246
	
	

	25
	031301001001
	剔堵槽、沟
	1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	120
	
	

	
	
	5层
	
	
	
	
	

	26
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格、型号:1*48w
3.安装方式:吸顶
	套
	6
	
	

	27
	030413001007
	普通灯具
	1.名称:LED暗藏平板灯600*600
2.规格、型号:1*48w
3.安装方式:吸顶
	套
	42
	
	

	28
	030413001006
	普通灯具
	1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用）
2.规格、型号:1*24w
3.安装方式:吸顶
	套
	8
	
	

	29
	030413002004
	装饰灯
	1.名称:LED筒灯
2.规格、型号:1*12W
3.安装方式:吸顶
	套
	3
	
	

	30
	030907004006
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:消防应急照明灯具
2.规格、型号:8w
3.安装高度:吸顶
	套
	5
	
	

	31
	030907004007
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型多信息复合标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:管吊
	套
	2
	
	

	32
	030907004008
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（单面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	2
	
	

	33
	030907004009
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（双面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	1
	
	

	34
	030907004010
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型疏散出口标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	2
	
	

	35
	030413003001
	荧光灯
	1.名称：防爆荧光灯�
2部位:厨房、锅炉房
	套
	12
	
	

	36
	030405015002
	风扇
	1.名称:换气扇
2.规格、型号:1*40w
	台
	2
	
	

	37
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:单联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	4
	
	

	38
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称:双联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	4
	
	

	39
	030413012006
	开关、按钮
	1.名称:三联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	7
	
	

	40
	030413013004
	插座
	1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	34
	
	

	41
	030413013005
	插座
	1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	2
	
	

	42
	030413013006
	插座
	1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔）
2.规格、型号:250V 16A
	套
	4
	
	

	43
	030412005002
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	134
	
	

	44
	030412001004
	配管
	1.材质:PC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	310
	
	

	45
	030412001005
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	150
	
	

	46
	030412001006
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	180
	
	

	47
	030412003004
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2
	m
	915
	
	

	48
	030412003005
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2
	m
	935
	
	

	49
	030412003006
	配线
	1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2
	m
	115
	
	

	50
	031301001002
	剔堵槽、沟
	1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	120
	
	

	合              计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：强电拆除工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	4层
	
	
	
	
	

	1
	030907002001
	消防应急灯具专用电源
	1.名称:A型应急照明集中电源
	台
	1
	
	

	2
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格、型号:1*18w
3.安装方式:吸顶
	套
	2
	
	

	3
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格、型号:1*48w
3.安装方式:吸顶
	套
	9
	
	

	4
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用）
2.规格、型号:1*24w
3.安装方式:吸顶
	套
	8
	
	

	5
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:LED线条灯
2.规格、型号:1000mm 1*18W
3.安装方式:吸顶
	m
	80
	
	

	6
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:LED筒灯
2.规格、型号:1*12W
3.安装方式:吸顶
	套
	4
	
	

	7
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:消防应急照明灯具
2.规格、型号:8w
3.安装高度:吸顶
	套
	6
	
	

	8
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型多信息复合标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:管吊
	套
	2
	
	

	9
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（单面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	3
	
	

	10
	030907004004
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（双面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	1
	
	

	11
	030907004005
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型疏散出口标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	2
	
	

	12
	030405015001
	风扇
	1.名称:换气扇
2.规格、型号:1*40w
	台
	2
	
	

	13
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	9
	
	

	14
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	5
	
	

	15
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	2
	
	

	16
	030413013001
	插座
	1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	18
	
	

	17
	030413013002
	插座
	1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	2
	
	

	18
	030413013003
	插座
	1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔）
2.规格、型号:250V 16A
	套
	6
	
	

	19
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	112
	
	

	20
	030412001001
	配管
	1.材质:PC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	160
	
	

	21
	030412001002
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	160
	
	

	22
	030412001003
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	130
	
	

	23
	030412003001
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2
	m
	950
	
	

	24
	030412003002
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2
	m
	610
	
	

	25
	030412003003
	配线
	1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2
	m
	246
	
	

	
	
	5层
	
	
	
	
	

	26
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格、型号:1*48w
3.安装方式:吸顶
	套
	6
	
	

	27
	030413001007
	普通灯具
	1.名称:LED暗藏平板灯600*600
2.规格、型号:1*48w
3.安装方式:吸顶
	套
	42
	
	

	28
	030413001006
	普通灯具
	1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用）
2.规格、型号:1*24w
3.安装方式:吸顶
	套
	8
	
	

	29
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:LED线条灯
2.规格、型号:1000mm 1*18W
3.安装方式:吸顶
	m
	70
	
	

	30
	030413002004
	装饰灯
	1.名称:LED筒灯
2.规格、型号:1*12W
3.安装方式:吸顶
	套
	3
	
	

	31
	030907004006
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:消防应急照明灯具
2.规格、型号:8w
3.安装高度:吸顶
	套
	5
	
	

	32
	030907004007
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型多信息复合标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:管吊
	套
	2
	
	

	33
	030907004008
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（单面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	2
	
	

	34
	030907004009
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型方向标志灯（双面单向）
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	1
	
	

	35
	030907004010
	智能应急灯具及标志灯
	1.名称:小型疏散出口标志灯
2.规格、型号:1w
3.安装高度:壁装
	套
	2
	
	

	36
	030413003001
	荧光灯
	1.名称：防爆荧光灯�
2部位:厨房、锅炉房
	套
	12
	
	

	37
	030405015002
	风扇
	1.名称:换气扇
2.规格、型号:1*40w
	台
	2
	
	

	38
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:单联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	4
	
	

	39
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称:双联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	4
	
	

	40
	030413012006
	开关、按钮
	1.名称:三联安全型暗装开关
2.规格、型号:250V 10A
	套
	7
	
	

	41
	030413013004
	插座
	1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	34
	
	

	42
	030413013005
	插座
	1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒）
2.规格、型号:250V 10A
	套
	2
	
	

	43
	030413013006
	插座
	1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔）
2.规格、型号:250V 16A
	套
	4
	
	

	44
	030412005002
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	134
	
	

	45
	030412001004
	配管
	1.材质:PC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	310
	
	

	46
	030412001005
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	150
	
	

	47
	030412001006
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	180
	
	

	48
	030412003004
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2
	m
	915
	
	

	49
	030412003005
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2
	m
	935
	
	

	50
	030412003006
	配线
	1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2
	m
	115
	
	

	合              计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	4层
	
	
	
	
	

	1
	030501005001
	插箱、机柜、机架
	1.名称:6U壁装机柜
2.规格、型号:600*550*400
	台
	1
	
	

	2
	030501015001
	交换机
	1.名称:24口千兆交换机(SWITCH)
	台
	2
	
	

	3
	030502010001
	光纤接续盘
	1.名称:光纤连接盘（LIU）
	个
	1
	
	

	4
	030502008001
	配线架
	1.名称:综合布线配线架
	架
	1
	
	

	5
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:外网信息插座
	个
	12
	
	

	6
	030412002001
	线槽
	1.名称:弱电金属线槽 
2.型号、规格:100*50
3.桥架安装
4.桥架支撑架安装
	m
	40
	
	

	7
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	12
	
	

	8
	030412001001
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	16
	
	

	9
	030412001002
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	62
	
	

	10
	030412001003
	配管
	1.材质:SC
2.规格:40
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	15
	
	

	11
	030502003001
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:管内敷设
	m
	310
	
	

	12
	030502003002
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:线槽内敷设
	m
	310
	
	

	13
	030502005001
	光缆
	1.规格:两芯单模光纤
2.敷设方式:管内敷设
	m
	15
	
	

	14
	030502015001
	双绞线缆测试
	1.测试类别:六类四对非屏蔽双绞线
	链路
	12
	
	

	15
	030501023001
	计算机应用、网络系统试运行
	1.名称:系统调试、试运行
2.信息点数量:信息点(100个以内)
	系统
	1
	
	

	16
	031301001001
	剔堵槽、沟
	1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	30
	
	

	
	
	5层
	
	
	
	
	

	17
	030502002002
	弱电插座
	1.名称:外网信息插座
	个
	8
	
	

	18
	030412002002
	线槽
	1.名称:弱电金属线槽 
2.型号、规格:100*50
3.桥架安装
4.桥架支撑架安装
	m
	36
	
	

	19
	030412005002
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	8
	
	

	20
	030412001004
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	18
	
	

	21
	030412001005
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	45
	
	

	22
	030502003003
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:管内敷设
	m
	110
	
	

	23
	030502003004
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:线槽内敷设
	m
	180
	
	

	24
	030502015002
	双绞线缆测试
	1.测试类别:六类四对非屏蔽双绞线
	链路
	8
	
	

	25
	031301001002
	剔堵槽、沟
	1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	30
	
	

	合              计
	



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电拆除工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	4层
	
	
	
	
	

	1
	030501005001
	插箱、机柜、机架
	1.名称:6U壁装机柜
2.规格、型号:600*550*400
	台
	1
	
	

	2
	030501015001
	交换机
	1.名称:24口千兆交换机(SWITCH)
	台
	2
	
	

	3
	030502010001
	光纤接续盘
	1.名称:光纤连接盘（LIU）
	个
	1
	
	

	4
	030502008001
	配线架
	1.名称:综合布线配线架
	架
	1
	
	

	5
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:外网信息插座
	个
	12
	
	

	6
	030412002001
	线槽
	1.名称:弱电金属线槽 
2.型号、规格:100*50
3.桥架安装
4.桥架支撑架安装
	m
	40
	
	

	7
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	12
	
	

	8
	030412001001
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	16
	
	

	9
	030412001002
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	62
	
	

	10
	030412001003
	配管
	1.材质:SC
2.规格:40
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	15
	
	

	11
	030502003001
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:管内敷设
	m
	310
	
	

	12
	030502003002
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:线槽内敷设
	m
	310
	
	

	13
	030502005001
	光缆
	1.规格:两芯单模光纤
2.敷设方式:管内敷设
	m
	15
	
	

	
	
	5层
	
	
	
	
	

	14
	030502002002
	弱电插座
	1.名称:外网信息插座
	个
	8
	
	

	15
	030412002002
	线槽
	1.名称:弱电金属线槽 
2.型号、规格:100*50
3.桥架安装
4.桥架支撑架安装
	m
	36
	
	

	16
	030412005002
	接线盒
	1.名称:接线盒、开关盒
	个
	8
	
	

	17
	030412001004
	配管
	1.材质:SC
2.规格:15
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	18
	
	

	18
	030412001005
	配管
	1.材质:SC
2.规格:20
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	45
	
	

	19
	030502003003
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:管内敷设
	m
	110
	
	

	20
	030502003004
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:线槽内敷设
	m
	180
	
	

	合              计
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