采购需求
本次采购项目为陕西神北益民岩熔水务有限公司新建库房工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房（电气)
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5
	m
	720.87

	2
	030412003003
	配线
	1.名称:电气配线
2.型号:WDZ-BYJ-4
	m
	1002.01

	3
	030412001001
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:DN20
	m
	436.68

	4
	030412001002
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:DN25
	m
	77.12

	5
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:T8单管LED防水防尘灯
2.规格:AC220V  1*28W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	39

	6
	030413003002
	荧光灯
	1.名称:T8双管LED防水防尘灯
2.规格:AC220V  2x28W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	3

	7
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
2.规格:AC250V  10A
3.安装形式:距地1.3米安装
	套
	6

	8
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:三联开关
2.规格:AC250V  10A
3.安装形式:距地1.3米安装
	套
	2

	9
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:四联开关
2.规格:AC250V  10A
3.安装形式:距地1.3米安装
	套
	1

	10
	030413013001
	插座
	1.名称:普通插座
2.规格:AC250V  10A
3.安装形式:距地0.4米安装
	套
	29

	11
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱1AL1-3
2.规格:600*600*200
3.安装方式:距地1.6米安装
	台
	3

	12
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:配电箱1ALE
2.规格:400*400*200
3.安装方式:距地1.6米安装
	台
	1

	13
	030503003001
	控制箱
	1.名称:电动卷帘门控制箱
2.规格:380V/2.5kW
	台
	6

	14
	030701003001
	通风机
	1.名称:壁式轴流风机
	台
	6

	15
	030410005001
	避雷网
	1.材质:热镀锌圆钢
2.规格:φ10
	m
	198.12

	16
	030410003001
	引下线
	1.材质:利用建筑物柱内四根不小于(φ10)的主筋焊接作为引下线
	m
	37.4

	17
	030410002001
	接地母线
	1.材质:建筑基础内4根不小于10的主筋焊成环路。
	m
	163.63

	18
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:MEB总等电位端子箱
2.安装高度:距地0.3米安装
	台
	1

	19
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:接地电阻测试预埋板
2.安装高度:距地0.5米安装
	块
	2

	20
	030415027001
	接地网测试
	1.名称:接地网测试
	系统
	1


工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房（室外电气)
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	电气
	
	

	1
	040101001001
	挖一般土方
	1.土类别:综合土
	m3
	664.09

	2
	040103002001
	一般回填方
	1.填方来源:素土回填
	m3
	664.09

	3
	040103002002
	一般回填方
	1.填方来源:管道基础砂石垫层
	m3
	15.21

	4
	040103003001
	挖弃土方
	1.弃料品种:综合土
2.暂按5km
	m3
	67.1

	5
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*185+1*95
	m
	66

	6
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*6
	m
	78.68

	7
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.规格:DN50
	m
	93.73

	8
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.规格:DN150
	m
	81.05

	9
	050306004001
	电气控制柜
	1.名称:现状配电柜迁移
	台
	3

	10
	050306004002
	电气控制柜
	1.名称:现状水泵配电柜迁移
	台
	1

	11
	040801004001
	成套配电柜
	1.名称:配电柜
2.规格:600*500*200
	台
	1

	12
	030409001003
	电力电缆
	1.名称:电缆
2.规格:YJV-4*95+1*70
	m
	300

	13
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.规格:DN100
	m
	300

	14
	040205001001
	人(手)孔井
	1.名称:中型砖砌电缆井
2.做法详图集
07SD101-8,第10~14页,h1=h2=300,H=2000
3.垫层100厚C10混凝土
4.底板200厚C30混凝土
5.井壁370厚MU10烧结普通砖
	座
	2

	15
	040504002003
	现浇混凝土井
	1.检修井(内尺寸深3米,长3米,宽2米)
2.做法参20S515第39、40页,D=2400mm
3.100厚C15混凝土垫层
4.200厚C30混凝土井壁
5.250厚C30混凝土井底
	座
	1


工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房（室外工程)
	[bookmark: _GoBack]序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室外硬化
	
	

	1
	040202008001
	砂砾石
	1.石料规格:30cm碎石垫层
	m2
	16

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.厚度:22cm厚C30混凝土
	m2
	16

	
	
	破坏恢复
	
	

	3
	041001007001
	破除旧铁艺围墙
	1.结构形式:破除旧铁艺围墙
长64米，高2米
	m2
	128

	4
	041001005001
	拆除侧、平(缘)石
	1.材质:人工破除旧路缘石
长60米
	m
	60

	5
	040101001001
	挖一般土方
	1.土类别:挖路面土方
	m3
	8.32

	6
	040202008002
	砂砾石
	1.石料规格:30cm碎石垫层
	m2
	16



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房(土建)
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	

	1
	010101001002
	挖单独土方
	1.土的类别:综合土
	m3
	685.68

	2
	010102009002
	回填方
	1.材料品种:素土
	m3
	685.68

	3
	010102009001
	回填方
	1.材料品种:1m水坠砂
	m3
	533.04

	4
	010103002001
	挖弃土方
	1.土石类别:综合土
2.暂按5km
	m3
	1243.81

	5
	040202010001
	碎石
	1.石料规格:碎（砾）石垫层分层碾压回填一米（要求分层铺设厚度不大于0.30m、压实系数不小于0.97）
	m2
	577.58

	
	A.4
	砌筑工程
	
	

	6
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:条形基础
	m3
	27.62

	7
	010401002001
	实心砖墙
	1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	57.5

	8
	010401002002
	实心砖墙
	1.墙体类型:外墙
2.墙体厚度:370mm
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	116.87

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	9
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:100mm
3.材料品种、强度要求、配比:商砼
4.混凝土强度等级:C15
	m3
	21.58

	10
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	86.17

	11
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	20.76

	12
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	37.59

	13
	010502023001
	过梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.46

	14
	010505001001
	垫层模板
	1.模板类型:复合模板
	m2
	25.42

	15
	010505002001
	基础模板
	1.模板类型:复合模板
	m2
	249.12

	16
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	117.43

	17
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	229.71

	18
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	44.4

	19
	010502025002
	散水
	1.50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%
4.参见陕09J01散4
	m2
	71

	20
	010502027001
	坡道
	1.50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面
2. 素水泥浆一道（内掺粘胶）
3.100厚C15混凝土
4.300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	50.67

	21
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	1.433

	22
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	3.81

	23
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	7.473

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	24
	010602003001
	钢桁架
	1.钢材品种、规格:钢架梁上下弦口100*60*4
钢架梁腹杆：口60*40*3
2.钢构件表面除锈后用两道红丹打底
3.钢结构构件表面涂刷薄型防火涂料,满足不少于规范要求的相应耐火极限
	t
	2.457

	25
	010605003001
	钢屋面板
	1.钢材品种、规格:100厚彩钢岩棉复合板（彩钢板0.6+0.6）
	m2
	552

	26
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:口100*50*3  Q235钢
2.构件类型:钢檩条
3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底
4.钢结构构件表面涂刷薄型防火涂料,满足不少于规范要求的相应耐火极限
	t
	3.846

	27
	010607010001
	零星钢构件
	1.构件名称:预埋板、螺栓
	t
	0.712

	28
	010603003001
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:倒刺防盗钢丝网（钢柱）
	t
	0.55

	
	A.8
	门窗工程
	
	

	29
	010802001001
	金属门
	1.名称:M1827
2.门洞口尺寸:1800*2700
3.门类型:断桥铝合金门窗
4.框、扇材质、规格:暂定为75系列,框料为棕色
5.玻璃品种、厚度:均为镀膜白玻璃
	樘
	5

	30
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.名称:C2118
2.窗洞口尺寸:2100X1800
3.窗类型:单框双玻断桥铝合金窗（带纱）不锈钢防盗窗
	樘
	1

	31
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.名称:C1815
2.窗洞口尺寸:1800X1500
3.窗类型:单框双玻断桥铝合金窗（带纱）不锈钢防盗窗
	樘
	11

	32
	010803001001
	金属卷帘(闸)门
	1.名称:M4540
2.门洞口尺寸:4500X4000
3.门材质:电动卷帘门
	樘
	4

	33
	010803001002
	金属卷帘(闸)门
	1.名称:M3040
2.门洞口尺寸:3000X4000
3.门材质:电动卷帘门
	樘
	2

	
	
	保温、隔热、防腐工程
	
	

	34
	011001003002
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外保温
2.保温隔热方式:50厚硬质聚氨酯泡沫塑料外保温层(燃烧性能为A级)
3.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱网格布柔性腻子
	m2
	509.33

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	

	35
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光
2.水泥浆一道（内掺建筑胶）
3.60厚C15混凝土垫层
4.150厚3:7灰土
5.参见陕09J01地4
	m2
	389.42

	36
	011105003001
	块料踢脚线
	1.150mm高6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2.5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3.8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	m
	208.37

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	

	37
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙砌体基层
2.20厚砂浆
	m2
	463.44

	38
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:内墙
2.5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	917.04

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	39
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.罩面涂料一遍
2. 涂饰第二遍面层涂料（透明）
3. 涂饰面层涂料（透明）
4. 喷主层涂料
5. 辊、刷或喷底层涂料
6. 填补缝隙、局部腻子
7. 清理基层
	m2
	463.64

	40
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型:内墙面
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
	m2
	917.04

	
	
	其他工程
	
	

	41
	01B001
	倒刺防盗钢丝网
	1.倒刺防盗通电钢丝网  高2.0米
	m2
	187.44

	42
	011802001001
	脚手架
	脚手架
	项
	1



