技术要求
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通过制定全城停车资源联网汇聚标准规范，搭建一体化城市停车平台，接入城市停车动静态数据，统一纳入管理，实现“全城一个停车场”。为停车主管单位，提供人、车、场、位、设备五维一体的资源统筹管理，实现城市停车数据互联共享、停车需求智能分析、停车资源智能调度、治理成效全程跟进，为政府完善城市停车政策、优化停车设施布局、改善停车乱象提供决策依据；在车主端，可在全城范围内找位、导航、停车等，实现一部手机停全城，为车主提供完善的线上服务，提升停车体验。
平台功能要求
城市停车监管应用属于静态交通系统的一部分，是以城市停车场数据为基础，以互联网、智能计算和大数据等新一代信息技术为支撑，构建城市级停车信息采集、处理、分析和管理为一体的易用、高效的智慧应用。面对“停车乱、交通堵、管理难”等停车问题，通过车场资源整合、实时停车数据采集、停车智能诱导、多维度的数据统计分析等多方面措施，帮助政府监管单位实现停车资源有效管理，并在停车资源优化配置、停车资源科学调度等方面为监管单位提供决策依据，结合丰富的场景化应用，提升停车资源供给能力，缓解停车压力。主要业务应用包括联网汇聚、资源管理、运行监管、公众服务、监管可视化等。
联网汇聚
通过制定标准规范，实现多来源、多种类、多类型的停车数据的汇聚接入，并对联网汇聚上来的停车数据进行统一管理，可对接入的进度、接入的数据质量进行监测，帮助监管单位及时掌握车场接入状态，便于推进车场接入工作。同时，支持过车记录和空余位记录的管理，便于对动态停车数据的分析，为车场运行监管等应用提供基础支撑能力。
1、数据汇聚接入网关（后台）
通过数据汇聚网关，实现多来源、多种类、多类型的停车数据的汇聚接入、数据标准化转换、数据存储，以标准开放接口服务的方式支撑下级停车场库平台对接。
2、数据汇聚监测引擎（后台）
对下级平台数据汇聚对接情况进行实时监控与数据分析，检测平台离线、数据质量问题。
3、接入管理
对联网汇聚上来的停车数据进行统一管理，同时可对接入的进度、接入的数据质量进行监测。可对停车场库的停车资源接入情况进行汇总及统计分析支持对各停车场停车记录、空余记录等停车动态数据统一管理。
4、停车数据管理
停车场通过联网接入系统后，系统支持展示各停车场停车记录和余位空闲记录。可根据车牌号码、入车时间、停车时长、停车场名称、停车状态等检索条件查询停车记录。支持查看每笔停车记录相关的停车场、停车时长、状态等信息以及出入车图片。
资源管理
资源管理是基于车场信息普查工具，实现对全市停车场（库）、道路停车点基础信息的采集，初步完成资源归集，并通过车场备案、联网汇聚等方式为每一个停车场（库）、道路停车点建立涵盖本底、经营单位、平台厂商、备案状态、接入状态等多维数据的电子档案，实现对车场资源的统一纳管。资源管理主要内容包括车场信息普查、资源档案管理等功能。
支持统计展示注册车主数量。支持统计指定时间段内新注册用户数量和每日注册量变化趋势。支持统计指定时间段内每日活跃用户数量及变化趋势。
运行监管
打造一个监管中心，对车场、车辆等运行情况集中监管，围绕车场运行、车辆运行、分析研判三个方面，为监管单位提供监管一张图、车场运行监管、车辆运行监管、辅助决策等功能，实现城市停车资源分布、资源利用程度、重点区域、停车趋势、重点车辆动态信息的全面掌握，为停车主管单位的规划研判、政策制定、管理服务提供决策支撑。
1、一张图管理
基于一张GIS地图，展示车场、重点区域、诱导屏分布及实时运行状态，支持车场、重点区域按照利用率、周转率、当前占用率等多维度分析展示，支持停车热力分析。同时，基于车场维度对嫌疑车、僵尸车告警记录进行展示。
2、车场运行监管
对全市、行政区划的停车场备案、接入情况、在线情况进行分析，并对各车场停车流量、利用率、周转率、平均停车时长等运行数据进行统计及列表展示。支持对停车场评价次数、评分进行统计分析，对停车场服务质量进行排名展示。
3、车辆运行监管
对嫌疑车辆、违停车辆、僵尸车辆的基础信息及停车行为进行监管。可对特管车辆进行定位，列表展示定位告警的停车记录；支持违停记录管理、违停趋势分析、违停时段分布统计；支持僵尸车智能监测，并可对生成的僵尸车记录进行处理结果标记。
4、辅助决策
通过提供多种以机器学习算法为核心的辅助决策应用，使监管单位实现数据智能快速规模化转型落地，聚焦城市停车精细化管理，在科学合理地新建车场和泊位、盘活存量停车资源、洞察城市停车态势、有效诱导等方面，全面有效提升监管单位的决策能力。主要内容包括资源供需分析、存量优化分析、停车预测分析、停车综合分析、停车指数分析等功能。
公共服务
公共服务主要为面向车主提供的智能诱导服务。在延安交管支队公众号配置菜单-停车余位信息发布、展示管辖范围内所有停车场，点击可基于用户手机已安装地图进行导航、查询发布的车场停车位总数、余位信息。平台通过对接延安交管支队微信公众号，推送管辖区域内的所有停车场信息，包含地址、总车位数量、剩余车位数量；车主点击后，可调用手机导航，进行线路规划导航。
监管可视化
监管可视化主要面向城市停车监管单位领导管理层，围绕停车管理业务，为管理人员呈现城市级停车场基础数据及运行态势，并对重点区域停车难题进行关键指标分析，辅助管理人员对城市停车科学规划与指挥决策。主要内容包括资源管理，帮助管理单位掌握车场资源底数、资源分布、运行态势以及重点区域运行情况；公众服务，帮助管理单位了解服务车主数量、各类服务次数以及服务质量。
1、车场资源数据综合展示
通过展示城市车场、泊位、充电桩等资源数据，直观展示全城停车和充电资源的区域和业态分布情况、各种类型停车资源的占比、车场资源的实时接入情况、备案情况、停车资源运行情况等，辅助城市停车资源规划与调控决策。
.通过公众停车服务分析，能直观了解停车服务次数、支付服务、诱导服务、错时共享服务等信息，掌握服务量级变化趋势，为制定服务策略与改进计划提供数据依据。
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车主公众服务
城市停车公众停车服务应用是智慧停车平台面向公众的移动端应用，主要是微信公众号等可以提供车场查询、导航等服务。
1、支持以列表形式展示平台发布的资讯内容，支持查看资讯详情，支持资讯图文显示。
2、支持查找个人当前位置周边的停车点；查看停车点名称、地址、开放时段、收费标准等信息；收藏停车点。
3、支持查找个人当前位置周边的充电站；查看充电站名称、地址、开放时段、收费标准、停车优惠等信息；收藏充电站。
平台功能清单
	序号
	系统名称
	模块名称
	子模块名称
	功能描述

	一
	城市停车诱导监管平台

	1
	展示中心
	资源管理
	停车设施分析
	1.展示全市或区县已建、在建、待建状态的停车场数量和停车位数量。
2.展示全市或区县路外公共停车场、路外专用停车场、路内道路停车场的数量与停车位数量，便于了解停车场解资源结构组成与分布。
3.展示全市或区县的充电站数量以及快充桩数量、慢充桩数量。
4.展示全市或区县的普查车场数量，对比展示已备案停车场数与备案率、已接入停车场数与接入率、在线停车场数与在线率。
5.列表滚动展示所辖下级各行政区划的已备案停车场数与备案率、已接入停车场数与接入率、在线停车场数与在线率，可对比呈现各区域的数据备案推进情况、停车场接入工作进展以及停车场在线情况。
6.按行政区划展示停车场和停车位数量，便于了解停车设施区域分布情况。
7.按交通枢纽、企业园区等业态区分展示停车场和停车位数量，便于了解各业态的停车设施分布情况。

	
	
	
	停车运行分析
	1.通过车位指标展示区域停车运行情况，显示当前时刻区域内道路泊位的停车周转率，当前时刻所有在停车数量和停车位占用率。
2.展示停车场指标展示区域总体停车状态，显示停车难区域数量，当前停车难的高占用车场数以及区域停车高峰时长。
3.展示今日停车流量并以图形化方式按时间呈现停车流量变化情况，便于发现停车需求高峰时刻。通过今日数据与历史数据对比，可帮助发现停车流量异常情况。
4.展示今日停车场利用率，以图形化方式按时间呈现利用率变化情况，便于掌握停车需求持续情况。通过今日数据与历史数据对比，可帮助发现需求变化情况。
5.展示今日平均停车时长，以图形化方式对比展示各停车时长区间的停车次数。
6.展示全市或区县的停车运行指数，以可视化方式呈现下级行政区划的停车运行指数和区域占用率并排名。

	
	
	公众服务
	公共服务分析
	1.展示累计注册用户数，支持对比展示各渠道注册用户数占比。
2.支持可视化方式展示近六个月的月度活跃用户数及变化趋势。
3.展示今日停车诱导服务次数。展示诱导服务累计覆盖的车主用户数量。
4.以可视化图表展示近六个月诱导服务使用次数及变化趋势。
5.支持对停车订单进行统计分析，展示今日停车次数及累计服务车辆数。
6.可视化图表对比展示近六月不同类型停车次数以及变化趋势，帮助了解停车服务需求量。
7.通过对停车订单支付方式进行分析，展示线上支付、线下支付笔数占比，同时展示无感支付率。
8.可视化图表直观展示现金、微信、支付宝等各类支付方式的缴费笔数及占比。
9.展示错时共享车位数和错时共享服务覆盖用户数。
10.可视化方式展示近六个月错时共享车位数量及变化趋势、错时共享包月用户数及变化趋势。
11.展示各停车场平均评分及评分次数，可对比展示各分值评分次数。
12.可展示今日订单申诉次数，可以可视化方式展示近六个月万笔订单申诉数及变化趋势。

	
	
	停车地图
	停车服务地图
	1.支持在地图上以不同图标展示不同类型停车场，点击停车场图标可展示停车场类型、业态、地址、服务次数、支付方式占比等信息。
2.支持切换展示或隐藏不同类型停车场。

	
	
	
	停车资源地图
	1.支持在地图上刻画区域轮廓并查看各区县的今日停车服务次数、今日缴费次数、诱导次数、错时共享使用次数，选中区县后，地图切换到该区县地图详情界面。选中区县时，两侧数据看板呈现区县数据。
2.支持以城市地图作为背景，在地图上定位展示各个停车场。可在地图上切换类型选择展示路外公共停车场、路外专用停车场、路内道路停车场中的一类或多类。
3.支持以城市地图作为背景，在地图上定位展示各个充电站。可在地图上切换类型选择展示或隐藏充电站。点击充电站图标可展示地址、快充桩数量、慢充桩数量、充电站类型、经营单位、经营时间、联系电话。

	
	
	
	停车效率地图
	1.支持点击车场图标展示停车场运行特征数据，包括该车场类型、业态、在停车数量、空闲车位数量、当日车位占用率、周转率、利用率、停车流量等信息。
2.在地图上以热力图方式用颜色变化实时展现停车量的分布情况。通过热力图颜色的深度和色块的大小，表示各区域车场车辆停放饱和度、繁忙程度。
3.可在地图上切换展示不同特征的停车场，包括盲点停车场、高占用停车场和有协查车辆出入告警的停车场。

	
	
	
	车场地图展示
	1.支持切换展示或隐藏不同类型设备。
2.可在地图上定位展示各类型诱导屏，可详细查看诱导屏信息和当前播放的节目截图。
3.可切换展示重点区域，查看重点区域的详细信息，包括区域空余车位数、占用率、协查车辆告警次数等。

	2
	监管中心
	监管一张图
（中屏）
	停车场地图
	1.支持选择城市、区县、街道等行政区划，通过信息看板展示行政区划下的停车场数量、停车位数量、充电站数量、今日停车流量、当前占用率、今日周转率、今日利用率、区域内高占用停车场数量、区域内盲点停车场数量、错时共享停车场数量、今日区域内告警次数。
2.支持展示全市、区县、街道各行政区划停车场数量与在线停车场数量，选择具体街道可展开列表呈现区域内的所有在线和离线的停车场。
3.支持列表展示区域内的充电站，并显式区域停车场内充电站与独立充电站。
4.支持通过选择列表中的停车场名称或点击地图上的停车场图标展示选中停车场的基本信息，包括：停车场名称、停车场地址、停车场类型、停车位等信息。
5.支持展示场内快充桩数量、慢充桩数量。点击详情支持展示充电经营单位名称、营业时间、联系电话。
6.支持可视化展示停车场运行信息，包括：今日停车流量、在停车数量、剩余泊位、占用率、今日周转率，今日利用率、今日平均停车时长、24小时出入车趋势、24小时占用率趋势等信息。
7.支持通过选择列表中的充电站名称或点击地图上的充电站图标展示选中充电站的基本信息，包括：充电站名称、地址、类型、快充桩数量、慢充桩数量、营业时间、服务电话、收费规则、运营单位等信息。
8.支持根据停车场名称模糊匹配检索停车场，在列表中展示符合条件的停车场。支持根据停车场类型、停车场标签、我的收藏停车场快速检索停车场。
9.支持根据充电站名称模糊匹配检索充电站，在列表中展示符合条件的充电站。支持根据充电站标签、我的收藏快速检索充电站。
10.支持对停车场进行收藏和取消收藏。支持通过“我的收藏”快速检索所有已收藏停车场，并展示在线、离线状态。
11.支持基于地图定位展示全市停车场，通过特定图标区分展示路外公共停车场、路外专用停车场和路内道路停车场；支持停车场聚合展示，地图缩小到一定比例尺时局部多个停车场聚合为一个图标展示，图标中数字表示停车场数量；支持在停车场列表点选停车场名称时，地图上自动定位停车场，图标自动切换为选中状态，同时通过信息看板展示选中停车场的信息概览；支持根据停车场停车位占用率情况，在地图上对高占用的停车场自动切换图标展示方式（颜色）进行区分标识。
12.支持展示停车场今日协查车辆告警次数。点击告警信息可查看协查车辆告警详情。
13.支持切换展示车辆停放密度热力图，通过热力图展示当前停车场运行情况。
14.支持选择指定日期，在地图上按时间展示停车热力变化情况。支持快进、快退、暂停、播放操作。
15.支持在地图上配置停车场定位位置，保存生效后同步更新停车场档案。

	
	
	
	重点区域地图
	1.支持通过重点区域列表展示所有已划设的重点区域，点击任意重点区域可在信息看板展示重点区域信息，包括：停车场数量、停车位数量、充电站数量、诱导屏数量、车场类型分布、区域停车流量、今日利用率、周转率、当前占用率、占用率变化趋势、车辆类型占比、区域内高占用车场数、区域内盲点车场数、区域内错时共享车场数、当前告警次数、区域内停车订单支付方式占比，同时自动在地图上定位重点区域。
2.支持在列表里展示重点区域下的停车场清单，选中停车场可展示停车场信息。
3.支持在列表里展示重点区域下的充电站清单，选中充电站可展示充电站信息。
4.支持根据重点区域名称关键字模糊匹配检索目标重点区域；支持拖曳地图查找重点区域，选中重点区域可在信息看板展示信息。
5.支持在地图上以不规则区域框展示各重点区域。支持地图上显示或隐藏重点区域内各停车场；支持以颜色区分展示当前时刻重点区域停车位使用情况，红色代表高占用，黄色代表适中，绿色代表占用率较低。
6.支持在地图上自定义绘制不规则区域为重点关注区域并设置区域名称，配置区域中心。
7.支持在重点区域列表对重点区域进行排序，支持修改区域名称；支持在地图上修改重点区域的范围、中心坐标。

	
	
	
	诱导屏地图
	1.支持通过列表展示各区域部署的诱导屏；点击诱导屏名称可在信息看板上展示诱导屏名称、诱导屏类型、诱导屏在线状态、诱导屏当前发布停车节目截图；支持根据诱导屏名称模糊匹配检索诱导屏，查询结果在列表展示，点击诱导屏名称地图上自动定位标识。
2.支持对列表中未配置安装位置的诱导屏进行快捷设置，在地图上设置部署经纬度并存档。
3.支持基于地图定位展示全市的诱导屏，可通过不同颜色图标来呈现诱导屏在线/离线的状态；支持拖曳地图查找诱导屏，点击诱导屏图标可查看诱导屏详细信息，包括诱导屏基本情况和正在发布停车诱导节目截图。

	
	
	
	车辆地图
	1.支持展示各区域告警次数、停车场告警次数。支持以列表形式展示今日协查车辆出入过的停车场，及其车牌号码与今日出入车次数；支持展示协查车告警记录详情，包括：协查车车牌号码、协查原因、出入车时间、出入车图片；支持点击列表选中存在告警的停车场，在地图上自动定位展示；支持在地图上以警示图标标识今日存在协查车辆出入的停车场；
2.支持列表展示各行政区划下停车场僵尸车车辆告警记录。选中停车场可展示平台监测出的场内僵尸车信息，包括：僵尸车车牌、入车时间、停车时长等。支持基于僵尸车处理结果为僵尸车记录打标签；支持点击列表选中存在告警的停车场，在地图上自动定位展示。
3.支持根据车辆车牌号码查询今日车辆在停车场的过车记录，展示信息包括：车辆号牌、出入停车场名称、过车时间。
4.支持根据车辆车牌号码、出入时间区间进行检索，在地图上按照时间顺序展示车辆停车记录。地图上点击出入标识可查看车辆具体停车时间、出入车图片信息。
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	运行监管
	车场运行监管
	1.可对全市、行政区划的停车场备案、接入情况、在线情况进行分析。支持以可视化方式展示全市、各行政区划的备案停车场数量和备案率、停车场接入数量和接入率、停车场平台在线数量和在线率。
2.支持列表展示所选区域或其子区域的各类停车场数量、备案停车场数量、接入停车场数量、在线停车场数量、备案率、接入率、在线率。
3.支持针对区域、业态、停车场三个统计维度分析并展示今日停车场运行数据；支持根据区域、停车场类型、停车场名称检索停车场，展示目标停车场的类型、所属业态、车位数等基础信息和当前余位数、占用率、车位状态、今日停车流量、利用率、周转率、平均停车时长。
4.支持按区域或按业态展示停车场数量、停车位数量，实时余位数、占用率，今日停车流量、周转率、利用率、平均停车时长。
5.支持针对区域、业态、停车场三个维度，切换展示历史停车运行数据。支持按照区域、日期段（日、周、月、年）等条件检索，展示各类业态或各区域指定时间内的停车场数量、停车位数量、周转率、利用率、平均停车时长。
6.支持按照区域、停车场类型（路外公共停车场、路外专用停车场、路内道路停车场）、停车场名称等条件对今日车场运行数据进行统计及列表展示，数据内容包括：停车流量、利用率、周转率、平均停车时长。
7.支持根据区域、年份、节假日、停车场名称进行检索，展示目标停车场在指定年份节假日期间的停车流量、利用率、周转率对比趋势图；支持通过图表展示节假日停车场运行数据趋势，帮助管理部门了解历史节假日停车需求，提前预判，采取手段进行引导分流。
8.支持列表展示指定年份节假日期间各停车场运行数据，包括停车场流量、周转率、平均停车时长、停车高峰时长等。
9.支持基于停车场名称、车牌号码、出入车时间区间、泊位号、数据质量等条件对停车记录进行查询，展示停车场名称、车牌号码、车牌颜色、泊位编号、停车类型、出入车时间、停车时长、出入场图片等信息。支持停车记录导出。
10.支持根据停车场的车主评价次数、车主评分统计，对停车场服务质量进行排名，以可视化的方式展示评价最好的停车场、评价次数最多的停车场。
11.支持展示各评分区间停车场数量与占比。支持查看具体停车场评价次数，全部车主评价详情，包括评价内容、评分、评价时间等。

	
	
	
	车主习惯分析
	1.支持对停车订单进行统计，按支付方式、停车场所、停车时长维度对分析车主停车习惯。

	
	
	
	车辆运行监管
	1.支持添加协查信息，协查信息包括：车牌号码、车辆类型、车身颜色、协查原因（恶意欠费、多次违章未处理、危害公共安全、限制通行等）、协查期限（一个月、六个月、永久、自定义）等。支持配置联动告警帐号。支持批量导入协查信息。支持对协查车辆进行撤控、编辑等操作。
2.支持基于车牌号码、协查人、协查原因、协查期限检索当前生效的协查信息。支持批量导出全部或选中的协查信息。支持快捷查看协查车具体历史告警信息，支持查看协查车曾出入的停车场与次数。
3.支持展示历史协查记录，展示内容包括车辆信息、协查原因、告警次数、撤控人、撤控时间、撤控原因。支持对已撤控的车辆进行重新协查。
4.支持以系统通知方式向平台登录用户推送协查车辆告警信息。支持在消息提醒中查看历史告警信息。
5.支持根据车牌号码、协查原因、过车时间等条件检索协查告警记录，支持展示告警信息详情，包括：车牌号码、车辆类型、车联颜色、过车时间、停车场、泊位号、过车图片等。
6.支持展示已消除告警的协查告警记录。支持根据车牌号码、协查原因、停车场查询解除告警记录。
7.支持批量导入违停数据。支持下载违停数据导入模版。支持根据车牌号码、违停地点、违停事件发生时间（日、周、月）检索违停记录。
8.支持展示目标地点在指定日期区间的违停次数。支持以可视化方式展示违停时间的日期及时间段的分布情况。支持根据违停次数进行违停高发地点排名。
9.支持分析停车场出入车数据，自动发现并记录存在僵尸车停车行为的车辆。支持以列表方式展示存在僵尸车停车行为车辆的号牌、当前在停停车场、入车时间、停车时长。支持基于入车时间区间、停车场、处理标签等条件检索潜在僵尸车辆，检索结果展示入车时间、入车图片。支持过滤展示当前仍然在停的僵尸车。
10.支持根据僵尸车处置结果为僵尸车打标签。

	
	
	
	监管报告
	1.支持按照模版生成月度、年度停车监管报告。支持基于月、年查询对应周期的停车监管报告。支持预览监管报告内容，点击目录可快捷定位到监管报告对应章节。默认按停车资源管理、停车秩序管理、停车收费监管、服务水平等专题展示各项数据并给出分析建议。支持手动重新生成报告，根据模板更新报告文字、各项指标和图表。支持下载pdf格式和word格式的监管报告。
2.支持展示月度、年度报告模版。可对报告模板进行配置，自定义编辑报告模板的标题、文字，支持在报告中快速插入各类停车数据指标、图表、表格，支持对报告的字体、字号、编号、缩进量、背景颜色、行距等属性进行设置。支持统计各数据指标、图表、表格在监管报告中的使用次数。支持配置停车数据指标阈值和触达阈值时应提示的预警信息，条件被触发是在监管报告中自动生成预警信息。
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	辅助决策
	资源供需分析
	1.支持基于日期、区域、停车场对停车数据进行检索，展示指定日期区间内所选区域的停车流量趋势、本/外地车停车量趋势、新能源/非新能源车辆停车辆趋势图。支持列表展示各停车场停车位泊位数、总停车量、出入车流量、本/外地车停车量、新能源/传统能源车辆停车。
2.支持对日常停车需求和资源供给能力进行分析，支持展示所选区域的泊位供应量、需求量及停车运行指标。支持展示停车供需指数。支持以可视化方式展示近六个月停车泊位缺口变化趋势。

	
	
	
	存量优化分析
	1.支持展示指定日期区间的不同收费等级停车场的周转率、平均单泊位应收、平均停车时长。支持对不同收费等级停车场进行周转率排名。
2.支持识别并列表展示具有错时共享潜力的停车场，同时展示停车场建议错时共享的时段、可错时共享的停车位数量、周边可分流的停车场数量。点击列表里的停车场，可在地图上自动定位停车场。支持地图上定位展示具有错时共享潜力的停车场，点击车场可展示空闲时段和当前占用率，并框选周边可互补的停车场。
3.挖掘并展示各区域泊位利用率长期较低，而周边停车需求旺盛的车场。支持展示指定区域盲点车场数量与环比变化数据。支持展示盲点停车场占比与组成结构。支持可视化展示近3个月、近6个月、近1年所选区域盲点停车场数量变化趋势。支持展示盲点停车场区域分布数量与各区域盲点停车场比重。支持在地图上展示盲点停车场、诱导屏。支持切换展示全部停车场或只展示盲点停车场；支持根据停车情况对区域内盲点车场进行统计排名。支持展示盲点停车场今日停车数据与统计周期数据。支持在选中盲点停车场列表中的停车场时，在地图上自动定位对应停车场。支持在地图选中盲点停车场，看板展示周边停车资源数量、周边违停情况、周边诱导屏建设情况、停车场设施情况、收费标准、最近统计周期运行情况。支持展示近一个月盲点停车场与相邻停车场中繁忙停车场的利用率变化趋势对比图。支持在地图上以图标标识盲点车场周边可分流停车场。支持在选中盲点停车场列表中的停车场时，在地图上自动定位对应停车场。

	
	
	
	停车预测分析
	1.支持基于区域、停车场展示停车位供给总量、当前空余停车位数量。支持以可视化方式展示当前时刻停车余位指数。支持以可视化方式展示所选区域或停车场近一小时实际余位数量与未来二十四小时的预测余位数量、预测余位指数。支持通过不同颜色展示停车余位指数区间。
2.支持展示所选区域、停车场近七日日均停车量、平均通行时长，各类场景下的支付方式占比。支持展示所选区域未来三日日均停车量、平均通行时长的预测值。支持展示通行效率存在优化空间的排名前十的停车场列表，展示各停车场名称与平均通行时长。支持在地图定位各停车场并展示停车位数量、通行时长、日均停车量。

	
	
	
	停车综合分析
	1.支持基于停车设施资源、停车运行效率、停车服务水平三个维度进行分析，建立城市停车评价指标体系，对城市停车体系运行质量进行综合评分。支持展示所选区域的停车治理综合评分，分项展示停车资源指数、停车服务指数、停车运行指数。支持对所选区域的子区域进行指数排名；支持以可视化方式展示近3个月、近6个月、近12个月区域停车综合评分变化趋势，支持各行政区划评分月度对比。
2.支持展示指定统计周期、指定区域的停车综合评分，支持展示每个统计周期内各区域的资源、运行、服务指数以及作为支撑的各项二级指数。支持可视化展示指定统计周期、指定区域的综合评分及各项指数变化趋势图，支持展示本区划与上级行政区划的各项指数对比。

	
	
	
	停车指数分析
	1.支持根据区域、停车场类型、时间区间等条件检索停车场，分析展示停车运行指数、停车利用率、停车高峰时段与累计高峰时长、停车低谷时段与累计低谷时长。
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	服务中心
	停车诱导服务
	数据源管理
	1.支持查看诱导屏与停车场关联关系，支持将单个或者多个停车场与具体诱导屏进行关联。支持查看指定数据源最近一次余位数据更新结果。

	
	
	
	余位自动发布
	1.支持自动检测停车场余位数据变化情况，在诱导屏固定区域关联展示指定停车场余位数据（动态刷新）。

	
	
	
	数据更新记录
	1.支持对余位信息更新记录进行查询，展示内容包括：数据源名称、更新内容、更新时间、更新结果。

	
	
	
	画布管理
	1.支持以缩略图方式展示画布并标识同步状态，支持基于画布名称、同步状态查询画布。
2.支持添加、预览、编辑、删除画布，支持设置画布名称和尺寸。
3.支持发布画布至素材库网页列表。支持在画布上自定义添加/删除水平公路、垂直公路、横向文本、纵向文本、上下左右箭头、方向图例、停车场，形成道路路网图，
4.支持鼠标拖拉方式调整元素位置和形状，支持设置文字大小和颜色，支持设置道路颜色。支持支持上传和删除自定义元素。支持为停车场关联数据源。支持为道路关联路段。
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	汇聚中心
	数据汇聚接入网关
	数据汇聚接入网关
	1.通过数据汇聚网关，实现多来源、多种类、多类型的停车数据的汇聚接入、数据标准化转换、数据存储，以标准开放接口服务的方式支撑下级停车场库平台对接。
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	数据汇聚监测引擎
	数据汇聚监测引擎
	1.对下级平台数据汇聚对接情况进行实时监控与数据分析，检测平台离线、数据质量问题。
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	接入管理
	区域接入分析
	1.支持按区域、区域类型、停车场类型进行检索，以图形化方式展示选中区域及下级区域停车场接入数量、接入车场占比。展示在线停车场数量、接入停车场数量占比。
2.支持以列表形式展示各区域的停车场总数、接入车场数、接入车位数、车场接入率、在线车场数、车场在线率。支持根据接入率、在线率、车场接入数、车场在线数进行区域排序，并显式标识接入率前三位的区域。
3.支持按照时间维度（月、季、年）、区域、停车场类型查询历史时间段内指定区域停车场接入分析数据。支持以图形化方式对比展示选中区域在指定时间段内的接入量变化趋势、接入率变化趋势。支持以列表展示统计时段内各区域的停车场数量、接入量、接入率。支持导出历史接入分析数据。

	
	
	
	业态接入分析
	1.为便于了解各业态车场接入情况，
2.支持基于业态分析车场接入率和在线率。支持按区域、业态进行检索，以图形化方式展示各区域下各业态的停车场接入情况。
3.支持列表展示指定区域下辖区域的各业态停车场接入率、停车位接入量、车场接入率、车场在线率。

	
	
	
	服务商接入分析
	1.为便于对各信息系统服务商接入情况进行摸底和考核，支持基于信息系统服务商和信息系统进行接入分析。
2.支持按区域、信息系统服务商、信息系统进行检索，以图表展示已接入停车场数量和占比、各服务商接入停车场占比、在线停车场数量和占比。
3.支持以列表展示指定区域下各服务商、信息系统的的接入车场数、接入车位数、接入率、在线率，便于了解区域中存在哪些信息系统服务商及各服务商及当前车场接入进度。

	
	
	
	接入进度管理
	1.支持按照信息系统服务商、信息系统名称、状态查询服务商接入进度数据，展示信息包括信息系统名称、信息系统服务商名称、当前接入状态、接入车场数、对接平台IP、今日上传数量。
2.支持查询服务商接入详情，内容包括服务商接入的生命周期，以及服务商下各停车场接入平台的时间、当前状态。

	
	
	
	车场接入分析
	1.支持展示各车场接入厂商、当前接入状态、最近一次数据上传时间、最近一次上传数据质量，2.支持展示最近24小时停车场上传数据数量及数据正常率。
3.支持按日期展示各个停车场累计数据上传数量、正常率和累计离线次数。

	
	
	
	接入质量管理
	1.支持按停车场、信息系统服务商、车场在线状态、数据质量评级等条件查询停车场24小时内接入的数据质量，展示信息有停车场名称、信息系统服务商名称、车场在线状态、最近一条数据上传时间、最近一条数据质量、上传数量、正常数量、数据质量评估等级。
2.支持按时间范围、停车场、信息系统服务商、数据质量评级等条件查询停车场接入的数据质量，展示信息有停车场名称、信息系统服务商名称、上传数量、离线次数、数据质量评估等级。
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	停车数据管理
	停车记录管理
	1.停车场通过联网接入系统后，支持对各停车场停车记录集中存储和展示。支持根据车牌号码、入车时间、停车时长、停车场名称、停车状态等检索条件查询停车记录。支持查看每笔停车记录相关的停车场、停车时长、状态等信息以及出入车图片。
2.支持导出选中或全部停车记录。

	
	
	
	过车记录管理
	1.支持根据出入车时间、出入方向、车牌号码、停车场名称、停车类型、泊位号、数据质量等条件检索过车记录。
2.支持检索并导出选中或全部过车记录。
3.支持对过车记录进行人工抽检，对任一条数据进行数据质量审核，判定数据问题并记录原因。

	
	
	
	空余记录管理
	支持展示下级停车场信息系统上传的各停车场空余车位记录。

	
	
	
	数据质量分析
	1.支持对各车场上传的数据进行质量检测，便于发现车场数据问题，确保数据完整性、时效性，支撑数据分析和公众停车信息服务。
2.支持按时间维度（日、月、年）、区域、经营单位、信息系统服务商等条件进行检索，展示指定区域停车场上传数据总量、正常数据条数、数据质量评级，以及数据规范性、完整性、准确性、时效性各项指标评分。支持以图形化方式展示指定区域、信息系统服务商在特定时间段内数据质量分析结果，展示合格数据、规范性问题数据、完整性问题数据、准确性问题数据、时效性问题数据的数量，便于发现主要数据问题，有针对性的进行整改。
3.支持对各信息系统服务商数据进行分析，展示各服务商的等级评分。支持以列表展示各区域的数据质量数据，内容包括区域名称、接收数据量、正常数据量、数据质量评级、规范率、完整率、准确率、时效率。
4.支持按照时间维度（日、月、年）、区域、停车场、信息系统服务商、经营单位、数据质量评级、查询车场数据域数据质量，以列表展示各停车场的数据质量数据，内容包括区域名称、接收数据量、正常数据量、数据质量评级、规范率、完整率、准确率、实效率。
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	告警管理
	停车场离线告警
	1.支持对停车场离线情况进行统计分析，便于发现频繁数据中断的停车场，要求整改确保数据完整获取。
2.支持根据时间、区域、停车场、信息系统服务商等条件检索停车场离线数据。支持图形化方式展示指定区域当前离线车场数，指定时间段内的离线次数和离线告警次数。
3.支持按离线次数进行排名，展示离线最频繁的10家停车场。 支持按离线时长进行排名，展示累计离线时长最长的10家停车场。
4.支持以列表展示查询条件范围内停车场告警数据，内容包括当前状态、累计离线时长、离线次数、告警次数。
5.支持展示停车场离线告警详情，包括累计离线次数、累计离线时长。支持对每次离线时长进行统计，分析离线时长分布。
6.支持以离线告警日历直观展示停车场离线情况，点击日历表可以展示离线时间范围、离线时长、告警次数，便于发现离线规律。
7.支持开启和关闭离线告警通知功能，关闭告警的停车场不再自动推送信息通知用户。

	
	
	
	停车场异常数据告警
	1.支持对存在数据突变、持续数据质量不合格等数据异常情况的车场进行检测。
2.支持按时间、区域、业态、停车场、信息系统服务商进行检索，展示指定区域特定时间段内的数据异常车场数量、数据异常告警次数。支持根据异常严重情况对停车场进行排名，展示异常问题较严重10个停车场。
3.支持基于数据异常类型进行统计，展示各类异常情况次数和占比。
4.支持以列表展示符合查询条件的停车场数据异常告警数据，包括区域、停车场名称、异常类型、检测时间、告警次数。
5.支持开启和关闭停车场数据异常告警通知功能，关闭告警的停车场不再自动发送信息通知用户。
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	微信公众号
	
	　
	1.在延安交管支队公众号配置菜单-停车余位信息发布
2.展示管辖范围内所有停车场，点击可基于用户手机已安装地图进行导航
3.支持查询发布的车场停车位总数、余位信息
平台通过对接延安交管支队微信公众号，推送管辖区域内的所有停车场信息，包含地址、总车位数量、剩余车位数量；车主点击后，可调用手机导航，进行线路规划导航。
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	高德地图数据对接
	
	　
	1.对接高德地图接口
2.对高德推送已接入监管平台的停车场余位信息，用于高德对外展示
平台对接高德地图，提供停车场数据，包含地址、总车位数量，余位数量，用于高德地图对外展示。
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	诱导屏对接
	
	　
	1.支持在一二级信息发布屏上调用已接入监管平台的停车场余位信息，对外发布
2.支持“红、黄、蓝”三色展示路况拥堵程度
平台支持接入一二级信息发布诱导屏，对外发布停车场余位信息；支持按“红、黄、蓝”三色，对外展示路况拥堵情况。
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	车场满位预警
	
	　
	1.针对车场满位无余位时，平台产生告警
2.支持后台策略分析
3.支持车位数据校准
平台针对车场满位，无余位时，产生告警，提供相关满位信息，支持针对不准确的车位余位，数据调整校准。
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	系统管理
	基础配置
	组织机构管理
	支持以树形菜单结构展示组织架构，呈现层级关系。支持对组织的新增、删除、修改、查询、导入、导出。

	
	
	
	用户管理
	1. 支持对平台用户添加、修改、注销。支持帐号查询、帐号启用、帐号禁用、重置帐号密码。
2. 支持对用户帐号的安全信息、登录认证方式进行配置，支持用户帐号与人员关联。
3. 支持对用户进行导入、导出。
4. 支持记录并展示用户的登录次数、最后登录时间。
5. 支持对平台用户组添加、修改、删除。用户组导入、导出。

	
	
	
	人员管理
	支持对人员信息增加、删除、修改、导入、导出。支持查看各组织下的人员清单及人员详情。

	
	
	
	角色管理
	平台角色的新增、删除、配置、查询。支持对角色进行菜单、区域、组织等权限进行设置。

	
	
	门户管理
	登录配置
	1. 支持对登录页主题进行配置。支持对登录页进行创建、编辑、预览、删除、设为主登录。
2. 支持对登录页logo、页面背景、前景插图、跳转插图等参数进行自定义配置。

	
	
	
	首页配置
	1. 支持对首页主题进行创建、导入、配置、预览、发布。
2. 支持对首页名称、logo、样式进行自定义设置。

	
	
	
	公告管理
	支持对系统公告进行管理。包括：公告新建、预览、发布/取消发布、删除等。

	二
	信息发布管理平台

	1
	信息发布管理
	信息发布管理
	内容制作
	1.支持在节目库以缩略图方式展示节目并标识节目审核状态，点击审核状态可查看审核记录。
2.支持根据节目名称、节目类型、系统类型、屏幕类型、屏幕尺寸、审核状态、可见权限、创建时间、更新时间等条件检索节目。
3.支持添加、编辑、编辑属性信息发布节目和诱导节目。支持预览节目，可切换倍速预览和全屏预览节目。支持快捷选择屏幕设备进行紧急插播。
4.支持创建、删除节目分组，支持对分组名称进行编辑。
5.支持在素材库展示素材文件并标识素材审核状态，点击审核状态可查看审核记录。支持根据素材名称、素材类型、可见权限、审核状态、是否过期等条件检索素材。
6.支持预览、编辑、下载素材。
7.支持上传本地素材，配置素材可见权限、有效期等信息。
8.支持添加动态素材，设置素材类型、素材名称描述信息等，可根据素材类型设置不同素材参数，支持设置动态网页素材的网页地址，支持设置数据源素材的数据源地址，支持设置直播视频素材的直播来源（网络ipc、手动设置、监控点）、ip类型、ip地址、端口号、通道号等。
9.支持删除素材，支持通过回收站管理还原已删除的素材或清空回收站。
10.支持过期素材管理，支持修改已过期素材有效期。
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	内容发布
	1.支持查看任务列表，支持根据任务名称、关联设备、设备所属组织、设备所属分组、关联节目名称、任务分类、任务类型、播放模式、审核状态等条件检索任务。
2.支持创建、删除、编辑、停止常规任务，支持查看常规任务详情。支持为任务添加一个或多个播放计划，支持设置播放计划的类型（普通轮播、时段轮播），支持在播放计划里添加/删除/清空节目，支持删除播放计划。支持设置时段轮播计划的播放时间。支持配置发布设置参数，包括生效方式、下载方式，支持配置关联终端设备，
3.支持创建追加任务。
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	发布记录
	1.支持查看常规、追加、插播任务列表，查看各项任务发布信息和发布状态，支持重新发布和停止发布。
2.支持查看发布终端总数、发布成功数、发布失败数。
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	终端控制
	1.支持按照所属组织、所属分组展示终端列表。支持展示各设备当前播放节目的小图，支持节目截屏。
2.支持对终端开机、关机、插播、停止插播、定时开关失效等控制操作。
3.支持配置终端参数。
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	发布终端
	1.支持按照所属组织、所属分组展示终端列表，并统计呈现终端设备总数、在线设备数量、离线设备数量、在线率、离线率。
2.支持展示终端设备名称、厂商类型、屏幕类型、设备分辨率、版本号、在线状态、ip地址、激活状态等信息。
3.支持添加、删除、批量导出、批量导入设备。
4.支持在地图上控制设备。
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	发布配置
	1.支持天气服务配置，开启或关闭天气服务开关。
2.支持审核配置，支持设置审核内容、审核流程。
3.支持存储配置、NTP服务配置。
4.支持场景配置，配置诱导屏、信息发布屏。支持信息发布屏系统、屏幕类型配置。支持诱导屏厂商配置。
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	快速发布
	1.支持在一个界面内选择屏幕，编排内容，快速发布节目。
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	素材管理
	1.支持添加信息发布静态素材（图片、文本、pdf、word、excel、ppt、静态网页）、动态素材（网页、视频直播、数据源）。支持对素材进行查询、编辑、删除、审核、下载、预览。素材
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	节目管理
	1.支持添加节目，在窗口中创建文字、图片、网页、多媒体等。支持查询、编辑、删除、审核节目。
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	日程管理
	1.支持添加、编辑、删除、审核、查询轮播日程。
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	审核管理
	1.支持单个/批量素材、节目、日程的审核。
2.支持待审核、全部状态（待审核和已审核两种状态）的审核列表的查看。
3.支持开启批量审核、关闭批量审核。支持对待审核的内容进行批量审核。
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	发布管理
	1.支持选择已创建的日程、生效时间、发布终端，点击确定即可创建发布计划。支持分类查看发布列表，支持查看某条发布计划的终端详情。支持取消发布、重新发布。
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	终端监控
	1.支持支持诱导屏开机、关机、插播节目、取消插播、停止插播、定时开关失效等终端控制操作。支持配置诱导屏基本参数，支持设置定时开机时段，支持设置日计划。
2.支持展示当前诱导屏播放节目，支持节目截屏。
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	诱导屏管理
	1.支持通过录入诱导屏基本信息的方式，将诱导屏添加至平台，支持自动进行诱导屏信息同步。支持编辑、删除诱导屏。

	三
	数据集成软件平台

	1
	数据集成子系统
	数据集成子系统
	数据集成基础包
	1.支持数据集成任务管理，包括查询、新建、修改等操作。支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、创建人和创建时间等信息。
2.支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间等条件筛选查看操作日志。
3.支持定义告警策略，包括数据集成任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等，同时支持设置告警级别。
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	视图数据级联        
	1.支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 
2.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。 
3.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。
4.支持多个下级视图库的联网接入。 
5.支持联网接入多个上级视图库。 
6.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。
 7.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备，人脸采集数据，车辆采集数据和人体采集数据。

	四
	交通综合管控平台

	1
	交通综合管控平台
	系统管理
	部门管理
	支持组织的新增、编辑、移动、批量添加和导入导出
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	权限管理
	1、支持查看角色列表；
2、支持角色的删除、启用、禁用、克隆以及分配；
3、支持在应用中心以及系统管理中分别添加/编辑角色基本信息，其中角色名称必填；
4、支持系统管理中的管理角色配置用户权限管理各菜单或者功能项
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	目录管理
	1. 支持查看目录的名称信息，并支持修改选定目录的名称;
2. 支持根据区域业务属性添加区域标签
3. 支持在选定目录下新建、删除、编辑次级国标区域或自定义区域；新建国标区域时默认创建其上级区域
4. 支持根据模板批量导入基础目录及基层单位
5. 支持基础目录数据导出
6. 支持修改次级区域排序
7. 支持自定义新建及修改目录的名称、关联资源类型、关联目录标识;
8. 支持根据区域业务属性添加区域标签;
9. 支持将创建的目录关联到特定应用中，使得该目录树可在所选关联应用中使用;
10. 支持查看目录的名称、关联资源类型及关联树标识等属性信息;
11. 支持在选定目录下新建、删除、编辑次级区域;
12. 自定义目录中区域编码长度要求20位
13. 支持修改次级区域排序
14. 支持修改区域名称、区域编号及添加区域标签
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	门户管理
	1、 支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用；快捷入口支持拖动排序，支持鼠标悬停分类展示系统菜单，并支持快速打开对应应用。
2、 支持下载使用系统所需要的插件，包括平台播放器、上传工具、标注工具、报警助手、登录助手、下载器、截图工具等。
3、 显示系统名称、型号、版本、授权信息等信息
4、 支持显示系统帮助文档
5、 支持首页的菜单按照分类或者平铺的方式展示
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	通道管理
	1、 支持批量添加选中区域及其上级区域的编码设备中的监控点
2、 支持通过导入导出经纬度功能，批量修改监控点经纬度信息
3、 支持批量更改监控点所属区域及批量删除监控点，支持修改监控点排序，支持根据名称或ip模糊搜索监控点
4、 支持列表展示选中区域下的监控点信息，包括监控点名称、传输协议、所属设备、IP地址、端口及通道号等
5、 支持查看、编辑监控点基本信息、能力集信息、音视频信息及类型信息，支持针对监控点添加标签
6、 支持手动输入经纬度信息或地图定位方式标注监控点位置
7、 支持级联点位标签设置
8、 支持osd信息叠加配置，支持osd全局配置，包括监控点名称、时间的显示隐藏，以及位置配置。
9、 系统支持展示已添加点位的通道信息，支持按通道名称、所属设备、IP地址、电围编号等进行查询。

	6
	
	
	卡口管理
	1、 支持列表展示所选区域下的卡口信息，包括所属区域、卡口编号、使用类型、前端类型、出入城类型、级联状态、经纬度、治理状态及车道数等信息
2、 支持添加卡口，并支持编辑卡口基本信息，支持针对卡口添加标签
3、 支持从所选择区域及其上级区域监控点中添加抓拍通道信息
4、 支持手动输入卡口经纬度信息或通过地图定位方式标注卡口位置
5、 支持配置卡口车道信息，包括车道方向、名称以及城际卡口出入城方向标识
6、 支持卡口数据导入导出及城际卡口信息下发
7、 支持批量删除卡口
8、 城际卡口下发支持出入城下发
9、 支持卡口自定义扩展卡口属性、方向属性、车道属性、卡口前端类型、车道关联的资源类型
10、 支持方向车道模板配置
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	设备管理
	1、 支持依据模板批量导入编码设备，及编码设备数据导出
2、 支持编辑及同步编码设备信息
3、 支持在选定区域下手动添加编码设备，支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式
4、 支持针对编码设备添加标签
5、 支持列表展示选中区域下的编码设备信息，包括所属区域、设备接入协议、设备编号、设备型号、IP地址及端口号、密码强度、视频通道数、报警通道数、能力集状态、数据接入协议、数据接入协议状态
6、 提供编码设备的增、删、改接口，支持批量操作  
7、 支持厂商和设备接入协议联动
8、 支持数据接入协议配置
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	用户管理
	1.支持新增、启用、停用用户；
2.支持充重置密码支持；
3.支持查看用户列表以及其列表下用户信息；
4.支持单个或批量启用或禁用用户；
5.支持导入、导出用户信息；
6.支持编辑用户身份、权限以及登录认证信息；
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	视频级联
	视频级联
	1、 为视频监控业务提供级联服务，在平台间进行视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,GB/T28181-2022）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
2、 支持视频级联预览；
3、 支持视频录像级联回放；
4、 支持对级联点位进行录像检查；
5、 支持诊断图片查看、本级及级联点位图像重巡；
6、 支持级联点位巡检配置VQD图片存储配置。
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	视频监控
	云台控制
	1、 支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。支持八方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下
2、 支持设置云台转动速度；支持焦距放大缩小；支持聚焦控制；支持光圈扩大缩小；支持一键对焦；支持打开灯光；支持打开雨刮器；支持云台重置
3、 支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长
4、 支持设置、修改及快速选择预置点
5、 支持设置、修改及快速选择云台巡航
6、 支持云台控制叠加osd配置
7、 支持录制及调用云台轨迹
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	视频预览
	1、 支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、打开声音、对讲、录像保存、播放暂停、单帧倒退及单帧前进
2、 支持开启多屏，开启后新增一个多屏预览窗口，可进行一机双屏操作
3、 支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、1+9、2+8、1+12、4+9、1+1+12、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放
4、 支持组播预览
5、 支持按权限控制播放声音，有权限的才能有声音
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	视频上墙
	视频上墙
	1、 支持多机部署，即不同服务器上分别安装一个电视墙服务，在电视墙客户端上支持用户选择要操作的电视墙服务并且支持选择不同解码器添加到不同服务上
2、 支持电视墙预览轮巡，并支持进行轮巡播放控制（暂停/启用所有轮巡，执行轮巡上/下一页等）
3、 支持桌面上墙功能，即客户端所在 PC 机的系统桌面上墙至窗口上显示
4、 支持配置模拟通道监控点实时监控画面上墙
5、 支持模糊搜索监控点位
6、 支持根据电视墙名称、电视墙类型添加LCD电视墙，支持框选电视墙规格
7、 支持根据电视墙名称、电视墙类型及屏幕宽高，添加LED电视墙，支持框选电视墙规格
8、 支持修改、删除、刷新电视墙
9、 支持根据启用向导来指引用户添加解码设备、添加电视墙及资源关联
10、 支持新建、取消电视墙与解码器通道的关联关系，支持全部取消关联
11、 支持根据输入的关键字模糊搜索监控点名字、标签名字和报警名字包含该关键字的录像
12、 支持根据报警名称、报警类型、优先级及报警时间进行报警查询
13、 支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景
14、 支持针对某电视墙的场景进行增加、修改及删除，支持查看电视墙场景详情，支持配置电视墙场景切换计划
15、 支持针对某电视墙场景进行增加、修改、删除轮巡计划，支持设置关联的监控点及其轮巡间隔
16、 支持针对某电视墙场景进行监控点与窗口的关联，让该监控点保持持续在该窗口上墙；支持从资源树及历史操作点位中选择关联的监控点
17、 支持在场景中按高、中、低等设为报警窗口，当有相应等级的报警产生时可在该窗口自动上墙
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	人脸查询
	人脸查询
	1.以人脸属性搜索相似抓拍数据，支持根据时段、监控点范围、年龄段、性别、戴眼镜、是否微笑、是否戴口罩等属性查询匹配的人脸信息；
2.支持按照人脸特征搜图，上传人脸照片作为查询条件，支持查看结果图片、目标图片相似度以及抓拍信息等。
3.支持查询结果数据导出；
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	车辆应用
	正常过车查询
	1、 正常过车查询支持在用户选择的时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、人脸关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行过车记录检索；
2、 支持按（拍照角度 、车辆特征、前车窗特征、主副驾人员特征、是否渣土车、速度区间）车辆特征信息进行过车记录检索；
3、 查询结果支持显示车辆与人脸的关联关系，当结果图片左上角出现关联人脸标志时表示搜索结果可关联人脸；
4、 支持不分组、按照车牌或卡口分组展示；
5、 支持读取配置中的号牌归属；
6、 支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv；
7、 支持图片或列表形式展现，列表模式支持表头过滤；
8、 支持双击卡片或列表查看详情；
9、 支持过车详情基本信息中显示过车信息、详情图片、属性特征等；
10、 支持查询结果快捷操作，链接到查看详情、地图定位、视频回放、暂存架、车辆轨迹查询、同行车辆、停留点、以车搜车、车辆布控等功能；
11、 支持点击地理位置时，搜索结果图片的抓拍设备将被标注在地图上；
12、 支持点击“右侧信息”开关，展示基本信息、地图位置、关联人脸、车管库，可关闭右侧详情页面；
13、 支持点击“全屏”可跳转结果详情页进行查看。
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	红名单过车
	1、 红名单过车查询支持在用户选择的时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、关联人脸、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行红名单过车记录检索；
2、 支持按（拍照角度 、车辆特征、前车窗特征、主副驾人员特征、是否渣土车、速度区间）车辆特征信息进行红名单过车记录检索；
3、 支持按照车牌或卡口分组展示；
4、 支持读取配置中的号牌归属；
5、 支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv；
6、 支持图片或列表形式展现，列表模式支持表头过滤；
7、 支持双击卡片或列表查看详情；
8、 支持过车详情显示当前车辆车牌信息、抓拍卡口信息以及抓拍时间；
9、 支持查询结果快捷操作，链接到查看详情、地图定位、视频回放、车辆轨迹查询等功能；
10、 支持点击地理位置时，搜索结果图片的抓拍设备将被标注在地图上；
11、 支持点击“右侧信息”开关，可关闭右侧详情页面；
12、 支持点击“全屏”可跳转结果详情页进行查看。
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	车辆轨迹查询
	1、 支持按照车牌号码、车牌颜色、过车时间和选择范围查询，结果在地图上展示，并可进行轨迹回放；
2、 支持对某条过车数据进行视频回放；
3、 支持车辆轨迹信息的顺序、倒序排列。
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	车辆布控
	1、 支持查看车辆布控列表、撤控列表、待审核列表；
2、 支持车辆按照模糊车牌以及精准车牌布控；
3、 支持批量撤控；
4、 支持布控列表数据全部导出和部分导出；
5、 支持布控报警消息推送、联动
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	车流量统计
	1、车流量统计支持按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按区域、按车道等多个统计维度；
2、支持以时段表、日报表、周报表、月报表、年报表的方式，统计选定时间和卡口范围内车流量信息；
3、支持以柱状图数据列表等多种图表展示；
4、支持按卡口、按区域、按车道分页查询车流量统计信息；
5、支持车流量数据导出。
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	地图应用
	地图功能
	1、 地图支持拖动、滚轮放大缩小、重置恢复至地图初始化时的原始中心位置和地图层级；
2、提供地址反查功能，通过在地图上点击来获取地图上该点的位置信息（该功能需地理资源数据支持）；
3、支持通过绘制图形进行空间资源的查询，可在地图上绘制矩形、圆形、多边形、线状缓冲区等作为空间查询范围；
4、支持通过关键字查询和常用标签对这些资源进行查询；
5、对当前地图及其上的要素进行截图，支持保存为本地图片；
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	资源查询
	1、支持查看基础目录以及自定义的业务目录树下监控点、卡口、车载、单兵、无人机等类型资源；
2、支持在地图上，根据地图聚合级别以不同样式图标展示各类型资源；
3、支持资源定位至地图所在位置；
4、支持点位经纬度修改，并支持仅展示未标注经纬度的点位资源；
5、支持分资源类型进行关键字模糊匹配检索，同时支持对资源进行全局搜索；
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	GPS轨迹
	1、按时间查询单兵、车载等在地图上的经过的GPS位置，列表显示目标路径记录，同时将轨迹在地图上展示。可通过播放器控制播放的速度、进度等。
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	视频监控
	1、支持视频的实时预览以及录像回放；


[bookmark: _GoBack]
硬件设备采购分项表

	序号
	设备名称
	主要技术指标
	数量
	单位

	1
	出入口人脸车牌抓拍单元
	详见参数1.1-1.6
	57
	套

	1.1
	人脸车牌卡口抓拍机
	1、 内置摄像机采用2/3英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达2448 × 2048，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点
2、 帧率不低于25 fps；
3、 ▲支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
4、 车牌识别准确率不低于99%；
5、 ▲支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
6、 ▲在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对。
7、 ▲支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
8、 3个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
9、 支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
10、 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；
11、 支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
12、 ▲支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
	1
	台

	1.2
	网络配电箱
	1、220V/2kW；进线：16A/2P漏电保护微断开关，防雷模块；出线：5*10A/1P微断开关，5口国标插排；
2、12芯光缆终端模块（含LC尾纤）；
3、预留网络交换机安装模块；
4、防雷接地。
	1
	台

	1.3
	杆件
	6*4米，立杆150*190*6含滑槽 横臂90*120*4 底法兰450*20 热镀锌喷塑
	1
	根

	1.4
	地笼
	500*5，M24*1300-6
	1
	套

	1.5
	基础开挖
	1.2*1.2*1.4m
	2.016
	m3

	1.6
	商混
	商品混凝土C25
	2.016
	m3

	2
	多合一补光灯
	1、小功率气体补光灯，用于牌识系统及出入口系统中，白天可看清前排司乘人员面部特征；
2、回电时间＜400ms，兼容开关量及低电平触发；
3、有效补光距离4m～10m；
4、工作环境-25～+60℃；
5、闪光次数≥2000万次；
	57
	台

	3
	智能分析服务器终端
	1、支持对接入的视频进行车辆捕获、车牌识别、车辆特征识别、人体捕获、目标抓拍和人体属性识别。
2、支持最大4路1080P网络相机视频接入分析。
3、支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181方式接入相机或者NVR视频资源。
4、支持SDK、GB1400、FTP、ISUP和云存储上传图片数据。
5、支持SDK、RTSP、ONVIF、ISUP、GB28181和萤石上传视频数据。
6、支持抓拍图片独立配置字符叠加功能。
7、支持GB35114协议。
8、支持车牌黑白名单比对功能，最大支持10万条记录。
9、内置32G存储卡，支持图片录像本地存储与查询。
10、3个RJ45 百兆千兆自适应以太网口，1个RS232接口，1个485接口;1个USB 3.0接口
	32
	台

	4
	接入交换机
	1、8口交换机；
2、交换容量1.6Gbps；
3、包转发率1.2Mpps；
4、坚固式高强度金属外壳。
	70
	台

	5
	全点阵屏
	P10全彩交通诱导屏（2.88*2.72m），详见参数5.1-5.7
	13
	套

	5.1
	LED显示屏
	全点阵屏 
P10全彩诱导屏（2.88*2.72m）
1 像素间距 10mm
2 像素组成 1R1G1B 全彩
3 像素密度 10000 点 /㎡
4 模组尺寸 320mm × 160mm（标准模组）
5 白平衡亮度 ≥8000 cd/㎡（交通级高亮）
6 亮度调节范围 50–8000 cd/㎡，支持自动 / 手动调节
7 对比度 ≥1000:1
8 水平视角 ≥100°
9 垂直视角 ≥50°
10 刷新率 ≥1920Hz（防监控摄像头水波纹）
11 灰度等级 16bit，支持 65536 级灰度
12 色温 3000–9500K 可调
13 显示颜色 ≥1677 万色
14 工作环境温度 -30℃ ~ +60℃
15 相对湿度 10% ~ 95% RH（无凝露）
16 供电方式 AC220V ±15%，50Hz
17 平均无故障时间 ≥100000 小时
18 使用寿命 ≥100000 小时
19 系统控制方式 同步 / 异步双控，支持远程在线控制
20 通讯方式 支持光纤 / 以太网 / 4G/5G 可选
21 显示内容 支持文字、图片、动画、视频、交通标志等
22 防雷等级 电源及信号端口均满足二级防雷标准
23 接地电阻 ≤4Ω
	7.83
	m2

	5.2
	控制器
	1、适用于中小型全彩屏。最大带载65万点，最高2048点，不折行超长带载7968点；1个千兆网口输出；
2、硬件配置：1.2GHz双核处理器，4GByte存储容量，支持USB扩展至256GB。支持1080P高清硬解码播放，支持H.265超强视频解码；1路AUDIO音频输出；
3、支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型。支持SM16188B模组；
4、板载通讯接口：100M网口+USB接口+WiFi接口+4G接口+GPS接口；
5、标配亮度、温度、温湿度传感器接口；标配独立GPS接口，支持校时、定位和测速；
6、支持16级亮度调整，支持三种亮度调整模式：手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮；
7、支持网口单机直连、局域网和互联网通讯。标配无线wifi，支持手机APP，满足无线局域网应用；选配4G，选配GPS；
8、支持网络自检功能。支持IP在线配置和群组设置，MAC冲突和IP冲突自动检测；
9、支持MQTT协议，无缝链接物联网平台；
10、内置LINUX系统。更稳定，更安全；
11、适配国产操作系统，Ledshow Suite软件、iLEDSys信息发布平台全面支持麒麟、统信国产操作系统，支持TiDB国产数据库；
12、节目数量不限。支持节目任意位置开窗分区，支持32个区域，特殊需求可定制扩展。支持天气区、图文区、字幕区、视频区、农历区、时间区、模拟表盘、正负计时、传感器区、动态区、网络数据分区等；
13、支持区域炫彩边框、炫彩字幕和炫动背景；移动速度任意调节。画面移动平滑流畅，左移速度可达600点/秒；支持32bit真彩OSD，实现视频区和图文区叠加播放，256级透明显示；
14、支持节目顺序播放、节目定时播放；支持紧急通知；支持32个动态区域，支持信息实时刷新； 支持NTP校时功能，精准同步时间；
15、支持国内国外天气预报自动更新。国外超过21000个城市，国内支持到所有县区；
16、支持多屏同步、背景音乐、日志记录、截屏监视等功能；
17、支持网络数据分区功能，通过服务器端URL并指定字段，动态获取JSON文件数据和JSON字段值；
18、支持对播放器设置通讯密码； 支持SSL/TLS加密协议，保障通讯信息安全。支持数字签名认证技术，保障素材传输正确和安全；
19、支持配置参数回读、工厂复位、固件升级功能，支持远程维护LED显示屏；极大方便系统维护和功能升级，为客户有效节约成本，降低项目风险；
20、强大的二次开发配套能力。提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等主要操作系统的二次开发包，包括各种动态库、通讯协议、测试例程等 支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程语言，支持用户在各种平台进行二次开发，最大程度满足用户的个性化定制。
21、专业级的云应用和信息安全管控。提供配套的专业级云平台发布软件和手机App，通过国家信息安全等级保护三级认证；具备用户实名认证、多级角色权限管理、节目编辑/审核/发布、显示屏自适应节目发布等功能；具备远程LED显示屏管理功能、显示屏状态监测功能；具备节目发布报表生成、屏幕信息在线监控、应急多级审核机制的信息安全保障功能。
	1
	套

	5.3
	接收卡
	1、集成12组75接口，24组RGB信号输出，无需转接板；
2、支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型，支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持各种LED显示模组，支持SM16188B特殊模组；
3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB独立Gamma调节技术，大幅提升显示屏的画质
4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量；
5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制；
6、支持画面旋转功能和3D显示功能，满足特殊显示需求；
7、支持快捷模组配置、智能扫描、智能向导设置、Mapping功能、接收卡定位、内置画布调试等功能模块，调试软件集成各品牌厂家模组配置文件，云端备份，极大方便显示屏快捷安装调试，保障显示屏后期维护；
8、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；
9、支持误码率检测、指示灯状态监控、电源监测、盐雾监测、温湿度监测，提供完备的显示屏运行状态监控功能；
	12
	块

	5.4
	电源
	5V40A200W  输入电压范围：176-264VAC
输入频率范围：47-63HZ
额定输入(Vac):200V-240V
输出(vdc):5V/60A
输出电压范围：4.85V-5.15V
负载调整率：±2%
稳压精度：±3%
工作温度：-40℃-70℃
	45
	个

	5.5
	防水箱体
	材质spcc镀锌钢板，材料厚度1.2mm，双层机箱，内置风扇，防风防水，表面静电喷塑，防水ip65
	7.83
	m2

	5.6
	箱体组装
	箱体组装
	7.83
	m2

	5.7
	检修平台
	检修平台材料:40*40-3.0，
平台尺寸:长宽2980mm*600mm
平台宽度：≥600mm
平台长度：≥屏宽 + 两侧各 300mm
平台离地：一般 6–8m
踏板：花纹钢板 / 格栅板，厚度≥4mm，防滑、排水
踏步间距：300mm ±20mm
踏步：防滑花纹板 / 圆钢，厚度≥2.0mm
护笼：≥2m 以上必须护笼，笼直径 650–800mm
材质：Q235B，热镀锌
平台宽：400mm
护栏高：1100mm（上中下三道横杆）
直梯：400mm 宽，300mm 步距，带护笼
整体：热镀锌 + 喷塑，黄色警示条
	1
	套

	5.8
	辅材
	屏体内部三芯线 短网线 轧带  长短排线
	7.83
	m2

	6
	大屏监看相机
	1、支持输出图像分辨率不低于3840*2160
2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
3、最低照度彩色：0.006 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。
4、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开6、启智能编码相比，码率节约50%。
7、具有RTSP和WEB认证模式，具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及MD5/SHA256。
8、▲镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%。
9、▲镜头前盖玻璃有利于玻璃表面的小水珠自动聚集并易于滑落。
10、支持DC12V供电。
11、防护等级不小于IP67。
	13
	台

	7
	内容管控
	1、1U机箱；硬盘容量≥512G，内存≥32G，千兆电口≥2个，USB接口≥4个，扩展槽≥1个，1个HDMI接口，1个DP接口，1个MIC接口，1个 L-OUT接口，250W单电源。
2、▲检测涉黄视频或图片10万次，识别准确率不低于99.9%；检测暴恐视频或图片10万次，识别准确率不低于99.9%；检测涉政视频或图片10万次，识别准确率不低于99.9%；检测涉赌视频或图片10万次，识别准确率不低于99.9%；检测涉毒视频或图片10万次，识别准确率不低于99.9%；检测正常视频或图片100万次，误识率不高于1%。
3、检测到违规内容时执行底图遮盖阻断反应的时间≤0.5s；检测到违规内容时执行关机阻断反应的时间≤0.5s。
4、支持对所管控的电子屏、网关等资产状态进行展示；支持筛选遮盖、正常、息屏状态的资产；支持人工手动将被遮盖的资产恢复至正常状态；可显示资产在/离线状态，支持远程一键关机功能。
5、支持本地上传素材进行检测，检测类型包括压缩包、视频、图片、文本等类型，检测格式包括zip、tar、7z、mp4、mov、m4a、3gp、avi、flv、mpg、asf、jpg、png、pdf、txt等格式。
6、▲支持对素材进行敏感内容与敏感词检测，并对敏感内容与敏感词进行告警，告警内容包括文件名称、敏感类型、敏感词、敏感词类型、任务状态、素材来源、启动时间、告警场景、关键信息、异常统计、更新时间、白名单状态；支持用户输入密码查看与下载敏感素材；支持导出素材检测报告。
7、支持通过本地挂载、远程挂载的方式上传素材进行检测。支持FTP文件扫描，支持定时扫描和周期扫描
8、可输入自定义敏感词，输入字符需大于等于2个字符；默认开启底线敏感词模式，自定义的敏感词不允许再添加进敏感词白名单中。
9、支持对终端屏幕播放的敏感内容与敏感词进行告警，敏感内容告警包括告警时间、资产IP、敏感类型、告警场景、拦截策略、白名单状态；敏感词告警包括告警时间、资产IP、敏感词、敏感词类型、告警场景、拦截策略、白名单状态；用户可通过输入密码查看敏感内容与敏感词详情。
10支持对终端屏幕设置内容检测开关、敏感词检测开关，并支持配置相似度阈值，当检测画面与敏感模型检测相似度高于阈值时可触发告警。
11、支持配置告警时间间隔与拦截策略，拦截策略包含忽略、屏幕遮盖、关机，当检测到屏上内容出现敏感内容或敏感词时，屏幕可播放预置图片或者关机进行处理；预置图片可由用户上传，支持横屏与竖屏展示预览效果。
	1
	台

	8
	框架-交通诱导屏F型（定制）
	交通诱导屏F型用框架，整体热浸锌，具备优秀的耐腐蚀性，结构稳定，牢固可靠；支持定制颜色，默认颜色银白色；
国标Q235B，材料厚度T3.0-T10不等
	13
	套

	9
	F杆件
	1. 立柱DN425*12
2. 对接钢板20mm
3. 导视屏框架材质200*100*8.0
4. 立柱高度8米
5. 杆体形式 单悬臂式（F 型），锥形 / 等径杆.适配 P10 诱导屏
6. 立柱规格: 主杆底部 Φ273~Φ325mm，壁厚≥8mm；顶部 Φ165~Φ219mm 材质 Q345B 低合金钢，抗弯强度更高
7. 悬臂规格 悬臂 Φ165~Φ219mm，壁厚≥6mm；长度 3~8m
8. 超出最外侧车道≥1.5m，满足视距要求
9. 总高度 地面至悬臂最低点≥5.5m（高速）/≥5.0m（城市道路）;
10. 满足车辆净空要求，无刮擦风险
11. 安装方式;
12. 法兰盘连接 + 混凝土基础 法兰盘规格≥Φ450mm，螺栓采用 8.8 级高强螺栓
13. 本项目 F 杆采用 Q345B 低合金高强度钢制造，采用热浸镀锌 + 静电喷塑双重防腐工艺，按 50 年一遇基本风压设计，抗风等级≥12 级，悬臂端部挠度≤悬臂长度的 1/150，防腐年限≥15 年，满足 GB/T 23827-2021、JTG D81-2017 等国家及行业标准，可稳定适配 P10 高亮交通诱导屏的户外安装需求。
	6
	套

	10
	地笼
	1、 基础规格 混凝土基础尺寸≥2m×2m×2m（根据杆体重量调整） 采用 C30 混凝土，含预埋螺栓笼
2、 安装误差 杆体倾斜度≤1°，悬臂水平偏差≤2° 保证屏体视角与车道夹角≤15°，不反光、不刺眼
3、 配件材质 螺栓、螺母、垫片均采用不锈钢 / 镀锌高强件 防松动、防腐蚀，适配户外环境
4、 屏体安装 预留屏体安装法兰，四周预留≥20mm 安装缝隙 便于后期维护，防止热胀冷缩变形地笼 钢筋
	6
	套

	11
	商混
	商品混凝土C25
	55
	m3

	12
	诱导屏配电柜
	挂杆式，镀锌钢板，含空开，模数化插座，接线端子等配件。
	13
	套

	13
	出入口余位显示屏
	详见参数13.1-13.8
	23
	套

	13.1
	出入口余位显示屏
	1、 像素间距 常规采用 P10 点间距
2、 像素密度 P10：10000 点 /㎡；
3、 显示内容剩余车位数
4、  显示位数 总车位数：4 位 / 5 位数字；剩余车位数：4 位数字
5、 数字字高 ≥160mm（确保 100 米外清晰可见）
6、 箱体尺寸 高度 1800~2200mm，宽度 600~800mm，厚度 100~150mm（可定制）
7、 标准的通讯方式为RJ45，可单独或联网使用。显示内容可以是整个车库的空余车位余数，也可以是各区的空车位余数。通过管理系统获知空车位的占用情况，并反映在入口信息引导屏上。驾车者根据入口信息引导屏可以知道空余车位的数量以及前往具有空车位停车区的行进方向。
8、 箱体材质 镀锌钢板 / 铝合金型材，喷塑防腐处理
9、 防护等级 IP65（正面）/IP54（背面），户外防水防尘
10、 红色≥3000cd/㎡，绿色≥4000cd/㎡，支持自动亮度调节
11、 工作环境 -20℃ ~ +60℃，湿度 10%~95% RH（无凝露）
12、 供电方式 AC220V±15%，50Hz，单台功率≤150W
13、 10、通讯协议 支持与主流停车场管理系统对接（如韦根、RS485 协议）
	1
	套

	13.2
	控制器
	1.亮度控制：1-100可调（逐级白平衡）；
2.输入帧率：25Hz-60Hz；
3.显示颜色：1600w；
4.处理深度：8bit；
5.支持图像缩放；
6.平均功耗≤11W；
7.一个电源接口；
8.电源接口规格：12V，Φ2.1；
9.工作湿度：10% ～ 90%，无冷凝；
10.1路HDMI音频内嵌输入接口；
11.1路HDMI1.3或1路Android内置视频输入接口；
12.最大支持分辨率：1920*1080@60Hz；
13.最小支持分辨率：320*180@60Hz；
14.可自定义分辨率，总分辨率不超过 207W@60；
15.极限宽度：320~2048 对齐方式：4对齐；
16.极限高度：180~2048 对齐方式：2对齐；
17.视频输出LED带载能力：单网口带载65W；
18.宽度32~2048;对齐方式：2对齐；
19.高度16~2048;对齐方式：1对齐；
20.最大带载不超过65W；
21.LED带载接口数：1；
22.LED带载接口类型：RJ45；
23.音频输出接口类型：3.5mm 音频输出；
24.运行系统：Android14；
25.内存容量：2GB；
26.存储容量：64GB；
27.CPU：4核64位ARM cortex-A53 2.0GHz；
28.USB口：1路USB 2.0；
29.支持HDMI和Android源切换；
30.控制网口：1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口；
	1
	套

	13.3
	接收卡
	1、单卡最大带载512*512@60HZ
2、支持配合3D功能控制器，输出3D画面实现主动式3D效果
3、支持调价图像Gamma参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实
4、支持控制画面以90度的倍数旋转显示
5、支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作
6、支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置
7、支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示
8、支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题
9、HUB接口：12路HUB75E
10、支持千兆网直连功能，可在PC端客户端进行调试和显示
	1
	块

	13.4
	电源
	1、 5V40A200W  输入电压范围：176-264VAC
2、 输入频率范围：47-63HZ
3、 额定输入(Vac):200V-240V
4、 输出(vdc):5V/60A
5、 输出电压范围：4.85V-5.15V
6、 负载调整率：±2%
7、 稳压精度：±3%
8、 工作温度：-40℃-70℃
	5
	个

	13.5
	防水箱体（定制）
	材质spcc镀锌钢板，材料厚度1.2mm，双色，内置灯带，表面静电喷塑，防水ip65，地面配8mm固定钢板
	1
	套

	13.6
	箱体组装
	箱体组装
	1
	套

	13.7
	混凝土基础
	基础尺寸：1.0*0.8*0.8
基础材质：C25混凝土
	1
	套

	13.8
	辅材
	屏体内部三芯线 短网线 轧带  长短排线
	1
	套

	14
	配套线缆
	详见参数14.1-14.4
	195
	点位

	14.1
	电力电缆
	ZR-YJV5*10mm2
	2600
	米

	14.2
	电力电缆
	ZR-YJ5*6mm22 
	5440
	米

	14.3
	电力电缆
	ZR-YJV3*2.5mm2
	6400
	米

	14.4
	室外六类线
	STP.6 室外型,305m/箱
	195
	箱

	15
	配套管材
	直埋PE管、引上钢管、JDG电线管
	195
	点位



