采购内容及要求
一、项目概况 

1、工程名称：机房核心交换机更换项目 

2、交货期：合同签订后，20天完成产品采购安装调试

3、工程质量等级：合格 

4、验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。

5、现场要求：项目现场材料堆放整齐，安全可靠。

6、货物量：本项目货物数量并结合实际情况，人工费由供应商自行考虑。    

二、货物要求及规格型号

核心交换机：
1、交换容量≥1900 Tbps，包转发率≥460000 Mpps；

★2、采用国产芯片，自主可控；

3、采用信元交换架构；

4、主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8；

5、为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计，要求主机主体散热采用后出风的风道设计；

6、单台实配：≥48个千兆电口，≥48个万兆光口，≥48个万兆单模模块，≥1根高速线缆；

★7、需与现网华为S12700E-8核心交换机实现双机部署，（提供承诺函）；
8、提供3年原厂维保服务，并提供承诺函；

三、货物质量要求 

1、品质标准：所有供货货物均为全新未使用、原厂正品，无破损、划痕、变形、色差、故障等质量问题，零配件、配件齐全完整。 

2、合规标准：货物需符合国家现行强制性安全标准、行业技术规范、环保标准。 

3、材质工艺：货物材质、做工、工艺需符合国家标准，坚固耐用、性能稳定，满足日常高频使用、长期运营需求，无偷工减料、以次充好、替换材质等情况。 

4、禁止条款：严禁提供翻新货、二手货、拼装货、残次品、库存积压瑕疵产品，一经发现甲方有权无条件退货、终止合同，并追究违约责任。
注：1、标“★”为核心产品，须提供证明材料（包括但不限于检测报告、宣传彩

页、官网截图等证明材料），有一项负偏离或未提供证明材料视为重大负偏离，按无效谈判响应文件处理。
2.非标“★”参数为一般技术参数，须提供证明材料（包括但不限于检测报告、宣

传彩页、官网截图等证明材料），有两项负偏离或未提供证明材料视为重大负偏离，按无效谈判响应文件处理。
