采购需求

1、 技术规格要求
1. 地面材质:采用环保彩色颗粒塑胶地面，无异味、无毒无害，符合幼儿活动安全环保标准，厚度达标，弹性适中，防撞减震。
2. 基础处理:铲险原有破损面层，平整压实基层，找平修补坑洼裂缝，做好防漆、防滑、排水处理，雨天无积水。
3. 场地布局:划分幼儿活动区、游戏区、跑动区域，标线清晰规范，色彩柔和适配幼儿园环境。
4. 施工材料:所有主材、辅材均提供合格检测报告，阻燃、耐晒，耐老化、耐踩蹈，适应户外露天环境。
2、 服务要求
1. 进场前做好现场围挡、安全警示，遵开幼儿活动时间施工，保障园内正常保教秩序。2.严格技施工方案及行业规范施工，配备专业施工人员，文明施工，及时清理施工垃圾。3.提供前期现场勘测、方案微调、现场答疑等配套服务。
4.完工后做好现场全面清洁消杀，交付干净整洁活动场地。
5.提供质保服务，质保期内出现开裂、起数、脱眉、掉色等质量问题免需维修整改。
三、验收要求
1.整体场地平整无凸起凹陷，无裂缝、起砂、脱胶、空鼓现象，排水顺畅不积水，
2.塑胶面层厚度、颜色、平整度符合约定标准，弹性达标，防滑耐磨。
3.所有材料证件齐全，环保检测、安全检测报告齐全有效，无刺激性气味。
4.防护设施牢国安全，边角防撞到位，无尖锐棱角，符合幼儿活动安全标准。
5.工程完工资料齐全，现场实测实量达标，整体外观整洁美观，满足幼儿四日常户外活动、体育游戏、课间活动全部使用需求，验收合格后方可正式投入使用。
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