[bookmark: _GoBack]招标内容及要求
[bookmark: _Toc30726]合同包1：教学及办公家具设备
	序号
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教学及办公家具
	讲台
	1.尺寸：长、宽、高，800mm*600mm*950mm（根据现场讲台放置位置，可加高200mm）。
2.材料：ABS工程塑料+ABS工程塑料扶手+冷轧钢板，ABS工程塑料壁厚度≥4.0mm，钢制部分厚度≥1.0mm;讲台左右安装扶手，扶手宽度≥40mm左右。
3.工艺：注塑成型+钣金加工。钣金件表面需经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑工序，具备防腐蚀、防潮、耐磨等。
4.人性化设计：边角圆弧过渡。中控盖门采用左右平推滑盖设计。柜体前后开门。
	台
	30

	2
	教学及办公家具
	教师屏风工位（含椅子）
	1.屏风：单桌尺寸1400mm*1400mm*1200mm，材质采用铝型材，厚度≥1.2mm，铝含量大于93%,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材外表全部倒R3圆角；屏风厚度≥32mm，磨砂玻璃+MFC板，磨砂玻璃+MFC板，含走线槽，每位留三个86面板孔；
2.台面板：采用MFC实木颗粒板，采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，≥25mm厚度,近色封直边，开1个80线孔，带80方形线盒；
3.固定柜：采用MFC实木颗粒板。柜体≥16MM，单侧边45度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚；
4.钢脚：特质五金支撑脚，门子矩形管。
5.椅子参数：高透气网布靠背,高密度定型海棉带座壳,PP加纤扶手。
	套
	92

	3
	学生宿舍家具
	双门更衣柜
	1.尺寸：420mm*900mm*1850mm。
2.冷轧钢板，厚度≥0.8mm。
3.结构为整体双开门柜，内配挂衣架，配锁。
4.内部标配有一块隔板。
	个
	600

	4
	会议室、报告厅家具
	小会议桌
	1.尺寸：5000mm*1600mm*750mm                                   2.基材：采用E0级密度板贴实木皮。
3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm。
4.封边：采用天然实木封边条，含水率低于本地平均含水率，甲醛释放量≤0.08mg/m³。
5.油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6.水性胶粘剂：选用环保胶。
7.五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
	组
	1

	5
	会议室、报告厅家具
	会议椅
	1.椅座：采用高密度板作为支撑，表面覆盖布绒，透气性好，内部填充高泡海绵，柔软舒适。
2.椅背：高强度不锈钢材质作为框架，覆盖网孔较大的涤纶网布，透气性好，配合人体腰部尺寸的曲线设计，以防止腰部脊椎骨变拱形，而达到保护腰部脊椎骨的功能。
3.扶手：采用注塑材质扶手，内部螺丝紧固，贴合手部设计，安全舒适。
4.椅腿：弓形椅腿，结实稳固，不易损坏。
	把
	98

	6
	会议室、报告厅家具
	大会议桌
	1.尺寸：8000mm*2000mm*750mm                                   2.基材：采用E0级密度板贴实木皮。
3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm。
4.封边：采用天然实木封边条，含水率低于本地平均含水率，甲醛释放量≤0.08mg/m³。
5.油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6.水性胶粘剂：选用环保胶。
7.五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
	组
	1

	7
	会议室、报告厅家具
	主席台桌
	1.尺寸：1400mm*600mm*750mm
2.基材：采用E0级密度板贴实木皮。
3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm。
4.封边：采用天然实木封边条，含水率低于本地平均含水率，甲醛释放量≤0.08mg/m³。
5.油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；
6.水性胶粘剂：选用环保胶。
7.五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
	张
	18

	8
	会议室、报告厅家具
	主席台椅
	1.尺寸：座高450mm-530mm；坐板：坐深≥480mm*（内宽≥480mm，外宽≥550mm）；靠背高度≥800mm。
2.材质：靠背及坐板采用西皮饰面；基层≥18mm厚内外弯板；高弹力定型海绵；电镀扶手连体弓形架采用≥1.8mm厚扁管。
	把
	36

	9
	会议室、报告厅家具
	移动会议折叠椅
	1.背框：工程料PP+纤维
2.面料：透气鱼丝网布
3.坐垫：白色原生纯海绵、带座壳、可翻起
4.连接件：靠背铝合金逍遥连接件.架子铝合金连接件
5.扶手：可移动扶手
6.架子：1.3mm厚喷涂架子，架子可折叠
7.轮子：万向静音轮。
	位
	680

	10
	办公及学生宿舍
	窗帘
	遮光布、遮光率99%，安装方式，吊杆安装，采用铝合金罗马杆。提供18种以上颜色以供选择。
	套
	300

	11
	图书室家具
	双面书架
	1.规格尺寸：长900mm，架深450mm，架高2000mm，层数：6层。
2.材质：冷轧钢结构：双柱双面；
3.立柱：≥45mm*34mm*1.2mm中心槽≥20mm,凸型槽≥15mm；
4.群腿：≥810mm*100mm*34mm*1.2mm立柱：孔≥20mm,孔的间距≥25mm,≥4道折弯加强；
5.隔板：≥807mm*210mm*25mm,6道折弯加强；
6.挂板：≥442mm*125mm压型加强厚度≥0.9mm；
7.挡书条：≥2道折弯加强,顶板：≥810mm*450mm*40mm 。
8.安装方式：全拆装。层板厚度采用≥0.8mm的冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽≥12mm±0.5mm,主筋深度≥4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg，层板正面主中心筋到边尺寸为70mm（±1mm），主筋与辅筋之间的中心距离≥5mm。
	组
	60

	12
	图书室家具
	阅览桌
	1.规格：2400mm*1200mm*750mm。
2.基材：采用E0级MFC板。
3.饰面：采用三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。
4.封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑
5.胶水：采用环保胶黏剂。
	张
	16

	13
	图书室家具
	阅览椅
	电镀椅架，全新工程PP胶板，座板绒布
	把
	64


产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。
[bookmark: _Toc32630]
合同包2：教学办公设备
	序号
	项目
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智慧黑板
	
	智慧黑板
	一、智慧黑板硬件参数
1.交互黑板整机采用三段拼接结构，左右两块固定侧板组成。整机长度≥4100mm，高度≥1100mm。
2.液晶显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，屏幕刷新率≥60Hz，色彩覆盖率≥120。
3.主屏采用红外或电容触控技术，在Windows与Android下均支持≥40点同时触控，光标移动速度≥120帧/秒。
4.≥1路USB Type-C（非转接），≥2路USB3.0接口（Type-C接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等数据）。
5.黑板提供RJ45接口≥1路，音频输入接口≥1路。
6.Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，支持扩展至32G，Android 系统不低于15.0。
7.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置；如声音、亮度、信号源切换、网络等。
8.具有悬浮菜单，在任意信号源通道下均可调用触摸悬浮菜单。悬浮菜单可进行自定义分组，可添加展台、白板、信号源、文件浏览器、截屏、聚光灯、放大镜、时钟、多任务、AI互动软件等不少于30个应用。
9.内嵌企业级网络接发模块，同时可作为网络连接与 AP 热点使用，有线和无线的双模可同时接入，多个用户同时连接使用，工作距离≥12 米。
10.整机满足国标GB/T45657-2025（信息化教学环境视听技术要求）中视觉健康舒适度指标≤2的要求。
11.具备一体化4K摄像头，支持视频采集，支持扫描二维码功能快速调用信息;支持AI教学功能，支持远程巡课、微课录制等功能，具备工作指示灯。
12.整机设备内置道扬声器，最大功率≥80W。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.65。符合国标GB/T45657-2025（信息化教学环境视听技术要求）中交互型教室扩声系统的声学特性指标要求。
13.整机视网膜蓝光危害需符合需符合GB40070-2021教学多媒体产品线是技术要求，满足IECTR62778:2014蓝光危害RG0级别。
14.整机白场画面下亮度均匀性≥85%。符合GB40070-2021关于亮度均匀性（电视视频显示系统）要求。
15.整机侧板板面甲醛释放量应为0mg/L，且满足GB/T17657-1999相关标准要求，侧板板面符合 GB/T 9286-1998 标准，整机设备副屏支持色漆和清漆漆膜的划格试验。
二、黑板侧板
1.左右两侧副屏分别支持进行10点书写触控，并在主屏上以电子化形式同步显示。
2.整机支持将副屏书写轨迹进行部分选中，选中的内容可以插入到授课课件中，老师结合课件和板书笔迹一起进行讲解
3.黑板板书图片可通过二维码进行分享，可用手机扫码二维码即可在手机端获取图片。
4.整机支持左右两侧黑板同时进行书写，且支持同时进行一侧擦除、另一侧书写。
5.整机支持通过副屏按键进行设定笔的颜色和粗细。彩色笔颜色支持红、黄、蓝等，10种以上。
三、内置电脑
1.整机架构:接口严格遵循相关规范,与设备无单独接线；2.无需工具即可快速拆卸电脑模块；3.性能不低于：CPU采用Intel  12代酷睿I7处理器；4.内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；5.接口：非外扩展具备≥4个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口；
6.整机具备防盗锁孔位。
	台
	30

	2
	智慧黑板
	
	白板软件
	1. 配套授课白板软件具备音视频编辑处理能力；支持视频一键全屏播放，可对播放画面进行动态截图保存。
2. 内置课堂互动习题模块，可自主生成知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、正误判断、数值对比等课堂互动题型；软件配套对应学科教学模板资源，可适配K12中小学各学段教学使用。
3. 集成多学科教学工具，覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐等主要学科；所有学科工具为可交互动态工具。
4. 数学交互式工具包含公式编辑、动态课件、立体几何、平面几何模块；公式编辑器支持常规手动输入及LaTeX代码两种录入模式；动态课件支持插入、自主编辑制作；立体几何模型支持手势旋转查看，可一键展开成平面；平面几何工具可调用线段、角度、圆弧、三角形、四边形等几何图形，支持动点演示，可直接插入白板画布
5. 生物学科配套交互式虚拟显微镜教学工具，可模拟显微镜观察实验。
6. 历史学科工具支持朝代更迭时序动态动画演示。
7. 音乐学科内置交互式教学教具，可满足课堂乐理教学。
8. 化学学科配备可交互动态元素周期表工具，支持元素信息查阅、课堂演示。
9. 板书书写工具类型不少于10种，包含粉笔、硬笔、纹理笔、图章笔、激光指示笔等，适配课堂板书书写。
10. 支持对白板内选中的中英文文本进行标准真人语音朗读。
11. 支持导入PPT文件，完整保留原文件内动画、音视频、文字、图片，导入后可二次编辑并转为白板课件；也可原生调用打开外部PPT文档，在白板软件内直接播放
12. 支持多份白板课件同时打开，课件页面、内部元素支持复制、粘贴，方便教师编辑备课。
13. 软件可拓展幼教教学资源，覆盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会七大领域，包含图文、音视频类教学素材，可适配幼儿园小、中、大班教学。
14. 配套PPT演示助手，兼容Microsoft‑PPT及WPS演示，打开幻灯片时可自动加载运行，无需手动启动软件。
15. 白板工具栏支持左右双侧布局，教师可自定义工具栏摆放位置。
	套
	30

	3
	智慧黑板
	
	集控管理平台
	1. B/S 架构；
2.安全管理：首次登录时验证用户身份手机验证码。
3.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息；
4.设备支持查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示；
5.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作；
6.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑
7.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；
8.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色；
9.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频；
10.软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面进行自动运行安装；
11.视频直播：云端直接开启直播；可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；
12.课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；单次播放，每日/每周/每月定时播放；无需部署本地服务器；
	套
	30

	4
	智慧黑板网络施工布线
	安装辅材
	网线
	六类网线
	米
	2000

	5
	智慧黑板网络施工布线
	安装辅材
	管材
	国标
	米
	500

	6
	智慧黑板网络施工布线
	安装辅材
	电源线
	六类网线
	米
	2000


产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。
[bookmark: _Toc9698]
合同包3：空调
	序号
	项目
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	空调
	空调1
	空调1
	能效等级：新国标1级能效。
额定电压：220V。
内机最大循环风量：≥710m³/h 
内机噪音：静音模式/最低档：≤ 18 dB(A)
高档风量：≤ 41 dB(A) 
外机额定循环风量：≥ 1300 m³/h 
额定制冷量：≥3.50kW 
额定制冷功率：≈ 0.80 kW 
最大制冷量：≥ 5.10 kW 
额定制热量：≥5.00 kW 
额定制热功率：≈ 1.25kW 
最大制热量：≥ 6.80kW 
电辅热功率：≥1.10kW
所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	210

	2
	
	空调2
	空调2
	能效等级：新国标1级能效
额定电压V220
内机最大循环风量m³/h≥1400
内机最小噪音dB(A)≤22
内机最大噪音dB(A)≤47
外机最大循环风量m³/h≥3300
外机额定噪音dB(A)≤56
除湿量L/h≥4.10
额定制冷量kW ≥7.30
最大制冷量kW≥ 9.20
额定制热量kW ≥9.90
额定制热功率kW≥ 2.90
最大制热量kW≥ 12200
电辅热功率kW ≥2.5
所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	60


为保障售后及维修服务，合同包3所投产品建议为同一品牌。
产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。
[bookmark: _Toc17215]
合同包4：音频视频设施设备校园安全防范
	序号
	项目
	子项
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	音频视频设施设备
	报告厅LED屏
	报告厅LED屏
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]室内全彩LED显示屏
	1.显示屏尺寸：≥9*3米，点间距：≤1.923mm；
2.水平/垂直可视角度：≥160°；
3.最大亮度：≥500cd/㎡，支持手动/自动/软件 0-100%无极调节；
4.功耗≤400W/㎡；
5.灰度等级：100%亮度时≥14bit；20%亮度时≥14bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各16384 级、持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置；
6.刷新率（Hz）：≥3840；
7.平均无故障时间≥100000小时；
8.含显示屏专用电源；
9.含显示屏框架结构及不锈钢包边；
10.所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内。
	块
	1

	2
	
	
	报告厅LED屏
	大屏处理器
	1.单机最大带载≥1200万像素；
2.支持≥1路DP、≥3路HDMI、≥2路DVI视频信号输入；
3.输入分辨率≥4096×2160@60Hz；
4.支持≥6画面显示，画面大小和位置可自由调节；
5.支持视频信号任意裁剪、无缝切换；
6.支持≥16个场景的保存和调用；
7.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿；
8.支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出。
	台
	1

	3
	
	
	报告厅LED屏
	同步接收系统
	单卡最大带载≥512×256 像素，支持≥32 组 RGB 并行数据。 
支持逐点亮色度校正。
支持快速亮暗线调节。
温度与电压检测：可监测自身的温度和电压。
液晶模块：支持与系统同一厂家通用5pin液晶模块，用于显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
支持误码率检测。支持固件程序回读。支持配置参数回读。支持Mapping 功能。支持环路备份。支持配置参数双备份。支持双程序备份。
	张
	62

	4
	
	
	报告厅LED屏
	控制系统
	▲不低于I5/16G/512G/2G显卡/21.5寸显示器
	套
	1

	5
	
	
	报告厅LED屏
	配电柜
	≥20kW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能.所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内。
	台
	1

	6
	
	
	报告厅LED屏
	机柜
	高：2000宽600深300mm,材质：冷轧钢板厚度≥1.2mm
	台
	1

	7
	
	报告厅音响灯光
	报告厅音响灯光
	扩声系统
	
	
	

	8
	
	
	报告厅音响灯光
	专业线阵音箱
	产品参数:
1.音箱材质：≥18mm夹板；
2.单元配置：≥10吋双分频；
3.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘布；4.覆盖角度（H×V)：≥80°×50°；
5.频响范围：不劣于65-20kHz；
6.阻抗：8Ω；
7.最大声压级：≥120dB；
8.最大功率：≥750W；
9.连接方式：2xNL4Speakon；
10.吊挂方式：侧面吊挂；
11.灵敏度：≥102dB；
12.额定功率：≥500W。
	只
	4

	9
	
	
	报告厅音响灯光
	专业线阵超低音箱
	技术参数
1.额定功率：≥800W；
2.灵敏度：≥98dB；
3.连接方式：2xNL4Speakon；
4.音箱铁网：2.0mm多孔钢网内衬防尘布；
5.音箱材质：≥25mm夹板；
6.最大声压级：≥129dB；
7.频响范围：不劣于46-500Hz；
8.阻抗：8Ω；
9.最大功率：≥1600W；
10.单元配置：≥18吋100芯220磁低音单元×1；
	只
	2

	10
	
	
	报告厅音响灯光
	线阵音箱田字吊架
	含田字架和大力绳，用于线阵音响的吊装
	套
	2

	11
	
	
	报告厅音响灯光
	手拉葫芦
	手拉葫芦（与线阵音箱田字架配套使用）
	个
	2

	12
	
	
	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；
2.转换速率：86V/us；
3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；
4.立体声功率：≥1000W*2/8Ω；
5.实物面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；
6.桥接功率:≥3150W；
7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.4V；
8.信噪比：≥95dB；
9.阻尼系数：≥580：1；
10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；
11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)；
	台
	2

	13
	
	
	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.功率：≥1000W*2/8Ω，桥接功率:3150W；
2.转换速率：≥60V/us；
3.信噪比：≥95dB；
4.频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)；
5.THD+N:≤0.03%@8Ω1kHz；
6.阻尼系数：≥550：1；
7.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；
8.输入灵敏度：0.775V/1V/1.5V/2V；
9.电源：220V，50Hz；
	台
	1

	14
	
	
	报告厅音响灯光
	辅助音箱
	技术参数：
1.额定功率：≥400W；
2.灵敏度：≥97dB；
3.最大声压级：124dB；
4.阻抗：8Ω；
5.单元配置：12吋低音单元；1.3吋高音单元；
6.覆盖角度（H×V)：≥80°（H）×50°（V）；
7.吊挂方式：底部支撑，顶部侧面吊挂；
8.频响：不劣于45-20kHz；
9.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘布；10.峰值：≥800W；
	只
	2

	15
	
	
	报告厅音响灯光
	音箱支架
	配套
	支
	2

	16
	
	
	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；
2.转换速率：83V/us；
3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；
4.立体声功率：≥850W*2；8Ω
5.面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；
6.桥接功率:≥2550W；
7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；
8.信噪比：≥106dB；
9.阻尼系数：≥560：1；
10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；
11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)；
	台
	1

	17
	
	
	报告厅音响灯光
	返听音箱
	技术参数：
1.喇叭单元：≥12″低音*1，1.7″同轴号角高音*1；
2.额定功率：≥300W；
3.峰值功率：≥600W；
4.频率响应：不劣于50Hz-20kHz；
5.灵敏度：≥92dB；
6.额定阻抗：8Ω。
	只
	2

	18
	
	
	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；
2.转换速率：82V/us；
3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；
4.立体声功率：650W*2；8Ω
5.面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；
6.桥接功率:≥1950W；
7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；
8.信噪比：≥105dB；
9.阻尼系数：≥530：1；                
10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；
11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)。
	台
	1

	19
	
	
	报告厅音响灯光
	专业超低音箱
	产品参数：
1.喇叭单元：≥18″低音*1；
2.额定功率：≥650W；
3.峰值功率：≥1300W；
4.频率响应：35Hz-500Hz；
5.灵敏度：≥95dB；
6.额定阻抗：8Ω；
7.最大声压级：≥120dB；
	只
	2

	20
	
	
	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；
2.转换速率：86V/us；
3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；
4.立体声功率：1000W*2；8Ω
5.实物面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；
6.桥接功率:≥3150W；
7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；
8.信噪比：≥106dB；
9.阻尼系数：≥580：1；
10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；
11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)；
	台
	1

	21
	
	
	报告厅音响灯光
	数字音频处理器
	产品参数:
1.音频接口3.81mm，凤凰插，12-pin；
2.最大输入电平12dBu/Line；-7dBu/Mic；
3.-90dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益；
4.THD+N-90dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line；
5.RS232串口通信；
6.指示灯Link、+48V、输入输出音频信号；
7.采样率48kHz；
8.信号处理32bitfloatpointdsp400MHz；
9.输出通道8路平衡输出；
10.频响范围：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）；
11.网口RJ-45；
12.输入通道8路平衡输入.Mic/linelevel；
13.数模转换24-bit；
14.输出阻抗150Ω；
15.输入阻抗11kΩ；
16.信噪比≥105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line；
17.音频系统延迟<3ms；
18.USB,免驱。
	台
	1

	22
	
	
	报告厅音响灯光
	音频处理系统软件
	1.支持增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由；
2.支持预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。
	
	

	23
	
	
	报告厅音响灯光
	调音台
	产品参数：
1.16路输入，8个单声道+4个立体声输入；
2.通道3段参量均衡器+扫频，耳机监听输出 ；
3.COMP压限，PAN声像定位，静音开关，OL/信号失真监控灯 ；
4.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮； 
5.高精度电平衰减推子；
6.AUX辅助发送，效果FX发送功能，REC录音输出；  
7.2路立体声辅助返回输入外接其他电子设备；
8.蓝牙、USB接口，播放和保存音频文件；
9.内置预设效果种类；
10.SUB1/4编组输出 ，双12段电平监视，48V幻象供电。
	台
	1

	24
	
	
	报告厅音响灯光
	网络电源时序器
	产品参数：
1.1路RS485接口；
2.最大功耗：≤20W；
3.工作电源：AC220V/50Hz；
4.网络通讯协议：TCP、UDP；
5.受控电源：≥8路，≥16A/路；
6.≥2寸LCD全彩显示屏；
7.1路RJ45网络接口；
8.直通电源：≥2路，≥16A/路；
9.1路USB接口；
10.1路RS232接口；
11.≥8路变控输出，单路≥3.5kW；
	台
	2

	25
	
	
	报告厅音响灯光
	有源音箱
	产品参数：
1.输出功率：≥25W*2；
2.频率响应：100Hz-20kHz；
3.喇叭单元：≥5.5吋同轴；
4.接口：≥1路Φ3.5输入接口，≥1路Φ3.5输出接口，≥1路
5.Φ35MIC输入接口；6.输入灵敏度：≤500mV；
6.信噪比：≥85dB；
7.最大声压级：≥83dB；
8.电源电压：220V/50Hz；
9.箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体；
10.安装：标配壁挂架；
话筒：
1.发射功率：≥10dBm；
2.传输范围：≥20M；
3.频率响应：50Hz-15kHz；
4.信噪比：≥90dB；
5.输出电平：200mv;
6.话筒配件；头戴绳，头戴咪，USB充电线；旅行充电器
	套
	1

	26
	
	
	报告厅音响灯光
	发言系统
	
	
	

	27
	
	
	报告厅音响灯光
	无线会议控制主机
	产品参数：
1.功耗：≤7W；
2.USB接口 具有≥1路USB接口,支持插入U盘设备进行录音功能;
3.接收灵敏度：≤-98dBM；
4.音频响应：不劣于50Hz—15kHz；
5.频率稳定度：±0.001%；
6.失真度THD：≤0.8%；
7.载波频率:UHF610MHz-670MHz。
8.音频输出电压：≥75mV；
9.功能显示方式:LED屏；
10.接收有效距离：≥50m；
11.信噪比S/N：>85dB。
	台
	1

	28
	
	
	报告厅音响灯光
	数字反馈抑制器
	产品参数:
≥10段图示均衡器
1.工作电源：AC220V，50Hz)；
2.增益提升：6-15dB；
3.直通频响:不劣于40Hz-20kHz(+2dB)；
4.线路输入电平:0dB两路；
5.线路输入阻抗:22K；
6.失真度：<0.1%；
7.线路输出电平：０dB两路；
8.底噪声：<1mV；
	台
	1

	29
	
	
	报告厅音响灯光
	无线会议话筒
	产品参数：
1.频率响应：不劣于100Hz-10kHz；
2.UHF频率范围：610MHz-670MHz频段；
3.发射功率：>+10dBM(10MW)；
4.拾音灵敏度：≤-47dB；
5.邻频干扰抑制：>60dB；
6.咪芯指向性：心形指向；
7.电池容量：≥1000Ah；
8.信噪比：≥65dB；
	只
	1

	30
	
	
	报告厅音响灯光
	无线会议话筒
	产品参数：
1.频率响应：不劣于100Hz-10kHz；
2.UHF频率范围：610MHz-670MHz频段；
3.发射功率：>+10dBM(10MW)；
4.拾音灵敏度：≤-47dB；
5.邻频干扰抑制：>60dB；
6.咪芯指向性：心形指向；
7.电池容量：≥1000Ah；
8.信噪比：≥65dB
	只
	11

	31
	
	
	报告厅音响灯光
	无线话筒
	系统指标:（手持无线话筒）
1.动态范围：≥100dB；
2.信道间隔：250kHz；
3.综合失真：≤0.5%；
4.综合信噪比：≥100dB；
5.音频响应：不劣于120Hz-15kHz(±3dB)；
6.可调范围：50MHz；
7.频率稳定度：±0.005%以内；
8.频率范围：610-670MHz；
9.信道数目：≥200；
10.咪芯类型:动圈式
11.咪芯指向性：心形指向
12.拾音灵敏度：≤-20dBM（1V）
13.发射功率：≥+20dBM(100mW)
14.有效距离：无障碍直线≥50米；
接收机指标:
1.接收机方式：二次变频超外差；
2.动态音频压缩及自动电平控制电路；
3.杂散抑制：≥60dB；
4.无线接口：BNC/50Ω；
5.接收灵敏度：≤-105dBM
6.信噪比：S/N：≥100dB；
7.失真度THD：≤0.005%；
	套
	2

	32
	
	
	报告厅音响灯光
	无线话筒
	系统指标:（头戴无线话筒）
1.动态范围：≥100dB；
2.信道间隔：250kHz；
3.综合失真：≤0.5%；
4.综合信噪比：≥100dB；
5.音频响应：不劣于120Hz-15kHz(±3dB)；
6.可调范围：50MHz；
7.频率稳定度：±0.005%以内；
8.频率范围：610-670MHz；
9.信道数目：≥200；
10.咪芯类型:动圈式
11.咪芯指向性：心形指向
12.拾音灵敏度：≤-20dBM（1V）
13.发射功率：≥+20dBM(100mW)
14.有效距离：无障碍直线≥50米；
接收机指标:
1.接收机方式：二次变频超外差；
2.动态音频压缩及自动电平控制电路；
3.杂散抑制：≥60dB；
4.无线接口：BNC/50Ω；
5.接收灵敏度：≤-105dBM
6.信噪比：S/N：≥100dB；
7.失真度THD：＜0.005%；
	套
	2

	33
	
	
	报告厅音响灯光
	话筒信号放大器
	产品参数：
1.频率范围：600-700MHz；
2. 噪声比：≥4.0dBType(CenterBand)；
3.增益：+6-9dB(CenterBand)；
4.输入截断点：+22dBm；
5.阻抗：50Ω；
6.插座：BNC；
	套
	1

	34
	
	
	报告厅音响灯光
	灯光系统
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	报告厅音响灯光
	COB面光灯
	产品特点：
1.光束角度：60度/90度；
2.电压：AC220V，50Hz；
3.色温：暖白3200K,冷白5600K可选；
4.光源寿命：≥100,000小时；
5.功率：≥200W；
6.控制模式：DMX512,主从模式；
7.通道：≥6CH；
8.光源：≥200WCOB；
9.调光：0~100%。                    
	台
	18
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	报告厅音响灯光
	一顶灯
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	报告厅音响灯光
	帕灯
	1.额定功率：≥180W；
2.驱动电流：≥350mA；
3.冷却系统：智能风扇控制；
4.电压：AC220V，50Hz；
5.显示界面：数码管显示；
6.通道：≥9个DMX通道；
7.调光：0-100%线性调节；
8.频闪：独立电子频闪，1-25Hz；
9.投光角度：25゜45゜可选；
10.操作：显示板控制，自走/自定义编程；
11.接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序；
	台
	10
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	报告厅音响灯光
	三基色灯
	1.控制模式：DMX512控制；
2.色温：3200K/5600K；
3.额定电压220V；
4.额定功率：≥200W；
5.显色指数：≥95；
6.通道：单色3通道，双色温6通道；
	台
	9
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	报告厅音响灯光
	二顶灯
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	报告厅音响灯光
	帕灯
	1. 额定功率：≥180W；
2.驱动电流：≥350mA；
3.冷却系统：智能风扇控制；
4.电压：AC220V，50Hz；
5.显示界面：数码管显示；
6.通道：≥9个DMX通道；
7.调光：0-100%线性调节，
8.频闪：独立电子频闪，1-25Hz；
9.投光角度：25゜45゜可选；
10.操作：显示板控制，自走/自定义编程；
11.接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序；
	台
	10
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	报告厅音响灯光
	三基色灯
	1.控制模式：DMX512控制；
2.色温：3200K/5600K；
3.额定电压220V；
4.额定功率：≥200W；
5.显色指数：≥95；
6.通道：单色3通道，双色温6通道；
	台
	9
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	报告厅音响灯光
	三顶灯
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	报告厅音响灯光
	帕灯
	1.额定功率：≥180W；
2.驱动电流：≥350mA；
3.冷却系统：智能风扇控制；
4.电压：AC220V，50Hz；
5.显示界面：数码管显示；
6.通道：≥9个DMX通道；
7.调光：0-100%线性调节，
8.频闪：独立电子频闪，1-25Hz；
9.投光角度：25゜45゜可选；
10.操作：显示板控制，自走/自定义编程；
11.接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序；
	台
	10
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	报告厅音响灯光
	光束灯
	1.远程灯泡控制，光闸闭合时灯泡功率自动降低；
2.功率：≥550W；
3.光源：≥295W；
4.频闪：机械调光，频闪0.5-14次/秒，脉冲和随机频闪功能；
5.光圈：电动光圈；
6.颜色：≥1个颜色盘，≥14个颜色+白光，可半色、可双向流动；
7.图案：≥1个固定图案盘，≥17种图案+白光，图案盘可抖动，可双向流动；
8.镇流器：电子镇流器；
9.通道：18/22个控制通道，两种工作模式；10.DMX512接收；
11.LED液晶显示，中文界面；
12.复位内置过热保护，风扇自动跟踪温度调速；
13.棱镜：至少一个16棱镜，一个48棱镜；
14.渐变柔光效果，染色角度5-30度，线性变焦0-25度；
15.水平垂直采用光电复位系统，误动可自动解索；
16.水平540度，8/16Bit解析度垂直245度，8/16Bit解析度。
	台
	9
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	报告厅音响灯光
	周边设备
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	报告厅音响灯光
	灯控台
	1.	≥60个重演场景，多步场景可储存≥600步；
2.≥512个DMX控制通道，光电隔离信号输出；
3.控制≥60台电脑灯或≥60路调光，控台自己创建灯库；
4.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置；
5.带背光的LCD显示屏，中文显示；
6.内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形；
7.关机数据保持，U盘备份和升级；
8.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；
9.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容；
10.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	信号放大器
	1.≥8路独立放大驱动输出
2.供电电源：AC220V、50Hz
3.故障现场隔离
4.信号放大整形功能，延长信号传输距离
5.增强数据总线接入设备数量的能力保护灯光控制台DMX512输出接口，
6.≥8路独立放大驱动输出
7.供电电源：AC220V
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	直通箱
	1.额定功率：≥12路×4kW;
2.过载与短路双重保护高分断空气开关；
3.供电：三相五线制AC380V；
4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座；
5.接地电阻：≤4Ω
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	灯钩
	中号
	
	84
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	报告厅音响灯光
	保险绳
	
	
	75
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	报告厅音响灯光
	报告厅音响灯光：辅助材料
	

	52
	
	
	报告厅音响灯光
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：≥600mm*600mm*2000mm
	
	1
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	报告厅音响灯光
	报告厅音响灯光：线材辅材
	专业音频接头连接线，电源线，视频线，插头插座，施工辅料等，符合国标
	
	1
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	报告厅音响灯光
	报告厅：基础装饰
	报告厅室内墙面槽木吸音板上墙，包含舞台LED大屏周边的装饰，材质：槽木吸音板符合国家环保标准。
≥宽3.7m*高3.6m*厚0.3m*2  大屏四周均加装槽木吸音板
	
	1
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	报告厅音控室
	音控室：隔断装饰（玻璃）
	音控室隔音玻璃：
1、成品玻璃整体尺寸≥6000mm×1500mm；
2、单层厚度≥5mm；
3、中间夹胶层采用高透隔音PVB胶片，胶片厚度≥0.76mm，韧性强、抗老化、隔音性能优异；
4、整体空气声隔声量：计权隔声量RW≥40dB；
5、玻璃采用分段定制、整体拼接模式，拆分不超过2块，拼接缝隙需做专业密封降噪处理，整体成型后视觉平整统一；
6、玻璃整体为钢化夹胶安全玻璃，通过国家3C强制认证，抗冲击、抗风压性能达标；
7、玻璃表面平整通透、无划痕、无气泡、无杂质、无波纹，要求单面透光，透光率≥85%，音控室外向内观察透光率低于≤30%，音控室工作人员观察报告厅会场整体情况不受影响；
8、专业运输安装服务；
	项
	1
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	校园广播系统
	校园广播系统
	主机房设备
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	校园广播系统
	网络控制主机
	1.处理器：主频≥3.0GHz，固态硬盘≥240G，内存≥8G；
2.操作系统：正版操作系统；
3.显示屏：≥17英寸，电容式触摸屏，分辨率：≥1600*900
4.显示接口:≥1个VGA接口，≥1个HDMI；
5. 网口：≥1个，支持10/100/1000Mbps；
6.串口：1个，RS-232串口；
7. USB : ≥2个；
8. 线路输入：Φ3.5线路输入接口，四个莲花接头；
9. 话筒输入：一个Φ3.5话筒输入接口，一个Φ6.35话筒输入接口；
10. 并行端口：1个。
	1
	台
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	校园广播系统
	音视频运维管理平台软件V1.0
	1.具有一键报警功能；
2.集成数字会议系统模块，能显示会议主机的实时状态、IP地址、音量大小、在线话筒数量、工作模式等信息；
3.支持一键备份、还原功能；
4.实时显示所有设备的运行状态、连接时间、IP地址等信息；
5.电子地图功能：支持离线和在线地图；
6.具备多系统扩展，多系统融合接入，实现各系统无主机运行，各系统功能模块化管理；
7.内置场景模式，方便调用和操作场景内的运维设备；
8.支持菜单自定义；
9.带预警功能，电压、温度、输出等预警参数可调；
10.支持热备份；
11.集成广播系统模块，能显示IP广播系统上终端的实时状态、IP地址、音量大小等信息，带定时播放、定时采播、实时采播、文件广播、消防报警、节目管理、终端设置、地图等功能；
12.集成分布式控制系统，能实时控制分布式的控制模块（串口、红外、电源模块），实现单个或集中控制；
13.集成会议扩声系统模块，能对音频处理器进行幻象供电、音量、反馈抑制、扩展、压缩、均衡、静音等实时操作，并实时反馈处理器的状态信息；能对电源时序器进行电源的开关操作；
14.支持多帐号；
15.维保计划设置提醒；
16.支持终端授权操作；
17.支持日志备份天数选择；
18.支持短信信息提醒；
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	校园广播系统
	平台预警终端
	内嵌无线通信模块；支持插入4G/5G手机卡；
	1
	台
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	校园广播系统
	广播话筒
	产品参数：
1.输出阻抗（阻抗）:200Ω；
2.频率响应：不劣于40Hz-16kHz；
3.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出)；
4.咪管长度：约420mm；
5.灵敏度:≤-38dB±2dB；
6.换能方式:电容式；
7.指向性:心型指向；
8.开关：电子轻触；
9.指示：不平衡、座灯、管灯；
10.配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、电池、电源适配器；
11.咪线长度：≥10米；
	1
	只
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	校园广播系统
	播放器
	1.兼容多种音频格式；
2.轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能；
3.带视频输出；
4.可外接U盘播放MP3、MP4、WAV等格式；
5.带红外遥控器；
6.断电记忆功能能。
	1
	台
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	校园广播系统
	网络终端
	1.≥6路输入（1路RJ45网口、2路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）；
2.嵌入式系统程序；
3.每路音量支持独立控制调节，总音量支持控制调节；
4.高音和低音支持总控制调节；
5.≥2路受控电源管理；
6.MIC、EMC支持波动开关选择；
7.与网络摄像头实现视频联动；
8.≥2路模拟混音输出（支持设置输出延时0-5000ms）；
9.≥1路网络广播输出；
10.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
11.≥2路强切输出，可输出短路信号或24V；
12.具有≥3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器。
13.≥5段LED指示灯指示信号强弱；
产品参数：
1.信噪比：MICinput：≥85dB，AUXinput：≥85dB
2.电源:AC220/50Hz
3.频响：20Hz-20kHz，线路输入
4.标准输出：0dB
5.音调：Bass：±10dBat100Hz，Treble：±10dBat12kHz
6.网络通讯协议：TCP、UDP
	1
	台
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	校园广播系统
	网络音箱（监听）
	1.≥1路3.5mm音频输入；
2.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
3.可接受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等；
4.≥1路RJ45网口输入；
5.≥1路15W（8Ω）接线柱输出接口；
6.≥5.5吋同轴喇叭；
7.一键复位功能；
8.≥1路3.5mm音频输出；
产品参数：
1.输入电源：AC220V/50Hz
2.线路输入灵敏度：≥500mV
3.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP等
4.输出功率：≥15W*2
	1
	套
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	校园广播系统
	消防语音网络广播主机
	1.自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)；
2.与网络摄像头实现视频联动；
3.报警触发视频显示功能，自动弹屏显示报警区域画面；
4.支持多台IP网络报警接口叠加使用；
5.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
6.≥1路手动触发报警功能；
7.内置TF卡插入自动升级；
8.触发报警指定播放预警提醒音频文件；
9.≥32路报警短路输入接口，≥8路短路输出接口；
	1
	台

	65
	
	
	校园广播系统
	网络电源时序器
	产品参数：
1.包含1路RS485接口；
2.功耗：≤20W；
3.工作电源：AC220V/50Hz；
4.网络通讯协议：TCP、UDP；
5.受控电源：≥8路，≥16A/路；
6.≥2寸LCD全彩显示屏；
7.至少1路RJ45网络接口；
8.直通电源：≥2路，≥16A/路；
9.至少1路USB接口；
10.1路RS232接口；
11.≥8路变控输出，单路≥3.5kW；
	1
	台
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	校园广播系统
	分控室
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	校园广播系统
	IP广播分控软件
	音视频运维管理平台软件
	1
	套
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	校园广播系统
	网络寻呼话筒
	产品参数：
1.音频格式：MP3、MP4、WAV等格式；
2.频率响应：不劣于20Hz～16kHz；
3.网络通讯协议：TCP、UDP；
4.网络接口：RJ45；
5.传输速率：10/100Mbps；
6.音频模式：16位立体声CD音质；
7.信噪比：≥70dB；
8.接口：≥1路网口，≥1路3.5线路输入，≥1路3.5线路输出，≥1路I/O接口；
9.显示屏：≥4.3寸真彩触摸屏；
10.至少1路话筒插座；
11.谐波失真：≤0.5%；
12.内置喇叭：≥2W；
13.采样率：不劣于8K～44kHz；
	1
	只
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	校园广播系统
	听力备份
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	校园广播系统
	广播话筒
	产品参数：
1.输出阻抗（阻抗）:200Ω；
2.频率响应：不劣于40Hz-16kHz；
3.带前凑音；
4.咪管长度：约420mm；
5.灵敏度:-38dB±2dB；
6.换能方式:电容式；
7.指向性:心型指向；
8.开关：电子轻触；
9.指示：不平衡、座灯、管灯；
10.配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、电池、电源适配器；
11.咪线长度：≥10米
	2
	只
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	校园广播系统
	播放器
	1.兼容多种音频格式；
2.轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能；
3.带视频输出；
4.可外接U盘播放MP3、MP4、WAV等格式；
5.带红外遥控器；
6.断电记忆功能。
	1
	台
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	校园广播系统
	数码编程控制主机
	1.内存：≥4G；
2.可以插U盘播放，U盘可以定时播放；
3.支持电脑编程，手动编程；
4.含有4套程序，每套程序可编程120个定时点；
5.带FM调频功能，可保存≥4个常用频率；
6.≥1路话筒输入，≥2路线路输入，≥4路音频输出；
7.具有监听功能；
8.具有远程升级功能；
9.具有≥6路分区。
	2
	台
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	校园广播系统
	前置放大器
	1.≥8路输入（≥3路话筒、≥3路线路，≥2路紧急输入）；
2.信号LED电平指示；
3.内置≥2路电源接口，手动开启；
4.总音量控制调节；
5.高音和低音总控制调节；
6.内置地线悬空开关；
7.每路可独立音量控制，紧急输入默设为最高音量。
	1
	台
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	校园广播系统
	主备切换器
	功能特点：
1.工作状态LED显示；
2.每个通道音量调节；
3.≥5主1备功放任意切换；
4.故障检测自动切换；
	1
	台
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	校园广播系统
	纯后级功放
	1.100V、70V定压输出；
2.输出短路、过流、过载保护红灯告警；
3.多种保护和警告功能；
4.额定功率：≥1500W；
5.提供卡侬输入卡侬输出接口；直通开关；6.共模抑制：不小于92dB
7.输入灵敏度：不小于1V0dBV；
8.等效输入噪声：不大于-95dB；
9.总谐波失真:1kHz＜0.3%；
10.上升速率:＞15V/microsecond；
11.阻尼系数：350：1；
12.电源:AC220V/50Hz；
13.指示灯:电源，削峰，信号，保护；
14.频响：不劣于90Hz-20kHz±3dB；
	2
	台
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	校园广播系统
	电源时序器
	1.额定输出电压：交流220V，50Hz；
2.额定输出电流：≥30A；
3.可控制电源：≥16路；
4.每路动作延时时间：≤1秒；
8.可以通过定时主机自动开启或关闭；
	1
	台
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	校园广播系统
	4号综合楼
	
	

	78
	
	
	校园广播系统
	天花喇叭
	产品参数：
1.材质：塑料外壳+铁质网罩；
2.喇叭单元：≥5"；
3.频率响应：不劣于80-16kHz；
4.输入电压：70V/100V；
5.灵敏度（1W/1M）≥93dB；
6.接线：黑（com）-红（100V）；
7.额定功率：≥3W/6W；
	20
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥350W；
2.包含RJ45网络接口；
3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
4.带直通、节能转换开关，自由切换；
5.100V、70V定压输出；
6.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；
7.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；
8.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；
9.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；
10.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；
11.噪音比：≥70dB；
12.总谐波失真：≤ 小于5%；
13.保护：直流输出过载；
14.网络通讯协议：TCP、UDP等；
15.频响：不劣于100Hz－16kHz
16.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；
17.电源：AC220V/50Hz。                
	1
	台
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	校园广播系统
	5号教学楼
	
	

	81
	
	
	校园广播系统
	智能网络音箱
	技术参数:
1.输出功率：≥15W*2；
2.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；
3.喇叭单元：≥5.5寸同轴；
4.输入电源：AC220V/50Hz；
5.频率响应：不劣于100Hz-20kHz；
	30
	台
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	校园广播系统
	智能副音箱
	1.高密度木质箱体；
2.功率：≥15W
3.接口：至少1路（8Ω）接口
	30
	台
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	校园广播系统
	壁挂音箱
	技术参数：
1.喇叭单元:二分频；2.功率：≥5W/10W；3.输入电压：70V/100V；4.灵敏度：≥91dB；5.频率响应：不劣于90-16kHz；6.网罩：不劣于塑料+金属网；7.安装方式：壁挂式；
	10
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥350W；
2.包含RJ45网络接口；
3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
4.带直通、节能转换开关，自由切换；
5.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；
6.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；
7.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；
8.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；
9.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；
10.噪音比：≥70dB；
11.总谐波失真：≤ 小于5%；
12.保护：直流输出过载；
13.网络通讯协议：TCP、UDP等；
14.频响：不劣于100Hz－16kHz
15.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；
16.电源：AC220V/50Hz。
	1
	台
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	校园广播系统
	6号楼
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	校园广播系统
	壁挂音箱
	技术参数：
1.喇叭单元:二分频；
2.功率：≥5W/10W；
3.输入电压：70V/100V；
4.灵敏度：≥91dB；
5.频率响应：不劣于90-16kHz；
6.网罩：不劣于塑料+金属网；
7.安装方式：壁挂式。
	10
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥240W；
2.包含RJ45网络接口；
3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
4.带直通、节能转换开关，自由切换；
5.100V、70V定压输出；
6.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；
7.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；
8.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；
9.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；
10.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；
11.噪音比：≥70dB；
12.总谐波失真：≤ 小于5%；
13.保护：直流输出过载；
14.网络通讯协议：TCP、UDP等；
15.频响：不劣于100Hz－16kHz
16.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；
17.电源：AC220V/50Hz。
	1
	台
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	校园广播系统
	7、8#宿舍楼/每层6只
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	校园广播系统
	天花喇叭
	产品参数：
1.材质：不劣于塑料外壳+铁质网罩；
2.喇叭单元：≥5"；
3.频率响应：不劣于80-16kHz；
4.输入电压：70V/100V；
5.灵敏度（1W/1M）≥93dB；
6.接线：黑（com）-红（100V）；
7.额定功率：≥3W/6W
	30
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥350W；
2.包含RJ45网络接口；
3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
4.带直通、节能转换开关，自由切换；
5.100V、70V定压输出；
6.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；
7.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；
8.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；
9.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；
10.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；
11.噪音比：≥70dB；
12.总谐波失真：≤ 小于5%；
13.保护：直流输出过载；
14.网络通讯协议：TCP、UDP等；
15.频响：不劣于100Hz－16kHz
16.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；
17.电源：AC220V/50Hz。
	2
	台
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	校园广播系统
	室外
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	校园广播系统
	室外防水音柱
	产品参数：
1.安装方式：壁挂支架；
2.喇叭单元：≥6.5″中低音*4，3″纸高音*2；
3.频率响应：不劣于110Hz-18kHz
4.灵敏度：≥96dB；
5.额定功率：≥120W；
6.输入电压：≥100V
	10
	只
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	校园广播系统
	纯后级功放
	1.输出噪声：≤10mV；
2.总谐波失真:<1%；
3.频响：不劣于100Hz-18kHz；
4.上升速率:＞15V/microsecond
5.指示灯:电源，削峰，信号，保护等；
6.共模抑制：不小于92dB；
7.电源:AC220V/50Hz；
8.阻尼系数：200
	2
	台
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	校园广播系统
	网络终端
	1.≥6路输入（1路RJ45网口、2路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）；
2.嵌入式系统程序；
3.每路音量支持独立控制调节，总音量支持控制调节；
4.高音和低音支持总控制调节；
5.≥2路受控电源管理；
6.MIC、EMC支持波动开关选择；
7.与网络摄像头实现视频联动；
8.≥2路模拟混音输出（支持设置输出延时0-5000ms）；
9.≥1路网络广播输出；
10.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
11.≥2路强切输出，可输出短路信号或24V；
12.具有≥3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器。
13.≥5段LED指示灯指示信号强弱；
产品参数：
1.信噪比：MICinput：≥85dB，AUXinput：≥85dB
2.电源:AC220/50Hz
3.频响：20Hz-20kHz，线路输入
4.标准输出：0dB
5.音调：Bass：±10dBat100Hz，Treble：±10dBat12kHz
6.网络通讯协议：TCP、UDP
	1
	台
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	校园广播系统
	网络音箱
	1.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维。
2.网络音频解码、数字功放、扬声器一体化设计；
3.可通过服务软件远程音量调节；
4.具有一键复位功能；
5.可实现网络远程控制管理，监听音箱工作状态；
6.内置高保真扬声器及立体声数字功率放大器；
7.含标准RJ45网络接口，支持跨网段和跨路由；
8.低音喇叭:≥4″*4；
9.额定功率：≥40W；
10.输入电源：AC220V/50Hz；
11.网络接口：含RJ45；
12.频响：不劣于140Hz-15kHz
13.灵敏度：≥92dB
14.高音喇叭：≤3″*1；
	15
	只
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	校园广播系统
	机柜
	容量为42U，
厚度:通体≥0.8mm，立柱≥1.8mm
	6
	个
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	校园广播系统
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*2000
	1
	个
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	校园广播系统
	校园广播系统：线材辅料
	符合国标
	1
	批

	99
	校园安全防范
	视频监控设备
	视频监控设备（前端产品）
	半球型相机
	1、 像素≥200万 1/2.7" CMOS，智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测。
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态: 不小于120 dB
3、补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥30 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
4、网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（≥256 GB）
5、≥1个内置麦克风 
6、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af
7、防护: IP66
	台
	10
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	视频监控设备（前端产品）
	球型相机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂  CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	1
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	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 ≥1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	16
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	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	2

	103
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	16口POE接入交换机
	16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	4
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	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	4

	105
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	18
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	视频监控设备（摄像机支架）
	球机支架
	吊装球机支架
	个
	1
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	视频监控设备（摄像机支架）
	半球支架
	加厚型壁装吊装支架
	个
	10
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	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 ≥1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	2
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	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	4

	110
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	24口POE接入交换机
	24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	10

	111
	
	
	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	10

	112
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	6

	113
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万≥1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	40

	114
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	4

	115
	
	
	视频监控设备（接入交换机）
	8口接入交换机
	8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	10

	116
	
	
	视频监控设备（汇聚交换机）
	交换机
	1.16口千兆二层非网管型交换机
机架式；
2.提供16个10/100/1000M自适应；RJ45电口1个千兆SFP光口；
3.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；
4.全千兆网络设计；
5.线速转发、无阻塞设计；
6.存储转发交换方式；
7.超过10万小时的平均无故障时间；
8.-10~45℃宽温工作范围；
	台
	2

	117
	
	
	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	2

	118
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	44

	119
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持 SD(即TF卡)（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	22

	120
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	球型相机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	6

	121
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	4

	122
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	24口POE接入交换机
	24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	2

	123
	
	
	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	2

	124
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	球机支架
	吊装球机支架
	个
	6

	125
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	26

	126
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 ≥1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	33

	127
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	多目网络摄像机
	1、≥400万≥1/1.8" CMOS
2、设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
3、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps。在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
4、支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
5、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
6、外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ4)。
7、内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
	台
	2

	128
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	球型相机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂  CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	10

	129
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150m 
4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	22

	130
	
	
	视频监控设备（接入交换机）
	8口接入交换机
	8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	16

	131
	
	
	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	16

	132
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	球机支架
	吊装壁装球机支架
	个
	10

	133
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	35

	134
	
	
	视频监控设备（立杆）
	3.5M
	镀锌杆，外挂≥300*400防水箱
	根
	19

	135
	
	
	视频监控设备（平台管理一体机）

	平台管理一体机
	1、设备具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口，≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口（其中≥5个USB2.0接口,≥2个USB3.0接口）、≥1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、 ≥5个SATA 3.0接口；具有≥2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）
支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。
支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在平板上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作
支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现
支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变
2、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计
	台
	1

	136
	
	
	视频监控设备（服务器机柜）
	42U
	600mm*1000mm*2000mm
	项
	3
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	视频监控设备（操作台）
	操作台
	2400mm*600mm*720mm
	台
	1
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	视频监控设备（核心交换机）
	40光+8电交换机
	≥2个业务线卡槽位，双电源、交换网板：40个千兆光口+4个万兆光口.交换容量≥598Gbps，包转发性能≥252Mpps.
	台
	1

	139
	
	
	视频监控设备（分控管理处）

	视频监控一体机
	1.支持1920 × 1080高清显示178°/178°广视角；
2.机身HDMI、VGA等接口；
3.支持VESA壁挂；
4.显示尺寸：43 inch；
5.屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 526.254 (V) mm；
6.物理分辨率：1920 × 1080；
7.背光源类型：D-LED；
8.亮度：300 cd/㎡；
9.可视角：178° (H) / 178° (V)；
10.对比度：4000 : 1；
11.响应时间：6.5 ms (G to G)；
12.刷新率：60 Hz；
13.音视频输入接口：VGA × 1,  HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1；
14.数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级)；
15.电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max；
16.功耗：≤ 80 W；待机功耗：≤ 0.5 W ；
17.工作温度：0 °C ~ 40 °C，工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水)； 
18.喇叭：8 Ω 10 W ×2；
	台
	4
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	视频监控设备（CVR存储）


	CVR
	机架式≥36盘位/≥1536Mbps接入带宽/≥36块12T企业级SATA硬盘/≥64位多核处理器/≥4GB缓存/≥2个千兆数据网口/≥1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议
	台
	1
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	视频监控设备（控制产品）
	 超高清解码器
	支持HDMI、BNC输出口解码输出
支持多种编码码流解码，支持4K超高清输出
HDMI输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）
支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码
支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码
支持H.265、H.264
支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码
本地输入
支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能。支持远程录像文件的解码输出
支持DDNS前端解码。支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙。支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码
支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备。支持RTP\RTSP协议进行网络源预览。支持平台以SDK方式集成设备
▲支持Web方式访问、配置和管理。支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。支持远程获取系统运行状态、系统日志
支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护
▲网口：≥2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口
▲≥2个光口 100base-FX/1000base-X
支持光电自适应
▲语音对讲输入：≥1个输入，支持3.5mm音频接口； 报警输出接口数：≥8； 串行接口：≥1个标准232接口 （RJ45），≥1个标准485接口； 音频输出接口：≥12个dB15转BNC独立音频输出； 语音对讲输出：≥1个输出，≥3.5mm音频接口； 报警输入接口数：≥8 ；电源线≥1 
▲电源：内置 220 VAC； 解码分辨率：≥3200W像素； 解码通道：≥192
▲解码能力：支持6路3200W，或6 路2400W，或12 路1200W，或24 路800W，或36 路500W，或36路400W，或60 路300W，或96 路1080P，或192路720P 及以下分辨率同时实时解码
 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 ； 视频输入接口：≥1路VGA, ≥1路DVI-I
 输出分辨率：HDMI: 4K: 1080p:, 720p: BNC: PAL制式: 704 × 576, 
NTSC制式: 704 × 480； 视频输出接口：≥12路HDMI,≥6路dB15转BNC 
	台
	1
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	视频监控设备（显示产品）

	LCD拼接屏
	1、LCD显示单元：55吋超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，分辨率≥1920×1080，对比度≥1000：1。
2、▲LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩≥16.7M，亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度≥1000TVL。
3、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
4、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。5、设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W
5、≥178°(水平)/178°(垂直)，对比度：≥1000 : 1
音视频输入接口：不少于HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1，音视频输出接口：无
控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1，功耗：≤200 W，待机功耗：≤ 0.5 W。所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	块
	12
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	视频监控设备（显示产品）
	支架
	1、支持现场扩容
2、积木式
厚度：≤330mm
弧度：0°
底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm
后拉杆长度：≥600-900mm
3、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
4、颜色：黑色
5、厚度：320mm
6、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
7、弧度：0°
8、适用规模：不超过3行。
	个
	12
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	视频监控设备（显示产品）
	支架
	1、支持现场扩容
2、积木式
厚度：≤330mm
弧度：0°
底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm
后拉杆长度：≥600-900mm
3、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
4、颜色：黑色
5、厚度：320mm
6、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
7、弧度：0°
8、适用规模：不超过3行。
	个
	4
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	视频监控设备（辅材以及安装）
	辅材以及安装
	施工区域：校园安防4#综合楼，校园安防5#教学楼，校园安防7#8#学生公寓，校园安防6#餐厅以及报告厅，校园安防外围以及大门校园/地下设备间，消控室设备，以上区域内所需视频监控设备的辅材及安装工程
	批
	1
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	信息机房
	信息机房：UPS系统
	UPS电源
	1、UPS主机要求采用高频在线式机架式UPS，UPS功率不小于20kVA/18kW，三进三出；2、▲输出功率因数0.9；3、具备紧急电源关闭(EPO)；4、大屏幕液晶显示，触摸屏设计，显示负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示，所有参数一目了然方便操作；5、▲输出电压单相可以调整208/220/230/240VAC，可以适应不同设备需求；6、充电电流、电压可调整；7、具有ECO节能模式，效率更高、节能环保；8、三相输入、三相输出，单相输入电压范围：165-280VAC ，输入频率范围50/60Hz （±10%）；9、输出电压380VAC（稳定精度±1%），输出频率50/60Hz（±0.01Hz）；10、输出谐波失真≤2% (100%线性负载)，≤5%(100%非线性负载)；11、电池直流电压默认±192VDC（可调节32-40只蓄电池电压）；
	台
	1
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	信息机房：UPS系统
	蓄电池
	1.在环境温度25℃时， 12V蓄电池的浮充使用设计寿命≥10年，容量为12V100Ah。
2.防酸雾性能：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形，正常工作时无酸雾逸出。
3.安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。
	只
	64
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	信息机房：UPS系统
	电池柜
	安装12V100Ah蓄电池32只
	套
	2
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	信息机房：UPS系统
	UPS电源
	UPS主机容量：30KVA/27kW输入额定电压：3*380VAC/400VAC（3Ph+N）50Hz输出电压：3*380VAC/400VAC（3Ph+N）
	台
	1
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	信息机房：UPS系统
	UPS配电箱
	约500*600*200mm
壁挂型
	台
	2
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	信息机房：精密空调
	精密空调
	1.精密空调尺寸约（W*D*H）宽：890mm、深：983mm、高：975mm; 
2.精密空调总冷量≥26kW，显冷量≥23.4 kW，风量≥7500 m³/h， 采用R410A环保制冷剂；
3.需具有存储不少于30天的温度、湿度曲线数据；
4.压缩机需采用直流变频，30-100%无级制冷量输出。
5.室内风机应采用内置驱动型（驱动板集成在电机上）EC后倾离心风机。
6.电控盒具有防护盖。
7.具有空调存储不少于1000条历史记录功能。
8.具有电网波动对空调导致故障，空调能检测电源电压、频率、相序等参数，同时，对超过其允许范围有报警提醒。
9.显示器可显示系统实时高低压压力，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度。
10.具备电子加热器，应采用PTC式加热器。
11.空调机组采用湿膜加湿器；
12.机房精密空调过滤网应采用免工具维护。
13.具有空调检测电源电压、频率、相序等参数，同时对超过其允许范围有报警提醒。14.空调机组采用上前送风的送风型式，独立的风机系统，采用EC后倾风机。
15.触控屏幕≥7吋，显示空调实时工作制冷量、风量等关键性能指标。可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制等功能。
16.精密空调支持排水堵塞和溢水停机保护两级告警功能。
17.空调应当具有定时开关机功能，可设置在一周内的任何一天开机时间，关机时间或者全天开、全天关闭等功能。
18.空调应配置标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动；
	台
	1
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	信息机房：精密空调
	铜管
	铜管及保温
	米
	15
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	信息机房：精密空调
	制冷剂
	R410A
	项
	1
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	信息机房：精密空调
	空调给排水
	空调给排水
	项
	1
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	信息机房：动环监控
	动环监控系统（含门禁及视频监控系统）
	1.动环监控系统包含软件1套，嵌入式动环主机1套，监控对象包含UPS电源，精密空调，空调漏水，温湿度，烟感，消防，门禁及视频监控，含远程短信告警功能。
2.软件应采用C/S为主、B/S为辅的系统结构。
3.软件提供SNMP Agent和OPC 等标准的通讯接口，可以无缝接入上层监控系统；还可以提供SNMP Client和串口协议配置。
4.软件支持服务器、交换机等IT设备监测功能。
5.软件支持资产管理功能。
6.软件有自动定时短信报平安功能，可设置每天或某一天的某一时间给管理员发送短信告知系统运行正常，非单纯的被动等待报警事件发生，保证管理员能知道系统在24小时不间断运行；数据中心综合管理组态软件可以给多个不同号码、就多种不同设备参数在每天或者每周发送运行状态提示短信；
7.软件支持不同用户具备不同管理权限，尤其是不同设备的监测界面、控制权限可严格分配给不同管理人员；数据中心综合管理组态软件支持不同管理人员或使用人员以勾选的方式灵活选择监测界面浏览权限和设备管理权限 。
8.软件平台支持最新的移动终端操作系统，能在平板电脑或移动手机设备上查看监控内容，值班人员无需进入监控中心，只需远程通过平板电脑或手机等移动设备登陆监控系统即可实时掌握数据中心相关设备的运行状态参数及机房环境情况；可实现通过平板电脑或手机远程控制，比如开启或关闭空调、开启或关闭新风等。
9.软件平台支持通过微信公众号报警；可以第一时间详细推送报警设备位置、报警类型、报警设备名称、报警故障信息及报警时间等，可分组、分权限发送不同报警信息。
	套
	1
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	信息机房：机房装修
	静电地板
	600*600*35mm
	㎡
	64
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	信息机房：机房装修
	接地铜排
	30*3
	M
	32
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	信息机房：机房装修
	绝缘子安装
	支架安装
	个
	130
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	信息机房：机房装修
	机柜电缆
	ZR- YJV  3x2.5mm2
	项
	1
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	信息机房：机房装修
	接地引下线
	ZR- BVR 16mm2
	项
	1
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	信息机房：机房装修
	机柜配电架
	定制
	台
	1
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	信息机房：机房装修
	墙面五孔10A电源插座
	10A,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	套
	10
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	信息机房：机房装修
	空调插座
	16A/220V
	个
	3
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	信息机房：机房装修
	PDU插排
	机柜PDU,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
单个PDU功率≥5kW
	个
	8
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	信息机房：机房装修
	轻钢龙骨微孔铝天花
	600mm*600mm
	㎡
	64
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	信息机房：机房装修
	墙面处理装修
	乳胶漆、二遍
	㎡
	128
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	信息机房：机房装修
	静电贴面踏步
	
	㎡
	4
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	信息机房：机房装修
	辅材管材
	
	项
	1

	169
	
	
	信息机房：机房装修
	集成费
	
	项
	1
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	气体消防
	柜式七氟丙烷灭火装置
	QQ150/2.5含:钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、箱体、喷嘴、电磁阀、压力讯号器、不锈钢连接软管,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	套
	1
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	信息机房：气体消防
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea七氟丙烷灭火剂,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	KG
	150
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	信息机房：气体消防
	自动泄压装置
	0.12开孔尺寸400*400,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	1
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	信息机房：气体消防
	气体灭火控制器
	壁挂式，汉字液晶显示，每区可连接总线式设备128个；含12V/12Ah蓄电池2节。每区联动电源输出容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1.8A；无需气体终端模块。所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	1
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	信息机房：气体消防
	气体释放警报器
	电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供 电；与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统。所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	个
	2
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	信息机房：气体消防
	紧急启停按钮
	电子编码，无极性两总线连接方式，带手/自动转换功能，与TX3042C气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统，超强防水功能。
	个
	2
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	信息机房：气体消防
	声光警报器
	四线制，电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装。
	个
	4
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	信息机房：气体消防
	编制声光底座
	智能型，电子编码，内置单片机，有自动补偿能力和故 障自诊断功能，指示灯360度可见，与TX3980型底座配 套使用。
	个
	4
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	信息机房：气体消防
	感烟探测器
	智能型，电子编码，内置单片机，与TX3980型底座配套 使用，指示灯360度可见，类别：A2R。
	个
	2
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	信息机房：气体消防
	感温探测器
	电子编码，无极性两总线连接方式，带手/自动转换功能，与TX3042C气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统，超强防水功能。
	个
	4
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	信息机房：气体消防
	探测器底座
	DN20*1.2
	个
	3

	181
	
	
	信息机房：气体消防
	金属线管
	DN20*1.2
	米
	80

	182
	
	
	信息机房：气体消防
	阻燃电线
	ZR-RVS-2x1.5,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	米
	100

	183
	
	
	信息机房：气体消防
	阻燃电线
	NH-BVR-2x1.5,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	米
	100
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	信息机房：气体消防
	接线盒
	
	个
	10

	185
	
	
	信息机房：气体消防
	辅材+施工费
	
	项
	1

	186
	
	人脸门禁及道闸系统
	人脸门禁系统：人脸门禁一体机
	门禁设备
	≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 
▲摄像头参数：≥200万双目摄像头； 
▲认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证等方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 
人脸识别：支持单人或多人识别≥5人同时认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 
存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 
接口：至少包含LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（支持≥512GB）、3.5mm音频输出接口*1；  
防护等级：IP65； 
可壁挂安装。
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块； 
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 
门禁计划模板：支持不少于255组计划模板管理，不少于128个周计划，不少于1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 
设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	台
	10
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	人脸门禁系统：门禁开关电源
	门禁设备
	输入电压：220VAC； 
输出电压：12VDC； 
输出电流：4.17A； 
输出功率：50W； 
支持蓄电池接入； 
工作温度：-30℃-+50℃；  
	台
	10

	188
	
	
	人脸门禁系统：门禁-开门按钮
	门禁设备
	性能：电流1.25A，电压220V； 
输出：常开； 
类型：埋入式； 
	只
	10
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	人脸门禁系统：磁力锁
	门禁设备
	最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 
断电开锁； 
具有电锁状态指示灯； 
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 
	把
	10

	190
	
	
	人脸门禁系统：磁力锁配件
	门禁设备
	开门方式：90度内开式门 
	只
	10
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	人脸门禁系统：液压(自动)闭门器
	门禁设备
	适装门重：≥85KG      
适装门宽 ≤ 1100mm    
闭门力量：EN4      
开门角度 ≤ 180° 
尺寸：长宽高 ≥248x44.5x72mm 
使用寿命：≥100万次    
适用环境温度范围：-30℃---50℃ 
双段速度可调    
锁门速度：0°--15°范围内可调   
闭门速度：15°--180°范围内可调 
	个
	10
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	人脸门禁系统：生物信息采集仪
	门禁设备
	1、≥3.8英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 
2、▲≥200万双目摄像头，具有照片视频防假功能； 
3、▲支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 
	台
	1
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	校园人员通道系统：摆闸
	人员通道
	综合性能：≥600万次无故障通行；
2.可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；3.支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；4.集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容；5.▲设备门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹（二维码与指纹二选一）等多种认证方式；
通行控制：1.设备具有自动复位功能，可设定通行时间；2.设备支持进出方向通行状态；3.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；4.设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；5.设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择；6.▲可实现遥控开门（支持一对多：一个遥控器同时控制≥6个通道，遥控距离≥30m）；
安全：1.整机防泡水高度为≥150mm；2.设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开；3.设备标配超级电容，断电时门翼处于打开状态；4.设备具备防夹功能；5.设备具备防冲撞功能；
体验：1.设备显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；安装：1.设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；2.漏电保护功能。
	台
	6

	
	
	
	校园人员通道系统：门翼
	
	
	
	10

	
	
	
	校园人员通道系统：外设
	
	
	
	10
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	校园人员通道系统：通道人脸组件
	门禁设备
	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 
屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 
摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 
▲认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 
▲人脸识别：支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 
存储容量：本地支持≥50000张人脸、≥50000张卡，≥100000条事件记录； 
硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、韦根≥1（双向 26/34）、USB≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、开门按钮≥1；通信方式：有线网络、WiFi等； 
使用环境：IP65
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；  
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”等信息； 
认证结果语音自定义：时间段进行自定义播报，可叠加播报姓名； 
支持常开、常闭时段管理； 
组合认证：支持刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 
黑名单核验：支持下发黑名单人员信息，实现黑名单核验； 
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 
事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传，支持断网续传功能，设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 
▲WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	台
	10
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	停车道闸：抓怕机
	入口车牌识别道闸一体机
	 
≥400万像素CMOS
支持LCD或者LED等显示
▲相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，
支持红外/白光二合一补光，支持白光/红外补光下车牌识别功能
最低照度：彩色≤0.002lux (F1.5,AGC ON)
黑白≤0.0002lux(F1.5,AGC ON)
快门：1/30秒至1/100,000秒
镜头：支持3.1~6mm电动变焦镜头
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
日夜转换模式：ICR红外滤片式
图像尺寸：≥2688*1520
帧率：≥25fps(2688*1520)
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪等可调
支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识别；
支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
支持智能化视频检测抓拍
支持跟车不落杆，防护等级IP54
	台
	2
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	停车道闸：雷达
	入口防砸雷达
	防砸雷达
	台
	2
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	停车道闸：道闸
	栅栏杆
	运行速度：≥6S（4米）
匹配杆型：≥4米栅栏杆
延迟落杆：10-180秒
循环次数：≥500W次
工作电压：220VAC
断电抬杆：支持断电抬杆
	台
	2
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	停车道闸：控制终端
	出入口控制终端
	≥21.5英寸≥1080P显示屏
双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用
至少包含1个千兆外网，5个千兆自适应RJ45内网口具备交换机功能
至少包含2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
至少包含≥128G SSD，应对恶略运行环境，支持大容量图片存储， 
至少包含1个3.5mm标准音频接口支持HDMI/VGA显示器输出
	台
	1


产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。

