1、水暖炕加热主机采用PTC陶瓷加热体水电分离加热，功率在800W到1000W左右，加热器温度20-65℃可任意调节，机器具备遥控器和屏幕两种操作模式，具备速热，定时等功能；
2、超静音直流水泵循环，噪音≤40分贝，水泵采用直流水泵，扬程≥1.3米；有高温断电、亏水断电、干烧断电保护等功能；
3、炕板采用高密度干式环保挤塑板，表面采用铝膜工艺，板材厚度≥18mm,容重每立方米≥40千克；
4、水管采用PE-RT水暖管，水暖管外径9.8mm-10.2mm，壁厚≥1.3mm。
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