
[bookmark: heading_0]延川县工业园区废水深度治理与再生水资源化利用项目工程设计
[bookmark: heading_2]一、采购需求（含技术参数）
[bookmark: heading_3]（一）设计内容
1. 总体设计：总平面布置、厂区高程及工艺流程设计。
2. 核心系统设计：预处理、生物处理、深度处理、消毒、污泥处理、污水收集及再生水回用系统工艺设计。
3. 建构筑物设计：格栅间、调节池、生化池等主要建（构）筑物结构与建筑设计。
4. 管网设计：污水收集、再生水输配管网（含附属构筑物）设计。
5. 配套设计：供配电、自控、暖通及消防系统设计，图纸绘制、工程量清单编制。
6. 配合服务：配合项目招标、施工技术支持及竣工验收。
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1. 处理规模：3000m³/d。
2. 水质要求：出水达《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。
3. 工艺要求：采用粗格栅及集水池+细格栅及旋流沉砂池+气浮+调节池+两级AO+混凝沉淀+中间水池+臭氧催化氧化+接触消毒池+巴氏计量渠，出水暂存于回用水池。
4. 建构筑物要求：主要为钢筋混凝土结构，抗震设防烈度和地下构筑物抗渗等级根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》《建筑抗震设计规范》等相关文件设计。
5. 管网要求：主干管采用HDPE双壁波纹管（环刚度≥8kN/m²），防渗系数≤1×10⁻⁷cm/s。
6. 电气自控要求：配置变压器，集成水质在线监测及远程控制，实现自动化运行。
7. 设计标准：符合《室外排水设计标准》（GB50014-2021）等国家及行业现行规范。
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（一）资质要求
1. 具备独立法人资格及有效营业执照。
2. 具备工程设计建筑行业建筑工程乙级，市政行业排水工程乙级或环境工程水污染防治工程乙级资质。
3. 项目负责人专项要求：
本项目为日处理3000m³的污水处理及再生水回用项目，涉及“两级AO”工艺、湿陷性黄土地区建构筑物设计、复杂管网布局等专业技术，需负责人具备对应资质和经验支撑，要求合理可行。
具体要求：设计负责人持有国家注册公用设备工程师给水排水执业资格并注册于本单位；未经采购方书面同意不得擅自更换。
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1. 合同履行期：自签订之日起45日历天内完成全套设计文件并通过审查。
2. 施工配合：项目开工至竣工验收，关键阶段累计驻场≥20天，24小时响应、48小时到场。
3. 后续服务：配合竣工结算、环保验收等，质保期1年。
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1. 设计文件符合规范及可研要求，通过相关部门审批及审查。
2. 配合解决施工技术问题，技术变更符合规范。
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付款方式、支付节点及比例详见正式合同约定。
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1. 设计文件通过审批及审查，取得合格书。
2. 项目竣工验收合格，设计成果符合技术指标及绩效评价要求。
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1. 保密：对项目技术资料保密，保密期限3年。
2. 配合：积极配合采购方开展各项工作，提供必要技术支持。
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