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	序号
	产品
名称
	单位
	参数
	数量

	1
	催泪喷射器
	支
	1.尺寸:竖喷，外形尺寸高188.5mm±2mm，简身最大外径40mm±0.5mm，外罐外径37.5mm±0.5mm。
2.整重:185g±15g。
★3.催泪剂为OC，含量为1.5%~2.0%,溶液体积为70mL±3mL。
★4.定向射流状，喷射距离≥4m，有效喷射时间≥7s，完全喷射后剩余溶液量≤7mL。
5.催泪喷射器有效喷射3s后，放置8h后再次进行喷射，喷射距离≥3m，喷射距离达到3m的时间≥4s，完全喷射后剩余溶液量≤7mL。
6.工作温度：-30℃ ~ +55℃，不解体、不泄漏、不爆裂。
7.符合《GA884-2018公安单警装备警用催泪喷射器》要求。
	50

	2
	警哨
	支
	1.结构：为无核(无滚珠)双孔发声口哨。
2.配件：警用挂绳。
3.哨体尺寸：43mm×20.5mm×22.3mm（±10%）。
4.挂绳尺寸：长45cm±5cm，宽lcm±0.1cm。
5.颜色：黑色
★6.音量：≥95dB。
	100

	3
	对讲机
	台
	1.信道容量：≥32；信道间隔：数字：12.5KHz；模拟：12.5KHz/25KHz。
2.工作电压：DC7.4V（±0.1V）。
3.频率范围：400～470MHz或350～390MHz。
★4.具备无线电发射设备型号核准证书。
5.标配电池：≥2000mAh锂电池，满足UN38.3、GB 31241等安全标准。
6.设备经 1m 高度跌落试验后，不得发生电气设备型式失效。
★7.IP6X 防尘、IPX7 防水。8.工作温度：-20℃ ~ +50℃；储存温度：-40℃ ~ +80℃。
	100

	4
	强光手电
	支
	1.尺寸：基础型，手电总长度为154.6mm±2mm，握柄直径28.5mm±1mm，头盖外径35mm±lmm，手绳长度155mm±5mm。
2.总质量(含电池、手绳)<210g。
3.性能：水平状态、头部向下状态和尾部向下3种姿态从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验10次，无裂纹、破碎，氮化硅球不脱落，且符合开关工作模式转换功能的要求。
★4.照明时长：在完全充电状态下手电进入强光模式，连续照明300min，距光源5m处光斑中心照度值≥2501x。
★5.攻击能力：攻击头的氮化硅球部位应能击碎5mm厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不碎裂，且符合开关工作模式转换功能的要求。
6.电池：18650锂离子充电电池。
★7.强光爆闪频率：8~10Hz。
8.符合《GA883-2018公安单警装备 警用强光手电》中的有关规定。
	100

	5
	＃执法记录仪
	台
	1.尺寸：≤120mm×80mm×40 mm(长×宽×高)。(背夹、外接设备除外)。
2.质量：≤220g。(外接设备除外)。
3.存储容量≥128G。具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸≥3.81cm(1.5 in)。
4.能在回放模式显示全场白测试信号，最大亮度≥250cd/㎡。
★5.能在标称最大分辨率下预录触发前≥10s的视音频信息。
★6.视频帧率≥25帧/s,设备最大视频分辨率不低于1920×1080，可兼容1280×720、704×576等低分辨率档位。
★7.照片分辨力≥1000线。
8.视频信息在显示及回放时，图像没有明显的缺陷，物体移动时图像边缘没有明显的锯齿状、拉毛、断裂和马赛克等现象。
9.照片、音频、视音频文件采用便于传输、压缩、编译、转换的格式。视音频文件易于压缩转换为流媒体文件。照片以JPEG格式保存。
10.具备红外夜视，采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.1 s。
11.符合GA/T947-2015《单警执法视音频记录仪》要求。
	90

	6
	防割手套
	双
	1.结构：纤维材料包覆金属钢丝。
2.切割周数：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数≥7周，且耐切割系数≥2.5。
★3.警用防割手套在环境温度+55°C±2°C恒温箱保持2h，在10min内用专用手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数≥7周。
4.工作温度：-20°C~+55°C。
5.符合GA614-2006《警用防割手套》中的相关规定。
	30

	7
	护膝、护肘（各1对）
	套
	1.结构：聚胺脂保护壳、高弹EVA内衬组成。
2.质量：≤450g。
3.舒适性:穿戴舒适，不影响关节灵活性，无压迫感。
4.防护部件能承受120J能量冲击，不破碎、开裂。
5.符合GA 420-2021《警用防暴服》中的相应要求。
	5

	8
	防暴头盔（半盔）
	顶
	★1.总质量：1250±30g。
2.面罩上任何小斑点或黑点的直径≤1mm、数量≤4个。
★3.面罩透光率≥88%，面罩光畸变最大量≤6’。
5.护颈：采用软质材料，可拆卸式，与壳体连接可靠；护颈应具备阻燃、防割性能。
6.面罩内表面有防雾性能，壳体抗冲击、穿刺、环境等防护性能满足相关标准要求。
7.符合GA 294-2023《警用防暴头盔》相关要求。
	10

	9
	半指手套
	双
	1.手套革厚度(mm)：0.7~0.8（±0.05mm）。
★2.手套革抗撕裂强力(N)：≥25。
★3.手套革耐摩擦(级)：干擦（50次）≥3级；湿度（10次）≥3级。
4.发泡PE拉伸强度(kPa)：>800 。
5.整体缝制牢固，针迹均匀，无断线、跳线、开线、破损等缺陷；手腕处采用魔术贴可调节结构，佩戴紧固不易脱落。
	10

	10
	伸缩警棍
	根
	★1.尺寸：基础型，收回长度为224mm±1.5mm;伸展长度为508mm±2mm;握把外径为26.5mm±0.15mm；中管外径为20.5mm±0.1mm；小管外径为16.0mm±0.1mm。
★2.质量：≤340g。
3.回缩：基础型伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，用300g±5g的钢球自1米高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验至少3次，伸缩警棍不回缩，且能正常使用。
4.温度适应性：-40℃~60℃条件下，握把橡胶套应无粘连、变形或龟裂。
5.符合GA886-2018《公安单警装备 伸缩警棍》相关要求。
	100

	11
	多功能腰带
	条
	1.全套标配质量（不含选配件）：≤1.2kg。
★2.卡扣拉力：斜挂带卡扣在扣合状态下，施加500N的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。
★3.甲醛含量≤300mg/kg。
4.标配装具套（含警棍、强光手电、工作包、手铐、催泪喷射器、对讲机、警用水壶、弹匣、手枪等选配套件）。
5.符合GA 890-2018 《公安单警装备多功能腰带》相关要求。
	120

	12
	喊话器
	个
	1.尺寸：喇叭出口径230mm×整机长度350mm±5mm。
2.整机质量（含标配锂电池）：≤1.5kg。
★3.满电状态下，距离1m，声级≥110dB(A)；充电时间：≤8h。
4.具备扩音、警报、录音等功能。
5.满足采购人需求。
	10


 
说明：“＃ 执法记录仪”为核心产品。
★1.以上产品合法来源证明：不仅限原厂/经销商授权、采购协议等能证明产品合法来源的有效佐证，缺一项响应无效；
2.“★”项参数提供第三方检测机构出具的响应产品检测报告（符合一单一库应提供CMA检测报告，且被检产品与响应产品、制造商匹配），有一项不满足响应无效；
3.其他参数供应商如实进行应答。
