（一）国产化安防平台升级
	序号
	功能模块
	主要功能要求
	数量

	1
	平台基础包
	★提供了综合安防集成管理系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力；需支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；需支持用户信息的增删改查、导入、导出；需支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；需支持用户自定义快捷入口；需支持需支持自定义菜单内容；需支持页面元素设置，需支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；需支持所有设备统一校时；提供账户安全设置，需支持账户密码有效期设置；需支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
	1套

	2
	国产化客户端
	国产化（银河麒麟V10操作系统+ARM构架，统信UOS V20操作系统+ARM构架）环境下，用户通过平台查看视频预览、录像回放、视频上墙等业务应用。
	1套

	3
	视频监控
	需提供视频管理服务，需支持编码设备通过设备国产主流设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。本次项目授权≥2500路视频通道接入。
	1套

	4
	视频级联
	▲基于标准协议与上级平台互联互通，需支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。包含但不限于域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等。
	1套

	5
	设备网络管理
	▲需支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；需支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；需支持告警信息统计展现。需支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR、磁盘阵列、云储存的告警阈值进行配置；提供视频运维报表统计能力，包含但不限于区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；需支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置；需支持GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI协议等；单节点在线状态巡检效率≥1000路/小时；单节点录像情况巡检效率≥1000路/小时。本项目授权≥2500路设备接入管理。
	1套

	6
	监所人员管理
	需支持服刑人员库、民警库、外来人员库及自定义名单库；服刑人员库、民警库数据来源省局业务系统，需支持与省局业务系统进行对接；也需支持在平台上手动录入服刑人员、民警信息，同时也需支持通过表格模板方式导入平台；外来人员库数据一般来源于AB门；系统需支持与第三方AB门或者访客系统定制对接。
	1套

	7
	入侵报警
	需支持管理防区数量≥500个,需支持报警记录存储数量≥1000W条；
需支持国产主流厂家报警主机通用系列接入;需支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；需支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；需支持实时入侵报警能力；需支持历史入侵报警事件查询及导出能力。
	1套

	8
	门禁管理
	▲ 需支持接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份确认、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。本项目授权数量≥300个门禁点授权;需支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；需支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；需支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；需支持权限增量下发、初始化下发；需支持按时段配置门的常开常闭状态；需支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；需支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；需支持特殊卡设置，黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。需支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
需支持配置平台接收到事件类型；需支持配置事件保存时长；需支持查询人员出入事件和设备事件；需支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；需支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；需支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；需支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
	1套

	9
	重点区域人员门禁管控
	在某些重点区域场景中，需支持对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回等应用；需支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门；需支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门；需支持持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。
	1套

	10
	监所报警中心
	需支持接收智能智能分析报警事件、需支持接入第三方门禁、第三方电网、第三方报警主机等报警事件联动视频；需支持报警实时弹窗提醒，需支持查看报警联动抓拍图、联动实时视频和历史视频，需支持显示报警位置；需支持报警分层分级流转推送，需支持报警四级流转推送 ；报警源-》值班室-》分控中心-》监狱指挥中心-》省局指挥中心；需支持超过指定时间未处置的报警自动上报；需支持对接收的报警进行处置，可选择报警级别、报警原因、填写处置意见，选择处置民警，上传附件。
	1套

	11
	监所地图
	需支持地图展示监控点、电网、对讲、门禁、应急报警等资源，需支持查看视频预览、回放、报警信息，需支持在平台图上显示电网短路、断路报警及实时电压、电流，需支持接收报警事件信息，报警时在地图上闪烁提示；需支持在地图上框选摄像机打开视频；需支持双击视频点位打开视频；需支持查看视频名称、IP、所属组织、型号、设备状态等信息；需支持查看视频预览、录像回放、查看当日报警信息、报警状态确认，需支持快速调阅查看5分钟、10分钟、30分钟的录像回放；需支持通过地图链接进行地图图层下钻；需支持对地图的添加、修改和删除操作；需支持对资源点进行左对齐、右对齐、下对齐、上对齐以及资源点图标尺寸、角度的修改操作；需支持同一张地图的同种类型图标大小进行复制；需支持对资源点进行移动、删除；需支持在地图上显示门禁状态，需支持在地图上控制门禁开关门操作。
	1套

	12
	车辆区域布控
	▲ 需支持配置车辆布防任务，需支持配置布防名称、布防时间、布防车辆、布防范围；需支持通过车牌识别技术对车辆进行布防，需支持按车牌布防和按车辆库布防。当车辆在某个时间段出现在布防的区域，产生非法车辆入侵报警并联动提示。在报警中心客户端可以接收查看某车辆触发的非法车辆入侵报警。
	1套

	13
	人员区域布控
	需支持配置布防任务，需支持配置布防名称、布防人员、布防时间策略、布防范围；需支持通过人脸技术对服刑人员进行布防，需支持按服刑人员类型（重点犯、普通犯）布防和按区域布防。当服刑人员在某个时间段出现在布防的区域，产生非法入侵报警并联动提示。在报警中心客户端可以接收查看某服刑人员触发的非法入侵报警；需支持通过人脸技术对外来人员进行布防，需支持按区域布防。当外来人员在某个时间段非法出现在布防的区域，产生非法入侵报警并联动提示。在报警中心客户端可以接收查看某外来人员触发的非法入侵报警。
	1套

	14
	AI模型管理
	通过平台软件对AI设备统一管理和模型下发；需支持常规智能分析服务设备、大模型智能分析服务器设备管理；需支持模型管理，智能分析任务配置，任务下发，事件处理，事件配置，预案配置、智能分析编排，模型任务管理，二次分析事件等应用；兼容人体检测CPU算法，新增服装检测等aiop算法需要配套大模型分析服务设备。
	1套

	15
	智能监控
	需支持以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别应用；需支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划；需支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件；需支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报；需支持以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析智能检索服务应用；需支持配置人体、车辆识别计划；需支持接收人体、车辆实时事件；需支持人脸、人体、车辆的以图搜图；需支持人员运行轨迹展示；需支持通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析；需支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。需支持基于人、车的通行数据，提供人员人脸/比对数据一人一档查询、人员/车辆的监区完整通行数据及运行轨迹查询；需支持通过人脸图片查询人员身份档案，档案信息包括人员姓名、所属组织、证件号码、联系方式、所属人脸库分组，并可通过档案快速查询对应抓拍记录及运行轨迹信息；需支持根据人员档案查询归档的人脸事件，并需支持查询人员轨迹；需支持按照车辆结构化数据、车辆图片进行车辆抓拍事件查询，需支持查询车辆轨迹。
	1套

	16
	人车智能档案
	▲ 基于人、车的通行数据，提供人员人脸/比对数据一人一档查询、人员/车辆的监管场所内完整通行数据及运行轨迹查询功能。
	1套

	17
	算法策略应用
	▲ 需支持对组合报警各类策略执行的过程进行回溯，查看事件拦截原因、预设的报警逻辑规则执行情况以及算法运行输出目标等信息；需支持对攀高、离岗、如厕超时、周界入侵等事件进行二次复核，降低误报；需支持定义单人独处报警策略，可针对多个相机进行空间标定，对视频画面中的人员身份进行识别，经智能研判后输出单人独处报警；需支持定义违规滞留报警策略，可对特地区域罪犯人脸布控预警进行二次研判，结合时空计算逻辑配置，判断罪犯是否具备周边无民警监管，或单人独处等各类条件，经智能研判后对满足条件的情况输出违规滞留报警；需支持对智能报警事件进行人工研判，标定报警是否正报、误报，并进行统计分析；本项目包含≥10个策略授权。
	1套

	18
	外来人车登记
	需支持登记外来人员基本信息，登记的基本信息字段支持扩展；需支持通过本地上传抓拍照片，或通过多功能采集仪，或人证设备采集外来人脸照片，下发人脸库需支持在审批不通过的历史登记记录基础上修改登记信息，进行快速再次登记。
需支持登记车辆信息；需支持查看已登记的外来人员和外来车辆历史信息。以卡片的形式展示历史外来人员信息，支持按姓名、证件号进行检索。
	1套

	19
	人员核验
	需支持展示进出AB门服刑人员进入数量、离开数量，外部人员的来访数量、滞留数量，内部人员（民警、职工）的进入数量、离开数量；需支持展示刷脸核验身份的人员信息，包括姓名、进出方向、人员类别、证件号、事由、带领民警、进出时间、核验设备等信息；需支持语音播报进出人员类型；需支持展示校验记录，可按照外部人员、服刑人员、未登记人员、民警进行筛选；WJ核验和民警核验界面展示人员类型需支持自定义配置。
	1套

	20
	平台定制迁移
	★ 定制迁移罪犯信息库、民警信息库等；

	1套

	21
	平台数据迁移
	▲现有监狱综合安防集成管理平台版本上的视频设备、门禁设备、报警主机、报警联动配置、行为分析规则配置迁移；存储设备音视频数据的迁移；
	1套

	22
	车辆核验
	需支持展示今日进入和今日离开的车辆数据；需支持展示当前进入车行通道车辆的车底照片、车辆抓拍照片和车牌抓拍照片；需支持展示车辆进出方向、进入时间和离开时间、车辆类型、驾驶人员、带领民警；需支持对驾驶人员身份进行人脸核验，支持对带领民警身份进行人脸核验，支持检查民警检查完成后进行人脸确认。需支持车行岗值班民警审核通过放行；
需支持车底模式（车底检测设备）和卡口模式（车牌抓拍机）两种配置模式。
	1套

	23
	防误放管理
	需支持显示当日所有离监人员信息，支持按离监类型分类显示离监人员信息。支持多个服刑人员同时离监审核。支持最多两个带领民警；需支持显示当前离监人员的证件照片和抓拍照片，支持显示当前离监人员的基本信息、带领民警的信息，支持审核民警输入编号和备注信息进行确认通过；需支持服刑人员刷脸离监审核，支持手动输入离监人员编号的方式进行离监审核，手动离监需要民警二次审核。
	1套


（二）来邦对讲系统维保
1.系统软件检测维护范围
富平监狱范围内来邦对讲系统后台管理软件。
2.系统软件检测维护时间
签订合同之日起壹年内。
3.系统软件检测维护内容
	序号
	系统类别
	位置
	服务项目
	数量
	单位
	品牌
	服务内容

	1
	对讲系统
	中心机房
	信息交互服务器软件
	1
	套
	来邦
	系统软件运行检测、保障、维护

	2
	
	中心机房
	视频会议服务器软件
	1
	套
	来邦
	系统软件运行检测、保障、维护

	3
	
	中心机房
	点播直播服务器软件
	1
	套
	来邦
	系统软件运行检测、保障、维护

	4
	
	中心机房
	信息发布服务器软件
	1
	套
	来邦
	系统软件运行检测、保障、维护

	5
	
	中心机房
	录音录像服务器软件
	1
	套
	来邦
	系统软件运行检测、保障、维护

	6
	
	中心机房
	点名软件
	24
	套
	来邦
	系统软件运行检测、保障、维护


4.系统软件检测维护方式
系统软件维护期间，需安排一名技术工程师，且经过专业培训，并取得相关培训证书或证明材料，具备1年以上相关工作经验，熟练掌握来邦及其他对讲产品系统软件、常用硬件的安装及使用方法，常见问题处理方法，具有较强的沟通协调能力，负责对本项目内的所有区域对讲后台管理软件的升级维护及故障处理。
5. 系统软件检测维护要求
（1）主要针对此项目来邦对讲系统后台管理软件进行检测，维护，确保软件正常运行。
（2）维修响应时间：提供7*24小时电话技术支持服务，对用户反馈的任何产品质量问题均在2小时内响应并将处理结果及时告知用户，以保证系统正常使用。
6.培训要求
（1）集中培训
针对系统软件维护常识、设备特性、使用经验进行介绍，并对常见故障处理、其他领域典型案例等问题进行汇总分析，与甲方协商培训时间进行集中培训，以提高甲方整体维护能力。
（2）现场培训
系统软件维护人员将现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理过程的问题对甲方的技术人员进行培训，并对重大问题重点宣讲。
（三）机房设备维保
1.维护范围
主要针对此项目机房UPS系统、精密空调系统的维护服务。
2.维护要求
维护期间设备的常规巡检、设备保养以及应急响应。
3.维护方式
[bookmark: _GoBack]（1）维护期间不少于四次设备原厂工程师巡检、精密空调室外机清洗等（提供原厂工程师资格证）。并出具UPS、蓄电池和精密空调相应工程师签字的巡检报告。
（2）包含精密空调过滤网一次免费更换。
（3）维修费和维修材料费不在本次维保范围内，但需保证维修材料的供应渠道（提供原厂授权）。
（4）维修响应时间：提供7*24小时电话技术支持服务，对用户反馈的任何问题均在2小时内响应并将处理方式/结果及时告知用户。
4.维护期限
自合同签订之日起一年。
（四）病毒库升级
防火墙1年专业版快速查杀病毒库升级许可(2台）。
（五）服务器软件系统维保
1.系统软件检测维护范围
云服务器软件系统。
2.系统软件检测维护时间
签订合同之日起一年内。
3.维护要求
维护期间软件系统的巡检以及应急响应。
4.维护方式
（1）维护期间不少于两次设备原厂工程师巡检，并出具相应工程师签字的巡检报告。
（2）维修材料费不在本次维保范围内。
（3）维修响应时间：提供7*24小时电话技术支持服务，对用户反馈的任何问题均在2小时内响应并将处理方式/结果及时告知用户。
