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1.带宽：提供上下行对称互联网出口带宽≥20G，项目服务期内提供每年度两次免费的重大保障期间互联网专线带宽临时扩容，扩容后带宽≥30G，每次持续时间为一个月
2.地址：提供不少于10个C类互联网IPv4地址段，不少于1个前缀/32互联网IPv6 地址段，实际交付地址块数量根据实际业务情况按需调整，要求对所提供的所有IP地址进行安全防护
3.服务：电路可用率99.99%，7×24小时网络监控，7×24小时故障受理，业务恢复时间≤4小时。
4.双路由：运营商的出口链路应当由两条不同物理路由的线路组成，确保链路可用性，且具备同样的 IP 地址服务能力。
5.校区互联：提供延安大学杨家岭校区机房至附属医院机房光纤链路带宽不少于1G。提供延安大学杨家岭校区机房至马家湾校区机房光纤链路带宽不少于1G。提供翠园校区光纤汇聚间至新城校区信息大厦机房不少于10G的备用网络链路。
