采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府沙峁镇兴四村武家沟组宅基地整理项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	工程名称：沙峁镇兴四村武家沟组宅基地整理项目（供电单元）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	油浸式变压器
	1.名称:变压器 S20-160KVA
2.型号:S20-160/10-0.4
3.电压（kV）:10KV
	台
	1

	2
	低压开关柜
	1.名称:电容柜（30ar）
	台
	1

	3
	电杆组立
	1.名称:混凝土电杆
2.材质:混凝土
3.规格:190x10m电杆
	基
	3

	4
	软母线引下线
	1.材质:防老化黑皮线
	m
	200

	5
	导线
	1.型号:AC10kV,JKLYJ-70
	km
	0.18

	6
	安装拉线
	1.规格:GJ-50
	条
	3

	7
	电力电缆
	1.型号:YJLV22-1KV-4*185+1*95
2.敷设方式:电缆保护管内敷设
	m
	150

	8
	电力电缆头
	1.规格:五芯 电缆截面(mm2) ≤240
	个
	2

	9
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:MPP-200*12
3.敷设方式:地下直埋
	m
	38

	10
	接地极
	1.材质:钢管接地极
	根
	18

	11
	接地极
	1.材质:钢板接地极
	根
	6

	12
	接地母线
	1.材质:200m2户外接地母线
	m
	150

	13
	接地装置
	1.名称:接地网
	系统
	1

	14
	接地装置
	1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极
	组
	3

	15
	工地运输
	
	项
	1

	
	
	
	
	

	建设项目名称：沙峁镇兴四村武家沟组宅基地整理项目

	1
	场平土方
	
	m3
	169341.89

	2
	挖除旧路面
	
	m3
	132

	3
	挖弃土方
	
	m3
	1478

	4
	C25毛石混凝土排水沟
	
	m3
	48

	5
	毛石挡土墙
	
	m3
	4792.75

	6
	15cm厚级配碎石垫层
	
	m2
	331.56

	7
	18cm厚水泥稳定土基层(水泥剂量6%）
	
	m2
	303.93

	8
	18cm厚C30砼面层
	
	m2
	276.3

	9
	C25混凝土路肩
	
	m3
	6.76

	10
	18cm厚C30砼面层
	
	m2
	355.5556

	11
	18cm厚水泥稳定土基层(水泥剂量5%）
	
	m2
	377.7778

	12
	级配碎石底基层
	
	m2
	400

	13
	1-1.0钢筋混凝土圆管涵
	   
	m/道
	10/1

	14
	100m3高位水池
	
	座
	1

	15
	上水管线DN63PE管
	
	m
	381.7

	16
	阀门井
	
	座
	2



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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