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第一章  招标公告
项目概况
杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目招标项目的潜在投标人应在线上获取招标文件，并于2026年9月17日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：政采-杨陵区-2026-00108
项目名称：杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：7755606.00元
采购需求：
合同包1(教学及办公家具设备):
合同包预算金额：1852740.00元
合同包最高限价：1852740.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他家具
	教学及办公家具设备
	1(批)
	详见采购文件
	1852740.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起18工作日（含安装）

合同包2(教学办公设备):
合同包预算金额：986320.00元
合同包最高限价：986320.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他办公设备
	教学办公设备
	1(批)
	详见采购文件
	986320.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起18工作日（含安装）

合同包3(空调):
合同包预算金额：1335000.00元
合同包最高限价：1335000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	3-1
	空调机
	空调
	1(批)
	详见采购文件
	1335000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起18工作日（含安装）

合同包4(音频视频设施设备校园安全防范):
合同包预算金额：3581546.00元
合同包最高限价：3581546.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	4-1
	视频监控设备
	音频视频设施设备校园安全防范
	1(批)
	详见采购文件
	3581546.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起18工作日（含安装）

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(教学及办公家具设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）；

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；

《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 》（国办发〔2025〕34号）

其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

合同包2(教学办公设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

合同包3(空调)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

合同包4(音频视频设施设备校园安全防范)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(教学及办公家具设备)特定资格要求如下:

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；

（3）投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（4）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（5）财务状况报告：投标人提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明（资信证明需附开户许可证或基本账户存款信息）；

（6）税收缴纳证明：投标人提供已缴纳的2026年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；供应商为零申报企业提供证明材料。

（7）社会保障资金缴纳证明：投标人提供已缴存的2026年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）投标人不得为“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（此条无需提供，集中采购机构在评标现场查询）；
（9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供投标人企业关系关联承诺书）。

合同包2(教学办公设备)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包3(空调)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包4(音频视频设施设备校园安全防范)特定资格要求如下:

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；

（3）供应商须具备有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证；
（4）拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师证，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）；

（5）投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（7）财务状况报告：投标人提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明（资信证明需附开户许可证或基本账户存款信息）；

（8）税收缴纳证明：投标人提供已缴纳的2026年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；供应商为零申报企业提供证明材料。

（9）社会保障资金缴纳证明：投标人提供已缴存的2026年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（10）投标人不得为“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（此条无需提供，集中采购机构在评标现场查询）；
（11）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供投标人企业关系关联承诺书）。

三、获取招标文件
时间：2026年8月26日至2026年9月1日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午15:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：线上
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月17日09时30分00秒（北京时间）
提交投标文件地点：中国杨凌农创汇11楼1120室（杨凌大道辅路与永安路交叉口西南160米）
开标地点：中国杨凌农创汇11楼1120室（杨凌大道辅路与永安路交叉口西南160米）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商请在文件获取时间以内将单位介绍信、经办人身份证加盖公章（备注合同包   、经办人联系电话及电子邮箱）扫描件发送至邮箱470781077@qq.com，并及时联系集中采购机构确认（联系人：杜先生，电话：029-87015007）。2.集中采购机构在资料无误后通过邮箱向供应商发送文件，请及时查收。3.本项目非专门面向中小企业采购。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：杨陵区职业技术教育中心
地址：陕西省杨陵区佑仁路2号
联系方式：029-87093544
2.集中采购机构信息
名称：杨陵区政府采购中心  

联系地址：陕西省杨陵区康乐路30号

联系方式：029-87015007 

3.项目联系方式

项目联系人：杜先生
电 话：029-87015007

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	  1
	采购人
	名  称：杨陵区职业技术教育中心

	2
	集中采购机构
	名  称：杨陵区政府采购中心   

地  址：陕西省杨陵区康乐路30号

联系方式：029-87015007

	3
	采购项目名称
	杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目 

	4
	采购项目编号
	政采-杨陵区-2026-00108

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	采购预算
	本项目采购预算为7755606.00元（其中合同包1:1852740.00元；合同包2:986320.00元；合同包3：1335000.00元；合同包4：3581546.00元。），投标人报价超出采购预算，作为不实质性响应采购文件，按无效投标处理。

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	采购内容
	本项目采购内容为杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目，具体详见招标文件

	9
	质量要求、验收标准
	质量要求：达到国家现行技术标准。

验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。

	10
	招标文件获取
	获取时间：2026年8月26日至2026年9月1日；上午9:00-12:00，下午：15:00-18:00（以上为工作时间，节假日除外）

获取地点：线上获取 

	11
	联合体投标
	不接受

	12
	考察现场、标前答疑会
	不组织。采购单位认为有必要，另行书面通知。

	13
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起10个日历日内，以书面形式提出，在此之后提出的质疑为无效质疑。

投标人在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	14
	分包履约
	不得分包。若分包中标投标人在合同签订之前必须征得采购人同意。

	15
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	16
	投标截止时间
	2026年9月17日09时30分

	17
	投标有效期
	从投标截止日起90日历天。

	18
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	19
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章。

	20
	投标文件份数
	正本1份；副本4份；开标一览表1份；资格证明文件1份

	21
	投标文件的装订
	一律采用A4纸装订成册（禁止使用活页），正本和副本分别装订，正本、副本（所有副本密封在一个密封袋里）、开标一览表、资格证明文件用单独密封装袋分别密封。

	22
	投标文件封面的标注
	投标文件正本、副本、开标一览表、资格证明文件的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“资格证明文件”字样。

	23
	投标文件外层密封袋的标注
	采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、年月日、“正本”、“副本”“开标一览表”“资格证明文件”“开标时启封”字样。

	24
	递交投标文件地点
	中国杨凌农创汇11楼1120室（杨凌大道辅路与永安路交叉口西南160米）

	25
	开标时间和地点
	开标时间：2026年9月17日09时30分
开标地点：中国杨凌农创汇11楼1120室（杨凌大道辅路与永安路交叉口西南160米）

	26
	评标方法及标准
	详见第三章评标方法。

	27
	开标时需携带的原件
	法定代表人授权书及被授权人身份证原件（法定代表人直接参与投标的，只须提供其身份证原件）

	28
	支持中小企业发展
	非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：

对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。

	29
	支持监狱企业
	1、监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：货物扣除10%。

2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	30
	支持残疾人福利性单位
	1、残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	31
	核心产品
	合同包1：双门更衣柜
合同包2：智慧黑板

合同包3：空调
合同包4：室内全彩LED显示屏

	32
	同品牌多家供应商处理原则
	本项目核心产品全部提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标候选供应商推荐资格。

	33
	行业划分
	项目所属行业为工业
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	节能、环境产品
	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。

2.本项目合同包3采购的空调产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。

3.本项目合同包2采购的智慧黑板属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围。

4.本项目合同包1采购的讲台、教师屏风工位（含椅子）、双门更衣柜、小会议桌、会议椅、大会议桌、主席台桌、主席台椅、移动会议折叠椅、窗帘、双面书架、阅览桌、阅览椅产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围。


一、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

2. 名词解释

2.1采购人：杨陵区职业技术教育中心

2.2监督机构：杨陵区财政局

2.3集中采购机构：杨陵区政府采购中心

2.4投标人：响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或自然人。

合格的投标人

3.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”的要求；

（2）向集中采购机构获取了招标文件并登记备案；

（3）一个投标人只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（6）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标相关的全部费用。

二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；  

（2）投标人须知及前附表；

（3）评标办法；

（4）招标内容及要求；

（5）商务要求；

（6）合同格式与主要条款；

（7）投标文件格式；

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的投标文件将按无效投标处理。
6. 招标文件的澄清和修改 

6.1 在投标截止时间前，集中采购机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2集中采购机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。
6.3投标人在获取招标文件后，对招标文件有疑问，或者需澄清的事项，在获取采购文件之日起10日内按招标文件中的联系方式，以书面形式通知集中采购机构，集中采购机构以书面形式予以答复，或认为有必要召开答疑会。投标人在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.4 在投标截止时间前，集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

7. 答疑会和现场考察

7.1根据采购项目和具体情况，集中采购机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人。

7.2答疑或考察现场所发生的一切费用由投标人自行承担。

8．投标文件的解释权

招标文件的解释权归集中采购机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。 

三、投标文件

9．投标人应提供下列资格证明材料：

合同包1：

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；

（3）投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（4）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（5）财务状况报告：投标人提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明（资信证明需附开户许可证或基本账户存款信息）；

（6）税收缴纳证明：投标人提供已缴纳的2026年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；供应商为零申报企业提供证明材料；

（7）社会保障资金缴纳证明：投标人提供已缴存的2026年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）投标人不得为“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（此条无需提供，集中采购机构在评标现场查询）；

（9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标（提供投标人企业关系关联承诺书）。

合同包2：

同合同包1。

合同包3：

同合同包1。

合同包4：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；

（3）供应商须具备有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师证，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）；

（5）投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（7）财务状况报告：投标人提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明（资信证明需附开户许可证或基本账户存款信息）；

（8）税收缴纳证明：投标人提供已缴纳的2026年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；供应商为零申报企业提供证明材料。

（9）社会保障资金缴纳证明：投标人提供已缴存的2026年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（10）投标人不得为“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（此条无需提供，集中采购机构在评标现场查询）；

（11）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供投标人企业关系关联承诺书）。
以上资格证明文件为必备条件，资格审查时，缺少其中任何一项或某项达不到要求，其响应文件视为无效文件。在响应文件正本和副本中附以上资格证明文件的复印件，并加盖投标人公章。
10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

11．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。  

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”及“分项报价表”。 本次招标报价要求：

14.1.1本项目采购预算人民币7755606.00元（其中合同包1:1852740.00元；合同包2:986320.00元；合同包3：1335000.00元；合同包4：3581546.00元）。

投标人报价超出采购预算，作为不实质性响应采购文件，按无效投标处理。投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
最终报价=设备费+运杂费+安装调试费+检测验收费+培训费+其他费用等

14.1.2分项报价表包括但不限于以下内容:

（1）设备费；

（2）设备运达指定地点的运杂费（含仓储、运输、保险等费用）

（3）安装调试费

（3）检测验收费

（4）培训费

（5）其他费用（含向税务部门缴纳的各项税费、线路改造及售后服务费）

14.1.3 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

14.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数、技术要求及实施方案做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应根据具体采购内容包括下列内容：

 （1）技术方案；

（2）设备说明一览表；

（3）技术规格偏离表；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求做出完全响应，提供的有关资格证明文件。包括以下内容：

（1）投标函；         

（2）必备的资格证明文件；

（3）商务条款偏离表；

（4）其他需要提供的文件和资料。

14.4 售后服务。投标人应按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应。包括以下内容：

（1）设备制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供设备制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施。

14.5承诺部分。投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供设备和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（2）利于用户的售后服务承诺；
（3）严格按招标文件对本项目的要求，组织生产、供货运输；

（4）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（5）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、生产进度、货物质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理;

（6）其他承诺。

14.6 证明设备符合招标文件规定相关文件可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。 

15．投标保证金:本项目不收取投标保证金
16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将按无效投标处理。

 16.2 特殊情况下，集中采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

17．投标文件的制作和签署

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标人应填写全称，同时加盖公章，签署、盖章和内容应完整。

17.2 投标文件格式。投标人应严格按照招标文件第七章提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

17.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

17.4 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.5投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其被授权代表在规定签章处签字或盖章。

17.6 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人（或其被授权代表）签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.7 投标文件的正本和所有的副本建议双面打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

四、投 标

18.投标内容要求

各投标人应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分标段，应以标段为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

19、投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本、所有副本的封面上注明投标人名称、采购项目编号、项目名称。

19.2 投标文件正本、所有副本(所有副本密封在一个密封袋内)，应分别装袋密封，密封袋上应分别标上“正本” 、“副本”字样，并注明投标人名称、年月日、采购项目编号、项目名称、“开标时启封”字样。

19.3 所有外层密封袋的封口处，加封条密封，应粘贴牢固，并加盖投标人印章。

19.4 集中采购机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

20.投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知表的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2本次招标不接受邮寄的投标文件。
21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知集中采购机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或被授权代表签署并加盖单位公章。修改书应按投标须知表的规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分；集中采购机构不退还投标人已撤回的投标文件（包括纸质和电子版）。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

22.投标纪律要求

投标人参加投标不得有下列情形之一：

提供虚假材料谋取中标；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

与集中采购机构、其他投标人恶意串通；

向采购人、集中采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

在招标过程中与招标采购单位进行协商投标；

拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

五、开 标

23.开标时间和地点

23.1 集中采购机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
23.2 开标时，集中采购机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

24.开标程序

24.1 开标会议由集中采购机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会议。开标将按以下程序进行（但不限于）：
（1）宣布开标会议开始并致辞。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）宣布参加开标会议的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（4）由监标人核查法人授权委托书及身份证原件（法定代表人直接参与需提供法定代表人身份证明及身份证原件）。

（5）宣布检查投标文件的密封情况。由投标人或其推荐的代表与监督管理机构共同检查投标密封情况，经检查无误后，签字确认。

（6）开标唱标。对投标文件的密封确认无误后，由集中采购机构工作人员按照顺序，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，无异议后，由投标人法定代表人（或被授权代表人）和监督人签字确认。开标过程由集中采购机构指定专人记录。

（7）宣布开标会议结束。

24.2 集中采购机构对开标过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

六、评 标

   25.评标委员会
25.1评标工作由集中采购机构依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。评标委员会由采购人代表和有关专家组成，专家人选在采购人同级或上级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

25.2 评委会成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的参加评审专家，不得担任评审组长。

25.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者集中采购机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者集中采购机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

26.评标原则
26.1 评标原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

26.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

27. 评标
27.1 评委会严格按照招标文件规定的评标方法及标准对各投标文件进行评审。

27.2 评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

27.3评标过程严格保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

（2）投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

七、定 标

28.定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

29.定标程序

29.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29.2 集中采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。同时，复函集中采购机构。

29.4 集中采购机构在接到采购人“定标复函”之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，向中标人发出《中标通知书》。

29.5 集中采购机构将评标过程与采购人情况书面报送有关监督机构备案。

30．中标通知书

30.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

30.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

30.3 中标人在接到集中采购机构通知之日起7个工作日内领取《中标通知书》。

30.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，集中采购机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

八、 废标或变更采购方式

31. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。
32.变更采购方式

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有2家时，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转变为竞争性磋商继续采购。

九、合同授予

33.签订合同

33.1 中标投标人应在《中标通知书》发出之日起25日内与采购人签订采购合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格。

33.2 采购人与中标投标人洽谈合同条款及所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改，招标文件和投标人的投标文件均作为合同的组成部分。

33.3 中标投标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标投标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

34. 合同分包

34.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

34.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

十、质疑与投诉

35.质疑

投标人对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

36.投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

十一、其他

37.其他

根据《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》的规定，投标人在获取标书后，应及时在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。因投标人自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由投标人自行承担。

38.政策与其他规定

38.1落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行（1）、（2）、（3）条款的价格扣除或加分。)

（1） 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2） 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（3） 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

（4） 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

39.2落实优先采购节能、环保产品的政策

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集中采购机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

38.3政府采购信用融资政策

38.3.1融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的投标人可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

38.4.其他规定

38.4.1除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

38.4.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

第三章  评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1、评标程序

1.1本采购项目评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选投标人名单；

（5）编写评标报告。

1.2投标文件初审

1.2.1投标文件资格审查；即对投标人的投标文件资格证明文件进行审查，以确保投标人是否具备相应资格；符合性审查，即对投标文件的完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实质性内容作出响应。

1.2.2在资格、符合性检查时，投标文件被认定为无效投标的，不得进入后续评标环节。

1.3 投标文件的澄清

1.3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人（或被授权代表人）签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4  投标文件比较与评价

1.4.1以招标文件为依据，对投标文件分别从投标报价、商务响应和服务方案、人员配备及服务承诺、业绩能力等方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。

1.4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

1.4.3评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.4.4 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.4.5 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2. 定标及定标程序

   （见第二章第28、29条）

3. 评标方法

3.1本采购项目评标方法采用综合评分法。评委会成员对投标人按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，汇总排序后，选定得分最高者为第一中标候选人。

3.2 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

3.3 评委打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评委的打分，按废票处理。

3.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

3.5 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

3.6 排名第一的候选人，主动放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，已不再符合中标条件的，采购人可以按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

3.7 评标过程中，若出现合格投标人少于2家时，采购人将依法报请监督机构批准重新组织招标或变更招标方式。

3.8 排名第一的候选人，主动放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，已不再符合中标条件的，采购人可以按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

4. 评标细则及标准（综合评分法）

4.1除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.2资格性审查：
4.2.1资格审查：投标文件中的资格证明文件为必备条件，由采购人或集中采购机构对各投标人投标文件中的资格证明文件进行审查，缺其中一项或某项达不到招标文件要求，均按无效文件处理。

4.3符合性审查：主要对投标人投标文件进行商务和技术符合性的审定。出现下列情形之一者，其投标文件按无效文件处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定份数提交的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标有效期不足的或无有效期的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件出现重大负偏离的；

（6）不符合法律法规规定的其他内容。
4.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

4.5综合评分明细表（满分100分）

评分因素及权重

合同包1：

	 评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	 评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观

	详细评审
	技术评审
	产品选型及配置：参数完全满足招标文件要求计35分；参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。
提供佐证材料（佐证材料包括但不限于检测报告，产品彩页，产品说明）。

仅复制招标文件参数的，无实质性对应，得0分。
	35
	客观

	
	来源渠道
	提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销

售协议、代理协议、原厂授权等）提供来源渠道证明材料得2分。未提供不得分。
	2
	客观

	
	产品质量保证
	评审内容包含:①质量目标②质量控制措施；如设计、工艺、加工、测试等。每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得2分，满分4分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	4
	主观

	
	产品质量承诺
	满足招标文件要求质保期不得分，两年质保期得1分，三年及以上质保期得2分。
	2
	客观

	
	整体实施方案
	评审内容包含:①供货组织运输配送安排②实施进度计划③应急方案及措施④验收方案。每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得2分，满分8分，每项存在⼀处缺陷，扣0.5分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	8
	主观

	
	售后服务方案
	评审内容包含:①售后服务内容及方式②售后服务承诺及质保外服务措施。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得3分，满分6分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	6
	主观

	
	节能环保
	供应商投标产品中每有⼀项为节能产品或环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）最高7分。
	7
	客观

	
	业绩
	供应商具有2023年6月至今的同类业绩证明文件（以合同签订时间为准），每提供一个得2分，满分6分。 注：响应文件中附加盖供应商公章的合同复印件。
	6
	客观

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位
	30
	客观


合同包2：

	 评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	 评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观

	详细评审
	技术评审
	产品选型及配置：参数完全满足招标文件要求计35分；参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。

提供佐证材料（佐证材料包括但不限于检测报告，产品彩页，产品说明）。

仅复制招标文件参数的，无实质性对应，得0分。
	35
	客观

	
	来源渠道
	提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销

售协议、代理协议、原厂授权等）。提供一种产品的来源渠道证明材料得1分；满分5分。未提供不得分。
	5
	客观

	
	产品质量保证
	评审内容包含:①产品性能②使⽤寿命及效果③质量保证措施。 每⼀项内容全面详细、阐述条理清晰得2分，满分6分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	6
	主观

	
	产品质量承诺
	满足招标文件要求质保期不得分，两年质保期得1分，三年及以上质保期得2分。
	2
	客观

	
	整体实施方案
	评审内容包含:①供货及运输方案②安装验收方案③人员配备及应急方案。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得3分，满分9分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	9
	主观

	
	售后服务方案
	评审内容包含:①售后服务范

围②响应时间及方式③故障处理及补救措施。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得2分，满分6分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	6
	主观

	
	节能环保
	供应商提供的前附表标明的投标产品为节能产品或环境标志产品经国家认证的得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	2
	客观

	
	业绩
	供应商具有2023年6月至今的同类业绩证明文件（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，满分5分。 注：响应文件中附加盖供应商公章的合同复印件。
	5
	客观

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位
	30
	客观


合同包3：

	 评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	 评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观

	详细评审
	技术评审
	产品选型及配置：参数完全满足招标文件要求计30分；参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。

提供佐证材料（佐证材料包括但不限于检测报告，产品彩页，产品说明）。

仅复制招标文件参数的，无实质性对应，得0分。
	30
	客观

	
	来源渠道
	提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销

售协议、代理协议、原厂授权等）。提供一种产品的来源渠道证明材料得4分；满分8分。未提供不得分。
	8
	客观

	
	产品质量保证
	评审内容包含:①产品性能②使⽤寿命及效果③质量保证措施。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得2分，满分6分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	6
	主观

	
	产品质量承诺
	满足招标文件要求质保期不得分，两年质保期得1分，三年及以上质保期得2分。
	2
	客观

	
	整体实施方案
	评审内容包含:①供货及运输方案②安装验收方案③人员配备及应急方案。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得3分，满分9分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	9
	主观

	
	售后服务方案
	评审内容包含:①售后服务承诺；②售后服务保障措施；③售后人员配置安排计划及售故障处理响应时间；④质保期内的定期巡检；⑤质保期外的维修服务。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得1分，满分5分，每项存在⼀处缺陷，扣0.5分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	5
	主观

	
	业绩
	供应商具有2023年6月至今的同类业绩证明文件（以合同签订时间为准），每提供一个得2分，满分10分。 注：响应文件中附加盖供应商公章的合同复印件。
	10
	客观

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位
	30
	客观


合同包4：

	 评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	 评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观

	详细评审
	技术评审
	产品选型及配置：参数完全满足招标文件要求计30分；标▲参数每负偏离一项扣1分，未标▲参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

提供佐证材料（佐证材料包括但不限于检测报告，产品彩页，产品说明）。

仅复制招标文件参数的，无实质性对应，得0分。
	30
	客观

	
	来源渠道
	提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销

售协议、代理协议、原厂授权等）。提供一种产品的来源渠道证明材料得1分；满分10分。未提供不得分。
	10
	客观

	
	产品质量保证
	评审内容包含:①产品性能②使⽤寿命及效果③质量保证措施。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得2分，满分6分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	6
	主观

	
	产品质量承诺
	满足招标文件要求质保期不得分，两年质保期得1分，三年及以上质保期得2分。
	2
	客观

	
	整体实施方案
	评审内容包含:①供货及运输方案②安装验收方案③人员配备及应急方案。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得3分，满分9分，每项存在⼀处缺陷，扣1分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	9
	主观

	
	售后服务方案
	评审内容包含:①售后服务承诺；②售后服务保障措施；③售后人员配置安排计划及售故障处理响应时间；④质保期内的定期巡检；⑤质保期外的维修服务。 每⼀项内容全⾯详细、阐述条理清晰得1分，满分5分，每项存在⼀处缺陷，扣0.5分，扣完为⽌。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不⼀致、套⽤其他项⽬⽅案或与项⽬需求不匹配及其他不利于项⽬实施的等任意⼀种情形。
	5
	主观

	
	业绩
	供应商具有2023年6月至今的同类业绩证明文件（以合同签订时间为准），每提供一个得2分，满分8分。 注：响应文件中附加盖供应商公章的合同复印件。
	8
	客观

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位
	30
	客观


注：以上评审项，缺项不得分；

5. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

5.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、商务、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

5.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

5.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。发现采购人、政府集中采购机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

5.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府集中采购机构答复投标人质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

5.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

6.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知集中采购机构，不得私自转托他人。

6.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监督部门、采购人或政府集中采购机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

6.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

6.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

6.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

6.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

7.强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、集中采购机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
第四章 招标内容及要求

合同包1：教学及办公家具设备

	序号
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教学及办公家具
	讲台
	1.尺寸：长、宽、高，800mm*600mm*950mm（根据现场讲台放置位置，可加高200mm）。

2.材料：ABS工程塑料+ABS工程塑料扶手+冷轧钢板，ABS工程塑料壁厚度≥4.0mm，钢制部分厚度≥1.0mm;讲台左右安装扶手，扶手宽度≥40mm左右。

3.工艺：注塑成型+钣金加工。钣金件表面需经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑工序，具备防腐蚀、防潮、耐磨等。

4.人性化设计：边角圆弧过渡。中控盖门采用左右平推滑盖设计。柜体前后开门。
	台
	30

	2
	教学及办公家具
	教师屏风工位（含椅子）
	1.屏风：单桌尺寸1400mm*1400mm*1200mm，材质采用铝型材，厚度≥1.2mm，铝含量大于93%,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材外表全部倒R3圆角；屏风厚度≥32mm，磨砂玻璃+MFC板，磨砂玻璃+MFC板，含走线槽，每位留三个86面板孔；

2.台面板：采用MFC实木颗粒板，采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，≥25mm厚度,近色封直边，开1个80线孔，带80方形线盒；

3.固定柜：采用MFC实木颗粒板。柜体≥16MM，单侧边45度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚；

4.钢脚：特质五金支撑脚，门子矩形管。

5.椅子参数：高透气网布靠背,高密度定型海棉带座壳,PP加纤扶手。
	套
	92

	3
	学生宿舍家具
	双门更衣柜
	1.尺寸：420mm*900mm*1850mm。
2.冷轧钢板，厚度≥0.8mm。
3.结构为整体双开门柜，内配挂衣架，配锁。
4.内部标配有一块隔板。
	个
	600

	4
	会议室、报告厅家具
	小会议桌
	1.尺寸：5000mm*1600mm*750mm                                   2.基材：采用E0级密度板贴实木皮。

3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm。

4.封边：采用天然实木封边条，含水率低于本地平均含水率，甲醛释放量≤0.08mg/m³。

5.油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；

6.水性胶粘剂：选用环保胶。

7.五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
	组
	1

	5
	会议室、报告厅家具
	会议椅
	1.椅座：采用高密度板作为支撑，表面覆盖布绒，透气性好，内部填充高泡海绵，柔软舒适。

2.椅背：高强度不锈钢材质作为框架，覆盖网孔较大的涤纶网布，透气性好，配合人体腰部尺寸的曲线设计，以防止腰部脊椎骨变拱形，而达到保护腰部脊椎骨的功能。

3.扶手：采用注塑材质扶手，内部螺丝紧固，贴合手部设计，安全舒适。

4.椅腿：弓形椅腿，结实稳固，不易损坏。
	把
	98

	6
	会议室、报告厅家具
	大会议桌
	1.尺寸：8000mm*2000mm*750mm                                   2.基材：采用E0级密度板贴实木皮。

3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm。

4.封边：采用天然实木封边条，含水率低于本地平均含水率，甲醛释放量≤0.08mg/m³。

5.油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；

6.水性胶粘剂：选用环保胶。

7.五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
	组
	1

	7
	会议室、报告厅家具
	主席台桌
	1.尺寸：1400mm*600mm*750mm

2.基材：采用E0级密度板贴实木皮。

3.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm。

4.封边：采用天然实木封边条，含水率低于本地平均含水率，甲醛释放量≤0.08mg/m³。

5.油漆：采用环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；

6.水性胶粘剂：选用环保胶。

7.五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
	张
	18

	8
	会议室、报告厅家具
	主席台椅
	1.尺寸：座高450mm-530mm；坐板：坐深≥480mm*（内宽≥480mm，外宽≥550mm）；靠背高度≥800mm。

2.材质：靠背及坐板采用西皮饰面；基层≥18mm厚内外弯板；高弹力定型海绵；电镀扶手连体弓形架采用≥1.8mm厚扁管。
	把
	36

	9
	会议室、报告厅家具
	移动会议折叠椅
	1.背框：工程料PP+纤维

2.面料：透气鱼丝网布

3.坐垫：白色原生纯海绵、带座壳、可翻起

4.连接件：靠背铝合金逍遥连接件.架子铝合金连接件

5.扶手：可移动扶手

6.架子：1.3mm厚喷涂架子，架子可折叠

7.轮子：万向静音轮。
	位
	680

	10
	办公及学生宿舍
	窗帘
	遮光布、遮光率99%，安装方式，吊杆安装，采用铝合金罗马杆。提供18种以上颜色以供选择。
	套
	300

	11
	图书室家具
	双面书架
	1.规格尺寸：长900mm，架深450mm，架高2000mm，层数：6层。

2.材质：冷轧钢结构：双柱双面；

3.立柱：≥45mm*34mm*1.2mm中心槽≥20mm,凸型槽≥15mm；

4.群腿：≥810mm*100mm*34mm*1.2mm立柱：孔≥20mm,孔的间距≥25mm,≥4道折弯加强；

5.隔板：≥807mm*210mm*25mm,6道折弯加强；

6.挂板：≥442mm*125mm压型加强厚度≥0.9mm；

7.挡书条：≥2道折弯加强,顶板：≥810mm*450mm*40mm 。

8.安装方式：全拆装。层板厚度采用≥0.8mm的冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽≥12mm±0.5mm,主筋深度≥4mm，辅筋深度为4mm，承重≥100kg，层板正面主中心筋到边尺寸为70mm（±1mm），主筋与辅筋之间的中心距离≥5mm。
	组
	60

	12
	图书室家具
	阅览桌
	1.规格：2400mm*1200mm*750mm。

2.基材：采用E0级MFC板。

3.饰面：采用三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。

4.封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑

5.胶水：采用环保胶黏剂。
	张
	16

	13
	图书室家具
	阅览椅
	电镀椅架，全新工程PP胶板，座板绒布
	把
	64


产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。

合同包2：教学办公设备

	序号
	项目
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智慧黑板
	
	智慧黑板
	一、智慧黑板硬件参数

1.交互黑板整机采用三段拼接结构，左右两块固定侧板组成。整机长度≥4100mm，高度≥1100mm。

2.液晶显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，屏幕刷新率≥60Hz，色彩覆盖率≥120。

3.主屏采用红外或电容触控技术，在Windows与Android下均支持≥40点同时触控，光标移动速度≥120帧/秒。

4.≥1路USB Type-C（非转接），≥2路USB3.0接口（Type-C接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等数据）。

5.黑板提供RJ45接口≥1路，音频输入接口≥1路。

6.Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，支持扩展至32G，Android 系统不低于15.0。

7.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置；如声音、亮度、信号源切换、网络等。

8.具有悬浮菜单，在任意信号源通道下均可调用触摸悬浮菜单。悬浮菜单可进行自定义分组，可添加展台、白板、信号源、文件浏览器、截屏、聚光灯、放大镜、时钟、多任务、AI互动软件等不少于30个应用。

9.内嵌企业级网络接发模块，同时可作为网络连接与 AP 热点使用，有线和无线的双模可同时接入，多个用户同时连接使用，工作距离≥12 米。

10.整机满足国标GB/T45657-2025（信息化教学环境视听技术要求）中视觉健康舒适度指标≤2的要求。

11.具备一体化4K摄像头，支持视频采集，支持扫描二维码功能快速调用信息;支持AI教学功能，支持远程巡课、微课录制等功能，具备工作指示灯。

12.整机设备内置道扬声器，最大功率≥80W。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.65。符合国标GB/T45657-2025（信息化教学环境视听技术要求）中交互型教室扩声系统的声学特性指标要求。

13.整机视网膜蓝光危害需符合需符合GB40070-2021教学多媒体产品线是技术要求，满足IECTR62778:2014蓝光危害RG0级别。

14.整机白场画面下亮度均匀性≥85%。符合GB40070-2021关于亮度均匀性（电视视频显示系统）要求。

15.整机侧板板面甲醛释放量应为0mg/L，且满足GB/T17657-1999相关标准要求，侧板板面符合 GB/T 9286-1998 标准，整机设备副屏支持色漆和清漆漆膜的划格试验。

二、黑板侧板

1.左右两侧副屏分别支持进行10点书写触控，并在主屏上以电子化形式同步显示。

2.整机支持将副屏书写轨迹进行部分选中，选中的内容可以插入到授课课件中，老师结合课件和板书笔迹一起进行讲解

3.黑板板书图片可通过二维码进行分享，可用手机扫码二维码即可在手机端获取图片。

4.整机支持左右两侧黑板同时进行书写，且支持同时进行一侧擦除、另一侧书写。

5.整机支持通过副屏按键进行设定笔的颜色和粗细。彩色笔颜色支持红、黄、蓝等，10种以上。

三、内置电脑

1.整机架构:接口严格遵循相关规范,与设备无单独接线；2.无需工具即可快速拆卸电脑模块；3.性能不低于：CPU采用Intel  12代酷睿I7处理器；4.内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；5.接口：非外扩展具备≥4个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口；

6.整机具备防盗锁孔位。
	台
	30

	2
	智慧黑板
	
	白板软件
	1. 配套授课白板软件具备音视频编辑处理能力；支持视频一键全屏播放，可对播放画面进行动态截图保存。

2. 内置课堂互动习题模块，可自主生成知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、正误判断、数值对比等课堂互动题型；软件配套对应学科教学模板资源，可适配K12中小学各学段教学使用。

3. 集成多学科教学工具，覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐等主要学科；所有学科工具为可交互动态工具。

4. 数学交互式工具包含公式编辑、动态课件、立体几何、平面几何模块；公式编辑器支持常规手动输入及LaTeX代码两种录入模式；动态课件支持插入、自主编辑制作；立体几何模型支持手势旋转查看，可一键展开成平面；平面几何工具可调用线段、角度、圆弧、三角形、四边形等几何图形，支持动点演示，可直接插入白板画布

5. 生物学科配套交互式虚拟显微镜教学工具，可模拟显微镜观察实验。

6. 历史学科工具支持朝代更迭时序动态动画演示。

7. 音乐学科内置交互式教学教具，可满足课堂乐理教学。

8. 化学学科配备可交互动态元素周期表工具，支持元素信息查阅、课堂演示。

9. 板书书写工具类型不少于10种，包含粉笔、硬笔、纹理笔、图章笔、激光指示笔等，适配课堂板书书写。

10. 支持对白板内选中的中英文文本进行标准真人语音朗读。

11. 支持导入PPT文件，完整保留原文件内动画、音视频、文字、图片，导入后可二次编辑并转为白板课件；也可原生调用打开外部PPT文档，在白板软件内直接播放

12. 支持多份白板课件同时打开，课件页面、内部元素支持复制、粘贴，方便教师编辑备课。

13. 软件可拓展幼教教学资源，覆盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会七大领域，包含图文、音视频类教学素材，可适配幼儿园小、中、大班教学。

14. 配套PPT演示助手，兼容Microsoft‑PPT及WPS演示，打开幻灯片时可自动加载运行，无需手动启动软件。

15. 白板工具栏支持左右双侧布局，教师可自定义工具栏摆放位置。
	套
	30

	3
	智慧黑板
	
	集控管理平台
	1. B/S 架构；

2.安全管理：首次登录时验证用户身份手机验证码。

3.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息；

4.设备支持查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示；

5.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作；

6.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑

7.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；

8.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色；

9.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频；

10.软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面进行自动运行安装；

11.视频直播：云端直接开启直播；可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；

12.课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；单次播放，每日/每周/每月定时播放；无需部署本地服务器；
	套
	30

	4
	智慧黑板网络施工布线
	安装辅材
	网线
	六类网线
	米
	2000

	5
	智慧黑板网络施工布线
	安装辅材
	管材
	国标
	米
	500

	6
	智慧黑板网络施工布线
	安装辅材
	电源线
	六类网线
	米
	2000


产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。
合同包3：空调
	序号
	项目
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	空调
	空调1
	空调1
	能效等级：新国标1级能效。

额定电压：220V。

内机最大循环风量：≥710m³/h 

内机噪音：静音模式/最低档：≤ 18 dB(A)

高档风量：≤ 41 dB(A) 

外机额定循环风量：≥ 1300 m³/h 

额定制冷量：≥3.50kW 

额定制冷功率：≈ 0.80 kW 

最大制冷量：≥ 5.10 kW 

额定制热量：≥5.00 kW 

额定制热功率：≈ 1.25kW 

最大制热量：≥ 6.80kW 

电辅热功率：≥1.10kW

所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	210

	2
	
	空调2
	空调2
	能效等级：新国标1级能效

额定电压V220

内机最大循环风量m³/h≥1400

内机最小噪音dB(A)≤22

内机最大噪音dB(A)≤47

外机最大循环风量m³/h≥3300

外机额定噪音dB(A)≤56

除湿量L/h≥4.10

额定制冷量kW ≥7.30

最大制冷量kW≥ 9.20

额定制热量kW ≥9.90

额定制热功率kW≥ 2.90

最大制热量kW≥ 12200

电辅热功率kW ≥2.5

所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	60


为保障售后及维修服务，合同包3所投产品建议为同一品牌。

产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。
合同包4：音频视频设施设备校园安全防范

	序号
	项目
	子项
	采购内容
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	音频视频设施设备
	报告厅LED屏
	报告厅LED屏
	室内全彩LED显示屏
	1.显示屏尺寸：≥9*3米，点间距：≤1.923mm；

2.水平/垂直可视角度：≥160°；

3.最大亮度：≥500cd/㎡，支持手动/自动/软件 0-100%无极调节；

4.功耗≤400W/㎡；

5.灰度等级：100%亮度时≥14bit；20%亮度时≥14bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各16384 级、持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置；

6.刷新率（Hz）：≥3840；

7.平均无故障时间≥100000小时；

8.含显示屏专用电源；

9.含显示屏框架结构及不锈钢包边；

10.所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内。
	块
	1

	2
	
	
	报告厅LED屏
	大屏处理器
	1.单机最大带载≥1200万像素；

2.支持≥1路DP、≥3路HDMI、≥2路DVI视频信号输入；

3.输入分辨率≥4096×2160@60Hz；

4.支持≥6画面显示，画面大小和位置可自由调节；

5.支持视频信号任意裁剪、无缝切换；

6.支持≥16个场景的保存和调用；

7.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿；

8.支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出。
	台
	1

	3
	
	
	报告厅LED屏
	同步接收系统
	单卡最大带载≥512×256 像素，支持≥32 组 RGB 并行数据。 
支持逐点亮色度校正。
支持快速亮暗线调节。
温度与电压检测：可监测自身的温度和电压。
液晶模块：支持与系统同一厂家通用5pin液晶模块，用于显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
支持误码率检测。支持固件程序回读。支持配置参数回读。支持Mapping 功能。支持环路备份。支持配置参数双备份。支持双程序备份。
	张
	62

	4
	
	
	报告厅LED屏
	控制系统
	▲不低于I5/16G/512G/2G显卡/21.5寸显示器
	套
	1

	5
	
	
	报告厅LED屏
	配电柜
	≥20kW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能.所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内。
	台
	1

	6
	
	
	报告厅LED屏
	机柜
	高：2000宽600深300mm,材质：冷轧钢板厚度≥1.2mm
	台
	1

	7
	
	报告厅音响灯光
	报告厅音响灯光
	扩声系统
	
	
	

	8
	
	
	报告厅音响灯光
	专业线阵音箱
	产品参数:
1.音箱材质：≥18mm夹板；

2.单元配置：≥10吋双分频；
3.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘布；4.覆盖角度（H×V)：≥80°×50°；

5.频响范围：不劣于65-20kHz；
6.阻抗：8Ω；

7.最大声压级：≥120dB；

8.最大功率：≥750W；

9.连接方式：2xNL4Speakon；

10.吊挂方式：侧面吊挂；

11.灵敏度：≥102dB；

12.额定功率：≥500W。
	只
	4

	9
	
	
	报告厅音响灯光
	专业线阵超低音箱
	技术参数
1.额定功率：≥800W；

2.灵敏度：≥98dB；

3.连接方式：2xNL4Speakon；

4.音箱铁网：2.0mm多孔钢网内衬防尘布；

5.音箱材质：≥25mm夹板；

6.最大声压级：≥129dB；

7.频响范围：不劣于46-500Hz；

8.阻抗：8Ω；

9.最大功率：≥1600W；

10.单元配置：≥18吋100芯220磁低音单元×1；
	只
	2

	10
	
	
	报告厅音响灯光
	线阵音箱田字吊架
	含田字架和大力绳，用于线阵音响的吊装
	套
	2

	11
	
	
	报告厅音响灯光
	手拉葫芦
	手拉葫芦（与线阵音箱田字架配套使用）
	个
	2

	12
	
	
	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；

2.转换速率：86V/us；

3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；

4.立体声功率：≥1000W*2/8Ω；
5.实物面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；

6.桥接功率:≥3150W；

7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.4V；

8.信噪比：≥95dB；

9.阻尼系数：≥580：1；

10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；

11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)；
	台
	2

	13
	
	
	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.功率：≥1000W*2/8Ω，桥接功率:3150W；

2.转换速率：≥60V/us；

3.信噪比：≥95dB；

4.频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)；

5.THD+N:≤0.03%@8Ω1kHz；

6.阻尼系数：≥550：1；

7.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；

8.输入灵敏度：0.775V/1V/1.5V/2V；

9.电源：220V，50Hz；
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	辅助音箱
	技术参数：
1.额定功率：≥400W；

2.灵敏度：≥97dB；

3.最大声压级：124dB；

4.阻抗：8Ω；

5.单元配置：12吋低音单元；1.3吋高音单元；

6.覆盖角度（H×V)：≥80°（H）×50°（V）；
7.吊挂方式：底部支撑，顶部侧面吊挂；

8.频响：不劣于45-20kHz；

9.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘布；10.峰值：≥800W；
	只
	2
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	报告厅音响灯光
	音箱支架
	配套
	支
	2
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	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；

2.转换速率：83V/us；

3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；

4.立体声功率：≥850W*2；8Ω
5.面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；

6.桥接功率:≥2550W；

7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；

8.信噪比：≥106dB；

9.阻尼系数：≥560：1；

10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；

11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)；
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	返听音箱
	技术参数：
1.喇叭单元：≥12″低音*1，1.7″同轴号角高音*1；

2.额定功率：≥300W；

3.峰值功率：≥600W；
4.频率响应：不劣于50Hz-20kHz；

5.灵敏度：≥92dB；

6.额定阻抗：8Ω。
	只
	2
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	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；

2.转换速率：82V/us；

3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；

4.立体声功率：650W*2；8Ω
5.面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；

6.桥接功率:≥1950W；

7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；

8.信噪比：≥105dB；

9.阻尼系数：≥530：1；                

10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；

11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)。
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	专业超低音箱
	产品参数：
1.喇叭单元：≥18″低音*1；

2.额定功率：≥650W；

3.峰值功率：≥1300W；

4.频率响应：35Hz-500Hz；

5.灵敏度：≥95dB；

6.额定阻抗：8Ω；

7.最大声压级：≥120dB；
	只
	2
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	报告厅音响灯光
	专业功放
	产品参数:
1.电源：220V，50Hz；

2.转换速率：86V/us；

3.THD+N:≤0.01%@8Ω1kHz；

4.立体声功率：1000W*2；8Ω
5.实物面板指示灯:Signal，dctive，clip,active；

6.桥接功率:≥3150W；

7.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；

8.信噪比：≥106dB；

9.阻尼系数：≥580：1；

10.输入阻抗：30K/平衡式，15K/非平衡式；

11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.1dB)；
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	数字音频处理器
	产品参数:
1.音频接口3.81mm，凤凰插，12-pin；

2.最大输入电平12dBu/Line；-7dBu/Mic；
3.-90dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益；

4.THD+N-90dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line；

5.RS232串口通信；
6.指示灯Link、+48V、输入输出音频信号；

7.采样率48kHz；

8.信号处理32bitfloatpointdsp400MHz；
9.输出通道8路平衡输出；

10.频响范围：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）；

11.网口RJ-45；

12.输入通道8路平衡输入.Mic/linelevel；
13.数模转换24-bit；

14.输出阻抗150Ω；

15.输入阻抗11kΩ；

16.信噪比≥105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line；

17.音频系统延迟<3ms；

18.USB,免驱。
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	音频处理系统软件
	1.支持增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由；
2.支持预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。
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	报告厅音响灯光
	调音台
	产品参数：

1.16路输入，8个单声道+4个立体声输入；

2.通道3段参量均衡器+扫频，耳机监听输出 ；

3.COMP压限，PAN声像定位，静音开关，OL/信号失真监控灯 ；

4.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮； 

5.高精度电平衰减推子；

6.AUX辅助发送，效果FX发送功能，REC录音输出；  

7.2路立体声辅助返回输入外接其他电子设备；

8.蓝牙、USB接口，播放和保存音频文件；

9.内置预设效果种类；

10.SUB1/4编组输出 ，双12段电平监视，48V幻象供电。
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	网络电源时序器
	产品参数：
1.1路RS485接口；

2.最大功耗：≤20W；

3.工作电源：AC220V/50Hz；

4.网络通讯协议：TCP、UDP；

5.受控电源：≥8路，≥16A/路；

6.≥2寸LCD全彩显示屏；

7.1路RJ45网络接口；

8.直通电源：≥2路，≥16A/路；

9.1路USB接口；
10.1路RS232接口；

11.≥8路变控输出，单路≥3.5kW；
	台
	2
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	报告厅音响灯光
	有源音箱
	产品参数：
1.输出功率：≥25W*2；

2.频率响应：100Hz-20kHz；

3.喇叭单元：≥5.5吋同轴；
4.接口：≥1路Φ3.5输入接口，≥1路Φ3.5输出接口，≥1路

5.Φ35MIC输入接口；6.输入灵敏度：≤500mV；
6.信噪比：≥85dB；

7.最大声压级：≥83dB；

8.电源电压：220V/50Hz；

9.箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体；

10.安装：标配壁挂架；

话筒：

1.发射功率：≥10dBm；

2.传输范围：≥20M；

3.频率响应：50Hz-15kHz；

4.信噪比：≥90dB；

5.输出电平：200mv;

6.话筒配件；头戴绳，头戴咪，USB充电线；旅行充电器
	套
	1
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	报告厅音响灯光
	发言系统
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	报告厅音响灯光
	无线会议控制主机
	产品参数：

1.功耗：≤7W；

2.USB接口 具有≥1路USB接口,支持插入U盘设备进行录音功能;

3.接收灵敏度：≤-98dBM；

4.音频响应：不劣于50Hz—15kHz；

5.频率稳定度：±0.001%；

6.失真度THD：≤0.8%；

7.载波频率:UHF610MHz-670MHz。

8.音频输出电压：≥75mV；

9.功能显示方式:LED屏；

10.接收有效距离：≥50m；

11.信噪比S/N：>85dB。
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	数字反馈抑制器
	产品参数:
≥10段图示均衡器
1.工作电源：AC220V，50Hz)；

2.增益提升：6-15dB；

3.直通频响:不劣于40Hz-20kHz(+2dB)；

4.线路输入电平:0dB两路；

5.线路输入阻抗:22K；

6.失真度：<0.1%；

7.线路输出电平：０dB两路；

8.底噪声：<1mV；
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	无线会议话筒
	产品参数：
1.频率响应：不劣于100Hz-10kHz；

2.UHF频率范围：610MHz-670MHz频段；

3.发射功率：>+10dBM(10MW)；
4.拾音灵敏度：≤-47dB；

5.邻频干扰抑制：>60dB；

6.咪芯指向性：心形指向；

7.电池容量：≥1000Ah；
8.信噪比：≥65dB；
	只
	1
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	报告厅音响灯光
	无线会议话筒
	产品参数：
1.频率响应：不劣于100Hz-10kHz；

2.UHF频率范围：610MHz-670MHz频段；

3.发射功率：>+10dBM(10MW)；

4.拾音灵敏度：≤-47dB；

5.邻频干扰抑制：>60dB；

6.咪芯指向性：心形指向；

7.电池容量：≥1000Ah；

8.信噪比：≥65dB
	只
	11

	31
	
	
	报告厅音响灯光
	无线话筒
	系统指标:（手持无线话筒）

1.动态范围：≥100dB；

2.信道间隔：250kHz；

3.综合失真：≤0.5%；

4.综合信噪比：≥100dB；

5.音频响应：不劣于120Hz-15kHz(±3dB)；

6.可调范围：50MHz；

7.频率稳定度：±0.005%以内；

8.频率范围：610-670MHz；

9.信道数目：≥200；

10.咪芯类型:动圈式

11.咪芯指向性：心形指向

12.拾音灵敏度：≤-20dBM（1V）

13.发射功率：≥+20dBM(100mW)

14.有效距离：无障碍直线≥50米；

接收机指标:

1.接收机方式：二次变频超外差；

2.动态音频压缩及自动电平控制电路；

3.杂散抑制：≥60dB；

4.无线接口：BNC/50Ω；

5.接收灵敏度：≤-105dBM

6.信噪比：S/N：≥100dB；

7.失真度THD：≤0.005%；
	套
	2
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	报告厅音响灯光
	无线话筒
	系统指标:（头戴无线话筒）

1.动态范围：≥100dB；

2.信道间隔：250kHz；

3.综合失真：≤0.5%；

4.综合信噪比：≥100dB；

5.音频响应：不劣于120Hz-15kHz(±3dB)；

6.可调范围：50MHz；

7.频率稳定度：±0.005%以内；

8.频率范围：610-670MHz；

9.信道数目：≥200；

10.咪芯类型:动圈式

11.咪芯指向性：心形指向

12.拾音灵敏度：≤-20dBM（1V）

13.发射功率：≥+20dBM(100mW)

14.有效距离：无障碍直线≥50米；

接收机指标:

1.接收机方式：二次变频超外差；

2.动态音频压缩及自动电平控制电路；

3.杂散抑制：≥60dB；

4.无线接口：BNC/50Ω；

5.接收灵敏度：≤-105dBM

6.信噪比：S/N：≥100dB；

7.失真度THD：＜0.005%；
	套
	2
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	报告厅音响灯光
	话筒信号放大器
	产品参数：
1.频率范围：600-700MHz；

噪声比：≥4.0dBType(CenterBand)；
3.增益：+6-9dB(CenterBand)；

4.输入截断点：+22dBm；

5.阻抗：50Ω；

6.插座：BNC；
	套
	1
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	报告厅音响灯光
	灯光系统
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	报告厅音响灯光
	COB面光灯
	产品特点：
1.光束角度：60度/90度；

2.电压：AC220V，50Hz；

3.色温：暖白3200K,冷白5600K可选；

4.光源寿命：≥100,000小时；

5.功率：≥200W；

6.控制模式：DMX512,主从模式；

7.通道：≥6CH；

8.光源：≥200WCOB；
9.调光：0~100%。                    
	台
	18
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	报告厅音响灯光
	一顶灯
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	报告厅音响灯光
	帕灯
	1.额定功率：≥180W；

2.驱动电流：≥350mA；

3.冷却系统：智能风扇控制；

4.电压：AC220V，50Hz；

5.显示界面：数码管显示；

6.通道：≥9个DMX通道；

7.调光：0-100%线性调节；

8.频闪：独立电子频闪，1-25Hz；

9.投光角度：25゜45゜可选；

10.操作：显示板控制，自走/自定义编程；

11.接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序；
	台
	10
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	报告厅音响灯光
	三基色灯
	1.控制模式：DMX512控制；

2.色温：3200K/5600K；

3.额定电压220V；

4.额定功率：≥200W；

5.显色指数：≥95；

6.通道：单色3通道，双色温6通道；
	台
	9
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	报告厅音响灯光
	二顶灯
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	报告厅音响灯光
	帕灯
	额定功率：≥180W；

2.驱动电流：≥350mA；

3.冷却系统：智能风扇控制；

4.电压：AC220V，50Hz；
5.显示界面：数码管显示；

6.通道：≥9个DMX通道；

7.调光：0-100%线性调节，

8.频闪：独立电子频闪，1-25Hz；

9.投光角度：25゜45゜可选；

10.操作：显示板控制，自走/自定义编程；
11.接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序；
	台
	10
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	报告厅音响灯光
	三基色灯
	1.控制模式：DMX512控制；

2.色温：3200K/5600K；

3.额定电压220V；

4.额定功率：≥200W；

5.显色指数：≥95；

6.通道：单色3通道，双色温6通道；
	台
	9
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	报告厅音响灯光
	三顶灯
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	报告厅音响灯光
	帕灯
	1.额定功率：≥180W；

2.驱动电流：≥350mA；

3.冷却系统：智能风扇控制；

4.电压：AC220V，50Hz；
5.显示界面：数码管显示；

6.通道：≥9个DMX通道；

7.调光：0-100%线性调节，

8.频闪：独立电子频闪，1-25Hz；

9.投光角度：25゜45゜可选；

10.操作：显示板控制，自走/自定义编程；
11.接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序；
	台
	10
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	报告厅音响灯光
	光束灯
	1.远程灯泡控制，光闸闭合时灯泡功率自动降低；

2.功率：≥550W；

3.光源：≥295W；

4.频闪：机械调光，频闪0.5-14次/秒，脉冲和随机频闪功能；

5.光圈：电动光圈；

6.颜色：≥1个颜色盘，≥14个颜色+白光，可半色、可双向流动；

7.图案：≥1个固定图案盘，≥17种图案+白光，图案盘可抖动，可双向流动；

8.镇流器：电子镇流器；
9.通道：18/22个控制通道，两种工作模式；10.DMX512接收；

11.LED液晶显示，中文界面；

12.复位内置过热保护，风扇自动跟踪温度调速；

13.棱镜：至少一个16棱镜，一个48棱镜；

14.渐变柔光效果，染色角度5-30度，线性变焦0-25度；

15.水平垂直采用光电复位系统，误动可自动解索；

16.水平540度，8/16Bit解析度垂直245度，8/16Bit解析度。
	台
	9
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	报告厅音响灯光
	周边设备
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	报告厅音响灯光
	灯控台
	1.
≥60个重演场景，多步场景可储存≥600步；

2.≥512个DMX控制通道，光电隔离信号输出；

3.控制≥60台电脑灯或≥60路调光，控台自己创建灯库；

4.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置；

5.带背光的LCD显示屏，中文显示；

6.内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形；

7.关机数据保持，U盘备份和升级；

8.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；

9.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容；

10.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	信号放大器
	1.≥8路独立放大驱动输出
2.供电电源：AC220V、50Hz
3.故障现场隔离
4.信号放大整形功能，延长信号传输距离
5.增强数据总线接入设备数量的能力保护灯光控制台DMX512输出接口，
6.≥8路独立放大驱动输出
7.供电电源：AC220V
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	直通箱
	1.额定功率：≥12路×4kW;

2.过载与短路双重保护高分断空气开关；

3.供电：三相五线制AC380V；

4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座；

5.接地电阻：≤4Ω
	台
	1
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	报告厅音响灯光
	灯钩
	中号
	
	84

	50
	
	
	报告厅音响灯光
	保险绳
	
	
	75
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	报告厅音响灯光
	报告厅音响灯光：辅助材料
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	报告厅音响灯光
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：≥600mm*600mm*2000mm
	
	1
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	报告厅音响灯光
	报告厅音响灯光：线材辅材
	专业音频接头连接线，电源线，视频线，插头插座，施工辅料等，符合国标
	
	1
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	报告厅音响灯光
	报告厅：基础装饰
	报告厅室内墙面槽木吸音板上墙，包含舞台LED大屏周边的装饰，材质：槽木吸音板符合国家环保标准。

≥宽3.7m*高3.6m*厚0.3m*2  大屏四周均加装槽木吸音板
	
	1
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	报告厅音控室
	音控室：隔断装饰（玻璃）
	音控室隔音玻璃：

1、成品玻璃整体尺寸≥6000mm×1500mm；

2、单层厚度≥5mm；

3、中间夹胶层采用高透隔音PVB胶片，胶片厚度≥0.76mm，韧性强、抗老化、隔音性能优异；

4、整体空气声隔声量：计权隔声量RW≥40dB；

5、玻璃采用分段定制、整体拼接模式，拆分不超过2块，拼接缝隙需做专业密封降噪处理，整体成型后视觉平整统一；

6、玻璃整体为钢化夹胶安全玻璃，通过国家3C强制认证，抗冲击、抗风压性能达标；

7、玻璃表面平整通透、无划痕、无气泡、无杂质、无波纹，要求单面透光，透光率≥85%，音控室外向内观察透光率低于≤30%，音控室工作人员观察报告厅会场整体情况不受影响；

8、专业运输安装服务；
	项
	1
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	校园广播系统
	校园广播系统
	主机房设备
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	校园广播系统
	网络控制主机
	1.处理器：主频≥3.0GHz，固态硬盘≥240G，内存≥8G；
2.操作系统：正版操作系统；

3.显示屏：≥17英寸，电容式触摸屏，分辨率：≥1600*900
4.显示接口:≥1个VGA接口，≥1个HDMI；

5. 网口：≥1个，支持10/100/1000Mbps；

6.串口：1个，RS-232串口；

7. USB : ≥2个；

8. 线路输入：Φ3.5线路输入接口，四个莲花接头；

9. 话筒输入：一个Φ3.5话筒输入接口，一个Φ6.35话筒输入接口；

10. 并行端口：1个。
	1
	台
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	校园广播系统
	音视频运维管理平台软件V1.0
	1.具有一键报警功能；
2.集成数字会议系统模块，能显示会议主机的实时状态、IP地址、音量大小、在线话筒数量、工作模式等信息；
3.支持一键备份、还原功能；
4.实时显示所有设备的运行状态、连接时间、IP地址等信息；
5.电子地图功能：支持离线和在线地图；
6.具备多系统扩展，多系统融合接入，实现各系统无主机运行，各系统功能模块化管理；
7.内置场景模式，方便调用和操作场景内的运维设备；
8.支持菜单自定义；
9.带预警功能，电压、温度、输出等预警参数可调；
10.支持热备份；
11.集成广播系统模块，能显示IP广播系统上终端的实时状态、IP地址、音量大小等信息，带定时播放、定时采播、实时采播、文件广播、消防报警、节目管理、终端设置、地图等功能；
12.集成分布式控制系统，能实时控制分布式的控制模块（串口、红外、电源模块），实现单个或集中控制；
13.集成会议扩声系统模块，能对音频处理器进行幻象供电、音量、反馈抑制、扩展、压缩、均衡、静音等实时操作，并实时反馈处理器的状态信息；能对电源时序器进行电源的开关操作；
14.支持多帐号；
15.维保计划设置提醒；
16.支持终端授权操作；
17.支持日志备份天数选择；
18.支持短信信息提醒；
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	校园广播系统
	平台预警终端
	内嵌无线通信模块；支持插入4G/5G手机卡；
	1
	台
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	校园广播系统
	广播话筒
	产品参数：
1.输出阻抗（阻抗）:200Ω；

2.频率响应：不劣于40Hz-16kHz；

3.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出)；
4.咪管长度：约420mm；

5.灵敏度:≤-38dB±2dB；

6.换能方式:电容式；

7.指向性:心型指向；

8.开关：电子轻触；
9.指示：不平衡、座灯、管灯；

10.配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、电池、电源适配器；

11.咪线长度：≥10米；
	1
	只
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	校园广播系统
	播放器
	1.兼容多种音频格式；
2.轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能；
3.带视频输出；
4.可外接U盘播放MP3、MP4、WAV等格式；
5.带红外遥控器；
6.断电记忆功能能。
	1
	台
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	校园广播系统
	网络终端
	1.≥6路输入（1路RJ45网口、2路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）；
2.嵌入式系统程序；
3.每路音量支持独立控制调节，总音量支持控制调节；
4.高音和低音支持总控制调节；
5.≥2路受控电源管理；
6.MIC、EMC支持波动开关选择；
7.与网络摄像头实现视频联动；
8.≥2路模拟混音输出（支持设置输出延时0-5000ms）；
9.≥1路网络广播输出；
10.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
11.≥2路强切输出，可输出短路信号或24V；
12.具有≥3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器。
13.≥5段LED指示灯指示信号强弱；
产品参数：
1.信噪比：MICinput：≥85dB，AUXinput：≥85dB
2.电源:AC220/50Hz
3.频响：20Hz-20kHz，线路输入
4.标准输出：0dB
5.音调：Bass：±10dBat100Hz，Treble：±10dBat12kHz
6.网络通讯协议：TCP、UDP
	1
	台
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	校园广播系统
	网络音箱（监听）
	1.≥1路3.5mm音频输入；
2.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
3.可接受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等；
4.≥1路RJ45网口输入；
5.≥1路15W（8Ω）接线柱输出接口；
6.≥5.5吋同轴喇叭；
7.一键复位功能；
8.≥1路3.5mm音频输出；
产品参数：
1.输入电源：AC220V/50Hz
2.线路输入灵敏度：≥500mV
3.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP等
4.输出功率：≥15W*2
	1
	套
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	校园广播系统
	消防语音网络广播主机
	1.自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)；
2.与网络摄像头实现视频联动；
3.报警触发视频显示功能，自动弹屏显示报警区域画面；
4.支持多台IP网络报警接口叠加使用；
5.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
6.≥1路手动触发报警功能；
7.内置TF卡插入自动升级；
8.触发报警指定播放预警提醒音频文件；
9.≥32路报警短路输入接口，≥8路短路输出接口；
	1
	台

	65
	
	
	校园广播系统
	网络电源时序器
	产品参数：
1.包含1路RS485接口；

2.功耗：≤20W；

3.工作电源：AC220V/50Hz；

4.网络通讯协议：TCP、UDP；
5.受控电源：≥8路，≥16A/路；

6.≥2寸LCD全彩显示屏；

7.至少1路RJ45网络接口；

8.直通电源：≥2路，≥16A/路；
9.至少1路USB接口；

10.1路RS232接口；

11.≥8路变控输出，单路≥3.5kW；
	1
	台
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	校园广播系统
	分控室
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	校园广播系统
	IP广播分控软件
	音视频运维管理平台软件
	1
	套
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	校园广播系统
	网络寻呼话筒
	产品参数：
1.音频格式：MP3、MP4、WAV等格式；

2.频率响应：不劣于20Hz～16kHz；

3.网络通讯协议：TCP、UDP；

4.网络接口：RJ45；
5.传输速率：10/100Mbps；

6.音频模式：16位立体声CD音质；

7.信噪比：≥70dB；

8.接口：≥1路网口，≥1路3.5线路输入，≥1路3.5线路输出，≥1路I/O接口；

9.显示屏：≥4.3寸真彩触摸屏；
10.至少1路话筒插座；

11.谐波失真：≤0.5%；

12.内置喇叭：≥2W；

13.采样率：不劣于8K～44kHz；
	1
	只
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	校园广播系统
	听力备份
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	校园广播系统
	广播话筒
	产品参数：
1.输出阻抗（阻抗）:200Ω；

2.频率响应：不劣于40Hz-16kHz；

3.带前凑音；

4.咪管长度：约420mm；

5.灵敏度:-38dB±2dB；

6.换能方式:电容式；

7.指向性:心型指向；

8.开关：电子轻触；

9.指示：不平衡、座灯、管灯；

10.配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、电池、电源适配器；

11.咪线长度：≥10米
	2
	只
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	校园广播系统
	播放器
	1.兼容多种音频格式；

2.轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能；

3.带视频输出；

4.可外接U盘播放MP3、MP4、WAV等格式；

5.带红外遥控器；

6.断电记忆功能。
	1
	台
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	校园广播系统
	数码编程控制主机
	1.内存：≥4G；

2.可以插U盘播放，U盘可以定时播放；

3.支持电脑编程，手动编程；

4.含有4套程序，每套程序可编程120个定时点；

5.带FM调频功能，可保存≥4个常用频率；

6.≥1路话筒输入，≥2路线路输入，≥4路音频输出；

7.具有监听功能；

8.具有远程升级功能；

9.具有≥6路分区。
	2
	台
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	校园广播系统
	前置放大器
	1.≥8路输入（≥3路话筒、≥3路线路，≥2路紧急输入）；

2.信号LED电平指示；

3.内置≥2路电源接口，手动开启；

4.总音量控制调节；

5.高音和低音总控制调节；

6.内置地线悬空开关；

7.每路可独立音量控制，紧急输入默设为最高音量。
	1
	台
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	校园广播系统
	主备切换器
	功能特点：
1.工作状态LED显示；

2.每个通道音量调节；

3.≥5主1备功放任意切换；

4.故障检测自动切换；
	1
	台
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	校园广播系统
	纯后级功放
	1.100V、70V定压输出；

2.输出短路、过流、过载保护红灯告警；

3.多种保护和警告功能；

4.额定功率：≥1500W；

5.提供卡侬输入卡侬输出接口；直通开关；6.共模抑制：不小于92dB
7.输入灵敏度：不小于1V0dBV；

8.等效输入噪声：不大于-95dB；

9.总谐波失真:1kHz＜0.3%；

10.上升速率:＞15V/microsecond；

11.阻尼系数：350：1；

12.电源:AC220V/50Hz；

13.指示灯:电源，削峰，信号，保护；
14.频响：不劣于90Hz-20kHz±3dB；
	2
	台
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	校园广播系统
	电源时序器
	1.额定输出电压：交流220V，50Hz；

2.额定输出电流：≥30A；

3.可控制电源：≥16路；

4.每路动作延时时间：≤1秒；
8.可以通过定时主机自动开启或关闭；
	1
	台

	77
	
	
	校园广播系统
	4号综合楼
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	校园广播系统
	天花喇叭
	产品参数：
1.材质：塑料外壳+铁质网罩；

2.喇叭单元：≥5"；

3.频率响应：不劣于80-16kHz；

4.输入电压：70V/100V；
5.灵敏度（1W/1M）≥93dB；

6.接线：黑（com）-红（100V）；

7.额定功率：≥3W/6W；
	20
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥350W；

2.包含RJ45网络接口；

3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；

4.带直通、节能转换开关，自由切换；

5.100V、70V定压输出；

6.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；

7.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；

8.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；

9.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；

10.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；

11.噪音比：≥70dB；

12.总谐波失真：≤ 小于5%；

13.保护：直流输出过载；

14.网络通讯协议：TCP、UDP等；

15.频响：不劣于100Hz－16kHz

16.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；

17.电源：AC220V/50Hz。                
	1
	台
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	校园广播系统
	5号教学楼
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	校园广播系统
	智能网络音箱
	技术参数:
1.输出功率：≥15W*2；

2.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；

3.喇叭单元：≥5.5寸同轴；
4.输入电源：AC220V/50Hz；

5.频率响应：不劣于100Hz-20kHz；
	30
	台
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	校园广播系统
	智能副音箱
	1.高密度木质箱体；
2.功率：≥15W
3.接口：至少1路（8Ω）接口
	30
	台
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	校园广播系统
	壁挂音箱
	技术参数：
1.喇叭单元:二分频；2.功率：≥5W/10W；3.输入电压：70V/100V；4.灵敏度：≥91dB；5.频率响应：不劣于90-16kHz；6.网罩：不劣于塑料+金属网；7.安装方式：壁挂式；
	10
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥350W；

2.包含RJ45网络接口；

3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；

4.带直通、节能转换开关，自由切换；

5.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；

6.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；

7.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；

8.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；

9.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；

10.噪音比：≥70dB；

11.总谐波失真：≤ 小于5%；

12.保护：直流输出过载；

13.网络通讯协议：TCP、UDP等；

14.频响：不劣于100Hz－16kHz

15.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；

16.电源：AC220V/50Hz。
	1
	台
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	校园广播系统
	6号楼
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	校园广播系统
	壁挂音箱
	技术参数：
1.喇叭单元:二分频；

2.功率：≥5W/10W；

3.输入电压：70V/100V；

4.灵敏度：≥91dB；

5.频率响应：不劣于90-16kHz；

6.网罩：不劣于塑料+金属网；

7.安装方式：壁挂式。
	10
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥240W；

2.包含RJ45网络接口；

3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；

4.带直通、节能转换开关，自由切换；

5.100V、70V定压输出；

6.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；

7.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；

8.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；

9.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；

10.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；

11.噪音比：≥70dB；

12.总谐波失真：≤ 小于5%；

13.保护：直流输出过载；

14.网络通讯协议：TCP、UDP等；

15.频响：不劣于100Hz－16kHz

16.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；

17.电源：AC220V/50Hz。
	1
	台
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	校园广播系统
	7、8#宿舍楼/每层6只
	
	

	89
	
	
	校园广播系统
	天花喇叭
	产品参数：
1.材质：不劣于塑料外壳+铁质网罩；

2.喇叭单元：≥5"；

3.频率响应：不劣于80-16kHz；

4.输入电压：70V/100V；

5.灵敏度（1W/1M）≥93dB；

6.接线：黑（com）-红（100V）；

7.额定功率：≥3W/6W
	30
	只
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	校园广播系统
	网络功放
	1.额定功率：≥350W；

2.包含RJ45网络接口；

3.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；

4.带直通、节能转换开关，自由切换；

5.100V、70V定压输出；

6.具有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；

7.具有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级；

8.具有≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出，每路具有独立音量可调；

9.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；

10.具有1路电源管理，可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机；

11.噪音比：≥70dB；

12.总谐波失真：≤ 小于5%；

13.保护：直流输出过载；

14.网络通讯协议：TCP、UDP等；

15.频响：不劣于100Hz－16kHz

16.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音:±10dB（10kHz）；

17.电源：AC220V/50Hz。
	2
	台
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	校园广播系统
	室外
	
	

	92
	
	
	校园广播系统
	室外防水音柱
	产品参数：
1.安装方式：壁挂支架；

2.喇叭单元：≥6.5″中低音*4，3″纸高音*2；

3.频率响应：不劣于110Hz-18kHz
4.灵敏度：≥96dB；

5.额定功率：≥120W；

6.输入电压：≥100V
	10
	只
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	校园广播系统
	纯后级功放
	1.输出噪声：≤10mV；

2.总谐波失真:<1%；

3.频响：不劣于100Hz-18kHz；

4.上升速率:＞15V/microsecond
5.指示灯:电源，削峰，信号，保护等；

6.共模抑制：不小于92dB；

7.电源:AC220V/50Hz；

8.阻尼系数：200
	2
	台
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	校园广播系统
	网络终端
	1.≥6路输入（1路RJ45网口、2路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）；
2.嵌入式系统程序；
3.每路音量支持独立控制调节，总音量支持控制调节；
4.高音和低音支持总控制调节；
5.≥2路受控电源管理；
6.MIC、EMC支持波动开关选择；
7.与网络摄像头实现视频联动；
8.≥2路模拟混音输出（支持设置输出延时0-5000ms）；
9.≥1路网络广播输出；
10.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维；
11.≥2路强切输出，可输出短路信号或24V；
12.具有≥3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器。
13.≥5段LED指示灯指示信号强弱；
产品参数：
1.信噪比：MICinput：≥85dB，AUXinput：≥85dB
2.电源:AC220/50Hz
3.频响：20Hz-20kHz，线路输入
4.标准输出：0dB
5.音调：Bass：±10dBat100Hz，Treble：±10dBat12kHz
6.网络通讯协议：TCP、UDP
	1
	台
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	校园广播系统
	网络音箱
	1.内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维。

2.网络音频解码、数字功放、扬声器一体化设计；

3.可通过服务软件远程音量调节；

4.具有一键复位功能；

5.可实现网络远程控制管理，监听音箱工作状态；

6.内置高保真扬声器及立体声数字功率放大器；

7.含标准RJ45网络接口，支持跨网段和跨路由；

8.低音喇叭:≥4″*4；

9.额定功率：≥40W；

10.输入电源：AC220V/50Hz；

11.网络接口：含RJ45；

12.频响：不劣于140Hz-15kHz

13.灵敏度：≥92dB

14.高音喇叭：≤3″*1；
	15
	只
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	校园广播系统
	机柜
	容量为42U，
厚度:通体≥0.8mm，立柱≥1.8mm
	6
	个
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	校园广播系统
	机柜
	前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*2000
	1
	个
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	校园广播系统
	校园广播系统：线材辅料
	符合国标
	1
	批

	99
	校园安全防范
	视频监控设备
	视频监控设备（前端产品）
	半球型相机
	像素≥200万 1/2.7" CMOS，智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测。
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态: 不小于120 dB
3、补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥30 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝

4、网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（≥256 GB）
5、≥1个内置麦克风 
6、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af
7、防护: IP66
	台
	10
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	视频监控设备（前端产品）
	球型相机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂  CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	1
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	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 ≥1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	16
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	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	2
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	视频监控设备（前端产品）
	16口POE接入交换机
	16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	4
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	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	4

	105
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	18

	106
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	球机支架
	吊装球机支架
	个
	1

	107
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	半球支架
	加厚型壁装吊装支架
	个
	10
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	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 ≥1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	2
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	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	4
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	视频监控设备（前端产品）
	24口POE接入交换机
	24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	10
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	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	10

	112
	
	
	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	6
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	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万≥1/2.7" CMOS

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	40
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	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	4
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	视频监控设备（接入交换机）
	8口接入交换机
	8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	10
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	视频监控设备（汇聚交换机）
	交换机
	1.16口千兆二层非网管型交换机

机架式；

2.提供16个10/100/1000M自适应；RJ45电口1个千兆SFP光口；

3.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；

4.全千兆网络设计；

5.线速转发、无阻塞设计；

6.存储转发交换方式；

7.超过10万小时的平均无故障时间；

8.-10~45℃宽温工作范围；
	台
	2
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	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	2
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	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	44
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	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持 SD(即TF卡)（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	22

	120
	
	
	视频监控设备（前端产品）
	球型相机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	6
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	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	4
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	视频监控设备（前端产品）
	24口POE接入交换机
	24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	2
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	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	2
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	视频监控设备（摄像机支架）
	球机支架
	吊装球机支架
	个
	6
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	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	26
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	视频监控设备（前端产品）
	枪型相机
	1、≥200万 ≥1/2.7" CMOS
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
2、最低照度: 彩色：≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：≤0 Lux with IR
宽动态:≥120 dB
补光灯类型: 红外灯
补光距离: ≥50 m
波长范围: ≥850 nm
支持防补光过曝
3、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）
音频: ≥1个内置麦克风；≥1路输入），≥1路输出
报警: ≥1路输入，≥1路输出
4、支持POE供电
5、可识别≥100m 处的人体轮廓
6、防护等级：IP66。
	台
	33
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	视频监控设备（前端产品）
	多目网络摄像机
	1、≥400万≥1/1.8" CMOS
2、设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
3、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps。在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
4、支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
5、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
6、外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ4)。
7、内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
	台
	2
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	视频监控设备（前端产品）
	球型相机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂  CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150 m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	10
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	视频监控设备（前端产品）
	智能警戒摄像机
	1、像素≥200万
2、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

3、补光灯类型：红外补光
 补光灯距离≥150m 

4、支持白光补光、混合补光、具有关闭三种补光模式，支持自动和手动亮度调节模式；在自动模式，补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；手动模式，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。

7、可同时对经过设定检测区域内的≥10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
9、支持≥10倍光学变焦，最大焦距≥110mm
10、防护等级：IP66
	台
	22
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	视频监控设备（接入交换机）
	8口接入交换机
	8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	16
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	视频监控设备（光模块）
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，传输距离≥10km
	对
	16
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	视频监控设备（摄像机支架）
	球机支架
	吊装壁装球机支架
	个
	10
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	视频监控设备（摄像机支架）
	枪机专用
	壁装吊装支架
	个
	35
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	视频监控设备（立杆）
	3.5M
	镀锌杆，外挂≥300*400防水箱
	根
	19
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	视频监控设备（平台管理一体机）


	平台管理一体机
	1、设备具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口，≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口（其中≥5个USB2.0接口,≥2个USB3.0接口）、≥1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、 ≥5个SATA 3.0接口；具有≥2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）
支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。
支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在平板上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作
支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现
支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变
2、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计
	台
	1
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	视频监控设备（服务器机柜）
	42U
	600mm*1000mm*2000mm
	项
	3
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	视频监控设备（操作台）
	操作台
	2400mm*600mm*720mm
	台
	1
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	视频监控设备（核心交换机）
	40光+8电交换机
	≥2个业务线卡槽位，双电源、交换网板：40个千兆光口+4个万兆光口.交换容量≥598Gbps，包转发性能≥252Mpps.
	台
	1

	139
	
	
	视频监控设备（分控管理处）


	视频监控一体机
	1.支持1920 × 1080高清显示178°/178°广视角；

2.机身HDMI、VGA等接口；

3.支持VESA壁挂；

4.显示尺寸：43 inch；

5.屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 526.254 (V) mm；

6.物理分辨率：1920 × 1080；

7.背光源类型：D-LED；

8.亮度：300 cd/㎡；

9.可视角：178° (H) / 178° (V)；

10.对比度：4000 : 1；

11.响应时间：6.5 ms (G to G)；

12.刷新率：60 Hz；

13.音视频输入接口：VGA × 1,  HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1；

14.数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级)；

15.电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max；

16.功耗：≤ 80 W；待机功耗：≤ 0.5 W ；

17.工作温度：0 °C ~ 40 °C，工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水)； 

18.喇叭：8 Ω 10 W ×2；
	台
	4
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	视频监控设备（CVR存储）


	CVR
	机架式≥36盘位/≥1536Mbps接入带宽/≥36块12T企业级SATA硬盘/≥64位多核处理器/≥4GB缓存/≥2个千兆数据网口/≥1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议
	台
	1
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	视频监控设备（控制产品）
	 超高清解码器
	支持HDMI、BNC输出口解码输出
支持多种编码码流解码，支持4K超高清输出
HDMI输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）
支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码
支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码
支持H.265、H.264
支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码
本地输入
支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能。支持远程录像文件的解码输出
支持DDNS前端解码。支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙。支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码
支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备。支持RTP\RTSP协议进行网络源预览。支持平台以SDK方式集成设备
▲支持Web方式访问、配置和管理。支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。支持远程获取系统运行状态、系统日志
支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护
▲网口：≥2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口
▲≥2个光口 100base-FX/1000base-X
支持光电自适应
▲语音对讲输入：≥1个输入，支持3.5mm音频接口； 报警输出接口数：≥8； 串行接口：≥1个标准232接口 （RJ45），≥1个标准485接口； 音频输出接口：≥12个dB15转BNC独立音频输出； 语音对讲输出：≥1个输出，≥3.5mm音频接口； 报警输入接口数：≥8 ；电源线≥1 
▲电源：内置 220 VAC； 解码分辨率：≥3200W像素； 解码通道：≥192
▲解码能力：支持6路3200W，或6 路2400W，或12 路1200W，或24 路800W，或36 路500W，或36路400W，或60 路300W，或96 路1080P，或192路720P 及以下分辨率同时实时解码
 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 ； 视频输入接口：≥1路VGA, ≥1路DVI-I
 输出分辨率：HDMI: 4K: 1080p:, 720p: BNC: PAL制式: 704 × 576, 
NTSC制式: 704 × 480； 视频输出接口：≥12路HDMI,≥6路dB15转BNC 
	台
	1
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	视频监控设备（显示产品）


	LCD拼接屏
	1、LCD显示单元：55吋超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，分辨率≥1920×1080，对比度≥1000：1。
2、▲LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩≥16.7M，亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度≥1000TVL。
3、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
4、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。5、设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W
5、≥178°(水平)/178°(垂直)，对比度：≥1000 : 1
音视频输入接口：不少于HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1，音视频输出接口：无
控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1，功耗：≤200 W，待机功耗：≤ 0.5 W。所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	块
	12
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	视频监控设备（显示产品）
	支架
	1、支持现场扩容
2、积木式
厚度：≤330mm
弧度：0°
底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm
后拉杆长度：≥600-900mm

3、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等

4、颜色：黑色

5、厚度：320mm

6、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米

7、弧度：0°

8、适用规模：不超过3行。
	个
	12
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	视频监控设备（显示产品）
	支架
	1、支持现场扩容
2、积木式
厚度：≤330mm
弧度：0°
底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm
后拉杆长度：≥600-900mm

3、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等

4、颜色：黑色

5、厚度：320mm

6、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米

7、弧度：0°

8、适用规模：不超过3行。
	个
	4
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	视频监控设备（辅材以及安装）
	辅材以及安装
	施工区域：校园安防4#综合楼，校园安防5#教学楼，校园安防7#8#学生公寓，校园安防6#餐厅以及报告厅，校园安防外围以及大门校园/地下设备间，消控室设备，以上区域内所需视频监控设备的辅材及安装工程
	批
	1
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	信息机房
	信息机房：UPS系统
	UPS电源
	1、UPS主机要求采用高频在线式机架式UPS，UPS功率不小于20kVA/18kW，三进三出；2、▲输出功率因数0.9；3、具备紧急电源关闭(EPO)；4、大屏幕液晶显示，触摸屏设计，显示负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示，所有参数一目了然方便操作；5、▲输出电压单相可以调整208/220/230/240VAC，可以适应不同设备需求；6、充电电流、电压可调整；7、具有ECO节能模式，效率更高、节能环保；8、三相输入、三相输出，单相输入电压范围：165-280VAC ，输入频率范围50/60Hz （±10%）；9、输出电压380VAC（稳定精度±1%），输出频率50/60Hz（±0.01Hz）；10、输出谐波失真≤2% (100%线性负载)，≤5%(100%非线性负载)；11、电池直流电压默认±192VDC（可调节32-40只蓄电池电压）；
	台
	1
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	信息机房：UPS系统
	蓄电池
	1.在环境温度25℃时， 12V蓄电池的浮充使用设计寿命≥10年，容量为12V100Ah。

2.防酸雾性能：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形，正常工作时无酸雾逸出。

3.安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。
	只
	64
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	信息机房：UPS系统
	电池柜
	安装12V100Ah蓄电池32只
	套
	2
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	信息机房：UPS系统
	UPS电源
	UPS主机容量：30KVA/27kW输入额定电压：3*380VAC/400VAC（3Ph+N）50Hz输出电压：3*380VAC/400VAC（3Ph+N）
	台
	1
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	信息机房：UPS系统
	UPS配电箱
	约500*600*200mm

壁挂型
	台
	2
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	信息机房：精密空调
	精密空调
	1.精密空调尺寸约（W*D*H）宽：890mm、深：983mm、高：975mm; 

2.精密空调总冷量≥26kW，显冷量≥23.4 kW，风量≥7500 m³/h， 采用R410A环保制冷剂；

3.需具有存储不少于30天的温度、湿度曲线数据；

4.压缩机需采用直流变频，30-100%无级制冷量输出。

5.室内风机应采用内置驱动型（驱动板集成在电机上）EC后倾离心风机。

6.电控盒具有防护盖。

7.具有空调存储不少于1000条历史记录功能。

8.具有电网波动对空调导致故障，空调能检测电源电压、频率、相序等参数，同时，对超过其允许范围有报警提醒。
9.显示器可显示系统实时高低压压力，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度。

10.具备电子加热器，应采用PTC式加热器。

11.空调机组采用湿膜加湿器；

12.机房精密空调过滤网应采用免工具维护。

13.具有空调检测电源电压、频率、相序等参数，同时对超过其允许范围有报警提醒。14.空调机组采用上前送风的送风型式，独立的风机系统，采用EC后倾风机。

15.触控屏幕≥7吋，显示空调实时工作制冷量、风量等关键性能指标。可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制等功能。

16.精密空调支持排水堵塞和溢水停机保护两级告警功能。

17.空调应当具有定时开关机功能，可设置在一周内的任何一天开机时间，关机时间或者全天开、全天关闭等功能。

18.空调应配置标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动；
	台
	1
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	信息机房：精密空调
	铜管
	铜管及保温
	米
	15
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	信息机房：精密空调
	制冷剂
	R410A
	项
	1
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	信息机房：精密空调
	空调给排水
	空调给排水
	项
	1

	155
	
	
	信息机房：动环监控
	动环监控系统（含门禁及视频监控系统）
	1.动环监控系统包含软件1套，嵌入式动环主机1套，监控对象包含UPS电源，精密空调，空调漏水，温湿度，烟感，消防，门禁及视频监控，含远程短信告警功能。
2.软件应采用C/S为主、B/S为辅的系统结构。
3.软件提供SNMP Agent和OPC 等标准的通讯接口，可以无缝接入上层监控系统；还可以提供SNMP Client和串口协议配置。

4.软件支持服务器、交换机等IT设备监测功能。

5.软件支持资产管理功能。
6.软件有自动定时短信报平安功能，可设置每天或某一天的某一时间给管理员发送短信告知系统运行正常，非单纯的被动等待报警事件发生，保证管理员能知道系统在24小时不间断运行；数据中心综合管理组态软件可以给多个不同号码、就多种不同设备参数在每天或者每周发送运行状态提示短信；

7.软件支持不同用户具备不同管理权限，尤其是不同设备的监测界面、控制权限可严格分配给不同管理人员；数据中心综合管理组态软件支持不同管理人员或使用人员以勾选的方式灵活选择监测界面浏览权限和设备管理权限 。

8.软件平台支持最新的移动终端操作系统，能在平板电脑或移动手机设备上查看监控内容，值班人员无需进入监控中心，只需远程通过平板电脑或手机等移动设备登陆监控系统即可实时掌握数据中心相关设备的运行状态参数及机房环境情况；可实现通过平板电脑或手机远程控制，比如开启或关闭空调、开启或关闭新风等。

9.软件平台支持通过微信公众号报警；可以第一时间详细推送报警设备位置、报警类型、报警设备名称、报警故障信息及报警时间等，可分组、分权限发送不同报警信息。
	套
	1
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	信息机房：机房装修
	静电地板
	600*600*35mm
	㎡
	64

	157
	
	
	信息机房：机房装修
	接地铜排
	30*3
	M
	32
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	信息机房：机房装修
	绝缘子安装
	支架安装
	个
	130
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	信息机房：机房装修
	机柜电缆
	ZR- YJV  3x2.5mm2
	项
	1
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	信息机房：机房装修
	接地引下线
	ZR- BVR 16mm2
	项
	1
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	信息机房：机房装修
	机柜配电架
	定制
	台
	1
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	信息机房：机房装修
	墙面五孔10A电源插座
	10A,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	套
	10
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	信息机房：机房装修
	空调插座
	16A/220V
	个
	3
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	信息机房：机房装修
	PDU插排
	机柜PDU,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内

单个PDU功率≥5kW
	个
	8
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	信息机房：机房装修
	轻钢龙骨微孔铝天花
	600mm*600mm
	㎡
	64

	166
	
	
	信息机房：机房装修
	墙面处理装修
	乳胶漆、二遍
	㎡
	128
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	信息机房：机房装修
	静电贴面踏步
	
	㎡
	4
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	信息机房：机房装修
	辅材管材
	
	项
	1

	169
	
	
	信息机房：机房装修
	集成费
	
	项
	1
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	气体消防
	柜式七氟丙烷灭火装置
	QQ150/2.5含:钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、箱体、喷嘴、电磁阀、压力讯号器、不锈钢连接软管,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	套
	1
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	信息机房：气体消防
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea七氟丙烷灭火剂,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	KG
	150
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	信息机房：气体消防
	自动泄压装置
	0.12开孔尺寸400*400,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	1
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	信息机房：气体消防
	气体灭火控制器
	壁挂式，汉字液晶显示，每区可连接总线式设备128个；含12V/12Ah蓄电池2节。每区联动电源输出容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1.8A；无需气体终端模块。所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	台
	1
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	信息机房：气体消防
	气体释放警报器
	电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供 电；与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统。所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	个
	2

	175
	
	
	信息机房：气体消防
	紧急启停按钮
	电子编码，无极性两总线连接方式，带手/自动转换功能，与TX3042C气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统，超强防水功能。
	个
	2
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	信息机房：气体消防
	声光警报器
	四线制，电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装。
	个
	4
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	信息机房：气体消防
	编制声光底座
	智能型，电子编码，内置单片机，有自动补偿能力和故 障自诊断功能，指示灯360度可见，与TX3980型底座配 套使用。
	个
	4
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	信息机房：气体消防
	感烟探测器
	智能型，电子编码，内置单片机，与TX3980型底座配套 使用，指示灯360度可见，类别：A2R。
	个
	2
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	信息机房：气体消防
	感温探测器
	电子编码，无极性两总线连接方式，带手/自动转换功能，与TX3042C气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统，超强防水功能。
	个
	4

	180
	
	
	信息机房：气体消防
	探测器底座
	DN20*1.2
	个
	3

	181
	
	
	信息机房：气体消防
	金属线管
	DN20*1.2
	米
	80
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	信息机房：气体消防
	阻燃电线
	ZR-RVS-2x1.5,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	米
	100
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	信息机房：气体消防
	阻燃电线
	NH-BVR-2x1.5,所投产品须取得有效国家3C强制性产品认证证书，且证书在投标截止日期前处于有效期内
	米
	100
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	信息机房：气体消防
	接线盒
	
	个
	10
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	信息机房：气体消防
	辅材+施工费
	
	项
	1

	186
	
	人脸门禁及道闸系统
	人脸门禁系统：人脸门禁一体机
	门禁设备
	≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 
▲摄像头参数：≥200万双目摄像头； 
▲认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证等方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 
人脸识别：支持单人或多人识别≥5人同时认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 
存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 
接口：至少包含LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（支持≥512GB）、3.5mm音频输出接口*1；  
防护等级：IP65； 
可壁挂安装。
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块； 
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 
门禁计划模板：支持不少于255组计划模板管理，不少于128个周计划，不少于1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 
设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	台
	10
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	人脸门禁系统：门禁开关电源
	门禁设备
	输入电压：220VAC； 
输出电压：12VDC； 
输出电流：4.17A； 
输出功率：50W； 
支持蓄电池接入； 
工作温度：-30℃-+50℃；  
	台
	10
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	人脸门禁系统：门禁-开门按钮
	门禁设备
	性能：电流1.25A，电压220V； 
输出：常开； 
类型：埋入式； 
	只
	10
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	人脸门禁系统：磁力锁
	门禁设备
	最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 
断电开锁； 
具有电锁状态指示灯； 
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 
	把
	10

	190
	
	
	人脸门禁系统：磁力锁配件
	门禁设备
	开门方式：90度内开式门 
	只
	10
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	人脸门禁系统：液压(自动)闭门器
	门禁设备
	适装门重：≥85KG      

适装门宽 ≤ 1100mm    

闭门力量：EN4      

开门角度 ≤ 180° 
尺寸：长宽高 ≥248x44.5x72mm 
使用寿命：≥100万次    

适用环境温度范围：-30℃---50℃ 
双段速度可调    

锁门速度：0°--15°范围内可调   

闭门速度：15°--180°范围内可调 
	个
	10
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	人脸门禁系统：生物信息采集仪
	门禁设备
	1、≥3.8英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 
2、▲≥200万双目摄像头，具有照片视频防假功能； 
3、▲支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 
	台
	1
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	校园人员通道系统：摆闸
	人员通道
	综合性能：≥600万次无故障通行；
2.可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；3.支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；4.集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容；5.▲设备门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹（二维码与指纹二选一）等多种认证方式；
通行控制：1.设备具有自动复位功能，可设定通行时间；2.设备支持进出方向通行状态；3.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；4.设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；5.设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择；6.▲可实现遥控开门（支持一对多：一个遥控器同时控制≥6个通道，遥控距离≥30m）；
安全：1.整机防泡水高度为≥150mm；2.设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开；3.设备标配超级电容，断电时门翼处于打开状态；4.设备具备防夹功能；5.设备具备防冲撞功能；
体验：1.设备显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；安装：1.设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；2.漏电保护功能。
	台
	6

	
	
	
	校园人员通道系统：门翼
	
	
	
	10

	
	
	
	校园人员通道系统：外设
	
	
	
	10
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	校园人员通道系统：通道人脸组件
	门禁设备
	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 
屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 
摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 
▲认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 
▲人脸识别：支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 
存储容量：本地支持≥50000张人脸、≥50000张卡，≥100000条事件记录； 
硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、韦根≥1（双向 26/34）、USB≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、开门按钮≥1；通信方式：有线网络、WiFi等； 
使用环境：IP65
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；  
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”等信息； 
认证结果语音自定义：时间段进行自定义播报，可叠加播报姓名； 
支持常开、常闭时段管理； 
组合认证：支持刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 
黑名单核验：支持下发黑名单人员信息，实现黑名单核验； 
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 
事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传，支持断网续传功能，设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 
▲WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	台
	10
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	停车道闸：抓怕机
	入口车牌识别道闸一体机
	 
≥400万像素CMOS
支持LCD或者LED等显示
▲相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，
支持红外/白光二合一补光，支持白光/红外补光下车牌识别功能
最低照度：彩色≤0.002lux (F1.5,AGC ON)
黑白≤0.0002lux(F1.5,AGC ON)
快门：1/30秒至1/100,000秒
镜头：支持3.1~6mm电动变焦镜头
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
日夜转换模式：ICR红外滤片式
图像尺寸：≥2688*1520
帧率：≥25fps(2688*1520)
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪等可调

支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识别；
支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
支持智能化视频检测抓拍
支持跟车不落杆，防护等级IP54
	台
	2
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	停车道闸：雷达
	入口防砸雷达
	防砸雷达
	台
	2
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	停车道闸：道闸
	栅栏杆
	运行速度：≥6S（4米）
匹配杆型：≥4米栅栏杆
延迟落杆：10-180秒
循环次数：≥500W次
工作电压：220VAC
断电抬杆：支持断电抬杆
	台
	2
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	停车道闸：控制终端
	出入口控制终端
	≥21.5英寸≥1080P显示屏
双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用
至少包含1个千兆外网，5个千兆自适应RJ45内网口具备交换机功能
至少包含2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
至少包含≥128G SSD，应对恶略运行环境，支持大容量图片存储， 
至少包含1个3.5mm标准音频接口支持HDMI/VGA显示器输出
	台
	1


产品涉及的安装调试及辅材由供应商承担。
第五章  商务要求
1、质量要求：符合国家现行技术规范和标准合格。  

2、交货地点：采购人指定地点。 

3、质保期：教学及办公家具设备：1年；教学办公设备：1年；空调：1年；音频视频设施设备校园安全防范：1年。

4、交货期：自合同签订之日起18工作日（含安装）

4.1中标投标人未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货期，将按违约终止合同。

5、合同价款：

5.1合同总价包括：设备费、运杂费、安装调试费、检测验收费、培训费、其他费用等从项目实施至验收合格的所有其他有关各项的含税费用。

付款方式：

6.1付款方式：设备交付并经验收合格后付至合同价款的60%。剩余40%于一年后付清；

6.2结算方式：甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的等额增值税发票后，按合同约定向乙方支付合同价款。
6.3支付方式：银行转账。

7、售后服务

规格不符或有影响正常使用等问题，乙方需弥补缺陷进行更换。

8、项目检验与验收

根据成交投标人的承诺及行业标准、国家标准验收。

（1）成交投标人提供不符合文件和本合同规定的产品，采购人有权拒绝接受。

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人有权要求产品，同时做出详尽的现场记录，或由成交投标人和采购人签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个产品有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交投标人承担，验收期限相应顺延。

（3）如产品经成交投标人调换仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作成交投标人不能交付产品而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交投标人的违约责任。 

9、其他要求（包装和运输、保险等）

9.1中标投标人负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达采购人指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、安装费、保险费等。

9.2运输方式由中标投标人自行选择，但必须保证按期交货所有采购产品在运输、搬运的过程中，造成采购人损失的，由中标投标人为采购人修复或更新。

9.3中标投标人须提供全新的、未使用过的合格正品产品（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

10、合同争议的解决

合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

11、违约责任

11.1依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。

11.2成交投标人未按合同要求履行，不符合投标技术要求，成交投标人必须无条件更换人员，提高技术，完善质量，否则，采购人有权终止合同，并对成交投标人的违约行为进行追究并依法向成交投标人进行经济索赔。

第六章  合同格式与主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

签订地点：

签订时间: 

采购人（甲方）：                                          

投标人（乙方）：                        

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》、    （采购项目名称）合同包   的招、投标文件，为保证甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

	产品名称
	型号

规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	备用物件
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计 

（大写）
	
	￥


第二条 合同价款 

1、合同总价为人民币大写：               元， ￥        元。

2、本合同总价是设备费、运杂费、安装调试费、检测验收费、培训费、其他费用等从项目实施至验收合格交付采购人使用的所有其他有关各项的含税费用。

第三条 货款支付

1、付款方式：设备交付并经验收合格后付至合同价款的60%。剩余40%于一年后付清；

2、结算方式：甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的等额增值税发票后，按合同约定向乙方支付合同价款。

3、支付方式：银行转账。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。
1、交货时间（期限）：

2、交货地点：

第五条 售后服务
1、乙方应提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（不限于测试报告、官网和功能截图等。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物（产品）享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物（产品）上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物（产品）或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物（产品）构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5、如在供货、安装期间发生的一切安全责任，由乙方承担。

第七条 包装要求与运输方式   

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、运输方式：             。

4、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法    。

第八条 货物验收

（1）乙方提供不符合文件和本合同规定的设备（产品），甲方有权拒绝接受。

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换设备（产品），同时做出详尽的现场记录，或由乙方和甲方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个设备（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（3）如设备（产品）经乙方调换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付设备（产品）而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

第九条  违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物（产品）的，甲方应偿付合同总价  %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额   ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。

3、乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物（产品），甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金。

（2）乙方所交付的货物（产品）品种、重量、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金。

（3）乙方货物（产品）经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物（产品），如逾期不能更换合格的货物（产品），甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的   %的违约金。

　（4）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任。

（5）乙方在承担上述1-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（6）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

注：在合同执行期间，乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

第十一条  争议的解决

合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十二条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书　

2、中标通知书


3、协议





4、投标文件
(含澄清文件)

5、招标文件
(含招标文件补充通知) 

6、国家相关规范及标准

第十三条　合同生效及其他

1、如有合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，订立合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式   份，甲乙双方各执   份，   份报送政府采购监督管理部门备案，一份集中采购机构存档。
4、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为     。
甲方：（盖章）   


        乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年   月  日 


 签约日期：  年  月   日

第七章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

注：非独立企业法人参与本次投标的，投标文件内涉及到法人签字盖章的部分均可由负责人签字盖章，授权书格式参照法人代表授权书。

正本/副本

项目编号：政采-杨陵区-2026-00108                             
杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目

合同包    

投标文件

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其被授权代表：（签名或盖章）
时  间：      二○   年  月  日

目  录

一、投标函 

二、开标一览表

三、分项报价表 
四、备选产品配件报价表

五、设备说明一览表

六、技术规格偏离表
七、商务偏离表

八、技术文件

九、售后服务文件 

十、资格证明文件 

十一、提供符合政府采购政策的证明材料

十二、其他资料

十三、投标人认为有必要补充说明的事项

一、投标函

致：杨陵区政府采购中心

我方全面研究了“杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目（合同包  ） ”招标文件（政采-杨陵区-2026-00108）的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目的投标。我方正式授权（姓名、职务）代表我方              （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
在此，我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物（产品）及相应服务。

2、按照招标文件的规定，我方总投标价为人民币大写    元，￥    。

3、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容，并同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

4、投标有效期自开标之日起不得少于90天

5、如我方中标：

（1）我方在收到招标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日历日内完成项目的交货、并交付采购人验收、使用。

（3）投标有效期自动延长至合同履行完毕。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的任何文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，开标一览表1份，资格证明文件1份。

8、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

9、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

二、开标一览表

项目编号：政采-杨陵区-2026-00108                                      元/日历日

	投标人名称：

	项目名称
	合同包
	总报价

（元）
	交货期

（日历日）

	杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目合同包（   ）
	
	
	

	合计：

人民币大写：                     小写￥：          元


注：1、报价应按投标总价填写，最多保留小数点后两位。

2、单独封装，与投标文件一并提交代理机构。
投标人：（盖章）                    

法定代表人：（签名或盖章）
投标日期：     年   月   日
三、分项报价表

投标人名称：                          项目编号：政采-杨陵区-2026-00108
	序号
	设备名称
	品牌/型号规格
	生产企业
	单位
	数量
	单价

（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（大写）
	
	￥
	


注：1、投标人必须按“招标内容及要求”详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理,格式可自拟；

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等；

3、“分项报价表”报价最多保留小数点后两位；

4、如果货物（产品）单价中包含运杂费（含仓储费、运输费、保险、配送、装卸等费用）、培训费、检测验收费等其它的费用，不用再单独填写；

5、如果按单价计算的结果与金额不一致时，以单价为准修正金额与合计金额。

6、此表可自行扩展。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：       

投标日期：

四、备选产品配件报价表（若有）

投标人名称：                                                                项目编号：政采-杨陵区-2026-00108
	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	生产企业
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    注：1、“备选设备配件报价表”报价最多保留小数点后两位；

          2、备选设备配件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

投标人：         （盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：                             

投标日期：

五、设备（货物）说明一览表

投标人名称:                                  项目编号：政采-杨陵区-2026-00108
	序号
	设备（货物）名称
	品牌/型号
	规格技术

参数
	生产厂家
	数量
	交货期

（日历日）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	￥


注：1、本表须逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件。

2、产品各项详细技术性能可另页描述；若产品没有注册商标和具体型号须注明。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：    

投标日期：                  

六、技术规格偏离表

	序号
	设备名称
	招标文件要求
	投标响应
	偏离对设备性能的影响

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：                                项目编号：政采-杨陵区-2026-00108
注：1.本表应严格按照“第四章 招标内容及要求”中采购的产品参数填写；“招标文件要求”须按招标文件的技术参数填写；“投标响应”为投标人所提供的产品参数；“偏离对设备性能的影响”填写：优于、相同或低于。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

投标日期:

七、商务偏离表             

投标人名称：                                 项目编号：政采-杨陵区-2026-00108
	序号
	招标商务要求
	投标文件商务响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表应严格按照“第五章 商务要求”中所包含的商务条款填写；“招标商务要求”须按招标文件的商务条款填写；“投标文件商务响应”为投标人所响应的商务条款；“偏离及其影响”填写：优于或相同。完全响应可以不用在此表中列出，但须满足签字盖章。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

3.本表不允许负偏离，任何负偏离都视为重大负偏离，按无效文件处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

投标日期:

八、技术文件

注：技术方案是评标委员会对投标文件进行评分的重要依据，请结合本项目招标文件中关于采购项目要求及评标办法进行认真编制。

九、售后服务文件

1、投标人依据设备特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和培训计划(无培训内容的可不提供)。

2、投标人应提供售后服务中心证明材料，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

设备售后服务点联系表

	服务机构名称
	所在地
	联系人
	联系电话
	地 址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：采购人将核实中标投标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

十、资格证明文件
合同包1、合同包2、合同包3投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、投标人基本情况表；

2、投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；
4、投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；
5、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；
6、财务状况报告：投标人提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明（资信证明需附开户许可证或基本账户存款信息）；
7、税收缴纳证明：投标人提供已缴纳的2026年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；供应商为零申报企业提供证明材料。
8、社会保障资金缴纳证明：投标人提供已缴存的2026年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
9、本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；
10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供投标人企业关系关联承诺书）。
合同包4投标人可删除（注：附复印件加盖公章）

备注：以上资格证明文件，须单独封装，与投标文件一并提交代理机构。
1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质等级
	
	成立时间
	

	注册资金
	万元
	固定资产
	原值
	万元

	流动资金
	万元
	
	净值
	万元

	开户银行
	
	职工总数  XX人
	生产工人
	人

	账号
	基本银行账号
	
	技术人员
	人

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表：  （签名或盖章）：

投标日期:
2、投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）
3.1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                   

统一社会信用代码：                
姓名：       性别：       年龄：       职务：             

系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

	法定代表人身份证复印件粘贴处




投标人名称：              （单位公章）
日期：    年  月  日
说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加投标时提供，被授权人参与本次投标的，本页可删除。
3.2法定代表人授权书

致：杨陵区政府采购中心

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法全权代表，就（杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目合同包  ）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义全权处理一切与之有关的事宜。
附：全权代表姓名：          性别：    年龄：         

职    务：             身份证号码：             

通讯地址：                                      

邮政编码：        电 话：        电传：         

法定代表人、被授权代表身份证复印件(正反面）
	法定代表人身份证复印件
	被授权代表身份证复印件

	法定代表人身份证复印件
	被授权代表身份证复印件


投标人名称：     （盖章）         法定代表人:  （签名或盖章） 

被授权人：（签名或盖章）          授权日期：

本授权有效期自开标之日起90天

说明：仅限授权代表参加投标时提供，法定代表人参与本次投标的，本页可删除。

3.3自然人授权委托书 (适用于自然人投标)
致：____________(集中采购机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目(项目名称)合同包   的招标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　  日    
说明：仅限自然人参加投标时提供，法定代表人或法定代表授权委托人参与本次投标的，本页可删除

4、投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

杨陵区职业技术教育中心/杨陵区政府采购中心：
本单位在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:（公章）                   

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

年    月    日
5、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

杨陵区职业技术教育中心/杨陵区政府采购中心：

我方作为（项目名称：杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目（合同包    ）项目编号：政采-杨陵区-2026-00108 )的供应商，在此郑重声明：

我方具备履行合同所必须的设备和专业技术服务能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称(加盖公章)        

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期：  年  月  日
6、财务状况报告；

7、税收缴纳证明；

8、社会保障资金缴纳证明；
9、非联合体承诺书；

杨陵区职业技术教育中心/杨陵区政府采购中心：

本单位郑重声明，参加杨陵区政府采购中心组织的（项目名称：杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目（合同包   ）项目编号：政采-杨陵区-2026-00108 )采购活动，为非联合体投标。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称(加盖公章)      

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期： 年  月  日
10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供投标人企业关系关联承诺书）

（格式）
一、供应商在本项目招标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：             。

我单位的上级管理单位有              。

2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。       

二、其他与本项目有关的利害关系说明               。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：名称(加盖公章)      

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期： 年  月  日
合同包4投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、投标人基本情况表；

2、投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）；
4、供应商须具备有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证；

5、拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师证，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）；

6、投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；
7、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；
8、财务状况报告：投标人提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在投标截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明（资信证明需附开户许可证或基本账户存款信息）；
9、税收缴纳证明：投标人提供已缴纳的2026年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；供应商为零申报企业提供证明材料。
10、社会保障资金缴纳证明：投标人提供已缴存的2026年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
11、本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；
12、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供投标人企业关系关联承诺书）。
合同包1、合同包2、合同包3投标人可删除（注：附复印件加盖公章）

备注：以上资格证明文件，须单独封装，与投标文件一并提交代理机构。

1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质等级
	
	成立时间
	

	注册资金
	万元
	固定资产
	原值
	万元

	流动资金
	万元
	
	净值
	万元

	开户银行
	
	职工总数  XX人
	生产工人
	人

	账号
	基本银行账号
	
	技术人员
	人

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表：  （签名或盖章）：

投标日期:
2、投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提交其身份证明）
3.1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                   

统一社会信用代码：                
姓名：       性别：       年龄：       职务：             

系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

	法定代表人身份证复印件粘贴处




投标人名称：              （单位公章）
日期：    年  月  日
说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加投标时提供，被授权人参与本次投标的，本页可删除。
3.2法定代表人授权书

致：杨陵区政府采购中心

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法全权代表，就（杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目合同包  ）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义全权处理一切与之有关的事宜。
附：全权代表姓名：          性别：    年龄：         

职    务：             身份证号码：             

通讯地址：                                      

邮政编码：        电 话：        电传：         

法定代表人、被授权代表身份证复印件(正反面）
	法定代表人身份证复印件
	被授权代表身份证复印件

	法定代表人身份证复印件
	被授权代表身份证复印件


投标人名称：     （盖章）         法定代表人:  （签名或盖章） 

被授权人：（签名或盖章）          授权日期：

本授权有效期自开标之日起90天

说明：仅限授权代表参加投标时提供，法定代表人参与本次投标的，本页可删除。

3.3自然人授权委托书 (适用于自然人投标)
致：____________(集中采购机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目(项目名称)合同包   的招标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　  日    
说明：仅限自然人参加投标时提供，法定代表人或法定代表授权委托人参与本次投标的，本页可删除

4、供应商须具备有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证；

5、拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师证，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）；

6、投标人在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

杨陵区职业技术教育中心/杨陵区政府采购中心：
本单位在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:（公章）                   

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

年    月    日
7、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

杨陵区职业技术教育中心/杨陵区政府采购中心：

我方作为（项目名称：杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目（合同包    ）项目编号：政采-杨陵区-2026-00108 )的供应商，在此郑重声明：

我方具备履行合同所必须的设备和专业技术服务能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称(加盖公章)        

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期：  年  月  日
8、财务状况报告；

9、税收缴纳证明；

10、社会保障资金缴纳证明；
11、非联合体承诺书；

杨陵区职业技术教育中心/杨陵区政府采购中心：

本单位郑重声明，参加杨陵区政府采购中心组织的（项目名称：杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目（合同包   ）项目编号：政采-杨陵区-2026-00108 )采购活动，为非联合体投标。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称(加盖公章)      

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期： 年  月  日
12、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标（提供投标人企业关系关联承诺书）

（格式）
一、供应商在本项目招标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：             。

我单位的上级管理单位有              。

2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。       

二、其他与本项目有关的利害关系说明               。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：名称(加盖公章)      

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期： 年  月  日
十一、提供符合政府采购政策的证明材料 

1、中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）合同包   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
 
人，营业收入为 
 
万元，资产总额为 
 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
本项目属于工业。
说明：

1、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2、监狱企业证明文件（若有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
说明：

无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、残疾人福利性单位声明函（若有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

          单位名称（盖章）：

日  期：
说明：
1、投标人应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、节能产品”“环境标志产品”“信息安全认证产品”等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件（若有）

说明：

1. 投标人提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书复印件(需要加盖投标人公章)；

2. 投标人提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品证书复印件(均需要加盖投标人公章)；

3.投标人提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

十二、其他资料
1、投标声明书

致：杨陵区政府采购中心

我公司               （投标人名称），就参加杨陵区职业技术教育中心基础建设项目内部设施设备集中目录采购项目（合同包   ） （采购项目编号：政采-杨陵区-2026-00108）投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、集中采购机构、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、公章)

法定代表人：（签名或盖章）

日   期：   

2、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

不向集中采购机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和集中采购机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                  （公      章）

法定代表人：                （签字或盖章）

地    址：                               

邮    编：                               

电    话：

3、投标人2023年1月至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩一览表
投标人名称：                                                        单位：万元

	序号
	项目名称
	采购人单位名称
	合同金额
	完成日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、项目业绩需提供合同协议复印件并加盖公章； 

    2、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

3、如有多个类似项目，可按此表格扩展

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：             

投标日期:
十三、投标人认为有必要补充说明的事项
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