采购需求
本次采购项目为神木市锦界第二小学餐厅及卫生间改造，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	工程名称：卫生间装修改造工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	拆除
	
	
	

	1
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	790

	2
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	964

	
	新做
	
	
	

	3
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格:卫生间抗倍特板隔断
2.配件品种、规格:16厚800密H=1.9M
	m2
	790

	4
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面板材料品种、规格:300*600mm铝扣板
	m2
	964

	5
	成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格:304不锈钢折边成型
	m
	364

	工程名称：卫生间电气改造工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	普通灯具
	1.名称:平板灯
2.规格:300mm*600mm
	套
	96

	工程名称：餐厅装修改造工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	拆除
	
	
	

	1
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	1381

	
	新做
	
	
	

	2
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面板材料品种、规格:600*600mm铝扣板
	m2
	1969

	3
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:0.8毫米厚爵士白装饰面板、防火阻燃板材
	m2
	16.8

	4
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
	m2
	960

	5
	成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格:30*30铝塑护角线
	m
	112

	6
	石材打饭台
	1.钢骨架
打饭台材质、规格、颜色:大理石爵士白石材加工、磨面安装
	m2
	10.8

	7
	打饭窗口玻璃窗
	1.4*6方钢焊架、不锈钢折边饰面，
2.中装1公分厚玻璃
	m2
	9

	8
	假梁
	1.木龙骨骨架、
2.石膏板打底，
3.8mm厚木饰面板饰面
	m2
	5

	9
	暖气罩
	1.暖气罩材质:18mm厚生态板
	m2
	72

	10
	窗台板
	1.窗台板材质、规格:石英石3.5公分宽
	m2
	27.51

	11
	不锈钢洗碗池
	1.长3米宽50高70不锈钢板折弯加工成型
	套
	1

	12
	不锈钢隔板门子
	1.30*30不锈钢管焊架、306不锈钢板饰面
	m2
	7.2

	工程名称：餐厅电气改造工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	普通灯具
	1.名称:平板灯
2.规格:600mm*600mm
	套
	349

	2
	配管
	1.材质:PVC20
	m
	910

	3
	配线
	1.名称:BV-2.5mm2
2.配线形式:暗配
	m
	7930

	工程名称：餐厅给排水 采暖 燃气工程
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	拆除
	
	
	

	1
	拆除铸铁散热器
	1.型号:铸铁暖气片 一组16片
	组
	47

	2
	拆除镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	m
	296

	3
	拆除阀门
	1.类型:铜阀门
2.材质:DN25
	个
	76

	4
	拆除塑料管
	1.材质:PVC
2.规格:DN160
3.连接形式:热熔连接
	m
	60.5

	5
	拆除塑料管
	1.材质:PVC
2.规格:DN110
3.连接形式:热熔连接
	m
	72

	6
	拆除塑料管
	1.材质:PP-R 1.6MAP
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
	m
	36

	7
	拆除阀门
	1.类型:PP-R双活节阀门
2.材质:DN40
	个
	4

	8
	拆除低压金属软管
	1.材质:热水软管
	根
	40

	9
	拆除水龙头
	1.材质:万向高位水龙头
2.规格:DN20
	个
	20

	10
	拆除钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护
	m
	104

	11
	拆除钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN80
3.连接形式:焊接
4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护
	m
	130

	12
	拆除钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:焊接
	m
	200

	13
	拆除钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:焊接
	m
	180

	14
	拆除阀门
	1.类型:焊接螺纹阀
2.材质:DN100
	个
	4

	15
	拆除阀门
	1.类型:焊接螺纹阀
2.材质:DN80
	个
	4

	16
	拆除阀门
	1.类型:焊接螺纹阀
2.材质:DN50
	个
	12

	
	新做
	
	
	

	17
	铸铁散热器
	1.型号:铸铁暖气片 一组16片
	组
	47

	18
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	m
	296

	19
	阀门
	1.类型:铜阀门
2.材质:DN25
	个
	76

	20
	塑料管
	1.材质:PVC
2.规格:DN160
3.连接形式:热熔连接
	m
	60.5

	21
	塑料管
	1.材质:PVC
2.规格:DN110
3.连接形式:热熔连接
	m
	72

	22
	塑料管
	1.材质:PP-R 1.6MAP
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
	m
	36

	23
	阀门
	1.类型:PP-R双活节阀门
2.材质:DN40
	个
	4

	24
	低压金属软管
	1.材质:热水软管
	根
	40

	25
	水龙头
	1.材质:万向高位水龙头
2.规格:DN20
	个
	20

	26
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护
	m
	104

	27
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN80
3.连接形式:焊接
4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护
	m
	130

	28
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:焊接
	m
	200

	29
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:焊接
	m
	180

	30
	阀门
	1.类型:焊接螺纹阀
2.材质:DN100
	个
	4

	31
	阀门
	1.类型:焊接螺纹阀
2.材质:DN80
	个
	4

	32
	阀门
	1.类型:焊接螺纹阀
2.材质:DN50
	个
	12

	33
	DN100伸缩器
	
	个
	2
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