采购需求
一、项目范围
为加强高新区城市道路占用、挖掘、修复管理，规范占用挖掘城市道路行为，保障城市道路功能，维护城市道路安全。拟对占用挖掘城市道路进行恢复服务，包含本项目场地土方开挖及外运消纳、路面恢复等全过程服务。
二、项目内容及要求
（一）根据工作任务，使路面达到原有道路设计技术标准，安全生产、文明施工、无伤亡事故，因恢复项目产生的废料、渣土等清运消纳至符合政府规定的场所，并接受甲方、监理单位和各级建设主管部门的监督和管理，在指定时间内保质保量完成施工任务。
（二）全面协调、统筹及管理承包范围内所含所有内容的施工，办理政府有关部门规定的本项目施工所需全部手续（如施工许可，园林绿化协调、市政协调、施工用水电协调、占道、占地、排污等），此处仅为列举，包括但不仅限于以上内容。协调处理施工现场周围所涉及的政府部门、企业、地方组织或个人的关系，不得因此影响施工进展。
（三）遵守项目建设安全生产有关规定，严格按照安全标准、规范、操作规程等组织施工，并随时接受相关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（四）做好周围道路、人行道、路灯、管线、管沟、绿化植物及草坪等的成品保护，如有损毁必须及时修复，并承担相应的维修费用。
三、修复的技术标准
（一）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；
（二）《西安市挖掘占用城市道路管理办法》市政办发〔2021〕8号；
（三）采购人其他关于修复技术标准的要求。
注：检测过程中如遇调整或最新规范时，以调整后或最新规范内容为准。
四、服务期限及其它要求
（一）本项目服务期限：自合同签订之日起1年。
（二）投标人需配备专业管理人员团队，指定本项目专职负责人，自行配备库房及办公场所。
（三）其他要求
1、本项目分批实施，中标人自采购人下达任务会2日内完成当次路面恢复任务（如遇任务量过大时双方协商处理）。
2、质保期为自项目验收合格之日起1年，因中标人原因修补后出现路面病害需无条件进行修补恢复至原路面承载等能力。
3、项目实施过程中保留完整的资料，在项目完工后移交采购人2套，资料包括验收单、图纸、影像资料、汇总表、明细等，资料必须能够说明实施地点、时间、内容、工程量。
（四）投标人对本次项目的清单及内容自行进行作业。
（五）质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。 
备注：投标人所提供服务需满足或优于以上内容。
五、2026年市政道路占道开挖路面恢复服务项目全费用综合单价最高限价表。
	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	全费用
综合单价最高限价（元）

	一、道路工程

	（一）土石方工程

	1
	人机挖一般土方
	[项目特征]
土壤类别：综合土
[工作内容]
土方开挖、垃圾转运，夜间施工
	m³
	1500.00 
	31.82 

	2
	机械开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖、垃圾转运，夜间施工
	m³
	1500.00 
	9.57 

	3
	人工开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖、垃圾转运，夜间施工
	m³
	1500.00 
	52.84 

	4
	人机填方
	[项目特征]
1.填方材料品种：黄土
2.密实度：≥0.95
3.人工、机械
[工作内容]
1.填方、压实
2.夜间施工
	m³
	1500.00 
	45.28 

	5
	人工回填土方(不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实，清理路面，场内运输
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
3.夜间施工
	m³
	1500.00 
	81.90 

	6
	机械回填土方(不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
3.夜间施工
	m³
	1500.00 
	21.03 

	7
	土方外运
	[项目特征]
1.运距自定（运出园区外）（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
2.夜间施工
	m³
	1000.00 
	97.34 

	8
	土方倒运
	[项目特征]
1.装车方式自行考虑
2.运距：5公里
[工作内容]
1.取料点装料运输至缺方点
2.夜间施工
	m³
	900.00 
	25.00 

	9
	外购黄土(自然方)
	[项目特征]
1.购土费
[工作内容]
1.外购黄土
2.夜间施工
	m³
	900.00 
	23.00 

	10
	垃圾外运
	[项目特征]
1.运距自定（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
2.夜间施工
	m³
	500.00 
	130.00 

	（二）路面基层

	1
	拆除基层�
	[项目特征]
1.材质：道路基层
2.厚度：50cm
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
3.夜间施工
	m³
	600.00 
	124.45 

	2
	道路3:7灰土基层
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.击实
5.养护
6.夜间施工
	m³
	1200.00 
	512.00 

	3
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种：二灰碎石
2.厚度：20cm
3.配合比：8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
6.夜间施工
	㎡
	1200.00 
	155.59 

	4
	二灰碎石基层
（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种：二灰碎石
2.厚度：增减1cm
3.配合比：8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
6.夜间施工
	㎡
	1200.00 
	7.77 

	5
	水泥稳定碎（砾）石厚18cm
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度：18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
6.夜间施工
	㎡
	1200.00 
	75.98 

	6
	水泥稳定碎（砾）石增减1cm
	[项目特征]
1.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
6.夜间施工
	㎡
	1500.00 
	5.35 

	7
	4:6
灰土垫层
	[项目特征]                                                         
1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.击实
5.养护
6.夜间施工
	m³
	1900.00 
	341.13 

	（三）路面面层

	1
	沥青混凝土面层
铣刨�
	[项目特征]
1.沥青路面铣刨并清理现场
2.含垃圾转运
[工作内容]
1.沥青路面铣刨
2.清理现场
3.夜间施工
	cm/㎡
	300.00 
	5.25 

	2
	沥青混凝土面层
破除
	[项目特征]
1.人工破除
2.含垃圾转运
[工作内容]
1.拆除
2.清理现场
3.夜间施工
	m³
	300.00 
	157.13 

	3
	拆除混凝土路面�
	[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
2.厚度：20cm
3.含垃圾转运
[工作内容]
1.拆除
2.清理现场
3.夜间施工
	m³
	100.00 
	354.21 

	4
	拆除混凝土垫层�
	[项目特征]
1.结构形式：6cm混凝土垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	㎡
	300.00 
	36.33 

	5
	C20混凝土垫层�
	[项目特征]
1.厚度：6cmC20混凝土垫层
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
6.夜间施工
	㎡
	800.00 
	56.68 

	6
	C20混凝土路面面层
	[项目特征]
1.C20混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
2.夜间施工
	cm/㎡
	800.00 
	6.31 

	7
	C30混凝土路面面层
	[项目特征]
1.C30混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
2.夜间施工
	cm/㎡
	800.00 
	6.53 

	8
	切缝机
切缝�
	[项目特征]
1.材质：旧路面
2.厚度：4cm
[工作内容]
1.切缝
2.夜间施工
	m
	800.00 
	12.34 

	9
	切缝机
切缝�
	[项目特征]
1.材质：旧路面
2.厚度：每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
2.夜间施工
	m
	800.00 
	2.46 

	10
	素色透水混凝土
路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm粒径C25素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
5.夜间施工
	㎡
	300.00 
	30.89 

	11
	素色透水混凝土
路面
	1.人工配合测量放线、基地清理、素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
2.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
3.成品保护、绿色施工、工完场清
4.厚5cm
5.夜间施工
	㎡
	300.00 
	124.13 

	12
	彩色透水混凝土
路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm粒径C25彩色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
5.夜间施工
	㎡
	300.00 
	44.10 

	13
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种：C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.夜间施工
	㎡
	700.00 
	132.38 

	14
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种：C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	5.42 

	15
	路面钢筋网片
	钢筋网片绑扎、铺设、夜间施工
	t
	25.00 
	7044.66 

	16
	洒透层油�
	�[项目特征]
1.沥青品种：渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
2.夜间施工
	㎡
	800.00 
	6.29 

	17
	洒结合油�
	�[项目特征]
1.沥青品种：改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
2.夜间施工
	㎡
	800.00 
	6.92 

	18
	冷拌沥青混凝土�
	�[项目特征]
1.沥青品种：冷拌沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	5.00 
	1950.76 

	19
	细粒式沥青混凝土�
	�[项目特征]
1.沥青品种：AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度：4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	3000.00 
	94.86 

	20
	细粒式沥青混凝土
	[项目特征]
1.沥青品种：AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度：每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	1800.00 
	26.42 

	21
	细粒式沥青混凝土�
	[项目特征]
1.沥青品种：改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度：4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	106.01 

	22
	细粒式沥青混凝土�
	[项目特征]
1.沥青品种：改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度：每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	28.38 

	23
	中粒式沥青混凝土
	[项目特征]
1.沥青品种：中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度：4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	2300.00 
	90.22 

	24
	中粒式沥青混凝土
	�[项目特征]
1.沥青品种：中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度：每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	1500.00 
	19.88 

	25
	中粒式沥青混凝土�
	[项目特征]
1.沥青品种：改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度：4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	1000.00 
	102.35 

	26
	中粒式沥青混凝土�
	[项目特征]
1.沥青品种：改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度：每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	1000.00 
	22.81 

	27
	粗粒式沥青混凝土�
	[项目特征]
1.沥青品种：AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度：8cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	2800.00 
	164.44 

	28
	粗粒式沥青混凝土�
	[项目特征]
1.沥青品种：AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度：每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	19.62 

	29
	彩色沥青混凝土
	[项目特征]
1.部位：/
2.4cm厚彩色沥青混凝土
3.洒粘层油0.5kg/㎡，采用乳化沥青（PC-3）
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压
4.夜间施工
	㎡
	2600.00 
	198.15 

	30
	彩色沥青混凝土
	[项目特征]
1.部位：/
2.彩色沥青增减1cm
3.洒粘层油0.5kg/㎡，采用乳化沥青（PC-3）
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压
4.夜间施工
	㎡
	1000.00 
	23.63 

	31
	机械灌缝
	[工作内容]
1.开槽，清除缝内杂物，熬油，灌油缝，填充缝隙
2.牵引导向，开槽，清除缝内杂物，填充缝隙料，清理现场
3.夜间施工
	m
	800.00 
	27.83 

	32
	综合养护车维修沥青混凝土�
	[项目特征]
1.沥青品种：AC-10沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	t
	10.00 
	1933.33 

	33
	SMA（改性沥青）
	[项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                                                         2.厚度：4cm                                                                [工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	80.65 

	34
	MS-2
（微表处）
	[项目特征]
1.微表处 
2.厚度：1cm                
[工作内容]
1.铺筑 
2.养护
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	34.19 

	35
	MS-3（微表处）
	[项目特征]
1.微表处 
2.厚度：1.5cm                
[工作内容]
1.铺筑 
2.养护
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	51.31 

	36
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	[项目特征]
1.材料品种：水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度：25cm
3.压实度：≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	㎡
	800.00 
	96.58 

	37
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	[项目特征]
1.材料品种：水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度：每增减1cm
3.压实度：≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	㎡
	800.00 
	1.02 

	38
	稀浆封层
	[项目特征]
1.稀浆封层混合料
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压放样，湿润原路面，拌和，摊铺微表处混合料，初期养护，开放交通
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	16.42 

	39
	热沥青同步碎石
封层
	[项目特征]
1.SBS改性热沥青碎石同步封层
2.沥青采用90#的A级沥青
3.碎石规格采用0.8-1cm，撒铺量控制在8-13m³/1000㎡
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
3.夜间施工
	㎡
	800.00 
	21.24

	40
	安装防盗链（雨水口）
	[项目特征]
1.安装防盗链（雨水口）金属防盗链
2.夜间施工
	条
	100.00 
	16.35

	41
	检查井
升降�
	[项目特征]
1.材料品种：砖砌检查井
2.平均升降高度：20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
2.夜间施工
	座
	10.00 
	1316.55

	42
	更换检查井井框�
	[项目特征]
1.构件尺寸：检查井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
3.夜间施工
4.转运至市政堆场
	个
	10.00 
	458.37

	43
	更换收水井井框�
	[项目特征]
1.构件尺寸：收水井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
3.夜间施工
4.转运至市政堆场
	个
	10.00 
	239.67

	44
	更换加重井圈盖
	[项目特征]
1.构件尺寸：φ700，镍复合材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
3.夜间施工
4.转运至市政堆场
	个
	10.00 
	718.53

	45
	更换检查井井盖�
	[项目特征]
1.构件尺寸：φ700，高分子材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
3.夜间施工
4.转运至市政堆场
	个
	10.00 
	672.99

	46
	更换球墨铸铁
井圈盖�
	[项目特征]
1.构件尺寸：φ700，球墨铸铁可调式防盗，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
3.夜间施工
4.转运至市政堆场
	个
	10.00 
	839.15

	47
	更换收水井井篦�
	[项目特征]
1.构件尺寸：750*450，镍复合加重型，收水井井篦
[工作内容]
1.旧井篦拆除
2.新井篦安装
3.夜间施工
4.转运至市政堆场
	个
	10.00 
	366.77

	48
	安装检查井下
橡胶圈
	[项目特征]
1.材质：橡胶圈
2.尺寸、规格：DN700
[工作内容]
1.人工安装检查井橡胶圈
2.清理现场
	个
	100.00 
	54.50

	49
	清洗波形护栏、
声屏障
	清洗波形护栏、声屏障，含人工、机械，工完场清
	m
	100.00 
	3.38

	50
	安装检查井钢筋砼井圈
	[项目特征]
1.构件尺寸：检查井钢筋砼井圈，参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	100.00 
	258.02

	（四）路缘石、路平石、人行道

	1
	人行道块料铺设
	[项目特征]
1.材质：5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	500.00 
	212.76

	2
	人行道块料铺设�
	[项目特征]
1.材质：5cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	300.00 
	168.29

	3
	人行道块料铺设�
	[项目特征]
1.材质：5cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	300.00 
	157.17

	4
	人行道块料铺设�
	[项目特征]
1.材质：5cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	300.00 
	346.17

	5
	人行道块料铺设�
	[项目特征]
1.材质：5cm陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	300.00 
	234.99

	6
	人行道块料铺设�
	[项目特征]
1.材质：仿石材6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
3.主材单列
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	200.00 
	285.02

	7
	人行道块料铺设�
	[项目特征]
1.材质：原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	200.00 
	98.37

	8
	拆除
 侧缘石�
	[项目特征]
1.材质：80*35*13.3cm乙式道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
	m
	100.00 
	24.84

	9
	拆除
 侧缘石�
	[项目特征]
1.材质：50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距20-40公里
	m
	100.00 
	39.09

	10
	拆除
 侧缘石�
	[项目特征]
1.材质：60*20*6cm石材侧石/石材树坑板
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距20-40公里
	m
	100.00 
	22.41

	11
	拆除
 侧缘石�
	[项目特征]
1.材质：50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾转运8km
3.运距20-40公里
	m
	100.00 
	28.86

	12
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：乙式道牙（水泥材质80cm*35cm*15cm）
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	154.13

	13
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：旧乙式道牙（水泥材质80cm*35cm*15cm）
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	104.87

	14
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：乙式弧形路缘石（石材材质79*35*15）
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	308.07

	15
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：50*40*25cm防撞道牙（石材材质）
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	1000.00 
	301.44

	16
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：旧防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	1000.00 
	118.32

	17
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：石材侧石60*30*15cm石材侧石
2.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	258.02

	18
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：旧石材侧石
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	116.68

	19
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：平石（50*40*10cm水泥平石）
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	103.07

	20
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：旧平石（50*40*10cm水泥平石）
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	63.33

	21
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：芝麻灰花岗岩平石99*10*10cm
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	500.00 
	87.18

	22
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：芝麻灰花岗岩弧形路缘石60*（10-20）*35cm
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300.00 
	315.91

	23
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：芝麻灰火烧面大理石平石40*50*5cm
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300.00 
	165.60

	24
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：芝麻灰花岗岩乙式路缘石890*350*150mm
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300.00 
	185.56

	25
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：芝麻灰花岗岩大理石平石40*25*10cm
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300.00 
	165.60

	26
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石60*20*10cm
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300.00 
	120.92

	27
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石30*30*5cm
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300.00 
	101.57

	28
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：1000*230*350mm黄锈石花岗岩石材
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	100.00 
	424.34

	29
	安砌侧
（平、缘）石�
	[项目特征]
1.材料：390*500*100mm黄锈石花岗岩平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	100.00 
	264.12

	30
	更换盲道石材
	[项目特征]
1.材质：盲道石材
2.尺寸：60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度：3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，垃圾转运8km，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	㎡
	100.00 
	345.24

	31
	更换
石材砖
	[项目特征]
1.材质：石材
2.尺寸：60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度：3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，垃圾转运8km，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	㎡
	100.00 
	345.24

	32
	维修
石材砖
	[项目特征]
1.材质：石材（旧砖）
2.尺寸：60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度：3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，垃圾转运8km，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	㎡
	100.00 
	94.64

	33
	拆除石材
（10cm石材砖）�
	[项目特征]
1.材质：10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距20-40公里
	㎡
	100.00 
	43.71

	34
	石材块料铺设10cm
	[项目特征]
1.材质：10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	459.17

	35
	拆除石材道牙
	[项目特征]
1.材质：石材道牙（60*30*15cm石材侧石）
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾转运8km
3.运距20-40公里
	m
	100.00 
	29.49

	36
	安砌石材道牙�
	[项目特征]
1.材料：60*30*15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	200.00 
	286.88

	37
	维修石材道牙（旧）
	[项目特征]
1.材料：旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	150.00 
	108.49

	38
	拆除侧缘石混凝土靠背
	[项目特征]
1.材质：混凝土
2.尺寸：15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除，垃圾转运8km
	m
	150.00 
	13.38

	39
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背
	[项目特征]
1.材料品种：混凝土
2.尺寸：15*15cm
3.混凝土强度等级：C20
[工作内容]
1.混凝土浇筑
2.养生
	m
	300.00 
	19.95

	40
	拆除石材车止石
	[项目特征]
1.拆除250*250*800mm石材
[工作内容]
1.坑边石材保护、人工破除车止石,拆除、清掏基坑，垃圾转运、工完场清等
2.垃圾转运8km
	根
	100.00 
	39.90 

	41
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.250*250*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	300.00 
	289.21

	42
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.Φ200*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	300.00 
	262.22

	43
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
	[项目特征]
1.材质：5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运
2.运距20-40公里
	㎡
	100.00 
	24.76

	44
	拆除人行道基层
	[项目特征]
1.拆除并清理现场，基层5cm混凝土垫层+15cm灰土垫层
2.拆除，垃圾转运
[工作内容]
1.拆除
	㎡
	100.00 
	31.85

	45
	人行道
基层
	[项目特征]
1.放线,整平压实，基层5cmC20细石混凝土浇筑及15cm10%灰土底基层，覆盖养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.混凝土浇筑
4.养生
	㎡
	100.00 
	81.52

	46
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.青灰色石材
2.规格：360*360*90mm                                    3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	420.26

	47
	人行道盲道砖铺设�
	[项目特征]
1.材质：400*500*50荔枝面点状
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	264.61

	48
	人行道盲道砖铺设�
	[项目特征]
1.材质：400*500*50荔枝面条状
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	264.61

	49
	人行道盲道砖铺设�
	[项目特征]
1.芝麻灰花岗岩
2.规格：300*300*60mm                                    3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	303.52

	50
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白 (工字铺)
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	303.52

	51
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.机切面芝麻白石材
2.规格：360*360*94mm
3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	435.83

	52
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：300*300*64mm
3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3 块料铺设
	㎡
	100.00 
	319.09

	53
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：400*200*64mm
3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	319.09

	54
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形600*300*400mm                        3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	100.00 
	558.31

	55
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形600*250*400mm                        3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	100.00 
	473.76

	56
	混凝土树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm                            2.放线，刨槽，安装，回填前后戗，夯实稳固，清理现场
[工作内容]
1.安装
	套
	100.00 
	186.15

	57
	石材树
坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm
2.回填，夯实稳固，清理现场
[工作内容]
1.安装
	m
	100.00 
	105.59

	58
	人行道釉面砖铺装
	[项目特征]
1.规格：6cm厚釉面砖
2.20mm水泥砂浆找平
3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	500.00 
	127.91

	59
	人行道陶瓷透水砖铺装�
	[项目特征]
1.材质：6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	500.00 
	392.47

	60
	人行道陶土烧结砖铺设�
	[项目特征]
1.材质：陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	500.00 
	239.04

	61
	人行道块料铺设�
	[项目特征]
1.材质：原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度：3cm，1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	67.43

	62
	人行道石材铺装 (含2cm水泥砂浆找平) 
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰（白）9cm厚石材
2.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	420.26

	63
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰（白）石材每增减1cm        
2.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	23.98

	64
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑9cm厚石材
2.20mm水泥砂浆找平
3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	420.26

	65
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑石材每增减1cm                     2.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	23.98

	66
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰（白）9cm厚石材        2.20mm水泥砂浆找平                   3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	420.26

	67
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰（白）每增减1cm                 2.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	23.98

	68
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑9cm厚石材
2.20mm水泥砂浆找平
3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	420.26

	69
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑每增减1cm                              2.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	23.98

	70
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色9cm厚石材
2.20mm水泥砂浆找平                   3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	420.26

	71
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色每增减1cm
2.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	23.98

	72
	隔离带
端头
	[项目特征]
1.水洗面芝麻灰
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	140.09

	73
	弯道石材
	[项目特征]
1.芝麻白花岗岩石材
2.规格：600*600*60mm
3.放线，铺找平层，安装平整稳固，灌缝饱满，浇滚夯实，清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	㎡
	100.00 
	210.13

	（五）大型机械进出场费

	1
	压路机
进出场
	机械进出场
	次
	50.00 
	5720.11

	2
	摊铺机
进出场
	机械进出场
	次
	50.00 
	9478.51

	3
	铣刨机
进出场
	机械进出场
	次
	15.00 
	4756.50

	4
	履带式挖掘机
1m³以内进出场
	机械进出场
	次
	50.00 
	7431.77

	5
	履带式挖掘机
1m³以外进出场
	机械进出场
	次
	50.00 
	7936.69

	6
	滑移装载机进出场
	
	次
	35.00 
	9810.00

	7
	防撞
缓冲车
	快速干道施工用
	台班
	30.00 
	4142.00

	二、交通设施养护部分

	1
	热熔标线�
	[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
[工作内容]
1.封闭路面、设置警示提示牌
2.清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3.配料、搅拌、烧料
4.倒料
5.路面涂底油
6.划线同时面撒玻璃微珠
	㎡
	100.00 
	76.00

	2
	冷喷标线
	[项目特征]
1.油漆品种：水性冷喷涂料
[工作内容]
1.封闭路面、设置警示提示牌
2.清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3.配料、搅拌、烧料
4.倒料
5.路面涂底油
6.划线同时面撒玻璃微珠
	㎡
	100.00 
	45.17

	3
	震荡标线�
	[项目特征]
1.油漆品种：热熔震荡线专用漆料
[工作内容]
1.封闭路面、设置警示提示牌
2.清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3.配料、搅拌、烧料                                              
4.倒料
5.路面涂底油
6.划线同时面撒玻璃微珠
	㎡
	100.00 
	134.62

	4
	高压水除标线
	[项目特征]
大型高压水洗机械
[工作内容]
1.用大型高压水洗机械对原有标志标线进行清除，人工配合
2.对原有标志标线涂料清除后归堆及外运，工完场清
	㎡
	50.00 
	22.94

	5
	拆除
金属杆
	[项目特征]
1.旧金属杆
[工作内容]
挖土，垃圾转运，灯杆，横担，绝缘子及金具拆除，分类堆放、回填、转运至市政堆场
	个
	50.00 
	86.02

	6
	更换标杆
(拆除、安装）
	[项目特征]
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：Φ76
3.3.5m
[工作内容]
1.旧标杆拆除，垃圾转运                                                     
2.标杆制作、安装
3.转运至市政堆场
	套
	50.00 
	403.54

	7
	更换标杆
(拆除、安装）
	[项目特征]
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：Φ90
3.3.5m
[工作内容]
1.旧标杆拆除，垃圾转运                                                      
2.标杆制作、安装
3.转运至市政堆场
	套
	50.00 
	433.56

	8
	更换F杆
	[项目特征]
1.规格：Φ273×8500 
[工作内容]                                                       
1.拆除，垃圾转运
2.标杆制作、安装
3.转运至市政堆场
	套
	260.00 
	6739.81

	9
	运输F牌
	16T吊车0.5台班、人工7工日、工程车0.5台班
	次
	260.00 
	2505.91

	10
	拆除F牌
	16T吊车0.5台班、人工11工日、工程车0.5台班，垃圾转运
	次
	260.00 
	3622.71

	11
	标志板更换(拆除、安装）
	[项目特征]
1.材料品种：标志牌板+反光膜
2.规格：2mm厚
[工作内容]
1.标志板拆除，垃圾转运                                                     
2.标志板安装
3.转运至市政堆场
	㎡
	50.00 
	761.71

	12
	标志板更换(拆除、安装）
	[项目特征]
1.材料品种：标志牌板+反光膜
2.规格：3mm厚
[工作内容]
1.标志板拆除，垃圾转运                                            
2.标志板安装
3.转运至市政堆场
	㎡
	50.00 
	763.92

	13
	标志板
拆除�
	[项目特征]
1.标志牌板
2.5㎡以内
[工作内容]
1.标志板拆除，垃圾转运
2.转运至市政堆场
	块
	50.00 
	233.00

	14
	拆除立柱式标牌
	1.标牌面积2㎡以内，垃圾转运；
2.含标牌立柱、基础；
3.转运至市政堆场。
	个
	50.00 
	237.01

	15
	拆除立柱式标牌
	1.标牌面积2㎡-7㎡（含2㎡），垃圾转运；
2.含标牌立柱、基础；
3.转运至市政堆场。
	个
	50.00 
	595.54

	16
	拆除立柱式标牌
	1.标牌面积7㎡-12㎡（含7㎡），垃圾转运；
2.含标牌立柱、基础；
3.转运至市政堆场
	个
	50.00 
	935.56

	17
	拆除标志牌上方
太阳能板
	1.太阳能板安拆除，运输，垃圾转运
2.转运至市政堆场
	块
	50.00 
	73.99

	18
	拆除护栏底座
	[项目特征]
1.护栏底座拆除
[工作内容]
1.人工拆除原旧护栏底座，垃圾转运
2.转运至市政堆场
	个
	50.00 
	7.09

	19
	安装护栏底座
	[项目特征]
1、护栏底座恢复
[工作内容]
1、安装新护栏底座
	个
	50.00 
	70.85

	20
	设施除锈
	[项目特征]
1.人工除锈
[工作内容]
1.专用工具除去重锈、中锈、浮锈
2.用砂轮机除去结构上原有的旧漆皮及锈迹，打磨清理
	㎡
	100.00 
	65.30

	21
	拆除墙式路名牌边框/亚克力板/LOGO
	[项目特征]
1.材料品种：墙式路名牌边框/亚克力板/LOGO
[工作内容]
1.墙式路名牌边框/亚克力板/LOGO拆除，垃圾转运
2.转运至市政堆场
	套
	20.00 
	40.76

	22
	钢筋制作、安装
	[项目特征]
1.钢筋笼制作、安装Φ10以内、Φ10以外
[工作内容]
1.钢筋制作、安装
	t
	3.00 
	5872.06

	23
	砌筑检查井
	[项目特征]
1.规格:600*600*800mm
2.材料：240mm厚机砖
3.铸铁防盗井盖600*600mm(井盖有“公安专用”字样)
4.20mm厚，1:2防水砂浆
5.不含土方开挖及外运
[工作内容]
1.砌筑
2.勾缝
3.抹面
4.盖板、过梁制作、安装
5.井盖及井座制作、安装
	座
	3.00 
	1518.32

	三、城市路灯部分

	（一）电线电缆

	1 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：低压电缆终端接头
2.规格：截面35mm²以内
3.新制作、安装（电缆排查故障需重新制作电缆头）
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	170.39 

	2 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：低压电缆终端接头
2.规格：截面50mm²-120mm²
3.新制作、安装
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	358.09 

	3 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：低压电缆终端接头
2.规格：截面150mm²-240mm²
3.新制作、安装
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	563.97 

	4 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：低压电缆中间接头
2.规格：截面35mm²以内
3.新制作、安装
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	255.67 

	5 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：低压电缆中间接头
2.规格：截面50mm²-120mm²以内
3.新制作、安装
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	418.59 

	6 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：低压电缆中间接头
2.规格：截面150mm²-240mm²以内
3.新制作、安装
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	722.83 

	7 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：控制电缆头
2.规格：6芯以内
3.新制作、安装
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	132.59 

	8 
	电缆头
	[项目特征]
1.名称：控制电缆头
2.规格：14芯以内
3.新制作、安装
[工作内容]
1.定位、量尺寸
2.锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
3.焊接地线、压扎锁管和接线端子
4.装热编管、加热成形或防水绝缘胶布包扎
5.安装、接线
	个
	20.00 
	196.19 

	9 
	接线盒
	[项目特征]
1.名称：杆内EKM接线盒
2.规格：2035聚乙烯，290*89*93.5mm
[工作内容]
1.拆除、电缆头剥切清洗、内屏蔽层处理
2.安装新接线盒
	个
	20.00 
	113.50 

	10 
	接线盒
	[项目特征]
1.名称：杆内OKM接线盒
2.规格：2070聚乙烯，316*90*95mm
[工作内容]
1.拆除、电缆头剥切清洗、内屏蔽层处理
2.安装新接线盒
	个
	20.00 
	113.50 

	11 
	混凝土基础预埋管
	电气配管(市政借用)
[项目特征]
1.名称：混凝土基础预埋管
2.规格：PEΦ63*5mm
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	20.00 
	37.42 

	12 
	PE穿线管
	电气配管(市政借用)
[项目特征]
1.名称：PE穿线管
2.规格：DN100
3.配置形式及部位：埋地敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	20.00 
	60.11 

	13 
	更换电缆保护管
（市政借用）
	[项目特征]
1.材质：PE管
2.规格：φ90
[工作内容]
1.材料装卸运输
2.拆除旧管，整平沟底，回填，夯实
3.保护管侧位，划线，锯管，煨弯，配管
4.保护管接头连接紧固，接头处理，管口封堵，保护管敷设
5.保护管分段压实、固定
	m
	20.00 
	123.26 

	14 
	PE穿线管
	电气配管(市政借用)
[项目特征]
1.名称：PE穿线管
2.规格：DN65
3.配置形式及部位：埋地敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	20.00 
	37.39 

	15 
	PE穿线管
	电气配管(市政借用)
[项目特征]
1.名称：PE穿线管
2.规格：DN50
3.配置形式及部位：埋地敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	20.00 
	30.72 

	16 
	PVC穿线管
	电气配管(市政借用)
[项目特征]
1.名称：PVC穿线管
2.规格：Φ110
3.配置形式及部位：埋地敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	20.00 
	60.11 

	17 
	PVC穿线管
	电气配管(市政借用)
[项目特征]
1.名称：PVC穿线管
2.规格：Φ50
3.配置形式及部位：埋地敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	20.00 
	33.26 

	18 
	更换电缆保护管
（市政借用）
	[项目特征]
1.材质：PE管
2.规格：φ75
[工作内容]
1.材料装卸运输
2.拆除旧管，整平沟底，回填，夯实
3.保护管侧位，划线，锯管，煨弯，配管
4.保护管接头连接紧固，接头处理，管口封堵，保护管敷设
5.保护管分段压实、固定
	m
	20.00 
	107.33 

	19 
	电缆绝缘测试
	[项目特征]
用于新接入电缆，及旧电缆供电前，确保送配电正常
[工作内容]
1.拆除电缆头
2.断开所有电气负荷
3.电缆锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理
4.绝缘测试
	系统
	20.00 
	212.31 

	（二）基础及灯杆

	1
	路灯接地装置
（市政借用）
	[项目特征]
1.接地母线材质、规格：40*4mm镀锌扁钢2m
2.接地极材质、规格：2.5Mφ50圆钢
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.换土或化学处理
4.接地跨接线
5.架构接地
	项
	20.00 
	271.45 

	2
	更换电缆接线盒
	[工作内容]
1.拆除旧接线盒
2.电缆头剥切清洗、内屏蔽层处理
3.接地线电缆头制作，跨接线接于灯内接线柱
4.安装新接线盒
	个
	20.00 
	449.55 

	3
	调校灯杆
	调校灯杆
	个
	20.00 
	331.08 

	4
	路灯杆安装（不含灯杆）
	一般路灯(市政借用)
[项目特征]
1.名称：路灯杆
2.型号：单杆式(金属杆高15m以内)
3.不含灯杆费用
4.运距：1km
5.装车、运输、卸车、安装
[工作内容]
1.立灯杆
2.杆座安装
3.灯架安装
4.除锈、刷油
5.运输
	套
	20.00 
	348.98 

	5
	路灯杆
拆除
	一般路灯(市政借用)
[项目特征]
1.名称：路灯杆拆除
2.型号：单杆式(金属杆高15m以内)
3.不含灯杆费用
4.运距：1km以内
5.拆除、装车、运输、卸车、堆放
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运
2.分类运输
3.转运至市政堆场
	套
	20.00 
	387.51 

	6
	灯杆运输
（每增1km）
	灯杆运输(市政借用)
[项目特征]                                                    1.名称：路灯杆运输(金属杆高15m以内) 
2.运距：每增1km
[工作内容]
1.运输
	套
	20.00 
	20.94 

	7
	三火路灯拆运
	[项目特征]
1.灯杆材质及高度：H=14M
[工作内容]
1.灯杆拆除
2.灯架拆除
3.灯具拆除
4.垃圾转运，灯杆、灯挑、灯具运输、装车卸车
5.转运至市政堆场，运距20KM
	套
	20.00 
	1282.51 

	8
	安装单臂灯杆
	[项目特征]
1.名称：安装单臂灯杆
2.型号：H=10.8m
[工作内容]
1.材料装卸运输
2.高空作业车拆除灯具
3.挖土，灯杆柱基杂物清理
4.吊车吊装拆除旧灯杆
5.插接式灯杆组合，安装灯具
6.立杆，找正，紧固螺栓，刷防锈漆
7.回填，垃圾转运
8.废旧材料归还至市政大院，运距20km
	套
	20.00 
	2644.15 

	9
	路灯基坑开挖
	[项目特征]
1.土壤深度：综合土
2.挖土深度：800*800*1800mm
[工作内容]
1.土方人工开挖
2.围护、支撑
3.场内运输
4.平整、夯实
5.垃圾外运
	m³
	20.00 
	84.66 

	10
	安装路灯基础
	[项目特征]
1.规格：600*600*1600mm（成品）
[工作内容]
1.材料装车运输
2.路灯基础吊装安装
3.基础校政
4.底部回填夯实
	座
	20.00 
	1017.90 

	11
	拆除路灯基础
	[项目特征]
1.规格：600*600*1600mm
[工作内容]
1.基础坑周边开挖
2.拆除路灯基础，垃圾转运，清理现场
3.吊车吊运转至市政堆场
	个
	20.00 
	552.41 

	12
	路灯基坑开挖
	[项目特征]
1.土壤深度：综合土
2.挖土深度：1800*1800*2400mm
[工作内容]
1.土方人工开挖
2.围护、支撑
3.场内运输
4.平整、夯实
5.垃圾外运
	m³
	20.00 
	204.05 

	13
	安装路灯基础
	[项目特征]
1.规格：1800*1800*2400mm
[工作内容]
1.材料装车运输
2.路灯基础吊装安装
3.基础校政
4.底部回填夯实
	座
	20.00 
	4415.54 

	14
	更换路灯灯杆
	[项目特征]
1.名称：路灯灯杆（双挑）
2.型号：10.8m
[工作内容]
1.材料装卸运输
2.高空作业车拆除灯具
3.挖土，灯杆柱基杂物清理
4.吊车吊装拆除旧灯杆
5.插接式灯杆组合，安装灯具
6.立杆，找正，紧固螺栓，刷防锈漆
7.回填，垃圾转运
8.废旧材料归还至市政大院，运距20km
	根
	10.00 
	3257.38 

	15
	接地装置
	[项目特征]
1.类别：1kv
[工作内容]
1.拆除电缆头
2.测试电缆头剥切清洗、内屏蔽层处理
3.接地线拆除，灯杆测量处打磨
4.接地电阻测试仪接地电阻测试
5.接地线线接于灯内接线柱
	组
	20.00 
	175.24 

	16
	浇筑C20混凝土
	[项目特征]
1.混凝土强度等级：C20
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m³
	20.00 
	897.84

	17
	浇筑C25混凝土
	[项目特征]
1.混凝土强度等级：C25
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m³
	20.00 
	907.80 

	18
	浇筑C30混凝土
	[项目特征]
1.混凝土强度等级：C30
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m³
	20.00 
	918.86 

	19
	更换路灯井盖（900*700）mm
	[项目特征]
1.名称：复合路灯井盖
2.材质：树脂
[工作内容]
1.拆除、安装
2.转运至市政堆场
	套
	5.00 
	736.51 

	四、占道开挖导行部分

	1
	警戒线
	施工警戒
	m
	603.00 
	0.05

	2
	交通
疏导员
	施工交通疏导
	工日
	100.00 
	156.61

	3
	太阳能爆闪灯
（15W）
	一体四灯、带支架
	个/次
	100.00 
	114.45

	4
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1800mm*600mm，铝合金材质
	个/次
	100.00 
	141.70 

	5
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1000mm*1000mm，铝合金材质
	个/次
	100.00 
	113.36 

	6
	导行锥桶
	
	个/次
	100.00 
	5.45 

	7
	隔离水马
	
	个/次
	100.00 
	7.63 

	8
	防撞水桶
	
	个/次
	100.00 
	7.63 

	9
	放置、回收移动式
红绿灯
	不含主材
	台/次
	100.00 
	109.00 

	10
	施工围挡/铁马
	[项目特征]
1.租赁，含安装拆卸，运输，加固等
[工作内容]
1.安装拆卸、运输
	m/天
	500.00 
	1.64 

	11
	清洗防撞桶/标志牌/防眩板/导向柱
	
	个
	100.00 
	28.31

	五、零星用工/机部分

	1
	55挖机
	
	台班
	50.00 
	1559.00

	2
	240挖掘机
	
	台班
	20.00 
	2900.65

	3
	50装载机
	
	台班
	5.00 
	1611.37 

	4
	滑移
装载机
	
	台班
	5.00 
	1463.41 

	5
	平地机
（PY220）
	
	台班
	5.00 
	2174.80 

	6
	压路机
（3T）
	
	台班
	20.00 
	938.30 

	7
	振动压路机（6T）
	
	台班
	5.00 
	1149.99 

	8
	压路机
（22T）
	
	台班
	20.00 
	1679.10 

	9
	登高车
（18m）
	
	台班
	20.00 
	1500.00 

	10
	随车吊
（12T）
	
	台班
	20.00 
	1566.80 

	11
	工程车
（4T）
	
	台班
	50.00 
	585.44

	12
	工程车EQ-141
	
	台班
	5.00 
	2100.00

	13
	发电机（8kW）以内）
	
	台班
	20.00 
	336.78

	14
	发电机（12kW以内）
	
	台班
	5.00 
	510.74 

	15
	发电机（30kW以内）
	
	台班
	5.00 
	693.40 

	16
	发电机（110kW以内）
	
	台班
	5.00 
	1872.72 

	17
	柴油
发电机
	
	台班
	5.00 
	1310.43 

	18
	16T吊车
	
	台班
	5.00 
	2469.97 

	19
	25T吊车
	
	台班
	20.00 
	3100.00 

	20
	洒水车
（12方）
	
	台班
	20.00 
	850.00 

	21
	钢板租赁
	
	块/天
	240.00 
	5.45 

	22
	叉车（5T)
	
	台班
	5.00 
	466.57 

	23
	破碎机
	
	台班
	5.00 
	920.90 

	24
	轮胎式装载机（斗容量3.5m³）
	
	台班
	5.00 
	2473.79 

	25
	履带式单斗挖掘机(斗容量2.5m³)
	
	台班
	9.00 
	2928.49

	26
	25t汽车吊
	
	台班
	5.00 
	2000.00

	27
	110kw
应急车
	
	台班
	10.00 
	3000.00

	28
	200KW
应急车
	
	台班
	10.00 
	5000.00

	29
	拖移
清障车
	
	台班
	5.00 
	3745.44 

	30
	4寸水泵
	
	台班
	2.00 
	432.82 

	31
	6寸水泵
	
	台班
	5.00 
	574.41 

	32
	龙带
	
	m
	5.00 
	5.70 

	33
	零星用工
	
	工日
	20.00 
	159.20 

	34
	专业技术用工
	电工等专业技术人员
	工日
	50.00 
	315.00


六、预算金额及报价要求
[bookmark: _GoBack]预算金额：1500万元。该项目为全费用综合单价，各投标人根据工程量进行自主报价，全费用综合单价乘以暂定工程量总价之和不超过1500万元，否则视为废标。
结算依据：按实结算，根据投标人中标单价乘以实际发生工程量按实结算，当结算金额高于1500万元时，合同自动终止。

