一、更正原招标文件第三章 3.3 技术要求中采购包 1、采购包 2 相关设备技术参数、执行标准及参数重要性标识：
（一）采购包 1：个体防护类 5.3、5.4、5.10、5.13 条款，普通火灾类 6.1、6.4、6.5、6.6、6.7 条款的设备技术参数、执行标准予以优化修正，并同步调整部分参数▲重要评审标识。
（二）采购包 2：地震灾害类1.6、1.7条款，洪水、山洪灾害类3.5条款，林草火灾类 5.2 条款设备技术参数、执行标准予以优化修正。
具体内容如下：
采购包 1
5、个体防护：
5.3防护服：
原内容：
产品应符合GB/33536-2017《防护服装森林防火服》、GB/T17591-2006《阻燃织物》、FZ/T81007-2012《森林防火服缝制工艺》标准
1、服装面料材质与性能
①面料材质：永久阻燃芳纶纤维方格布料，具备耐洗、耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐汗渍，防静电、防水、阻燃性能；
②续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm,热防护系数TPP≥250KW·s/㎡；
③热稳定性≤10%；
④PH值4.0-8.5；
⑤耐光色牢度≥4级。
2、反光条反光阻燃性能
▲①反光带阻燃：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落；
▲②反光带热稳定：260℃高温放置5min，表面无碳化、脱落。
3、成衣接缝强力参数
①防火裤后裆断裂强力≥650N
②肩接缝断裂强力≥650N
③单衣接缝断裂强力≥200N
更正为：
产品应符合GB/33536-2017《防护服装森林防火服》
1、服装面料材质与性能：
①面料材质：永久阻燃芳纶纤维方格布料，具备防静电、防水、阻燃性能，面密度≤210g/m²
②续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s
2、反光条反光阻燃性能 
①反光带阻燃：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落；
②反光带热稳定性：260℃±5℃高温放置5min，表面无碳化、脱落。
3、成衣接缝强力参数
①防火裤后裆断裂强力≥650N
②肩接缝断裂强力≥650N
③单衣接缝断裂强力≥200N
 （本项同时取消原第2项“反光条反光阻燃性能” 项下①反光带阻燃、②反光带热稳定两项的▲重要参数标记）
5.4防护手套：
原内容：
产品应符合XF7-2004《消防手套》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品产品消防员个人防护装备产品》标准；
1、材质：芳纶
2、阻燃性能（背面外层）
3、外层损毁长度≤100mm，续燃、阴燃时间≤2.0s，无熔融、滴落；
4、掌心、背面外层撕破强力≥50N
5、面外层经向3.0×10²N、纬向1.4×10²N；本体掌心经向1.3×10²N、纬向1.1×10²N
6、耐热性能180℃保温5min，高温后无明显变化，无熔融、脱离、燃烧；
▲7、手套整体热防护性能≥28cal/cm²
8、人体功效要求：
①灵巧性能：30S内3次拾取钢棒直径≤11mm；
②握紧性能：拉重力比≥80%
③穿戴性能：穿戴时间≤25S
更正为：
产品应符合XF7-2004《消防手套》标准；
1、材质：芳纶
2、阻燃性能：隔热层材料损毁长度≤100mm，续燃、阴燃时间≤2.0s，无熔融、无滴落；
3、耐撕破性能：掌心、背面外层撕破强力≥50N
4、耐热性能：180℃保温5min，高温后无明显变化，无熔融、脱离、燃烧；
▲5、握紧性能：拉重力比≥80%
▲6、穿戴性能：穿戴时间≤25S
（本项取消原第 7 项 “手套整体热防护性能≥28cal/cm²”的▲重要参数标记；将更正内容第5项握紧性能、第6项穿戴性能两项增设为▲重要参数标识。）
5.10阻燃防护头盔：
原内容：
产品符合CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准要求
一、耐燃烧性能
▲1、技术要求：火源离开帽壳后，帽壳火焰5s内自熄，无火焰烧透至帽壳内部；
▲2、检测结果：续燃时间0s，无火焰烧透进帽壳内部，判定合格。
二、视野
3、技术要求：左右水平视野≥105°,上视野≥7°,下视野≥45°
4、检测结果：左右水平视野≥105°,上视野≥7°,下视野≥45°
5、阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2S。
更正为：
符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求
▲1、耐燃烧性能：⽕源离开帽壳后，帽壳⽕焰 5s 
▲2、热稳定性能：在温度为180℃，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形，硬质附件需保持功能完好；反光材料表面无碳化、脱落现象
3、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤20mm
4、冲击力吸收性能：将头盔分别置于-28℃和50℃的温度中保持4h，头模所受冲击力的最大值≤3780N
[bookmark: _GoBack]（本项同时取消原第一项“耐燃烧性能”项下1、技术要求、2、检测结果两项的▲重要参数标记；将更正内容项下第1项耐燃烧性能、第2项热稳定性能两项增设为▲重要参数标识。）
5.13单兵火场自救呼吸器：
原内容：
1、过滤式消防自救呼吸器，防护时间：≥30分钟，符合过滤式消防自救呼吸器标准；
2、材质：阻燃面罩，滤毒罐含高效滤毒剂，防CO、有毒烟雾，CO防护：透过浓度≤200ml/m³，吸气温度≤65℃,滤烟效率：≥95%，阻力：吸气≤800Pa，呼气≤300Pa；佩戴重量≤l000g，启动时间≤30秒；
3、设计：头戴式，头罩：漏气系数≤5%，视窗透光率≥85%，佩戴便捷，适合火灾逃生；
4、成人款；符合CCCF消防认证；
5、执行标准：GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》。
更正为：
1、吸气中二氧化碳浓度：≤1.5%
2、吸气温度：≤45°
3、吸气中氧气浓度：≥21%
4、防护时间：＞30MIN
5、呼吸阻力之和：≤1600PA
6、呼吸系统气密性：≤98PA
7、佩戴质量：≤2KG
6、普通火灾
6.1机动消防泵（核心产品）：
原内容：
产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求
1、水泵类型：轻型铝合金单级离心泵
2、引水方式：碳纤维旋片真空泵
3、吸水口：65mm（螺纹式），出水口：65mm；
4、额定工况1：额定流量≥8.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深3m
额定工况2：额定流量≥4.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深7m
5、额定流量：≥54m³/h
6、额定压力：≥0.6Mpa
★7、扬程：≥80米
8、发动机型式：卧式，单缸，强制风冷，四冲程
9、启动系统：手拉启动、电力启动
★10、发动机输出功率≥9.6kw
11、转速规格：≥3600转/分钟
12、燃料：汽油
13、点火方式：无触点晶体管点火（TCI）
14、保护方式：低油位保护装置
15、体积：≤580mm*580mm*500mm
16、重量：≤65公斤
17、防护等级：≥IP68
更正为：
产品符合 GB6245-2006《消防泵》标准要求
1、⽔泵类型：单级离⼼泵
2、吸⽔ ⼝：65mm，出⽔ ⼝：65mm
3、额定⼯况 ①：额定流量 ≥8.00L/s；出⼝压⼒ ≥0.60MPa；吸深 3m
额定⼯况 ②：额定流量≥ 4.00L/s；出⼝压⼒≥0.60MPa；吸深 7m
4、额定流量： ≥54m³/h
5、额定压⼒： ≥0.6Mpa
★6、扬程： ≥85 ⽶
7、发动机型式：单缸，四冲程，风冷汽油发动机程
8、启动系统：⼿拉启动、电⼒启动
9、发动机输出功率≥9.6kw
★10、转速规格： ≥3600 转/分钟
11、燃料：汽油
12、保护⽅式：低油位保护装置
13、防护等级： ≥IP68
6.4消防头盔：
原内容：
1、执行标准：XF44-2015
2、耐燃烧性能：火源离开5秒内帽壳火焰自熄，无火焰穿透至帽壳内部；下颏带：损毁长度12mm，续燃时间0.0s，无熔融滴落；披肩：损毁长度33mm，续燃时间0.0s，无熔融滴落；
3、面罩：续燃时间0.0s，无熔融滴落。耐热性能帽壳无明显变形，帽箍、帽托、缓冲层、下颏带、调节锁紧五金配件完好，功能正常；无部件引燃熔化，面罩完好无变形损坏。
4、其他结构性能：头盔佩戴装置稳定性、金属部件耐腐蚀性均达标；面罩抗冲击、抗高速粒子冲击无破碎现象。
5、披肩防水性：耐静水压＞17kPa
6、整体重量：头盔总质量≥1050g
更正为：
产品应符合XF 44-2015《消防头盔》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准
1、阻燃性能：火源离开5秒内帽壳火焰自熄，无火焰穿透至帽壳内部；下颏带、披肩损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融无滴落；面罩：续燃时间≤5s，无熔融无滴落。
2、耐热性能： 帽壳无明显变形，帽箍、帽托、缓冲层、下颏带、调节锁紧五金配件完好，功能正常；无部件引燃熔化，面罩完好无变形损坏。
3、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄，不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象
4、披肩防水性：耐静水压＞17kPa
6.5灭火防护服：
原内容：
产品应符合GB/33536-2017《防护服装森林防火服》、GB/T17591-2006《阻燃织物》、FZ/T81007-2012《森林防火服缝制工艺》标准。
1、服装面料材质与性能
①面料材质：永久阻燃芳纶纤维方格布料，具备耐洗、耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐汗渍，防静电、防水、阻燃性能；
②续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm,热防护系数TPP≥250KW·s/㎡；
③热稳定性≤10%
④PH值4.0-8.5
⑤耐光色牢度≥4级
2、反光条反光阻燃性能
▲①反光带阻燃：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落；
▲②反光带热稳定：260℃高温放置5min，表面无碳化、脱落。
3、成衣接缝强力参数
①防火裤后裆断裂强力≥650N
②肩接缝断裂强力≥650N
③单衣接缝断裂强力≥200N
更正为：
产品应符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准
1、整体热防护性能≥28cal/cm²，无熔融、脆裂和收缩现象
2、阻燃性能:外层、隔热层、舒适层、反光标志带续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm，无熔融、滴落现象
3、断裂强力：外层经向、纬向≥650N，舒适层经向、纬向≥300N
4、撕破强力：外层经向、纬向≥100N
5、接缝断裂强力：外层经向、纬向≥650N
（本项同时取消原第2项”反光条反光阻燃性能”项下①反光带阻燃、②反光带热稳定两项的▲重要参数标记）
6.6灭火防护靴：
原内容：
一、主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。
二、采用优质天然橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。
三、技术要求
▲1、隔热性能：在隔热性能实验中被加热30min
时，救援靴底内温度≤22°
▲2、防滑性能：始滑角≥15°
▲3、鞋底抗穿刺性能：鞋底的抗刺穿力≥1000N
更正为：
产品应符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品产品 消防员个人防护装备产品》标准；
一、主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。
二、采用优质天然橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用防穿刺中底，靴头采用金属包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。
三、技术要求
▲1、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流＜3mA
▲2、防滑性能：始滑角≥15°
▲3、鞋底抗穿刺性能：鞋底的抗刺穿力≥1000N
（本项同时取消原第三项“技术要求”项下1、隔热性能、2、防滑性能、3、鞋底抗穿刺性能三项的▲重要参数标记；将更正内容第三项“技术要求”项下1、电绝缘性能、2、防滑性能、3、鞋底抗穿刺性能三项增设为▲重要参数标识。）
6.7消防手套：
原内容：
产品应符合XF7-2004《消防手套》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品产品消防员个人防护装备产品》标准；
1、材质：芳纶
2、阻燃性能（背面外层）
3、外层损毁长度≤100mm，续燃、阴燃时间≤2.0s，无熔融、滴落；
4、掌心、背面外层撕破强力≥50N
5、面外层经向3.0×10²N、纬向1.4×10²N；本体掌心经向1.3×10²N、纬向1.1×10²N
6、耐热性能180℃保温5min，高温后无明显变化，无熔融、脱离、燃烧；
▲7、手套整体热防护性能≥28cal/cm²;
8、人体功效要求：
①灵巧性能：30S内3次拾取钢棒直径≤11mm；
②握紧性能：拉重力比≥80%；
③穿戴性能：穿戴时间≤25S。
更正为：
产品应符合XF7-2004《消防手套》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则  消防装备产品产品 消防员个人防护装备产品》标准；
1、材质：芳纶＋牛皮
2、外层损毁长度≤100mm，续燃、阴燃时间≤2.0s，无熔融、滴落；
3、掌心撕破强力≥50N，背面撕破强力≥100N；
4、手套整体热防护性能≥28cal/cm²；
5、人体功效要求：
①握紧性能：拉重力比≥80%；
②穿戴性能：穿戴时间≤25S。
（本项取消原第7项“手套整体热防护性能≥28cal/cm²”的▲重要参数标记）
采购包 2
1、 地震灾害：
1.6激光测距仪：
原内容：
1、望远镜倍率：(6.0±5%)X
2、望远镜物镜孔径：≥23mm
3、望远镜目镜孔径：≥15.0mm
4、出瞳直径：≥3.7mm
5、视场：6.0°±10%
7、视度调节范围：±6屈光度
8、测量单位：m(米)、Y(码)
9、电池：≥750mAh锂电池
10、液晶显示器：透过式LCD
11、测距范围：≥800M
12、精度：±6HL
13、防护等级≥IP54
更正为：
1、望远镜倍率：(6.0±5%)X
2、望远镜物镜孔径：≥23mm
3、望远镜目镜孔径：≥15.0mm
4、出瞳直径：≥3.7mm
5、视场：6.0°±10%
6、视度调节范围：±6屈光度
7、测量单位：m(米)、Y(码)
8、电池：≥750mAh锂电池
9、液晶显示器：透过式LCD
10、测距范围：800M
11、精度：±1m+测量量程0.3%
12、防护等级≥IP54
1.7绳索救援套装：
原内容：
1、材质：涤纶丝外皮/涤纶丝内芯
2、破断力≥2000公斤
3、拉力：≥20KN
4、长度：100米
5、套装含10mm逃生绳，安全带，缓降器，连接扣，求生口哨，防滑手套
更正为：
1、材质：涤纶丝外皮/涤纶丝内芯
2、破断力≥2000公斤
3、拉力：≥20KN
4、长度：100米
5、套装含直径9-13mm逃生绳，安全带，缓降器，连接扣，求生口哨，防滑手套）
3、洪水、山洪灾害
3.5绳索(救生绳、安全绳）
原内容：
1、执行依据XF494-2023《消防用防坠落装备》
2、直径：8mm
3、拉力：≥200kg
4、漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮的水面上
5、长度：≥30m
6、材质：高强度丙纶
更正为：
1、直径：≥8mm
2、拉力：≥200Kg
3、漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮的水面上；
4、长度：≥30m
5、材质：高强度丙纶
5、林草火灾
5.2自救呼吸器：
原内容：
1、过滤式消防自救呼吸器，防护时间：≥30 分钟，符合过滤式消防自救呼吸器标准；
2、阻燃面罩，滤毒罐含高效滤毒剂，防 CO、有毒烟雾，CO 防护：透过浓度≤200ml/m3，吸气温度≤65℃, 滤烟效率：≥95%，阻力：吸气≤800Pa，呼气≤300Pa；佩戴重量≤l.5kg，启动时间≤30秒；
3、设计：头戴式，头罩：漏气系数≤5%，视窗透光率≥85%，佩戴便捷，适合火灾逃生，成人款 ；符合 CCCF 消防认证 ；执行标准： GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第 7部分：过滤式消防自救呼吸器》
更正为：
1、执行标准：GB21976.7‑2012
2、防护时间：≥30分钟(拆开起计算)
3、滤烟效率：≥96%
4、吸气阻力：<800Pa
5、呼气阻力：<300Pa
6、主要作用：保护人体呼吸器官、头部
7、防护对象：一氧化碳(CO)、烟雾等有害气体
8、存放环境温度：0℃~40℃
更正原招标文件第五章评标办法中采购包1： 5.6.2评分标准中的技术参数内容，

2、 具体内容如下：
原内容：
依据招标文件技术参数对投标人响应内容逐项开展评审：标注★为实质性条款，不满足直接判定无效投标；本技术评审分项满分44分，▲重要条款、无标识普通条款出现未响应、达不到技术标准、负偏离均予以扣分，技术正偏离不给予加分。 （1）实质性条款（★）：本项目设置2项★实质性条款，未完全响应要求的，投标文件按无效投标处理； （2）标注（▲）重要技术条款共30项，分值30分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣1分，扣至0分为止； （3）无标识普通技术条款，分值14分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣0.1分，扣至0分为止； 注：投标人须在技术偏离表对全部技术参数逐项填报响应说明；★实质性条款、▲重要条款须附上对应佐证材料（所提供的证明材料包含但不限于官网功能截图、产品彩页、产品技术说明、检测报告等资料复印件）并标注材料页码，普通条款仅需在表格中作出响应，无需另行提供佐证材料。
更正为：
依据招标文件技术参数对投标人响应内容逐项开展评审：标注★为实质性条款，不满足直接判定无效投标；本技术评审分项满分44分，▲重要条款、无标识普通条款出现未响应、达不到技术标准、负偏离均予以扣分，技术正偏离不给予加分。 （1）实质性条款（★）：本项目设置2项★实质性条款，未完全响应要求的，投标文件按无效投标处理； （2）标注（▲）重要技术条款共26项，分值26分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣1分，扣至0分为止； （3）无标识普通技术条款，分值18分，每有1项未响应、不满足或负偏离扣0.1分，扣至0分为止； 注：投标人须在技术偏离表对全部技术参数逐项填报响应说明；★实质性条款、▲重要条款须附上对应佐证材料（所提供的证明材料包含但不限于官网功能截图、产品彩页、产品技术说明、检测报告等资料复印件）并标注材料页码，普通条款仅需在表格中作出响应，无需另行提供佐证材料。



