采购内容及要求
一、货物要求及规格型号

★1、主机采用PTC陶瓷加热芯片，功率在800W-1200W之间；NTC智能温控系统，25摄氏度-75摄氏度精准控温，3分钟速热；

★2、静音式悬浮无刷水泵，噪声≤20分贝，水泵扬程≥1.7m；

3、具有高温断电、断水断电、干烧漏电保护等多重功能；

4、炕板达到环保板材等级，表面采用铝膜工艺，板材具备高抗压、抗折、耐火、阻燃特性，厚度≥18mm，容重≥40kg/m ，炕板铺设原则上以铺满炕面为标准。

5、水管采用 PE - RT 水暖管，壁厚≥1.5mm，折叠实验≥15000次

二、货物质量要求 

1、品质标准：所有供货货物均为全新未使用、原厂正品，无破损、划痕、变形、色差、故障等质量问题，零配件、配件齐全完整。 2、合规标准：货物需符合国家现行强制性安全标准、行业技术规范、环保标准。 3、材质工艺：货物材质、做工、工艺需符合行业优质标准，坚固耐用、性能稳定，满足日常高频使用、长期运营需求，无偷工减料、以次充好、替换材质等情况。 4、禁止条款：严禁提供翻新货、二手货、拼装货、残次品、库存积压瑕疵产品，一经发现甲方有权无条件退货、终止合同，并追究违约责任。
注：1、标“★”为核心参数，必须完全响应提供证明材料（包括但不限于检测报告、宣传彩页、官网截图），若未提供，则视为重大负偏离。

2.非标“★”参数为一般技术参数，必须提供证明材料（包括但不限于检测报告、宣传彩页、官网截图），负偏离超过2项视为重大负偏离。
