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一、采购内容
1.1项目概况：钓台街道辖区储备地地表清理及渣土清运工作。待清理地块一位于丰信路以东、丰智南路以西、翱翔二路以北、翱翔三路以南，面积约126.34亩；地块二位于丰信路以东、丰智南路以西、沣西大道以北、翱翔一路以南，面积约112亩。因储备地原为钓台街道王道村拆迁宅基地底滩，需清理地表约1.5米以下的地基基础结构。经测算，地块一范围内存在建筑垃圾约45000m³。渣土及垃圾运至周至县区域（运输距离）。同时平整土地达到供应条件。另两处储备地除宅基地范围外仍有约140亩地表存在大量杂树及荒草需清理拉运(含地表清理及渣土清运、治污减霾)等清运工作，渣土及垃圾运至周至县区域（运输距离）。同时平整土地达到供应条件。以上工程量为暂估工程量，最终工程量以实际测量的工程量为准。
1.2项目要求：（1）垃圾清运工作严格按照西安市人民政府及其职能部门的相关规定和《西安市建筑垃圾管理条例》的有关要求执行，清运至正规消纳地点进行倾倒或填埋,并承担处置费用和消纳费用。禁止在道路、桥梁、公共场地、公共绿地、农田、河流、湖泊、供排水设施、水利设施以及其他非指定场地倾倒清运垃圾。垃圾清运后应及时对清运地点进行收尾清理，平整地面。
（2）在安全文明施工问题上，必须严格按照标准规范严格执行，在此期间所发生的一切安全事故，均由投标人自行承担。
（3）项目实施过程中不得与其他人员发生纠纷，在服务期间与其他人员产生的纠纷，均由中标人承担全部责任。
（4）中标人在清运垃圾前需按照要求安装车辆冲洗设备及垃圾覆盖绿网、防尘措施等。
（5）中标人应当对建筑垃圾进行分类，不得将建筑垃圾与生活垃圾、危险废物混合处置。清运前应设置符合相关技术规范的围蔽设施，出口道路硬化处理，设置车辆冲洗设备并有效使用，设置洗车槽和沉淀池并有效使用，采取措施避免扬尘。
（6）中标人应当建立健全建筑垃圾运输车辆安全管理、驾驶人培训、车辆清运规范服务制度，加强车辆维修养护，保证运输安全规范。
（7）运输垃圾造成道路及环境污染的，责任人应当立即清除污染。未及时清除的，由所在地城管执法、环境卫生等行政管理部门组织清除，清除费用由责任人承担。
（8）运输建筑垃圾造成道路及环境污染的，中标人应当立即清除污染。未及时清除的，由所在区、县市容环境卫生行政管理部门组织清除，清除费用由中标人承担。
（9）执行的法律法规、技术规范：
《安全生产法》
《建设工程安全生产管理条例》
《西安市扬尘污染防治条例》
《西安市建筑垃圾管理条例》
仅列出以上规范作为参考，具体标准参照国家或者行业最新标准执行。
1.3、验收标准
1.3.1验收方式
（1）中标人按照采购人要求完成项目地块内全部建筑垃圾清运，场地自然平整，以书面形式向采购人申请验收，采购人收到中标人的验收申请后，安排人员进行验收，核实确认是否按照标准进行清理完毕，双方对清运地点及清运工程量再次进行确认核对。
（2）验收合格后，填写验收单，双方签字生效。
1.3.2验收标准
（1）清运期间必须组织有营运资质的车辆进行清理，中标人严格遵守《西安市建筑垃圾管理条例》规定，需将清运的建筑垃圾倾倒在指定的消纳场。
（2）清运车辆出现“漏渣、落渣”现象时，中标人负责清扫。
（3）中标人在清理垃圾过程中发生其他有碍工作的事情，均由中标人协调解决。
（4）中标人在垃圾清运工作时应做到安全、有序、自觉遵守管理制度，服务期间发生的安全事故均由中标人负责。
（5）中标人在清运过程中必须配备清扫人员负责现场的道路保洁工作，现场清运作业过程中要有洒水降尘工作，清运作业完成后，由中标人负责清理干净现场的残留渣土。
（6）采购人可派驻人员在中标人清理建筑垃圾时现场督导并核准数量。
1.4、质量标准
严格执行《西安市建筑垃圾管理条例》，落实全流程密闭运输、出场冲洗、扬尘管控要求，按指定路线和正规备案消纳场处置，杜绝遗撒乱倒，最终达到国家及地方相关质量合格标准。
二、商务要求
1、施工地点及工期
（1）施工地点：采购人指定地点 
（2）工期：自合同签订之日起45日历天。
2、结算方式：
（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。 
（2）付款方式：①乙方在本合同约定期限内将合同约定的地表土清理及拉运施工项目全部完成后，经甲方验收合格后，甲方一次性转账支付验收合格部分的工程款。②甲方向乙方支付工程款前，乙方应提供合法合规的增值税普通发票，否则甲方有权暂停支付相应款项且无需承担任何责任，同时不免除乙方所应履行的合同义务。乙方应对其所提供发票的合法合规性负责，否则应赔偿因此个甲方造成的损失。合同后附中小企业声明函（工程）的证明资料。
