	产品名称
	技术参数
	数量
（套）
	备注

	AI高性能异构核心模块
	一、配置要求（设备名称、数量）
1.AI高性能异构核心模块，1套
二、技术参数
1.#机箱：机架式服务器；
2.★处理器：配置≥4颗ARM架构国产自主品牌处理器，单颗CPU核数≥48核、频率≥2.6GHz；所投服务器的CPU须符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料；
3.▲内存：配置≥512GB DDR4内存，支持可扩展≥1024GB内存；
4.★AI芯片：8颗国产AI处理单元；单个AI处理单元≥280TFlops@FP16，单个AI处理单元支持≥64GB ，非稀疏情况下整机可提供≥2.2PFlops@FP16算力；
5.▲系统盘：配置≥2块480G SATA固态硬盘；配置≥2块3.84T NVME固态硬盘；
6.#RAID卡：配置1张≥4GB缓存阵列卡；支持RAID 0.1.5.6,10,50,60,支持超级电容和边带管理；
7.#网络：配置≥4个25G光口（含模块）；配置≥8个200GE接口（含200GE光模块）；
8.#电源：配置≥4个2600W电源；支持2+2冗余；
9.★其他要求：为满足学校应用和教学要求，AI芯片厂家提供底层算子开发、模型迁移适配技术支持，提供AI芯片厂家针对本项目盖章的技术支持文件；
10.#服务：配置3年原厂质保；
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	此设备为本项目核心产品

	AI 边缘智慧物联人才实践一体机互动设备
	一、配置要求（设备名称、数量）
1.AI 边缘智慧物联人才实践一体机互动设备，1套
二、技术参数
1.#取景传感设备≥8000000PIXEL，使用国产化操作系统，互动采样传感设备≥13000000PIXEL，视觉体验模块≥2800x1840，数据缓存资源容量：≥8GB；数据存储容量≥256GB，终端接口支持 Type-C；
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	智慧物联人才实践平台
	一、配置要求（设备名称、数量）
1.智慧物联人才实践平台实验室能耗及利用率分析模块，1套
2.智能微断传感器，100个
3.智慧物联智能微断，10台
二、技术参数
（一）智慧物联人才实践平台实验室能耗及利用率分析模块
1.▲实验室信息管理：可实现人员信息、角色权限信息维护、实验室基础信息维护、仪器设备信息维护；
2.#实验室环境安全管理：可对实验室基础环境及多种有害气体进行智能监测，对实验室的视频画面实现实时监控等；
3.#智能化控制：可远程控制实验室内空调温度，新风，灯光等智能设备；
4.#智能危险识别：可对实验室内烟雾和火焰进行实时分析识别、对实验人员的行为及违规操作进行精准识别；
5.#实验室应急响应：可设置应急响应处置模版，依照风险等级对通知对象进行具体划分，并联动广播，新风系统，危险区域门禁失效等措施进行紧急疏散；通过短信，平台信息，警铃的方式实现通知推送；
6.▲实验室安全检查：可实现随手拍安全检查模块流程，并可支持手机APP完成实验实验室自查，定期检查等多模式安全检查全流程闭环操作；
7.#对实验室内设备进行能耗使用情况进行实时统计；
8.#支持远程通断管理，方便节假日及寒暑假进行断电操作，将消防隐患防患于未然；
9.#支持实验室使用时长统计和利用率分析；
10.#支持实验室使用时长TOPN展示，实验室使用频次统计；
11.#支持实验室非有效使用时长过滤；
（二）智能微断传感器，100个
#支持远程通断和电量查询；

#额定电压：AC230V；

#额定电流：不低于10A；

#额定频率：50Hz-60HZ；

#防护等级：不低于IP20；
▲计量功能：支持电流、电压、功率、累计用电量等用电数据计量；
（三）智慧物联智能微断，10台
#有通讯管理、数据传输、协议转换、数据处理转发等功能，方便用户随时随地查看、管理和控制微断；

#额定电压：AC230V；

#通讯接口：LAN；

#通讯协议： Modbus；

#带载能力：不低于32个；

#提供设备开发协议，需要提供数据解析、指令下发协议，协议内容至少包含，电流、电压、功率、累计电量和远程通断控制等内容；
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	人才学术报告发布支撑平台
	一、配置要求（设备名称、数量）
1.可编程中控主机，1台
2.可编程86控制面板，1台
3.可编程网络中央控制器软件，1套
4.软件编程，1套
5.高清混合拼接矩阵，1台
6.无缝矩阵4路HDMI输入卡，4块
7.无缝矩阵4路HDMI输出卡，2块
8.图像采集器，2台
二、技术参数
（一）可编程中控主机，1台
(1)#采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；
(2)#采用Cortex ARM架构微处理器，处理速度高达2.0GHz,内置2G DDR3 SDRAM，16G EMMC FLASH的存储器；
(3)#红外宽兼容频谱算法，能识别不同长短红外代码；
(4)#主机具备不低于24路串口协议控制接口，分别支持8路RS-232、8路RS-485、8路RS-422三种协议接口；
(5)#不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO接口；
(6)#需前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯；
(7)#需支持网络通讯：CT-NET，CT-LINK ，TCP/UDP，Modbus多种网络通讯方式；
(8)#需支持USB2.0接口，可上传或下载程序；
(9)#不低于2个RJ45接口，支持TCP/UDP网络控制协议，大型组网集中管理；
(10)#需支持安卓、鸿蒙平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯；
（二）可编程86控制面板，1台
(1)#支持界面可编程，485远程通讯供电；
(2)#由主机远程供电，无需配独立适配器；

(3)#支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面；
(4)#需采用高灵敏度电阻触屏，操作反应速度更快；
(5)#嵌墙、嵌桌暗装；
(6)#软件界面简单清晰、操作方便；

(7)#显示屏尺寸≥4.0英寸；

（三）可编程网络中央控制器软件，1套
(1)#全开发式编程，支持COM/IR/GPIO/RELAY等不同控制端口设定命令；
(2)#支持高于2000条以上控制指令，便于复杂环境使用；
(3)#支持模块化事件设置，方便编程调用；
(4)#操作界面可自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效；
(5)#可根据用户使用习惯，定制个性化操作介面，所有程序全部可以直接上传和下载；
(6)#所有操作界面全部中英文化；


(7)#采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构。
(8)#支持信息反馈，可以回显数据或者视频流；
（四）软件编程，1套
#现场二次定制开发，兼容原有学术报告厅需要控制的设备。
（五）高清混合拼接矩阵，1台
(1)#全数字化切换，画面切换达到无感变换效果，无黑屏无冻结现象；
(2)#前面板支持按键控制，LCD状态显示，支持IP信息直接查看和修改；
(3)#支持矩阵轮巡、矩阵预切、全局分区功能，能更加方便操作，分区管理；
(4)#支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI2.0；
(5)#网口输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式；
(6)#支持最大输入输出分辨率达到4Kx2K@60HZ YUV4:4:4超高清；
(7)#支持智能控制矩阵风扇的运行，提高风扇寿命，降低运行噪音；
(8)#插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数；
(9)#可以选配APP软件通过手机、平板、电脑控制，APP界面可任意编程；APP支持鸿蒙、Linux、Windows等系统；
(10)#支持全部通道独立的亮度、对比度，饱和度、锐度、色调调节；
(11)#输入输出板卡每个通道支持信号检测功能，通过指示灯常亮、闪烁、不亮等状态指示输入输出信号状态；
(12)#最大可接输入卡数量/输入路数：4张/16路；
(13)#最大可接输出卡数量/输出路数：4张/16路；
(14)#可接入控制卡数量≥1块；
(15)#接口带宽≥10.2Gbps；
(16)#串行控制接口：RS-232，9-针母D型接口，RS-232，9-针公D型接口
(17)#波特率与协议：波特率：9600，数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位；
(18)#平均故障间隔时间≥96,000小时；
(六)无缝矩阵4路HDMI输入卡，4块
(1)#支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座；
(2)#支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
(3)#支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；
(4)#支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入；
(5)#支持图像参数修正；
(6)#兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准；
(7)#最大分辨率支持4Kx2K；
（七）无缝矩阵4路HDMI输出卡，2块
(1)#支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座；
(2)#支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 
(3)#支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；  
(4)#支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；
(5)#兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；
（八）图像采集器，2台
（1）#最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
（2）#支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境；
（3）#支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；
（4）#1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
（5）#内置128 GB Micro SD卡本地存储；
（6）#支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外最远可达30 m；
（7）#符合IP66防尘防水设计；
（8）#最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
（9）#视频压缩标准 主码流：H.265/H.264；
（10）#视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps。
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	AI 边缘智慧物联管理调度平台
	一、配置要求（设备名称、数量）
1、#AI 边缘智慧物联管理调度平台，1套
二、技术参数
1.#教学新生态纳管模块
资源纳管：本次配置≥40张AI专用卡纳管，提供≥6台AI节点授权License；需支持纳管多个异构计算集群和存储集群，可查看集群内的节点列表、各节点的CPU、内存、AI专用卡、pod资源总量、可分配资源、IP地址等信息，支持国产化及非国产化计算智算芯片的资源管理及调度功能，支持基于资源队列的资源调度，可创建资源队列，可设置资源组亲和性；可对磁盘存储进行配置管理，需支持容器镜像功能，可设置容器镜像的镜像用途、启动命令、工作目录、镜像说明、环境变量；支持镜像仓库功能，可添加公共镜像仓库到平台中；需支持对专属资源的管理功能，可对资源配额进行管理，支持数据集公共管理功能，提供多场景的公共共享数据集配置，需支持数据集发布，并可查看数据集文件，支持数据集文件的上传、删除等操作，支持从第三方平台直接导入公共共享数据集。
2.AI通识创新实践工具链模型训练推理模块
（1）#提供全平台资源监控功能；
（2）#用户：支持行业多域（多租户），域具有独立的用户体系和权限体系，提供用户管理类型分类；
（3）#AI工具链：需支持容器实例、大模型训练及推理服务功能，其中模型功能支持本地部署国产化通用模型及国外主流通用模型，满足国内外主流大模型兼容能力，可支持上层调用；
（4）#支持全平台支撑的上层应用业务指标监控，需提供对接上层应用的API接口；
（5）#并支持平台纳管所有资源的指标监控，管理员及高权限用户可以查看平台内的域、用户、项目、计算集群、存储集群、计算节点、资源队列、资源组、资源规格的数量；
（6）▲支持管理员及高权限用户查看工作负载的列表、消息队列的列表，查看各项目、各用户对存储资源的占用情况；
（7）▲支持容器实例、训练任务、推理服务及模型的服务功能，其中模型功能支持本地部署国产化通用模型，可支持上层调用。基于Git≥2.10，支持LFS；Python≥3.7.5；支持JDK≥8.0；
3.#提供三年授权升级服务；
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	AI边缘智慧物联检测安全协同运营平台
	一、配置要求（设备名称、数量）
1.实训室物联检测模块，1套
2.安全协同防御运营管理平台，1套
3.外部安全协同系统，1套
二、技术参数
[bookmark: _Hlk228906158]（一）实训室物联检测模块
1.检测设备
#提供≥237间实训室检测，配置≥300台检测设备，单台设备配置要求如下：
（1）#传感器靶面≥1/2.7"；分辨率≥2880×1620；镜头焦距≥2.7-12mm，光圈不小于F1.2；
（2）#内置≥1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
（3）#最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；
（4）#支持以下4种多算法切换运行：1）人脸、人体智能；2）行为分析智能；3）态势分析智能；4）普通事件分析；
（5）#正常场景下摄像机帧率会自动降低，当触发报警时，联动视频录像帧率可自动调整至设定值；
（6）#具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%；
（7）#具有智能分析功能（如：入侵检测、越线检测、遮挡告警、徘徊检测、快速移动检测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；
（8）#内置柔光补光模块和红外补光模块；柔光补光可识别距离样机镜头30米处所摄目标的轮廓和状态；红外补光可识别距离样机镜头50米处所摄目标的轮廓和状态；
（9）#支持GB/T 28181-2022和Onvif标准接口协议；
（10）#在标准场景下，支持10m 外清晰收音，支持 15m 外播放音频分贝不小于 60dB；
（11）#具有不少于1 个 RJ45 为 10M/100M 自适应网络接口、 1 个 Micro SD 卡槽、1 个复位键，内置单 MIC ，支持 1 路音频输出， 2 颗红外灯， 2 颗白光灯；
（12）#供电方式：DC12V，POE；
（13）#背景噪音小于40db，12m，80db 人声清晰，连续（默认开启算法：回声消除，音频自动增益，二次降噪）；
（14）#支持50米红外，30米白光;内置麦克风，支持拾音;
（15）#电动对焦：支持；镜像模式：支持图像镜像(水平镜像、垂直镜像、水平垂直镜像)；宽动态：	120db；
（16）#视频编码格式：H.264/H.265；视频帧率：25fps；音频编码格式：G.711a/G.711u/G.726/AAC(默认G.711u)；
（17）#支持WEB界面、SDK媒体流加密，总共最多支持1路加密媒体流；支持SD卡数据存储加密。RTSP默认使用MD5摘要认证；


















2.#传输模块
为237间实训室检测模块提供≥50000米的传输链路，传输链路材质要求为：低氧或无氧铜，铜丝线径23AWG，传输带宽：500MHz，符合TIA/EIA-568C.2、ISO11801 2nd、EN50173标准；
（二）安全协同防御运营管理平台
#硬件要求：≥3GB吞吐能力，接口：≥6千兆电+4万兆光口，固化交流冗余电源（含3年硬件质保及3年软件升级及威胁情报协同授权），满足学校使用要求。
功能要求：
1.#实现基于外部高置信度行业情报（攻击者IP），实时自动化封禁外部攻击者，实现对外部各类真实攻击源进行自动化封禁阻断，为了减少误封，需看到攻击者IP已经攻击了那些同类型用户，预先防范来自互联网的各类真实攻击，外部攻击类型需涵盖漏洞利用、WEB攻击、网络扫描、网络爆破、业务风险等类型；
2.#实现基于行业的高置信度情报（失陷IOC），对网络环境中存在的恶意软件对外通信域名、IP等进行精准阻断，有效中断攻击链，将安全事件造成的危害控制在有限的范围内，失陷IOC涵盖挖矿、APT、勒索、钓鱼、木马远控等类型。
3.#实现对外部攻击者进行深度分析，并进行分类分级，通过特征提取及相似度计算等手段，将攻击者分为定向攻击者、随机攻击者、机器化攻击等类型，并针对不同攻击者采取动态防御策略进行前置防御，对随机攻击者、机器攻击者等低危但高频的攻击行为及时封禁
4.▲实现第三方安全产品数据接入（例如WAF、态感、IPS等）入，实现通过多用户联合建模，不依赖于传统规则、配置和特征库，对同行业或同区域用户遭受到的共同攻击或威胁进行联合分析，并对共同威胁进行告警或提前阻断防御
5.▲实现与学校现有防火墙进行对接联动，通过实时同步攻击者 IP 与失陷外联的 IP/域名情报，实现阻断外部攻击者与受控外联的目标。
6.▲场景化动态防御策略：为最大化保障业务及网络连续性，实现配置多场景下的协同防御策略，场景策略模版≥5个，场景涵盖高风险漏扫行为、境外自动化攻击、港澳台攻击、恶意基站等，可基于场景化策略模版及IP归属信息实现自动化封禁/解封
7.#实现一键开启境外访问控制策略，策略开启后可自动化阻断境外IP的访问行为；
8.#支持通过移动端对安全防御状况进行实时查看，并提供周/月安全防御报告推送，方便用户随时随地快速了解掌握防御情况。
9.#实现多种威胁防护能力，实现基于源/目IP对监测到的攻击行为进行阻断、封禁，能够基于TCP协议对发现的威胁进行拦截阻断，及时对发现的风险进行抑制。
10.▲实现与学校现有身份认证及DNS系统对接，通过数据融合分析，实现对于失陷用户、终端的自动化定位，对失陷外连事件进行精准化管理。
11.#实现与学校现有平台对接，通过定制化开发API接口，实现安全事件的推送，用于安全事件的闭环流转。
（三）外部安全协同系统：
1.#通过HTTPS、SSH协议（管理账户、密码与Web端保持一致）进行管理，可实现Web和SSH端同步添加、删除、修改账户信息；支持自动定期系统配置备份，并可通过备份进行系统恢复（支持Web端操作）。
2.#微信端APP管理设备，可在手机端实现基于微信账号限定的互联网安全管理方式。
3.#支持监控系统自身运行状态，包括CPU、内存、负载状态、网卡流量以及磁盘使用情况；提供远程协助功能模块，便于系统维护；支持通过短信、微信、邮件、电话向管理员发送告警通知消息。
4.#业务系统外部访问实现证安全认证，基于浏览器根据数据层权限进行资源控制访问，根据用户身份组、身份账号访问其授权范围内的资源，所有访问、操作等行为均可完整记录和溯源审计。
5.#支持学校业务系统的全终端类型（不改变原连接，同一安全连接发布并兼容APP、企业微信、小程序等）安全认证发布，同时支持SSL证书部署。
6.#支持大并发业务系统的负载均衡调度，且同时可安全认证发布，调度方式支持：轮询、权重轮询、IP哈希轮询、响应时间轮询、最少连接方式、URL哈希轮询。
7.#安全认证的所有业务系统或其他站点资源，需实现授权单点登录，同时根据账户属性自动完成权限划分。一次认证无须重复认证。
8.#支持动态使用地址池中的多个地址进行业务交互，实现对特定或全局用户进行流控划分（支持下载频率控制和流量带宽控制），避免单IP被误判为攻击或恶意访问。
9.#可实现终端用户的内外网判断，对于内网用户访内网资源时，可以直接跳过认证界面；对于外网且已缴费校园网用户访问，可实现根据应用层权限访问业务（可设定无缴费不允许登录）。（结合学校场景进行二次开发，开发费用包含在本项目中，不再二次收费）
10.#支持本地用户管理，账号可设定效期，并可实现账号到期、即将到期提醒；支持对接统一认证系统，包括LDAP、Radius、CAS、OAuth、企业微信、钉钉等。
11.#针对统一认证等第三方账户系统账户，可进行精细化（账户组、账户）的资源访问权限划分；支持对外部认证系统内账号进行通配符、正则规则匹配（灵活设定分组信息）。
12.#支持短信和微信动态口令登录，实现双因子验证；针对账户安全可设定账户规则策略（规则包括：弱口令、密码长度、连续重复字符、历史密码限制、密码周期、字符类型组合、禁止键盘连续序列、连续登录失败、异地使用、超时、首次登录策略、僵尸账号），用户账户可批量调用。基于来源IP地址可实现访问控制阻断；具备防暴力破解功能，支持自动封禁和解封异常登陆IP、账号，支持管理员手动解封禁功能；支持单IP用多账号暴力破解登录的攻击IP锁定；
13.#支持本地日志存储及数据分析；对接专业的日志分析平台，支持外部syslog日志服务器存储；业务日志全量留存，单条日志实现IP和用户访问账号共同展示。
14.#独立SSL证书管理平台，需联动学校现有DNS系统，进行免费SSL证书申请。可实现与商用证书服务器接口联动自动证书安装和发布。商用证书、免费证书、自签名证书均可开放API接口供学校所有业务系统自动安装，提供业务系统服务器端的证书自动安装程序，提供demo（包括Nginx、Tomcat、Apache、lighttpd等常见Web服务）。
15.#支持IPv4、IPv6协议，采用B/S架构（HTTP、HTTPS管理），全中文化WEB界面。每秒并发连接数≥45000。提供7*24小时远程支持，业务中断故障4H内到达现场服务。
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	智慧物联人才实践安全管控模块
	一、配置要求（设备名称、数量）
1.智慧物联安全通道单机芯，10台
2.智慧物联安全通道双机芯，4台
3.智能人脸识别设备，16台
二、技术参数
（一）智慧物联安全通道单机芯，10台
#供电：AC 220V/50Hz；
#材质厚度：SUS304不锈钢，顶盖厚度国标1.2mm（含）以上，机身厚度国标1.0mm（含）以上；
#门翼材质：不锈钢或亚克力；
#电机类型：直流无刷电机；
#通道宽度：标准550mm，可加宽至1150mm（区间内宽度可选）；
#开闸方式：支持外接设备实现刷卡、扫码、人脸识别、遥控器、远程等开闸方式；
#红外检测功能：应具备不少于6对长寿命对射红外；
#声光指示：LED通道指示和通行指示；
▲电机寿命：MTBF≥1500万次；
#电气安全：自带漏电保护；
#机械特性：防冲撞；
#双重防夹：具有红外电子防夹和机械防夹双重防夹功能；
▲防撞等级：设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求；其他表面应符合IK07的要求；
▲通行安全：摆臂运行过程中，如果运行区域有人，摆臂应立即停止运动或自动回位到允许通行状态，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告，报告须明确响应此项功能指标；
#抗电强度：要求1.5kV、1min；无击穿、飞弧现象；
#自检功能：支持控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示；
#断电开闸：支持断电自动开闸；
#消防联动：支持消防联动自动开闸和断电自动开闸；
#报警功能：支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警；
#允许进入时间：设备允许进入时间宜在2s（含）〜 60s （含）范围内，宜可调；
#允许通行时间：设备允许通行时间宜在5s （含）〜 99s（含）范围内，宜可调；
▲复杂情况环境适应能力:设备应具有复杂情况环境适应能力，需要进行浪涌冲击抗扰度、电快速脉冲群抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度、静电放电抗扰度、绝缘电阻、泄漏电流、保护接地端子、抗电强度（1.5kV、lmin;无击穿、飞弧现象）、可触及部分防电击等试验内容；
#通行速度：通行速度≥30人/分钟；
#工作温度：-20℃～70℃，支持扩展加热装置支持更低工作温度；
#使用环境：室内、外。
（二）智慧物联安全通道双机芯，4台
#供电：AC 220V/50Hz；
#材质厚度：SUS304不锈钢，顶盖厚度国标1.2mm（含）以上，机身厚度国标1.0mm（含）以上；
#门翼材质：不锈钢或亚克力；
#电机类型：直流无刷电机；
#通道宽度：标准550mm，可加宽至1150mm（区间内宽度可选）；
#开闸方式：支持外接设备实现刷卡、扫码、人脸识别、遥控器、远程等开闸方式；
#红外检测功能：应具备不少于6对长寿命对射红外；
#声光指示：LED通道指示和通行指示；
▲电机寿命：MTBF≥1500万次；
#电气安全：自带漏电保护；
#机械特性：防冲撞；
#双重防夹：具有红外电子防夹和机械防夹双重防夹功能；
▲防撞等级：设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求；其他表面应符合IK07的要求；
#通行安全：摆臂运行过程中，如果运行区域有人，摆臂应立即停止运动或自动回位到允许通行状态；
#抗电强度：要求1.5kV、1min；无击穿、飞弧现象；
#自检功能：支持控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示；
#断电开闸：支持断电自动开闸；
#消防联动：支持消防联动自动开闸和断电自动开闸；
#报警功能：支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警；
#允许进入时间：设备允许进入时间宜在2s（含）〜 60s （含）范围内，宜可调；
#允许通行时间：设备允许通行时间宜在5s （含）〜 99s（含）范围内，宜可调；
▲复杂情况环境适应能力:设备应具有复杂情况环境适应能力，需要进行浪涌冲击抗扰度、电快速脉冲群抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度、静电放电抗扰度、绝缘电阻、泄漏电流、保护接地端子、抗电强度（1.5kV、lmin;无击穿、飞弧现象）、可触及部分防电击等试验内容；
#通行速度：通行速度≥30人/分钟；
#工作温度：-20℃～70℃，支持扩展加热装置支持更低工作温度；
#使用环境：室内、外。
（三）智能人脸识别设备，16台
#供电：DC12V/2A
#运行内存：不低于1G RAM
#存储：不低于8G Flash
#屏幕：8英寸电容触控屏，分辨率不低于1280×800
▲刷卡位置：为确保屏幕占比更大，设备读卡位置设置在屏幕上，设备应具有屏幕刷卡功能；
#摄像头：不低于200W像素双目摄像头（可见光+红外光）
#补光灯：自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节
▲人脸特征容量：离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应不小于5万人；
▲人脸识别精度：在同一设定阈值条件下，误识率应≤0.3%时，设备的人脸识别通过率不低于98%；
#人脸识别比对时间：设备的人脸特征平均比对时间应不大于400ms；
#接口：以太网×1，继电器×1，USB×1，RS485×1，开门按钮×1，防拆×1，门磁×1，韦根×1，报警输入×2，报警输出×1
#通讯方式：TCP/IP
#扫码：支持手机出示二维码反扫开门
#在线升级：支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序
#产品厚度：≤22mm
#外壳材质：外壳全部采用CNC铝合金材质

#防撞等级：设备屏幕部分应符合不低于IK03的要求，其他表面应符合不低于IK07的要求；
#工作环境：零下20摄氏度到60摄氏度；
▲一卡通系统对接：本次投标设备无缝对接学校现有一卡通系统，直接使用校园卡（CPU卡）读卡内容、校园码和人脸特征作为认证介质，使用同一用户体系，不独立发卡或新建用户数据库；
▲人脸平台对接：本次投标设备接入学校现有人脸认证服务平台，使用人脸认证服务平台作为校内人脸识别应用的统一管理平台；
▲物联网对接：本次投标设备接入学校现有物联网平台，使用物联网作为校内设备监控统一管理平台，实现多种识别管理、多类型终端状态、设备远程升级、远程管控等内容，可无缝对接现有物联网平台，统一进行设备管控；
▲门禁系统对接：支持无缝接入学校现有门禁系统，包含但不限于：人员权限管理、资源分配、核身区域、远程开门等，构建统一、准确、完整的人员数据，实现对人员数据的全生命周期管理；

	1
	


[bookmark: _GoBack]
