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[bookmark: heading_1]一、项目概况
项目名称： 关庄镇大张科技示范棚建设采购项目
采购单位： 延川县关庄镇人民政府
项目地点： 延川县关庄镇大张村
建设内容： 本项目主要包括智能控制系统、上风口改造、安全用电规范性改造、水肥一体化设备及材料配件、配线、软件工程等内容，用于大张村科技示范棚的智能化升级改造。
[bookmark: heading_2]二、采购内容及技术参数
[bookmark: heading_3]（一）智能控制系统
	序号
	品目名称
	规格技术参数
	数量
	单位

	1
	控制屏
	7 英寸液晶触控屏，支持 PLC 控制，DC24V 供电，具备卷膜、通风设备启停功能
	54
	套

	2
	服务器
	工业级物联网网关服务器，4G-WiFi 双通讯，支持大棚环境数据上传、远程操控
	54
	台


[bookmark: heading_4]（二）上风口改造
	序号
	品目名称
	规格技术参数
	数量
	单位

	3
	电动机
	温室卷膜专用机，DC24V，150W，带限位保护、防水外壳
	54
	台

	4
	钢支撑、钢拉条
	Q235 材质，镀锌圆管 32×2.5 厚
	14.294
	t

	5
	风口膜
	PO 防雾大棚膜，厚度 0.12mm，高透光、抗老化、耐低温
	8102
	m²

	6
	压膜卡槽
	镀锌卡槽，底宽 28mm、壁厚 0.7mm、单根长 4m
	5562
	m

	7
	压膜卡簧
	弹簧钢材质，直径 2.0mm，适配 28mm 标准卡槽
	5562
	m

	8
	连接件
	镀锌冲压配件，适配大棚钢管紧固件
	3510
	个

	9
	压膜卡
	ABS 抗紫外线塑料压膜卡扣，适配标准卡槽
	7020
	个

	10
	六角钻尾丝
	4.8×25mm 热镀锌自攻钻尾螺丝，钢结构专用
	54
	盒

	11
	爬升器
	DC24V 电动卷膜爬升器，最大承重 80kg，运行顺滑无卡顿
	54
	套

	12
	爬升器支架
	热镀锌钢板冲压成型，适配爬升器固定安装
	54
	套

	13
	地锚固定件
	热镀锌地锚，大棚地基锚固配件
	54
	套


[bookmark: heading_5]（三）安全用电规范性改造
	序号
	品目名称
	规格技术参数
	数量
	单位

	14
	成套配电箱
	380V 三相四线配电箱，内置空开、漏电保护器、接线端子
	54
	台

	15
	电力电缆
	YZ/YC 3×2.5+1（三相四线）
	2214
	m


[bookmark: heading_6]（四）水肥一体化设备及材料配件
	序号
	品目名称
	规格技术参数
	数量
	单位

	16
	贮液器（排液桶）
	不锈钢材质，容积 200L，耐 80 度高温
	54
	台

	17
	控制屏
	7 英寸液晶触控屏，支持 PLC 控制，供电 380V，单通道吸肥口 0-600L/H，具备定时搅拌、定时施肥功能
	54
	台

	18
	塑料管
	32PE 管
	5562
	m

	19
	阀门
	32 球阀
	702
	个


[bookmark: heading_7]（五）配线
	序号
	品目名称
	规格技术参数
	数量
	单位

	20
	电力电缆
	YZ/YC 3×2.5+1
	81
	m

	21
	配线
	BLVVB 3×4.0
	4320
	m

	22
	配线
	RVV 2×1.0
	1350
	m

	23
	配线
	RVV 3×1.0
	3780
	m

	24
	配线
	RVV 4×0.5
	11340
	m

	25
	配线
	RVV 2×0.5
	4320
	m

	26
	配线
	RVV 3×0.5
	4860
	m


[bookmark: heading_8]（六）软件工程
	序号
	品目名称
	规格技术参数
	数量
	单位

	27
	软件
	智慧农业大数据展示平台（智慧农业物联网监管平台），用于镇政府大厅、会议室、PC 端
	2
	套

	28
	软件
	智慧控制中心平台（园区指挥决策中心 PC 端），用于镇政府大厅、农业园区、会议室、接待室、PC 端
	2
	套


[bookmark: heading_9]三、供货及安装要求
1. 供应商须按采购清单所列规格、技术参数及数量提供全部货物，所有货物须为全新、未使用过的合格产品，符合国家及行业相关质量标准。
2. 供应商负责货物的运输、装卸、安装、调试及试运行，直至交付使用，相关费用包含在报价中。
3. 安装施工应符合国家及行业现行施工规范，做到安全文明施工，不得损坏采购人现有设施。
4. 软件部分须完成部署、调试及人员培训，确保系统正常运行。
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自合同签订之日起 7 个日历日内完成全部货物的供货、安装、调试并交付使用。
[bookmark: heading_11]五、质量及质保要求
1. 所有货物及安装工程质量须符合国家现行相关标准及规范，经验收合格后方可交付。
2. 质保期不少于 1 年，自项目竣工验收合格之日起计算。
3. 质保期内，如因产品质量或安装施工问题出现故障，供应商须在接到通知后 24 小时内响应并免费维修或更换。
4. 质保期满后，供应商应提供终身维修服务，仅收取材料成本费。
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1. 供应商完成全部供货及安装调试后，向采购人提出验收申请。
2. 采购人依据采购合同、采购需求及国家相关质量标准组织验收。
3. 验收内容包括：货物品牌、规格、型号、数量、外观质量、技术参数、安装质量、系统运行情况及软件功能等。
4. 验收合格后双方签署验收报告；验收不合格的，供应商须在限期内整改直至合格。
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1. 供应商须具备本项目所需的相应资质和履约能力。
2. 本项目不接受联合体投标。
3. 供应商应提供完整的产品合格证、检测报告、使用说明书等技术资料。

