工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一、工艺设备及非标

	1
	030306007001
	料斗、料仓
	1.名称:产品仓给料机排料溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:1.786t
5.数量:15套
6.详见图纸
	t
	26.79

	2
	030306002001
	平台
	1.名称:产品仓给料机平台
2.平台类型:带式
3.平台板材质:Q235A
4.每组质量:12.101t
5.连接方式:螺栓连接、焊接
6.数量:5套
7.详见图纸
	t
	60.505

	3
	030306002002
	平台
	1.名称:汽车卸载站106/2~113/2工作台
2.平台类型:带式
3.平台板材质:Q235A
4.每组质量:0.937t
5.连接方式:螺栓连接、焊接
6.数量:8套
7.详见图纸
	t
	7.496

	4
	030306007002
	料斗、料仓
	1.名称:汽车卸载站106/1~113/1排料溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:1.361t
5.数量:8套
6.详见图纸
	t
	10.888

	5
	030306007003
	料斗、料仓
	1.名称:汽车卸载站117/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:2.019
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	2.019

	6
	030306007004
	料斗、料仓
	1.名称:汽车卸载站118/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:2.589
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	2.589

	7
	030306007005
	料斗、料仓
	1.名称:汽车卸载站119/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:2.019
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	2.019

	8
	030306007006
	料斗、料仓
	1.名称:汽车卸载站120/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:2.589
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	2.589

	9
	030306007007
	料斗、料仓
	1.名称:1号转载点870/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:7.324
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	7.324

	10
	030306007008
	料斗、料仓
	1.名称:快速装车站872/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:4.151
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	4.151

	11
	030306007009
	料斗、料仓
	1.名称:产品仓130/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:12.979
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	12.979

	12
	030306007010
	料斗、料仓
	1.名称:产品仓131/1机头溜槽
2.材质:Q235-A
3.料斗形状:普通方形
4.每组质量:13.08
5.数量:1套
6.详见图纸
	t
	13.08

	13
	030105001001
	起重机轨道
	1.安装部位:产品仓801/802可逆移动带式输送机
2.规格:钢轨18kg/m-135m
3.数量:4套
	m
	540

	14
	030306003002
	设备支架
	1.名称:H型钢HW250x250-2950
2.材质:Q235-A
3.支架每组质量:0.214t
4.数量:92*2套
5.安装位置:产品仓801/802可逆移动带式输送机
	t
	39.376

	15
	030306005001
	零星小型金属结构件
	1.名称:平板闸门
2.单体重量:300kg
3.规格: 1200x2000
4.安装位置:产品仓801/802可逆移动带式输送机
5.计入安装费，不含设备费
	kg
	8400

	16
	031202003001
	一般钢结构防腐蚀
	1.除锈级别.方式:轻锈
2.防腐要求:按《重型机械通用技术条件》涂装JB/T5000.12-2007执行,钢材表面除锈等级为St3涂装为A类,面漆色为白色(BO2)底漆厚度>40μm,涂层总厚度>100μm
	kg
	165290

	二、配电系统

	1
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:铝合金槽式桥架
2.规格:1000*100
3.材质:铝合金
4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件
	m
	55

	2
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.名称:铝合金槽式桥架
2.规格:600*150
3.材质:铝合金
4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件
	m
	150

	3
	030409016003
	桥架槽盒安装
	1.名称:铝合金槽式桥架
2.规格:400*150
3.材质:铝合金
4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件
	m
	180

	4
	030409016004
	桥架槽盒安装
	1.名称:铝合金槽式桥架
2.规格:200*100
3.材质:铝合金
4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件
	m
	15

	5
	030409016005
	桥架槽盒安装
	1.名称:铝合金槽式桥架
2.规格:400*100
3.材质:铝合金
4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件
	m
	15.23

	6
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支撑架
2.材质:角钢
	t
	0.954

	7
	030412001002
	配管
	1.名称:配管
2.材质:详见图纸
3.规格:G50MM
4.配置形式:明敷
	m
	42.56

	8
	030412001004
	配管
	1.名称:配管
2.材质:详见图纸
3.规格:SC32
4.配置形式:明敷
	m
	306.24

	9
	030412001003
	配管
	1.名称:配管
2.材质:详见图纸
3.规格:G25MM
4.配置形式:明敷
	m
	450

	10
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:BPYJV-0.6/1kV 3x16+1x16mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	100

	11
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV 3x16+1x16mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	120

	12
	030409001003
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV 3x10+1x10mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	136.52

	13
	030409001004
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV 3x6+1x6mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	300

	14
	030409001005
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV 3x4+1x4mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	365

	15
	030409001006
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV 4x35+1x16mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	335

	16
	030409001007
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV 4x6+1x6mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	510

	17
	030409001008
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YJV-0.6/1kV 3x4mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	350

	18
	030409001009
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:YC-0.6/1kV 3x6+1x6mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	45

	19
	030409001010
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:FS-0.6/1kV 3x6+1x6mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	70

	20
	030409001011
	电力电缆
	1.名称:低压变频电缆
2.规格:FSKVV-0.6/1kV 4x1.5mm2
3.敷设方式:支架、托架敷设
	m
	70

	21
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:BPYJV-3*16+1*16
	个
	20

	22
	030409002002
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3*16+1*16
	个
	16

	23
	030409002003
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3*10+1*10
	个
	12

	24
	030409002004
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3*6+1*6
	个
	60

	25
	030409002005
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3*4+1*4
	个
	12

	26
	030409002006
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-4*35+1*16
	个
	20

	27
	030409002007
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-4*6+1*6
	个
	39

	28
	030409002008
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YJV-3X4
	个
	30

	29
	030409002009
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:YC-3*6+1*6
	个
	8

	30
	030409002010
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:FS-3*6+1*6
	个
	28

	31
	030409002011
	电力电缆头
	1.名称:电缆头
2.规格:FSKVV-4*1.5
	个
	28

	32
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:防爆配电检修箱JX1~14
2.380V
	台
	14

	33
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:防爆配电检修箱JX15 ~16
2.380V
	台
	2

	34
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢
	m
	800

	35
	030410002002
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:-25*4镀锌扁钢
	m
	1000

	36
	030409008001
	防火堵料(包)
	1.名称:防火泥、防火包、防火涂料
	kg
	2

	三、消防系统

	1
	030905015001
	火灾报警系统控制主机
	1.名称：火灾报警控制器（联动型）
2.规格型号：联动型 二总线无极性
3.位置：消防控制室
4.成套，含配套附件
	台
	1

	2
	030905014001
	楼层火灾显示器
	1.名称：图像显示器
2.规格型号：二总线无极性
3.随主机配套
4.安装位置：吸顶或壁挂，不低于2.0m
	台
	1

	3
	030905022001
	多线制手动控制盘(柜)
	1.名称：手动控制盘
2.规格型号：二总线无极性
3.随主机配套
4.安装位置：吸顶或壁挂，不低于2.0m
	台
	1

	4
	030905017001
	消防广播及对讲电话主机(柜)
	1.名称：消防应急广播控制装置
2.规格型号：二总线无极性
3.随主机配套
	台
	1

	5
	030905015002
	火灾报警系统控制主机
	1.名称：区域火灾报警控制器（联动型）
2.规格型号：联动型 二总线无极性
3.满足远传要求，随单体建筑订货
4.安装位置：10kv变电所区域
5.成套，含配套附件
	台
	4

	6
	030905011001
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
	1.名称：接线端子箱
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于2.0m
	台
	1

	7
	030909005001
	隔离器
	1.名称：总线路隔离器
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：
	个
	24

	8
	030905007001
	消防报警电话
	1.名称：消防专用电话
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：消防控制室
	部
	1

	9
	030905010001
	消防模块
	1.名称：防爆输入/输出（控制模块）
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：安装于防爆环境中
	个
	22

	10
	030905010002
	消防模块
	1.名称：输入/输出（控制模块）
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：
	个
	5

	11
	030901012001
	室内消火栓
	1.名称：防爆智能消火栓按钮
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：壁挂，距地1.3-1.5m
4.安装于防爆环境中
	套
	92

	12
	030901013001
	室外消火栓
	1.名称：智能消火栓按钮
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：壁挂，距地1.3-1.5m
	套
	8

	13
	030905001003
	点型探测器
	1.名称：防爆点型感烟感温探测器
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m
	个
	74

	14
	030905001001
	点型探测器
	1.名称：点型感烟感温探测器
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m
	个
	1

	15
	030905001002
	点型探测器
	1.名称：点型感烟探测器
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m
	个
	62

	16
	030905006001
	声光报警器
	1.名称：防爆火灾声光报警器
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m
4.安装于防爆环境中
	个
	52

	17
	030905006002
	声光报警器
	1.名称：火灾声光报警器
2.规格型号：二总线无极性
3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m
	个
	11

	18
	031101054001
	布放电源线
	1.名称：消防联动电源线
2.规格型号：NH-BV 2*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	3151.25

	19
	031101054002
	布放电源线
	1.名称：消防报警总线
2.规格型号：ZN-RVS 4*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	2373.96

	20
	031101054004
	布放电源线
	1.名称：消防泵直接启动线
2.规格型号：NH-KVV 4*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	455.86

	21
	031101054005
	布放电源线
	1.名称：手动控制线
2.规格型号：NH-RVS 2*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	530.72

	22
	031101054007
	布放电源线
	1.名称：消防联动电源线
2.规格型号：NH-BV 2*6.0mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	1678

	23
	031101054008
	布放电源线
	1.名称：消防报警总线
2.规格型号：ZN-RVVS 4*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	842.65

	24
	031101054009
	布放电源线
	1.名称：消防电话线
2.规格型号：ZN-HYA22 10*2*1.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	466.9

	25
	031101054010
	布放电源线
	1.名称：消防泵直接启动线
2.规格型号：NH-KVV 4*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	400

	26
	031101054011
	布放电源线
	1.名称：手动控制线
2.规格型号：ZN-RVVS 16*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	271.75

	27
	031101054012
	布放电源线
	1.名称：手动控制线
2.规格型号：ZN-RVVS 4*2.5mm²
3.实际长度以现场测量为准
	m
	463.22

	28
	031001001002
	镀锌钢管
	1.名称：穿线钢管
2.规格型号：SC25
3.实际长度以现场测量为准
	m
	7038.7


[bookmark: _GoBack]
