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1、工程概况
1）依据沣东新城土地储备中心 2026 年《标准化土地供应工作委托协议》《工作任务单》（三桥街道-1 号），及相关工作部署，对照本年度目标考核指标，兼顾辖区征地拆迁突发性事项处置需要，开展应急土地整理服务相关工作；本项目工程量由沣东新城城改事务中心核实确认，相关数据最终以第三方中介单位有效技术报告所载数据为准，据实结算。本项目涉及村组范围、占地面积，宅基地及企业户数，建筑面积等以实际发生计入。
2）工作内容包括但不限于：辖区范围内建（构）筑物地坪（指室内地坪，下同）以上部分拆除及产生建筑垃圾的清运；建（构）筑物地坪及地坪以下部分、硬化地面、道路路面破碎及产生建筑垃圾的清运（下挖至黄土裸露，场地自然平整，硬化类型含水泥、混凝土、水磨石等，下同）；场平建筑垃圾清运（清运至场地自然平整）；围墙圈建；机械台班等与上述内容相关的安全生产、治污减霾、场地看护等工作。
实施过程中，如遇其他情况，按现行相关规定执行；如遇特殊情况，根据项目实际，另行协商处理。
2.工程量计算
1）建（构）筑物地坪以上部分拆除及产生建筑垃圾的清运
拆除工程量：合同暂定量按照前期摸底建（构）筑物总面积计算，最终以第三方中介单位（下同）有效估价报告所载明建筑面积据实结算；
建筑垃圾清运量：合同暂定量按照前期摸底建（构）筑物总面积乘以垃圾折算系数计算，最终以有效估价报告所载明建筑面积乘以垃圾折算系数据实结算（其中：集体土地砖混及框架结构系数为0.35；宅基地砖混及框架结构系数为0.45；集体土地及宅基地钢结构及其他零星构筑物系数为0.1），或最终以第三方中介单位出具的测量成果据实结算。
2）建（构）筑物地坪及地坪以下部分、硬化地面、道路路面破碎及产生建筑垃圾的清运
破碎工程量：合同暂定量按照前期摸底占地面积计算，最终以有效估价报告所载明面积或第三方中介单位出具的测量成果据实结算；
建筑垃圾清运量：合同暂定量按照前期摸底占地面积下挖30厘米计算，最终以清运前后两次测量高程叠加方量（以第三方中介单位出具的测量成果）据实结算。
3）场平垃圾清运
垃圾清运量：以第三方中介单位出具的测量成果据实结算。
4）围墙圈建
普通围墙：开挖沟
槽、铺设垫层、砌筑砖基础、原土回填、砌筑砖墙、柱、压顶、抹灰、刷白、完工清场等全部工作内容，以实际圈建数量据实结算。
