1.将招标文件“第四章  招标内容及采购需求”中的“二、医用制氧设备总体要求”原要求“▲1.制氧系统采用的阀件使用寿命≥10年，分子筛使用寿命≥10年，须提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告。”更正为“▲1.制氧系统采用的阀件使用寿命≥10年，分子筛使用寿命≥10年，须提供有资质的第三方出具的检测报告”。
[bookmark: _GoBack]2.将招标文件“第四章  招标内容及采购需求”中的“二、医用制氧设备总体要求”原要求“2.制氧系统具有降噪设计，保证运行噪音低于60dBA（1米处），须提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告。”更正为“2.制氧系统具有降噪设计，保证运行噪音低于60dBA(1米处），须提供有资质的第三方出具的检测报告”。
3.将招标文件“第四章  招标内容及采购需求”中的“二、医用制氧设备总体要求”原要求“3.在正常工况下，制氧分子筛无需更换，一次性使用时间≥10万小时以上，且制氧效率衰减≤10%，须提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告。”更正为“3.在正常工况下，制氧分子筛无需更换，一次性使用时间≥10万小时以上，且制氧效率衰减≤10%，须提供有资质的第三方出具的检测报告”。
