一、采购内容及技术要求
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	台式

计算机

（核心

产品）
	★1、采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥8线程，最高主频≥2.7GHz，末级缓存缓存容量≥8MB；热设计功耗≤70W

★2、内存：16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，内存插槽数量≥4，最高内存容量≥128GB；

3、存储设备规格：≥512G M.2 PCIe NVMe固态硬盘；支持机械硬盘扩展；支持（SSD+HDD）硬盘混合模式组合；

★4、显卡规格：集成显卡，独立显卡至少支持VGA、HDMI、DP 3种显示接口，并与显示器接口相匹配；

5、显示设备规格：显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏刷新率≥100Hz，显示屏色域≥99%  sRGB，显示屏响应时间≤5ms，显示屏亮度≥300 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥3000：1，显示器分辨率≥1920*1080，接口：VGA、HDMI；

6、外设规格：鼠标数量≥1 个；键盘数量≥1 个；键盘按键数目：104 键；键盘连接方式：有线；

有线键盘连接线：1.5 米；鼠标连接方式：有线；有线鼠标连接线：1.5 米； 

7、网络设备规格：≥1个千兆自适应有线网卡；

8、机箱体积≥15L；所投产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应≤4.5  Bel；

9、其他接口：USB总数≥12个，其中USB3.0接口≥4个，≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口，1≥COM接口，≥1个PS/2接口；

10、主板扩展槽：PCIE≥4个；≥1个PCIe x16、≥1个PCIe x8、≥1个PCIe x4、≥1个PCIe x1；

11、集成声卡，支持5.1声道；

12、≥200W电源；

13、预装国产正版操作系统；

14、保修期限 （年）：免费服务周期（含换件和维修）≥3年；

15、安全管控：BIOS支持USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB单接口开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB单口切换禁止访问模式/只读模式。
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	 维护系统
	★基于Windows平台，在Windows上层进行GPT格式的Win10/Win11/Linux等单/多/混系统的同传，支持GTP格式Win系统的还原。

支持双硬盘保护和同传：可保护两块硬盘，SSD HDD混合硬盘。
★跨硬盘安装、同传多操作系统和数据(即SSD和HDD上均可安装系统)。
可为所有操作系统进行磁盘分区管理，设置分区保护策略，不保护/自动清除分区可从属不同操作系统。
★最大同传模式：支持任意发送端，最多254台电脑网络同传，最大建立254个还原点/系统进度，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点。
远程还原控制：可设定任意还原点或设置排程：如每次开机/每天/每周几/每月几号 还原某个进度
7. 最大系统管理：最多支持创建64个操作系统，可隐藏操作系统无法使用，支持数据分区自动清除，支持共享保护分区。

8.三种不同模式便于不同场景下用户使用(机房模式、个人模式、开放模式)。
9. 网络同传速度：百兆网络环境速度 600-800Mbps /分，千兆网络环境3000M--6000Mbps /分。

10. 统一分配客户端计算机IP/名称/所属组等信息，分配ID，智能排序，多系统不同IP设置。  

11. 可分组/分教室同传，对客户端进行分组，单独组内同传管理。
增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量。
断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。
★同时支持本地1对7块硬盘复制，支持单分区，多分区进行同传(小传大)。
★客户端软件自动注册：发送端一次注册好后同传到客户端机器，客户端机器无需手动注册。 
文件目录映射：可在保护分区设置一个文件夹不被还原。

CMOS克隆：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置。
18. 操作系统复制功能（GPT分区类型的操作系统）：如果安装多个相同系统时可以通过操作系统复制功能，直接把原有的系统复制多其他系统，也可以做备份使用。

自动进入系统：可设置n秒后自动进入操作系统或自动关机。
虚拟磁盘(硬盘急救箱)：系统进不去的情况下又要保留资料，可通过该功能将重要数据拷贝到移动硬盘或者U盘。
远程外设管理：支持禁止使用USB ，DVD/CD-ROM存储设备。 
21. 资产监视：默认监视硬件、软件、进程、网络；用户可以更改监视的轮询时间（信息更新的时间间隔）或者取消某一项资源的监控；保证机房硬件不丢失，并进行资产统计报表。

22.恶意进程监视：设置好后对监视到的客户端恶意进程有两种处理模式：自动结束和界面报警。

23.网络监视：设置对客户端 ARP 扫描攻击进行监控、客户端网络流量异常的阈值、客户端 IP 链接数异常阈值。

24.查看学生端资源信息及状态：可监视学生端的基础信息、软硬件信息、网络信息和进程信息；防止学生安装无关软件，游戏，或者私自卸载教学软件；记录客户端操作信息，生成系统日志；结束/删除学生端进程。

远程基础控制：支持学生机远程开机、关机、重启、进入指定操作系统、同步客户端时钟，记录信息。
消息及文件传送：用于消息传输及作业数据提交。
27. 屏蔽客户端外网，禁用启用网络，网页过滤，设置客户端网络黑白名单，控制学生机是否能上网锁定、启用键鼠启用/禁用USB端口。
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	管理软件
	★全面兼容Windows 10、Windows 11操作系统，以及银河麒麟、统信等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。
全体遥控：支持教师选定任意一台学生机执行对所有学生机的实时遥控操作，如批量打开网页、打开应用程序、执行文件传输、安装卸载软件等操作。

★共享白板：持教师通过共享白板与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，包括插入图片、插入截图、设置背景颜色、设置背景图片等，还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能，供教师和学生绘制时使用。支持查看历史记录，调阅过往绘制的白板，支持批量导入和导出白板记录。

控制中心面板：支持通过控制中心快速一键执行黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息、发送文件、键鼠、U 盘等使用权限的开关控制，支持调整扬声器音量、麦克风音量；控制中心面板支持折叠。

互动：支持教师实时截屏、添加本地图片、手动输入问题等方式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。

★考试：支持导入word、excel、ppt、pdf、图片等文件直接生成试卷，支持ABCD卷。

U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止三种策略）

学生演示：支持教师选定一台学生机作为示范展示，可选择向所有学生、选定的学生或选定的组进行演示，演示过程中教师可随时接管学生机。

分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长；分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
三年免费维护，终身使用权限。
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