采购内容

为了顺利完成本次2026年度铜川市农村公路路面技术状况检测任务，特制定本检测工作方案以指导各项检测工作顺利开展。
[bookmark: _Toc11150][bookmark: _Toc75965193][bookmark: _Toc25072]1检测目的
依据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）和《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024），对路面损坏状况指数PCI、路面行驶质量指数RQI、路面结构强度指数PSSI进行检测。根据各段相关检测结果，得出路面技术状况指数PQI，根据路面技术状况评定结果，充分了解各路段路面损坏、平整度实际情况，为科学编制公路养护计划，积极实施预防性养护及决策提供客观依据。
[bookmark: _Toc11475][bookmark: _Toc14363][bookmark: _Toc75965195]2 检测内容
[bookmark: _GoBack]本次检测里程为2879公里，涉及五个区县，分别为：宜君县、王益区、印台区、耀州区和省级经济技术开发区-新区。
本次检测主要内容为路面破损率（DR）、国际平整度指数（IRI）、路面弯沉（ι）3个指标，采用路面技术状况指数PQI进行综合评价。
一般农村公路路面类型为沥青路面和水泥混凝土路面且公路等级均为二级、三级、四级，根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）和《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）要求，通过检测路面破损状况指数PCI和路面行驶质量指数RQI，得出路面技术状况指数PQI。路面结构强度指数PSSI抽检路面弯沉指标不低于农村公路沥青路面列养里程的5%，依据抽检数据单独评定，不参与PQI计算。
路面各检测指标与评价包括要素见下表2-1所示







表2-1 检测指标及评价要素一览表
	序号
	检测
项目
	检测
位置
	检测频率及要求
	主要检测仪器
	测试方法
	检测内容
	评价指标

	1
	路面
损坏
	行车道
	纵向连续检测，保存10m检测数据，每1000米检测数据分别进行统计评定。
	道路综合
检测车
	JTG/T E61-2014
	路面综合破损率DR
	路面损坏状况指数PCI

	2
	路面
平整度
	行车道
	纵向连续检测，保存10m检测数据，每1000米检测数据分别进行统计评定。
	道路综合
检测车
	JTG/T E61-2014
	国际平整度指数IRI
	路面行驶质量指数RQI

	3
	路面弯沉
	行车道
	每车道路面弯沉ι的测点数量不应少于20点/km。
	落锤式弯沉仪
	JTG 3450-2019
	路面弯沉l
	路面结构强度指数PSSI



