[bookmark: _Toc421524885][bookmark: _GoBack]1、行政审批软件
一、任务目标
为进一步提高陕西省水利厅政务服务标准化、规范化、便利化水平，提升行政审批工作的工作效率，落实国家规范行政审批行为的要求，优化改进行政审批的工作流程，亟需建设陕西省水利厅行政审批软件系统，实现陕西省水利厅全部行政审批事项全过程、全环节网上办理，推动行政审批工作线上线下深度融合、协调发展，全面建成方便快捷、公平普惠、优质高效的行政审批服务体系。
2、 建设内容
陕西省水利厅行政审批系统包括事项管理、业务受理、业务审批和统计分析四大子系统，系统建成后对内实现与水利厅相关业务系统的集成，对外实现与陕西省政务服务平台的集成和数据共享，实现陕西省水利厅全行政审批业务的网上一站式受理办结。
3、 工作任务清单

	任务
	工作内容

	数据库建设
	主要包括元数据配置信息、用户权限信息、表单配置信息、流程配置信息、事项配置信息、申请基本信息、申请受理信息、技术审查信息、申请办结信息、申请过程信息、申请时限信息、申请材料信息

	系统框架开发
	业务受理端
	主要包括窗口用户登录、窗口材料接收、申请材料转办、受理文书送达、办结文书送达、过程文书送达等

	
	审批办理端
	主要包括审批用户登录、受理审查、业务审批、技术审查、结果转办等

	事项管理子系统开发与配置
	事项需求调研
	主要包括对省水利厅各类水利行政审批事项指南信息、工作细则、办理流程、申请表单、法定文书、办理部门人员等信息进行需求调研，明确各类事项业务需求

	
	事项流程配置
	主要根据省水利厅各类水利行政审批事项业务需求，配置系统中事项办理流程、节点、过程表单、指南等信息

	
	事项表单配置
	主要根据省水利厅级各类水利行政审批事项业务申请表单，生成申请用户填写的web表单，同时配置相关表单打印模板、展示模板

	
	事项材料配置
	主要根据省水利厅各类水利行政审批事项的材料清单要求，配置申请人上传的材料清单，支持文件断点续传、文件加密存储等

	
	事项用户权限配置
	主要根据事项所属办理部门权限，来配置相关用户权限，

	
	统计分析
	主要包括综合查询、报表查询、报表导出等

	集成对接
	OA系统
	将审批办文所需信息推送至OA系统中，同时开发相关办文结果数据接口，由OA系统将最终办文结果反馈至行政审批系统中

	
	省级政务服务平台
	完成与省政务服务平台对接，获取申请人的基本信息、上传材料信息等，并将受理结果、审查结果、审批结果信息推送至省政务服务平台

	系统部署
	申请省政务云资源，进行系统部署，具备用户测试条件

	用户培训测试
	针对各个事项办理流程，进行用户培训，并在培训后通过用户测试，收集用户测试意见，在完成系统优化后具备上线试运行条件

	上线试运行
	正式对外发布系统上线通知，进行系统试运行


[bookmark: _Toc421524887]3实施与服务要求
[bookmark: _Toc421524888]3.1组织管理要求
[bookmark: _Toc421524889]3.1.1组织管理总体要求
1、成交人必须提供项目管理机构和详细人员配置计划（包括人员姓名、经验、学历），并明确各岗位的职责和任务分工。
2、成交人必须委派项目经理，并明确其授权范围，项目经理应具有3年以上项目经理工作经验。
[bookmark: _Toc421524890]3.1.2组织管理具体要求
1、投标人在响应文件中需提交项目实施计划，最终实施计划以招标人审核通过后为准。
2、做好项目进展过程中的日常组织、管理、协调工作，作好计划、人员、质量、进度、风险、合同、安全、知识产权、验收、文档等项目具体管理工作。
3、做好项目实施过程中文档资料的整理、保存工作。
[bookmark: _Toc421524891]3.2实施与服务要求
[bookmark: _Toc421524892]3.2.1质量管理
成交人需制定符合质量保证方案，并坚持实施，确保工程质量。
3.2.2项目周期
项目实施周期为6个月。
[bookmark: _Toc421524894]4保密要求
[bookmark: _Toc421524895]4.1组织保密要求
1、中标人有责任对招标人提供的各种技术文件（软件、咨询报告、服务内容）与工作业务信息进行保密，未经招标人书面批准不得提供给第三方。如有违反，中标人应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除。
2、中标人必须与招标人签订《安全保密协议》。如有违反，中标人必须承担全部责任并赔偿招标人的一切损失，招标人有权追究中标人的法律责任并终止合同。
3、中标人必须遵守招标人的各项规章制度，严格按照工作规范组织进行运维工作，制定切实可行的措施保障人员安全，设备安全，生产安全。
4、中标人必须制定合理的措施对运维人员进行管理和思想教育，加强保密意识，安全生产意识。
5、中标人应积极配合信息安全主管部门对信息安全进行监督检查。
[bookmark: _Toc421524896]4.2人员保密要求
中标人应与所有参与本次项目运维的员工签订保密协议。
[bookmark: _Toc421524897]5文档要求
[bookmark: _Toc421524899]5.1实施过程文档
项目验收后，须提交包括但不限于需求、设计、测试等完整的项目过程文档。
6.2定制源代码
提供本项目定制开发部分的所有源代码，源代码注释清晰。
2、 执法记录仪等设备
	名称
	数量
	参数

	执法记录仪
	10
	4K高清：支持4K分辨率视频录制
-红蓝闪爆：配备红蓝爆闪警示灯
人声播报：支持真人语音播报功能
 循环录制：可设置循环录制模式
 H.265编码：采用H.265高效视频编码
 22h续航：长达22小时连续工作时间
8m夜视：10米红外夜视功能
视频分辨率 2160/30p；1440/30p；1080/30p；720/30 
语音播报 真人语音播报，整点提醒 
存储128GB 
辅助光源 红外补光灯，红蓝爆闪预警灯 
防护等级 IP68 
编码格式 双重编码格式H265和H264 
镜头广角 170°广角 
CNEX 国家防爆认证

	对讲机
	7
	频率范围：400-470MHz
- 信道数量：199
- 工作电压：7.4V DC ±1%
- 天线阻抗：50Ω
- 工作温度：-20℃~+60℃
- 外形尺寸(不含天线)：106.3×50.8mm
- 重量(含电池)：245g
- 电池：3600mAh
 发射部分
- 射频输出功率：≤10W
- 调制方式：F3E
- 调频失真：≤5% (300-3000Hz)
- 最大频偏：≤±5kHz
- 调频噪声：≤-45dB

	测距仪
	11
	直线测量，面积测量功能，测量距离不少于50米；
精度±5cm。

	GPS 
	15
	- 通道：72通道
- 定位精度：单机定位 3-5米；实时差分 1-3米(SBAS)
- 定位时间：热启动 <2秒；冷启动 <35秒
- 更新率：1Hz
- 天线：卫星接收天线
- 内存：4GB
 
物理特性
 
- 尺寸：57mm×129mm×28mm
- 重量：113g(不含电池)
- 壳体材料：工业级材料
- 防水等级：IPX7
- 工作温度：-20℃~+60℃
- 存储温度：-30℃~+70℃
- 跌落：1.5米(水泥地面)
 
导航特性
 
- 航点：3000个
- 航迹：400条
- 航线：200条
- 地图：全国详图、高程图
- 道路导航：支持
- 用户自定义地图：支持

	
便携式打印机
	
10
	模块化装配结构，支持自吸纸
支持纸张：A4复印纸纸
最大打印宽度：198mm
分辨率：300 dpi 
打印速度：15mm/s
打印模式：热转印/直接热敏
USB接口：USB port USB Type C（支持USB充电）
蓝芽模组卡,支持MFI
支持专用碳带RFID识别功能
使用锂电池供电2、3小时左右充满
待机时间：满电待机不小于26小时


	数码录音笔
	25
	- 专业降噪
- 采样率1536kbps
- 超大口径麦克风
- 全景录音
- 外放：大功率扬声器
- 屏幕：0.85英寸彩屏
- line-in内录：支持
- 传输速度：USB2.0
- 语音转文字：免费
- 存储：超大容量
规格参数 
- 接口：Type-C
- 尺寸：89×26×13mm
- 重量：65g
显示屏：1.0英寸 IPS彩色显示屏 / 分辨率：128×96
磁盘容量：32GB 



