工程量清单：
	工程名称：建筑工程
	专业：土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	A.3
	砌 筑 工 程
	
	

	1 
	010302001001
	实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体厚度:200
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.装填充料
4.勾缝
5.材料运输
	m3
	12.56 

	2 
	010302004001
	拆除砖墙
[项目特征]
1.拆除砖墙
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理
	m3
	49.85 

	3 
	010302006001
	卫生间地台
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.地台高度： 150mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.装填充料
4.勾缝
5.材料运输
	m3
	1.18 

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	4 
	010606002001
	电子屏钢架
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量: ≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到: 《涂装前钢
材表面锈蚀等级和除锈等级》 (GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊
疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂
料，耐火极限2h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超
声波探伤进行内部缺陷的检验,超声
波探伤不能对缺陷作出判断时,应采
	t
	0.244 

	
	
	用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	
	

	
	B.1
	楼地面工程
	
	

	5 
	020102002001
	铺地砖楼面
工程做法：陕09j01 楼41
[项目特征]
1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥檫缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏， 一次抹平
6、部位：公共卫生间、洗漱室、房间卫生间、茶水间
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运输
	m2
	56.7 

	6 
	020102002002
	铺地砖楼面
工程做法：陕09j01 楼40
[项目特征]
1、750*1500陶瓷砖楼面，干水泥檫
缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内
掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层
6、部位：除公共卫生间、洗漱室、
	m2
	1389.91 

	
	
	房间卫生间、茶水间、发泄室地面
外其他房间地面
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运输
	
	

	7 
	020102002003
	铺地砖楼面 (楼梯踏步)
工程做法：陕09j01 楼40[项目特征]
1、750*1500陶瓷砖楼面，干水泥檫缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层
6、部位：除公共卫生间、洗漱室、
房间卫生间、茶水间、发泄室地面
外其他房间地面
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运输
	m2
	16.87 

	8 
	020103003001
	塑料板楼地面
工程做法：陕09j01 楼56
[项目特征]
1、2～4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴
2、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光
3、水泥浆一道（内掺建筑胶）
4、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层(计入费用汇总）
5、钢筋混凝土楼板
6、部位：发泄室、文体活动室
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
	m2
	64 

	
	
	6.材料运输
	
	

	9 
	020104003002
	防静电活动地板
工程做法：陕09j01 楼61
[项目特征]
1、80～350高架空活动地板
2、涂地板漆一道（计入费用汇总）
3、20厚1：2.5水泥砂浆压实抹光
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板
现浇叠合层，随打随抹光
6、部位：机房地面
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
	m2
	11.26 

	10 
	020104002001
	竹木地板
[项目特征]
1.12mm厚实木复合木地板饰面
2.18mm厚阻燃木工板封面
3.18mm厚木工板裁条框架木龙骨骨
架
4.部位：多功能厅主席台
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.龙骨铺设
4.铺设基层
5.面层铺贴
6.刷防护材料
7.材料运输
	m2
	26.23 

	11 
	020104002002
	竹木地板
[项目特征]
1.12mm厚木质复合木地板
2.15mm厚阻燃木工板基层
3.木龙骨骨架
4.部位：图书室地台
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.龙骨铺设
4.铺设基层
5.面层铺贴
6.刷防护材料
7.材料运输
	m2
	11.04 

	12 
	020105003001
	块料踢脚线
工程做法：陕09j01 踢19
[项目特征]
	m2
	81.1 

	
	
	1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶)粘结层
3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,
砖墙无此道工序）
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.面层铺贴
4.勾缝
5.材料运输
	
	

	13 
	020105006001
	木质踢脚线
[项目特征]
1、80mm高竹木纤维踢脚线
2、部位 ;谈话室、小会议室、图书室、多功能厅
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输
	m2
	13.21 

	
	B.2
	墙、柱面工程
	
	

	14 
	020204003001
	块料墙面
工程做法：陕09j01 内111
[项目特征]
A饰面： 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、600*1200墙砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层
4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘
贴时要求平整）
5、素水泥浆一道B基层：
 1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体
	m2
	262.5 

	
	
	用水润湿）
3、聚合物水泥砂浆修补墙面
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运输
	
	

	15 
	020207001001
	装饰板墙面
[项目特征]
1、仿布纹皮革面层
2、30mm厚海绵
3、9mm厚夹芯板
4、20*40mm松木龙骨
5、15mm厚大芯板
6、部位：谈话室
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.龙骨制作、运输、安装
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	46.93 

	16 
	020208001001
	柱 (梁)面装饰
[项目特征]
1、10mm厚防震隔音贴（计入费用汇总）
2、50mm厚隔音棉
3、木龙骨骨架
4、15mm厚木工板基层
5、8mm厚红桃木饰面板
6、部位：多功能厅柱子
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	m2
	24.92 

	17 
	020207001005
	装饰板墙面
[项目特征]
1、8mm厚红桃木木饰面
2、15mm厚木工板基层
3、松木龙骨骨架
4、50mm厚隔音棉
5、10mm厚防震隔音贴（计入费用汇总）
6、部位：多功能厅
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
	m2
	13.16 

	
	
	3.龙骨制作、运输、安装
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	
	

	18 
	020207001007
	装饰板墙面
[项目特征]
1、8mm厚红桃木木饰面
2、18mm厚木工板基层
3、松木龙骨骨架
4、50mm厚隔音棉
5、部位：多功能厅主席台背景墙
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.龙骨制作、运输、安装
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	7.71 

	19 
	020207001006
	装饰板墙面
[项目特征]
1、9mm厚布包聚酯纤维吸音板
2、15mm厚木工板基层
3、松木龙骨骨架
4、50mm厚隔音棉
5、10mm厚防震隔音贴（计入费用汇总）
6、部位：多功能厅
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.龙骨制作、运输、安装
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	87.91 

	20 
	020207001003
	装饰板墙面
[项目特征]
1、松木龙骨骨架
2、15mm厚大芯板基层
3、8mm厚红桃木饰面板
4、部位：小会议室
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	m2
	14.86 

	21 
	020207001004
	装饰板墙面
[项目特征]
1、松木龙骨骨架
2、15mm厚大芯板基层
3、9mm厚布包聚酯纤维吸音板
4、部位：小会议室
	m2
	57.17 

	
	
	[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	
	

	22 
	020204003003
	电梯间垭口假梁
[项目特征]
1.600*1200*12mm12mm厚瓷砖饰面
2.9.5mm石膏板
3.15mm厚木工板基层
2.40*40*2mm镀锌方管骨架
3.T型不锈钢石材挂件
4.部位：电梯间1/2#
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	8.87 

	23 
	020204003004
	块料墙面
[项目特征]
1.600*1200*12mm12mm厚瓷砖饰面
2.50*550*5镀锌角钢
3.T型不锈钢石材挂件
4.部位：电梯间1/2#、合用前室
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	79.37 

	24 
	020207001017
	铝塑板墙面
[项目特征]
1、12mm厚蓝色铝塑板
2、15mm厚木工板基层
3、部位：电梯间1/2#
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺钉
	m2
	17.52 

	
	
	3.面层铺贴
	
	

	25 
	020207001018
	装饰板墙面
[项目特征]
1、8mm厚红桃木木饰面
2、15mm厚木工板基层
3、松木龙骨骨架
4、部位：电梯间1/2#
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.龙骨制作、运输、安装
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	7.66 

	26 
	020407003001
	电梯门套
[项目特征]
1.600*1200*12mm米黄大理石
2.钢龙骨， 5mm厚不锈钢干挂件
3.M12不锈钢膨胀螺栓
4.电梯小门框
[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.立筋制作、安装
4.基层板安装
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆
	m2
	30.95 

	27 
	020207001008
	块料墙面
[项目特征]
1.600*1200*12mm12mm厚瓷砖饰面
2.10mm厚玻镁板封闭钢骨架
3.部位：合用前室消防门
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.面层铺贴
	m2
	2.88 

	28 
	020207001009
	壁画墙面
[项目特征]
1.刮腻子二遍贴壁画
2.部位：备勤室8/9
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	m2
	18.62 

	29 
	020207001011
	软包墙面
[项目特征]
1.海绵软包
2.18mm厚深色免漆木工板
3.备勤室8/9
	m2
	2.86 

	
	
	[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	
	

	30 
	020207001010
	壁画墙面
[项目特征]
1.浅灰色壁布
2.部位：备勤室8/9
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	m2
	17.22 

	31 
	020207001013
	消防栓暗装墙面
[项目特征]
1.9mm厚密度板贴木纹烤漆
2.15mm厚双层实木板
3.木龙骨
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆
	m2
	20.18 

	32 
	020207001014
	玻璃幕墙与地面节点
[项目特征]
1、9mm厚水泥压力板
2、三层18mm厚木工板基层
3、7cm厚保温棉板
4、松木龙骨骨架
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.面层铺贴
	m2
	15.71 

	33 
	020207001015
	玻璃幕墙与地面节点
[项目特征]
1、9mm厚水泥压力板
2、双层18mm厚木工板基层
3、7cm厚保温棉板
4、松木龙骨骨架
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.面层铺贴
	m2
	13.41 

	34 
	020207001016
	玻璃幕墙与地面节点
[项目特征]
1、9.5mm厚石膏板
2、18mm厚木工板基层
3、7cm厚保温棉板
4、松木龙骨骨架
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
	m2
	9.24 

	
	
	2.面层铺贴
	
	

	35 
	020207001002
	装饰板墙面
[项目特征]
1、500@木龙骨骨架
2、15mm厚木工板基层
3、9.5mm厚石膏板封面
4、白色涂料饰面
5、部位：包消防栓立管
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	m2
	24.93 

	36 
	020204003002
	块料墙面
[项目特征]
1、砖砌体墙面
2、1：2.5水泥砂浆粘贴层
3、9mm厚瓷砖饰面
4、部位：包消防栓立管
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.面层铺贴
	m2
	11.55 

	37 
	020209001001
	轻钢龙骨石膏板隔断
[项目特征]
1.75型轻钢龙骨
2.两侧封单层12厚石膏板
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
	m2
	408.9 

	38 
	020209001002
	小便斗隔板
[项目特征]
1.18mm免漆板小便斗隔断
[工程内容]
1.隔板制作、运输、安装
2.嵌缝、塞口
3.刷防护材料、油漆
	m2
	1.32 

	39 
	020209001003
	卫生间隔断 H=1900mm
[项目特征]
1.卫生间隔断： 1200*1200*1900mm
[工程内容]
1.隔板制作、运输、安装
2.嵌缝、塞口
3.刷防护材料、油漆
	m2
	33.63 

	40 
	020409003001
	石材窗台板
[项目特征]
1.18mm厚花岗岩石材窗台板
	m
	146.46 

	
	
	[工程内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装
	
	

	
	B.3
	天棚工程
	
	

	41 
	020302001001
	石膏板吊顶
工程做法：陕09j01 棚111
[项目特征]
1、双层石膏板吊顶
2、满刮2厚面层耐水腻子找平
3、C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27,间距1200，用挂插件与次龙骨联结
4、C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结
5、U型轻钢承载龙骨CS50× 15（或CS60× 27），中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平
6、 φ8钢筋吊杆，双向中距≦1200
7、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200 （预制混凝土板板缝内预留吊环）
8、部位：除公共卫生间、洗漱室、房间卫生间、茶水间顶棚外、其他房间顶棚
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺设
4.面层铺设
	m2
	1027.39 

	42 
	020302002001
	格栅吊顶
工程做法：陕09j01 棚63
[项目特征]
1、金属方格栅
2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1
000，与主龙骨插接
3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB2
4× 28），间距1000，用挂件与承载
龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间
距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结
后调平
5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋
)吊顶，双向中距≦1500，吊杆上
部与板底膨胀栓固定
6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊
	m2
	51.2 

	
	
	环，双向中距≦1500
7、部位：公共卫生间、洗漱室、房
间卫生间、茶水间
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.安装龙骨
4.基层板铺贴
5.面层铺贴
	
	

	43 
	020302002002
	铝方通吊顶
[项目特征]
1、反木纹铝方通70*120@100
2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接
3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24× 28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间
距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结
后调平
5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋
)吊顶，双向中距≦1500，吊杆上
部与板底膨胀栓固定
6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊
环，双向中距≦1500
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.安装龙骨
4.基层板铺贴
5.面层铺贴
	m2
	39.4 

	44 
	020302002003
	木质格栅吊顶
[项目特征]
1、木质格栅
2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接
3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24× 28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平
5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋)吊顶，双向中距≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定
6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊
环，双向中距≦1500
[工作内容]
	m2
	0.3 

	
	
	1.基层清理
2.底层抹灰
3.安装龙骨
4.基层板铺贴
5.面层铺贴
	
	

	45 
	020302002004
	600*600矿棉板吊顶
[项目特征]
1、600*600矿棉板吊顶
2、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000，与主龙骨插接
3、T型轻钢次龙骨TB24×389或TB24× 28），间距1000，用挂件与承载龙骨固定
4、U型轻钢承载龙骨CS38×12，间距≦1500，用吊件与钢筋吊杆联结后调平
5、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋)吊顶，双向中距≦1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定
6、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1500
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.安装龙骨
4.基层板铺贴
5.面层铺贴
	m2
	10.37 

	46 
	020302005001
	天花软膜
[项目特征]
1.天花软膜 (计入费用汇总)
2.12mm难燃夹板
3.镀锌全牙龙骨吊杆
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.龙骨安装
4.铺贴面层
5.刷防护材料、油漆
	m2
	12.21 

	47 
	020408001001
	木窗帘盒
[项目特征]
1.尺寸:200*250mm
2.9.5mm厚石膏板、阻燃板，木龙骨
3.乳胶漆（另计）
[工作内容]
1.制作、运输、
2.安装
3.刷防护材料、油漆
	m
	122.5 

	48 
	020408001002
	木窗帘盒
[项目特征]
1.尺寸:335*250mm
2.9.5mm厚石膏板、阻燃板，木龙骨
3.乳胶漆（另计）
[工作内容]
1.制作、运输、
2.安装
3.刷防护材料、油漆
	m
	20.81 

	49 
	020303001001
	石膏板吊顶灯槽
[项目特征]
1.尺寸:80mm*200mm
2.9.5mm厚石膏板、阻燃板
3.乳胶漆（另计）
[工作内容]
1.安装、固定
	m
	316.81 

	
	B.4
	门窗工程
	
	

	50 
	020401003001
	实木装饰门
[项目特征]
1.门类型：实木复合烤漆门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	120.83 

	51 
	020407001001
	木质门窗套
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜
色：木质门窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.基层板安装
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆
	m2
	256.57 

	
	B.5
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	52 
	020506001001
	抹灰面油漆（顶棚）
工程做法：陕09j01 内33
[项目特征]
A饰面： 1、合成树脂乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	14.71 

	
	
	3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4、部位：管网房间顶部
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	
	

	53 
	020506001004
	抹灰面油漆（顶棚）
[项目特征]
1、乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	1213.99 

	54 
	020506001005
	抹灰面油漆（顶棚）
[项目特征]
1、深灰色涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	43.28 

	55 
	020506001002
	抹灰面油漆（墙面）
工程做法：陕09j01 内33
[项目特征]
A饰面： 1、合成树脂乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4、部位：管网房间墙面
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	134.01 

	56 
	020506001003
	抹灰面油漆（墙面）
工程做法：陕09j01 内33
[项目特征]
A饰面： 1、合成树脂乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4、部位：除公共卫生间、洗漱间、房间卫生间、茶水间、谈话室、电梯间1/2#、合用前室、小会议室、
	m2
	3616.24 

	
	
	多功能厅、备勤室8/9以外其余房间
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	
	

	
	
	补充分部
	
	

	57 
	AB001
	成品木质栏杆
[项目特征]
1.定制成品木质烤漆栏杆
[工作内容]
1.安装
	m
	146.46 

	58 
	AB005
	不锈钢护栏扶手
[项目特征]
1.不锈钢护栏扶手
2.高度950mm
3.部位：疏散楼梯1.2#
[工作内容]
1.安装
	m
	14.84 

	59 
	AB003
	抽纸盒/洗手液二合一
[项目特征]
1.抽纸盒/洗手液二合一
[工作内容]
1.安装
	组
	8 

	60 
	020603001002
	洗漱台
[项目特征]
1.柜身:水泥压力板，水泥砂浆挂网抹灰
2.浅色蜂窝不锈钢板 (可开启)
3.12mm埃特板
4.40*40*4mm镀锌角钢@800，热镀
锌角钢
5.石材台面
6.含五金等辅材安装到位
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
	m2
	5.52 

	61 
	020603009001
	成品镜柜
[项目特征]
1.浅色蜂窝不锈钢板
2.镜面
3.20*40*3mm镀锌矩管@800，40*40
*4mm镀锌角钢
4.含五金等辅材安装到位
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安
	m2
	11.72 

	
	
	装
	
	

	62 
	020601006001
	书柜
[项目特征]
1.18mm厚白免漆板
2.18mm免漆生态板柜体
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆
	个
	1 

	63 
	020209001005
	百叶隔断
[项目特征]
1.5+30a+5双层钢化玻璃百叶隔断
[工作内容]
1.隔板制作、运输、安装
	m2
	15.3 

	64 
	020407001002
	窗套
[项目特征]
1.实木复合窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.立筋制作、安装
4.基层板安装
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆
	m2
	181.56 

	65 
	020303002001
	成品检修口
[项目特征]
1.成品检修口450*450mm
[工作内容]
1.安装、固定
	个
	30 

	工程名称：电气工程
	专业：电气设备安装工程

	序号
	  项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	

	1 
	030204018002
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL1-6 配电箱
2.安装方式:底边距地1.8m暗装
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子
	台
	6 

	2 
	030204018037
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL7 配电箱
2.安装方式:底边距地1.8m暗装
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子
	台
	1 

	3 
	030204018038
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL8 配电箱
2.安装方式:底边距地1.8m暗装
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子
	台
	1 

	4 
	030204018039
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL9/12 配电箱
2.安装方式:底边距地1.8m暗装
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子
	台
	2 

	5 
	030204018040
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL13 配电箱
2.安装方式:底边距地1.8m暗装
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子
	台
	1 

	6 
	030204018041
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL14 配电箱
2.安装方式:底边距地1.8m暗装
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子
	台
	1 

	7 
	030204018042
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL10 多功能室配电
	台
	1 

	
	
	箱
2.安装方式:500×600× 150
[工作内容]
1.箱体安装
2.接线端子
	
	

	
	
	桥架、电缆
	
	

	8 
	030208004002
	电缆桥架
[项目特征]
1.型号、规格:桥架 200*100
[工作内容]
1.电缆桥架安装
2.桥架支撑架安装
	m
	3.5 

	9 
	030208001026
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	16.95 

	10 
	030208001027
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJY-5x10
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	20 

	11 
	030208001028
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJY-5x6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	519.16 

	
	
	配管、配线
	
	

	12 
	030212001004
	电气配管
[项目特征]
1.名称:SC40
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	m
	10 

	13 
	030212001002
	电气配管
[项目特征]
1.名称:JDG20  吊顶敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	2515.33 

	
	
	2.防腐油漆
3.接地
	
	

	14 
	030212001012
	电气配管
[项目特征]
1.名称:JDG20  暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	m
	887.85 

	15 
	030212001011
	电气配管
[项目特征]
1.名称:JDG25   吊顶敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	m
	35.8 

	16 
	CB001
	墙面开槽
[项目特征]
1.墙面开槽
[工作内容]
1.开槽清理
	m
	887.85 

	17 
	030212003001
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-
2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	5769.37 

	18 
	030212003007
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:桥架穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-
2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	892.94 

	19 
	030212003003
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-
4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	3786.33 

	
	
	灯具
	
	

	20 
	030213003010
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:圆形筒灯
2.型号:直径12cm
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	375 

	21 
	030213003009
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:可调向射灯
2.型号:直径7.5cm
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	68 

	22 
	030213001004
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:铝方通专用灯
2.规格:220V 36W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	14 

	23 
	030213004001
	荧光灯
[项目特征]
1.名称:天花软膜T5灯管
2.型号:0.9m
[工作内容]
1.安装
	套
	59 

	24 
	030213004002
	荧光灯
[项目特征]
1.名称:天花软膜T5灯管
2.型号:0.8m
[工作内容]
1.安装
	套
	30 

	25 
	030213005001
	医疗专用灯
[项目特征]
1.名称:紫外杀毒灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4 

	26 
	030213003011
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:LED灯带
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	346 

	27 
	030213001005
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:长条暗装吸顶灯
2.规格:300*1200
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	5 

	28 
	030204031016
	小电器
[项目特征]
1.名称:五合一浴霸
2.型号:300*600
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	4 

	29 
	030213003018
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:定制党旗灯具
2.型号:直径1000
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	1 

	30 
	030213003017
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:铝型材线性灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	137 

	31 
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:方形吸顶灯
2.规格:220V 36W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	8 

	32 
	030204031007
	小电器
[项目特征]
1.名称:换气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	8 

	
	
	开关、插座
	
	

	33 
	030204031001
	小电器
[项目特征]
	个
	144 

	
	
	1.名称:五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	
	

	34 
	030204031017
	小电器
[项目特征]
1.名称:五孔插座  利旧安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.焊、压接线端子
	个
	50 

	35 
	030204031008
	小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	11 

	36 
	030204031009
	小电器
[项目特征]
1.名称:地面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	71 

	37 
	030204031002
	小电器
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	20 

	38 
	030204031018
	小电器
[项目特征]
1.名称:单联单控开关  利旧安装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	5 

	39 
	030204031011
	小电器
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	17 

	40 
	030204031019
	小电器
[项目特征]
1.名称:双联单控开关  利旧安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.焊、压接线端子
	个
	5 

	41 
	030204031010
	小电器
[项目特征]
1.名称:三联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	10 

	42 
	030204031013
	小电器
[项目特征]
1.名称:三联防水单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	2 

	43 
	030204031012
	小电器
[项目特征]
1.名称:四联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1 

	44 
	030204031003
	小电器
[项目特征]
1.名称:声光控节能开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	4 

	45 
	030204031014
	小电器
[项目特征]
1.名称:温控开关  利旧安装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	42 

	46 
	030204031020
	小电器
[项目特征]
1.名称:温控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	13 

	47 
	030204031015
	小电器
[项目特征]
1.名称:触摸式灯控面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	5 

	
	
	应急照明
	
	

	48 
	030213003001
	装饰灯
[项目特征]
	套
	2 

	
	
	1.名称:多信息复合标志灯  利旧安
装
2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检,
常亮,频闪
[工作内容]
1.利旧安装
	
	

	49 
	030213003012
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:方向标志灯 (单向)(A型)
2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检,
常亮,频闪
[工作内容]
1.利旧安装
	套
	16 

	50 
	030213003013
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:方向标志灯 (双向)(A型)
2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检,
常亮,频闪
[工作内容]
1.利旧安装
	套
	4 

	51 
	030213003014
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:防水集中电源疏散照明壁灯
(A型)
2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检,
常亮,频闪
[工作内容]
1.利旧安装
	套
	27 

	52 
	030213003015
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:疏散出口标志灯(A型)
2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检,
常亮,频闪
[工作内容]
1.利旧安装
	套
	8 

	53 
	030213003016
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:双面多信息复合标志灯(A型)
2.型号:DC36V 1W,LED光源,巡检,
常亮,频闪
[工作内容]
1.利旧安装
	套
	2 

	
	
	调试
	
	

	54 
	030211004001
	自动投入装置
	套
	2 

	
	
	[项目特征]
1.类型:双电源
[工作内容]
1.调试
	
	

	55 
	030211002001
	送配电装置系统
[项目特征]
1.型号:1KV
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1 

	工程名称：火灾报警工程
	专业：消防设备安装工程

	序号
	  项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	消防器具
	
	

	
	
	设备
	
	

	1 
	030705008001
	重复显示器
[项目特征]
1.名称:火灾楼层显示器  利旧安装
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	2 

	2 
	030705001001
	点型探测器
[项目特征]
1.名称:感烟探测器
[工作内容]
1.探头安装
2.底座安装
3.校接线
4.探测器调试
	只
	24 

	3 
	030705001002
	点型探测器
[项目特征]
1.名称:感烟探测器  利旧安装
[工作内容]
1.探头利旧安装
2.底座利旧安装
3.校接线
4.探测器调试
	只
	47 

	4 
	030705009001
	警报装置
[项目特征]
1.名称:声光报警器  利旧安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.调试
	台
	2 

	5 
	030705003001
	按钮
[项目特征]
1.规格:手动报警按钮  利旧安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.校接线
3.调试
	只
	2 

	6 
	030705009002
	警报装置
[项目特征]
1.名称:电话分机  利旧安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.调试
	台
	1 

	7 
	030705003002
	按钮
[项目特征]
1.规格:消火栓报警按钮  利旧安装
	只
	6 

	
	
	[工作内容]
1.利旧安装
2.校接线
3.调试
	
	

	8 
	030705004001
	模块 (接口)
[项目特征]
1.名称:输入输出模块 利旧安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.调试
	只
	10 

	9 
	030705004002
	模块 (接口)
[项目特征]
1.名称:输入模块 利旧安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.调试
	只
	2 

	10 
	030705004003
	模块 (接口)
[项目特征]
1.名称:短路隔离器
[工作内容]
1.安装
2.调试
	只
	6 

	11 
	030705009003
	警报装置
[项目特征]
1.名称:火灾应急广播扬声器  利旧
安装
[工作内容]
1.利旧安装
2.调试
	台
	6 

	12 
	030706001001
	自动报警系统装置调试
[项目特征]
1.点数: 自动报警系统装置调试
[工作内容]
1.系统装置调试
	系统
	1 

	
	
	配管、配线
	
	

	13 
	030212001009
	电气配管
[项目特征]
1.名称:金属软管DN20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2、接线盒（ 箱 ）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
3.防腐油漆
4.接地
	m
	106.5 

	14 
	030212003010
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS
-2*1.5
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.配线
3.管内穿线
	m
	106.5 

	工程名称：给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程

	序号
	  项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	

	
	
	设备
	
	

	1 
	030804027001
	饮水器
[项目特征]
1.名称:直饮水一体机
[工作内容]
1.安装
	套
	1 

	
	
	管道
	
	

	2 
	030801009001
	塑料给水管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:直饮水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN25
	m
	275.9 

	3 
	030801009002
	塑料给水管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:直饮水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN20
	m
	76.6 

	4 
	030801009003
	塑料给水管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:直饮水
3.材质:PPR给水管
4.规格:DN15
	m
	251.98 

	
	
	阀门
	
	

	5 
	030803001001
	螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀 DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	10 

	6 
	030803001011
	螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀 DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	5 

	7 
	030803001012
	螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀 DN15
	个
	43 

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8 
	030804016001
	水龙头
[项目特征]
1.名称:直饮水专用水嘴
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装
	个
	30 

	工程名称：消防工程
	专业：消防设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	消防工程
	
	

	
	
	设备
	
	

	1 
	030701018001
	消火栓
[项目特征]
1.安装部位（室内、室外） :室内利
旧安装
2.型号:消火栓
3.规格:消防箱采用组合式,箱内配DN65消火栓1个,消防软管卷盘1套、长25m的DN65衬胶水龙带1条,DN19
水枪1支,DN25消防水喉设备1套,以及带保护设置的报警按钮、应急指示灯,传信号至消防控制中心。消防
箱下部配置MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具
[工作内容]
1.利旧安装
	套
	6 

	
	
	管道
	
	

	
	
	自喷工程
	
	

	
	
	管道
	
	

	2 
	030701001001
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内  利
旧安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件利旧安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.无缝钢管镀锌
5.水压试验
	m
	454.99 

	3 
	030701001008
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN25
	m
	15.81 

	
	
	4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.无缝钢管镀锌
5.水压试验
	
	

	4 
	030701001005
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内  利
旧安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.无缝钢管镀锌
5.水压试验
	m
	127.03 

	5 
	030701001009
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
	m
	40.82 

	
	
	1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.无缝钢管镀锌
5.水压试验
	
	

	6 
	030701001006
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内利旧
安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件利旧安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.无缝钢管镀锌
5.水压试验
	m
	34.92 

	7 
	030701001007
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内利旧
安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件利旧安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.无缝钢管镀锌
5.水压试验
	m
	45.75 

	8 
	030701001010
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
	m
	19.44 

	
	
	2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道
均需做防结露保温,保温材料为闭孔
橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,
在保温材料外包PAP保护层。在进行
完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.无缝钢管镀锌
5.水压试验
	
	

	9 
	030701004005
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内利旧
安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件利旧安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.无缝钢管镀锌
4.水压试验
	m
	35.3 

	10 
	030701004006
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内利旧
安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN80
4.连接形式:沟槽连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在
	m
	45.45 

	
	
	进行完保温或防结露保温后的保护壳上刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件利旧安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.无缝钢管镀锌
4.水压试验
	
	

	11 
	030701004007
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内利旧
安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道
均需做防结露保温,保温材料为闭孔
橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,
在保温材料外包PAP保护层。在进行
完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件利旧安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.无缝钢管镀锌
4.水压试验
	m
	11.62 

	12 
	030701004009
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN125
4.连接形式:沟槽连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.无缝钢管镀锌
4.水压试验
	m
	12.45 

	13 
	030701004008
	水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外） :室内利旧
安装
2.材质:内外壁热浸热镀锌钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:管道均需做防结露保温,保温材料为闭孔橡塑管壳 (难燃B1级),保温厚度为30
mm以上保温完毕后,所有明装管道,在保温材料外包PAP保护层。在进行完保温或防结露保温后的保护壳上
刷调和漆色标或字标
[工作内容]
1.管道及管件利旧安装
2.套管（包括防水套管）制作、安
装
3.无缝钢管镀锌
4.水压试验
	m
	61.46 

	14 
	030704001001
	管道支架制作安装
[项目特征]
1.除锈、刷油设计要求:管道支架均
先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆
二道。
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油
	kg
	150 

	
	
	阀门
	
	

	15 
	030701011001
	水喷头
[项目特征]
1.型号:玻璃球闭式喷头
[工作内容]
1.安装
2.密封性试验
	个
	9 

	16 
	030701011002
	水喷头
[项目特征]
1.型号:玻璃球闭式喷头（利旧安装)
[工作内容]
1.利旧安装
	个
	250 

	17 
	030701005001
	螺纹阀门
[项目特征]
1.阀门类型、材质、型号、规格:末
端试水阀 DN25
[工作内容]
	个
	1 

	
工程名称：弱电工程
	专业：建筑智能化系统设备安装
工程

	序号
	  项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	综合布线系统
	
	

	1 
	031103013001
	落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:42U机柜
[工作内容]
1.安装
	架
	1 

	2 
	031101029001
	总配线架
[项目特征]
1.名称:24口光纤配线架
2.其他要求详见图纸设计及技术要求
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	3 
	031202006002
	局域网交换机
[项目特征]
1.名称:16口接入外网交换机
[工作内容]
1.安装
2.单体调试
	台
	1 

	4 
	031202006003
	局域网交换机
[项目特征]
1.名称:16口接入内网交换机
[工作内容]
1.安装
2.单体调试
	台
	1 

	5 
	031202007002
	路由器
[项目特征]
1.名称:语音网关
[工作内容]
1.安装、调试
	套
	18 

	6 
	031202001001
	终端设备
[项目特征]
1.名称:语音服务器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体测试
	台
	1 

	7 
	031103015001
	接线箱
[项目特征]
1.名称:弱电多媒体接线箱
2.规格:500*400*120
[工作内容]
1.安装
	个
	9 

	8 
	030212001001
	电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
2.配置形式及部位:暗敷
	m
	160 

	
	
	[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	
	

	9 
	030212001006
	电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
2.配置形式及部位:吊顶敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	m
	343.1 

	10 
	030212001002
	电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG25
2.配置形式及部位:暗敷
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	m
	156.7 

	11 
	CB001
	墙面开槽
[项目特征]
1.墙面开槽
[工作内容]
1.开槽清理
	m
	160 

	12 
	030212003001
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	739.04 

	13 
	030212003002
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP
2.敷设部位或线制:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	1776.96 

	14 
	030212003003
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:4芯皮线光纤
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
	m
	77.47 

	
	
	1.配线
2.管内穿线
	
	

	15 
	030212003004
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:4芯皮线光纤
2.敷设部位或线制:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	374.29 

	16 
	031103023001
	单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.名称:视频网络插座
2.型号:RJ45
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	8 

	17 
	031103023002
	单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.名称:网络插座
2.型号:RJ45
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	73 

	18 
	031103023003
	单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.名称:WIFI插座
2.型号:RJ45
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	130 

	19 
	031103023004
	单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.名称:两位音响
2.型号:RJ45
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	10 

	20 
	031202007001
	路由器
[项目特征]
1.名称:无线AP
[工作内容]
1.安装、调试
	套
	18 

	
	
	门禁系统
	
	

	21 
	031208006001
	出入口控制设备
[项目特征]
1.名称:门禁控制器
[工作内容]
1.安装
	台
	4 

	
	
	2.调试
	
	

	22 
	030212001003
	电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG25
2.配置形式及部位:暗敷
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	m
	8.27 

	23 
	030212003005
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/
UTP
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	22.52 

	24 
	030212003006
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/
UTP
2.敷设部位或线制:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	135.42 

	
	
	监控系统
	
	

	25 
	031103013002
	落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:走廊、电梯间监控控制箱
[工作内容]
1.安装
	架
	1 

	26 
	031103013003
	落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:谈话间监控控制箱
[工作内容]
1.安装
	架
	1 

	27 
	031202006004
	局域网交换机
[项目特征]
1.名称:核心交换机
[工作内容]
1.安装
2.单体调试
	台
	2 

	28 
	031202010001
	服务器系统软件
[项目特征]
1.名称:存储服务器（1*4T监控硬
	套
	2 

	
	
	盘）
[工作内容]
1.安装
2.调试
	
	

	29 
	031208005001
	控制键盘
[项目特征]
1.名称:控制键盘
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试
	套
	2 

	30 
	031202006005
	局域网交换机
[项目特征]
1.名称:8口POE交换机
[工作内容]
1.安装
2.单体调试
	台
	2 

	31 
	031101029002
	总配线架
[项目特征]
1.名称:8口POE配线架
2.其他要求详见图纸设计及技术要
求
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	32 
	031208017001
	显示装置
[项目特征]
1.名称:走廊、电梯间监显示屏， 32
寸
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行
	台
	1 

	33 
	031208017002
	显示装置
[项目特征]
1.名称:谈话间监控显示屏， 23寸
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行
	台
	1 

	34 
	031208008001
	电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:监控摄像机
[工作内容]
1.安装
2.调试
3.试运行
	台
	14 

	35 
	030212001005
	电气配管
	m
	28.9 

	
	
	[项目特征]
1.规格:JDG25
2.配置形式及部位:明敷
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	
	

	36 
	030212003009
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	28.9 

	37 
	030212003010
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT.6-U/UTP
2.敷设部位或线制:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	392.2 

	工程名称：通风工程
	专业：通风 空调工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	新风系统
	
	

	
	
	风管
	
	

	
	
	增加部分
	
	

	1 
	030902001043
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管
（自带保温）
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.周长或直径:2000以内
5.板材厚度:0.6mm
6.接口形式:咬口连接或铆接
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊
架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊
架、保护层除锈、刷油
	m2
	77.29 

	
	
	风口、风阀
	
	

	2 
	030903001006
	碳钢调节阀制作安装
[项目特征]
1.类型:对开多叶调节阀
2.规格:120*120
3.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.安装
2.制作
	个
	4 

	3 
	030903001033
	碳钢调节阀制作安装
[项目特征]
1.类型:对开多叶调节阀
2.规格:160*120
3.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.安装
2.制作
	个
	3 

	4 
	030903001047
	碳钢调节阀制作安装
	个
	14 

	
	
	[项目特征]
1.类型:对开多叶调节阀  利旧安装
2.规格:160*120
3.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.利旧安装
	
	

	5 
	030903001034
	碳钢调节阀制作安装
[项目特征]
1.类型:对开多叶调节阀  利旧
2.规格:250*160
3.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.利旧安装
	个
	8 

	6 
	030903011002
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:方形散流器 120*120
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	5 

	7 
	030903011017
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:方形散流器 160*160   利旧
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.利旧安装
	个
	19 

	8 
	030903011018
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:方形散流器 200*200
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	1 

	9 
	030903011037
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:方形散流器 200*200  利
旧
2.具体要求详见设计图纸及相关规
范
[工作内容]
1.利旧安装
	个
	11 

	
	
	排风系统
	
	

	
	
	设备
	
	

	10 
	030903020003
	消声器制作安装
[项目特征]
1.名称:XZP200
2.规格:1280*700
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	1 

	
	
	风管
	
	

	11 
	030902001028
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长或直径:2000以内
4.板材厚度:0.6mm
5.接口形式:咬口连接或铆接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊
架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
	m2
	12.89 

	12 
	030902001029
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长或直径:2000以内
4.板材厚度:0.5mm
5.接口形式:咬口连接或铆接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊
架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
	m2
	12.68 

	
	
	3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊
架、保护层除锈、刷油
	
	

	13 
	030902001030
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长或直径:800以内
4.板材厚度:0.5mm
5.接口形式:咬口连接或铆接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护
层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，
调和漆两遍
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊
架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
	m2
	2 

	
	
	风口、风阀
	
	

	14 
	030903001044
	碳钢调节阀制作安装
[项目特征]
1.类型:止回风阀
2.规格:500*320
3.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.安装
2.制作
3.除锈、刷油
	个
	1 

	15 
	030903001037
	碳钢调节阀制作安装
[项目特征]
1.类型:70℃防火阀
2.规格:500*320
3.支架材质、规格:型钢支架:型钢支架
4.除锈、刷油设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
	个
	2 

	
	
	1.安装
2.制作
3.除锈、刷油
	
	

	16 
	030903011019
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:方形散流器 250*250
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	2 

	17 
	030903011020
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:双层百叶风口 500*250
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	2 

	
	
	排烟防火系统
	
	

	
	
	风管
	
	

	18 
	030902001034
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长或直径:4000以内
4.板材厚度:1mm
5.接口形式:咬口连接或铆接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:镀锌钢板风道外包硅酸盐纤维防火柔性卷材,外包硅酸盐纤
维防火柔性卷材， 0.50h耐火极限系统采用容重96kg/m³ ,厚度≥40mm的硅酸盐纤维防火柔性卷材；外侧复合防火加筋铝箔
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊
架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊
架、保护层除锈、刷油
	m2
	8.96 

	
	
	空调风
	
	

	
	
	设备
	
	

	
	
	与主体空调对比利旧部分
	
	

	19 
	030901005007
	风机盘管
[项目特征]
1.形式:风机盘管 08-2S(H)  利旧
主体空调
2.参数:风量 1430-1080-690 m3/h冷量 7.16 KW 热量 12.15 KW出口静压 30pa 功率 145 W/220V噪声 47 dB(A)
3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护
层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，
调和漆两遍
[工作内容]
1.利旧安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装及除锈、刷油
	台
	33 

	20 
	030901005008
	风机盘管
[项目特征]
1.形式:风机盘管 10-2S(H)  利旧
主体空调
2.参数:风量 1780-1290-850 m3/h冷量 8.18 KW 热量 14.43 KW出口静压 30pa 功率 178 W/220V噪声 50 dB(A)
3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.利旧安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装及除锈、刷油
	台
	4 

	
	
	与主体空调对比增加部分
	
	

	21 
	030901005010
	风机盘管
[项目特征]
1.形式:风机盘管 02-2S(H)
2.参数:风量 360-270-180 m3/h冷量 1.96 KW 热量 3.05 KW出口静压 30pa 功率 40 W/220V噪声 38 dB(A)
3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护
	台
	9 

	
	
	层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，
调和漆两遍
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装及除锈、刷油
	
	

	22 
	030901005017
	风机盘管
[项目特征]
1.形式:风机盘管 10-2S(H)
2.参数:风量 1780-1290-850 m3/h冷量 8.18 KW 热量 14.43 KW出口静压 30pa 功率 178 W/220V噪声 50 dB(A)
3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装及除锈、刷油
	台
	2 

	23 
	030901005018
	风机盘管
[项目特征]
1.形式:风机盘管 12-2S(H)
2.参数:风量 2200-1590-1070 m3/h 冷量 9.88 KW 热量 17.94 KW出口静压 30pa 功率 233 W/220V噪声 51 dB(A)
3.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装
3.支架制作、安装及除锈、刷油
	台
	9 

	
	
	空调风管
	
	

	
	
	与主体空调对比风管（同设备）利旧
	
	

	24 
	030902001041
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管（自带保温）  主体风管利旧
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
	m2
	397.45 

	
	
	4.周长或直径:2000以内
5.板材厚度:0.75mm
6.接口形式:咬口连接或铆接
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.利旧风管、管件、法兰、零件、
支吊架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊
架、保护层除锈、刷油
	
	

	
	
	与主体空调对比风管增加部分
	
	

	25 
	030902001037
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管
（自带保温）
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.周长或直径:4000以内
5.板材厚度:1.0mm
6.接口形式:咬口连接或铆接
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和漆两遍
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊
架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊
架、保护层除锈、刷油
	m2
	129.72 

	26 
	030902001040
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.名称:无甲醛装配式抑菌消音风管
（自带保温）
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.周长或直径:2000以内
	m2
	41.96 

	
	
	5.板材厚度:0.6mm
6.接口形式:咬口连接或铆接
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护
层设计要求:刷防锈底漆两遍，调和
漆两遍
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊
架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
4.风管检查孔制作
5.温度、风量测定孔制作
6.风管保温及保护层
7.风管、法兰、法兰加固框、支吊
架、保护层除锈、刷油
	
	

	27 
	CB004
	设备与风管连接帆布连接
[项目特征]
1.防火帆布软连接
[工作内容]
1.制作、安装
	m2
	36.6 

	
	
	空调水管
	
	

	28 
	030801002006
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内  主体利旧
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:丝接
6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm厚铝皮保护
[工作内容]
1.管道、管件利旧安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安
装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	m
	64.72 

	29 
	030801002012
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内   新增
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水
	m
	86.96 

	
	
	3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:丝接
6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm
厚铝皮保护
[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安
装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	
	

	30 
	030801002007
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内  主体利旧
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝接
6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm厚铝皮保护
[工作内容]
1.管道、管件利旧安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	m
	357.66 

	31 
	030801002013
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝接
6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡
塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤
0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3))
保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm
厚铝皮保护
	m
	71.04 

	
	
	[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安
装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	
	

	32 
	030801002010
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内  主体管道利旧
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝接
6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm
厚铝皮保护
[工作内容]
1.管道、管件利旧安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	m
	197.85 

	33 
	030801002011
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内  新增
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:空调水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝接
6.除锈、刷油:保温材料采用柔性橡塑管壳 (难燃B1级,0° 时导热系数≤0.035(w/m.k)(密度50~70kg/m3))保温厚度:25mm，保温外采用0.5mm
厚铝皮保护
[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安
装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	m
	57.53 

	34 
	030803001001
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:金属软管DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	74 

	35 
	030803001006
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:金属软管DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	34 

	36 
	030803001002
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:缓闭电动两通阀DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	37 

	37 
	030803001007
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:缓闭电动两通阀DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	17 

	38 
	030803001003
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:Y型过滤器DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	37 

	39 
	030803001008
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:Y型过滤器DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	17 

	40 
	030803001004
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:截止阀DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	74 

	41 
	030803001009
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:截止阀DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	34 

	42 
	030803001005
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:聚氯乙烯管DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	37 

	43 
	030803001010
	螺纹阀门
	个
	17 

	
	
	[项目特征]
1.名称:聚氯乙烯管DN25
[工作内容]
1.安装
	
	

	
	
	风口
	
	

	44 
	030903011023
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:方形散流器 400*400   利旧
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.风口利旧安装
	个
	45 

	45 
	030903011024
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:方形散流器 500*500   利旧
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.风口利旧安装
	个
	9 

	46 
	030903011025
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:活页条缝风口 500X117
2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	17 

	47 
	030903011026
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:活页条缝风口 800X117
2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	10 

	48 
	030903011027
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:活页条缝风口 1000X117
2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	10 

	49 
	030903011028
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:活页条缝风口 1500X117
	个
	8 

	
	
	2.具体要求详见设计图纸及相关规
范[工作内容]
1.制作
2.安装
	
	

	50 
	030903011029
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:活页条缝风口 1500X155
2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	9 

	51 
	030903011030
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:可开启格栅风口 300X300
2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	54 

	52 
	030903011031
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:可开启格栅风口 400X400利旧
2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容]
1.风口利旧安装
	个
	36 

	53 
	030903011032
	铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.类型:可开启格栅风口 500X500
2.具体要求详见设计图纸及相关规范[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	18 

	54 
	CB002
	(第十四册)站类工艺系统调试费
	项
	1 

	55 
	030807001001
	采暖工程系统调整
	系统
	1 

	
	
	通风工程检测、调试
	
	

	56 
	030904001001
	通风工程检测、调试
[项目特征]
1.系统:通风系统检测、调试
2.具体要求详见设计图纸及相关规范
[工作内容]
1.管道漏光试验
2.漏风试验
3.通风管道风量测定
4.风压测定
	系统
	1 

	工程名称：采暖工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	管道
	
	

	1 
	030801002001
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2、输送燃气
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN80
5.连接形式:焊接连接
6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° (
w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:80mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。
[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	m
	11.44 

	2 
	030801002002
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN65
5.连接形式:焊接连接
6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° (
w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:70mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护
壳。
[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	m
	10.21 

	3 
	030801002003
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
	m
	70.25 

	
	
	3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN50
5.连接形式:焊接连接
6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° (
w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:70mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。
[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	
	

	4 
	030801002004
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN40
5.连接形式:焊接连接
6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25° (
w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:70mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。
[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	m
	107.87 

	5 
	030801002005
	钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:焊接连接
6.除锈、刷油:管道保温材料采用铝箔离心玻璃棉(A级不燃)管壳保温,密度为80kg/m3以上,导热系数25°
	m
	169.9 

	
	
	(w/m.k): 0.033w/m.k),保温厚度:60mm，保温外设0.5mm镀锌铁皮保护壳。
[工作内容]
1.管道、管件安装
2.支吊架制作安装
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油及绝热
5.采暖管道水冲洗及压力试验
	
	

	
	
	阀门
	
	

	6 
	CB003
	五回路分集水器
[项目特征]
1.名称:分集水器
2.规格:三回路
3.含塑料套管、阀门
[工作内容]
1.安装
	套
	3 

	7 
	CB007
	五回路分集水器
[项目特征]
1.名称:分集水器
2.规格:四回路
3.含塑料套管、阀门
[工作内容]
1.安装
	套
	5 

	8 
	CB006
	五回路分集水器
[项目特征]
1.名称:分集水器
2.规格:五回路
3.含塑料套管、阀门
[工作内容]
1.安装
	套
	3 

	9 
	CB004
	六回路分集水器
[项目特征]
1.名称:分集水器
2.规格:六回路
3.含塑料套管、阀门
[工作内容]
1.安装
	套
	1 

	10 
	CB005
	七回路分集水器
[项目特征]
1.名称:分集水器
2.规格:七回路
3.含塑料套管、阀门
[工作内容]
	套
	1 

	
	
	1.安装
	
	

	11 
	030803003003
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN80
[工作内容]
1.安装
	个
	1 

	12 
	030803003004
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:平衡阀
2.型号、规格:DN80
[工作内容]
1.安装
	个
	1 

	13 
	030803003006
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	6 

	14 
	030803003007
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN25
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	15 
	030803003008
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:波纹补偿器
2.型号、规格:DN40
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	16 
	030803001006
	螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:截止阀
2.型号、规格:J11W-16T DN25
[工作内容]
1.安装
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN25
	个
	28 

	
	
	调试
	
	

	17 
	030807001002
	采暖工程系统调整
[项目特征]
1.系统:系统调试费
[工作内容]
1.系统调整
	系统
	1 
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