	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：吊坪、店方台
	专业/标段：市政工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	

	
	
	综合零星工程
	
	
	
	
	
	

	1
	050101005001
	整理绿化用地
	[项目特征]
1.找平找坡要求:整平、翻松
[工作内容]
1.排地表水
2.就地挖填
3.清渣、耙细、平整
4.找平、找坡
5.废弃物运输
	m2
	13686.85
	
	
	

	2
	050103015001
	铺种草皮
	[项目特征]
1.名称:花草种植
2.铺种方式:播草籽、花籽。花选用百日菊、马兰花、萱草等开花宿根花卉，观赏草选用蓝羊茅、玉带草、狼尾草等
[工作内容]
1.播草籽
2.施工期养护
	m2
	13686.85
	
	
	

	3
	040805010001
	路灯
	[项目特征]
1.名称:路灯
2.灯杆材质、高度:6m
3.80瓦太阳能电池板，LED光源功率30瓦，发光效率120-150 1m/w，锂电池容量60AH，光控+时控，防护等级IP65
[工作内容]
1.挖基
2.垫层铺筑
3.基础制作、安装
4.立灯杆
5.灯架安装
6.灯具附件安装
7.焊、压接线端子
8.接线
9.补刷（喷）油漆
10.灯杆编号
11.接地
12.试灯
	套
	54
	
	
	

	4
	040204001001
	立砖道路
	[项目特征]
1.名称:120高透水红砖(强度不低于C30)，粗砂灌缝
2.300厚3:7灰土垫层
3.素土夯实(密实系数≥0.93)
[工作内容]
1.垫层、基层铺筑
2.块料铺设
	m2
	572.37
	
	
	

	5
	040203007004
	带泥路口处混凝土硬化
	[项目特征]
1.15cmC25水泥混凝土路面
2.10cm天然砂砾垫层
3.15cm厚3:7灰土夯实
4.路基碾压(密实度≥95%)
5.硬化路面局部有沟渠，长度为200.15米宽度1米，沟渠处地面硬化做法：1.100厚C25水泥混凝土路面；2.600X1000X80配8@150钢筋成品混凝土盖板；3.现状已有沟渠
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
3.锯缝、嵌缝
	m2
	1090.71
	
	
	

	6
	040203008001
	生态透水砖铺设
	[项目特征]
1.名称:60mm厚透水砖面层
2.30mm厚透水干砂,级配干净河砂150mm厚级配碎石(5~31.5mm)
3.透水性土工布-素土夯实，夯实度≥0.93
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.块料铺砌
3.嵌缝、勾缝
	m2
	52.07
	
	
	

	7
	04B033
	沟渠清理
	[项目特征]
1.沟渠内淤积泥沙清理，三类土
2.使用农用三轮车清运，清运距离12公里
	m3
	371.31
	
	
	

	8
	04B034
	山体角清理
	[项目特征]
1.针对山体角落下的块石、砂石，按平均清理、平整高度10公分算
2.使用农用三轮车清运，清运距离12公里
	m3
	151.95
	
	
	

	9
	04B035
	成品铁艺大门
	[项目特征]
1.统一安装、制定成品、全遮挡、带滚轮的铁艺大门
2.总长102.52米、均高2.2米
	m2
	225.54
	
	
	

	10
	050103001001
	云杉
	[项目特征]
1.名称:云杉
2.胸径/干径/米径/地径:冠幅2m
3.株高:2.8-3.5m
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	株
	24
	
	
	

	11
	050103003001
	片植灌木
	[项目特征]
1.种类:侧柏，6-9株/m2，全冠、树形饱满
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	m2
	39.35
	
	
	

	12
	04B018
	村民议事亭
	[项目特征]
1.利用现有良好的承载基础，定制、安装成品的简易凉亭1座，长宽高尺寸为5×5×3.7米。
	座
	1
	
	
	

	13
	04B036
	石垒挡土墙
	[项目特征]
1.50mm厚C20混凝土垫层；
2.0.4*0.6m当地红色砂岩块石干砌
	m
	126.94
	
	
	

	14
	011201001002
	墙面大泥抹灰、粉刷
	[项目特征]
1.名称:墙面泥土抹灰，厚度20mm
[工作内容]
1.清理基层
2.泥土制作
3.分层抹灰
4.勾分格缝
	m2
	719.4
	
	
	

	15
	040203008002
	红砖铺装
	[项目特征]
1.名称:53mm厚红砖面层，采用标准 240×115×53mm MU10 烧结红砖
2.30mm厚1:2水泥砂浆
3.120mm厚C20混凝土基层
4.150mm厚碎石
5.素土夯实，夯实度≥0.93
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.块料铺砌
3.嵌缝、勾缝
	m2
	256.6
	
	
	

	16
	04B038
	沿线建筑改造（更换木门）
	[项目特征]
1.木门尺寸:1米×2米，单开平开门
2.含合页、门锁等五金件
	个
	4
	
	
	

	17
	04B039
	沿线建筑改造（更换木窗）
	[项目特征]
1.木窗尺寸:1.5米×1米，平开窗
	个
	5
	
	
	

	18
	011402001001
	沿线建筑改造（门窗刷漆）
	[项目特征]
1.门、窗类型:平开门
2.油漆品种、遍数或厚度:大门刷蓝色漆面
[工作内容]
1.除锈、清理基层
2.刮腻子
3.喷或刷防护材料、油漆
	m2
	22.5
	
	
	

	19
	04B037
	屋顶彩钢瓦统一
	[项目特征]
1.YX25-210-840彩钢瓦屋顶，外露M4.8×35mm自攻钉固定
2.80×100×6mm镀锌矩形管M12×120膨胀螺栓屋面固定（每个节点4只），40×60×4mm镀锌矩形管，点焊【另计】
[工作内容]
1.彩钢瓦屋面采购、安装
	m2
	579
	
	
	

	20
	010602001001
	钢屋架
	[项目特征]
1.彩钢瓦屋顶基层钢结构
2.80×100×6mm镀锌矩形管M12×120膨胀螺栓屋面固定（每个节点4只），40×60×4mm镀锌矩形管，点焊
[工作内容]
1.拼装
2.吊装就位
3.安装
4.探伤
5.补刷油漆
	t
	11.58
	
	
	

	21
	010401002005
	红砖垒砌
	[项目特征]
1.名称:红砖垒砌
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7.5
5.100厚C15混凝土垫层，宽度500mm高度100mm
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	m3
	14.27
	
	
	

	22
	010401002006
	蓝砖砌筑
	[项目特征]
1.名称:蓝砖垒砌
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7.5
5.100厚C15混凝土垫层，宽度500mm高度100mm
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	m3
	161.15
	
	
	

	23
	040203008003
	灰色透水砖铺设
	[项目特征]
1.名称:生态透水砖铺设
2.垫层材料品种、厚度、强度等级:400*400mm植草砖
3.30mm厚中砂滤水层，单层土工布
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.块料铺砌
3.嵌缝、勾缝
	m2
	258.55
	
	
	

	24
	04B040
	精神文明墙
	[项目特征]
1.利用现有围墙，植入村规民约、乡风文明、文化元素等
2.墙面装小型支架/免订挂架，把亚克力牌挂上
3.具体内容可由广告公司二次深化设计、制作
4.墙高2.2米
	m
	81.66
	
	
	

	25
	04B041
	现状界石转向
	[项目特征]
1.现状界石体积约0.22立方米
2.机械吊装
	处
	1
	
	
	

	26
	050201012001
	排水边沟
	[项目特征]
1.名称:排水边沟
2.排水沟截面尺寸:600*600mm
3.150mm厚灰土垫层
4.150mm厚C25混凝土
5.20mm厚水泥砂浆抹面
[工作内容]
1.基层清理
2.排水沟制作、安装
	m
	20.2
	
	
	

	27
	040203007005
	场地硬化
	[项目特征]
1.15cmC25水泥混凝土路面
2.10cm天然砂砾垫层
3.15cm厚3:7灰土夯实
4.路基碾压(密实度≥95%）
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
3.锯缝、嵌缝
	m2
	290.44
	
	
	

	28
	04B042
	特色农房维修
	[项目特征]
1.砖砌宽24公分砖墙1.62㎡，内外20厚C25水泥砂浆抹灰,基础:150厚C15混凝土垫层+素土夯实
2.补齐石墙屋檐4.23米，使用400X500X50砂岩条石
3.条石补修2.28m2正立面，使用200X150X50砂岩条石，1:4砂浆砌筑
4.房屋正面及侧面墙面C15混凝土细石混凝土勾缝
5.安装木质窑洞门窗5.81m2，带普通玻璃4.20m2
6.安装普通玻璃4.20m2，现状门窗刷松木漆共11.62㎡
7.房屋侧面：块石补修14.25m2，使用300X200X150砂岩条石，1:4砂浆砌筑
	座
	1
	
	
	

	29
	04B043
	装配式围挡（规格2.2*3m)
	[项目特征]
1.高2.2m,顶带树脂瓦、带砖瓦
2.装配式围挡可以向生产厂家定制。
3.围挡主体由底盘四角的螺丝固定在现场浇筑的水泥墩子+底座法兰盘上。
4.具体做法详见图纸：JZ-11
	m
	306.44
	
	
	

	30
	040501020001
	新建排水渠
	[项目特征]
1.名称:800*650mm成品U型排水渠，内宽 500× 内深 500× 壁厚 150mm
2.10公分C15混凝土垫层
3.素土夯实
[工作内容]
1.混凝土构件场内运输
2.安装
	m
	402.1
	
	
	

	
	
	垃圾台新建、加护
	
	
	
	
	
	

	31
	04B006
	成品铁质垃圾箱
	[项目特征]
1.4.0m*3.5m混凝土垃圾平台
2.2m*1.5m成品铁质垃圾箱
3.垃圾台围墙
4.4.6m*4.0m蓝色彩钢棚顶
	个
	1
	
	
	

	32
	040203007002
	垃圾台硬化
	[项目特征]
1.20cm厚C25水泥混凝土路面
2.10cm天然砂砾垫层
3.15cm厚3:7灰土夯实
4.路基碾压(密实度≥95%）
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
3.锯缝、嵌缝
	m2
	14
	
	
	

	33
	010401007001
	垃圾台围护
	[项目特征]
1.名称:垃圾台围护
2.砖品种、规格、强度等级:青砖砌体
3.砂浆强度等级:M7.5砂浆
4.20厚M10砂浆抹灰
5.100厚C15混凝土混凝土垫层
6.150厚3:7灰土垫层
7.素土夯实
8.300*300*700mmC25混凝土柱墩
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
	m3
	3.6
	
	
	

	34
	010605003001
	钢屋面板
	[项目特征]
1.名称:垃圾箱钢构雨棚
2.5厚深灰色波浪铝隔热瓦屋顶
3.基层钢骨架，另计
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
5.接缝、嵌缝
	m2
	18.4
	
	
	

	35
	010607002001
	钢支撑、钢檩条
	[项目特征]
1.名称:钢支撑、钢檩条
2.80x60x3.0厚镀锌方通龙骨，40x40x3.0厚镀锌方通
3.具体做法及尺寸详见图纸：JZ-02、JZ-03
[工作内容]
1.安装
2.补刷油漆
	t
	0.314
	
	
	

	
	
	围墙新建
	
	
	
	
	
	

	36
	010102003001
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土的类别:三类土
2.开挖深度:0.84米
[工作内容]
1.清底修边
2.原土夯实
	m3
	113.57
	
	
	

	37
	040305001001
	灰土垫层
	[项目特征]
1.名称:3:7灰土垫层
2.厚度:150mm
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m3
	12.33
	
	
	

	38
	041101001001
	混凝土垫层
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:100mm
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
	m3
	8.22
	
	
	

	39
	010401001001
	砖基础
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm
2.基础类型:墙基础
3.砂浆强度等级:M7.5
4.防潮层材料种类:防水水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.水平防潮层铺设
	m3
	23.21
	
	
	

	40
	010401002001
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	m3
	53.38
	
	
	

	41
	04B004
	围墙顶
	[项目特征]
1.名称:混凝土压顶C20
2.主筋4φ6，φ6@200
3.60厚1:3水泥砂浆卧瓦
4.成品屋脊、树脂瓦
	m
	120.87
	
	
	

	
	
	建筑山墙及围墙粉刷
	
	
	
	
	
	

	42
	011201001001
	墙根防潮层处理
	[项目特征]
1.名称:墙根防潮层处理
2.各层厚度、材料种类及强度等级:0.5m高2公分水泥砂浆防潮层
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
	m2
	376.3
	
	
	

	43
	011404001001
	建筑外立面粉刷
	[项目特征]
1.基层类型:混凝土基层
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:外墙腻子两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	288.13
	
	
	

	44
	011404001002
	围墙粉刷
	[项目特征]
1.基层类型:混凝土基层，水泥砂浆找平
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:外墙腻子两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	1313.2
	
	
	

	
	
	厕所改造
	
	
	
	
	
	

	
	
	双拼式
	
	
	
	
	
	

	45
	010102002001
	挖基坑土方
	[项目特征]
1.土的类别:三类土
2.开挖深度:2.14米
[工作内容]
1.开挖、放坡、挡土板围护
2.装车
3.场内运输
4.清底修边
5.基底普探、钎探
6.原土夯实
	m3
	9.88
	
	
	

	46
	010401001002
	砖基础
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、强度等级MU10、规格240mm×115mm×90mm
2.基础类型:墙基础
3.砂浆强度等级:M7.5
4.150mm厚级配砂石稳定层
5.100mm厚C20混凝土垫层
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.水平防潮层铺设
	m3
	3.87
	
	
	

	47
	010401002007
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	m3
	3.2
	
	
	

	48
	010502021001
	构造柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.53
	
	
	

	49
	010505004001
	柱面模板
	[项目特征]
1.模板形式:复合模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	8.83
	
	
	

	50
	010502022001
	圈梁
	[项目特征]
1.混凝土种类:现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.45
	
	
	

	51
	010505006001
	梁模板
	[项目特征]
1.模板形式:复合模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	5.62
	
	
	

	52
	040601011001
	现浇混凝土板
	[项目特征]
1.名称、规格:平板
2.混凝土强度等级及抗渗要求:C25
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
	m3
	1.26
	
	
	

	53
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	[项目特征]
1.模板形式:复合模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	10.5
	
	
	

	54
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.基层类型、部位:砌体基层
2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平
3.面层处理方式:拉毛
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层处理
	m2
	26.7
	
	
	

	55
	011404001003
	建筑外立面粉刷
	[项目特征]
1.基层类型:混凝土基层
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:外墙腻子两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	26.7
	
	
	

	56
	010802001001
	金属(塑钢)门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:900mm×2100mm
2.门类型:铝合金平开门
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	3.78
	
	
	

	57
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	[项目特征]
1.窗洞口尺寸:900*450mm
2.窗类型:铝合金百叶窗
[工作内容]
1.窗（含框）安装
2.嵌缝打胶
	m2
	0.81
	
	
	

	58
	010506001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	0.15
	
	
	

	59
	04B003
	成品钢筋混凝土盖板
	[项目特征]
1.成品钢筋混凝土盖板:2.4*1.8*0.1m
	m2
	4.32
	
	
	

	
	
	单人式
	
	
	
	
	
	

	60
	010102002002
	挖基坑土方
	[项目特征]
1.土的类别:三类土
2.开挖深度:2.14米
[工作内容]
1.开挖、放坡、挡土板围护
2.装车
3.场内运输
4.清底修边
5.基底普探、钎探
6.原土夯实
	m3
	4.28
	
	
	

	61
	010401001003
	砖基础
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、强度等级MU10、规格240mm×115mm×90mm
2.基础类型:墙基础
3.砂浆强度等级:M7.5
4.150mm厚级配砂石稳定层
5.100mm厚C20混凝土垫层
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.水平防潮层铺设
	m3
	1.19
	
	
	

	62
	010401002008
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	m3
	2.54
	
	
	

	63
	010502021002
	构造柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.53
	
	
	

	64
	010505004002
	柱面模板
	[项目特征]
1.模板形式:复合模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	8.83
	
	
	

	65
	010502022002
	圈梁
	[项目特征]
1.混凝土种类:现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.38
	
	
	

	66
	010505006002
	梁模板
	[项目特征]
1.模板形式:复合模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	4.75
	
	
	

	67
	040601011002
	现浇混凝土板
	[项目特征]
1.名称、规格:平板
2.混凝土强度等级及抗渗要求:C25
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
	m3
	0.61
	
	
	

	68
	010505007002
	楼板、屋面板模板
	[项目特征]
1.模板形式:复合模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理、小修、堆放
	m2
	5.05
	
	
	

	69
	011201001004
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.基层类型、部位:砌体基层
2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平
3.面层处理方式:拉毛
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层处理
	m2
	25.77
	
	
	

	70
	011404001004
	建筑外立面粉刷
	[项目特征]
1.基层类型:混凝土基层
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:外墙腻子两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	25.77
	
	
	

	71
	010802001002
	金属(塑钢)门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:900mm×2100mm
2.门类型:铝合金平开门
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	1.89
	
	
	

	72
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	[项目特征]
1.窗洞口尺寸:900*450mm
2.窗类型:铝合金百叶窗
[工作内容]
1.窗（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金配件安装
4.嵌缝打胶
	m2
	0.41
	
	
	

	73
	010506001002
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	0.1
	
	
	

	74
	04B045
	成品钢筋混凝土盖板
	[项目特征]
1.成品钢筋混凝土盖板:1.14*0.9*0.1m.
	m2
	1.03
	
	
	

	
	
	矮型铁艺花栏
	
	
	
	
	
	

	75
	050307007002
	矮型铁艺花栏
	[项目特征]
1.围栏高度:530mm
2.围栏材料种类、规格:成品矮型铁艺花栏
3.具体造型及做法详见施工图：JZ-08
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m
	150.61
	
	
	

	76
	04B015
	矮型铁艺花栏基础
	[项目特征]
1.100mmC20混凝土垫层；
2.300mm厚C20混凝土柱墩
3.含土方开挖
	个
	151
	
	
	

	
	
	村庄界碑
	
	
	
	
	
	

	77
	040101003001
	挖土方
	[项目特征]
1.土类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.场内运输
	m3
	1.44
	
	
	

	78
	040305001002
	垫层
	[项目特征]
1.材料品种、规格:碎石
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m3
	0.14
	
	
	

	79
	040303002001
	混凝土基础
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.400mm*400mm*16mmQ235钢板，4根中20螺纹钢固定长度800mm
3.底部安装加筋法兰盘
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
3.施工缝、沉降缝处理
	m3
	1.3
	
	
	

	80
	04B017
	定制村庄界碑
	[项目特征]
1.高6.0m，最宽处2.5m
2.骨架采用热镀锌方管150mmX150mm，底部内径150X150mm方套管，壁厚10mm，焊在底板中心
3.具体样式及做法详见图纸：JZ-07
	座
	1
	
	
	

	
	
	新建排水管
	
	
	
	
	
	

	81
	040101002001
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.场内运输
	m3
	121.22
	
	
	

	82
	040305001005
	砂垫层
	[项目特征]
1.名称:砂垫层
2.厚度:125mm
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m3
	7.25
	
	
	

	83
	040103001001
	三角区（回填土）
	[项目特征]
1.名称:三角区（回填砂）
2.密实度:夯实，密实度≥95%
[工作内容]
1.场内运输
2.回填
3.碾压
	m3
	8.12
	
	
	

	84
	040103001002
	主填区（回填土）
	[项目特征]
1.名称:三角区（回填砂）
2.主回填区:至500厚时，分层对称回填，压实后每层厚度100-200mm。(回填砂或土，按现场实际定)
3.密实度:夯实，密实度≥95%
[工作内容]
1.场内运输
2.回填
3.碾压
	m3
	29
	
	
	

	85
	040103001003
	次填区（回填土）
	[项目特征]
1.名称:三角区（回填砂）
2.密实度:夯实，密实度≥90%
[工作内容]
1.场内运输
2.回填
3.碾压
	m3
	62.64
	
	
	

	86
	040501005001
	HDPE双壁波纹管
	[项目特征]
1.名称:HDPE双壁波纹管
2.材质及规格:DN500
3.连接形式:胶圈接口
4.铺设深度:1m
5.管道检验及试验要求:闭水试验
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣、养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验
	m
	58
	
	
	

	87
	040504002002
	混凝土检查井
	[项目特征]
1.井深、尺寸:Φ1000
2.垫层:C10混凝土垫层
3.底板:220厚C25,s4钢筋混凝土底板
4.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1：2防水水泥砂浆抹面，厚20
5.井室高度:2.2m
6.井筒:直径700mm预制混凝土井筒
7.盖板:C25混凝土盖板
8.爬梯:成品爬梯
9.C30混凝土井圈
10.防坠网
11.球墨铸铁井盖
详见06MS201-3-21
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.爬梯制作、安装
5.盖板、过梁制作、安装
6.防腐涂刷
7.井盖及井座制作、安装
	座
	1
	
	
	

	
	
	巷道公益石墙维修
	
	
	
	
	
	

	88
	010102003003
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土的类别:三类土
2.开挖深度:2m以内
[工作内容]
1.清底修边
2.原土夯实
	m3
	2.2
	
	
	

	89
	040305001004
	灰土垫层
	[项目特征]
1.名称:3:7灰土垫层
2.厚度:150mm
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m3
	1.32
	
	
	

	90
	041101001003
	混凝土垫层
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
	m3
	0.88
	
	
	

	91
	050307010002
	砌石挡墙
	[项目特征]
1.石料种类、规格:50厚400宽红色砂岩条石、300宽400长红色砂岩条石、200宽400长红色砂岩块石，拼接砌筑
2.砂浆配合比:水泥砂浆1:3
3.具体做法详见施工图：JZ-06
[工作内容]
1.石料加工
2.砌石
	m3
	10.47
	
	
	

	
	
	沿线建筑改造（危房拆除、新建）
	
	
	
	
	
	

	92
	04B001
	危房拆除
	[项目特征]
1.危房拆除9.20m3
2.建筑垃圾清运
	m3
	9.2
	
	
	

	93
	04B044
	屋顶彩钢瓦屋顶
	[项目特征]
1.屋顶彩钢瓦及镀锌方管骨架
2.屋顶保温彩钢瓦厚度：0.6mm 上板 + 0.5mm 底板 + 100mm 岩棉
	m2
	18.2
	
	
	

	94
	04B002
	砖混主体
	[项目特征]
1.砖混房屋长5m,宽3m，高2.5m，墙体厚度240mm
	m2
	15
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