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本次采购项目为红石峡水厂治安反恐防范系统建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
采购需求：
说明：产品前标★号的为本次采购的核心产品
	红石峡配水厂反恐怖袭击达标建设项目采购清单

	一、厂区周界电子围栏入侵报警系统

	序号
	商品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	★双防区脉冲主机
	显示操作屏≥4寸，可显示每个防区的工作电压，可进行布防、撤防、电压调节等操作；
支持防区电压无级调控；
支持防区报警图标显示，可实时监控每个防区情况，一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示；
内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全；
支持一路第三防区扩展；
支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电；
支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式；
内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制；
软件功能
防区：≥2个。
	套
	6
	含工控箱、配件、合金线等

	2
	★混合报警主机
	1、操作系统：国产操作系统；
2、防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展≥64路，网络扩展≥256路）；
3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路；
4、日志容量≥5000条。
	台
	2
	

	3
	控制键盘
	1、设备类型：混合报警主机专用控制键盘；
2、通讯协议：RS485；
3、传输距离：≥800m；
4、支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。
	台
	2
	

	4
	警灯警号
	1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；
2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；
3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。
	台
	2
	

	5
	控制终端
	国产CPU≥八核，主频≥3G，512G＋1T，显示器≥23英寸，含键鼠。
	台
	2
	

	6
	光纤
	12芯
	米
	1000
	

	7
	电源线
	RVV3＊2.5
	米
	600
	

	8
	网线
	CAT－6
	米
	100
	

	9
	★
24口POE工业交换机
	1、包转发率：≥183Mpps，交换容量：≥520Gbps；
2、CPU采用国产芯片，自主可控；工作温度 ：–40°C 到 ＋75°C；自然散热，无风扇；
3、实配24个GE电口，8个GE光口；4个10GE光口，2个12GE专用堆叠口，1个DI／DO口；
4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；
5、支持SNMP v1／v2／v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术；
6、支持 Profinet RT、Ethernet／IP、Modbus TCP，OPC UA，GOOSE 主流工业协议转发；
7、供应商提供3年质保；
	台
	3
	

	10
	电缆沟开挖
	全厂道路开挖电缆沟，1.6米深×2米宽，包含开挖、垫层、浇筑、回填、土方外运等
	米
	500
	

	二、厂区大门红外对射及室内入侵探测装置

	1
	红外对射
	双光束主动红外对射探测器，室外探测距离≥100米
	对
	1
	

	2
	红外对射支架
	二光束不锈钢 T型对射安装支架
	对
	1
	

	3
	网络防区输入输出模块
	总线式网络报警主机（支持新国标GB12663－2019）；
≥8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）；
支持定时布撤防（日常计划、优先计划）；
支持CID 报告，支持话机复用；
支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生／恢复事件和时间可灵活配置；
支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）；
支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；
支持远程升级，远程导入导出配置参数；
支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m电源：AC220V。
	台
	1
	

	4
	电源线
	RVV4＊1.0
	KM
	1
	

	三、厂区周界防爬刺网

	1
	刺网直线
	产品材质：不锈钢304材质 长度：4米／根内丝2.4mm 刀厚0.4mm，防锈处理
	KM
	3.5
	

	2
	立柱
	产品材质：方钢材质 管规格：高热镀锌40＊40立柱壁厚 2mm 立柱高度：80cm 立柱底盘 11＊11 厚度3mm，防锈处理
	根
	170
	

	3
	刺网配件
	配套
	项
	1
	

	四、一键紧急报警系统

	1
	紧急报警箱
	5G（兼容4G）版可视报警箱；
采用嵌入式国产操作系统， 嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；
支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；
支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲；
支持视频采集功能，内置≥200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控；
支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好；
满足公网传输；
支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；
报警输入：≥2路
报警输出：≥2路
扬声器：内置1路≥3W扬声器 
视频压缩标准：H.264；H.265
帧率：帧率≥25fps
镜头视场角：水平视场角≥128°
补光方式：红外补光≥30米
	台
	2
	

	2
	紧急报警管理机
	≥10.1寸触摸屏紧急报警管理机；
集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品；
支持≥1080P视频显示，支持H.264／H.265解码，支持≥256G Micro SD卡存储；
支持≥4路开关量输入，≥4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出；
支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；
话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE（IEEE 802.3 at／af）供电；
支持紧急报警设备数量超过≥128路。
	台
	1
	

	五、视频监控系统

	1
	★球机
	像素≥800万网络红外球机；
支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；
采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150 m；
内置加热玻璃，有效除雾；
支持≥40倍光学变倍；
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持3D数字降噪，支持真宽动态；
支持定时抓图与事件抓图功能；
支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；
支持两进一出报警，一进一出音频，≥512 GB MicroSD卡存储；
IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境；
宽动态：支持真宽动态； 
焦距：5 mm～200 mm；
视场角：55°～2.7°（广角～望远） ；
补光灯类型：红外补光；
红外照射距离：≥150 m；
水平范围：360°；
 垂直范围：－15°－90°（自动翻转）；
 水平速度：水平键控速度：0.1°－160°／s，速度可设；水平预置点速度：≥240°／s；
 垂直速度：垂直键控速度：0.1°－120°／s，速度可设；垂直预置点速度：≥200°／s ；
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；  
 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；
网络接口：RJ45网口，自适应10 M／100 M网络数据
 SD卡扩展：支持MicroSD／MicroSDHC／MicroSDXC卡，最大支持512 GB；
 报警：≥2路报警输入，≥1路报警输出；
 音频：≥1路音频输入，音频峰值：2－2.4 V［p－p］，输入阻抗：1 kΩ±10％；
≥1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω。
	台
	18
	厂区周界50米加装1台球机和一台枪机，大门出入口加装1台球机。其他重点区域加装6台球机

	2
	球机支架
	配套
	台
	18
	

	3
	★枪机
	分辨率≥2688 × 1520 ＠25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测；
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态适应不同使用环境；
≥1个内置麦克风；
红外照射距离≥30 m；
符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
传感器类型：≥1／1.8＂ Progressive Scan CMOS
 最低照度：彩色：0.005 Lux ＠（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
 宽动态：≥120 dB 
焦距2.7－13.5mm
补光距离：≥30 m
 防补光过曝：支持
 红外波长范围：≥850 nm
 补光灯类型：红外灯 
最大图像尺寸：≥2688 × 1520（默认2560 × 1440）
 视频压缩标准：主码流：H.265／H.264
子码流：H.265／H.264／MJPEG 
音频：≥1个内置麦克风
 网络：≥1个RJ45 10 M／100 M自适应以太网口 
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
 启动和工作温湿度：－30 ℃～60 ℃，湿度小于95％（无凝结）
 供电方式：DC：12 V ± 25％，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
 
	台
	15
	

	4
	热成像摄像机
	≥400万星光级≥1／1.8英寸高性能CMOS；分辨率≥2688×1520＠25fps；
可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码；
支持3D数字降噪，支持120dB宽动态；
支持≥15米红外补光；
支持Smart IR， 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；
支持日夜两套参数独立配置；
支持双通道单IP输出；
支持POE供电；
支持IP66等级防水防尘，高可靠性；　
	台
	2
	

	5
	半球
	≥400万智能变焦半球网络摄像机；
采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动；
人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时支持10张；
分辨率≥2688 × 1520 ＠25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态；
支持电动变焦；
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离≥30 m
≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
支持≥1路报警输入，≥1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V／DC24 V，1 A），≥1路音频输入，≥1路音频输出；
支持≥256 GB MicroSD／MicroSDHC／MicroSDXC卡本地存储；
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
支持GB35114 A级安全加密；
传感器类型：≥1／1.8＂ Progressive Scan CMOS；
 最低照度：彩色：0.005 Lux ＠（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
 宽动态：≥120 dB
 调节角度：水平：0°～355°，垂直：0°～75°，旋转：0°～355° 
焦距＆视场角：（电动变焦）2.7～12 mm：水平视场角：105°～34°，垂直视场角：56°～19°，对角视场角：126°～39° 
补光灯类型：红外灯
 补光距离：≥100 m
≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器
报警：≥1路输入，≥1路输出（输出最大支持AC24／DC24 V，1 A）

	台
	4
	

	6
	摄像机电源
	配套
	台
	21
	

	7
	枪机支架
	配套
	个
	15
	

	8
	电源箱
	定制
	台
	21
	

	9
	防爆、防腐蚀枪机
	≥400万防爆定焦筒机；
Smart功能；
Smart事件：区域入侵侦测（目标触发报警后支持单次报警），越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，快速运动侦测，场景变更侦测；
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失；
Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；
分辨率≥2560 × 1440 ＠25 fps；
支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域；
支持H.265／H.264／MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置；
码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；
支持≥120 dB宽动态，适合逆光环境监控；
支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选；
采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离≥60 m；
支持Smart IR，防止夜间红外过曝，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；
支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
支持日夜两套参数独立配置。
	台
	12
	加药间、危化品库房

	10
	防爆箱
	定制
	台
	12
	

	11
	防爆枪机支架
	定制
	台
	12
	

	12
	摄像机立杆
	4.5米高，直径114mm－76mm镀锌钢材质监控杆，厚度≥5mm
	根
	18
	

	13
	室外防水箱
	尺寸400mm＊300mm＊200mm，厚度≥3mm，IP66，材质：镀锌钢
	台
	18
	

	14
	控制终端
	国产CPU≥八核，主频≥3G，512G＋1T，显示器≥32英寸，含键鼠
	台
	2
	

	15
	电源线
	RVV3＊2.5
	KM
	1
	

	16
	电源线
	RVV3＊1.5
	KM
	2
	

	17
	单模光缆
	12芯
	KM
	2
	

	18
	网线
	CAT－6
	KM
	1.5
	

	19
	不锈钢管
	32＃
	KM
	1
	

	20
	桥架
	100mm＊50mm
	M
	500
	

	21
	桥架托臂
	
	个
	1500
	

	23
	光纤收发器机架
	19英寸2U光端机箱
≥21插槽
双220V电源
	台
	3
	

	24
	8口POE工业交换机
	1、包转发率：≥57Mpps，交换容量：≥432Gbps；
2、CPU采用国产芯片，自主可控；工作温度 ：–40°C 到 ＋75°C；自然散热，无风扇；
3、实配8个GE电口，2个GE光口；1个DI／DO口；
4、支持 VLAN，支持 Jumbo 帧，支持端口 UP／DOWN 检测，支持端口自协商，支持链路聚合；
5、支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），环网倒换≤20ms；
6、供应商提供3年质保。
	台
	15
	

	25
	24口POE工业交换机
	1、包转发率：≥183Mpps，交换容量：≥520Gbps；
2、CPU采用国产芯片，自主可控；工作温度 ：–40°C 到 ＋75°C；自然散热，无风扇；
3、实配24个GE电口，8个GE光口；4个10GE光口，2个12GE专用堆叠口，1个DI／DO口；
4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；
5、支持SNMP v1／v2／v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术；
6、支持 Profinet RT、Ethernet／IP、Modbus TCP，OPC UA，GOOSE 主流工业协议转发；
7、供应商提供3年质保。
	台
	2
	

	26
	汇聚交换机
	1、包转发率：≥207Mpps，交换容量：≥672Gbps；
2、CPU采用国产芯片，自主可控；
3、实配48个GE电口，4个10GE光口，2个12GE 堆叠口；
4、支持MAC表项≥32K，支持ARP表项≥4000，支持IPv4 路由表≥4K；
5、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；支持IGMP v1／v2／v3、PIM－SM、PIM－DM、PIM－SSM；
6、支持SNMP v1／v2／v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持Telemetry技术，
7、供应商提供3年质保。
	台
	1
	

	27
	核心交换机
	1、机型：机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥6；
2、性能：交换能力≥102Tbps，转发率≥57600Mpps；
3、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；
4、扩展：单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48；
5、可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理，支持MACsec加密技术；
6、支持L3 MPLS VPN、L2 VPN： VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议；
7、支持静态路由、OSPF、BGP、IS－IS，路由条目数≥128000；
8、支持IPv4／IPv6双协议栈，支持IPv4／IPv6的组播技术；
9、支持802.1x／mac／Portal／Radius／Tacacs＋认证；
10、支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能；
11、本次配置：≥双主控＋双电源＋48千兆电＋24千兆光
12、供应商提供3年质保。
	台
	1
	

	28
	光模块
	千兆10公里单模双纤模块
	台
	4
	

	29
	光模块
	万兆10公里单模双纤模块
	台
	2
	

	30
	光纤收发器
	千兆单模单纤光纤收发器；端口：1SC千兆单纤光口＋1千兆自适应RJ45电口；传输方式：波分复用单纤双向传输，波长1310／1550nm；传输距离：≥20KM；性能：千兆线速转发、低延时低丢包，支持全双工自适应、端口自动翻转，内置防雷防静电保护，工业级宽温运行，支持7×24小时不间断工作；配套A／B成对使用，金属外壳散热防尘；
	台
	30
	

	31
	存储服务器
	1、服务器配置：≥72盘位，2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；
2、标配≥4个千兆网口，支持6个PCI－E3.0，或可扩展RS485接口、eSATA接口，可扩展至18个千兆网口；
3、可接入2T／3T／4T／6T／8T／10T／12T／14T／16T／18T／20T／25T／26T SATA／SAS硬盘；支持NL－SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错／分时启动，节省功耗；
4、具有72块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；
5、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；
6、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。
	台
	1
	

	32
	硬盘
	16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
氦气盘， CMR传统磁记录；
传输速率270 MB／s，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF≥2，500，000小时；
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；
满足数据严苛的7＊24小时运行可靠性、安全性的需求；
支持5年有限质保服务。
	块
	48
	

	33
	二合一防雷器
	1. 适用系统：网络、电源组合； 
2. 工作电压：网络≤5V，电源 AC／DC15－270V； 
3. 放电电流：5KA－10KA（8／20µ s）； 
4. 电压保护水平 Up：网络≤20V、电源≤900V； 
5. 插入损耗：≤0.3dB； 
6. 输入／输出接口：网络 RJ45、电源接线端子。
	套
	49
	

	34
	电涌保护器
	1. 标称工作电压：230V（交流） ； 
2. 最大可承受电压：275V（交流）； 
3. 正常放电电流上限：15kA； 
4. 额定放电电流：15kA； 
5. 反应时间：＜ 25ns。
	套
	49
	

	35
	地面开挖
	地面开挖及恢复
	KM
	1
	

	36
	机柜
	42U，含配件
	台
	2
	

	37
	终端盒
	12芯
	个
	30
	

	38
	终端盒
	48芯
	个
	2
	

	39
	光纤跳线
	SC－SC
	根
	100
	

	40
	光纤跳线
	SC－LC
	根
	10
	

	41
	理线架
	
	台
	5
	

	42
	电缆沟开挖
	全厂道路开挖电缆沟，1.6米深×2米宽，包含开挖、垫层、浇筑、回填、土方外运等
	米
	500
	

	六、出入口控制系统

	1
	人脸门禁一体机
	1、设备应采用国产系统。
2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 。
3、屏幕≥10 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90％。屏幕流明度≥600cd／m2；屏幕分辨率≥600＊1024；
4、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；
5、在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 ≥5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持≥5 个人脸比对阈值设置。
6、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
	台
	7
	危化品库房出入口、加药间出入口、变配电室出入口、泵房出入口、监控室出入口

	2
	明眸配件
	输入电压：100－240VAC；
	台
	7
	

	3
	门禁控制器
	管控门数：1门
通讯方式：上行TCP／IP
可接读卡器：RS485读卡器＊2、Wiegand读卡器＊2
存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储
门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等
	台
	7
	

	4
	磁力锁
	1.锁体主体颜色为：氧化银；
2.最大静态直线拉力：≥280kg（600Lbs）＊2；
3.断电开锁，满足消防要求；
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5.支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO／NC／COM接点；
6.工作电压：12V／1040mA 或 24V／520mA；
7.使用环境：室内（不防水）；
8.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
9.检测认证：CE／FCC／WEEE／REACH／ROHS认证。
	把
	14
	

	5
	磁力锁配件
	1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银；
2.外壳处理：阳极硬化电镀处理；
3.适用门型：木门、金属门；
4.开门方式：90度内开式门。
	只
	14
	

	6
	门禁－开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
	只
	7
	

	7
	液压（自动）闭门器
	适装门重：40－65KG；适装门宽 ≤ 950mm；闭门力量：EN3；开门角度 ≤ 180°
使用寿命：≥100万次；适用环境温度范围：－30℃－－－50℃
双段速度可调；锁门速度：0°－－15°范围内可调；闭门速度：15°－－180°范围内可调
建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。
	个
	14
	

	8
	网线
	CAT－6
	KM
	1
	

	9
	电源线
	RVV3＊1.5
	KM
	1
	

	10
	控制线缆
	RVVP6＊0.5
	kM
	1
	

	11
	出入口道闸
	直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；
全向道闸：不区分左右向，场景适应性强
 行星齿轮：传动效率高，性能稳定
快速开闸， 抬杆，落杆 三档速度可调 （≤0.9S）
支持遇阻反弹，开优先保护功能
免学习、按键微调限位位置，调试简单
事件日志记录、方便操作追踪
支持红外，地感，雷达等多种防砸
手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态
支持强电对接功能（220V）
手柄控制接口：1组
开／关到位输出接口：各1组
开／关／停控制信号接口：各1组
红外／地感防砸信号接口：1组
保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组
485控制接口：1组 
道闸方向：全向
防护等级：IP54
工作电压：AC220V
电机类型：直流无刷
运行噪声：60分贝
电机功率：300W
运行速度：抬杆：0.9s、1.2s、2s（默认0.9s）
落杆：0.9s、1.2s、2s（默认2s）
机箱材质：SECC 
遥控距离：空旷场地遥控距离≥30米
左右换向功能：杆子更换安装位置即可实现换向
到位自检功能：道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位
	台
	1
	

	12
	栅栏杆
	长5m，铝合金材质，抗≥8级风
	套
	1
	

	13
	出入口抓拍一体机
	1、支持≥400万像素高清摄像机
2、集成度高：集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；
3、支持电动变焦镜头，便于调试
4、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等
5、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率≥99.9％
6、支持跟车不落杆，实现快速通行
7、防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；
8、镜头：3.1～6mm电动变焦
9、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
10、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
11、补光灯：内置≥9颗LED补光灯
	台
	2
	

	14
	出入口控制终端
	双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；
8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备；
1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备；
标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强；
支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘
预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠；
3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备
HDMI／VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入；
发热量小，优良散热设计，可保证在－20℃～＋70℃温度下稳定运行；WIFI／4G可选配；
网络功能
存储功能：≥128G
	台
	1
	

	15
	电动栅栏门
	定制
	套
	1
	

	16
	电缆沟开挖
	全厂道路开挖电缆沟，1.6米深×2米宽，包含开挖、垫层、浇筑、回填、土方外运等
	米
	400
	

	七、电子巡查系统

	1
	巡更棒
	产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔；
灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换；
读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm－5cm，读卡速度＜0.1秒；
读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒
存储容量：支持存储≥60000条巡检记录
通讯方式：使用USB数据线传输通讯
重复识别时间间隔：相同点位1分钟≥1次；
防护等级：≥IP55
单机巡更客户端功能简述：
巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点
巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能
联网版巡更应用服务组件功能简述：
巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡
巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能
	台
	2
	

	2
	巡更点
	巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更；
读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊；
产品材质：工程塑料封装，内置芯片；
外观特点：自带夜光功能，提示标贴；
安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装；
尺寸：直径≥5cm，厚度≥0.8cm
	台
	40
	

	八、机房

	1
	解码器
	1、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P＠50／60 或1路4K＠30，通过HDMI 1.4本地输入，≥16路HDMI输出；
2、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入；
3、视频输出：
支持HDMI 1.4视频信号输出，支持≥4K分辨率（3840 × 2160＠30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步；
4、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出；
5、 视频编解码
≥3200w分辨率解码，支持≥80路200W视频同时解码上墙；
6、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示；
7、电视墙功能
支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1／4／6／8／9／16／25窗口分屏功能，整机支持≥64个场景，整机支持≥256个平台预案轮巡组；
8、支持RTP＼RTSP协议进行网络源预览，可进行桌面投屏上墙；
9、支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作；
10、支持电视墙窗口开始／停止预览、开始／停止解码、开始／停止轮巡、打开／关闭声音、置顶、置底等操作；
11、 视频解码能力：H.264／H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P：6路720P及以下分辨率实时解码。 
	台
	1
	

	2
	LCD大屏
	显示尺寸：55 inch
背光源类型：D－LED
物理拼缝：≤0.88mm
物理拼缝公差：±1.5mm
物理分辨率：1920 × 1080＠60 Hz（向下兼容）
亮度：500 ± 10％ cd／m²
可视角：178°（H）／178°（V）
对比度：1200:1 
音视频输入接口：HDMI × 1， DVI × 1， USB × 1
音视频输出接口：无
控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1  
功耗：≤ 245 W
待机功耗：≤ 0.5 W 
产品尺寸：1212.7 （W） mm × 683.5 （H） mm × 72.41 （D） mm 
	台
	4
	

	3
	音箱
	音箱为高品质扩声设备，音质清晰通透、音量饱满稳定，频响范围广、失真率低，具备优良的人声与背景音乐还原效果。设备做工扎实、防护性强、运行稳定，适配各类室内外公共广播、会场扩声、现场播报、安防喊话等场景，可长时间连续稳定工作，适配项目常态化使用需求。
	台
	2
	

	4
	反馈抑制器
	反馈抑制器为专业针对性啸叫处理设备，专注实时啸叫检测、自动频点锁定与反馈抑制，可精准消除麦克风拾音啸叫、空间共振杂音问题，有效提升扩声系统拾音距离，杜绝扩声破音、刺耳共振现象。设备响应极速、抑制精度高、不损伤原声，运行稳定、适配性广，可搭配各类音频设备使用，保障现场扩声纯净无啸叫，适配高频次、长时间播音场景。
	台
	1
	

	5
	音频处理器
	音频处理器为专业一体化音频处理设备，集成回声消除、环境噪声抑制、自动增益、音频均衡、信号优化等多功能处理模块，可全方位优化现场音频效果。设备处理延迟低、音质还原度高、运行稳定、兼容性广，可适配会议扩声、公共广播、应急语音对讲等各类音频系统，有效解决现场回声、环境杂音、音量失衡、音频失真等问题，保障语音传输清晰纯净，支持全天候不间断稳定运行。
	台
	1
	

	6
	功率放大器
	功率放大器为专业音频功率放大设备，具备输出功率充足、音质保真度高、运行稳定、动态范围大等特点，可有效放大音频信号、提升扩声响度。设备失真率低、散热性能优异、抗干扰能力强，支持长时间满负荷不间断运行，可完美适配专业音箱、音频处理器、反馈抑制器等音频设备配套使用，广泛适配会议、公共广播、应急喊话等各类声场扩声场景，保障扩声饱满清晰、稳定无失真。
	台
	1
	

	九、卫星校时系统

	1
	校时服务器
	接口：（高稳晶振＋北斗＋GPS＋NTP＋1＊1路IPPS＋RS422／485×5＋光口×4＋1GbE×8）／1U
支持GPS、北斗、上级NTP；（选配支持CDMA校时）
支持双机热备、级联方案
处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度＜20ns
存储：≥512M
守时精度：≤28us
跟踪通道数：≥32
捕获通道数：≥128
冷启动捕获灵敏度：－148dBm
热启动捕获灵敏度：－156dBm
热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min
授时容量： 10000次／每秒（单千兆网口）
授时精度：≤5us
授时频段：GPS： 1575.42±1.023MHz ，北斗： 1561.098±2.046MHz
PPS授时端口（SMA）：1PPS
10M授时端口（SMA）：10MHZ
串行管理端口（RS232）：串口
≥1路GPS／BD天线接口
输出接口检查：具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422／485接口或2个10GE输出接口或4个光口；支持4种类型板卡排列组合。
其他接口检查：具有1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口。
	台
	1
	

	2
	校时天线
	NTP 60m天馈包
包括1套GPS／BD授时天线接收器（蘑菇头）、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。
工作温度：－40℃～＋80℃
相对湿度：Up to 90％
防护等级：IP67
接口方式：入室侧BNC公头
配套材料：
60米转BNC公射频电缆；
安装套件1副；
射频同轴天馈防雷器1个，尺寸51.5＊24.8mm；
3米BNC公转BNC公跳线；
黄绿接地线1根； 
	套
	1
	

	十、后备电源

	1
	不间断电源
	1.采用高频型UPS，220V输入输出，容量不低于10kVA／9kW，且UPS主机与蓄电池应为同一品牌。
2.输入功率因数＞0.99（100％、50％、30％非线性负载时）。
3.输入电流总谐波成份：100％额定非线性负载≤4.2％，50％额定非线性负载≤6.1％，30％额定非线性负载≤7.8％。
4.输出额定电压应AC220／230／240V可调。
5.输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤0.8％；电池逆变工作、额定阻性负载≤0.8％，电池逆变工作、额定非线性负载≤2.8％。
6.为保障UPS旁路切换时的零毫秒无缝切换，旁路逆变转换时间（逆变→旁路，旁路→逆变）应≤0.0ms。
7.应具备并机功能，支持不少于3台并机运行。
8.系统效率：100％阻性负载时≥95.5％，50％阻性负载时≥95.8％，30％阻性负载时≥94.6％；过载能力：输出功率为额定值的125％时，主机工作时间应≥10.1min。
9.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机具备电池自检功能，操作面板可显示电池剩余电量。
10.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。
	台
	1
	

	2
	蓄电池
	单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。
本项目UPS主机与蓄电池应为同一品牌。
	块
	16
	

	3
	蓄电池柜
	每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。
	台
	1
	

	十一、超融合平台

	1
	平台服务器
	2U双路标准机架式服务器
CPU：配置≥2颗国产处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：配置≥128G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘；
阵列卡：配置SAS＋HBA卡，支持RAID 0／1／10 ；
PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
网口：板载2个千兆电口。支持选配10GbE、25GbE SFP＋等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1＋1）高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格：87.8mm（高）x 448mm（宽）x729.8mm（深）
设备重量：约26KG（含导轨）
	台
	1
	

	2
	流媒体服务器
	2U双路标准机架式服务器
CPU：配置≥2颗国产处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：配置≥128G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘；
阵列卡：配置SAS＋HBA卡，支持RAID 0／1／10 ；
PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
网口：板载2个千兆电口。支持选配10GbE、25GbE SFP＋等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1＋1）高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格：87.8mm（高）x 448mm（宽）x729.8mm（深）
设备重量：约26KG（含导轨）
	台
	1
	

	3
	超融合平台软件
	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；
7、提供数据、服务等统一开放能力；
8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
9、中标供应商需按照反恐要求定制化开发4－14项专业模块。
	套
	1
	

	4
	平台扩展
	电子地图模块
	项
	1
	

	5
	平台扩展
	紧急报警模块
	项
	1
	

	6
	平台授权
	视频监控模块
	路
	100
	

	7
	平台授权
	视频联网模块
	套
	1
	

	8
	平台授权
	入侵报警模块
	路
	20
	

	9
	平台授权
	紧急报警模块
	路
	5
	

	10
	平台授权
	巡更管理模块
	套
	1
	

	11
	平台授权
	设备网络管理模块
	路
	200
	

	12
	平台授权
	视频质量诊断模块
	路
	200
	

	13
	平台授权
	车辆管理授权模块
	车道
	4
	

	14
	平台授权
	人脸门禁授权模块
	个
	10
	

	十二、安保设施

	1
	防爆柜及防爆器材套装：防爆棍、防爆钢叉、防爆脚叉、头盔、防刺服、防割手套、盾牌
	1.防爆柜：采用加厚冷轧钢板材质，整体焊接成型，结构坚固防爆、防冲击、防撬动；柜体带安全锁具、分层置物空间，防尘防潮、收纳规整，可集中存放各类防爆安防器材，适配室内安防器材常态化存储，坚固耐用、安全防护性强。
2.防爆棍：采用高强度耐磨防爆橡胶材质，韧性强、抗冲击、不易断裂变形；棍体表面防滑耐磨，击打无尖锐棱角，防护威慑性强、安全性高，适配日常安保执勤、应急防护处置。
3.防爆钢叉：采用加厚不锈钢材质，杆体坚固抗弯折、承重性强；可伸缩结构，收缩长度约1.35m，伸展长度可达2.15m，管径壁厚均匀，抗拉抗冲击性能优异；前端月牙式卡口设计，卡位稳固，可安全约束目标，适用于远距离应急隔离、阻拦处置。
4.防爆头盔：采用高强度ABS工程塑料一体成型，壳体坚硬抗冲击、防砸防撞击；配备缓冲内衬、可拆卸护颈及透气系带，头围适配560－580mm，整体重量轻、佩戴舒适稳固，可有效防护头部击打、坠落冲击伤害，符合安防防护标准。
5.防刺服：采用高强度防刺复合材质，防护性能达标，可抵御24J动能穿刺伤害，有效防护尖锐器物刺割、击打损伤；整体轻量化设计、穿戴便捷、贴合身形，防护面积充足，透气性良好，适合长时间执勤穿戴，适配各类安防应急防护场景。
6.防割手套：采用高性能聚乙烯纤维＋钢丝混纺材质，达到5级防割等级，具备优异的防切割、防磨损、防酸碱性能；版型贴合手部、灵活不笨重，不影响手部操作，可有效防止尖锐器物、金属边缘对手部造成割伤、划伤伤害。
7.盾牌：采用优质PC聚碳酸酯材质，高透明、高韧性、抗冲击性能强；可承受147J动能冲击、20J动能穿刺测试，透光率优良，视野清晰；握把连接强度≥500N，握持稳固不易脱落，可有效抵御石块、棍棒、器械等外力冲击，全方位防护执勤人员人身安全。
	套
	2
	1个柜子配置2套装备

	2
	防化服
	整体符合XF770－2008消防员化学防护服装标准、GB 24539化学防护服国标；采用多层复合防化阻燃面料，无破洞、无气泡、表面平整，具备优良的耐酸碱、防腐蚀、防化学液体渗透、阻燃、抗撕裂性能；外置呼吸器适配设计，穿戴宽松不束缚，密封袖口、收紧裤脚、连体头罩设计，防护密封性强；轻量化设计，透气耐磨、适配长时间作业，可抵御常见腐蚀性化学品、有害液体、挥发性气体侵害，适用于化工事故、危化品泄漏、应急抢险等场景人身防护。
	套
	2
	

	3
	防化口罩
	执行国标：GB 2890－2022，采用多层复合过滤吸附结构，配备高效滤材与活性炭吸附层，可有效过滤粉尘颗粒物、阻隔有机蒸汽、有害化学气雾、异味及部分有毒气体；面部贴合式弧形设计，密封效果优异，松紧弹力头戴设计，佩戴稳固不易脱落；透气性能优异，呼吸阻力小，穿戴舒适，适配长时间作业使用；兼容各类应急化工、污染、危化泄漏场景呼吸防护，可与防化服配套组成完整人体防护套装，满足常态化应急抢险、安全值守防护要求。
	套
	2
	

	4
	对讲机
	执行国标：GB／T 21646－2008，支持数字＋模拟双模式兼容通讯，频段覆盖广、接收灵敏度高，抗电磁干扰、穿墙通讯性能优异，远距离对讲音质清晰、无杂音；机身采用高强度工程材质，防摔、耐磨、防尘防水，适配户外及室内多场景使用；配备大容量锂电池，待机时长久、续航稳定，支持长时间连续执勤使用；支持信道切换、音量调节、静噪功能、紧急报警、语音加密通讯，有效规避串频与窃听，保障调度通讯安全；按键布局合理、操作简单、手持便携，适用于安防巡逻、机房运维、应急抢险、园区调度等多岗位实时协同对讲作业。
	台
	4
	

	5
	金属探测器
	执行国标：GB 12899－2018，用高灵敏感应探测技术，探测精度高、响应迅速、误报率低、抗环境电磁干扰能力强；可有效探测刀具、铁器、金属零部件等各类金属物品，支持近距离全方位扫描检测；具备声光震动三重报警提示，报警清晰直观，可根据场景切换报警模式；机身采用环保高强度工程塑料材质，防滑手持设计、重量轻便、握持不累手，适配长时间安检作业；内置大容量充电电池，待机时间长、续航稳定、支持反复充电；整机防水防震、坚固耐用，操作一键开机无需复杂调试，适配出入口安检、日常巡检、应急排查、场地安防检查等各类安防检测场景。
	台
	3
	

	6
	防护栏
	定制
	㎡
	50
	

	十三、车辆防冲撞系统

	1
	液压升降柱控制箱
	操作简便，可实现常规线控遥控等功能
应急释放，防止断电情况下柱体不能下降
控制系统和升降单元之间距离无要求
可同步控制6台升降柱起降
环境适应能力强，能抵抗较强电磁干扰
注： 需要8根柱子可控，需要8根柱子同步可控，联动控制
应急方式：后备电源控制电磁阀释放 
控制方式：手动／遥控
动力电压：线控盒及遥控器工作DC12V，控制箱输入电压AC220V
负载功率：1.2－7.2 kw
湿度：5％～95％ 
柱体材质：优质冷轧钢板
温度：－20℃～＋70℃
遥控距离：≥30米
外形尺寸：500mm＊400mm＊200mm
防护等级：IP65 
	套
	1
	

	2
	液压升降柱
	采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长
采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中
具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点
应急释放，防止断电情况下柱体不能下降
应急方式：后备电源控制电磁阀释放
驱动方式：液压驱动 
动力电压：AC220V
负载功率：370W（启动瞬间功率1200W）
湿度：5％～95％ 
柱体材质：304不锈钢
地基盒材质：Q235（电泳：黑色）
柱体壁厚：6mm
升降高度：600mm
升／降时间：3S±0.2
警示方式：LED指示灯／3M反光带
温度：－30℃～＋55℃
柱体直径：220±3mm
外形尺寸：379＊1120mm
防护等级：IP68 
控制方式：控制盒（需另配）／遥控器（标配2个） 
	台
	6
	

	3
	液压升降柱安装
	开挖600×600×1500mm、渗水层、排水、回填、浇筑、土方外运、管线铺设等
	台
	6
	

	4
	防冲撞拒马
	定制3米可移动拒马，规格：总长3000mm，高度≥1200mm，双层加厚热镀锌钢管桁架结构，主管≥114mm壁厚≥3mm，满焊一体成型；底部带静音万向刹车轮，可灵活移动、锁止固定；表面热镀锌＋静电喷塑，黄黑警示配色，粘贴高强反光膜，夜间警示醒目。
	套
	3
	

	5
	安全设施
	限速标志牌、减速带
	项
	1
	

	6
	便携式视频车底检查仪 
	像素200万像素（可选配300、500万像素）3、红外补光灯≥3颗大功率自动补光灯（非传统 
红外补光灯）照度低于0.01ux（红外灯自动开启）图像自动转换黑白。红外距离≥15米 
4、信号／扫描系统PAL／NTsc；逐行扫描，电子快门自动／手动（1／5－1／50000秒），日夜模式 
ICR滤光片 
5、视场角：水平视角112°，垂平视角84° 
6、电动巡航：横向o～355°，速度o～30°／s可调；视角达到370°，纵向090°；视角达到135 
°，速度0－20°／S可调。 
7、防护等级：IP66 
8、电源、功耗：12V／1A／10W（max）、 
9、工作温湿度：－35°～＋65°，≤90％xRH（无霜结） 
显示： 
1、7.0英寸LED彩色显示器，显示分辨率1024＊800，视角140／120度（水平／垂直） 
2、视频录制分辨率960P3、存储：最大支持256GB 
4、支持一键拍照、录像和回放 
5、录制视频单个文件时间5、10、15分钟
	台
	1
	

	十四、系统咨询及风险评估

	1
	系统咨询
	建设中物防、人防、技防、台账等系统咨询及协助实施
	项
	1
	

	2
	风险评估
	建设中及建设完成，项目全周期跟踪风险评估
	项
	1
	



