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	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	名称
	规格
	材质说明
	单位
	数量

	1
	教师电脑桌
	100*50*75cm
	1.基材：E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T15102-2017。
2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。
3.封边工艺：全自动PVC激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。
4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；滑轨采用阻尼缓冲滑轨，推拉顺滑静音。
	张
	7

	2
	办公椅
	常规
	天然水曲柳实木椅架，高密度定型海绵，优质耐磨抗污布艺，水性环保漆，每个角位都经过大于R15MM圆角处理，防止损伤儿童，产品符合GB/T 3324-2024。
	把
	7

	3
	长桌
	120*60*53cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；5.桌面厚度：≥25mm；桌腿厚度≥40mm；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	张
	21

	4
	方桌
	60*60*53cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；5.桌面厚度：≥25mm；桌腿厚度≥40mm；执行标准：国标GB/T 17657-2022。     
	张
	26

	5
	区域圆桌
	φ150cm*55cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	套
	7

	6
	三层柜
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	7
	五格柜
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	8

	8
	六格柜
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	9

	9
	定制二层柜
	120*30*60cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	8

	10
	定制二层六格柜
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	15

	11
	阶梯柜
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	18

	12
	三层镂空转角柜
	90*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	13
	二层镂空转角柜
	90*30*60cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	10

	14
	三层转角柜
	半径30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	15
	塑料椅
	坐高24-26cm
	1.材质：全新原生 PP 聚丙烯（食品级原料，无再生回收料）；2.工艺：一体注塑成型；3.座高规格：26cm；4.安全设计：全域圆角、无毛刺；5.功能：可堆叠收纳；6.承重：≥80kg；7.特性：防水耐污，易清洁消毒
	把
	270

	16
	毛巾架
	140*80*40cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	17
	图书柜
	120*30*90cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	18
	杯架
	120*65*20cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	19
	幼儿衣帽柜
	120*120*30cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	组
	9

	20
	实木活动黑板
	107*42*131cm
	1.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。2.封边工艺：全自动PVC激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。
	组
	9

	21
	教室床垫地台
	140*70*140cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动PVC激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；
	组
	9

	22
	班级定制柜
	408*50*270cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；
	组
	12

	23
	定制矮柜
	350*40*58cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；
	组
	14

	24
	定制备餐台
	400*60*80cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动PVC激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；滑轨采用阻尼缓冲滑轨，推拉顺滑静音。含石英石台面，不锈钢水槽等。
	组
	6

	25
	美工室材料柜
	120*45*240cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；
	组
	6

	26
	手工矮柜及洞洞板材料架
	100*45*240cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；
	组
	5

	27
	定制抽屉材料架
	150*40*62
	1.基材：采用E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；
	组
	4

	28
	幼儿操作桌
	120*100*55cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；5.桌面厚度：≥25mm；桌腿厚度≥40mm；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	张
	2

	29
	美工桌含桌面收纳架
	120*100*55cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；5.桌面厚度：≥25mm；桌腿厚度≥40mm；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	张
	2

	30
	美工室材料架
	160*100cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动pvc激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；
	个
	2

	31
	长桌
	120*60*55cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；5.桌面厚度：≥25mm；桌腿厚度≥40mm；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	张
	2

	32
	材料架
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	33
	材料柜
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	6

	34
	图书室书柜
	80*280*35cm
	1.基材：采用E0级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。2.饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。3.封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。4.连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；
	组
	7

	35
	图书室阅读桌
	100*90*55cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；5.桌面厚度：≥25mm；桌腿厚度≥40mm；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	张
	2

	36
	图书室书柜
	120*30*80cm
	1.主材：橡胶木拼接板，含水率：8%–12%，高温烘干防开裂变形；2.涂装：水性环保漆；3.结构：榫卯结构 + 防锈五金加固；4.安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标GB/T 17657-2022。
	个
	2

	37
	多功能厅成人椅
	46*51*81cm
	1.材质：全新原生 PP 聚丙烯（无再生料）；2.工艺：一体注塑成型，内置加强筋；3.安全处理：全域圆角打磨，无毛刺尖角；4.功能：可堆叠收纳；5.性能：耐冲击、耐擦洗、易消毒
	张
	120

	38
	幼儿棕垫
	130*60*10cm
	▲天然棕材质参数：1.布成分：100%纯棉，纱支40支。2.花型：灰色底配3CM宽缎纹光面条纹，缎条与平纹交替。3.面料工艺： 平纹棉布，丝光处理，手感顺滑，耐摩擦色牢度（干摩）符合GB/T3920-2008沾色-干摩≥4，耐摩擦色牢度（湿摩）符合GB/T3920-2008沾色-湿摩≥3，符合GB/T7573-2009  4.0-7.54；4.安全类别：B类，符合GB/T22796-2021、GB1840-2010标准。5.外包布工艺： U型加密立体绗缝。将海绵与棉布分区固定。6.海绵规格：≥2cm厚，密度≥38kg/m³。7.棕板材质工艺：3E环保椰棕/热压；无胶水、高温高压定型、环保无甲醛，紧实偏硬，硬度约为7级；高温脱糖（防蛀），热压成型（无胶环保，防潮）。（提供幼儿棕垫第三方检测报告或其他证明材料）
	张
	270


本项目核心产品为 班级定制柜 。
注：▲本项目主要标的所有基材（板材），五金配件，水性环保漆需提供第三方检测报告或其他证明材料。
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