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	技术参数与性能指标
	数量
	单位

	AI智能体黑板
	整体设计
1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm；
整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等）进行板书书写；
3.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160；
4.整机设备副屏支持磁吸附功能； 
5.采用红外触控方式，支持≥50点触控及书写划线；
6.★整机设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥82W。需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）
二、整机功能
1.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式；
2.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。
3.★整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4950万像素数的照片。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4.整机支持通过人脸识别进行登录账号。
5.支持外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
6.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
7.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
8.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。
9.整机内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4以上标准。
三、内置系统
1.整机嵌入式系统版本≥Android 15。
2.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。
3.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。
四、电脑配置
1.采用内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，实现无单独接线的插拔
2.搭载≥Intel 12代酷睿 i5CPU。内存≥16GB DDR4笔记本内存。硬盘≥512GB SSD固态硬盘。
3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 接口。

五、育人平台

基础功能：
1、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
2、移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。
3、兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。
4、学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。
5、支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。
6、支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。
学生点评：
1、支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。
2、提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。
3、根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。
4、支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。
5、支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。
6、手机端学生档案，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况。网页端学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。
7、支持丰富的班级报表功能，方便老师管理班级，可查看任意时段的学生个人排行榜、小组排行榜、学生进步榜、以及未点评学生列表。
8、系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。
9、系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。
10、系统支持教师为学生头像增添挂件，可标识班干部、值日生、课代表等树立班级榜样。
11、AI助教功能，通过AI分析学生和班级评价情况，为老师智能提示班级管理决策信息，为学生智能分析成长建议。
家校互通：
1、支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。
2、无需上传任何文件，按模板格式批量填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况。
3、支持教师向其他教师或家长发送通知，支持设置定时发送时间，通知支持超过200字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式。

六、集中控制平台

1、系统采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作。
2、提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等。
3、系统支持多类型设备接入。包含交互智能平板、交互智能录播、班牌、显示屏、学生平板设备。
4、支持在设备上绑定学校专属代码及设备基础信息，即可在管理系统进行远程管理及控制。支持高级管理员单个或批量添加普通管理员，并灵活分配功能/设备权限；支持高级管理员修改普通管理员的权限，权限支持按系统功能模块、按设备分配；
5、支持并行管理多台终端，可实时展示不少于20台设备的使用状态以及设备运行画面。支持切换大图模式/列表模式，方便管理者根据实际管理需要选择管理模式。
6、支持多种分组筛选管理方式，支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称，快速定位对应设备进行定向精准管理。
7、支持查看单台设备当日的开机次数、开机时间分布、软件使用排行top3名单及使用时长；支持查看设备当前使用用户，以及最近一次设备解锁人、解锁方式、解锁时间；支持查看设备当前硬件资源的占用情况，包含硬盘/内存使用率、设备IP、设备ID、MCU版本等；
8、支持设置即时、定时、循环模式的关机指令；支持设置定时重启、支持设置设备强制执行关机，无需用户在设备端二次确认，即可强制关闭设备，以保证特殊情况下的设备安全可控。
9、支持设置部分设备开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；支持无网络时激活码解锁、有网络时扫描二维码解锁、任何场景下密码解锁的认证解锁机制，适用于各类教学环境。支持随时修改解锁密码，支持设置有网络时禁用密码解锁。
10、支持设置校园内常用通知消息模板，支持快捷选择模板，发送至设备；支持设置即时、定时推送顶部滚动型提醒类通知，支持设置通知播放次数、播放通道；支持设置强制性全局弹窗型紧急通知，支持设置通知文字粗细、颜色；支持设置桌面常驻型公告通知，支持设置结束常驻日期，支持设置通知文字粗细、颜色。
11、支持批量向设备推送文件，支持超大文件上载传输。支持设置倒计日，用于重大教学安排的提醒，可定向远程开启/关闭指定设备的倒计日功能。
12、支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。
13、支持管理员主动巡课，实时查看教室内部实时画面、交互智能平板画面，听取教室内真实声音，切身体会完整课堂。
14、支持向用户推荐同品牌教学工具类软件，并支持远程静默安装，设备使用者无感即可升级到最新版本；支持用户自主上传正版软件，经过人工封装审核后，支持远程静默安装。
15、支持查看所有设备的磁盘冰冻状态，支持主动发现并提醒用户冰点当前存在的风险情况；支持针对开机状态的设备，远程批量/单台设置冰冻/解冻。
16、支持一键开启全校设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，支持查看历史拦截不良窗口总条数；支持查看学校当前已上报的窗口应用、窗口列表，及每个窗口的上报次数、拦截次数；支持通过文字检索，快速定位窗口归属应用、进程，便于针对性拦截/加入白名单；
17、支持通过AI大数据算法能力判断不良窗口疑似率，供用户判断是否开启拦截；支持拦截应用级所有窗口、应用中部分窗口，以满足学校禁止学生访问违规应用、违规进程的管理需要；
18、支持自定义筛选时间，查看同品牌白板软件新增课件趋势图，支持查看每位老师的新增课件数排行；支持自定义筛选时间，查看同品牌学生行为评价软件点评数趋势图，支持查看每位老师的累计点评数排行；
19、支持查看每台设备的健康度评分，支持查看每台设备温度超过阀值、CPU超过阀值、连续使用时长超过阀值的次数，辅助分析设备健康状况

七、AI语音智能笔
1.外观：采用一体化笔型设计；
2.笔身配置≥5个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换；
3.笔头：直径≤3mm；支持电容、红外触控设备书写；
4.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能；支持白板软件内通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；
5.无线：支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议；无线dongle&蓝牙连接距离≥12m；
6.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,从无电到满电的充电时长≤1小时；
八、视频展台
1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4。
2.采用≥800W像素自动对焦摄像头，采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
3.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
九、教师无线扩音
（一）、音箱
1.采用功放及有源音箱一体化设计。
2.木质材质，双音箱配对；
3.输出额定功率≥2*15W。
4.端口：电源≥1、Line in≥1、Line out≥1、U盘接口≥1。
5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）。
6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
7.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。
8.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。
（二）、麦克风
9.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
10.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰
11.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个
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备注：★项为必须满足项
