采购需求
技术要求
采购包1：
标的名称：艺术与科技实验实训室建设项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	雕刻笔
	1.类型：充插两用精微电磨机，带雕刻笔功能；
2.功能：具备雕刻、打磨、抛光、钻孔等多种功能；
3.夹头：万能夹头，兼容多种规格刀头；
4.电源：5V或3.7V，支持插电和座充两种方式；
5.配件套装：≥63件（含各类磨头、刀头、抛光轮等）；
6.含底座；
7.转速可调；
8.噪音：≤65dB。
	3套

	2
	AI图形工作站
	1.类型：台式工作站；
▲2.处理器（CPU）：≥Intel Core i7或AMD Ryzen 7及以上级别处理器；
▲3.内存（RAM）：≥32GB DDR5；
▲4.显卡（GPU）：≥NVIDIA RTX 4060 Ti级别，显存≥16GB；
5.硬盘（SSD）：≥1TB NVMe固态硬盘；
6.显示器：≥27英寸，分辨率≥2K，色域覆盖≥99% sRGB；
7.操作系统：预装正版Windows 10/11专业版；
8.软件：预装ComfyUI、Stable Diffusion等AI绘图软件（提供正版授权或开源版本）；
9.接口：≥3个USB 3.0接口、≥1个HDMI接口、≥1个DP接口、≥1个RJ45网口；
10.满足ComfyUI、Stable Diffusion等AI绘图/视频软件流畅运行。
商务及服务要求：1.投标产品须为原厂整机生产，非组装产品。
2.提供≥3年整机原厂质保服务(非各部件分别质保)，
	3台

	3
	专业色彩校准显示器
	1.屏幕尺寸：≥27英寸；
2.分辨率：≥2560×1440（2K）；
3.面板类型：IPS面板；
4.色域覆盖：≥99% sRGB；
5.色彩准确度：出厂校色Delta E<2（提供校准报告）；
6.亮度：≥350cd/m²；
7.对比度：≥1000:1；
8.接口：≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个USB-C；
9.支持旋转、升降、倾斜调节；
10.用于影像后期调色与AI作品监看。
	 3台

	4
	数位绘图板
	1.产品尺寸：≥360mm×200mm×10mm或以上；屏幕尺寸≥13英寸。 IPS液晶屏
▲2.压感级别：≥1.6万级；
3.分辨率：≥1920×1080.；≥5080LPI手写分辨率；
4.读取速率：≥260PPS；
5.屏幕：全贴合屏，（如带屏款）；
6.色域覆盖：≥99% sRGB（如带屏款））；
7.支持倾角识别；
8.支持笔感应技术（EMR电磁共振技术）；
9.表面：防眩光处理；
10.系统兼容：Windows 7及以上、macOS 10.12及以上、Android（USB 3.1 DP 1.2及以上）、Linux（Ubuntu 20.04 LTS及以上）；
11.含压感笔1支。
	3台

	5
	NAS网络存储服务器
	1.塔式NAS网络存储服务器，盘位数量≥6个3.5英寸SATA硬盘位。
2.存储与RAID：★支持RAID级别包括RAID 0/1/5/6/10/JBOD。★总容量≥16TB，单盘容量≥4TB。★硬盘类型为企业级NAS专用硬盘，支持硬盘热插拔。
3.网络与接口：★以太网接口≥2个千兆RJ-45网口，支持网口链路聚合。支持网络唤醒。USB接口≥3个USB 3.2。eSATA接口≥1个，用于扩展柜连接。
5.软件与功能：操作系统预装NAS专用操作系统，含正版授权。支持文件协议包括SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、HTTP/HTTPS。并发用户数≥50个。支持远程访问及手机APP管理。支持定时备份、增量备份、异地备份。支持多用户权限管理、文件夹权限独立设置。支持系统日志记录及硬盘监控。支持防火墙、IP自动封锁、HTTPS加密传输等安全功能。支持Docker容器及虚拟机管理。
6.扩展性：支持外接扩展柜，支持加装万兆网卡（10GbE）。支持NVMe SSD读写缓存加速。
7.整机质保≥2年。硬盘质保≥3年（硬盘原厂质保）。提供7×24小时技术支持，工作日响应。
8.配套要求：提供安装所需全部配件。负责设备安装、RAID配置及基础功能调试。提供≥1次现场操作培训。
	1台

	6
	电动背景卷轴与绿幕
	1.类型：电动背景卷轴系统；
2.卷轴数量：≥2根；
3.钢管长度：≥3米（可伸缩）；
4.绿幕布尺寸：≥2.9m×6m（宽×长）；
5.绿幕材质：影视专用抠像布，防皱、无反光；
6.控制方式：电动升降，遥控或线控；
7.承重能力：≥15kg；
8.安装方式：天花板或墙壁安装；
9.含安装配件及施工；
10.用于《微电影创作》、《AI戏剧创作》课程抠像与虚拟制作。
	1套

	
	摄影摄像三脚架
	1.材质：碳纤维；
2.承重能力：≥8kg；
3.云台类型：三维云台；
4.最高工作高度：≥1600mm；
5.最低工作高度：≤400mm；
6.收纳长度：≤600mm；
7.自重：≤2kg；
8.脚管节数：≥4节；
9.脚管锁紧方式：扳扣式或旋钮式；
10.含云台快装板；
11.用于保障拍摄稳定性。
	1个

	7
	文创设计绘图设备
	1.处理器（CPU）：≥Intel Core i7或AMD Ryzen 5及以上级别处理器；
2.内存（RAM）：≥16GB DDR4；
3.显卡：≥NVIDIA GTX 1650或RTX3050或同等级别独立显卡；
4.硬盘（SSD）：≥512GB NVMe固态硬盘；
5.显示屏：≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080；
6.接口：≥2个USB 3.0、≥1个HDMI、≥1个USB-C、≥1个RJ45；
7.操作系统：预装正版Windows 10/11及Office办公软件；
8.满足PS、AI等设计软件基础运行。
	5台

	8
	钻孔机
	干湿两用
1.类型：手持式电动钻孔机；
2.额定功率：≥2000W；
3.功能：干湿两用（含水源接口）；
4.转速可调；
5.最大钻孔直径：混凝土≥32mm、木材≥50mm、钢材≥13mm；
6. chuck规格：≥13mm；
7.含钻头套装（≥10种规格）；
8.具备过载保护功能；
9.用于《非遗之美》《非遗DIY手工制作》等课程核心设备。
	1套

	
	
	多功能便携式迷你型小电钻（电动打孔器）
1.类型：充电插电两用型迷你电钻；
2.功能：钻孔、螺丝紧固；
3.精度：高精度；
4.含钻头套装：≥10种规格（含不同粗细型号）；
5.转速可调；
6.电池：锂电池，容量≥1500mAh；
7.夹头规格：0.8~10mm。
	5套

	9
	气动抛光机
	1.类型：气动偏心式抛光机；
2.转速：≥16500转/分钟；
3.底盘规格：配1寸、2寸、3寸底盘；
4.气源压力：0.4~0.6MPa；
5.耗气量：≤4CFM；
6.含磨头、锁扣砂碟等配件；
7.用于漆艺工坊表面处理。
	3台

	10
	洞洞墙板
	4个工坊墙面配套使用
1.材质：金属冲孔板（冷轧钢板或铝合金板）；
2.板厚：≥1.0mm；
3.孔径：Φ5mm -Φ12mm；
4.孔距：25mm或30mm；
5.总面积：≥10平方米（四个工坊内墙面）；
6.表面处理：静电喷涂，防锈处理；
7.颜色：根据工坊整体设计定制；
8.含配套挂钩、置物架等配件；
9.设计须合理、美观、有创意，图形和颜色符合室内整体效果；
10.材质、型号及设计图须提前设计并得到甲方项目负责人审核后方可实施；
11.用于室内墙上置物架、展示、收纳。
	

	11
	通风设备
	漆艺工坊及荫房配套使用。
1. 移动式活性炭吸附推车即：移动式VOCs吸附净化车（非家用空气净化器）。
2. 处理风量800～1,200 m³/h（对应φ150接口风速12-15m/s）；3.进出风口：DN150（φ150mm）卡箍接口，可接2～3m铝箔/PU伸缩风管。
3. 前置过滤  ▲可抽拉式G4初效过滤盒（独立抽屉），用于拦截漆雾，严禁省略；
4. 活性炭形态▲ 蜂窝活性炭100×100×100mm 或 4～6目椰壳颗粒炭.
5. 活性炭碘值
▲ ≥ 800 mg/g;
6.炭层厚度 ▲蜂窝炭通气道方向有效长度≥200mm（约8块叠厚）；颗粒炭床深 ≥150mm
7.▲装炭净重≥15kg;
8.炭框结构 ▲开门式/抽屉式可更换炭框，带密封条，严禁焊死;
9.风机离心式，220V/50Hz（单相），机外静压≥400～800Pa（能克服炭层阻力）
10.静电/防爆机架与炭框需可靠接地（≥M6接地螺栓）；若靠近调漆区，风机需为防爆型
11.移动性带万向轮+刹车，外形尺寸建议≤800×700×1350mm
12.标配附件:2～3m φ150阻燃风管 + 伞形吸气罩 + 卡箍 + 接地导线。
13.整体负责安装到位，试运行流畅，有售后保障。
	2台

	12
	3D打印机
	1.核心技术规格要求：
成型技术：熔融沉积成型（FDM）。成型体积：不小于 250 × 210 × 220 mm，满足中大尺寸文创底座及整体雕塑的打印需求。分层厚度：支持 0.05 - 0.30 mm 可调，满足从高精细到草稿级别的各类打印。
喷头与温度：最高喷嘴温度不低于290 ℃，支持 0.4 mm 标准/高流量喷嘴且更换便捷；最高热床温度不低于 120 ℃。
▲多色/多材质扩展：必须支持不少于 5 种颜色的自动切换打印（需配备原厂多材料多色模组 MMU 或同等第三方解决方案），支持水溶性支撑或双色/多色渐变打印。
智能控制系统：配备不小于3.5 英寸的彩色图形液晶触摸屏。具备断电续打、缺料检测及自动进退料功能。搭载高精度负载单元（Load Cell）传感器，支持全自动第一层校准及网床调平。
运动与散热：搭载直驱挤出机（Direct Drive），配备高性能 360° 全方位冷却系统，确保悬挑结构打印质量。
耗材兼容性：开放耗材权限，完美兼容PLA, PETG, ABS, ASA, TPU（柔性料）, Nylon, PC 等多种 1.75 mm 线材。
连接方式：支持USB 离线打印、局域网（LAN）及 Wi-Fi 无线传输控制等。
2. 商务及服务要求：要求设备具有高稳定性及较低的故障率，适合非工科背景的艺术类学生独立操作。供货时需提供足量试打耗材及必要配件工具包。提供不少于1 年的整机质保及长期技术支持，从验收合格之日起算。
	1台

	13
	多功能切割垫板
	1.规格：A2尺寸（约600mm×450mm）；
2.颜色：双面绿色或其他颜色；
3.材质：PVC或同等自愈合材质；
4.厚度：≥3mm；
5.功能：手工切割、雕刻、绘画、美工；
6.具备自愈合特性，切割后不留痕迹；
7.刻度精准，网格清晰；
8.用于非遗剪纸课程基础工具。
	20个




	2
	
	核心产品：NAS网络存储服务器


采购包2：
标的名称：大学生美育实践基地建设项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	蓝染、扎染工具包     
	1.染缸：容量≥20L，材质为食品级塑料或陶瓷内胆，耐腐蚀、耐酸碱；
2.天然靛蓝染料：≥1kg/包，植物提取，需提供成分安全说明（MSDS）；
3.低温冷染活性染料：≥12套色，色牢度≥3级（GB/T 3920），不含偶氮染料；
4.棉麻布料：≥5m/套，含棉量≥60%，克重≥150g/m²，门幅≥1.4m；
5.蜡刀：不锈钢材质，刀口宽度≥15mm，含加热用酒精灯1个；
6.橡皮筋：天然橡胶材质，≥50根/套；
7.夹板：木质或竹质，≥4块/套，尺寸不小于150mm×150mm；
8.配套手套：乳胶手套，≥8双/套。
	60套

	2
	304不锈钢水池水槽柜
	1.材质：SUS304不锈钢，板材厚度≥0.8mm；
2.结构：一体式双槽设计，带下方储存柜；
3.尺寸：1000mm×500mm×800mm（长×宽×高），公差±10mm；
4.内角：圆弧设计，R角≥10mm，便于清洁；
5.表面处理：拉丝或磨砂处理；
6.含配套水龙头1个（冷热双控，陶瓷阀芯）；
7.柜门：带铰链开合门，含层板。

	5个

	3
	扎染染料加热器
	1.类型：商用电磁炉，触控式操作；
2.额定电压：220V/50Hz；
3.额定功率：≥5000W；
4.面板：微晶玻璃面板，耐温≥600℃；
5.加热方式：电磁感应加热；
6.具备过热保护、干烧保护功能；
7.具备3C认证；
8.颜色：黑色。
	5个

	4
	波轮风干洗脱一体

	1.类型：全自动波轮洗衣机；
2.洗涤容量：≥10kg；
3.脱水容量：≥10kg；
4.具备风干功能；
5.具备防缠绕设计；
6.能效等级：≥二级能效；
7.具备多种洗涤模式（≥5种）；
8.具备桶自洁功能；
9.噪音：洗涤≤62dB，脱水≤72dB
	1台

	5
	波轮热烘干洗脱一体
	类型：全自动洗烘一体机
1.洗涤容量：≥10kg；
2.脱水容量：≥10kg；
3.具备热烘干功能，烘干温度可调；
4.具备防缠绕设计；
5.能效等级：≥二级能效；
6.具备多种洗涤模式（≥5种）；
7.具备桶自洁功能；
8.噪音：洗涤≤62dB，脱水≤72dB。

	1台

	6
	操作台
	1.材质：台面采用优质冷轧钢（厚度≥10mm）；柜体冷轧钢；表面静电喷涂；平整光滑；防水防潮。
2.结构：台面带下方储物柜为一体，3柜门（铰链开合）前门带安全门锁，后门可拆卸；内置隔层；多处散热孔。
3.尺寸：台面尺寸为1710mm×900mm（长×宽）；储物柜尺寸为1705mm×65mm（长×宽）；总高750mm；公差±20mm；
4.台面承重：≥300kg；
5.颜色：浅灰色；
6.台面边缘：圆角处理，无尖锐边缘。
7.台面带标准线孔、带键盘抽屉（静音导轨）
8.三联位；
	10台

	
	
	1.材质：台面采用优质冷轧钢（厚度≥10mm）；柜体冷轧钢；表面静电喷涂；平整光滑；防水防潮。
2.结构：台面带下方储物柜为一体，2柜门，前门带安全门锁，后门可拆卸；
3.尺寸：台面尺寸为1200mm×900mm（长×宽）；储柜尺寸为1200mm×65mm（长×宽）；总高750mm；公差±20mm；
4.台面承重：≥280kg；
5.颜色：浅灰色；
6.桌腿：金属材质，具备可调节脚垫；
7.台面边缘：圆角处理，无尖锐边缘。
8.台面带标准线孔、带键盘抽屉（静音导轨）
9.两联位；
	20台

	7
	多功能缝纫机
	1.类型：多功能缝纫机；
▲2.线迹种类：≥26种（含直线缝、之字缝、锁边缝、弹性缝等）；
3.具备锁边功能；
4.吃厚能力：≥8层标准牛仔布；
5.具备自动穿线功能；
6.针距调节范围：0~5mm；
7.针幅调节范围：0~7mm；
8.缝纫速度：≥700针/分钟；
9.含扩展台1个；
10.配套压脚：≥16种（万能压脚、平缝卷边压脚、隐形拉链压脚、锁边压脚、暗缝压平行导引器。绣花板。脚、钉扣压脚、打褶压脚、卷花边压脚、贴布绣压脚、不粘压脚、贴布绣压脚、粗细塔克压脚、滚边条压脚、透明开口压脚、缝珠串压脚、皮革压脚等）。
11.配套用具：除官方标配附属品之外。还有透明梭芯儿≥10个；宝塔线：≥6大轴（不同颜色）；不锈钢专用线架一个。品质家用机针常用型号≥3套。10色小线轴；含缝纫机使用视频教程、布艺电子书。
	2台

	8
	陈列柜
	1.类型及材质：定制陈列展示柜，带射灯，防尘设计；柜门、柜体为玻璃+实木材质（可采用E0级环保多层实木板，厚度≥18mm）。
2.总展示面积：≥20平方米（为墙面长*宽的面积）；柜子厚度按需定制。
3.柜体框架：铝合金或实木框架，表面经防腐处理；
4.玻璃：钢化玻璃，厚度≥5mm，透光率≥90%；符合GB 15763.2-2005标准；边缘精磨倒角，无气泡、划痕；玻璃与金属接触部位加装硅胶缓冲垫。
5.射灯：LED光源，色温3000K~4000K，单灯功率≥5W；
6.层板：可调高度，承重≥15kg/层；每层层板为≥8mm钢化超白玻璃；如需木质层板，则采用E0级环保多层实木板，厚度≥18mm，双面贴木皮（厚度≥0.5mm），表面封闭漆处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³。
7.柜门：带锁玻璃推拉门或平开门；
8.背板：采用5mm高清银镜，镀层均匀，反射率≥90%；或采用5mm高光白色亚克力板，硬度≥3H，抗紫外线老化。如采用5mm其他环保材质须（提供第三方检测报告）匹配整体柜体的审美和颜色搭配并经甲方审验确认后采用。
9.五金配件：铰链选用阻尼缓冲铰链，开启次数≥50万次；抽屉滑轨为三节全拉出式静音滑轨，承重≥35kg。
10.表面处理：金属件表面无毛刺、锈斑，喷涂涂层附着力达0级（百格测试）；木质件油漆平整光滑，耐黄变等级≥3级。
11.整体设计须根据工坊实际空间尺寸定制，使用的材质、设计效果图须经甲方确认后方可实施。
	20m²
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	座椅
	1.材质：整体实木材质（实木含量≥80%）；
2.颜色：深灰色或胡桃色或相近色，需与整体环境匹配；
3.尺寸：座深≥430mm，座宽≥450mm，座高≥440mm，靠背高度≥350mm；
4.结构：带靠背，榫卯结构或金属连接件加固；
5.表面处理：环保水性漆或木蜡油，无刺激性气味；
6.底部：防滑脚垫。
	80个
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	熨烫机
	1.类型：立式蒸汽熨烫机；
2.额定功率：≥2200W；
3.调温档位：≥4档；
4.蒸汽炉芯：全铜材质；
5.蒸汽压力：≥0.3MPa；
6.蒸汽量：≥35g/min；
7.水箱容量：≥1.5L；
8.结构：双杆设计，含熨衣板；
9.具备过热保护功能。
	2台
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	毛毡
	1.材质：羊毛毡；
2.颜色：驼色或原色；
3.厚度：≥5mm；
4.尺寸：≥1200mm×2400mm；
5.密度：≥0.3g/cm³。

	6块

	12
	剪纸工具套装    
	1.精钢刻刀：≥5把/套，不同规格（含尖头刀、圆头刀、平口刀等）；
2.红纸：≥100张/套，尺寸≥260mm×260mm，克重≥70g/m²；
3.剪纸图案模板：≥10款/套，含地方特色非遗剪纸图案；
4.刻刀材质：高碳钢或不锈钢，硬度≥HRC50；
5.含蜡盘（切割垫板）1块/套，尺寸≥A4。
	20套
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	桌面小画架
	1.材质：实木；
2.类型：可折叠升降式桌面画架；
3.高度范围：300mm~500mm可调，公差±10mm；
4.具备画板夹持功能，支持画板厚度≥10mm；
5.底部防滑垫。
	20个
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	文创设计演示及教学一体机
	1.整机尺寸与显示：▲屏幕尺寸≥85英寸；屏幕类型采用单屏LED背光液晶显示；物理分辨率≥3840×2160（4K超高清）；对比度≥4000:1；可视角度≥178°/178°；屏幕表面采用高强度钢化玻璃，具备防眩光及减滤蓝光护眼功能。
2.触控系统：采用红外触控技术；支持手指或触摸笔等不透光物体进行书写；支持≥20点触控；触控响应时间≤8ms。
3.内置电脑模块（OPS）：采用插拔式OPS电脑模块；▲处理器：主频≥2.4GHZ，核数≥8 核；系统内存≥8GB RAM；存储容量≥256GB SSD固态硬盘；预装正版操作系统。。
4.软件：支持双系统一键无缝切换；内置全场景教学/演示软件，具备丰富的互动工具及资源库，软件易用性强。
5.接口配置：配备丰富的常用接口，包括但不限于：USB接口（≥2个，其中至少包含1个USB 3.0）、HDMI输入接口（≥2个）、HDMI输出接口（≥1个）、VGA接口、RJ45千兆网口、3.5mm音频输入/输出接口、Type-C接口等。
6.音视频功能：内置立体声音响，扬声器总功率≥30W；内置≥800万像素高清摄像头，支持广角拍摄，满足远程会议及教学录播需求。
7.无线传屏：支持无线传屏功能，可将电脑、手机、平板等终端设备的画面无线投射至大屏，并支持反向触控。
8.配套支架：提供原厂配套落地式移动支架；支架材质坚固，承重能力≥100kg；底部配备带刹车的万向轮。
9.质保与售后：提供≥3年整机免费上门保修服务（含屏幕、OPS电脑模块及内置音响等所有配件）；提供7×24小时电话技术支持，故障响应时间≤24小时。
	4台
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	电动喷绘笔
	1.气泵：迷你型空压机，排气量≥10.5L/min，工作压力范围2~15psi（0.14~1.03bar），具备自动启停功能，启动气压≥15psi，停止气压≥25psi；
2.气泵噪音：≤60dB；
3.气泵尺寸：不大于150mm×150mm×150mm；
4.喷枪：口径0.5mm，容量≥7cc，带虹吸管杯；
5.颜料套装：丙烯颜料≥60色，需提供无毒安全证明（符合GB 21027或EN 71-3标准）；
6.配套附件：电源线、空气软管、清洁刷（大小各≥2把）、喷枪支架、滴管；
7.气泵重量：≤1.5kg。

	1套
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	手办上色喷枪
	1.类型：多功能电动喷枪，适配丙烯颜料；
2.控制方式：数显控制，可调节喷涂压力和流量；
3.颜料罐：适配≥3个不同规格颜料罐；
4.续航时间：≥2小时（满电状态）；
5.电池：锂电池，容量≥2000mAh；
6.充电方式：USB充电或专用充电器；
7.含延长管；
8.配套附件：清洁刷≥5把、疏通针≥5根、数据线≥1条。
	10套
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	移动图形工作站
	品牌整机。具备国家一级能效认证（提供证书复印件加盖公章）核心性能指标：处理器（CPU）：≥Intel Core Ultra 9或AMD Ryzen 9系列高性能处理器，主频≥3.8GHz，睿频≥5.0GHz，核心数≥16核；
▲1.显卡（GPU）：≥NVIDIA GeForce RTX 4070级别独立显卡，显存≥8GB GDDR6，支持DLSS 3.0及光线追踪技术，满足AIGC大模型本地算力需求；
2. 内存（RAM）：≥ 32GB 双通道高频内存（频率 ≥ 6400MHz，若出厂板载不可升级，则单条容量需≥32GB）。
硬盘（SSD）：≥ 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 高速固态硬盘（预留额外M.2拓展插槽）。
3. 屏幕与显示输出：
显示屏：≥16英寸IPS或OLED专业级广视角屏幕，分辨率≥3200×2000（3.2K），刷新率≥120Hz，色域覆盖≥100% DCI-P3，平均色准ΔE<2（需提供官方检测报告或承诺函）；
4.外设扩展接口：配备 ≥ 1个 Thunderbolt 4（雷电4）接口或 全功能 USB4 / USB-C 接口（用于实现单线缆连接教学一体机，同时进行4K视频输出、数据传输及笔记本充电）。
5. 机身与续航：外观与材质：全金属机身，最厚处 ≤ 19mm，单机身重量 ≤ 1.9kg（便携）。电池容量：≥ 80Wh 大容量锂聚合物电池，标配 ≥ 100W 便携氮化镓（GaN）快充适配器。
6. 软件与服务：操作系统：出厂预装正版 Windows 11 专业版 及 正版 Office 家庭和学生版。
7.售后服务：提供原厂 ≥ 3年整机上门保修服务（需提供厂家售后服务承诺函）。
	2台
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	教学互动展示仪
	1.类型：教学实物展示台/高拍仪；
2.像素：≥1000万像素；
3.感光元件：CMOS；
4.光学放大倍数：≥100倍；
5.对焦方式：光学自动对焦；
6.镜头：可90度旋转；
7.扫描速度：≤1秒/张；
8.接口：≥1路VGA、≥1路HDMI、≥1路USB、 DC 5V;可直连电视、投影、电脑、一体机。
9.支持无线连接功能；
10.类型：便携式；
11.含无线接收器；
12.鹅颈 A3内屏光学VGA+HDMI+SD录制鼠标批注。
13.电源适配器、遥控器、USB线、软件说明书、光盘。
	3台
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	挂画轨道
	1.材质：铝合金；
2.颜色：白色；
3.承重能力：每米承重≥40kg；
4.类型：隐形挂画轨道；套装组合。1米轨道1条钢丝绳(1.5米钢丝绳带两钩);
5.含堵头配件；
6.含安装施工；
	100米

	20

	便携式雕刻机雕刻机
	1.类型：激光雕刻机，套装；
2.雕刻精度：0.01~0.05mm；
3.具备自动对焦功能；
▲4.激光器类型：半导体激光器，一体化双光源设计（蓝光+红外）一触切换；
5.蓝光激光功率：≥10W，波长450nm±10nm；
6.红外激光功率：≥2W，波长1064nm±10nm；
7.支持材质：木材、橡胶、塑料、金属、纸张、陶瓷、亚克力、复合材料、玻璃、皮革、布料、石材；
▲8.可扩展雕刻面积：≥160mm×300mm；
9.含雕刻主机、电动支架、保护罩、护目镜、数据线、电源适配器等；
10.具备安全防护功能（激光防护等级符合IEC 60825标准）。
	1套
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	全画幅微单相机套机

	1.类型：全画幅微单数码相机；
▲2.有效像素：≥3000万；
3.传感器尺寸：全画幅（35.9mm×24mm或以上）；
4.视频拍摄能力：支持4K 60P视频拍摄，4:2:2采样；
5.防抖功能：5轴机身防抖；
6.连拍速度：≥10张/秒；
7.焦点数量：≥700个；
8.ISO感光度范围：≥100-51200；
9.取景器：电子取景器；
10.液晶屏：触摸屏，侧翻设计，尺寸≥3英寸，像素≥100万；
11.存储介质：SD卡；
12.连接功能：Wi-Fi、蓝牙、HDMI输出；
13.镜头卡口：兼容主流全画幅镜头卡口；
14.配套镜头：焦距覆盖28-200mm或同等焦段范围，最大光圈≥F3.5；
15.含备用电池≥1块、存储卡≥1张（容量≥64GB）。
	1台
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	智能书画影绘机
	1.类型：书画投影描绘仪；
2.支架：可伸缩设计，长度≥2.8米；
3.桌面最大投影尺寸：≥80cm×150cm；
4.墙面最大投影尺寸：≥200cm×400cm；
5.具备四角梯形矫正功能；
6.支持双控操作；
7.采用侧光设计，不挡手；
8.光源：LED光源，寿命≥20000小时。
	2套
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	手持式三维扫描仪
	1. 核心技术规格要求：
精度与分辨率：▲单帧测量精度最高不低于0.08 mm；单帧重复精度最高不低于 0.04 mm；融合点距最高可达 0.05 mm，以确保非遗雕塑与文创模型的细微纹理清晰可见。
扫描效率：最高扫描帧率不低于18 fps，支持快速捕捉物体三维数据。
▲色彩采集：须内置高清RGB 彩色摄像头（不低于100万像素），支持全自动贴图，能够输出具有真实色彩纹理的 3D 模型。
工作距离与范围：最佳工作距离150~400 mm，单帧扫描范围在最近距离下不小于 60×60 mm，最远距离下不小于 240×180 mm。目标物体尺寸：支持扫描最小体积 20×20×20 mm，最大体积 2×2×2 m 的物体。
定位与拼接：内置9 轴 IMU 位置传感器，有效防抖；支持特征拼接、标记点拼接及全局标记点拼接模式。
▲数据输出：输出格式须兼容主流3D 建模及切片软件，包括 STL, PLY, OBJ, ASC, 3MF, GLTF, FBX 等。
软件与系统：配套专业3D 扫描软件，界面直观易用；兼容 Windows、macOS 及移动端（iOS/Android）系统。
2. 商务及服务要求：提供原厂质保及售后服务承诺函。供应商需提供现场操作培训及基础建模软件对接指导。
	1台
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	打磨器
	1.类型：电动砂光机；
2.额定电压：21V；
3.磨盘类型：360度有孔；
4.具备自吸功能，吸力可调；
5.电源方式：锂电，含双电池；
6.传动方式：齿轮传动；
7.具备手动开关控制。
	2台

	
	
	类型：迷你打磨机
1.额定功率：≥130W；
2.额定电压：220V；
3.夹头规格：0.3~3.5mm；
4.调速：6档调速；
5.电机材质：纯铜电机；
6.电源方式：充插电两用；
7.含大小双电磨主机；
8.含配套磨头、砂纸圈、百叶轮、羊毛抛光轮、切割片等套装；
9.含ABS材质工具箱。
	3套
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	彩色激光出图机
	大型彩色复合机；一级能效；支持有线和无线网络打印；
6. 介质类型：普通纸再生纸；
7. 兼容系统：Windows 10 Windows 11 麒麟系统 Linux 系统；
8. 基础功能：打印复印扫描；
9. 最大功率1500W；双面打印，自动双面；
10. 端口：USB 以太网 WiFi端口；数量：
USB接口：≥3个（其中前置≥1个，后置≥2个）；以太网接口：≥1个（千兆）；WiFi端口：支持双频无线局域网。
11. 单面支持纸张尺寸A3、A4；双面支持纸张尺寸A3；
12. 黑白随机印量：5001页~10000页；
13. 打印速度：22页/分钟；黑白模式最佳；打印分辨率1200dpi；
14. 支持自动双面复印；支持输稿器；最大支持幅面A3；
10.类型：彩色；连接方式：USB WIFI 有线 局域网；
11.扫描功能：平板式扫描；
12.双面输稿器+双纸盒+原装工作台。
	1台
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	桌面画箱
	1.材质：实木（榉木或同等材质）；
2.类型：手提式画箱；
3.尺寸：大号，最高可放画面高度700mm左右；
4.含4K木画板；
5.箱内多段设计，分类储物；
6.底部防滑橡胶脚垫；
7.特点：轻便易携带。
	20个
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	场地水电改造
	1.施工内容：4个工坊和3个操作间的水电线路改造；
2.电线：采用国标铜芯线，照明线路≥2.5mm²，动力线路≥4mm²；
3.水管：PPR管材，冷热水管分开；
4.开关插座：国标品牌，每个工坊不少于10个插座、5个照明开关；
5.配电箱：每个工坊独立配电箱，含漏电保护器；
6.施工要求：暗装或明装线槽、管道，需整齐美观；
7.须提供施工逻辑及设计图，经甲方项目组审核后方可实施；
8.施工完成后须通过安全检测验收。
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	防盗门
	1.材质：钢质或钢木复合，门框钢板厚度≥1.5mm，门扇钢板厚度≥0.8mm；
2.开锁方式：指纹识别、人脸识别、密码、机械钥匙等多种方式；
3.锁具：智能电子锁，具备远程设置功能；
4.门扇厚度：≥90mm；
5.填充物：防火隔热材料；
6.防火等级：≥乙级（GB 12955）；
7.设计：无门槛设计，通风窗可选；
8.具备国家安全认证（GA/T 73-2015）；
9.颜色：根据甲方要求定制。开门朝向：便捷、美观、符合实际和人体工学。

	3套
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	门套及窗套
	施工内容：4个工坊及操作间的门窗套
1.材质：实木或同等防腐耐晒防水阻燃材质（如采用替代材质须提供相关检测报告）；
2.门套厚度：≥15mm；
3.窗套厚度：≥15mm；
4.表面处理：环保水性漆，无刺激性气味；
5.颜色：以深灰等深颜色为主，同时须与室内整体风格协调；
6.安装：含发泡胶、密封胶等辅料；
7.施工质量：符合高品质审美要求，接缝严密，表面平整。
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	吊顶
	施工内容：4个工坊
1.施工内容：工坊吊顶统一规划，含灯具布控；
2.吊顶材质：轻钢龙骨+矿棉板/铝扣板/铝方通/石膏板，或（根据实际场地选择）；
3.龙骨：轻钢龙骨，主龙骨厚度≥0.8mm，副龙骨厚度≥0.5mm；
4.灯具：LED平板灯或筒灯，色温4000K~5000K，照度≥300lx；
5.吊顶高度：根据实际场地确定，净高≥2.6m；
6.须体现审美及安全属性；
7.效果图须根据场地实际情况设计，提前提交甲方项目组审阅，通过后方可实施；
8.含灯具及布线。
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	31
	墙面处理
	4个工坊离地0.9-1.2米的护墙板，0.9-1.2米以上为环保乳胶漆。（1个工坊不要护墙板）
1.护墙板：3间工坊离地0.9~1.2m高度安装护墙板（1间工坊不安装护墙板）带踢脚线；
2.护墙板材质：竹木纤维集成墙板或实木护墙板，厚度≥8mm；
3.护墙板颜色：根据整体设计确定；
4.护墙板以上墙面：环保乳胶漆，涂刷≥2遍；
5.乳胶漆：符合国家环保标准（GB 18582），VOC含量≤50g/L；
6.基层处理：腻子找平，打磨平整；
7.施工质量：表面平整，无流坠、起泡、裂纹。工坊内整体施工要达到完整，呈现一体化的整体效果。
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	32
	地面处理
	4个工坊和1个操作间的地面处理：
1.材料：SPC石塑锁扣地板或同等复合高分子材料地板；
2.总厚度：≥5.0mm；
3.耐磨层厚度：≥0.5mm；
4.防火等级：B1级（GB 8624）；
5.基材密度：≥2000kg/m³；
6.背面：预贴1mm IXPE静音垫；
7.颜色：浅灰色系/微水泥/细石纹；
8.单片尺寸：≥150mm×900mm；
9.支持单片更换；
10.性能：耐磨、阻燃、耐腐蚀、防水；
11.含安装施工。
	

	注：工坊的装修及水电改造部分，乙方须提供整体的施工逻辑及规划、设计图，通过甲方项目组审核后方可实施。
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	核心产品：文创设计演示及教学一体机
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