工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	一、房屋建筑及装饰工程

	
	
	东街
	
	
	

	1 
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式 :独立基础
2.厚度 : 100mm
3.材料品种 、强度要求 、配比 :C15
	m3
	5.23 

	2 
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类 :商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型 :独立基础
	m3
	23.37 

	3 
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型 :独立基础
	m2
	46.12 

	4 
	010502001003
	独立基础（包柱脚）
	1.混凝土种类 :商砼
2.混凝土强度等级:C20
3.基础类型 :独立基础
	m3
	0.11 

	5 
	010505004001
	柱面模板
	1.柱截面形式 :矩形柱模板
	m2
	0.72 

	6 
	010502001004
	独立基础（包柱脚）
	1.混凝土种类 :C40无收缩细石混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	0.02 

	7 
	010502005001
	基础连系梁
	1.混凝土种类 :商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.19 

	8 
	010505006001
	梁模板
	1.梁截面形式 :矩形梁
	m2
	71.92 

	9 
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种 、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度 :200
	m3
	44.51 

	10 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400  10以外
	t
	3.306 

	11 
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格:HPB300 、 φ8
	t
	0.028 

	12 
	010807001005
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :C5237
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	37.48 

	13 
	010807001006
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :C5337
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	78.44 

	14 
	010802001005
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸:MLC5237
2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	57.72 

	15 
	010604001001
	钢梁
	1.梁类型:H形钢梁
2.钢材品种 、规格:Q335B
3.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	7.045 

	16 
	010603001001
	钢柱
	1.柱类型 :钢柱
2.钢材品种 、规格:Q335B
3.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	0.193 

	17 
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种 、规格:檩条
2.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	3.843 

	18 
	010607002001
	钢支撑 、钢拉条
	1.钢材品种 、规格: 圆钢
2.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	0.105 

	19 
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	0.092 

	20 
	010605003002
	钢屋面板
	1 、屋面檩条
2 、压型钢板底板,厚度不小0.6mm
3 、保温隔热层 : 100厚泡沫玻璃
4 、JXW-RW-333-1000金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上
	m2
	260.3 

	21 
	010506012002
	植筋
	1.钢筋种类 、规格:HRB400 、φ 16
	个
	400 

	22 
	01B004
	界面凿毛
	
	m2
	40 

	23 
	011104002003
	木质平台
	1.木塑材料平台
2.角钢管(或木)尤骨
3. 100厚C15混凝土
4. 150厚3 :7灰
5.素土夯实
	m2
	94.86 

	24 
	01B005
	封闭式隔离防护架
	1.高度5m
2.镀锌方钢管30*50*3.0 ，  20*20mm*1.5mm
	m
	95 

	25 
	010605002001
	钢板墙板
	1.钢材品种 、规格
:2米高1.2m厚热镀锌压型钢板
	m2
	190 

	
	
	西街
	
	
	

	26 
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种 、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度 :200
	m3
	46.42 

	27 
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式 :独立基础
2.厚度 : 100mm
3.材料品种 、强度要求 、配比 :C15
	m3
	6.78 

	28 
	010502001002
	独立基础
	1.混凝土种类 :商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型 :独立基础
	m3
	30.8 

	29 
	010505002002
	基础模板
	1.基础类型 :独立基础
	m2
	61.6 

	30 
	010502005002
	基础连系梁
	1.混凝土种类 :商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.78 

	31 
	010505006002
	梁模板
	1.梁截面形式 :矩形梁
	m2
	107.8 

	32 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400  10以外
	t
	4.717 

	33 
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格:HPB300 、φ8
	t
	0.041 

	34 
	010807001002
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :C4337
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	63.64 

	35 
	010807001003
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :C4937
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	36.26 

	36 
	010807001004
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 :C5037
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	37 

	37 
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸:MLC3937
2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	28.86 

	38 
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸:MLC5937
2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	43.66 

	39 
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸:MLC6037
2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	44.4 

	40 
	010802001004
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸:MLC7637
2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃
	m2
	56.24 

	41 
	010604001002
	钢梁
	1.梁类型:H形钢梁
2.钢材品种 、规格:Q335B
3.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	9.429 

	42 
	010603001002
	钢柱
	1.柱类型 :钢柱
2.钢材品种 、规格:Q335B
3.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	0.905 

	43 
	010607003002
	钢檩条
	1.钢材品种 、规格:C型钢
2.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	2.641 

	44 
	010607002002
	钢支撑 、钢拉条
	1.钢材品种 、规格:檩条
2.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	6.094 

	45 
	010607002003
	钢支撑 、钢拉条
	1.钢材品种 、规格: 圆钢
2.构件涂（镀）  层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆
	t
	0.176 

	46 
	010605003001
	钢屋面板
	1 、屋面檩条
2 、压型钢板底板,厚度不小于0.6mm
3 、保温隔热层 : 100厚泡沫玻璃
4 、JXW-RW-333-1000金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上
	m2
	480.88 

	47 
	010506012001
	植筋
	1.钢筋种类 、规格:HRB400  φ 16
	个
	560 

	48 
	01B003
	界面凿毛
	
	m2
	56 

	49 
	011104002004
	木质平台
	1.木塑材料平台
2.角钢管(或木)尤骨
3. 100厚C15混凝土
4. 150厚3 :7灰
5.素土夯实
	m2
	164.8 

	50 
	01B007
	封闭式隔离防护架
	1.高度5m
2.镀锌方钢管30*50*3.0 ，  20*20mm*1.5mm
	m
	120.6 

	51 
	010605002002
	钢板墙板
	1.钢材品种 、规格
:2米高1.2m厚热镀
锌压型钢板
	m2
	241.2 

	二、全费用部分

	
	
	东街
	
	
	

	1 
	010101001002
	土方开挖
	1.土的类别 :综合土
	m3
	132.34 

	2 
	010101003002
	土方回填
	1.材料品种 :素土
	m3
	94.87 

	3 
	01B007
	拆除原有指牌
	
	处
	1 

	4 
	01B008
	加厚黑白广布
	
	m2
	475 

	5 
	01B009
	遮阳网
	
	m2
	998 

	
	
	西街
	
	
	

	6 
	010101001004
	土方开挖
	1.土的类别 :综合土
	m3
	183.84 

	7 
	010101003004
	土方回填
	1.材料品种 :素土
	m3
	131.34 

	8 
	01B004
	拆除原有建筑地面
	1.原地面拆除
	m2
	57.14 

	9 
	01B005
	拆除原有建筑楼板
	1.原屋面楼板拆除
	m2
	5.71 

	10 
	01B006
	拆除原有建筑钢结构
	1.原钢结构拆除
	m2
	57.14 

	11 
	01B010
	加厚黑白广布
	
	m2
	603 

	12 
	01B011
	遮阳网
	
	m2
	1370 

	三、采暖工程

	1 
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.规格:De50X6.9
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :热水
	m
	32.08 

	2 
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.规格:De40X5.5
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :热水
	m
	37.8 

	3 
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PPR管
2.规格:De32X4.4
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :热水
	m
	65 

	4 
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.地暖（ 、含分集水器及其以内阀门、填充层 、加筋铝箔保护反射层（配铁丝网）  、绝热层、（聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS) 、隔离层)
2.计入费用汇总
	m2
	721.1 

	四、给排水工程

	
	
	东街
	
	
	

	1 
	031001006001
	塑料管
	1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管
2.规格:DN100
3.连接形式 :胶粘剂承插连接
4.安装部位 :室外
5.介质 : 雨水
	m
	20.8 

	2 
	031003019001
	雨水斗
	1.材质 :钢制87雨水斗
	个
	3 

	3 
	030912001001
	手提式灭火器
	1.规格 、型号 :手提式MF/ABC3
	具
	6 

	
	
	西街
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	4 
	031001007001
	复合管
	1.材质 :衬塑复合钢管
2.规格:DN32
3.连接形式 :螺纹连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
	m
	3.2 

	5 
	031001007002
	复合管
	1.材质 :衬塑复合钢管
2.规格:DN25
3.连接形式 :螺纹连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
	m
	0.3 

	6 
	031001007003
	复合管
	1.材质 :衬塑复合钢管
2.规格:DN20
3.连接形式 :螺纹连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
	m
	10.1 

	7 
	031001007004
	复合管
	1.材质 :衬塑复合钢管
2.规格:DN15
3.连接形式 :螺纹连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
	m
	1.5 

	8 
	031002011001
	水表
	1.规格:DN32
	个
	1 

	9 
	031002011002
	水表
	1.规格:DN20
	个
	3 

	10 
	031002001001
	阀门
	1.类型 :止逆阀
2.规格 、压力等级:DN32 、 1.6MP
	个
	1 

	11 
	031002001002
	阀门
	1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级:DN32 、 1.6MP
	个
	1 

	12 
	031002001003
	阀门
	1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级:DN20 、 1.6MP
	个
	3 

	13 
	031002001004
	阀门
	1.类型 : 自动排气阀
2.规格 、压力等级:DN15 、 1.6MP
	个
	3 

	
	
	排水
	
	
	

	14 
	031001006003
	塑料管
	1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管
2.规格:DN150
3.连接形式 :胶粘剂承插连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
	m
	8.55 

	15 
	031001006004
	塑料管
	1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管
2.规格:DN100
3.连接形式 :胶粘剂承插连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
	m
	6.9 

	16 
	031003018001
	地面扫除口
	1.规格:DN150
	个
	1 

	
	
	雨水
	
	
	

	17 
	031001006002
	塑料管
	1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管
2.规格:DN100
3.连接形式 :胶粘剂承插连接
4.安装部位 :室外
5.介质 : 雨水
	m
	20.8 

	18 
	031003019002
	雨水斗
	1.材质 :钢制87雨水斗
	个
	4 

	19 
	030912001002
	手提式灭火器
	1.规格 、型号 :手提式MF/ABC3
	具
	10 

	五、电气安装工程

	
	
	东街
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	030409001001
	电力电缆
	1.规格：WDZ-YJY-4*50+1*25
	m
	10 

	2 
	030412001004
	配管
	1.规格：SC-65
	m
	10 

	
	
	弱电
	
	
	

	3 
	030502002001
	网络插座
	
	个
	3 

	4 
	030502005001
	光缆
	1.名称：两芯皮线光缆
	m
	12 

	5 
	030502005002
	光缆
	1.名称：Cat5eUTP4
	m
	6 

	6 
	030502005003
	光缆
	1.名称：1x2芯多模光缆
	m
	4.9 

	7 
	030412001009
	配管
	1.材质：JDG25
	m
	12 

	8 
	030412001010
	配管
	1.材质：PVC20
	m
	5 

	9 
	030412001011
	配管
	1.规格：SC-32
	m
	5.6 

	10 
	030412004001
	接线箱
	1.名称：弱电箱
	个
	3 

	11 
	030502008001
	网路配线架
	
	架
	1 

	
	
	防雷接地
	
	
	

	12 
	030410005001
	避雷网
	1.材质：在屋面，裙房屋面沿女儿
墙、屋面机房及水池天面四周明敷接闪带(Φ12热镀锌圆钢),并应在屋面组成不大于20mx20m或24mx16m的网格
	m
	92.17 

	13 
	030410002001
	接地母线
	1.材质：本建筑物的接地装置，充
分利用结构承台内的钢筋和剪力墙基础内钢筋以及承台板的钢筋，相互焊接后作为接地极和水平接地线构成地下接地网络
	m
	84 

	14 
	030410002003
	接地母线
	1.材质：40X4镀锌扁钢
	m
	24 

	15 
	030410003001
	引下线
	1.名称：利用建筑结构钢筋引下
	m
	41.6 

	
	
	西街
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	16 
	030409001005
	电力电缆
	1.规格：WDZ-YJY-4*70+1*35
	m
	10 

	17 
	030412001007
	配管
	1.规格：SC-80
	皿
	10 

	
	
	弱电
	
	
	

	18 
	030502002002
	网络插座
	
	个
	4 

	19 
	030502005004
	光缆
	1.名称：两芯皮线光缆
	m
	26 

	20 
	030502005005
	光缆
	1.名称：Cat5eUTP4
	m
	6 

	21 
	030502005006
	光缆
	1.名称：1x2芯多模光缆
	m
	4.9 

	22 
	030412001012
	配管
	1.材质：JDG25
	皿
	26 

	23 
	030412001013
	配管
	1.材质：PVC20
	m
	5 

	24 
	030412001014
	配管
	1.规格：SC-32
	m
	5.6 

	25 
	030412004002
	接线箱
	1.名称：弱电箱
	个
	4 

	26 
	030502008002
	网路配线架
	
	架
	1 

	
	
	防雷接地
	
	
	

	27 
	030410005002
	避雷网
	1.材质：在屋面，裙房屋面沿女儿
墙、屋面机房及水池天面四周明敷接闪带(φ12热镀锌圆钢),并应在屋面组成不大于20mx20m或24mx16m的网格
	m
	104 

	28 
	030410002004
	接地母线
	1.材质：本建筑物的接地装置，充分利用结构承台内的钢筋和剪力墙基础内钢筋以及承台板的钢筋，相互焊接后作为接地极和水平接地线构成地下接地网络
	m
	95.8 

	29 
	030410002005
	接地母线
	1.材质：40X4镀锌扁钢
	m
	20 

	30 
	030410003003
	引下线
	1.名称：利用建筑结构钢筋引下
	m
	41.6 
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