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第一章  磋商公告

一、项目基本情况：
项目编号：YLCG2026-047JC

项目名称：科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修）

采购方式：竞争性磋商
预算金额：1519321.83元

采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修）
	详见磋商文件
	1519321.83
	否
	90个日历日（自合同签订之日起算起）。


 二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

 供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）。

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
    （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
（10）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在建工程项目（提供承诺书）。
备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按磋商文件给定的格式填写。

2. 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除，大型企业不可参与。

三、获取招标文件

时间：2026年8月14日2026年8月20日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月28日9时30分00秒（北京时间）

地点：榆林不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148 

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：榆林市消防救援支队

地址：榆林市消防救援支队榆佳路9号

联系方式：18700252255/18629220827
采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

联系方式：0912-3515078
3、项目联系方式

项目联系人：潘老师    

电话：0912-3515078
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：榆林市消防救援支队

（二）监管部门：榆林市财政局
（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。
采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：
采购人：榆林市消防救援支队         联系电话：18700252255

代理机构：市交易中心办公室      

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室      

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com
9、投诉书递交地址：
榆林市财政局采购管理科        联系电话：0912-3595892
（三）落实政府采购政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.3%
	72小时
	尹皓永18791214448

	4
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	5
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	6
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	7
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	8
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.1%
	24小时
	王  真15009226862

	9
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	10
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	11
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	12
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张 宇 15929397838


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
（六）供应商的投标费用自理
三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告
第二章　供应商须知
第三章　评审办法及标准
第四章　磋商内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，市采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）磋商文件的解释权归市采购中心。

四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。 

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口,电话：0912-3452148

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。
六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
   （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
（10）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在建工程项目（提供承诺书）。
通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评标报告。
（三）组建磋商小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。
1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
3、磋商响应文件的澄清

（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。
5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。
6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
2、不具备磋商文件中规定的资格要求;
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
十、成交
（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，市采购中心将发布成交公告。
（三）市采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，市采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准
一、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	响应文件有效期
	响应文件有效期符合磋商文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；

（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。


二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表
	评分

因素
	评审内容
	分值

	磋商

报价
	价格评分满分为30分，以实质性满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30

备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
	30分

	施工组织部分
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施


	一、评审内容：

投标人根据本项目的项目内容，针对具体问题提出相对应的施工方案，包括：①施工准备②室内装饰装修方案；③公共区域实施方案；④重点难点工程分析及解决措施等；

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分12分）

①施工准备：每完全满足一个评审标准计1.5分，满分3分；

②室内装饰装修方案：每完全满足一个评审标准计1.5分，满分3分；

③公共区域实施方案：每完全满足一个评审标准计1.5分，满分3分；

④重点难点工程分析及解决措施等：每完全满足一个评审标准计1.5分，满分3分；
	12分

	
	工程质量管理体系及保证措施
	一、评审内容：

工程质量的技术组织措施内容至少包括①质量管理工作流程；②工程质量保障方案；③工程质量控制体系:④材料和构配件的质量控制等；⑤施工检测及工序交验方案等。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分10分）

①质量管理工作流程：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

②工程质量保障方案：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

③工程质量控制体系：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

④材料和构配件的质量控制等：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

⑤施工检测及工序交验方案：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；
	10分

	
	安全生产管理体系及保证措施
	一、评审内容：

安全生产技术组织措施内容至少包括①安全生产管理制度；②配置安全组织机构；③安全隐患排查、整改制度；④应急预案编制；⑤应急演练与保障等。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分10分）

①安全生产管理制度：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

②配置安全组织机构：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

③安全隐患排查、整改制度：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

④应急预案编制：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

⑤应急演练与保障等：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；
	10分

	
	确保文明施工的技术措施及环境保护施


	一、评审内容：

文明施工及环境保护组织措施内容至少包括①文明及环境保护管理制度；②防尘降噪措施；③节能减排措施；④文明及环境保护施工监督检查机制等。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分6分）

①文明及环境保护管理制度：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；

②防尘降噪措施：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；

③节能减排措施：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；

④文明及环境保护施工监督检查机制等：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；
	6分

	
	施工组织和项

目管理机构
	一、评审内容：

施工组织和项目管理机构内容至少包括①项目管理机构图；②岗位安排、职责及证明资料；③管理制度；④相应的协调措施等。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分12分）

①项目管理机构图：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分；

②岗位安排、职责及证明资料：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分；

③管理制度：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分；

④相应的协调措施等：每完全满足一个评审标准计1分，满分3分；
	12分

	
	施工部署与进

度计划
	一、评审内容：

施工部署与进度计划内容至少包括①施工总平面布置；②进度安排计划；③工期目标控制和保证措施；④材料供应措施等。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分8分）

①施工总平面布置：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

②进度安排计划：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

③工期目标控制和保证措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

④材料供应措施等：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；
	8分

	
	施工机械设备配备计划和劳动力安排计划
	一、评审内容：

施工机械配置和材料投入计划内容至少包括①施工机械配置计划；②施工材料投入计划；③施工机械的维护保养和材料的贮存；④施工机械、材料的监督和检查等。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分6分）

①施工机械配置计划：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；

②施工材料投入计划：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；

③施工机械的维护保养和材料的贮存：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；

④施工机械、材料的监督和检查等：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；
	6分

	商务

部分
	业绩
	2023年1月1日至今已完工（完工日期以合同工期为准）的类似项目业绩1个得2分，累计得分最高6分。

注：提供的业绩证明材料（合同复印件、中标（成交）通知书及对应任一结算发票），响应文件中应附相应的复印件。业绩造假者其后果自负。
	6分


注：  1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

    2、评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。
第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为榆林市消防救援支队科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

本项目涵盖执勤楼、训练塔、室外工程、辅助楼、智能化接警及会议系统五大板块，包含装饰装修、电气安装、给排水、智能化系统等全部施工与安装调试等内容。

验收质量要求：

涉及本项目所有的工程施工内容、拟入的材料设备及防火要求必须符合国家及相关行业标准。
（一）执勤楼

装饰装修工程

1、楼地面：不锈钢地沟盖板、橡胶止位器、竹木复合地板、体能训练室塑胶地板、地砖、细石混凝土、保温隔热、涂膜防水、防腐木塑地台/花池等施工。

2、墙面：轻质隔墙、抹灰面油漆、墙柱面装饰板、木纹消音板、管道包封、PVC护角、墙面开槽堵抹、不锈钢踢脚线、玻璃防窥膜等施工。

3、天棚：天棚喷刷防火涂料、平面吊顶、灯带/灯槽、窗帘盒、吊顶拆除等施工。

4、门窗：金属防盗窗、玻璃阳光房、成品钢木楼梯等安装。

5、标识标牌：楼层索引、警容镜、门牌、制度牌、钛金字、发光字等制作安装。

6、定制类：展示柜、分水器罩、消防箱包裹、拖把池、讲台等定制安装。

电气设备安装工程

1、灯具拆除与安装：吸顶灯、射灯、LED灯带、探照灯等。

2、开关插座：单开/双开/三开开关、五孔插座、网络插座等。

3、线路敷设：KBG配管、BV电线、超六类网线、桥架槽盒安装。

4、接线盒、集线器、智能空开等配套安装。

给排水工程

1、给水管（PPR）、排水管（PVC）安装。

2、地板辐射采暖、地漏、角阀、分集水器安装。

（二）训练塔

1、装饰装修：烟感训练室环氧树脂地坪施工。

2、电气工程：LED吸顶灯、探照灯、开关插座、配管配线、智能空开等安装。

（三）室外工程

1、建筑装饰：绿植移栽、沙子回填、路面开挖/恢复、电缆沟施工、训练平台制作安装。

2、电气安装：篮球场高位无影灯、电力电缆、电缆保护管、智能空开等安装。

（四）辅助楼

1、装饰装修：地沟盖板、自助餐台、瓷砖墙面、防水施工、轻质隔墙、厨房货架/不锈钢台面、餐厅墙裙、吊顶、断桥铝窗、肯德基门等施工。

2、电气安装：开关、插座、配管配线、灯具、配电箱、景观灯带等安装。

3、给排水工程：PVC排水管安装。

（五）智能化接警系统及会议系统

1、智能化接警系统：接警终端、联动控制器、接警电脑、打印机、声光报警器安装调试。

2、视频会议室：硬件视频会议终端、全向麦克风、高清会议摄像机安装调试。

3、营区监控：数字摄像机、录像机、存储硬盘、网线、线管安装。

4、图像综合管理平台：4K视频终端、高清摄像机、路由器、音响功放配套器材安装调试。

榆林市消防救援支队科创新城消防救援站室内

装修项目（室内装饰装修）工程量清单

工程名称：装饰装修工程                                         专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	01B023
	拆除、更换地沟盖板 
	1.材质：不锈钢篦子300mm宽。
	m
	26.1

	2
	011108009001
	车库安装橡胶止位器
	1.样式、材质、规格 :车库安装橡胶止位器600mm*200mm*100mm。
	个
	12

	3
	011101002001
	压型钢板楼承板
	1.面层厚度、混凝土强度等级13cmC30；压型钢板；                                 2.楼承板:YX-75-230-690（1）1.0型镀锌钢板，φ14剪力钉，每槽1个。
	㎡
	39.15

	4
	011104002002
	竹、木(复合)地板（指挥中心二楼）
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距；50mm*50mm木龙骨地台；
2.面层材料品种、规格12mm木地板。
	㎡
	39.15

	5
	01B024
	橡胶防撞条
	1.材质：橡胶；

2.尺寸：单根成品长度1.5m，厚度10mm；
3.位置：车库拐角及柱子。
	m
	48

	6
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格φ8@200。
	t
	0.276

	7
	011402003001
	金属面油漆
	1.油漆品种、遍数或厚度 :深灰色管道漆两遍；

2.防火涂料颜色:浅灰色;

3.防火涂料参数：薄涂型防火涂料（NB/WNB，膨胀型）;涂层厚度：3～7mm; 耐火极限：1.0h～2.5h;单位用量：1.5～6kg/㎡;干燥：表干≤5h，实干≤24h;初期抗裂：细微裂纹宽度≤0.5mm.
	㎡
	10.87

	8
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨；

2. 隔板材料品种、规格:内外9.5mm石膏板，50mm隔音棉。
	㎡
	18.92

	9
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆。
	㎡
	59.6

	10
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套50系列覆面龙骨@300； 国标50系列卡式主龙骨，φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 :15mm玻镁板基层；

3.面层材料品种、规格 :12mm成品木饰面板；
	㎡
	29.5

	11
	01B001
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18mm厚木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍，开门位置贴反光膜。
	个
	2

	12
	031301007001
	管道包封（下水管）
	1.名称:两遍腻子，两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面，完成面规格50mm*250mm；

3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	5.9

	13
	031301007005
	管道包封（金属管）
	1.名称:两遍腻子,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面，完成面规格50mm*250mm；

3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	5.96

	14
	01B002
	PVC护角
	1.名称：PVC护角；2.材质：Pvc。
	m
	87

	15
	031301001001
	墙面开槽、堵抹
	1.电缆铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	450

	16
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:两遍腻子；            

2.涂料品种、喷刷遍数:深灰色防火涂料下翻1.6m，一底两面。
	㎡
	631.13

	17
	010604001001
	钢梁
	1.钢材品种、规格 :型钢Q345B;

2.构件涂（镀）层要求:除锈后刷防锈漆；

3.防火涂料颜色:浅灰色;

4.防火涂料参数：薄涂型防火涂料（NB/WNB，膨胀型）; 涂层厚度：3～7mm; 耐火极限：1.0h～2.5h; 单位用量：1.5～6kg/㎡;干燥：表干≤5h，实干≤24h;初期抗裂：细微裂纹宽度≤0.5mm.
	t
	2.873

	18
	010603001001
	实腹钢柱
	1.柱类型:型钢Q345B；

2.构件涂（镀）层要求:除锈后刷防锈漆。
	t
	0.147

	19
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8mm镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm一个）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm；覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm；刮腻子找平三遍，涂料三度（一底两面）；

2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板， 自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理;

3.面板材料品种、规格:刮腻子找平三遍，涂料三度（一底两面）。
	㎡
	39.15

	20
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒：轻钢龙骨，双层纸面石膏板。
	m
	13.3

	21
	01B025
	成品钢木楼梯
	1.14个踏步+转角平台成品安装（详见图纸）。
	部
	1

	22
	01B003
	不锈钢成品拖把池
	1.不锈钢成品拖布池；                       2.材质：不锈钢，长1800mm*宽300mm*深400mm。
	个
	1

	23
	011104002003
	讲台
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨50mm*50mm；                          2.基层材料种类、规格:阻燃板基层；           3.面层材料品种、规格:木地板。
	㎡
	11.76

	24
	011504001001
	包分水器
	1.双面板基600mm*900mm*150mm，外刮白色乳胶漆两边;
	个
	5

	25
	011205001007
	墙、柱面装饰板

（视频会议室木纹消音板）
	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列覆面龙骨@300；国标50系列卡式主龙骨，φ8mm膨胀螺栓固定；                        

2.基层材料种类、规格:15mm玻镁板基层；  

3..面层材料品种、规格:12mm木纹消音板。
	㎡
	115.8

	26
	031301007006
	管道包封（下水管）
	1.名称 :两遍腻子,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；                  4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	11.1

	27
	031301007007
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子，两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面 ，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	21.84

	28
	01B004
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18mm厚B1级阻燃木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍，开门位置贴反光膜。
	个
	3

	29
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm，长36.3m；

2.面层材料品种、规格:不锈钢。
	m
	36.3

	30
	01B005
	卫生间增加玻璃膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	㎡
	18.48

	31
	031301001003
	墙面开槽、堵抹
	1.电缆铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	458.95

	32
	01B026
	干部备勤室和学习室中间墙面有填充
	1.轻钢龙骨，9.5mm纸面石膏板 ，内填发泡胶封堵。
	m
	3.7

	33
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:两遍腻子；            

2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆。
	㎡
	134.87

	34
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8mm镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm；覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm； 刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）；
2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板， 自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理;              

3.面板材料品种、规格 : 刮腻子找平三遍（一底两面）。
	㎡
	508

	35
	011706003004
	天棚面龙骨及      饰面拆除
	1.指挥中心拆除顶面矿棉板吊顶。
	㎡
	58.77

	36
	011303002001
	灯带(槽)
	1.灯带铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	㎡
	93

	37
	010810002002
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板。
	m
	80.7

	38
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗类型: 防盗窗。
	㎡
	4.32

	39
	01B006
	卫生间增加玻璃膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	㎡
	17.38

	40
	011103001001
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅绿色地胶板。
	㎡
	73.44

	41
	011103001002
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅蓝色地胶板。
	㎡
	73.44

	42
	011103001003
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅灰色地胶板。
	㎡
	73.44

	43
	011504001002
	包分水器罩
	1、规格600mm*900mm*150mm双面板基层，外刮白色乳胶漆两边。
	个
	4

	44
	031301007008
	管道包封（下水管）
	1.名称:两遍腻子,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面 ，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；         

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	3.7

	45
	031301007009
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子 ,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面 ，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；                 

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	14.52

	46
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；               

2.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆。
	㎡
	235.17

	47
	01B030
	家属接待室1和

大队部中间墙面

缝隙填充
	1.轻钢龙骨 ，9.5mm纸面石膏板 ，内填发泡胶封堵。
	m
	3.7

	48
	011205001008
	墙、柱面装饰板

（荣誉室背景墙）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套50系列覆面龙骨@300 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；                                

2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；         3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	㎡
	20.09

	49
	011205001009
	墙、柱面装饰板

（支部会议室

电视背景）
	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列覆面龙骨@30 0 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定。
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；       3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	㎡
	20.46

	50
	011205001010
	墙、柱面装饰板

（支部会议室嵌入式背景墙）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套5 0系列覆面龙骨@300；国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；

3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	㎡
	23.3

	51
	011105006002
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度 :50mm；                   

2.面层材料品种、规格:1mm厚304不锈钢踢脚线。
	m
	435.96

	52
	01B035
	卫生间窗户贴

玻璃防窥膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	㎡
	7.92

	53
	01B007
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18mm厚B1级阻燃木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍。
	个
	3

	54
	031301001004
	墙面开槽、堵抹
	1.铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	347.8

	55
	031301003001
	机械钻孔
	1.机械专业制作施工。
	个
	3

	56
	01B033
	定制玻璃展示柜
	1.挂壁安装；                                  2.规格：高0.3m*宽0.4m*长1.93m
	个
	3

	57
	01B034
	木质展示柜
	1.规格：高0.5m*宽0.5m*长5.58m；        2.B1级阻燃板材。
	个
	1

	58
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8mm镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm一个）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm；覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm；刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）；

2.基层材料种类、规格 :9.5mm厚双层石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理;                         3.面板材料品种、规格: 刮腻子找平三遍（一底两面）。
	㎡
	230.88

	59
	011706003005
	天棚面龙骨

及饰面拆除
	1.指挥中心拆除顶面矿棉板吊顶；
	㎡
	184.08

	60
	010810002003
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板；
	m
	87.8

	61
	011303002002
	灯槽
	1.灯具位置开槽，水泥砂浆抹平。
	㎡
	26.85

	62
	01B032
	卫生间增加玻璃膜
	1.卫生间玻璃内侧粘贴磨砂防窥膜，包含玻璃清洗、贴膜、收边处理。
	㎡
	12.76

	63
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料规格:地砖800mm*800mm。
	㎡
	48.81

	64
	011101002002
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm混凝土。
	㎡
	40.51

	65
	011001005001
	保温隔热楼地面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度 :50mm保温板；                                                         2. 防护材料种类、做法 :铝箔保护层。
	㎡
	40.51

	66
	010904002001
	楼 (地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数 :2mm聚氨酯防水。
	㎡
	48.8

	67
	010401002001
	实心砖墙
	1.品种、规格:240mm*120mm*50mm红砖；

2.墙体厚度 :240mm。
	m³
	2.38

	68
	01B008
	木塑防腐木铺地台
	1.材质：25mm厚木塑防腐木地板。
	㎡
	36

	69
	01B009
	花池
	1.防腐木塑定制；                          2.规格600mm*1200mm*800mm。
	个
	12

	70
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级 :50mm厚保温岩棉；                                             2.面层处理方式 :真石漆。
	㎡
	11.83

	71
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.洞尺寸:φ50。
	个
	6

	72
	01B010
	电动晾衣架
	1.电源阳光房顶面内安装；
2.六套电机，六套横杆3500mm长。
	套
	6

	73
	01B011
	玻璃阳光房
	1.80mm*80mm不锈钢型材；

2.整体采用钢化玻璃，断桥铝；                     3.侧面8mm钢化玻璃；顶部5+5夹胶玻璃。
	㎡
	130.01

	74
	01B012
	楼层总索引图
（铝型材+亚克力）  
	1.成品铝合金型材组合，表面烤漆内容2000mm*1000mm。
	块
	2

	75
	01B013
	警容镜
（实木+烤漆）
	1.尺寸规格）标准款：200cm*120cm（高×宽）厚度：镜面4–5mm，边框1.2–1.5mm；

2.材质配置：镜面：5mm超白防爆玻璃（防爆、防锈、高反射率）边框：（50mm*50mm）实木，背板：防水铝塑板，防潮防变形；安装：落地式，可定制消防相关标识与文字。
	块
	1

	76
	01B014
	门牌

	1.库室门牌一般位于门锁墙面距离上门框20cm,边框10cm处，上方蓝色区城高2.9cm,下方蓝色区域高1.6cm,中文名称字体为方正大黑简体，字号一般为110磅，大于5个的字门牌字号一般为98磅。规范尺寸：300mm*120mm；

2.材质：采用5mm亚力材质，倒边抛光。
	块
	80

	77
	01B015
	卫生责任卡

	1.规范尺寸：300mm*120mm；

2.材质规范：5mm亚克力uv；

3.字体为：标题：方正大黑，内容：方正大黑，安装方式：左右两边距边1cm，上下取中打孔，采用11mm广告钉固定于墙面。
	块
	80

	78
	01B016
	楼层指示牌
	1.材质：9.5mm透明亚克力彩背喷打白uv道边抛光；

2.尺寸：330mm*220mm。
	块
	10

	79
	01B017
	4字方针（钛金字）50 cm*50cm
	1.底色色值：CO%、M100%,Y100%、KO%。文字色为金色专色(下同)。版式为双行排列，两句间1个字空，字间距和落款位置参照式样。式样尺寸(含框);长宽比为2:1,字号50点、行距75点、字距-50；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	20

	80
	01B018
	为人民服务+(毛泽东)
	1.为人民服务（钛金字）50cm*50cm/字；

2.毛泽东（钛金字）30cm*30cm/字；
3.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	8

	81
	01B019
	制度牌

	1.人员岗位职责规格为上方蓝色区域9.7cm;消防救援徽标与职责名称在上方蓝色区域，中间白色间隔线条上下0.4cm,下方内容区城蓝色边框上1.5cm,左(右、下)各2.5cm;颜色为彩色印刷；底色为蓝色(c:100m:92 y:33k:1); 消防救援徽标大小为6.6cm*6.9cm;职责名称字体为方正大黑，大小72点，间距根据实际文字多少进行调整；职责内容字体为方正黑体，大小26点，间距18mm；

2.规范尺寸：500mm*750mm；

3.材质：采用5mm亚克力材质，倒边抛光，救援徽和字体局部喷亮油。
	块
	200

	82
	01B020
	训练塔金属大字
（外漏发光字） 
	1.（外漏发光字）1.8m*1.8m/字。
	个
	11

	83
	01B021
	大厅展示墙立面1

 （钛金字）
	1.（钛金字）0.325m*0.355m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	84
	01B022
	支部会议室立面11
（钛金字）
	1.（钛金字）0.4m*0.4m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	85
	01B027
	支部会议室立面10
（钛金字）
	1.（钛金字）0.45m*0.45m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	86
	01B028
	视频会议室立面9
（钛金字）
	1.（钛金字）0.4m*0.4m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	87


	011101003001
	烟感训练室环氧

树脂地坪
	1.中层漆材料种类、厚度:1.5mm；

2.面漆材料种类、厚度:1.5mm。
	㎡
	92


工程名称：电气设备安装工程                                          专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011713001001
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯。
	件
	4

	2
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；规格型号:LED12w。
	套
	1

	3
	030413002005
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；规格型号:LED12w。
	套
	27

	4
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联单控开关；格型号:250V10A。
	套
	2

	5
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单开；规格型号:250V10A。
	套
	1

	6
	030413012011
	开关、按钮
	1.名称:三开；规格型号:250V10A。
	套
	2

	7
	030413013001
	插座
	1.名称:5孔插座；规格型号:250V10A。
	套
	51

	8
	030413013002
	插座
	1.名称:网络插座；
1.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	23

	9
	030412005005
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	79

	10
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；配置形式:暗装。
	m
	1392.4

	11
	030412001005
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:明装。
	m
	195.6

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:桥架200mm*100mm；
2.材质:镀锌钢板。
	m
	115.5

	13
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	1260

	14
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式：穿管、桥架敷设。
	m
	378.3

	15
	030412003003
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	655.4

	16
	011713001002
	灯具拆除
	1.灯具种类:拆除现状旧灯。
	件
	61

	17
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	4

	18
	030413002006
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	68

	19
	040805005001
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED8w。
	m
	232.5

	20
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	21
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:双开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	6

	22
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称:三开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	10

	23
	030413013003
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	112

	24
	030413013004
	插座
	1.名称:网络插座；
2.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	11

	25
	030412001006
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:暗装。
	m
	866

	26
	030412003004
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	2396.6

	27
	030412003005
	配线
	1.名称:BV-4mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	732.6

	28
	030412003006
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.规格:CAT6A-UTP。
	m
	191.9

	29
	030412005002
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	137

	30
	030501009001
	集线器
	1.名称:千兆集线器；
2.规格型号:16口。
	个
	4

	31
	011713001003
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯。
	件
	20

	32
	030413001006
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	20

	33
	03B001
	霓虹灯造型
	1.名称:LED柔性霓虹灯；

2.规格型号:DC24V，单色4000K，功率≈10W/m。
	个
	3

	34
	040805005003
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED 8w。
	m
	67.13

	35
	030413002007
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；
2.规格型号:LED 12w。
	套
	44

	36
	030413012006
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	4

	37
	030413012007
	开关、按钮
	1.名称:双开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	38
	030413012008
	开关、按钮
	1.名称:三开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	3

	39
	030413013005
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	120

	40
	030413013006
	插座
	1.名称:网络插座；
2.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	19

	41
	030412003007
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	2483.1

	42
	030412003008
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	496.8

	43
	030412003009
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	291.6

	44
	030412001007
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:暗装。
	m
	1153.2

	45
	030412005003
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒；
2.安装形式:暗装。
	个
	136

	46
	030412005006
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒；
2.安装形式:明装。
	个
	10

	47
	030501009002
	集线器
	1.名称:千兆集线器；
2.规格型号:16口。
	个
	4

	48
	030413002004
	装饰灯
	1.名称 :探照灯；
2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	49
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED 12w。
	套
	6

	50
	030413012009
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	1

	51
	030413012010
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A。
	套
	1

	52
	030413013007
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	6

	53
	030412001008
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:暗装。
	m
	122.85

	54
	030412005004
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒，暗装。。
	个
	6

	55
	030412003012
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	544.8

	56
	030412003013
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	216

	57
	030412003014
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	60.5


工程名称：给排水工程                                               专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006003
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；
2.安装部位:室内；
3.介质:排水。
	m
	2

	2
	031001006004
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；
2.安装部位 :室内；
3.介质:给水。
	m
	4

	3
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.管道材质 :φ16PB聚丁烯地暖管；
	㎡
	34.6

	4
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC-φ110；

2.连接形式:粘接。
	m
	8.7

	5
	031003017001
	地漏
	1.材质：不锈钢地漏；
2.规格：φ100。
	个
	5

	6
	031002001001
	阀门
	1.类型：角阀；
2.规格：DN20。
	个
	6

	7
	031001006005
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；

2.安装部位:室内；
3.介质 :排水。
	m
	3.8

	8
	031001006006
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；

2.安装部位:室内；
3.介质:给水。
	m
	22.2

	9
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:集水器；
2.规格:分水器进口DN80法兰，出6×DN50法兰；集水器反之，配压力表、温度计接口、排污口、支座。
	组
	1

	10
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC-φ50；
2.连接形式:粘接。
	m
	1


工程名称：电气工程及电器设备安装                                     专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	4

	2
	030413002001
	装饰灯
	1名称 :探照灯；
2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	3
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	3

	4
	030413013001
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	5
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A带漏电保护，壳架63A。
	套
	1

	6
	030412005001
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	6

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	334.41

	8
	030412003002
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	135

	9
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式: 暗装。
	m
	246.47

	10
	030413009001
	篮球场高位无影灯
	灯杆：H=6m，Q235热镀锌，下口φ114×上口φ60，壁厚3.0mm；

法兰300mm×300mm×10mm，配接地螺栓；

灯具：LED球场泛光灯 200W/盏×2，IP65，5000K～6000K，Ra≥80；

带偏光防眩罩，AC220V；

基础：C25混凝土600mm×600mm×1000mm，含地脚螺栓组件（M18×4）、定位板、接地角钢∠50mm×5mm×2500mm。
	套
	5

	11
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A
	套
	2

	12
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-3×10+1×6；

2.敷设方式:穿管敷设；

3.包含电缆头制作、安装。
	m
	130.27

	13
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	384.8

	14
	030409015002
	电缆保护管
	1.名称:PVCφ75线管；

2.配置形式: 暗装。
	m
	121.1

	15
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；

2.配置形式:暗装。
	m
	125.14


工程名称：给排水工程                                              专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006003
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；

2.安装部位:室内；

3.介质:排水。
	m
	2

	2
	031001006004
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；

2.安装部位:室内；

3.介质:给水。
	m
	4

	3
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.管道材质:φ16PB聚丁烯地暖管。
	㎡
	34.6

	4
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC-φ110；

2.连接形式:粘接。
	m
	8.7

	5
	031003017001
	地漏
	1.材质：不锈钢地漏；

2.规格：φ100。
	个
	5

	6
	031002001001
	阀门
	1.类型：角阀；

2.规格：DN20。
	个
	6

	7
	031001006005
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；

2.安装部位:室内；
3.介质:排水。
	m
	3.8

	8
	031001006006
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；

2.安装部位:室内；
3.介质:给水。
	m
	22.2

	9
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:集水器；

2.规格:分水器进口DN80法兰，出6×DN50法兰；集水器反之，配压力表、温度计接口、排污口、支座。
	组
	1

	10
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC-φ50；
2.连接形式:粘接。
	m
	1


工程名称：电气工程及电器设备安装                             

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	1
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	4

	2
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:探照灯；

2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	3
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	3

	4
	030413013001
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	5
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A带漏电保护，壳架63A。
	套
	1

	6
	030412005001
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	6

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；

2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	334.41

	8
	030412003002
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	135

	9
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式: 暗装。
	m
	246.47


工程名称：房屋建筑与室外装饰工程                          专业/标段：房屋建筑与室外装饰工程 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050102008001
	移植花卉、地被植物
	1.种类:绿植移栽。
	㎡
	40

	2
	050101003001
	颗粒沙子填充
	1.回填土质要求:颗粒沙子填充。
	m³
	8

	3
	040201021001
	土工合成材料
	1.材料品种、规格: 防护油布。
	㎡
	40

	4
	010102003001
	路面开挖
	1.开挖深度: 宽300cm*深500cm（150mmC30混凝土路面，30mm三七灰土，50mm素土）。
	m³
	1.67

	5
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:夯实。
	m³
	1.67

	6
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30；
2.厚度:（150mmC30混凝土路面，300mm三七灰土）。
	㎡
	3.33

	7
	010502030001
	电缆沟、地沟
	1.挖土、填土；

2.规格型号：1.2m宽1.5m深；

3.铺砂盖砖。
	m
	108.1

	8
	01B001
	训练平台
	1.训练塔二楼墙面新开洞口，做2.4m*2.4m钢材制作带护栏平台，用80mm*8mm方管立柱内部40mm*40mm方管三角焊接；

2.平台钢材厚度10mm*40mm*40mm方管焊接栏杆,高4.15m钢材制作直径1.2m圆柱形垂直通道。
	套
	1


工程名称：装饰装修工程                                        专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	地沟、盖板
	1.304不锈钢专用盖板，带过滤网。
	m
	4.3

	2
	03B002
	木质基层自助餐台
	1.双面板基层800mm*4000mm*830mm
	m
	4

	3
	03B003
	自助餐台石材铺设
	1.材质：大理石面层；

2.厚度：1.8cm厚。
	m
	4

	4
	011504001001
	包分水器罩
	1.定制600mm*900mm*150mm双面板基层，外刮白色乳胶漆两边。
	个
	1

	5
	031301007002
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子,两遍乳胶漆;

2.石膏板饰面，完成面规格250mm*250mm;
3.12mm欧松板打底;
4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	3.8

	6
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:洗菜间腻子铲除。
	㎡
	35

	7
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.面层材料品种、规格:300mm*600mm瓷砖。
	㎡
	35

	8
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:1.5mm氨酯防水涂膜。
	㎡
	4.5

	9
	01B001
	墙面打孔φ100
	1.专业打孔施工。
	个
	1

	10
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨；

2. 隔板材料品种、规格:内外9.5mm石膏板 ，8mm优质木工板。
	㎡
	34

	11
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆。
	㎡
	148

	12
	01B002
	厨房货架（钢架焊接）
	1.材质不锈钢型，规格：25mm*38mm壁厚1.1mm方管。
	㎡
	35.4

	13
	01B003
	厨房不锈钢台面
	1.不锈钢板材，1.1cm厚钢板。
	m
	3.1

	14
	011205001001
	墙、柱面装饰板（餐厅墙裙）
	1.面层材料品种、规格:护墙板饰面。
	㎡
	43.6

	15
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm； 覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm； 刮腻子找平三遍 （ 一底两面）;
2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 ，自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理;

3.面板材料品种、规格: 刮腻子找平三遍（一底两面）。
	㎡
	80.7

	16
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板。
	m
	18.3

	17
	011303002001
	灯槽
	1.灯带型式、尺寸:灯槽（石膏板制作）2遍腻子，2遍乳胶漆。
	㎡
	21

	18
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:75断桥铝合金+中空玻璃窗户。
	㎡
	3

	19
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗类型 :宿舍75断桥铝合金+中空玻璃窗户。
	㎡
	2.2

	20
	01B004
	厨房门口做肯德基门
	1.材质：门框50mm*100mm*1.4mm厚异形方管；

2.门扇型材：厚度2.0mm断桥铝；
3.玻璃：8mm厚；

4.顶部：5mm+5mm夹胶玻璃。
	㎡
	34.2


工程名称：电气设备安装工程                                           专业/标段：通用安装工程   
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单开；
规格型号:250V10A。
	套
	1

	2
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双开；
规格型号:250V10A。
	套
	2

	3
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三开；
规格型号:250V10A。
	套
	2

	4
	030413013001
	插座
	1.名称 :5孔插座；
规格型号:250V10A。
	套
	54

	5
	030413013002
	插座
	1.名称:网络插座；
2.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	4

	6
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；

2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	1358.4

	7
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	199.8

	8
	030412003003
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	149.39

	9
	030412001002
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式 : 暗装.
	m
	564.59

	10
	030412005001
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒；
2.安装形式:明装。
	个
	63

	11
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:厨房配电箱；

2.规格型号：箱体：XL-21型，暗装，500mm×600mm×200mm，IP54防油烟,烤漆壳体。
	台
	1

	12
	011713001001
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯。
	件
	11

	13
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED 12w。
	套
	13

	14
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:80cm吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	1

	15
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	14

	16
	040805005001
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED8w。
	m
	52.5

	17
	040805005002
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED8w。
	m
	15


工程名称：智能化接警系统及会议系统                                    专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030504015001
	终端设备
	1.内容：接处警中心平台软件安装、数据库配置、与上级支队指挥中心接警平台联动；

2.报警受理/派单/归档/GIS地图联动功能调试、坐席终端软件安装及注册激活；

3.配套：IP话机/PBX联动调试、报警弹窗/语音播报/电子地图校验、系统培训及验收文档；

4.要求：支持Contact ID/SIA协议接入前端报警主机，报警信息实时弹窗≤2s，多级权限管理、操作日志审计，符合GA/T相关标准要求。
	个
	1

	2
	030905020001
	区域式联动

控制器
	1.安装方式:立装；

2.参数:2U高度标准机架式设计 ，采用ARM结构设计 ;用于接收到调派任务后联动启动车库门 、警铃、警灯、照明等，支持网络协议、RS232协议控制:8通道控制盒X1、电源线X1、串口线x1;外部设备接口(接口参数:AC≤ 250V/3A，DC≤30 V/3A)；

3.功能描述：满足联动控制，可控制声、光、电等设备，调派单到达声、光联动提示，系统故障时声、光告警，警情语音播报，自定义定时播报MP3，自定义通知、通告的文本语音播，满足《火警受理联动控制装置》现行有效国家标准的全部技术要求。
	台
	1

	3
	030504015002
	终端设备
	CPU：i3-12100/AMD ；

主板：Intel B660/AMD B550 芯片组；

3.内存：8GBDDR4 3200MHz（双通道，预留扩展插槽）；

4.固态硬盘：512GB NVMe M.2 SSD（系统盘）；

5.机械硬盘：512TB SATA HDD（用于存储历史接警录音/录像索引）；

6.显卡：集成显卡（支持双屏4K输出）或GT7302G（需三屏显示时增配）；

7.网卡：千兆以太网卡（RJ45），支持网络唤醒；

8.接口：前置≥4×USB，后置≥6×USB+VGA+HDMI+DP；

9.电源：300W及以上80Plus铜牌电源；

10.机箱：标准塔式，散热良好，支持7*24小时连续运行；

11.显示器：23.8英寸 IPS 液晶，分辨率1920×1080，VGA+HDMI接口；

12.键鼠：USB抗菌键鼠套装。
	个
	1

	4
	030501002001
	输出设备
	1.名称 :激光打印机；

2.类型：A4幅面 黑白激光打印/复印/彩色扫描/传真（可选）；

3.处理器：≥600MHz；

4.内存：≥256MB（支持扩展）；

5.打印速度：≥30页/分钟（ppm）；

6.分辨率：打印 ≥600×600 dpi（增强可达1200 dpi），7.扫描 ≥600×600 dpi；

8.进纸容量：标配纸盒≥250页+多功能进纸槽1页；

9.接口：USB 2.0 + 10/100/1000M以太网口（必须支持有线网络共享）；

10.双面打印：支持；

11.打印负荷：≥15000页；

12.耗材类型：鼓粉分离设计（降低后期成本）或鼓粉一体。
	台
	1

	5
	030905006001
	声光报警器
	1.名称:三色灯、倒计时牌；

2.型号：符合GB26851《火灾声光警报器》标准；

3.工作电压：DC24V（脉冲/电平信号）；

4.声响强度：≥75dB（正前方3m处），可调或固定；

5.闪光强度：≥1.5cd（坎德拉），红色频闪；

6.闪光频率：1.0Hz～2.0Hz（每分钟60～120次）；

7.变调功能：支持火警变调（如"嘀—嘀—"急促音）；

8.编码方式：无极性二总线（配合火灾报警控制器）或 编码型（电子编码）；

9.外壳材质：ABS阻燃塑料，颜色：红色（RAL3000）；

10.安装方式：壁挂式（底边距地2.2m～2.5m）或吸顶式；

11.防护等级：IP30（室内）；

12.接线：二线制/四线制，线径≥1.5mm²。
	个
	1


工程名称：智能化接警系统及会议系统                                  专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030505007001
	会议专用设备
	1、名称 :视频会议终端；

2、参数 : 

（1）终端需支持接入现有MCU,实现视频会议应用； 

（2）终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构;

（3）终端采用国产嵌入式操作系统。核心芯片采用国产化元器件 ，包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片 、音频输入输出芯片、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件 ;

（5）支持ITU-TH.320、H.323和IETFSIP 、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps;

5.支持H.264BP、H.264HP、H.265视频编解码协议。支持H.239、BFC P双流协议标准;

（6）支持G.722、G.728、G.729、G.722.1C、Opus等音频协议，可达到不小于20KHz的宽频效果;

（7）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率;

（8）支持≥3路高清视频输入接口(至少含2个HDMI输入口） 、≥2路高清视频输出接口; 

（9）支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口;

（10）终端控制台支持本地录像 ，支持直接录制在电脑本机 ，录制图像格式为MP4 ，无需转码;

（11）支持智能视频编码（ROI） ，可对感兴趣的与会方增强编码 ，其他区域弱化编码 ，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果;

（12）支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后 ，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中） ，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入;

（13）终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印 ，实现会议数据内容的盗摄溯源 ;

（14）支持不低于100个摄像机预置位存储和调用 ，支持摄像机预置位快照及预览功能 ，可直观地显示预置位场景;

（15）终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅 ，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览 ，支持设置滚动速度和滚动方式;

（16）终端支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态;

（17）终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法 ;

（18）支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，支持国密SSL控制信令加密 ，支持SRTP码流加密;

（19）具备较强的网络抗丢包能力 ，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
	台
	1

	2
	030608009001
	扩音对讲话机
	1.名称:麦克风

2.参数:

（1）支持360全向拾音,拾音距离不低于,5m。

（2）采用数字音频接口,由高清视频终端供电 ；频响100Hz~18KHz。

（3）支持 AGC (自动增益补偿)、ANS(自动噪声抑制)、AEC(自动回声抵消 )技术。

（4）支持抗手机干扰功能;具备哑音开关,可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。
	台
	1

	3
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:高清会议摄像机

2.参数:

（1）COMS传感器有效像素≥800万。

（2）支持1080P60fps、1080P30fps、1080i60、1080i50、720P60fps、720P30fps等高清视频采集及输出。

（3）支持≥12倍光学变焦能力，≥16倍数字变焦 ，采用广角镜头 ，水平视角≥79°。

（4）水平转动范围为±165°,垂直转动范围为±30°。

（5）具备HDMI高清视频输出接口 ，支持≥2路图像同时输出。

（6）支持正装或倒装。

（7）支持VISCA控制协议。
	台
	1


工程名称：智能化接警系统及会议系统                                专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030506009002
	监控摄像设备
	1.名称:500万像素红外筒型网络摄像机；

2.规格:1/2.7"CMOS；最分辨率2560×1440@25fps；H.265/H.264；最低照度彩色0.005Lux；红外补光≥30m；DC12V/PoE；IP66；含支架、12V/2A电源。
	台
	4

	2
	030506014001
	录像设备
	1.名称 :录像机

2.规格:16路IPC接入；最高支持800万像素；2×HDMI/VGA；4盘位；H.265+/H.265；含鼠标、电源、机架耳朵。
	台
	1

	3
	030501004001
	存储设备
	1.名称:硬盘；

2.类别:数据存储；

3.规格:8T,5400，3.5，SATA3。
	台
	1

	4
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆；

2.规格：UTP.6-4*2*0.5；

3.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	200

	5
	030412001001
	配管
	1.名称:线管SC20；

2.敷设方式:暗敷。
	m
	210


工程名称：智能化接警系统及图像综合管理平台                        专业/标段：通用安装工程   
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030504015001
	终端设备
	1.名称:指挥视频终端

2.参数:

（1）对接要求：终端需注册到支队图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现 ,指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端也可获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览。

（2）整体结构：终端应为分体式视频终端，视频终端与摄像机需分离部署 。专业硬件视频编码设备 ，操作系统为嵌入式操作系统。

（3）音视频标准：视频支持H.265H.264BP、H.26

4、视频分辨率：支持4K（3840×2160）、1080P（1920×1080）、720P（1280×720）、AUTO。

（4）视频帧率：支持1/5/10/15/30/60fbs可选

（5）编码能力：支持4KH.265的1M-6M码流编码，并可进行自适应码率控制；在1.5M带宽下可实现动态4K(3840×2160)视频的编码传输。

（6）视频输入：视频输入接口≥8路，至少2×HDMI输入，2×DVI输入,4×SDI输入。

（7）视频输出：视频输出接口≥4路，支持四显同时输出。

（8）音频输入：至少支持2路音频输入，1×3.5接口，1×RCA接口音频输出：至少支持2路音频输出，1×3.5接口，1×RCA接口。

（9）其他接口：支持VISCA≥1，DC12V输出≥1，USB≥4，1000M网口≥1。

（10）协议全适配：支持音视频协议全适配 ，不同速率,不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议。

（11）多画面显示：支持多画面模板设置 ，支持至少25种多画面模板可选 ;单屏多画面至少支持30画面。

（12）多屏显示：支持多屏输出 ，每个分屏都支持多画面 ，可在每个分屏上显示不同的调度内容；通过选屏功能可快速切换各个分屏上的调度画面；支持虚拟屏幕导航控制，等同于在模板上直接操作 ，且可以进行跨屏操作。

（13）终端会控：支持在终端上直接创建和召开调度会议 ，具有主持人会控功能包括会议模板设置、模板切换 、交换窗口、视频分辨率码流调整、广播音视频、双流广播、视频轮询、云台控制、会议录像、预案调度、邀请、请出、锁定、会议标题/公告设置等会控功能。

（14）预案调度：可针对事件提前预设分组人员、分组窗口到指定窗口进行音视频广播。

（15）视频轮询：支持视频会议轮询功能 ，可选择轮询所在屏、轮询窗口号、间隔时间、是否广播、分辨率等参数。

（16）窗口属性：可设置窗口属性为无属性、广播音视频、广播音频、广播视频、接收音视频、接收音频和接收视频，并可设置窗口的速率(高/中/低)。

（17）屏幕识别：可识别当前屏幕的排列顺序，拖拽屏幕图片可以交换屏幕排列顺序。

（18）远程控制：支持远程摄像机控制 ，可进行推拉摇移、调焦、光圈等云台控制和预置位设置。

（19）数据功能：支持多种数据业务的应用 ，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享, 电子白板和文字讨论等。（20）视频录像：支持远程录制数字会议录像和回放 ，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。

（21）维护功能：支持在线对视频、音频、网络的检测和维护 ，支持本地 、远程升级。

（22）低带宽传输 ：支持在H.265编码协议下384Kbps传输1080p@30fps图像。

（23）网络适应性 ：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下，客户端经过服务器调取图像 ， 图像清晰流畅，音视频同步。

（24）视频调度：可在同一界面下统一管理和调度图像综合管理平台的全部图像资源 ，实现视频浏览、语音对讲、视频点名、视频轮询、视频录像 、视频上墙等功能 ； 图像资源包括指挥调度视频、监控视频、H.323会议视频、4G/5G单兵图等其他接入的图像等。
	个
	1

	2
	030501010001
	路由器
	1.名称:指挥网、政务外网路由器

2.参数:转发性能:9Mpps-25Mpps，带机量:700

固定接口WAN:2*GEcombo，固定接口LAN:8*GE(可切换为WAN)外形尺寸(HxWxD):43.6X442mmX220mm。
	台
	1

	3
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:高清摄像机

2.参数：

 (1)像素分辨率500万；

（2）不低于1/2.5英寸CMOS图像传感器；

（3）视频格式：支持3840*2160P60/50/ 25/59.94/29.97等;1080P60/50/30/25等 ; 1080I60/50/59.94等;720P60/50/59.94等

（4）光学变倍：≥12倍光学变焦；

（5）视角：水平:7.59˚（窄角）～80.4˚（广角）；垂直:4.6˚（窄角）～50.0˚（广角）

（6）光圈系数：F1.8～F11、CLOSE；

（7）最低照度：0.05Lux(F1.8,AGCON)；

（8）聚焦方式：支持自动/手动/一键聚焦；

（9）视频接口：HDMI接口≥1，SDI接口≥1

（10）控制方式：RS232-IN≥1、RS232-OUT≥1、RS422≥1兼容RS485；

（11）控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco- P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400；

（12）水平转动范围：-110°~+110°水平转动速度：78.8°/s；

（13）垂直转动范围：-30°~+30°垂直转动速度：31.7°/s。
	台
	1

	4
	03B001
	图像综合管理

平台配套器材
	1.铝合金防水音柱，额定功率40W，100V定压输出，阻抗8Ω；频响120Hz-15kHz，高灵敏度，IP66防水防尘；内置高低音分频单元，配套金属壁挂支架、防水接线套件；

2.专业功放（300W）2U机架式专业定压功放，额定输出300W，100V定压输出；双路线路输入、二路话筒输入，高低音独立调节；具备短路、过热、过载自动保护，支持消防紧急信号强制切入；标准机架安装，配套机柜安装配件；      

3.反抑制器、8路2编组;1U机架式专业反馈抑制器，双通道独立自适应防啸叫处理；自动检测啸叫频点，多点窄带陷波抑制，带高通滤波、音量限幅功能；平衡XLR输入输出接口，支持旁路直通模式，多重电路保护；配套机柜安装配件、音频信号线，会议室扩声系统配套使用。
	批
	1


第五章  合同基本条款
一、服务条件

（一）施工地点：榆林市科创新城科创五路266号

（二）工期：90个日历日（自合同签订之日起算起）。

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订生效后，支付款合同总价的50%；按照合同约定竣工验收合格结算审计归档后支付到审定价100%。

四、服务保证

（一）提供的服务必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，成交供应商、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。
第六章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆林市政府采购服务项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次磋商报价表
X
     一、开标一览表
X

　　 二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
X

　　 一、营业执照等主体资格证明文件
X

         二、基本资格条件承诺函
X

         三、法定代表人授权委托书
X

　　 四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X

         五、中小企业声明函（工程、服务）
X  

         六、其他需提供的资格证明文件
X

    第四部分  供应商概况

         一、供应商基本信息
X

         二、供应商性质
X

         三、其他
X

    第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

    第六部分  响应方案
X

         一、参考样表
X
         二、技术服务偏差表
X
         三、合同条款响应
X

         四、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	服务期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

	序号
	服务名称
	计量单位
	具体服务内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                供应商名称（盖章）
　　         年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，《中小企业声明函（工程、服务）》按第六章第四部供应商概况中给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、基本资格条件承诺函


三、法定代表人授权委托书


四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
五、中小企业声明函（工程、服务）
六、其他需提供的资格证明文件
基本资格条件承诺函
榆林市市级政府采购中心：
我方作为项目名称：     （项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：
1、我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。
法定代表人授权委托书
市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

                                      日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


 二、供应商性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    
专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加榆林市消防救援支队的科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

   2.标的名称为：科创新城消防救援站室内装修项目（室内装饰装修），所属行业：建筑业
附：各行业划分标准

1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。

16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）
                                          年　月　日

第六部分  响应方案

参照磋商文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。
一、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


二、技术服务偏差表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


三、合同条款响应
完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日
四、供应商认为有利于成交的其他情况说明









