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第一章  询价公告

一、项目基本情况：
1.项目编号：SMZCZ-2026291X

2.项目名称：神木高新技术产业开发区管理委员会维修改造项目办公家具采购

3.采购方式：询价

4.预算金额：520000.00元
5.采购需求：办公家具一批（详见采购内容及要求）。

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30日内

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3.本项目的特定资格要求：

由询价小组对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

（1）营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 
（2）财务状况报告（二选一）：①提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码。②其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

（3）社保缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

（5）法定代表人授权委托书：法定代表人参加询价的，须提供本人身份证复印件〔附在资格证明文件中并注明项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）〕；法定代表人授权他人参加询价的，须提供法定代表人授权委托书。询价通知书中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
（6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（现场查询）

（7）提供《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》。供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（现场查询）

（8）《中小企业声明函》:本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，非中小企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与。
备注：1. 《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按询价通知书给定的格式填写。

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的本次政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

3.法人的分支机构参与询价时，响应文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与询价，且不能与分支机构同时参与询价活动。
三、获取询价通知书

时间：2026年9月29日 至 2026年10月8日 ，每天上午 8:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间，法定节假日除外）   

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）CA锁报名后自行下载
方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月16日 13时30分00秒 （北京时间）

地点：不见面开标，网上递交

五、开启

时间： 2026年10月16日 13时30分00秒 （北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心（不见面开标），网络开启
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

      七、其他补充事宜
1.方式：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件（询价通知书）。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148。
2.请使用带有麦克风和摄像头的便携式计算机。

3.按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，各供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4.本项目需要落实的政府采购政策：
    （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
    （2）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 
    （3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
    （4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
    （5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）
    （6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号
    （7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）
    （8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
    （9）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）
   （10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） 
   （11）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：神木高新技术产业开发区管理委员会

地址：神木市锦界镇

联系方式：19929110352
2.采购代理机构信息

名称：神木市政府采购中心

地址：神木市滨河新区煤炭综合大楼7楼
联系方式：0912-8338840
3.项目联系方式

项目联系人：杨平

电话：18909124323
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：神木高新技术产业开发区管理委员会
（二）监管部门：神木市财政局
（三）采购代理机构：神木市政府采购中心（以下简称采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人
二、投标人注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

供应商如果认为询价通知书中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在询价通知书公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。
    采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2.质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4.质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向神木市财政局提出投诉。

5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7.依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8.质疑函递交地址：
采 购 人：神木高新技术产业开发区管理委员会

地    址：神木市锦界镇

联系电话：19929110352
代理机构：神木市政府采购中心 

地    址：陕西省神木市滨河新区煤炭综合大楼七楼      

联系电话：18909124323                邮箱：153458480@qq.com
9.投诉书递交地址：
神木市财政局政府采购管理办公室       联系电话：0912-8330666

落实的政府采购政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中

小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工

程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服

务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国

劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和

服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目

给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定

小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予

联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》。未提供上述声明函的，不能享受招标文件规定的政策优惠，但不影响投标文件的有效性。（专门面向中小企业的项目不再执行价格评审优惠政策）
备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

2.根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）以及财政部、工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号）有关要求，明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，对出具符合要求的《声明函》的本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
政府采购活动中，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者标段中含有多种产品，供应商为该采购项目或者标段中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%及以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%的，不享受价格评审优惠。
参加政府采购活动的企业应提供《关于符合本国产品标准的声明函》。声明函中声明的内容（含型号）须与分项报价表中的一致，未提供上述声明函或提供的声明函内容与分项报价表不一致的，不能享受询价通知书规定的政策优惠，但不影响响应文件的有效性。
3.监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有

关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱

管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

4.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利

性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），

或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性

单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人

福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述声明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
 5.根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》

（国办发〔2007〕51 号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的

前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，

实行强制采购。

7.节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节

能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

8.环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印

发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。       

9.国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

10.根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自 2021 年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

11.根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号），各级预算单位要按照不低于 10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

12.根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

13.根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予20 %的扣除，用扣除后的价格参加评审（专门面向中小企业的项目不再执行价格评审优惠政策）。工程项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（四）关于信用记录的查询和使用

1.询价小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、税收违法黑名单名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次投标活动。
2.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3.供应商信用记录查询的时间段为“询价公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。

4.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投

标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）关于产品和服务

1.所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近10个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。

2.采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

4.如采购的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（如目录有更新，以最新的为准）的网络安全专用产品的，投标人应当提供经安全检测或安全认证的产品或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且尚在有效期内的产品。

5.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，供应商以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

6.如询价通知书中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

（六）关于同一品牌产品的处理
1.单一产品采购项目中，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审。

2.非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格

比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在询价通知书中载明。提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审。

3.核心产品为两个以上时，多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（七）关于知识产权与保密事项
1.所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2.由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次询价以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（八）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表
	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	艾思宇13509127997

	4
	交通银行
	秦政贷
	1000万元
	1年
	3.45%
	24小时
	张  飞15291296886

	5
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	6
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	7
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	8
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	9
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.45%以上
	24小时
	米璐洁18966997666

	10
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	11
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	12
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
三、询价通知书

（一）询价通知书包括下列内容

第一章　询价公告
第二章　供应商须知

第三章　评审办法及标准
第四章  采购内容及要求

第五章  合同基本条款
第六章  响应文件构成及格式

（二）询价通知书的检查及阅读

供应商下载询价通知书后应仔细阅读检查询价通知书中的所有内容，按照询价通知书中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对询价通知书做出全面的响应，并按询价通知书的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购中心将重新编制、发布新版询价通知书，供应商应按新版询价通知书重新编制响应文件。原询价通知书及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）应当与最新发布的询价通知书保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）询价通知书的修改、澄清

1、采购中心可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改内容应在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为询价通知书的组成部分。

 2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3.供应商对询价通知书提出质疑的，应在询价通知书公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对询价通知书的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4.各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉县区公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）询价通知书的解释权归采购中心。

四、询价报价

询价报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、运输、装卸、安装、培训及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，询价通知书未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）报价货币：人民币；单位：元。

（三）报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理。
（四）响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

1.响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
（五）因供应商对询价通知书理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子询价通知书及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关事宜。

电子询价通知书下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标（询价）公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子询价通知书（*.SXSZF）。

    注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（询价通知书）（*.SXSCF），使用旧版招标文件（询价通知书）制作的电子投标（响应）文件，系统将拒绝接收。 

2.电子招标文件（询价通知书）需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子询价通知书。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标（响应）文件制作软件操作手册》。

3.制作电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

    技术支持热线：4009280095、4009980000 

    CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148
（二）响应文件有效期

1.询价活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2.响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标（成交），延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子投标（响应）文件可于提交投标（响应）文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标（响应）文件”，上传加密的电子投标（响应）文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1.供应商在递交投标（响应）文件后，且在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所提交的投标（响应）文件进行补充、修改或撤回。

对电子投标（响应）文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。 

投标（响应）文件提交截止时间后，供应商不得对其投标（响应）文件做任何修改。

    （五）供应商出现下列情况之一的，其投标(响应)文件视为无效文件：

1.逾期提交电子投标（响应）文件；

2.提交的投标（响应）文件与本项目不相符；
3.供应商拒绝对电子投标（响应）文件进行解密；

4.因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件（询价通知书）编制电子投标（响应）文件等情形），导致在规定时间（30分钟内）内无法解密投标（响应）文件（如因陕西省公共资源交易平台系统原因导致无法解密可延长）；

5.上传的电子投标（响应）文件无法打开；

6.政府采购法律法规规定的其他无效情形。
六、组织开标

（一）采购中心组织询价工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在询价通知书规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。
 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由采购中心工作人员记录，参加询价的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及采购中心工作人员签到，所有资料随询价通知书一并存档。

（五）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、组织评审

（一）采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
2.宣布评标纪律；
3.公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
4.组织询价小组推选组长，采购人代表不得担任组长；
5.根据询价小组的要求介绍政府采购相关政策法规、询价通知书;

6.维护评审秩序，监督询价小组依照询价通知书规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
7.核对评审结果；
8.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
9.处理与评审有关的其他事项。
（二）询价小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
1.严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2.发现询价通知书内容违反国家有关强制性规定或者询价通知书存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3.审查、评价响应文件是否符合询价通知书的商务、技术等实质性要求；

4.要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5.对响应文件进行比较和评价；

6.确定成交候选人名单；
7.配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为，审查、评价响应文件是否符合询价通知书的商务、技术等实质性要求。
9.编写评审报告。
（三）组建询价小组
1.为了确保评审工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立询价小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

询价小组成员名单在采购结果公告前应当保密。

2.评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.评审中因询价小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致询价小组组成不符合规定的，采购中心应当依法补足后继续评审。被更换的询价小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足询价小组成员的，采购中心应当停止采购活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建询价小组进行评审。原询价小组所做出的评审意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用最低评审价法
最低评审价法，是指通过资格审查且响应文件满足询价通知书全部实质性要求，且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合询价通知书要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商询价小组按价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

1.资格审查
开标结束后，由询价小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

    通过资格审查的供应商不足3家的，不得评审。
2.询价响应文件的符合性审查

询价小组依据询价通知书的规定，对询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的全部实质性要求做出响应。

询价小组要审查每份询价响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上没有响应询价通知书要求的作无效响应文件处理。询价小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

3.询价响应文件的澄清
（1）询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前询价小组将按最不利于供应商的原则对询价响应文件作出评判。

（3）询价小组要求供应商澄清、说明或者补正询价响应文件应通过不见面电子询标系统。供应商应当在规定的澄清时限内按询价小组要求的方式提交。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4.推荐成交候选人
资格性审查和符合性审查通过的供应商，询价小组按响应文件中的报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。若出现两家及以上供应商报价相同且均为最低报价，按以下优先顺序确定成交候选人：技术参数、供货方案、售后服务更优者优先。

5.编写评审报告

（1）询价小组应根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：询价公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和询价小组成员名单；评审方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据询价小组要求进行的澄清、说明或者补正，询价小组成员的更换等。

（2）询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实记入考核表。

八、无效响应文件情形
（一）供应商存在下列情况之一的，响应文件无效：
1.响应文件未按询价通知书要求签署、盖章；
2.不具备询价通知书中规定的资格要求；
3.报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价；
4.响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
5.有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理；

6.修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其响应文件无效：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；

6.上传的电子响应文件使用该项目其他供应商的数字证书加密的或加盖其他供应商的电子印章的；

7.“文件创建标识码”一致的（该情形由询价小组结合项目情况综合判定）；
8.政府采购法律法规及询价通知书规定的其他情形。

（三）异常低价审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响

应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65%

的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。询价小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

询价小组启动异常低价响应审查后，要求相关供应商在评审现场规定

的时间内（一般不少于 30 分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）。供应商不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理（“规定时间”由询价小组具体确定）。
九、成交
（一）采购中心在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，采购中心将发布成交公告。
（三）采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起30日内，采购人与成交供应商应按询价通知书和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对询价通知书和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）询价通知书、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）询价小组发现询价通知书存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价通知书内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改询价通知书，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在采购活动中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为；

2.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3.因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准

一、资格审查

	序号
	资格审查项
	通过条件

	1
	营业执照等主体资格证明文件
	提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 

	2
	财务状况报告（二选一）
	①提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码。②其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

	3
	社保缴纳证明
	提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

	4
	税收缴纳证明
	提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

	5
	法定代表人授权委托书
	法定代表人参加询价的，须提供本人身份证复印件〔附在资格证明文件中并注明项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）〕；法定代表人授权他人参加询价的，须提供法定代表人授权委托书。响应文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

	6
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（现场查询）

	7
	榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
	提供《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》。供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（现场查询）

	8
	《中小企业声明函》
	本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，非中小企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与。


二、符合性审查

符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件语言及有效期
	响应文件语言及有效期符合询价通知书要求。

	2
	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段名称及编号（如有）
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段名称及编号（如有）一致。

	3
	响应文件签署、盖章
	均按询价通知书要求签署并逐页盖章（要求提供的证明材料除外）。

	4
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：

（1）响应函；

（2）响应报价表；

（3）资格证明文件；

（4）供应商概况；

（5）供应商参加政府采购活动承诺书；

（6）响应方案。

	5
	响应报价
	（1）响应报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合询价通知书要求；

（4）未超出采购预算或询价通知书规定的最高限价。

	6
	供应商参加政府采购活动承诺书
	完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。

	7
	技术服务要求
	供应商响应文件中的《技术服务偏差表》符合询价通知书第四章“★”标识的实质性要求。

	8
	无其他询价通知书或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合询价通知书规定的被视为无效响应的其他条款。

	9
	合同条款响应
	有完全理解并接受询价通知书合同基本条款要求的描述。


 采购内容及要求
项目采购内容及要求

	序号
	标的

名称
	规格型号（mm）
	数量
	单位
	参考图片
	备注

	1
	吧台
	≥4000*800*1100
	1
	张
	[image: image1.png]



	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
4.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
5、五金配件:采用优质五金配件

	2
	吧台
	≥3200*800*1100
	1
	张
	[image: image2.png]



	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
4.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
5、五金配件:采用优质五金配件

	3
	床
	≥1300*2000
	55
	张
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；
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	≥1500*3000
	3
	张
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；
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	≥400*400*450
	17
	张
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；
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	衣柜
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	9
	衣柜
	≥800*600*2400
	21
	套
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	10
	三门衣柜
	≥1200*580*2000
	3
	组
	[image: image10.png]



	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	11
	衣柜（颜色同办公桌）
	≥2000*600*2400
	4
	组
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	12
	四位沙发
	≥3000*960*700
	3
	组
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。

	13
	三位沙发
	≥2400*960*700
	1
	组
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、椅脚：优质白蜡木实木脚

	18
	办公桌
	≥2400*1800*750
	1
	张
	[image: image18.png]



	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）
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	会议桌
	≥4200*1400*750
	1
	张
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）
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	定制柜体(颜色同会议桌)
	≥9000*400*2400
	1
	组
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）
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	会议条桌
	≥1400*500*750
	10
	张
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）
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	展柜
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）
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	班椅
	≥730*720*1120
	1
	张
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013 QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999
、GB/T 6461-2002 、GB/T 24195-2009及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，通过中性盐雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级，循环加速腐蚀试验鼓泡宽度 0mm、涂层剥落宽度0mm，密封性能符合要求，伸展速度 v≥70mm/s。
6、椅脚：采用优质五星脚及尼龙滑轮，移动杂音小,耐磨性大，脚轮符合国家标准，抗冲击性能、动载荷、静载荷性能均符合检测要求。
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	班前椅
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、弓形脚：采用优质不锈钢钢管折弯而成的弓形脚。
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	椅子
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	1、面料：采用优质阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB 17927-2024、GB/T21196.2-2007、GB/T5453-1997企业技术指标及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质，通过香烟点火源引燃试验阻燃等级达到I级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013 QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999
、GB/T 6461-2002 、GB/T 24195-2009及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，通过中性盐雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级，循环加速腐蚀试验鼓泡宽度 0mm、涂层剥落宽度0mm，密封性能符合要求，伸展速度 v≥70mm/s。
6、椅脚：采用优质五星脚及尼龙滑轮，移动杂音小,耐磨性大，脚轮符合国家标准，抗冲击性能、动载荷、静载荷性能均符合检测要求。
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	1、面料：采用优质阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB 17927-2024、GB/T21196.2-2007、GB/T5453-1997企业技术指标及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质，通过香烟点火源引燃试验阻燃等级达到I级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013 QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999
、GB/T 6461-2002 、GB/T 24195-2009及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，通过中性盐雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级，循环加速腐蚀试验鼓泡宽度 0mm、涂层剥落宽度0mm，密封性能符合要求，伸展速度 v≥70mm/s。
6、椅脚：采用优质五星脚及尼龙滑轮，移动杂音小,耐磨性大，脚轮符合国家标准，抗冲击性能、动载荷、静载荷性能均符合检测要求。
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	1、面料：采用优质阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB 17927-2024、GB/T21196.2-2007、GB/T5453-1997企业技术指标及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质，通过香烟点火源引燃试验阻燃等级达到I级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、弓形脚：采用优质不锈钢钢管折弯而成的弓形脚。
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、椅脚：优质白蜡木实木脚
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	餐桌
	≥1200*600*750
	11
	张
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、桌脚：不锈钢底座
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	餐椅
	≥475*520*825
	44
	把 
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	1、基材：实木多层板弯板；
2.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
3、椅脚：1.8MM厚度电镀管

	37
	餐桌
	手动圆桌直径≥1800
	1
	张
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	材质：优质微晶石面➕加厚黑色五金脚架➕上下不锈钢镀玫瑰金条 做无指纹处理 ；
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	餐桌
	电动圆桌直径≥2200
	1
	张
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	材质：优质微晶石面➕加厚黑色五金脚架➕上下不锈钢镀玫瑰金条 做无指纹处理 内部落地钢架 大容量电机 电机保5年
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	餐椅
	≥720*690*950
	18
	把
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、椅脚：优质白蜡木实木脚
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	休闲桌
	≥1200*600*750
	8
	张
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	面板：微晶石；桌脚：白蜡木实木；
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	茶几
	≥1200*600*430
	1
	张
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	面板：微晶石；下装：碳素钢架

	42
	茶几
	≥500*500
	7
	张
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	面板：微晶石；下装：碳素钢架
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	边几
	≥500*500
	2
	张
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	面板：微晶石；下装：碳素钢架
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	≥600*530（小）   ≥800*450（大）
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	面板：微晶石；下装：碳素钢架
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	茶几
	≥1400*700*500
	1
	张
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	面板：微晶石面板+乌金石茶盘
架子：优质太空灰喷涂钢架
柜子：三胺面中纤板收纳柜
茶炉：全自动智能隐藏式养生炉
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	资料柜
	≥850*390*1850
	68
	组
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	1、柜体：采用优质≥0.8mm冷轧钢板，质量外观性能符合B/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T3325-2024、GB/T 17899-2023 、GB/T 7314-2017标准；且500小时中性盐雾测试镀（涂）层对基体的保护、本身耐腐蚀性、外观等均需达到10级；
2、工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量. 产品特点:采用冷扎钢板制成全封闭焊接机构；
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	货架
	≥2000*600*2000
	2
	组
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	1、框架：采用优质≥0.7mm冷轧钢板，质量外观性能符合B/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T3325-2024、GB/T 17899-2023 、GB/T 7314-2017标准；且500小时中性盐雾测试镀（涂）层对基体的保护、本身耐腐蚀性、外观等均需达到10级；
2、工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量. 产品特点:采用冷扎钢板制成全封闭焊接机构； 
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	乒乓球台
	≥2740*1525*760
	2
	台
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	标准球台

	49
	跑步机
	≥1250*600*1200
	2
	台
	
	 
具备距离,时间,速度调节,运动程式功能

	50
	室外椅
	≥570*600*840
	4
	把
	
	铝合金框架+玻璃

	51
	室外桌
	≥600*600
	2
	张
	
	铝合金框架+天然藤藤编工艺


二、综合要求

1.加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效响应文件。

2.供应商所投货物各项指标符合或优于本次货物采购的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3.供应商必须按询价通知书各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论询价通知书如何表述，欢迎供应商尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入响应文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，供应商在合同询价中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4.供应商应在响应文件中指明所投产品主要技术指标和性能，以及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必需的备件。
5.所供货物必须为原装品牌产品。

6.货物到场经采购人初验合格后方可交验。

7.供应商所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。
8.供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
三、维保及售后

（1）所有产品的质保期为验收合格后1年（单独要求的除外），中标供应商承诺的质保时间超过询价通知书要求的，按其承诺时间质保、维护和技术咨询服务。

（2）供应商针对本项目提供相应维保内容及售后服务方案。

四、成交供应商的职责

1.供应商在响应文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权拒收并追究供应商因此给采购人造成的损失和相应的责任。

     2.供应商应提供供货产品的全套技术资料。

3.供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

五、节能环保产品

★（一）强制采购
本项目所采购的项目标的中凡属于清单强制节能品目范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号，否则按无效响应文件处理。
（二）环境标志产品

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

六、执行标准
★1、本项目所采购的项目标的凡列入《强制性产品认证目录（2023 修订）》范围内的产品，必须取得有效期内中国强制性 CCC 认证证书并提供相关证明材料，否则按无效响应文件处理。
★七、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。
第五章  合同基本条款
一、交货条件

（一）交货地点：神木高新技术产业开发区管理委员会指定地点;
（二）交货期：成交供应商需在合同签订后30日内完成货物安装、调试，具备正常使用条件。 
二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：
合同签订后采购人应支付合同价款40%的预付款（成交供应商提供正规税票），在所有货物安装到位经采购单位组织验收合格之日起10日内支付剩余款项。（具体支付事宜由采购人与成交供应商商定）

四、运输

（一）运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。

（二）运输方式由成交供应商自行选择，包装必须符合国家标准和行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由成交供应商自行承担。同时，成交供应商必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。

（三）除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

（四）成交供应商提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

五、质量保证

1.以采购人的要求为准，为采购人提供全新的货物（包括零部件）。

2.成交供应商应随货物向采购人交付货物的随机备品、配件、工具、图纸、使用说明书及相关资料。

3.所用材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

4.产品符合国家有关技术规范，确保质量合格。

5.成交供应商提供的产品，若发生侵权而产生的一切后果，由中标人负责。采购人保留索赔权利。
六、验收条款

（一）验收依据

1.询价通知书、响应文件、澄清表（函）；

2.国家相应的标准、规范。

3.成交供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交供应商提供产品保修文件，当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告：

（1）成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物符合询价通知书和响应文件技术规格要求，性能满足要求。

（3）货物具备产品合格证。

（二）验收条件

（1）验收分初次到货验收和采购人最终验收两个阶段，以最终验收为准。

（2）货物到货后，采购人、成交供应商双方共同开箱验收。在检查货物原产地、品牌、型号、规格、制造商、配置符合合同要求后，由成交供应商负责安装调试、采购人使用单位负责技术指标验收（成交供应商协助），验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。

（三）采购人负责组织最终验收。
当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告：

（1）成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物符合询价通知书和响应文件技术规格要求，性能满足要求。

（3）货物具备产品合格证。

（4）询价通知书及响应文件。

七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.合同份数由采购人和成交供应商具体商定。

3.未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  响应文件构成及格式
	注释： 

1.本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。
2.第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次采购要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

神木市政府采购项目

响应文件
项目名称：                 
项目编号：                 
标段名称：                                
标段编号：                 
供 应 商：    （公章）     
时  　间：                 

                      目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  响应报价表
X
     一、开标一览表
X

　　 二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
X

一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、财务状况报告
X

三、社保缴纳证明
X

四、税收缴纳证明
X

五、法定代表人授权委托书
X

    六、信用记录
X

    七、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X

八、《中小企业声明函》
X
    第四部分  供应商概况

         一、供应商基本信息
X

         二、供应商性质
X

         三、其他
X

    第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

    第六部分  响应方案
X

         一、响应方案
X
         二、参考样表
X
         三、技术服务偏差表
X
         四、合同条款响应
X

         五、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

神木市政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段询价通知书，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了询价通知书，完全理解并同意询价通知书的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见询价通知书第二章第三条中的“询价通知书的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对询价通知书作出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重询价小组的评审结果。

四、我方愿意按照询价通知书中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次询价活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  响应报价表

一、开标一览表 
项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：
	
	内容
	供货期

	询价报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1.“询价报价”为总价。询价报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2.以上费用均为含税价格。

二、分项报价表

	序号
	标的名称
	品牌
	规格、型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	询价报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1.本表“询价报价”金额应与“开标一览表”中的“询价报价”一致；

2.本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                               供应商名称（盖章）
　　年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商应按照询价通知书第一章第二项所列“本项目特定资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、应按下文给定格式填写。特别说明，法定代表人参加询价的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件并注明项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）。
一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告（二选一）

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、法定代表人授权委托书

六、信用记录

七、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

八、《中小企业声明函》
法定代表人授权委托书
神木市政府采购中心：

现委派（被授权代表姓名）（身份证号：    ）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：    ）、《标段名称》（标段编号：   ）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

注：本授权自开标之日起，有效期为90个日历日。
授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（正反面）


	授权代表身份证复印件

（正反面）




供应商：名称（加盖公章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：

1、项目不分标段的，《标段名称》、（标段编号：   ）处填写“/”。

2、法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件〔附在资格证明文件中并注明项目名称、项目编号、标段名称（如有）、标段编号（如有）〕
3、法人的分支机构参与投标时，响应文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：  年  月  日—  年  月  日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1.登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2.成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3.供应商应如实填写上述信息。询价通知书允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


    二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按询价通知书给定格式）。监狱企业询价时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不作要求）。

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业询价视同为小微企业，不再单独享受价格扣除。
允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                    供应商：名称（加盖公章）
                                   日期：　 年　月　日
备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 

3.请供应商按照询价通知书第四章“采购内容及要求”中本项目实际采购货物清单按标的种类填写，可自行向下延续序号；

4.本项目所属行业为：工业。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）参与的   项目名称    （项目编号：        ）第  标段采购项目，提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

当采购项目或者标段中含有多种产品，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：名称（盖章）

    日期：  年  月  日

备注：

1.项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

3.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

4.填写前，请认真阅读《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号）。

5.请各供应商按照询价通知书第四章《采购内容及要求》中货物采购清单标的数量填写，可自行向下延续序号。

残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：    ）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）


                                  日期：　 年　月　日
备注：非残疾人福利性单位不用填写此表
项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1.我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2.我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3.对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4.我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

　 年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）

　  年　月　日

第六部分  响应方案
一、响应方案
    参照询价通知书第二章第七项《组织评审》各条款的要求，结合第四章《采购内容及要求》编制响应方案。
二、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1.项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2.项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1.项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3.各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


三、技术服务偏差表

	序号
	询价通知书要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“采购内容及要求”各条款为基本响应要求，满足询价通知书要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足询价通知书要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2.“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


四、合同条款响应
完全理解并接受询价通知书中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明
附件1：神木市行政事业单位通用办公设备配置标准（2024版）

	资产品目
	价格上限（元/台、套）

	台式计算机（含预装正版操作系统软件）
	6000

	便携式计算机（含预装正版操作系统软件）
	7000

	A4黑白打印机
	1500

	A4彩色打印机
	2500

	A3黑白打印机
	7600

	A3彩色打印机
	15000

	票据打印机
	3000

	复印机
	35000

	速印机
	35000

	传真机
	3000

	扫描仪
	3000

	投影仪
	15000

	数字照相机
	7000

	数码摄像机
	7500

	办公用空调1P
	2800

	办公用空调1.5P
	3000

	办公用空调2P
	5000

	办公用空调3P
	8000

	碎纸机（可带光盘粉碎功能）
	950


附件2：神木市行政事业单位通用办公家具配置标准（2024版）

	资产品目
	价格上限（元/套、组、个、把）

	办公桌
	处级
	3000

	
	科级
	2500

	
	科级以下
	2000

	办公椅
	处级
	1200

	
	科级
	1000

	
	科级以下
	800

	沙发
	三人／双人
	3000

	
	单人
	1500

	茶几
	1000

	桌前椅
	600

	文件柜
	处级
	1500

	
	科级
	1200

	
	科级以下
	1000

	书柜
	处级
	1500

	
	科级及以下
	1200

	保密柜
	2500

	衣橱（更衣柜）
	1500

	茶水柜
	1500

	会议桌
	使用面积50㎡以下：1600/㎡

	
	使用面积50-100㎡:1200/㎡

	
	使用面积100㎡以上：900元/㎡
























