1、 技术要求

	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	总体要求

	
	1.1
	整体为钢制框架形式，包含实验平台、储罐模型、超声测量及数据采集等组件。

	
	1.2
	装置接口：预留外接水、强弱电接口。

	
	1.3
	材料：304不锈钢。框架、台面及支撑采用碳钢(需做防锈处理)或铝合金。

	
	1.4
	配电：控制箱内置强、弱电（含控制面板），各用电设备分组可控。

	
	2
	实验平台

	
	2.1
	垂直、水平振动；设计承载≥200kg；平台尺寸≥1500mm×1500mm。

	●
	2.2
	振动加速度≥20g；振动频率≥2000Hz；台面固定螺栓空位≥12个。

	
	2.3
	自定义垂直、水平振动位移、频率；预先录入时域振动数据（时长≥1000s）；预置符合国标道路运输、航空运输、船舶运输振动谱。

	●
	2.4
	振动传感器：3轴传感器2个，量程≥50g；采样频率≥2000Hz，精度≤1mg，支持RS485协议，防护等级IP65。

	
	3
	储罐模型

	
	3.1
	304不锈钢材质；椭圆封头卧式罐，容积≥150L；外轮廓≥1500mm×500mm×500mm，壁厚≥3mm。

	
	3.2
	内部具备可拆卸纵、横挡油板（纵隔板1片，横隔板2片）；配备顶部人孔、上下水接管；鞍座配备可调刚度隔振器。

	
	3.3
	罐壁布置≥1个超声瞬态流速探头测点、≥4个光纤光栅应变传感器测点。

	
	4
	超声测量及数据采集

	●
	4.1
	超声瞬态流速探头1个：2维速度剖面采样率≥1000Hz；剖面分层层数≥2000层；剖面分层分辨率≤0.4mm。

	
	4.2
	超声瞬态流速探头NDT检测范围（无损剖面测量深度）50～200mm（水环境下），响应时间≤250ms。

	●
	4.3
	超声瞬态流速探头流动速度分辨率≤0.1mm/s；速度精度≤1%（测量值）；测量速度≥50m/s；数据采样数≥200万/s。

	
	4.4
	超声瞬态流速探头探头尺寸≤2cm（直径）；探头超声频率≥2MHz；脉冲重复频率≥250Hz；纵向空间分辨率≤0.2mm。

	●
	4.5
	光纤光栅应变传感器≥8通道；分辨率≤lμε；精度≤0.1%F.S；量程±5000με。

	●
	4.6
	光纤光栅解调仪1台：测量通道数≥8路；波长范围≥40nm；波长分辨率≤1pm；扫描频率： 0～1000Hz，含数据采集分析软件。

	
	4.7
	数据终端（≥16物理核心，≥64G内存，≥2T固态硬盘，独立显卡，≥8G，≥24英寸显示终端）。

	
	
	备注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；
2、带●的技术参数与性能指标需要提供证明材料，证明材料为产品彩页、官网（功能）截图、检测报告、生产厂家盖章的技术白皮书其中任意一个(技术参数与性能指标中对证明材料有要求的以要求的为准)，未提供或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。



