采购需求
采购包1：
标的名称：超声键合控制平台
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、超声键合主机（楔焊机）
▲1、焊接区域≥300mm*350mm；
▲2、焊接精度≤±3μm@3σ（XY重复定为精度）；
3、焊接最小线弧距离≤2mm(XY轴)；
4、焊接最大线弧距离≥40mm(XY轴)；
5、Z轴行程≥50mm;
6、每条焊线的弧高和弧形均可单独设置；
7、配键合夹具≥2套；
8、键合硬件平台配套工具箱≥1套；

	2
	
	二、键合邦头组件
[bookmark: OLE_LINK3]▲1、铜线焊接线径范围8～20mil；
★2、铝线适用线径范围4～20mil；
3、ALC拉力测试50～500g;
4、满足深腔加工，腔体深度≥30mm；
5、铝邦头焊接压力可控：范围0～1500g可调，调整精度≥100g；
6、铜邦头焊接压力可控：范围0～5000g可调，调整精度≥100g；


	3
	
	三、高精度视觉识别与过程监测系统（PR+质量控制模块）
▲1、XYZ光栅分辨率≤0.1um；
[bookmark: OLE_LINK7]▲2、R轴旋转范围≥±200°，空间分辨率≤0.01°；
3、PR视野≥5mm*5mm；
4、对键合工具寿命进行计数；
5、对于每一次焊接过程监控并记录其焊接变形量；
6、焊线软件能够清晰地展示劈刀、切刀、线嘴间的相对布局。
7、打线图绘制过程中应能确定打线位置（如可输入打线点坐标）；
8、图像识别系统识别定位焊点位置；
9、可规化防撞区域，可编程过扭技术以避让干扰焊接过程障碍物；
10、可用CAD制图导入键合工单。


采购包2：
标的名称：宽禁带半导体动态特性检测平台
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、动态特性测试硬件系统（测试主机）
★1、测试电压20V～2000V；
▲2、测试电流≥1000 A；
3、短路测试电流能力≥10 kA；

	2
	
	二、高速测量系统（示波器1台、高压差分探头2只、电流探头1只及光隔离探头2只）
▲1、示波器模拟带宽≥1 GHz，实时采样率≥6 GSa/s，时间分辨率不低于0.1ns，模拟通道数≥6通道；
2、差分探头：带宽≥200MHz,测量电压0～3000V； 
3、电流探头：带宽≥30MHz，测量电流0～5000A；
▲4、光隔离探头：带宽≥1GHz,测量电压0～5000V, 隔离电压＞≥30kV；

	3
	
	三、集中控制与数据分析系统（上位机软件）
1、测试脉宽范围：1μs～100μs连续可调；
2、支持开关时间参数测试（Td(on)、Tr、Td(off)、Tf、ton、toff），电压变化率（dv/dt）；
3、支持开通/关断损耗测试（Eon、Eoff）；
4、支持反向恢复参数测试（Trr、Qrr、Irrm、Erec）；
5、支持短路特性参数测试（Isc、Esc、Tsc）；
6、软件具备自主知识产权；

	4
	
	四、负载与测试工装单元（可切换电感负载）
▲1、支持多档电感负载切换（至少包括50 μH、200 μH、500 μH、1 mH）；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6]2、支持TO247封装IGBT、碳化硅MOSFET器件测试；


采购包3：
标的名称：电机轴承故障试验台
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1、旋转机械故障综合模拟实验台
▲1.1三项变频电机，电压：380V/220V；功率：2.2kW；额定转矩：≥7.0N·m；额定转速：2800rpm±300rpm，配套变频器实现连续调速；转轴直径≥30mm;
★1.2平行轴齿轮箱，支持断齿、磨损、缺齿、裂纹等典型齿轮故障模拟；方便更换啮齿故障齿轮；两级传动齿轮参数：2级3轴直齿轮箱，传动比为4.97:1；故障更换方式应支持在不拆卸主传动结构及关键部件的情况下完成，采用模块化或专用切换机构实现故障模块的快速更换与切换；并保证更换后系统运行稳定性及测试数据一致性。
1.3动平衡转子组件，采用可拆卸式轴承结构，支持内圈、外圈、滚动体、保持架及综合故障等典型轴承故障模拟；具备不平衡、不对中、碰摩等转子故障模拟能力；
1.4滚动轴承：PH206深沟球滚动轴承，内径30mm，连座整体式轴承组， 
1.5行星齿轮箱模块，支持行星齿轮断齿、磨损等复杂故障模拟；行星齿轮箱减速比为1：10，传动方式为单级传动；
1.6实验台整体采用高刚性结构设计。
2、动力执行系统
2.1 采用三项变频电机+变频器驱动方式，实现转速连续可调；
2.2 配置磁粉制动器，实现负载连续可调及动态加载；磁粉制动器调节范围为0～50NM；
2.3 支持转速与负载协同控制；
2.4 系统具备快速启停及工况切换能力；
3、控制系统
▲3.1采用国产可编程加载器（PLC）控制系统，实现设备启停、调速及状态控制；PLC额定扭矩为≥50Nm，功率≥22W；转速调节范围为0～1750rpm；
▲3.2配置国产人机交互界面（HMI），支持参数设置、运行监控及状态显示；
3.3 配置完整电气控制系统，包括断路器、继电器、开关电源、端子等；
3.4 控制系统支持后续功能扩展；
★3.5系统具备急停保护及电气安全保护功能；
4、采集系统
★4.1配置压电式三轴加速度温度复合传感器(IEPE)，实现多源信号采集；
4.2压电式三轴加速度温度复合传感器(IEPE)参数要求：
4.2.1测量范围（峰值）：±80 g 
4.2.2灵敏度（25℃）：100±5 mV/g（160 Hz） 
4.2.3振幅非线性：±1% 
4.2.4频率响应（±1 dB）：1～4000 Hz 
4.2.5频率响应（±3 dB）：1～10000 Hz 
4.2.6横向灵敏度比：≤5% 
4.2.7温度测量范围：-40 ℃～ +120 ℃ 
4.2.8温度灵敏度：10±1 mV/℃ 
4.2.9温度测量误差：±4 ℃
▲4.3配置扭矩转速测量装置，实现轴系运行参数采集。
4.4配置动态扭矩传感器，实现转速与扭矩的同步测量与输出，具备如下能力：
4.4.1支持扭矩、转速及功率实时测量与显示；
4.4.2扭矩测量精度≤0.2%FS；
4.4.3支持转速范围覆盖实验台运行范围（≥8000 rpm）；
4.4.4支持过载能力≥150%FS；
4.4.5应支持模拟量及数字通信输出；
▲4.5配置多通道数据采集卡
4.6多通道数据采集卡应满足：
4.6.1采集卡应支持≥12通道模拟信号输入；
4.6.2应支持IEPE传感器直接接入（内置恒流源）；
4.6.3支持电压信号输入（如±10V）；
4.6.4支持温度信号接入（如Pt100或电压型温度信号）；
4.6.5单通道采样频率应≥ 25 kHz；
4.6.6最高采样频率≥100 kHz；
4.6.7支持多通道同步采集；
4.6.8采样精度≤24 bit；
4.6.9支持以太网通信接口；
4.6.10支持RS485或其他工业通信接口扩展； 
4.6.11支持数据实时传输及缓存机制；
4.6.12支持定长采集及连续采集模式；
4.6.13支持数据存储、调用及导出；
4.6.14提供接口或SDK支持二次开发；

	2
	
	[bookmark: OLE_LINK14]5、数据分析与PHM平台
▲5.1数据分析与PHM平台具备对实验设备运行数据的集中管理、可视化展示及分析处理功能。
5.2平台具备完整的数据接入与管理能力，能够对振动、温度、转速、扭矩等多源数据进行统一管理：
5.2.1支持多类型数据统一接入与集中管理；
5.2.2支持设备、测点及采集通道的配置管理；
5.2.3支持数据的存储、查询、调用及导出；
5.2.4支持按设备、测点及实验工况进行数据分类管理；
5.2.5支持多批次实验数据的对比分析与历史追溯；
5.2.6平台应采用基于Web浏览器的访问方式（B/S架构），支持多用户登录及权限分级管理，能够满足教学演示与科研分析的双重需求。
5.3平台各功能模块基于统一数据体系构建，数据管理、分析及展示功能应在同一系统架构下实现，不应通过多个独立软件拼接实现。
5.4平台具备设备运行状态实时监测能力，并以图形化方式展示设备运行状态、关键参数及变化趋势：
5.4.1支持振动、温度、转速、扭矩等多参数实时曲线展示；
5.4.2支持多设备集中监控；
5.4.3支持历史数据回放与趋势分析；
5.4.4支持分层级展示（系统级—设备级—测点级）；
5.5平台具备报警与异常管理功能，支持基于设定阈值或规则对异常数据进行识别：
5.5.1支持报警提示、报警记录及历史追溯；
5.5.2支持报警信息分类管理与查询分析；
5.5.3支持异常数据的统计与分析；
5.6数据分析能力：平台应具备基础信号分析能力，能够支撑典型故障分析需求。应满足：
5.6.1支持时域分析、频域分析及特征提取；
5.6.2支持振动信号频谱分析与特征识别；
5.6.3支持轴承故障、齿轮啮合异常等典型问题分析；
5.6.4支持多通道数据对比分析及多工况数据分析；
5.7 数据复现与对比分析：平台具备实验数据复现能力，支持基于历史数据开展重复分析与结果验证。
5.8算法支撑与扩展能力：平台具备算法支撑与扩展能力：
5.8.1支持数据驱动方法及模型验证；
5.8.2支持分析流程配置（包括数据选择、时间范围设定及模型调用等）；
5.8.3系统不以提供固定诊断结论为主要目标，应侧重于提供分析工具及数据支撑环境。
5.9 可视化与结果输出：平台具备完善的数据可视化能力：
5.9.1支持曲线图、频谱图、统计图及状态指标展示；
5.9.2支持实验结果输出及报告导出；
5.9.3支持历史数据回溯与趋势分析；
5.10平台具备良好的扩展性与兼容性：
5.10.1支持多设备接入及扩展；
5.10.2支持与数据采集系统实时对接；
5.10.3支持与控制系统进行数据交互；
5.10.4构建数据采集、分析及展示一体化平台；
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