采购需求
本次采购项目为神木市文化和旅游文物广电局隋长城遗址神木段围网保护工程（一期）项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
1.界桩
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010102009001
	3：7灰土垫层
	1.填方部位:基础垫层
2.材料品种:3：7灰土
3.密实度:压实系数不小于0.93
	m3
	7.31

	2
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:素混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.52

	3
	
	挖一般土方
	挖一般土方
	m³
	30.22

	4
	
	土方回填
	土方回填
	m³
	14.17

	5
	
	白色方解石界桩制安（含野外人工二次倒运）
	白色方解石界桩制安（含野外人工二次倒运）
	根
	140


2.说明牌
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:素混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.05

	2
	010805006001
	说明牌
	1.规格:宽1.85米；高2.35米
2.材质:防腐木
	块
	13

	3
	
	挖一般土方
	挖一般土方
	m³
	3.25


3.围网、防护桩
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别:黄土
2.开挖深度:0.7m、0.85m
3.开挖边长:0.4m×0.4m、0.5m×0.5m
	m3
	658.26

	2
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300圆钢筋、Ф16
2.长度:300mm
	t
	2.344

	3
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:素混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	658.26

	4
	040302001001
	方形防护桩（大）
	1.桩长:2.3m
2.材质:钢立柱
3.规格:0.15m×0.15m
	根
	1039

	5
	040302001002
	方形防护桩（小）
	1.桩长:2.15m
2.材质:钢立柱
3.规格:0.08m×0.08m×0.003m
	根
	3906

	6
	DB001
	方形防护桩U型卡槽

	1.规格：40mm*2mm
2.材质：同柱材质
3.安装方式：网片固定每侧安装4组与方柱铆钉安装固定
	组
	9890

	7
	DB002
	1.6mm厚宣传标语装饰腰带（带喷字）

	1.规格：2000mm*300mm
2.材质：热镀锌铁皮绿色喷塑
3.包含二次喷绘标语与图标
	块
	96

	8
	
	金属围网 制安（成品浸塑）
	钢丝网，规格4.5mm镀锌钢丝网绿色浸塑，网眼150mmx70mm，规格:1.93mx1.2m/片
	11392.4
	㎡

	9
	
	二次搬运
	二次倒运围网4919片、大柱、小柱合计94t；界桩140根共计14t；混凝土658.26m³，并未涉及高空拆除
	公里
	3
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