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宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）

招 标 文 件
采购单位：宁陕县教育体育局

项目名称：宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购
项目编号：NZC(H)2026-01

代理机构：宁陕县政府采购中心

编制时间：2026年6月

特别提醒

1、本项目采用电子化方式投标，响应投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时响应投标人须携带数字认证证书（CA锁及CA主锁），如因响应投标人自身原因未使用数字认证证书（CA锁及CA主锁）造成无法解密响应文件或无法进行相关操作的，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：

https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、请各投标人务必仔细阅读理解本文件，以及招标内容，如有不明之处在投标前及时询问，否则后果自负。
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重要提示：请各投标人务必仔细阅读招标文件的所有内容，凡未按要求响应而造成的不利后果，由投标人自行承担。
 第一章   宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——

设施设备采购公开招标公告
项目概况:宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购的潜在投标人应在安康市公共资源交易平台获取招标文件，并于2026年7月9日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：
1、项目名称：宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购

2、项目编号：NZC(H)2026-01
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：149.60542万元，最高限价149.60542万元。

5、采购需求：

本次宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购主要为江口小学、沙沟小学、新庄小学、梅子小学、龙王小学、贾营小学及城关初级中学采购空调、热水器、油烟净化一体机、台式电脑、笔记本电脑、户外LED大屏、办公卡位、学生课桌椅等设施设备，该项目设置2个采购包，非专门面向中小企业。采购包设置情况如下：

包1：宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购），该合同包预算金额：91.18742万元，最高限价91.18742万元。

包2：宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第二标段（宁陕县城关初级中学改造提升项目--设备采购），该合同包预算金额：58.418万元，最高限价58.418万元。

具体采购清单及详细规格要求详见招标文件第六章。

6、资金来源：财政专项资金

7、项目用途：办公设备

8、合同履行期限：40天

二、投标人资格要求：

1、基本资格条件


①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力，响应供应商提供合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等，自然人参与的提供其有效的自然人身份证明。

②信用要求：投标人不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的响应供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的响应供应商，提供近期网页截图或现场查询。
③参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（新成立公司自成立之日起计算）。

2、健全的财务会计制度及纳税社保证明
①供应商提供经审计的完整的2024年度或2025年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

②纳税证明：提供截止至开标时间前12个月内任意1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。

③缴纳社保证明：提供截止至开标时间前12个月内任意1个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的响应投标人应提供相关证明）。

3、特定资质要求
 

①法定代表人证明书、法定代表人授权书及被授权人身份证证明，授权代理人须是本公司正式员工（出具投标前六个月内任意一个月的社保证明）。

②宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）为非专门面向中小企业采购；宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第二标段（宁陕县城关初级中学改造提升项目--设备采购）为非专门面向中小企业采购。

4、其他证明资料

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（出具声明）。

②提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

③本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

三、本项目执行的政府采购政策：
1、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）。

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。

6、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）。

7、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
8、财政部《关于印发环境标志产品政府政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）和财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库【2019】19号)。

9、《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库【2020】31号）。

10、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

11、安康市财政局中国人民银行安康市中心支行转发《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》的通知（安财采管〔2023〕6号）。

12、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

13、其他需要落实的政府采购政策。

四、获取招标文件：
1、获取招标文件时间：2026年6月18日—6月26日（上午8:00至下午18:00止）

2、获取途径：安康市公共资源交易平台CA锁获取

3、获取方式：线上获取
4、文件售价：0元
5、操作办法：
5.1各潜在投标人使用捆绑陕西省交易平台的CA锁登录电子交易平台（http://ak.sxggzyjy.cn/），通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”，完善相关投标报名信息；
5.2未在规定时间内完成网上下载招标文件的，将会影响后续开评标活动。如无法进行线上操作，导致参与投标失败的，责任自负； 

注：本项目采用电子化远程不见面招投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；网站没有的或者与网站说明不一致的操作流程，以安康市公共资源交易中心规定为准；本项目电子采购文件技术支持：4009280095、4009980000。
五、投标文件提交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件提交及开标时间：2026年7月9日09:00（北京时间）

2、提交地点：安康市公共资源交易中心403开标室（线上提交）
3、开标地点：安康市公共资源交易中心（远程不见面开标大厅）
六、公告期限：自发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息
名    称：宁陕县教育体育局
地    址：宁陕县城关镇关铁路30号
联系电话：0915-6822691
2、采购代理机构信息：
名    称：宁陕县政府采购中心 
地    址：宁陕县长安东街2号
电   话：0915-6822399/6823706
宁陕县政府采购中心
                                   2026年 6月17日
第二章   投标人须知

一、释义

1、采购人：宁陕县教育体育局

2、招标组织机构：宁陕县政府采购中心

3、监督管理部门：宁陕县财政局

4、投标人：依照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定要求、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购服务的投标人。

根据《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格投标人须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库，以便成交后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布结果公告，责任自负。

二、招标及招标文件

1、本项目为政府采购公开招标项目，采购预算由财政资金安排。

2、在招标采购中，有违反政府采购法第三十六条之规定情形之一的，招标组织机构予以废标。

3、招标文件

3.1招标文件由本文件目录所列第一章至笫六章构成。投标人应仔细阅读并充分了解招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，对招标文件做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

3.2招标文件各章内容对投标事宜及服务要求提出了明确要求，投标人不得更改，投标人应仔细阅读和正确理解；凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、误读、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险，其责任由投标人自负。

3.3招标文件的修改、澄清或补正。招标组织机构有权对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标组织机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，具有同等的法律效力。

3.4招标文件的澄清或修改，均以书面形式明确或公示为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。
3.5招标文件仅由在规定地点、规定时间内报名注册成功且成功下载的潜在投标人方为有效，其它方式获取的一律无效。

3.6投标人不得擅自转让、变卖或复制招标文件进行投标。

3.7招标文件的解释权归招标组织机构及采购人。

三、投标要求

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，自愿参加投标活动的投标人。

2、投标人在投标中，必须具有与完成招标项目相适应的能力和具备法律法规、招标文件规定的资格等必要条件，提供合法的相关资质证书及证明文件。

3、投标人可对招标文件中一个或多个项目包进行投标，但只允许中其中1个包。

4、本项目设置核心产品，核心产品为：台式计算机。
四、投标报价

1、投标报价只能提交唯一、不可选择的报价，投标货币：人民币。
2、本采购项目为综合报价：宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）所产生的相关费用和税款的综合报价。

3、宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）预算金额：91.18742万元，最高限价91.18742万元。投标人报价不得高于每包最高限价，也不得以低于成本的报价参加投标。
4、报价表中标明的价格，在合同执行过程中，可以降低，但不得以任何理由升高。

5、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

5.2报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4单价金额小数点有明显错位的，以投标报价总表的总价为准，并修改单价；

5.5对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。
6、报价单填写要求：

6.1报价单上部为报价区域，下部为签署公司名称和盖章区域；

6.2分项明细报价单必须填写，不得漏缺。投标人认为对某一项目有说明必要的，可在“备注”中说明。
7、宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）为非专门面向中小企业采购。

8、投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务诚信履行的，应当要求其在远程评标的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、投标文件的编制

（一）总体要求
1、投标的所有文件、资料、函电文字均使用中文(通用缩写、代号、名称除外)。

2、投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、投标承诺及投标报价。投标人必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3、投标文件格式及构成(详见《投标文件格式及构成》)。

4、招标文件中未要求提供备选方案，投标人只能提交唯一的投标方案，否则其投标无效。

5、投标文件有效期为自开标之日起算90天，中标单位投标文件有效期延长至合同执行完毕。在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应为书面形式提交。

（二）投标文件的制作、签署及递交
1、本项目采用电子化远程不见面方式投标，即投标人投标时须在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子投标文件。为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅(陕西省安康市)自行调试(“不见面开标大厅”登录网址: http://122. 112. 246. 33/Bid Opening/bi dopeninghallaction/hal1/login)。

2、编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

2.1电子招标文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

2.2电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：

https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16；

2.3制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

3、投标文件构成和格式
3.1投标文件格式及构成以安康市公共资源交易平台下载的为准，未按格式要求编制投标文件带来的不利后果，由投标人自行承担。

3.2投标的所有文件、资料、函电文字均使用中文(通用缩写、代号、名称除外)。

3.3投标人必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

4、投标人须在投标文件中指定页面的落款处，按照规定的格式响应，否则，因此造成的一切后果由投标人自负。投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权代表人在改动处旁签名并加盖单位公章方为有效。

（三）投标文件的递交

1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、无论投标人成交与否，其投标文件恕不退还。

六、投标文件的修改与撤回

1、投标人只能在文件递交截止时间之前，对已提交的投标文件进行撤回和重新提交，文件递交截止时间后将不得再对投标文件进行撤回或做任何修改。

2、在投标有效期内，投标单位不得撤回其投标文件。

七、开标、评标、定标、签订合同

（一）开标会议

1、时间及地点：详见第一章。

2、会议由招标代理机构组织，采购人、监督管理机构参加，投标人采用远程方式参与。

3、开标会议正式开始时，投标人代表应使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在规定的时间内进行远程解密电子投标文件。因投标人自身原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，电子投标文件将被退回。因网络故障等特殊原因，导致无法按时完成开标的，经采购人、行政监督部门和市公共资源交易中心共同签字确认后，可根据实际情况做相应延迟。
4、投标人授权代理人在评审结束前应确保在上传投标文件的设备前值守，以回答评审专家有可能的询问；反之而形成的于投标人不利的后果由投标人自负。

本项目对投标人的资格审查由采购人负责，审查内容及要求详见《资格性审查表》。
6、投标时间截止后，投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》处理。

（二）评标会议

1、评审工作由评标委员会负责。评标委员会由评审专家和采购人代表共5人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的2/3。评审专家从财政部门依法设立的专家库中采用随机抽取的方式确定，任何单位和个人都不得指定评审专家（但项目特殊或评审复杂的除外）。

2、评标委员会负责审查评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。审查内容及要求详见《政府采购项目符合性检查表》。

3、评标委员会有权要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

4、评标委员会负责对投标文件进行比较和评价。

5、确定中标候选人名单，以及根据评审结论直接确定中标人。

6、禁止行为：

6.1在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得影响评标公正性的活动。

6.2在评标过程中，评标成员不得向投标人透露任何信息。在招标工作结束后，凡与评标工作相关的所有人员（评标委员会成员、评标室内的其他工作人员）不得将评审、比较、推荐情况等有关信息向外泄露。

7、特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照安康市公共资源交易中心相关应急办法进行处理。

本招标文件所说的自身原因是指：投标人因设备、网络、系统未及时更新、CA锁过期或未更新、所使用 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致， 或延用旧版本采购文件编制投标文件等情形。
（三）定标

1、招标组织机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，并复函代理机构。
3、中标人确定后，其结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。同时代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。采购人改变中标结果，或者中标企业放弃中标，应当承担相应的法律责任。如发现中标人所提供的资料有造假者，废除中标人资格并追究相应法律责任。

（四）签订合同

1、采购人须在中标通知书发出之日起25日内，与中标人签订书面合同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同上传陕西省政府采购网，但合同中涉及国家机密、商业秘密的内容除外。  

3、采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，按照有关规定将采购合同报宁陕县财政局采购管理部门备案。

4、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审批程序办理。

八、保密要求：文件解密后，直到向中标人授予政府采购合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较有关资料及授标意见等内容，评标委员会成员及其他参会人员均不得向其他投标人或与投标无关的其他人透露。 

九、项目验收：
1、项目实施结束后，由采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织专家对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、资料保存：

1、采购项目审批资料、信息发布、招标文件、评审会议过程所形成的签字资料及视频光盘等，长期保存。

2、鉴于本采购项目使用远程不见面开标方式，不要求投标人提供纸质版投标文件，故采购人和集采机构在开标会议前，需准备大容量存储设备，将参与评审的所有投标人的投标文件导出安全存放。

十一、信息公示与监督：

1、本项目采购信息公示主体：陕西省政府采购网和安康市公共资源交易平台由采购中心负责公示；宁陕县网站由采购人负责公示。

2、本项目法定监督部门为县财政局采购管理股（联系电话：0915-6821968）。
十二、质疑与投诉

1、质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉处理办法》有关规定，供应商如果认为磋商文件（包括采购需求、供应商资格条件、商务条款、成交结果等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取磋商文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商如果认为采购过程（程序）使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起７个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

1.1质疑书应包括以下主要内容：

①质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

1.2投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法定代表人或者其他组织者的，应当由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖单位公章。代理人提起的质疑或者投诉，应当提交签署的授权委托书，否则采购人或者招标组织机构不予受理；

1.3不符合上述规定提起的质疑，采购人或者招标组织机构均不予接受和回复；

1.4采购人或者招标组织机构在收到质疑书后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密；     

1.5质疑人对采购人、招标组织机构的答复不满意或者采购人、招标组织机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉；

1.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或集中采购机构不予受理：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的潜在投标人；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系，即文件、采购过程和成交结果未使其权益受到损害；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

⑤质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其它情形的。

投诉：向同级财政部门投诉的，需按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》以及相关的法律法规规定的流程和要求办理。

3、接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）

② 联系方式

采购人信息

名    称：宁陕县教育体育局

地    址：宁陕县城关镇关铁路30号

联 系 人：谢滨
联系电话：15991142726

采购代理机构信息：

名    称：宁陕县政府采购中心 

地    址：宁陕县长安东街2号

电   话：0915-6822399/6823706

十三、采购项目需要落实的政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策

1.1本合同包非专门面向中小企业采购，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

1.2供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的标准，本项目属于“工业”。
1.3由评标委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2、监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

3、残疾人福利性单位落实的政府采购政策

3.1供应商应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定。

3.2响应供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、符合文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的响应供应商，用扣除后的价格参与评审。

5、根据财政部、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

5.1投标人提供的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品品目清单的强制采购部分。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。（本项目强制采购产品：台式计算机、笔记本电脑、空调、热水器）

5.2投标人提供的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品品目清单的非强制采购部分。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在技术和服务满足采购需求的前提下，优先采购，在评审时给予加分。
6、优先采购可循环可利用建材、高强度耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品（财库【2020】31号）。

7、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

8、安康市财政局中国人民银行安康市中心支行转发《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》的通知（安财采管〔2023〕6号）。

9、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）和《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采〔2026〕2 号）要求，当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第四章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

执行政策说明：

符合条件的企业应享受的政府采购政策需提供有效证明材料，由评标委员会负责审定并执行。如有不实，以出具虚假资料对待。

第三章   评审办法

一、评标办法：本项目采用综合评分法，总分值100分，其中商务报价30%，技术部分70%。评价和比较以投标文件为主要依据，对所有实质性响应的投标人依照赋分因素和标准分别进行综合评审赋分。
二、评标程序：评标程序按下列步骤进行，前一步骤评审不合格的，不得进入下一步评审。

1、资格审查

1.1资格性检查：依据法律法规和相关政策规定，采购人推荐本单位的相关专业人员组成资格审查小组，负责对投标人的资格证明材料进行审查，并出具审核意见，以确定投标人是否具备投标资格。
1.2本次采购所要求的必备资质证明材料，缺少其中一项或某项达不到要求，均按资质审核不通过处理。

1.3资格性检查要素表:
	1、基本资格条件
	①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力，响应供应商提供合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等，自然人参与的提供其有效的自然人身份证明。

②信用要求：投标人不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的响应供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的响应供应商，提供近期网页截图或现场查询。
③参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（新成立公司自成立之日起计算）。

	2、健全的财务会计制度及纳税社保证明
	①供应商提供经审计的完整的2024年度或2025年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

②纳税证明：提供截止至开标时间前12个月内任意1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。

③缴纳社保证明：提供截止至开标时间前12个月内任意1个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的响应投标人应提供相关证明）。

	3、特定资质要求
	①法定代表人证明书、法定代表人授权书及被授权人身份证证明，授权代理人须是本公司正式员工（出具投标前六个月内任意一个月的社保证明）。

②宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）为非专门面向中小企业采购。

	4、其他证明资料
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（出具声明）。

②提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

③本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

	注：①以上资质证件影印件编制投标文件对应章节中，评审结果不合格的投标人不进入下一轮评审。
②为优化采购活动办事程序，能够直接提供符合条件的证明资料的可以直接提供资料；可以通过互联网或者相关信息系统等官方平台查询信息的，提供在线查询途径相关资料且可以通过审查的也同样有效；但不出具任何资料的，一律视为不响应文件要求。
	
	④法定代表人证明书、法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参加的只须出示法定代表人身份证明）。
⑤其他说明：投标人认为本项目有必要说明的资格问题或者需要说明的变更地方


2、符合性审查：

2.1投标文件的符合性审查由评标委员会负责。

2.2评标委员会按符合性审查要素对所有通过资质审查的投标人上传的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。并出具审核意见。

2.3投标文件符合性审查及相关要求说明按下表要素进行，审查内容中有一项不符合招标文件要求的，符合性审查即认定为不通过。

2.4符合性检查要素表:

	序号
	符合性审查内容
	审核结果

	1
	投标文件的组成与格式
	是/否符合招标文件要求

	2
	投标文件的签署与盖章
	是/否符合招标文件要求

	3
	承诺书、标书响应及承诺
	是/否符合招标文件要求

	4
	投标文件有效期
	是/否符合招标文件要求

	5
	响应报价有效性
	是/否符合招标文件要求

	6
	响应方案未出现严重漏项，造成系统缺陷，未影响到该项目的实施，未影响到采购产品的质量。
	是/否符合招标文件要求

	7
	满足招标文件政府采购政策各项强制要求
	是/否符合招标文件要求

	8
	采购清单中台式计算机和笔记本参数中带“★”项为必须满足项，不满足即为投标文件无效。
	是/否符合招标文件要求


三、比较与评价：按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查合格和符合性审核通过的投标人的投标文件进行技术和商务评审。
1、价格部分

1.1开标时公布各开标一览表上投标报价；

1.2异常低价审查；

1.2.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

1.2.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

1.3商务报价30%:
①以有效投标人的最低报价为基准价，基准价为30分；

②其他投标人报价得分=（基准价/投标报价）×30×100%。

商务技术部分70%：由评委会各成员按照评审要素内容独立进行综合评价、比较打分，按各评委打分的平均值计算，得出投标人评审得分，精确到两位小数，详见以下赋分表。
宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购

第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）

评审赋分表

	序号
	评审要素及分值
	赋分标准
	备注

	投标报价

（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30×100%
	

	11
	节能环保产品

（2分）
	除强制节能产品外，所投标产品具有节能认证或环境标志认证的，提供有效的认证证书复印件，每提供1份得0.5分，满分2分。
	

	22
	技术指标

（34分）
	投标人所投产品完全满足招标文件技术参数要求，得34分；标“▲”项每偏离一项扣2分，非“▲”项每偏离一项扣1分，扣完为止。

注：标“▲”技术参数须提供包括但不限于检测报告、官网截图和功能截图等证明材料与之对应，未提供证明材料的不得分。

满足或优于是指产品技术参数符合或高于招标文件要求，不满足是指设备技术参数低于招标文件要求。
	

	33
	质量保障

（8分）
	投标人所投产品来源渠道合法，生产厂家有可靠、完备的质量管理体系，完备的设计、加工、检验能力等。提供相关证明材料(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等)。

产品来源渠道证明材料齐全，证明资料能够全面体现产品生产厂家设计、加工和产品自检能力，证明资料齐全的得8分，每缺少一个证明材料扣2分，扣完为止；未提供证明资料的得0分。
	

	44
	整体实施方案

（10分）
	根据投标单位提供的方案进行评审，该方案包含但不限于：①项目整体设计方案、LED大屏建设效果图、供货组织安排及进度计划；②安装调试及试运行测试；③验收方案，④产品质量保障：包括产品配套清单、各种质量证明资料，使用寿命的保障措施，⑤培训方案：包括培训目标及计划，培训内容及方式。

每项内容2分，最多得10分。每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷扣1分，最低为0分。

注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况。
	

	55
	售后服务保障

（8分）
	针对本项目实际情况提供详细、具体可行的、有针对性的售后服务方案。包括但不限于①完善的售后服务机制、相应的物力、人力保障措施；②有针对突发事件的应急预案及措施；发生质量问题后的补救措施；③在发生不同类型故障后到达现场时间、解决故障时间、补救措施；④售后服务承诺、定期为使用单位进行巡检及维护，专业技术人员保障及服务电话等。 

每项内容2分，最多得8分。每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷扣1分，最低为0分。

注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况。
	

	66
	培训方案

（2分）
	针对本项目设备的维修、操作、人员的使用等，对设备的管理和使用人员进行培训，并制定完整的使用培训方案得2分，不提供不得分，每有一处缺陷扣0.5分，最低为0分。

注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况。
	

	77
	业绩

（6分）
	投标人提供2023年05月至今类似项目业绩，提供合同复印件，以合同签订时间为准，每份计3分，最高得6分。
	


注：核心技术参数判断：第六章设备采购清单中标“▲”参数为本项目核心技术参数，标“★”为必须满足项，标“◆”为本项目核心产品。

特殊情况的处理

（1）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

3、推荐中标候选人。商务标和技术标合计综合得分最高的为中标第一候选人，最终报价为（合同价）。

4、第二、第三中标顺序候选人，依得分高低顺序确定。

5、确定中标人

5.1评标委员会在评审工作结束后2个工作日内，将评审报告送至采购人，采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，根据质量和项目均能满足采购文件实质性响应要求且最后总得分高低情况确定中标人，也可以书面授权小组直接确定中标人；

5.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在原采购信息发布网站发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日；

5.3中标人凭法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件及复印件领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等的法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，须承担相应的法律责任；

5.4当中标候选人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人；
5.5投标人对中标公告有异议的，按财库〔2014〕214号文件执行；
5.6采购人须在中标通知书发出之日起25日内，与中标人签订书面采购合同，自签订之日起7个工作日内持合同到财政局采购管理部门备案。
6、评审异议处理办法。评标委员会成员对评审报告有异议的，应按照少数服从多数的原则推荐中标候选人 ，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审专家，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由代理机构工作人员书面记录相关情况。评标成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7、投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理:

7.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

7.3报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

7.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第四章   投标文件格式及构成
1、投标文件格式由本章目录所列第1—6部分构成。

2、投标人应认真审阅本章内容，并按照格式要求和顺序编制投标文件。凡未按格式要求和顺序或者自创格式编制投标文件而造成的不利后果，由投标人自行承担。

3、公共资源交易平台电子化投标文件另有格式的，从其格式。
宁陕县政府采购项目
投

标

文

件
	项目名称：宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）

	投标人名称：

	项目编号：NZC(H)2026-01

	响应时间：


目   录

第1部分  投标响应函

第2部分  投标报价表

第3部分  资格证明文件

第4部分  投标人基本情况和企业经营状况

第5部分  参加政府采购活动承诺书

第6部分  投标响应方案

第1部分  投标响应函
	致：宁陕县政府采购中心

	企业 法人
	企业名称
	

	
	企业统一社会代码
	

	
	法定地址
	

	
	法定代表人
	
	职务
	

	投标与声明
	项目名称
	

	
	包  号
	

	
	文件编号
	

	
	被授权人
	
	职务
	

	
	递交投标文件
	电子文本（  ）份；

	
	作为参与投标人郑重声明：

	
	依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的要求和标准、提供服务保障。

	
	已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。

	
	同意提供与本次采购活动相关的其它任何证据和资料。

	
	完全理解最低投标报价不是中标的唯一条件，且尊重评审委员会的评审结论及中标结果。

	
	如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺内容，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

	
	本投标文件自开标会议之日起计算有效期为    天。

	有关本次投标的所有联络函电，请按下列方式联系：

	地     址
	
	邮政编码
	

	电话/传真
	
	联系人
	

	网     址
	
	手机号码
	

	投标人
	法定代表人
	签署日期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	   年   月    日


第2部分  投标报价表

2.1商务报价： 投标报价总表
项目名称：                                      包号：
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	项目名称
	总报价
	质量标准
	项目工期
	投标文件  响应承诺
	备注

	
	
	
	
	
	

	大写金额(盖章)：

	小写金额：

	投标人
	法定代表人或被授权人
	签署日期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日


投标人：                                        单位：元
2.2投标报价明细表（请按项目清单对应填报）
附件一

项目名称：                                  包号：

供应商：                                    单位：       元

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号（或参数配置）
	生产厂家
	单

位
	数

量
	单价
	总

价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计大写：
	小写：¥

	供应商名称
	法定代表人或被授权人
	编制日期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	年 月  日


说明：本表由投标人根据采购内容和需求自行填报，但不得漏项，分项合计与总价必须相符，否则，以分项合计修改总价。
附件二

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：          项目名称：                包号：

	序号
	产品名称
	制造

厂家
	规格

型号
	类别
	认证证书

编号
	数量
	单价
	总价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	

	占总价的百分比（%）
	


说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                               

附件三

技术偏离表
包号:         

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人(公章):
           
法定代表人或授权代表（签字）: 
                 

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照第六章采购需求及要求中的技术要求逐条响应，与相关证明材料一致，不得直接将招标文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容。
2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符。

3.招标文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中。

附件四

商务、合同条款偏离表

包号:        

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	交货时间
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	质保期
	
	
	

	
	投标文件有效期
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：投标文件商务、合同条款响应内容必须按照第五章合同主要条款（草案）和需求及要求中的商务要求逐条响应，除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):
       
法定代表人或授权代表（签字）: 
                 
第3部分 资格证明文件
1、基本资格条件


①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力，响应供应商提供合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等，自然人参与的提供其有效的自然人身份证明。

②信用要求：投标人不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的响应供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的响应供应商，提供近期网页截图或现场查询。

③参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（新成立公司自成立之日起计算）。
2、健全的财务会计制度及纳税社保证明

①供应商提供经审计的完整的2024年度或2025年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

②纳税证明：提供截止至开标时间前12个月内任意1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。

③缴纳社保证明：提供截止至开标时间前12个月内任意1个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的响应投标人应提供相关证明）。

3、特定资质要求


①法定代表人证明书、法定代表人授权书及被授权人身份证证明，授权代理人须是本公司正式员工（出具投标前六个月内任意一个月的社保证明）。

②宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）为非专门面向中小企业采购。

4、其他证明资料

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（出具声明）。

②提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

③本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

特别提醒

①以上资质证件影印件编制投标文件对应章节中，评审结果不合格的投标人不进入下一轮评审。

②为优化采购活动办事程序，能够直接提供符合条件的证明资料的可以直接提供资料；可以通过互联网或者相关信息系统等官方平台查询信息的，提供在线查询途径相关资料且可以通过审查的也同样有效；但不出具任何资                       料的，一律视为不响应文件要求。
附件：

附1：法定代表人证明书

	致：宁陕县政府采购中心

	投 

标

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	网址
	

	
	统一社会信用代码证号
	

	法定

代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	QQ邮箱
	

	法定代表人身份证复印件（正反面）
	（粘贴处）
	（法人公章）



	
	
	签名或盖章

年  月  日


附2：法定代表人授权书

	致：宁陕县政府采购中心

	被授

权人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	
	办公电话
	
	QQ邮箱
	

	
	通讯地址
	

	被授权项目与内容
	项目名称（包号）
	

	
	项目编号
	

	
	授权范围
	全权办理本次采购项目的联系、投标、签字、洽谈、签约、执行、质疑、投诉等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本采购项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自开标会议之日起计算有效期不少于   天。

	被授权人身份证复印件（正反面）
	签章栏

	
	（法人公章）

	
	法定代表人签名或盖章

  年 月 日

	
	被授权人签名或盖章

年 月 日


说明：①本授权书有效期应与投标文件有效期一致；②法定代表人直接参会不出具此表；③被授权人在其“授权范围”内不履行法定职责的，本授权书即行失效，相关权利自动丧失；④本采购项目只能授权公司内部某一正式人员从事其“授权范围”内的法定职责，不得授予2人或以上的多人。

第4部分  投标人基本情况和企业经营状况

4.1  投标人概况

	致：宁陕县政府采购中心

	基本情况介绍：




4.2  企业经营情况表

投标人：（企业法人公章）                           单位：万元

	企业名称
	

	详细地址
	
	邮政编码
	

	经济类型
	
	注册资本
	
	成立时间
	

	法定代表人
	
	职务
	
	电话
	

	公司网址
	
	传真
	

	经营范围
	主营
	

	
	兼营
	

	
	经营优势

和特长
	

	财务

经营状况
	年度
	营业

总收入
	缴纳增值税总额
	缴纳所

得税总额
	负债

总额

	
	2024年
	
	
	
	

	
	2025年
	
	
	
	

	开户银行
	开户行名称
	
	联系人
	

	
	开户行地址
	
	联系

电话
	

	主营业务

情况
	主营业务名称
	上年经营额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


注：参与投标为自然人的，不填此表。
第5部分 承诺书

	承诺书（一）

	致：宁陕县政府采购中心

	作为参加贵中心组织的采购项目投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日

	承诺书（二）

	致：宁陕县政府采购中心

	作为参加贵中心组织的采购项目投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年收到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日

	承诺书（三）

	致：宁陕县政府采购中心

	作为参加贵中心组织的采购项目投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年因服务质量、服务标准等质量问题引起的不法行为记录为次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日期

	（法人公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日


承诺书（四）
宁陕县政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为认真贯彻国家关于治理政府采购领域商业贿赂行为的各项规定，执行中央“八项规定”、“六个严禁”，我公司在此次投标过程中庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府集中采购机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标、串标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在服务内容、服务范围、服务人员和服务质量方面“偷梁换柱、以次充好、降低标准”等行为损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府集中采购机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、如若中标，将根据招标文件、投标文件要求，全面签约并履行责任和义务。如不中标，也一定尊重评审委员会的意见（评审结论）及中标结果，完全响应招标文件各条款之规定，否则，按不诚信对待。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：邮编：

电话：

承诺时间：  年  月  日
本项目专项承诺书（五）

投标人按照本采购项目采购需求和采购人要求签署承诺书，如材料或产品质量、施工承诺等（结合第一、二、五章）：
需签署而未签署或者虚假承诺的，按提供虚假资料对待，其责任由投标人自行承担。
第六部分  投标响应方案

（投标人根据采购内容及评审因素自行编制 格式自拟）包括但不限于以下内容：

6.1商务报价及规范性

6.2节能环保产品
6.3技术指标

6.4质量保障

6.5整体实施方案

6.6售后服务保障
6.7培训方案
6.8业绩
6.9其他需要说明的问题

附件1：
本项目拟投入人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	学历
	工作年限
	拟定本项目职务
	资格证书

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2：

本项目负责人简历表

	姓  名
	
	性  别
	
	出生年月
	

	文化程度
	
	毕业时间
	
	现任职务
	

	技术职称
	
	聘任时间
	
	本项目

拟担任职务
	

	毕业院校及专业
	

	工作年限
	

	专业技术证书及证书号
	序号
	证书名称
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	

	相关专业经历与工作经验
	


附件3：

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            企业名称（盖章）： 

日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件4：
投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

附件5：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期： 

附件6：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　                                       日期：　 年　 月　 日     

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

特别提醒：中标人享受对本国产品的支持政策的，中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

 合同草案 
甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规，结合本项目公开招标中标结果，本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，甲乙双方就本采购项目事宜，订立本合同，以资共同信守。

第一条 交货地点及期限

项目名称： 

交货地点：甲方指定地点

供货及安装期限：乙方应于本合同签订之日起 40 个日历日内完成全部设备供货；现场具备安装施工条件后 10 个日历日内完成全部设备安装、调试、试运行工作。

完工要求：乙方须于 2026 年  月前完成本项目全部设备供货、安装、调试工作，达到竣工验收标准。

第二条 质量标准与通用要求

货物标准：乙方所供货物为原厂全新、未投入使用、无瑕疵的合格产品，符合国家、行业现行设计、安全、环保、质量强制标准，完全满足招标文件、投标文件及本合同约定要求，具备合法销售资质。

软件授权要求：本项目笔记本电脑、台式电脑、教学一体机配套操作系统、办公软件、备授课软件均为正版永久授权， 厂家提供三年官方售后服务，服务期满后软件可永久正常使用。

安全责任约定：因设备质量缺陷、警示标识缺失、安装不规范、

固定不牢固等乙方原因，造成甲方财产损失、人员人身伤害及第三方损失

的，由乙方承担全部赔偿责任及法律责任。

2.4   运输及安装要求：乙方全权负责本项目所有设备运输、装卸、

搬运、安装工作，产生的全部费用由乙方自行承担；乙方须委派专业技

术人员施工，严格按照国家及行业最新规范施工。

2.5  分包禁止条款：本项目严禁转包、违法分包。一经查实乙方存在

分包、转包行为，甲方有权单方解除合同、取消中标资格，扣除合同总价款 5%作为违约金，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

第三条 安装技术规范

通用安装要求：所有设备安装结构具备充足承重能力与稳固性，杜绝振动、外力导致设备坠落事故；施工、使用期间因设备坠落、坍塌引发的一切安全事故，由乙方承担全部法律责任、经济赔偿责任。

户外LED大屏安装标准
户外 LED大屏预埋件做加固加强处理，立柱结构稳固， 屏体抗风等级不低于8级；
设备箱体、模组、电源、连接件、供电线路做专业防水、排水处理，可抵御特大暴雨，设备无进水、无损坏；

立柱、钢结构、焊接部位做热镀锌防锈防腐处理；

3.2.4.屏体安装平整，水平、垂直度偏差≤3mm，预留合理维修空间；强制配置防雷接地系统，防范雷电损坏设备元件。

空调安装要求：乙方结合现场环境施工，报价中包含延长铜管、保温管、外机电源线，墙体开孔、旧空调内外机拆除等全部施工耗材及人工费用。

3.4 热水器安装要求：报价包含设备安装、16A 专用插座、PPR 水

管、管件接头等全部辅材费用，交付即可正常投入使用。

3.5直饮水机安装要求：包含设备安装、电线、插座、空开等全部辅材；设备安装完成后，乙方委托第三方专业机构进行水质检测，水质必须符合国家饮用水安全标准，并承担全部检测费用。

3.6油烟净化一体机安装要求：包含旧烟罩、风机、排烟管道拆除费

用；含新设备安装、电线、插座、不锈钢排烟管道制作等全部费用，交付

即可正常投入使用。

第四条 质保服务期限

4.1专用设备质保：3P 冷暖变频柜式空调、1.5P 冷暖变频挂式空调，

免费质保期限不少于6年。

4.2通用设备质保：本项目其余所有设施设备免费质保期为3年；台式电脑、笔记本电脑须提供原厂官方服务承诺函；国产操作系统、办公及备授课软件提供三年官方售后服务。

4.3质保优先级约定：乙方投标承诺质保期高于本合同约定的，按乙

方投标承诺执行；生产厂家官方质保标准更优的，按厂家最高质保标准执行；厂家质保期限不足3年的，乙方必须兜底保障质保期不少于3年。
4.4质保服务内容：质保期内，乙方免费提供维修、更换、退换、日

常维护保养服务；质保期满后，乙方提供终身有偿维修服务，配件及人工按成本价收取。

4.5质保期内，同一设备因质量问题累计故障 3 次（含）以上，影响甲

方正常使用的，乙方须在 10 个工作日内免费更换全新同规格设备。

第五条 施工安全与现场管理

5.1  施工规范：施工期间乙方严格遵守安全生产、文明施工管理规定，

服从甲方及项目管理单位监管，不得干扰学校正常教学秩序。

5.2  安全责任划分：施工全过程中，施工人员人身安全、设备安全、

施工现场消防安全由乙方全权负责。发生触电、高空坠落、物体打击、火

灾、机械伤害等一切安全事故，全部损失及法律责任由乙方承担，甲方不

承担任何连带责任。 

5.3  作业要求：高空作业人员必须佩戴安全帽、系安全绳， 严格执

行高挂低用安全准则，落实全部安全防护措施。

5.4  资料移交：设备安装调试、试运行合格后，乙方向甲方提交纸质

竣工资料汇编2份，包含：施工过程照片、设备包装及铭牌照片、产品合格

证、原厂供货证明、出厂检测报告、环保证书、专项售后服务承诺书等全套

合规资料。

合同价款与支付方式

6.1  合同总价款：人民币大写： 
     元整，小写：¥         元。

本总价为固定包干价，包含设备材料费、采购费、运输费、装卸费、安装调

试费、辅材费、检测费、人工费、税费、售后维保、拆除清运等设备正常交

付使用所需全部费用。

6.2  价款调整约定：施工过程中，现场需增补的各类辅材、耗材，

费用均包含在中标包干价内，甲方不另行支付；验收结算时，若删减设备，按投标清单单项单价据实扣减结算。

6.3   付款方式：本项目全部设备安装调试完毕、验收合格后， 甲方一次性支

付全部合同款项；结算方式为电汇或银行承兑汇票， 结算主体为宁陕县教育体育局，发票开具抬头为宁陕县教育体育局。

6.4  付款硬性要求：乙方开户名称、开户行、银行账号必须与开票信息完全一致，凡有任何信息不符的，甲方有权暂缓付款，且不承担逾期付款违约责任。

6.5   双方账户信息

甲方信息：

户
名：宁陕县教育体育局 

开户行：宁陕农商银行营业部

账
号 ：2707040101201000032257 

纳税人识别号：1610923MB2965332N

地
址：宁陕县城关镇关铁路 30 号

电
话：0915-6822691

乙方信息：

户 名： 
          

开户行：
 

账 号 ：                 
     

纳税人识别号：

         

公司地址： 
        

联系人：                                  

电  话： 
                

第七条 包装、运输、保管与知识产权

包装标准：所有货物原厂标准包装，具备防潮、防锈、防震、防雨、防腐防护措施，包装标识清晰完整；因包装缺陷造成的设备破损、丢失，损失由乙方承担。

运输保管：乙方全权负责货物运输、装卸、现场搬运； 设备进场后至正式验收合格前的仓储保管、货物安保、人员安全均由乙方负责，货物毁损、灭失风险由乙方承担。

知识产权责任：乙方保证所供软硬件无知识产权、专利、 商标侵权问题。若引发第三方维权纠纷，由乙方全权处理并承担全部罚款、赔偿费用，同时向甲方支付合同总价 5%违约金，给甲方造成损失的，乙方全额赔付。

第八条 货物验收标准及流程

设备安装前，乙方须完成自检，自检合格后方可施工； 若设备品牌、型号、参数与投标文件不一致，或开箱检验不合格， 由乙方承担全部整改及违约责任。

项目全部设备安装调试完毕、试运行正常后，乙方向甲方申请验收；甲方依据合同、招标文件、国家行业标准组织竣工验收，验收合格后出具正式验收报告。

不合格处置：设备质量、参数、规格不符合约定的，乙方须免费更换、拆除、重新安装，承担全部整改费用，并承担相应违约责任。

第九条 售后服务保障

售后响应机制：乙方提供 7×24 小时全天候电话技术支持；甲方报修后，1 小时内故障响应，3 小时内技术人员抵达现场， 24 小时内完成故障排查及修复。
配件费用划分：质保期内，设备维修、更换配件产生的全部费用由乙方承担；质保期满后，乙方按成本价收取配件及维修费用。

违约处置：乙方未按约定时限完成售后维修的，甲方可委托第三方机构维修，产生费用由乙方全额承担；同时每延迟 1 个工作日，乙方质保期自动顺延 10 日。
第十条 技术培训

设备安装调试完成后，乙方免费为甲方使用人员、管理人员开展现场实操培训，培训内容包含设备原理、规范操作、日常保养、简单故障排查等，确保参训人员可独立操作、自主维护设备。
第十一条 风险承担

本项目全部设备自进场至竣工验收合格交付前，货物毁损、灭失、安全事故风险均由乙方承担。

因乙方供货、安装、质量问题导致项目验收不合格且无法整改达标的，甲方不予支付全部合同款。

第十二条 违约责任

质量违约

乙方货物、辅材、安装工程质量不合格的，必须无条件免费更换、整改，承担全部整改费用；整改后仍不达标的，甲方有权单方解除合同，乙方返还甲方已付款项，并按合同总价 10% 支付违约金。

安装质量不达标、施工工艺不符合规范的，乙方限期整改并承担全部费用，造成工期延误的，另行承担逾期违约责任。
质保期内，乙方拒不履行维保义务的，每发生一次，设备质保期顺延 20 日。
任意一方擅自变更、违反本合同约定，需赔偿对方因此产生的全部直接及间接经济损失。

乙方存在偷工减料、以次充好、擅自更换设备品牌型号、不符合投标承诺等弄虚作假行为，甲方可要求限期整改更换；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并将违规情况上报政府采购监管部门依法追责。
第十三条 合同变更、转让与终止

合同变更：任意一方需变更合同内容的，应提前 10 日向对方出具书面变更申请，双方协商一致后签署书面补充协议， 补充协议与本合同具有同等法律效力。

禁止转让：未经对方书面同意，甲乙双方均不得转让本合同项下任何权利与义务。

合同终止：合同到期无续约、一方严重违约导致合同无法继续履行的，本合同终止；合同终止不得损害第三方合法权益。
第十四条 通用约定

本合同项下所有通知、确认、同意、变更等事项，均须以书面形式出具，书面文件为本合同有效组成部分。
本合同未尽事项，双方友好协商，另行签订补充协议， 补充协议与本合同法律效力一致。

双方对设备质量存在争议的，共同委托第三方权威质检 机构检测，检测费用由乙方先行垫付；检测合格的，检测费由甲方承担；检测不合格的，全部费用由乙方承担。

履行本合同产生的一切争议，双方优先友好协商；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼；诉讼期间，无争议部分合同条款继续履行。

本合同及附件一式伍份，甲乙双方签字、盖章后正式生效，附件与本合同具有同等法律效力。

附件：1.营业执照

2.法定代表人授权书(含身份证正反面复印件)

3.设备价格清单
	序号
	设备

名称
	规格

型号
	品牌
	生产厂家
	数量
	单位
	中标

单价
	中标

总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	仟
	佰
	拾
	万
	仟
	佰
	拾
	元
	角
	分


4.售后服务承诺
5.中标通知书

甲方（采购方）（盖章）：
法定代表人/授权代表人（签字）：签订日期：       年 
  月      日

乙方（供货方）（盖章）：
法定代表人/授权代表人（签字）：联系电话：

签订日期： 
年 
月 
日
注：此合同条款为草案，未尽事宜以双方签订的合同为准。  

 宁陕县6所乡镇小学及城关初级中学改造提升项目——设施设备采购第一标段（宁陕县6所乡镇小学改造提升项目--设施设备采购）清单

一、采购清单及产品主要规格参数、数量

	一、大屏、灯光、音响
	
	
	

	1.江口小学
	
	
	

	序号 
	设备名称
	性能规格
	数量
	单位
	备注

	1、扩声系统
	
	
	

	1
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响55Hz-20KHz
3.额定功率≥450W
4.灵敏度≥99dB/W/M
5.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°
6.高音≥1.7"压缩高音单元×1
7.低音≥15"低音×1
	2
	只
	

	2
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响60Hz-20KHz
3.额定功率≥350W
4.灵敏度≥98dB/W/M
5.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥12"低音×1
	4
	只
	

	3
	支架
	音箱支架，国标。
	6
	只
	

	4
	专业功放1
	1.双通道大功率专业数字功放。
2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。
3.具备信号、功率、温度等压限功能。
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W.
6.电压增益 (@1KHz) 37dB；输入阻抗 ≤ 10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥100dB；
	1
	台
	

	5
	专业功放2
	1.双通道大功率专业数字功放。
2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。
3.具备信号、功率、温度等压限功能。
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。
6.电压增益 (@1KHz)36dB；输入阻抗 ≤10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥100dB；
	2
	台
	

	6
	调音台
	1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	7
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72dB到12dB。
▲5.音频处理器具有跨平台软件。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
6.具有PC客户端、手机移动端等不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65500台设备通过软件集中控制。
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
▲12.采用人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个语音降噪档位可调整。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
	1
	台
	

	8
	抑制器
	▲1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
▲5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65500台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
▲10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
	1
	台
	

	9
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。
5.具有≥1路USB接口。
	2
	台
	

	10
	一拖二无线桌面话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
▲8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池；支持拓展电池数量。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
	1
	套
	一套含两只话筒和一个接收器

	11
	一拖二无线手持话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	2
	套
	一套含两只话筒和一个接收器

	12
	一拖二无线头戴话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2000种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
7.接收机具有≥2个2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	一套含两只话筒和一个接收器

	2、舞台灯光系统
	
	
	

	1
	面光灯
	1.采用≥200W LED COB光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备≥45°光束角度。
3.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
4.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪,支持0-100%电子线性调光。
5.支持3000K-6000K色温线性调节。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
9.具备≥3种通道模式，包含精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH。
	6
	台
	

	2
	平板柔光灯
	1.采用≥630*0.2W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光斑角度≥100°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
5.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
6.采用无风扇全铝自然散热技术，内置NTC温度控测功能，当故障导致光源工作过热时，智能降低光源的输出功率。
7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
8.具备≥2种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥5CH组成。
9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
▲10.支持3000K-6500K色温线性调节。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
	8
	台
	

	3
	固定染色灯
	1.采用≥18×10W RGBWAP六合一LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥20°，光斑角度≥50°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
▲4.具备RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色系统；支持3200K-7200K色温线性调节。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。）
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备精简模式≥6CH，标准模式≥10CH。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	10
	台
	

	4
	控制台
	1.具备≥256个DMX控制通道，≥1路光电隔离信号输出。
2.支持≥16台电脑灯控制或≥64路调光控制。
3.支持RDM远程识别灯具。
4.采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。
5.具备≥35个内置图形。
6.具备可独立设置图形参数。
7.具备可储存≥80个重演场景，支持每个多步场景可储存≥100个单步。
8.具备≥16个重演场景，可同时输出和运行。
9.具备≥16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。
10.具备关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
11.具备U盘可备份控台数据，支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
12.支持远程软件升级。                                                                                                    
13.具备预置推杆可控制电脑灯的属性。
14.支持立即黑场。
	1
	台
	

	5
	直通箱
	1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.具备≥12路×4KW功率输出。
3.支持A.B.C三相工作指示灯。
4.支持两脚和三脚万能用插座。
	1
	台
	

	6
	信号放大器
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
3.支持≥8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                            
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                               
6.具备独立的LED信号指示。
	1
	台
	

	2.1安装材料及配件
	
	
	

	1
	大灯勾
	1.规格：厚度≥28mm
2.承重：≥50kg
3.卡管：40mm-58mm
4.配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级）
5.材质：拉伸铝
	24
	个
	

	2
	安全绳
	1.规格：直径≥4.0mm
2.长度：总长≥845mm
3.材质：铁+包胶
4.承重：≥100kg
配1个5号扣，铝套
	24
	条
	

	3
	灯杆
	国标外径50镀锌圆管
	1
	批
	

	4
	机柜
	材 质:SPCC加厚冷轧钢材
颜 色:黑色/电气灰(国标色7035)
立柱厚度:约2.0mm
立柱间距:约485mm
功能用途:可安装交换机、路由器、配线架、
KVM/UPS电源/服务器等配件设备
	1
	个
	

	5
	话筒线
	RVPE 2*0.5平方 37支0.1mm纯铜编网 话筒线
	1
	批
	

	6
	音响线
	1.金银组合喇叭线
2.外被: PVC 
3.导体: 精炼铜线芯
4.芯数：300芯*2
	1
	批
	

	7
	网线
	六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 
	60
	米
	

	8
	多媒体地插及底盒
	1*HDMI+1*电源+1*CAT5+1*音频
	2
	套
	

	9
	电源线
	电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5
	1
	批
	

	10
	电源线
	电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5
	1
	批
	

	12
	信号线
	电源线RVVP电线电缆 音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输 带屏蔽RVVP2*0.5平方
	1
	批
	

	13
	HDMI高清线
	线长20米，国标，优质铜芯线
	1
	根
	

	14
	pvc线槽
	国标，PVC线槽
	1
	批
	

	3.LED大屏扩建
	
	
	

	1
	原LED大屏扩建
	像素点间距与原有大屏相同，两边各加2块单元板，高度和原大屏一致。含接收卡、电源、网线、电线、简易箱体、包边等所有主辅材，保证设备兼容性。
	4.3
	平米
	

	2.龙王小学
	
	
	

	1
	室外全彩LED显示屏
	有效显示尺寸：5.76米×3.04米
1、像素点间距：≤4mm
2、单元板分辨率：≥3200 Dots
3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
4、像素构成：1R、1G、1B
5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装
6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护
7、整屏平整度≤0.05mm；模组平整度≤0.03mm
8、白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%
9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
10、▲对比度≥9500：1；水平视角≥170°；垂直视角≥170°（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
11、具有H2S宽动态处理技术
12、灰度等级≥14bit
13、供电电源：峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m²
14、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级≥IP65
15、防电击等级依据GB4943.1标准，达到防电击保护I类设备
16、分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接
	17.51
	平米
	

	2
	视频处理器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
3、视频输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达520万像素。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	1
	台
	

	3
	接收卡
	▲1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定

3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。

4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用

5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果

6、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。

7、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患

8、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

9、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。

10、支持RGB独立Gamma调节
	36
	张
	

	4
	电源
	1.额定输入电压 200-240VAC，输入频率 50Hz，空载功耗≤ 5W，额定输出电压 V1:+4.5VDC，额定输出电流 0-40A。
2.过流保护：故障消除后自动恢复工作；散热方式： 自然对流散热
3.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。
	62
	个
	

	5
	配电柜
	输入：≥1路三相五线380V/100A  50Hz；
输出：≥8路AC220V/32A（带漏电保护）；
系统：基于多个ARM处理器芯片的实时嵌入式系统；
通讯：10/100M以太网接口；
支持UDP、HTTP协议；
参考尺寸：600mm×797mm×180mm;
安装：壁挂式
输入状态指示灯；
通过网络远程控制任意供电通道的开启或关闭；
实时监测输入三相电压、三相电流、有功电能等电力参数；
实时监测各供电通道电流、漏电电流、通道线缆温度等参数；
实时监测配电箱内部温度；
电压、电流、温度、漏电电流等数据异常超限报警；
温控散热风扇主动散热，触发温度可自主设定；
供电通道时序启动功能；
支持现场通过触屏控制管理；
历史数据及报警信息等存储；
工业级LCD屏实时显示各供电通道状态、用电参数等；
	1
	台
	

	6
	六类网线
	符合CLAN六类非屏蔽双绞线国家标准
	1
	批
	

	7
	电源线
	商品型号:RVV 3×2.5mm²
	1
	批
	

	8
	简易箱体
	箱体维护方式：前/后维护；
箱体材质：压铸铝体；
箱体尺寸(mm)：约1280×800×70
	1
	项
	

	9
	风机 
	电压：220V;频率：50HZ；功率≤60W;风量≥20m³/min；噪音：≤60DB；
	2
	台
	

	10
	服务器机柜
	24U标准机柜
	1
	台
	

	11
	预埋件
	1.基坑开挖,基坑尺寸140cm×140cm×120cm;
2.预埋件钢筋, 14主筋，8付筋编成,100cm×100cm×100cm笼子;
3.混凝土浇筑, C30砼;
4.钢板, 100cm×100cm×1cm
	2
	个
	

	12
	主线缆铺设
	开槽、回填、地面硬化，线管、配电柜，国标4×10m㎡+1×4m㎡铜芯线（约50米）
	1
	项
	

	13
	530螺旋管
	外径：530毫米
壁厚：≥6毫米；材质：Q355B
	1
	批
	

	14
	100×50镀锌方管
	型号:100×50热镀锌方管       
Q235：普通碳素结构钢                                                                                                                镀锌层厚度‌：≥70μm   壁厚：≥3mm
抗拉强度：500MPa～590MPa
执行标准：国标
	1
	批
	

	15
	40×40镀锌方管
	型号:40×40热镀锌方管    
Q235：普通碳素结构钢                                                                                                                镀锌层厚度‌：≥70μm  壁厚：≥1.5mm
抗拉强度：500MPa～590MPa
执行标准：国标
	1
	批
	

	16
	20×40镀锌方管
	型号:20×40热镀锌方管   
Q235：普通碳素结构钢                                                                                                                镀锌层厚度‌：≥70μm   
壁厚：≥1.2mm
抗拉强度：500MPa～590MPa
执行标准：国标
	1
	批
	

	17
	防滑钢板
	Q235：普通碳素结构钢                                                                                                                                                                                                                             厚：≥3mm
抗拉强度：500MPa～590MPa
执行标准：国标
	1
	批
	

	18
	铝塑板
	厚度≥4mm;表面铝材厚度：≥0.2mm;  柔韧性：＜3；
耐冲击性：≥20kg·cm;  弯曲强度：≥50Mpa;
	25
	平米
	

	19
	电子屏钢架焊接
	抗八级强震，八级以上强风，安全牢固，镀锌处理。
	1
	项
	

	20
	音响架
	双层不锈钢架，根据音响大小现场定制，三面铝塑板封边。
	2
	个
	

	21
	室外防水音箱
	阻抗：≤8Ω
2．频响50Hz-20KHz
3．额定功率≥500W
4．灵敏度≥100dB/W/M
5．水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80°
6．采用≥1只≥15寸防水低音喇叭单元和≥1只≥1.7寸高音单元
7. 箱体采用≥15mm夹板制作，铁质网罩，内贴防尘网棉

8.防水等级≥IP65
	2
	只
	

	22
	功放
	1.双通道大功率专业数字功放。
2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。
3.具备信号、功率、温度等压限功能。
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W.
6.电压增益 (@1KHz) 37dB；输入阻抗 ≤ 10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥100dB；
	1
	台
	

	23
	一拖二无线手持话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15500个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	24
	一拖二无线头戴话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15500个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.接收机具有≥2个2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	25
	调音台
	1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。
2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
	1
	台
	

	26
	抑制器
	▲1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥5dB，（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
2.支持声学校正按钮。
3.具有≥2个独立通道。
4.具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
▲5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65500台设备通过软件集中控制。
8.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
	1
	台
	

	27
	音箱线
	1.金银组合喇叭线
2.外被: PVC 
3.导体: 精炼铜线芯
4.芯数：300芯*2
	1
	批
	

	3.贾营小学
	
	
	

	1
	室外全彩LED显示屏
	有效显示尺寸：3.52米×1.92米

1、像素点间距：≤4mm

2、单元板分辨率：≥3200 Dots

3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

4、像素构成：1R、1G、1B

5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装

6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护

7、整屏平整度≤0.05mm；模组平整度≤0.03mm

8、▲白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K

10、▲对比度≥9500：1；水平视角≥170°；垂直视角≥170°（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

11、具有H2S宽动态处理技术

12、灰度等级≥14bit

13、供电电源：峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m²

14、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级≥IP65

15、防电击等级依据GB4943.1标准，达到防电击保护I类设备

16、分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接。
	6.76
	平米
	

	2
	视频处理器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。

2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。

3、视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素。

4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；

5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；

6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；

7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；

8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；

9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；

10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;

11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；

12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；

13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；

14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；

15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；

▲16、MTBF≥150000小时。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	1
	台
	

	3
	接收卡
	▲1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定

3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。

4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效。

5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果

6、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。

7、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患

8、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

9、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。

10、支持RGB独立Gamma调节。
	11
	张
	

	4
	电源
	1.额定输入电压 200-240VAC，输入频率 50Hz，空载功耗≤ 5W，额定输出电压 V1:+4.5VDC，额定输出电流 0-40A。

2.过流保护：故障消除后自动恢复工作；散热方式： 自然对流散热

3.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。
	26
	个
	

	5
	箱体
	1.采用高强度及刚度、无缝隙、不受热胀冷缩的型材制作，保证LED拼接的顺利安装；

2.屏体为前维护。

3.不锈钢包边

4.配套LED安装
	1
	项
	

	6
	音柱
	1．额定功率(100V)：90W

2．额定功率(70V)：45W

3．灵敏度≥90dB

4．频率响应：110Hz-15KHz

5．防护等级：IP66

6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1
	2
	只
	

	7
	数字合并式功放
	1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。

2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。

3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。

4.通道优先功能EMC＞MIC1＞MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 

5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥240W。
	1
	台
	

	8
	一拖二无线手持话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15500个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	9
	线材
	包含大屏电源线、空开、六类网线、音箱线、电源插板等其他安装所有辅材，材料均符合国标要求。
	1
	批
	

	二、电脑、一体机
	
	
	

	序号
	设备名称
	性能规格
	数量
	单位
	备注

	1
	台式计算机（◆）
	1、▲处理器：国产ARM架构处理器，CPU核数≥8核，主频≥2.4GHz，TDP 功耗≤15W；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

2、▲内存规格：≥16GB DDR5或LPDDR5；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

3、▲存储设备规格：≥512GB 固态存储容量；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

4、屏幕：≥23.8英寸，显示分辨率≥1920*1080；

5、显卡：集成显卡；

6、接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，≥4个音频口，≥8个USB其中至少包含1个USB-C和6个USB3.0；

7、网卡：≥1个10/100/1000M自适应网口；

8、键鼠：有线键鼠；

9、电源：≥180W；

10、★其它要求：CPU应当符合安全可靠测评等级Ⅱ级要求（以评审现场查询《中国信息安全测评中心》最近最新公示的结果为准）；在投标报价明细表备注栏中标注所投CPU品牌及具体型号。

国产操作系统：

1、CPU支持：海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、瑞芯微等CPU型号

▲2、支持通过浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

3、系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、计算器等。

4、操作系统产品可以实现恢复出厂设置功能，提供系统截屏证明；

5、输入法支持：系统集成输入法支持五笔、拼音和双拼，支持搜狗、讯飞、华宇等主流输入法。

6、产品均为原厂原配，可通过产品主机序列号在官方售后服务体系查询真伪；

7、操作系统需为国产服务年限永久使用。

办公软件：

1、授权方式：办公软件教育版3年升级服务，随设备使用期限使用。

2、▲ 投标产品需支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

3、▲软件客户端包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。可通过校园账号登陆，可提供增值功能，云端服务权益，跨系统、跨设备使用50G云盘，在线Web office、思维导图、流程图、轻文档、轻维表、表单，提供在线视频会议标准接入50方等功能，每人每月不少于200分钟。提供证明资料或技术资料

4、文字模块需支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录。提供证明资料或技术资料

5、文字模块需支持章节导航、书签导航功能。“章节导航”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。提供证明资料或技术资料

6、表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。提供证明资料或技术资料

7、表格模块需支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。提供证明资料或技术资料

8、表格模块需支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，解决打开文件过程中卡顿、慢的问题。提供证明资料或技术资料

9、▲ 投标产品符合国家基础教育教学大纲规划，能在计算机教室安装，能够配合中小学《信息技术》学科教材教学使用。提供证明资料或技术资料

10、软件各模块无缝打开微软各对应模块的文档格式，全面兼容微软、WPS办公软件历史格式和最新文件格式：wps\.wpt\.doc\.docx\.et\.ett\.ppt\ .pptx\ .xls \ .xlsx \ .pdf等格式。支持通过师生现有的账号登陆云文档，实现不同操作系统下的文档操作。提供证明资料或技术资料。

11、全面兼容Windows系统和国产Linux系统上的Office软件要求底层逻辑代码同源，文档格式兼容，使用习惯一致，API接口一致，确保用户在两个系统间文档的平滑迁移。提供证明资料或技术资料。

备授课软件：

整体设计

1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持为教师提供≥1TB的云存储空间，支持通过数字账号、微信二维码登录个人账号。

2.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图至少15种学科工具，可一键插入课件。

3.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。

4.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于160个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育3大分类的不少于16万份的互动课件。

5.▲支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。需提供相关证明材料(包括但不限于检测报告、官网截图和功能截图)，加盖厂家公章。

6.提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。

7.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。

8.与现有系统进行稳定的兼容，保证教师正常使用智慧黑板。

编辑工具：

1.可插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐、缩进、行距、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷复制。预置不少于10种艺术字效果，用来调用美化课件。

2.提供直线、箭头、正方形、圆角四边形等基本几何图形，以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形。特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量不少于30种，可直接插入课件供教师使用。具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形。图形具备旋转、镜像克隆、多图形等距对齐等功能，供教师完成图形排版。支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整。

3.提供至少20种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。

4.内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于10种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。

5.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。

6.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。

学科工具

1.古诗词：提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；

2.数学函数图像：可快速生成包含一次函数、二次函数、三角函数等图像。

3.配置英语学科听写工具，覆盖小初高阶段英语单词。

4.提供化学方程式快速编辑工具。

5.提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于8000个，试题数量不少于20万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。

6.提供超过1000个微课程视频

集体备课

支持实现信息化集体备课、电子听评课系统

①支持AI课堂数据分析

②支持查看评课记录

③支持导出评课报告和听课记录

④支持直播回放
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	2
	笔记本
	1、▲处理器：国产ARM架构处理器，CPU核数≥8核，主频≥2.0GHz，TDP 功耗≤15W；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

2、▲内存规格：≥16GB DDR5或LPDDR5；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

3、▲存储设备规格：≥512GB 固态存储容量；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

4、内存速率：内存最高速率≥6200MT/s；

5、屏幕：≥14英寸，显示分辨率≥2160x1440，显示屏亮度≥300nit

6、显卡：集成显卡或独立显卡；

7、显存等效频率：独立显卡显存频率/集成显卡显存等效频率≥2000MT/s

8、有线网卡速率：最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

9、有线网卡接口类型：支持RJ45接口

10、无线网络：支持WIFI6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz和5GHz双频，≥80MHz频宽

11、USB接口数量：Type-C接口≥1，USB 3.0 Type-A接口≥2

12、整机厚度：≤18mm

13、▲电池规格：≥70Wh（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

14、★其它要求：CPU应当符合安全可靠测评等级Ⅱ级要求（以评审现场查询《中国信息安全测评中心》最近最新公示的结果为准）；在投标报价明细表备注栏中标注所投CPU品牌及具体型号。

国产操作系统：

1、CPU支持：海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、瑞芯微等CPU型号

▲2、支持通过浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

3、系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、计算器等。

4、操作系统产品可以实现恢复出厂设置功能，提供系统截屏证明；

5、输入法支持：系统集成输入法支持五笔、拼音和双拼，支持搜狗、讯飞、华宇等主流输入法。

6、产品均为原厂原配，可通过产品主机序列号在官方售后服务体系查询真伪；

7、操作系统需为国产服务年限永久使用。

办公软件：

1、授权方式：办公软件教育版3年升级服务，随设备使用期限使用。

2、▲ 投标产品需支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品，（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

3、▲软件客户端包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。可通过校园账号登陆，可提供增值功能，云端服务权益，跨系统、跨设备使用50G云盘，在线Web office、思维导图、流程图、轻文档、轻维表、表单，提供在线视频会议标准接入50方等功能，每人每月不少于200分钟。提供证明资料或技术资料

4、文字模块需支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录。提供证明资料或技术资料

5、文字模块需支持章节导航、书签导航功能。“章节导航”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。提供证明资料或技术资料

6、表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。提供证明资料或技术资料

7、表格模块需支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。提供证明资料或技术资料

8、表格模块需支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，解决打开文件过程中卡顿、慢的问题。提供证明资料或技术资料

9、▲ 投标产品符合国家基础教育教学大纲规划，能在计算机教室安装，能够配合中小学《信息技术》学科教材教学使用。提供证明资料或技术资料

10、软件各模块无缝打开微软各对应模块的文档格式，全面兼容微软、WPS办公软件历史格式和最新文件格式：wps\.wpt\.doc\.docx\.et\.ett\.ppt\ .pptx\ .xls \ .xlsx \ .pdf等格式。支持通过师生现有的账号登陆云文档，实现不同操作系统下的文档操作。提供证明资料或技术资料。

11、全面兼容Windows系统和国产Linux系统上的Office软件要求底层逻辑代码同源，文档格式兼容，使用习惯一致，API接口一致，确保用户在两个系统间文档的平滑迁移。提供证明资料或技术资料。
	4
	台
	

	3
	教学一体机
	一、整体设计

1.设备采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2.≥75寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。

3.内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W。

4.设备支持标准、听力、空间感知等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集教室环境声音，生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.具备6个按键，可设置按键为自定义功能。

6.设备背光系统支持多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。

7.设备采用硬件低蓝光背光技术。

8.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，支持透明度调节，支持色温调节。

二、整机功能

1.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄生成≥1300万像素的照片。

2.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。

4.▲设备内置双WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

6.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传

7.通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况。

三、安卓系统

1.安卓系统版本不低于Android 14.0

2.具有AI算力功能，可用于AI图像、音频处理。

四、电脑配置

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。

3.CPU：酷睿i5十二代或以上。内存：≥16GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。

五、白板软件

1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。

2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。

3.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

4.为教师提供扩展升级至不小于2TB的个人云空间。

5.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。

6.▲具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨，除本校老师可参与外，还可通过手机号邀请外校老师，方便跨校教研场景。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.研讨发起人在研讨过程中可发起在线视频在线研讨，构建线上同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，可以自动生成视频回放字幕，对研讨的关键词和对话进行提炼。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

8.提供教案模板方便老师编写教案，预置的模板包含提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于6种。

9.提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效等进行设置。

10.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端可再次编辑。

11.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。

12.内置微课工具，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。
	1
	台
	

	4
	一体机支架
	1.材质：优质冷轧钢，承重范围≥180千克。

2.可移动式，4个万象轮，2个轮具有刹车功能，采用优质钢加橡胶，耐磨减震。

3.具有上下置物托盘。

4.一体式底座，无需拆装，安全稳固。

5.具有5档高低调节功能，调节范围1100—1480mm.
	1
	副
	

	三、空调、热水器、直饮水机
	
	
	

	序号
	设备名称
	性能规格
	数量
	单位
	备注

	1
	3匹上出风柜式冷暖变频空调
	内外机为铜管。

出风口：上出风方式。

制冷量：≥7200W(900-9000),

制热量：≥9800W（900-12000)+≥2000(PTC)

制冷功率：≤2100（350-3400）W

制热功率：≤2900（350-4300）W

全年能源消耗效率：≥4.4 循环风量：≥1350m³

能效等级：≥2级

噪音：≤50db 

安装要求：根据现场安装环境，价格包含：①需增加的纯铜管、保温管、外机电源线、开孔等；②部分旧空调内外机拆除费。
	22
	台
	

	2
	外机挂架
	国标、加厚不锈钢支架，防腐防锈，承重≥210千克 
	22
	副
	

	3
	专用漏电

保护开关
	32A漏电保护开关,阻燃外壳，动作时间≤0.1s
	22
	个
	

	4
	1.5匹冷暖变频空调
	外机为铜管。

制冷量：≥3500W(150-5200),

制热量：≥5000W（150-6700)+≥800(PTC)

制冷功率：≤900（80-2100）W。

制热功率：≤1300（80-2200）W

循环风量：≥700m³

全年能源消耗效率：≥5.3  

能效等级：1级

噪音：≤45db 

安装要求：根据现场安装环境，价格包含：①需增加的纯铜管、保温管、外机电源线、开孔等；②部分旧空调内外机拆除费。   
	19
	台
	

	5
	外机挂架
	国标、加厚不锈钢支架，防腐防锈，承重≥210千克 
	19
	副
	

	6
	热水器
	储水式，变频电热水器。

容量：≥60升；

功率：≥2000W，电压/频率：220V/50Hz

一级能效；

镁棒终身免更换，水电分离具有屏幕显示功能，防水等级≥IPX4，防电墙+水电分离。

价格包含热水器安装，安装中所需的16A插座、ppr水管、管件等所有能够正常使用前的一切辅材。
	17
	台
	

	7
	冷藏保鲜柜
	箱体材质：内外不锈钢材质，具有4个万象轮。

容量：≥1340升，可放果蔬重量≥700斤。

门数：3开门。

制冷方式：直冷。

具有智能控温功能，冷藏温度范围0～10℃，温度可调节。

具有冷藏温度显示功能。

层架数≥5层。

额定电压220V，额定功率≤350W。
	1
	台
	

	8
	直饮水机
	1.电源：380V  50HZ  加热功率:4.5KW 

2.显示屏:三代LED中文智能屏，接水盘为304不锈钢且水嘴至接水盘高度44CM（±5%），可放热水瓶取水，满足水瓶大小不同的需求；

3.出水量：开水60L/H，直饮水60L/H

4.出水口数量三个，具备热水及直饮水两种选择；（触碰按钮）

5.采用黑钛不锈钢板耐高温防腐蚀。

6.▲过滤等级：采用PP 棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+400RO 反渗透膜+颗粒活性炭过滤系统＋6G 压力桶；滤芯采用快接式设计，更换便捷无需工具；核心过滤采用反渗透过滤（提供配套使用的颗粒活性炭、反渗透滤芯、碳棒滤芯的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件及第三方权威机构出具的水质检验报告（批件注明商标必须与所投产品为同一品牌）；

要求：报价还包含：①包含安装、电线、空开等一切辅材费；②承担安装好后对饮水机生产的直饮水进行专业水质检测，并承担相关检测费。
	3
	台
	

	9
	油烟净化一体机1
	产品参考尺寸：≥1600mm×1100mm×1000mm

1.处理风量（m³/h）Q≥4000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW.材质采用201#不锈钢板 实际厚度≥1.0mm，配高效紫外线UV灯管，产生臭氧和紫外线无异味。

▲2.油烟净化效率≥95%，提供第三方检测机构出具的检测报告

3.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。

安装要求：报价还包含①包含旧烟罩、风机、管道拆除费；②含新设备安装费、电线、插座、不锈钢排烟管道制作等，一切能正常使用的所有费用。
	1
	台
	

	10
	油烟净化一体机2
	产品参考尺寸：≥1600mm×1200mm×1000mm

1.处理风量（m³/h）Q≥4000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW.材质采用201#不锈钢板 实际厚度≥1.0mm，配高效紫外线UV灯管，产生臭氧和紫外线无异味。

▲2.油烟净化效率≥95%，提供第三方检测机构出具的检测报告。

3.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。

安装要求：报价还包含①包含旧烟罩、风机、管道拆除费；②含新设备安装、电线、插座、不锈钢排烟管道制作等，一切能正常使用的所有费用。
	1
	台
	

	四、办公桌椅
	
	
	

	序号
	设备名称
	性能规格
	数量
	单位
	备注

	1
	办公卡位
	参考尺寸约：1430Wx1400Dx1100H

▲1、屏风：采用铝合金框架结构，表面采用阳极氧化。屏风厚度30mm，装饰板分上中下三部分组成，上部分为磨砂玻璃，下部分为三聚氰胺饰面板，中部基材为中密度纤维板覆以优质面料饰面。中、下部装饰材料满足E0环保级别,投标人或所投产品制造商提供第三方检测机构出具的三聚氰胺饰面板材、中密度纤维板检测报告

▲2、基材：采用E0级刨花板，三聚氰胺纸饰面，板材表面平整，无起泡现象，整体形象协调美观，颜色可根据现场情况由采购人制定。投标人或所投产品制造商提供第三方检测机构出具的检测报告

▲3、PVC封边条：表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印；表面应有统一的花式，压纹清晰，色泽应均匀，颜色可由供需双方协商确定；投标人或所投产品制造商提供第三方检测机构出具的检测报告

▲4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，其中导轨主材厚度须≥1mm。投标人或所投产品制造商提供第三方检测机构出具的检测报告
	12
	位
	

	2
	工字椅
	尺寸约：640mm×600mm×925mm

1.背靠：PP玻纤背筐，一体成型靠背，人体曲线设计，适合各种体型人群。优质网布，蜂巢式网孔设计；

2.扶手：T型扶手（实心）；

3.坐垫：42密度中软高弹切割海绵3D加厚坐垫；

4.椅架：25圆管2.0厚黑色烤漆架。
	15
	把
	

	3
	学生课桌椅(可调节)
	一．课桌

1、规格尺寸：桌子尺寸约长650(mm)×宽450(mm)×高760（mm） (注:高度可调节620－760mm，偏差±3mm)

2、桌面板：基材为E0级中密度纤维板，四周注塑封边，三聚氰胺饰面，成型长650mm±3mm，宽450mm±3mm，厚≥20mm，桌面板前端中间带笔槽，笔槽长235mm±2mm，宽35mm±1mm，封边处略高于桌面，可有效防止书本掉落。

3、支架：主材为10mm×20mm×1.2mm优质冷轧钢管，激光切割后经二氧化碳保护焊精密焊接而成，呈“日”字型结构，通过自攻螺丝与桌面板稳固连接。

4、书斗：基材为厚度≥0.6mm冷轧钢板经专用模具冲压而成，开口边做卷边处理，书斗上部三边均预设螺丝孔，通过自攻螺丝与桌面板紧固连接。

5、升降架：由升降管与横管经焊接而成，升降管采用50mm×25mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管，横管采用20mm×20mm×1.2mm方形冷轧钢管，横管预留书网固定孔。

6、横梁：由横梁管与固定连接片经焊接而成，横梁管采用20mm×10mm×1.2mm矩形冷轧钢管，固定连接片采用厚度≥2.0mm冷轧钢板经大型模具一次性冲压成型，上下两端各设有2各螺丝固定孔，通过坚固螺丝与升降管紧固连接。

7、桌脚架：脚管与立柱采用30mm×60mm×1.2mm优质椭圆形冷轧钢管，固定连接管采用40mm×20mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管，各组件经精密焊接而成。

8、书包钩：采用Φ≥5mm实心冷拉钢管经折弯而成，与升降架精密焊接，承重力强。

9、塑料件：脚套与升降套采用 PP塑料一体注塑成型，脚套内尺寸与脚管相匹配，通过外插式与脚管连接。每个脚套均须设有固定螺丝孔，通过坚固螺丝加强固定。

10、钢制件表面处理：所有钢制件焊接完成后焊接除应进行打磨处理，无焊渣、焊缝，无虚焊漏焊，表面经抛丸、水洗、耐腐蚀、防锈处理后采用静电粉末喷塑处理。

11、升降方式：通过螺丝升降调节高度。

二．课椅

1、椅子尺寸 约长400(mm)×宽360(mm)×高mm (注:高度调节范围370-430mm)

2、座背板：椅子座面尺寸约380mm×360mm，靠背尺寸约380mm×220mm，采用pe中空吹塑成型，座板和靠板面带磨砂。

3、椅脚架：采用椭圆形亮光钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。着地横梁采用约60mm×30mm×1.2mm椭圆管，靠背管尺寸为约20mm×20mm×厚1.5mm椭圆管，椅子连档采用约25mm×54mm×1.2mm椭圆管。

4、所有钢制件焊接完成后焊接除应进行打磨处理，无焊渣、焊缝，无虚焊漏焊，表面经抛丸、水洗、耐腐蚀、防锈处理后采用静电粉末喷塑处理。

5、塑料件：脚套与升降套采用PP塑料一体注塑成型，脚套内尺寸与脚管相匹配，通过外插式与脚管连接。每个脚套均须设有固定螺丝孔，通过坚固螺丝加强固定。

6、升降方式：通过螺丝升降调节高度。

▲7、投标人或所投产品制造商提供第三方检测机构出具的课桌椅成品检测报告。
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注：核心技术参数判断：第六章设备采购清单中标“▲”参数为本项目核心技术参数；标“★”为必须满足项，其要求为：①CPU应当符合安全可靠测评等级Ⅱ级要求（以评审现场查询《中国信息安全测评中心》最近最新公示的结果为准），②在投标报价明细表备注栏中标注所投CPU品牌及具体型号；标“◆”为本项目核心产品。

如采购需求中所列辅材不能完全满足项目施工所需，中标单位需根据项目现场实际需求，提供一切所需辅材，所有辅材价款包含在中标价中，采购人不再支付相关辅材费用。相关辅材品牌、规格需与招标清单设备兼容，且符合国家标准。

二、需求及要求：

（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

货物是必投标文件中厂家原装、全新、未使用过的产品，质量合格、符合安全、卫生、环保等标准，且在中国范围内合法销售的。产品必须符合国家现行的相关设计、安全、质量标准以及行业设计、安全、质量标准有关规范及招标文件的要求。
（二）货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求。

包装运输：产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。供应商负责设施设备的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。货物到达施工现场后保管由供应商负责。

供货时间：合同签订后40个日历日                      

供货地点：采购人指定地点                             

技术保障：

1.按照行业规范要求进行规范安装、调试，确保在设备寿命期内运转良好。如因设备质量或原始标（警）示不清、安装不规范、不牢固等原因，导致采购人损失，或造成采购人操作人员、第三方人员人身伤害，供应商应依法予以赔偿。

2.笔记本、台式电脑、教学一体机操作系统、办公软件、备授课软件均为厂家正版授权、厂家提供三年售后服务，服务期满后可永久使用。

（三）采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

备品备件：预留与投标文件中相同品牌、型号和批次LED显示屏单元板3块。
质量保证：

1.3P冷暖变频柜式空调、1.5P冷暖变频挂式空调质保期限≥6年；

2.其他设施设备免费质保期为三年（其中：台式电脑、笔记本电脑提供整机质保≥3年、提供原厂服务承诺函；国产操作系统、办公软件、备授课软件提供三年服务售后服务）；

3.中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保；若生产制造商提供更优质的质保服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足三年质保期要求的，投标人须承诺质保期限不少于三年质保期的要求；

售后服务：

1.需提供7*24小时电话支持服务，并在1小时内响应采购人报告的故障、缺陷；3小时内派人赶到现场；24小时内予以故障解决； 

2.质保期内供应商对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

3.因更换配件产生的费用，质保期内的，由供应商承担；质保期满后，供应商按照成本价收取费用。

安装要求：

1.所有设备安装结构必须保证足够的承重能力和稳固性，防止因振动或外力影响导致LED屏幕、空调外机、教学一体机掉落，若发生事故供应商需承担全部责任。

2.户外LED大屏预埋件必须做加强、加固处理，立柱安全牢固，大屏整体能抗8级以上强风；

3.本次采购的LED大屏均安装在无防雨、防晒的户外，箱体、模组、电源、连接件、供电线路等必须做专业防水、排水处理，防水要求必须达到能抗特大暴雨而设备不进水、无损害；

4.立柱、钢结构、焊接处需做镀锌处理，防止生锈；

5.安装面平整，屏体水平垂直度偏差不超过3mm，预留足够维修空间，必须安装防雷接地系统，避免雷电损坏电子元件 。

6.在安装过程中和后期使用中，因屏体倒塌、大屏部件、空调外机、教学一体机坠落导致的事故，供应商需承担全部责任。

7.空调安装根据现场安装环境，报价包含：①需增加的纯铜管、保温管、外机电源线、开孔等；②部分旧空调内外机拆除费。

8.热水器报价包含安装及安装中所需的16A插座、ppr水管、管件等所有能够正常使用前的一切辅材。

9.直饮水机报价还包含：①包含安装、电线、插座空开等一切辅材费；②承担安装好后对饮水机生产的直饮水进行专业水质检测，并承担相关检测费用。

10.油烟净化一体机报价还包含①包含旧烟罩、风机、管道拆除费；②含新设备安装费、电线、插座、不锈钢排烟管道制作等，一切能正常使用的所有费用。

11.如采购需求中所列辅材不能完全满足项目施工所需，供应商需根据项目现场实际需求，提供一切所需辅材，所需辅材价款包含在中标价中，采购人不再支付相关辅材费用，相关辅材材质符合国家标准。‌
技术培训：设施设备安装调试完成后，需组织开展操作、日常基本维护与保养培训，使受训人员能独立使用、能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。 

（四）采购标的的验收标准（如内容较多，可单独作为附件）。

1.所有软、硬件设备供应商先自检验收合格后再安装，如供应商提供的设备品牌、型号与投标文件不符合的、开箱内容不合格的，一切责任由供应商自行承担。 
2.项目所有设备安装、调试完成、经学校试使用无问题后，供应商方可向采购人申请完工后正式验收。

3.因系统设备、材料质量导致调试不符合要求的，供应商应免费更换，使之达到技术规范要求，同时承担拆除、重新安装的费用和本合同约定的违约责任。
（五）是否允许分包及关于分包的约定

不允许

（六）本项目不允许投标人选用进口产品参与投标。
（七）政府采购中实施本国产品标准及相关政策 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本国产品标准应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变不包括以下细微操作： ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示； ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； ④简单的上漆、磨光和分装； ⑤其他不属于属性改变的情形。 （2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 （3）特定产品的关键组件、关键工序要求符合相关要求。 在上述第2项、第3项相关要求实施前，符合第1项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。本款所指“非本国产品”包括进口产品及虽在中国境内生产，但不符合前款本国产品条件的产品。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予20%的价格扣除；采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和达到80%以上的，依法对供应商提供的全部产品给予20%的价格价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 本采购项目要求所有采购产品必须符合国办发〔2025〕34号文规定的“本国产品”标准，不涉及非本国产品产品竞争，故不执行价格优惠政策。供应商须提交《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）。

（备注：请采购单位认真仔细核对采购清单有无漏项，确认后请在招标文件封面签字并盖章。）
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