	设备清单

	序号
	设备大类
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	设备参数

	1
	调味料设备
	▲ 300升蒸气汤锅
	300L，自动翻锅
	台
	1
	1.有效容积：0.30m³；
2.内外锅胆均为：304不锈钢；
3.出料方式：电动出料

	2
	
	▲ 500升蒸气汤锅
	500L，自动翻锅
	台
	8
	1.有效容积：0.50m³；
2.锅体直径：1200mm；
3.深度：750mm；
4.内外锅胆均为：304不锈钢；
5.出料方式：电动出料

	3
	
	▲300升电磁搅拌锅
	300L，所有控制操作为自动
	台
	1
	1.设备有效容积：0.30m³；
2.配置纯铜减速电机、高速降温风扇；
3.变频调速；
4.电磁加热

	4
	
	▲500升电磁搅拌锅
	500L，所有控制操作为自动
	台
	1
	1.设备有效容积：0.50m³；
2.配置纯铜减速电机、高速降温风扇；
3.变频调速；
4.电磁加热

	5
	
	▲高速液体分装机
	四伺服~六伺服高速酱料包装机：生产效率30-80包/分钟
四伺服~六伺服夹拉式高速液体包装机：：生产效率30-80包/分钟
	台
	3
	四伺服~六伺服高速酱料包装机：生产效率30-80包/分钟
四伺服~六伺服夹拉式高速液体包装机：：生产效率30-80包/分钟

	6
	
	▲全自动瓶装罐装线
	灌装机
履带式压盖机
理盖机
全自动贴标机
激光打码机
包装设备
输送线及动力头
	条
	1
	灌装机：
1、灌装量：0.5-5升
2、生产能力：500-600桶/小时
3、部分材质为304不锈钢
履带式压盖机：
1、生产效率：1000桶/小时
理盖机：
1、电机功率 380v 0.55KW
全自动贴标机：TB-A
1、功率：＜2KW
激光打码机：
1、标记范围 100*100mm
2、标记速度 0-7000mm/s
包装设备：
1、封箱速度：700-1200箱/小时
输送线及动力头：
1、材质为201不锈钢
2、电机功率0.75kw

	7
	
	▲巴氏灭菌线
	巴氏灭菌线：4000*800型
冷却线：2500*800型
冷却线（副水箱）：2500*800型振动筛：2000*1000型
翻转风干线：5000*800型
	条
	1
	巴氏灭菌线：4000*800
1.运行速度：支持变频调速；
2.加热方式：蒸汽加热； 
冷却线：2500*800
1.运行速度：支持变频调速；
冷却线（副水箱）：2500*800
1.运行速度：支持变频调速；
2.搭载配套副水箱
振动筛：2000*1000型
1.装机功率：0.3KW，适配380V、50Hz电源
2.配备高强度弹簧
翻转风干线：5000*800
1.运行速度：支持变频调速；

	8
	
	▲121℃反压灭菌锅
	900*1800型
	台
	1
	1.杀菌锅与热水罐规格一致；
2.单台容积：1.32m³；
3.设计压力/最高工作压力:0.35 Mpa/0.3 Mpa
1.设计温度/工作温度:147℃/143℃
5.加热方式：蒸汽加热

	9
	净菜车间
	▲蔬菜清洗漂烫一体线
	13000mm*1700mm*16，处理量1吨/小时 
	条
	1
	清洗流水线：4000*800型
1.材质传送带与主体均为不锈钢材质；
2.电源：380v/50Hz
3.控制：按钮控制柜，变频可调速
漂烫线：4000*800型
1.运行速度：支持负压变频调速；
2.加热方式：蒸汽加热；
3.工作电压：380V、50Hz；
冷却线：4000*800型
1.运行速度：变频可调速
2.工作电压：380V、50Hz；
振动筛：2000*1000
1.振动板尺寸：2000mm×1000mm；
2.装机功率：0.3KW，适配380V、50Hz电源；
3.配备高强度弹簧

	10
	车间内部部分
	分拣台
	304不锈钢材质
	项
	1
	304不锈钢材质

	11
	
	工作台
	304不锈钢材质
	项
	1
	304不锈钢材质

	12
	
	摊凉架
	304不锈钢材质
	项
	1
	304不锈钢材质

	13
	
	周转车
	304不锈钢材质
	项
	1
	周转车：650型
电源电压：380V/50HZ4.
控制：按钮控制柜，变频可调速

	14
	
	储物柜
	304不锈钢材质
	项
	1
	304不锈钢材质

	15
	速冻隧道
	▲速冻隧道设备
	800公斤
	项
	1
	1.满足对果蔬颗粒 果蔬段的速冻需求
2.库温温度.-35℃ ~ -40℃
3.制冷机组：30P *2 活塞双级
4.冷凝器：风式冷380KW
5.板材要求：网带 内腔食品级不锈钢材质

	16
	质检室
	▲电子分析天平
	称量范围：220g,精度(感量)：±0.1mg，称量盘尺寸：60mm
	台
	1
	称量范围：220g,精度(感量)：±0.1mg，称量盘尺寸：60mm

	17
	
	▲高效液相色谱仪
	1.恒流泵
2.紫外检测器
	套
	1
	1.恒流泵，压力 0～9999Psi，流量范围0.001~9.999ml/min，流量误差≤0.5%，定性测量重复性≤1.5%，定量测量重复性≤3%；
2.紫外检测器，波长：190～700nm，波长示值误差≤±1nm，波长重复性误差≤±0.1nm，动态噪声≤±0.75×10‑5AU，光谱带宽：10mm，最小检测浓度：1×10‑7g/ml

	18
	
	▲原子吸收分光光度计（配备火焰原子化器和铁、铜、锌、锰、铅 等 4 个元素灯）
	1.分光系统
2.火焰分析
	台
	1
	1.分光系统：波长范围、170nm～900nm，波长准确度、全波段≤±0.2nm
2.火焰分析：检测线、对铜元素≤0.005ug/ml，重复性、对铜元素测定 的相对标准偏差≤0.8%

	19
	
	▲智能生化培养箱
	控温范围：5～50℃
	个
	1
	控温范围：5～50℃

	20
	
	▲恒温干燥箱
	温度范围：室温升10℃～300℃
	个
	1
	温度范围：室温升10℃～300℃

	21
	
	▲恒温培养箱
	控温范围：0～99℃
	个
	1
	控温范围：0～99℃

	22
	
	▲酸度计
	PH：0.000～14.000
精度：±0.1ph
温度：0～60℃
	支
	1
	PH：0.000～14.000
精度：±0.1ph
温度：0～60℃

	23
	
	▲蛋白质测定仪
	定氮仪，工作电压：220V±2V/50±1HZ
温度调节范围：室温±5℃～100℃
	台
	1
	定氮仪，工作电压：220V±2V/50±1HZ
温度调节范围：室温±5℃～100℃

	24
	
	▲净化工作台
	洁净等级：100级@0.5μm
菌落数：≤0.5/皿时
	台
	1
	洁净等级：100级@0.5μm
菌落数：≤0.5/皿时

	25
	
	冷藏箱
	制冷范围：6-18℃ 
容量：8L
	个
	1
	制冷范围：6-18℃ 
容量：8L

	26
	
	▲天平台
	十万分之一级，三级避震
	个
	1
	十万分之一级，三级避震

	27
	
	分样筛
	16目，24目
	个
	1
	16目，24目

	28
	原料冷库
	冷库制冷机组
	8匹水冷型
	台
	1
	库温：-18℃
制冷量12.3KW，功率6.92KW，工况：-10℃/45℃

	29
	
	冷库冷风机
	80/Y
	台
	1
	制冷量14.5KW，功率0.83KW，库温-18℃

	30
	
	温度控制柜
	
	台
	1
	精密控制、壁挂

	31
	
	冷库照明
	LED灯
	套
	4
	LED

	32
	
	风幕机
	FM125-900
	台
	2
	FM125-900,L= 1500mm

	33
	成品冷库
	冷库制冷机组
	8匹水冷型
	台
	1
	库温：-18℃
制冷量12.3KW，功率6.92KW，工况：-10℃/45℃

	34
	
	冷库冷风机
	80/Y
	台
	1
	制冷量14.5KW，功率0.83KW，库温-18℃

	35
	
	温度控制柜
	
	台
	1
	精密控制、壁挂

	36
	
	冷库照明
	LED灯
	套
	4
	LED

	37
	
	风幕机
	FM125-900
	台
	2
	FM125-900,L= 1500mm

	38
	常温冷库
	冷库制冷机组
	5匹水冷型
	台
	1
	库温：5℃
制冷量8.0KW，功率4.02KW，工况：-10℃/45℃

	39
	
	冷库冷风机
	60/Y
	台
	1
	制冷量11.4KW，功率0.83KW，库温-18℃

	40
	
	温度控制柜
	
	台
	1
	精密控制、壁挂

	41
	
	冷库照明
	LED灯
	套
	4
	LED

	42
	
	风幕机
	FM125-900
	台
	2
	FM125-900,L= 1500mm

	43
	原料冷库保温部分
	轻质隔断
	聚氨酯保温板100mm
	m2
	115
	聚氨酯保温板100mm

	44
	
	密封胶
	
	m2
	115
	

	45
	
	彩板门
	
	樘
	1
	0.7×1.8米

	46
	成品冷库保温部分
	轻质隔断
	聚氨酯保温板100mm
	m2
	135
	聚氨酯保温板100mm

	47
	
	密封胶
	
	m2
	135
	

	48
	
	彩板门
	
	樘
	1
	0.7×1.8米

	49
	常温冷库保温部分
	轻质隔断
	聚氨酯保温板100mm
	m2
	68
	聚氨酯保温板100mm

	50
	
	密封胶
	
	m2
	68
	

	51
	
	彩板门
	
	樘
	1
	0.7×1.8米
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