1、拆除原绿化面积约1600平方米（留存部分桂花、玉兰植株并实施修剪养护），重新规划栽种绿植、铺种草皮600平方米，铺设喷淋管道，改造后四季有花。
2、拆除人行道面层、道牙及卵石铺装拆除约360平方米，人行道 铺设50MM厚灰色透水混凝土约240平方米，所有道沿用白花岗岩道 牙石收边。
3、文化石周边区域改造，广场及园区路铺设50MM厚深蓝色透水 混凝土约150平方米。
4、新增停车区域铺设180MM厚 C25混凝土约530平方米，改造后车位共约44个，增加挡车杆88个，新做停车场标示线约400米。
5、增加成品金属塑木坐凳5个，石材象棋桌凳2套
6、垃圾清运。
8、质量保证
整体建设要求为合格，竣工验收合格后不少于2年；若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。
9、具体施工要求详见工程量清单。
