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采购包1：
标的名称：货物
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	▲
	一、装备需求
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	电泳仪
	电泳槽+电泳电源
	1
	套
	1.水平电泳槽
1）外形尺寸（L×W×H）：≥300×150×80mm；
2）凝胶托盘尺寸（W×L）：大胶≥120×120 mm，小胶≥60×60 mm；
3）缓冲液容积：≥550mL；
4）采用高透明度PC材料，一次注塑成型；
5）开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全；
6）凝胶托盘可耐高温，100℃高温不变形；
2.电泳电源
1）输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；
2）输出范围：5～300V、1～400mA、1～120W；
3）最小单位：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）；
4）定时范围：1min～99h59min；
5）显示功能：液晶屏显示电压、电流、功率、定时时间；
6）输出插孔：4组；
7）可存储≥10个常用电泳方法；
8）▲微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，防止样品跑过；
9）安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能。

	2
	蓝光切胶仪
	/
	1
	台
	1.内置LED蓝光，最大发射波长≥470nm；
2.滤光片面积≥100×190mm；
3.LED寿命：≥30000h。

	3
	电子天平
	/
	1
	台
	1.量程：≥10000g；
2.读数精度：0.1g；
3.重复性负载为5%量程时的典型值：≤0.08g；
4.线性偏差典型值：≤0.08g；
5.稳定时间：≤1.2s；
6.秤盘尺寸：≥180×180mm；
7.单体传感器，确保高精度的称重结果；
8.内置实时水平监控，简化天平调水平的流程；
9.具有温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，具有校准审计追踪功能；
10.内置应用程序：动物称重、计数、密度测定、称重、百分比称量、混合、组分；
11.具有自动校准、自动显示、去皮重、数据输出、超载保护功能。

	4
	荧光定量仪
	8通道
	1
	台
	1.用于文库制备DNA样本浓度的简单、快速测定；
2.DNA、RNA和蛋白质样本检测时间≤8s/样本；
3.▲样品容量：同时定量≥8个样本，样本体积1至20µL；
4.灵敏度：最低检测可达1pg/µL（dsDNA HS）；
5.可触屏。

	5
	台式离心机
	常温型
	1
	台
	1.常温型台式离心机，对生物样本中不同密度的组分进行分离，实现固液/液液快速分离；
2.配置气密性角转子1个，容量：24×1.5/2.0mL离心管；
3.▲最大转速≥15000rpm，最大相对离心力≥20000×g；
4.离心计时：5s至9h59min，可连续离心；
5.加速时间（零至最高转速）：≤15s；
6.减速时间（最高转速至零）：≤15s；
7.超低噪音≤60dB；
8.可调加速/减速功能≥10档；
9.具有延迟离心功能，可在样品孵育时间结束后自动启动离心；
10.显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间；
11.具有≥3个快速程序键；
12.具有瞬时离心功能，一按即可启动，且可设定瞬时离心的最大转速；
13.具有转子自动识别功能；
14.▲离心结束后，离心机盖自动开启（功能可关闭）；
15.具有紧急开盖功能。

	6
	台式离心机（核心产品）
	低温型
	1
	台
	1.低温型台式离心机，对生物样本中不同密度的组分进行分离，实现固液/液液快速分离；配备制冷系统防止热敏感样本降解，温控范围：-10℃至40℃；
2.配置气密性角转子1个，容量：24×1.5/2.0mL离心管；
3.▲最大转速≥15000rpm，最大相对离心力≥20000×g；
4.离心计时：5s至9h59min，可连续离心；
5.加速时间（零至最高转速）：≤15s；
6.减速时间（最高转速至零）：≤15s；
7.超低噪音≤60dB；
8.具有软刹车功能，加速档/刹车档≥2个；
9.▲具有定速计时功能，离心结束计时功能；
10.具有转子自动识别功能；
11.快速锁定转子盖，可快速、可靠地锁紧或打开转子盖；
12.在最高转速也可保持4℃；
13.快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃所需时间≤8min；
14.高效压缩机控制，具备自动待机功能，优化制冷性能；
15.▲具有冷凝水槽可防止离心机腔体内冷凝水积聚；
16.不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷；
17.具有紧急开盖功能。

	7
	迷你离心机
	/
	3
	台
	1.适用于微量样品的瞬时离心、细胞分离等试验；
2.两种速度设计（4000rpm和6000rpm），可满足不同实验要求；
3.最大相对离心力：1200×g(4000rpm)，2000×g(6000rpm)；
4.▲配置三合一复合转子，无须更换转子即能满足不同实验要求，适用于：6×1.5/2.0mL离心管、6×0.5mL离心管、16×0.2mL PCR管、2×8×0.2mL PCR排管；
5.具有翻盖开关功能。

	8
	96孔板离心机
	/
	1
	台
	1.适用于96孔PCR板离心；
2.最高转速：≥2000rpm；
3.最大相对离心力：≥480×g；
4.样品处理量：≥2块96孔PCR板；
5.时间设置：0～10min；
6.具有点动和定时两种模式；
7.自动刹车功能，刹车时间≤35s。

	9
	垂直旋转混合仪
	/
	1
	台
	1.▲混合仪兼容1.5/2.0mL、15mL、50mL离心管，离心管模块组装方便，多种模块任意选择组合；
2.可调转速范围：1～80rpm，速度旋转增量：1rpm；
3.定时范围：1s～99min59s；
4.混匀模式≥10种；
5.具有电子屏显示指标参数和声音报警提示功能。

	10
	震荡混匀仪
	/
	3
	台
	1.适用于样品组织、细胞、化学试剂等的振荡、混匀；
2.多种模式混匀，可以触发式点动运行、可长时间连续运行、还可设定运行时间；
3.转速可调，速度范围：300～3000rpm；
4.振荡方式：圆周；
5.振幅：≥3mm；
6.定时范围：1s～999min；
7.配置两个振动模块：标准头、1.5/2.0mL离心管泡沫模块。

	11
	超净工作台
	/
	2
	台
	1.产品类型：双人单面超净工作台；
2.气流模式：垂直层流；
3.外形长度：≤1500mm；
4.工作区长度：≥1300mm；
5.操作台面平均菌落数：≤0.5CFU（皿●0.5h）；
6.采用内嵌式照明，工作区内部照度：≥350LX；
7.采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）；
8.具有便捷更换的初效预过滤器；
9.工作台面选用304不锈钢材质；
10.具有紫外杀菌延时启动功能。

	12
	超低温冰箱（-86℃）（核心产品）
	/
	1
	台
	1.有效容积≥540L；
2.温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃至-86℃可调；
3.电子触摸屏，可显示箱内和环境温度，设定温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；
4.具有一体式手把门锁；内门数量：≥4，可独立分别存取物品；
5.采用环保制冷剂，单制冷系统可燃制冷剂灌注量≤150g；
6.▲制冷系统：采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷；
7.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；
8.保温材料：使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm；
9.▲依据GB/T 20154-2024规定的方法进行检测，温度均匀度＜3℃；温度波动度＜1.5℃；降温时间≤190min；开门恢复时间＜20min；断电保温时间≥275min；
10.标配5V冷链供电系统。

	13
	生物安全柜（核心产品）
	/
	1
	台
	1.气流循环模式：30%气体外排，70%气体循环；
2.单人或双人操作，外形尺寸≤1400×800×2500mm（宽深高），工作区尺寸≥1100×600×680mm（宽深高）；
3.柜体外壳一体焊接成型，污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；
4.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护；
5.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1.5cm,在频率10Hz和10kHz之间的振动净振幅≤5µm(rms)；工作台面中心加载20kg压力后，台面不产生变形；
6.主过滤器：过滤效率≥99.9995%@0.12µm，工作区洁净度等级≥10级；
7.前窗玻璃：单层玻璃厚度≥6mm；玻璃门采用手动升降；
8.风机：具有自动调节风速功能；
9.风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；
10.安全柜的噪声≤65dB；
11.实时数字显示设备运行情况：下降气流和流入气流流速、运行时间、UV灯的运行时间、高效过滤器运行时间；
12.风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，超限时自动声光报警。监测过滤器阻力，在使用寿命剩余10%时自动提示；
13.具有智能联锁控制功能，配备两个磁吸合开关；
14.具有一键式预约紫外灯消毒时间功能；
15.LED照明灯平均照度≥855LX；
16.具有开门高度警示功能；
17.具有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；
18.具有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。

	14
	卧式冷冻柜（-40℃）
	/
	4
	台
	1.-40℃卧式冷冻柜，容积≥300L；
2.冷冻能力≥15(kg/12h)。

	15
	冰箱
	/
	2
	台
	1.立式三门冰箱，总容积≥290L，冷冻室容积≥80L，冷藏室容积≥140L；
2.冷冻能力≥4(kg/12h)。




	2
	▲
	二、软件升级需求
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	3500基因分析仪升级服务
	/
	1
	套
	1.▲新增安装物种鉴定分析软件，该软件用于通过分子生物学手段（如DNA条形码测序）对物种进行快速、精准鉴定的分析；
2.物种鉴定分析软件可以同时处理多个样本，并且可以自动化整合正反向的测序序列，提升分析效率；
3.物种鉴定分析软件嵌入NCBI以及BOLD数据库，用户可自行选择相应的数据库进行软件自动化在线比对；
4.用户可添加国家重点保护野动物预警名录表格，物种鉴定分析软件会自动在分析过程中，比对并预警名录中的检出物种，给用户以预警提示；
5.可根据研究目的或用户具体要求，定制化生成分析报告的内容模块与呈现格式；
6.▲升级实验室现有3500基因分析仪的数据分析软件ID-X至1.7版本；GeneMapper ID-X软件（1.7版本）是一项自动化基因分型软件解决方案，可满足人类身份鉴定工作的数据分析需求，包括法医案件、数据库数据分析以及亲子鉴定数据分析；
7.GeneMapper ID-X 1.7软件采用PostgreSQL数据库，符合互联网安全中心（CIS）安全规范的数据库架构；
8.混合DNA分析：软件内置混合样本分析算法，精准估算DNA混合样本的贡献者数量，提升复杂样本解析能力；
9.精细化峰型处理：可针对每个基因座单独配置Stutter比例阈值，支持自定义单基因座分析阈值，内置Pull up干扰峰自动识别过滤模块；
10.可选分析选项：根据需要选择等位基因特异性影子峰、遗传标记特异性滤波器及拔起峰滤波器，节省数据审查时间；
11.▲多任务处理：支持同时打开≥5个项目（单项目最大384样本），并行开启≥8个电泳图谱窗口，可跨项目完成DNA图谱比对，支持自定义匹配相似度阈值；
12.数据备份：实验室可安排自动化数据备份，亦可手动(临时)数据库备份、存储功能和计划备份功能，并可根据需要自动扩容，无需再手动调整；
13.输出能力：最高支持≥500页批量打印，可直接导出符合规范的STR分型图谱、Ladder图谱及Panel配置文件；
14.▲升级实验室现有3500基因分析仪的数据收集软件至DC4.0.1版本；Data Collection Software 4.0.1主要用于法医学、遗传学等科研领域的数据采集；
15.信号优化与校正：内置信号优化因子参数，支持3500机型的空间校准，降低毛细管间的数据差异；
16.异常信号处理：支持异常信号（Off-scale）恢复及降低光谱上拉功能，支持对新型染料集的异常信号恢复，并允许启用或禁用这些功能；
17.数据处理功能：支持染料组的光谱拖影自动降低，可手动开启/关闭超量程数据恢复功能，避免有效分型数据丢失；
18.灵活性：支持运行过程中追加样本板，运行暂停后可重新调整进样顺序，提升仪器使用效率；
19.兼容适配性：适配实验室现有3500基因分析仪；
20.▲软件应经过广泛的验证测试，确保其设计功能稳健、性能卓越且具有可重复性；
21.升级实验室现有3500基因分析仪的配套控制服务器（2套）：
1. 操作系统：数据处理模块
2. 处理器：≥Intel Core i9性能
3. 内存：≥2×8GB
4. 硬盘：≥2×512GB
5. 内置光驱：高速DVD+/-RW光驱
6. 显示器：≥21英寸
22.性能验证服务：
7. 控制服务器设置和软件参数检查，灌胶系统、光路系统、电泳系统等使用状态检查；
8. 耗材更换：更换8道毛细管、POP-4胶(384)、阳极缓冲液槽(ABC)及阴极缓冲液槽(CBC)；
9. 运行确认：光学性能测试，空间定位和光谱性能验证；仪器性能验证确认后出具升级服务报告。


原厂全套佐证不作为投标否决项，供应商可自愿提交参与商务打分；中标人签约前必须提交原厂盖章全套资料，缺失采购人有权暂缓签约、禁止进场实施升级校准。

	3
	▲
	三、购置书籍资料
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	中国动物志
	/
	1
	套
	1.编者：中国科学院中国动物志编辑委员会
2.出版社：科学出版社
3.▲中国动物志（1978-2015年,144卷146册）；涵盖脊椎动物、无脊椎动物、昆虫纲、两栖纲、鸟纲、爬行纲、硬骨鱼纲等多个类群，每卷系统记述物种的形态特征、分类系统、地理分布等，并提供分类检索表。




	4
	▲
	四、试剂耗材需求
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	动物组织基因组DNA提取试剂
	48次/盒
	5
	盒
	1.试剂盒适用于动物组织、培养细胞、抗凝血液、体液、分泌液等生物样品的DNA提取；
2.采用硅胶柱纯化方法，组织样品可处理范围：1～20mg、抗凝血液或体液样品可处理范围：1～200µL。

	2
	法医样本纯化试剂盒
	50次/盒
	2
	盒
	1.试剂盒适用于从法庭科学涉及检材中纯化DNA，如血斑、骨头、性侵犯样本、拭子、滤纸等；
2.采用硅胶膜离心柱提取方法，洗脱体积：20～100µL。

	3
	通用型柱式基因组提取试剂盒
	200次/盒
	2
	盒
	1.试剂盒适用于从新鲜或冷冻的动物组织、细胞、血液、细菌等多种样品中提取DNA；
2.采用硅胶膜离心柱提取方法，可纯化获得分子量最大为50kb DNA片段，纯化过程不需使用苯酚或氯仿等有毒溶剂，无需乙醇沉淀。

	4
	双链DNA (dsDNA)荧光定量检测试剂盒
	500反应/盒
	2
	盒
	1.即用型预混液，无需配制工作液，简化操作步骤；
2.▲灵敏度：准确定量0.2～100ng dsDNA；
3.特异性：特异性的检测dsDNA，对一些常规污染物具有较好的耐受性；
4.染料结合速度快：2min内即可达到饱和。

	5
	0.5mL薄壁PCR管
	500个/包
	2
	包
	1.平盖0.5mL聚丙烯薄壁PCR单管；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	6
	0.2mLPCR八联管
	125个/包
	2
	包
	1.平盖0.2mL聚丙烯薄壁PCR八联管；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	7
	动物扩增引物试剂盒
	50反应/盒
	2
	盒
	1.▲试剂盒包含COI、Cytb、12S及16S基因的多对特异性引物组合，可实现对哺乳动物、禽类、鱼类及野生动物不同类群的高效物种鉴定；
2.▲试剂盒支持灵活使用一对或多对引物对样本进行PCR扩增；
3.最低PCR起始量≤100pg。

	8
	DNA引物合成
	（PAGE纯化11-59个碱基；
总量：1 OD）
	800
	碱基
	根据采购人需求的DNA序列进行引物定制合成：COI基因-LCO1490、COI基因-HCO2198、Cytb基因-L14816、Cytb基因-H15173、12S rRNA基因-L1091、12S rRNA基因-H1478、COI基因-BirdF1、COI基因-BirdR1、Cytb基因-L14724、Cyt b基因-H15915、16S rRNA基因-16sar-L、16S rRNA基因-16sbr-H、16S rRNA基因-L2513、16S rRNA基因-H2714、12S rRNA基因-L1085、12S rRNA基因-H1259。

	9
	PCR预混液
	1 mL/盒
（约40次反应）
	6
	盒
	1.用于热启动PCR的2×预混液；
2.▲可扩增从常规到疑难靶标（如高GC、高AT、引物二聚体形成区域、均聚物重复序列等）。

	10
	RT-PCR 级水
	10支 × 1mL/盒
	5
	盒
	经DEPC处理且高温高压消毒的纯水，适用于样品的制备、反应液配制等，不含RNase、DNase和Proteinase。

	11
	PCR纯化试剂
	100反应/盒
	3
	盒
	1.▲PCR纯化试剂用于扩增PCR产物的酶促纯化，水解过量的引物和核苷酸；
2.反应构建仅需一个移液步骤和两次孵育。

	12
	核酸预染琼脂糖预制胶
	10片/盒
	10
	盒
	即用型琼脂糖预制胶，预制胶含无毒核酸染料。

	13
	TAE电泳缓冲液
	400mL/瓶
	5
	瓶
	TAE电泳缓冲溶液用于琼脂糖凝胶电泳实验。

	14
	DNA上样缓冲液
	1mL/支
	5
	支
	用于DNA样品在琼脂糖凝胶电泳中的上样和迁移监测。

	15
	DNA Marker
	500µL /支
	5
	支
	1.预混有上样缓冲液的即用型DNA分子量标准，由6条线状双链DNA条带组成；
2.条带大小：100bp、250bp、500bp、750bp、1000bp、2000bp；
3.用途：适用于对100～2000bp的双链DNA分子大小的估算。

	16
	循环测序试剂盒
	24反应/盒
	10
	盒
	1.▲基于Sanger双脱氧终止法，利用荧光标记的双脱氧核苷酸（ddNTPs）在 DNA 合成过程中随机终止链延伸，产生不同长度的片段，通过毛细管电泳分离并检测荧光信号，实现碱基序列读取；
2.适用于从头测序，重测序以及PCR产物、质粒、fosmid以及富含G的模板(GT和GC)进行高质量的测序。

	17
	测序纯化试剂盒
	纯化树脂 +纯化液
各一瓶
	2
	盒
	1.▲测序纯化试剂盒由纯化树脂+纯化液组成；
2.试剂可完全除去循环测序反应组分(如:游离盐离子、未结合的染料终止子和aNTPs等)。

	18
	POP-4聚合物
	384次/盒
	2
	盒
	1.▲适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用；
2.即插即用型，进样即可运行的袋装。

	19
	阳极缓冲液 (ABC)
	4 瓶/盒
	1
	盒
	1.适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用；
2.3500系统上最多进样120次，或3500XL系统上最多进样50次；
3.规格：每盒包含4瓶（容量≥30mL）的阳极缓冲液。

	20
	阴极缓冲液 (CBC)
	4 瓶/盒
	1
	盒
	1.适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用；
2.3500系统上最多进样120次，或3500XL系统上最多进样50次；
3.规格：每盒包含4瓶（容量≥30mL）的阴极缓冲液。

	21
	调节试剂
	1次用量/盒
	2
	盒
	1.适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用；
2.即用型，袋中预装调节试剂足够一次使用，用于启动或关闭仪器时清洗进样泵，以及更换不同类型的分离胶时，清洗进样泵和毛细管。

	22
	上样胶垫
	20块/包
	1
	包
	适用于3500/3500XL型基因分析仪配套使用。

	23
	去离子水
	500mL/瓶
	5
	瓶
	通过离子交换等技术去除水中离子杂质的高纯度水，电导率范围：0.1～1uS/cm。

	24
	核酸外切酶
	750U/支
	2
	盒
	单链特异性3′→5′核酸外切酶，分解生成5′-单核苷酸。本酶对单链DNA的特异性高，不分解双链DNA及RNA。

	25
	碱性磷酸酶
	300U/支
	2
	支
	用于去除DNA片段的5′-末端的磷酸基团。本酶催化所有磷酸单酯的水解，但不能催化磷酸二酯以及磷酸三酯的水解。

	26
	DNA片段纯化试剂盒
	50Rxns/盒
	2
	盒
	试剂盒是从PCR反应液或其它各种酶促反应液中纯化DNA片段的试剂盒，适用于从PCR反应液或其它各种酶促反应液中除去酶蛋白、DNA引物、dNTP等。

	27
	96孔半裙板
	10块/盒
	5
	盒
	1.96孔板采用薄壁设计；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	28
	1.5mL离心管
	500支/盒
	1
	盒
	1.平盖1.5mL离心管；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	29
	300µL盒装透明吸头
	96支/盒
	10
	盒
	1.300µL盒装透明吸头；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	30
	300µL袋装透明吸头
	1000个/包
	5
	包
	1.300µL袋装透明吸头；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	31
	200µL阔口吸头
	1000个/包
	1
	包
	1.200µL袋装阔口吸头；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	32
	100µL盒装透明吸头
	96支/盒
	10
	盒
	1.100µL盒装透明吸头；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	33
	100µL袋装透明吸头
	1000个/包
	6
	包
	1.100µL袋装透明吸头；
2.不含RNase/DNase、无热原、无人源DNA。

	34
	热封膜（易撕）
	100张/盒
	7
	盒
	38µm热封膜，适用于热封微孔板样品储存和PCR反应实验，热封后可剥离。






