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[bookmark: _Toc242713664]第一章　谈判邀请函
西安市市级单位政府采购中心受西安市消防救援支队的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市消防救援支队锦业二路特勤站家具采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加竞争性谈判。
一、项目基本信息：
项目名称：西安市消防救援支队锦业二路特勤站家具采购项目
项目编号：XCZX2026-0108
备案编号：ZCBN-西安市-2026-04551
二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目
三、采购预算：〈996400.00元〉（最高限价〈￥933870.00〉）
四、采购内容和要求：
详见第三章「谈判内容及要求」。
五、供应商的资格条件：
详见第二章「资格性审查表」。
六、执行的政府采购政策：
1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
4．《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
6．详见第二章「关于政府采购政策」。
七、获取谈判文件的时间及方式：
1．获取时间：自谈判公告发布之日起3个工作日。
2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子谈判文件（*.SXSZF）。
3．友情提示：
（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。
（2）制作电子响应文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。
（3）提交首次响应文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有答疑文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
八、提交首次响应文件截止时间及方式：
1．提交首次响应文件截止时间：2026年10月23日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。
2．提交首次响应文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。
九、谈判时间、地点及开标形式：
1．谈判时间：2026年10月23日10:30
[bookmark: _GoBack]2．谈判地点：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼三层开标室309。
3．“开标”形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。
十、联系方式：
1．采购人：西安市消防救援支队
地址：西安市雁塔区科技七路10号
联系人：贺老师
联系电话：18191580897
2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心
地址：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼
标书联系人及联系电话：韩老师  029-61329585
开标联系人及联系电话：刘老师029-61329302

西安市消防救援支队锦业二路特勤站家具采购项目
西安市消防救援支队锦业二路特勤站家具采购项目

西安市市级单位政府采购中心	第2页　共131页
	第3页　共131页	西安市市级单位政府采购中心
[bookmark: _Toc445407251][bookmark: _Toc498349068][bookmark: _Toc533363235][bookmark: _Toc533363262][bookmark: _Toc534656409][bookmark: _Toc534656414][bookmark: _Toc97563329][bookmark: _Toc242713665]第二章　供应商须知
『前附表』
	序号
	内容
	说明和要求

	1 
	项目名称
	西安市消防救援支队锦业二路特勤站家具采购项目

	2 
	项目编号
	XCZX2026-0108

	3 
	项目性质
	☑非专门面向中小企业
☐专门面向中小企业
☐专门面向小微企业

	4 
	项目总预算
	〈996400.00元〉（最高限价933870.00元）

	5 
	是否接受联合体
	☐接受  ☑不接受

	6 
	关于分包
	☐允许  ☑不允许
允许分包的内容：
占合同总金额的［___］%
分包部分不得再次分包

	7 
	是否允许进口产品
	☐允许  ☑不允许

	8 
	是否适用本国产品支持政策
	☑适用  ☐不适用

	9 
	谈判保证金
	免交

	10 
	履约保证金
	☐不收取
☑占合同总价的5%，由采购人自行收退
☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退

	11 
	代理服务费
	0.00元

	12 
	纸质响应文件份数
	谈判时，供应商无需提供纸质响应文件；
成交后，成交供应商在领取成交通知书时提供一正两副。

	13 
	政府采购信息发布媒体
（采购公告、采购结果公告、变更公告）
	1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。
　 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。
2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。
　 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/

	14 
	询问
	见第一章「谈判邀请函」中的联系方式

	15 
	质疑
	1．采购人受理方式
　 见第一章「谈判邀请函」中的联系方式
2．集采机构受理方式
　 受理部门：本集采机构综合业务组
　 联系电话：029-61329372

	16 
	投诉
	受理单位：西安市财政局政府采购管理处
联系电话：029-89821846
地址：西安市未央区西北国金中心A座18层

	17 
	信用信息查询截至时点
	同提交首次响应文件截止时间

	18 
	“开标”形式
	☑不见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达”开标”现场，即可远程在线实现“开标”、解密、澄清等操作。
☐见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在协商时间前抵达“开标”现场，并在现场专用机上完成解密、澄清等操作。

	19 
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）

	20 
	成交通知书
	领取时间及方式见成交公告。

	21 
	电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司）
	技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
驻场技术人员：徐工
联系电话：029-61329581

	22 
	样品
	无

	23 
	现场演示
	无

	24 
	现场踏勘和集中答疑
	☑不组织
☐组织
　 集合时间：
　 集合地点：
　 联系人：
　 联系电话：




一、有关定义
1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。
3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。
5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。
6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。
二、供应商注意事项
（一）供应商投标流程
1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
2．下载电子谈判文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子谈判文件（*.SXSZF），详见第一章「获取谈判文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子谈判文件并做好备份，逾期无法再下载！
3．制作电子响应文件：详见本章「响应文件」一节相关内容。
4．提交电子响应文件：详见本章「响应文件」一节相关内容。
5．在线参加开标大会：详见本章「谈判程序」一节相关内容。
6．等待专家评审：详见本章「谈判程序」一节相关内容。
7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。
（二）关于询问、质疑和投诉
1．询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件）的询问请向采购人提出。
2．质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。
（2）质疑方式：
① 在线质疑：
登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。
② 书面质疑：
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。
质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。
（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：
① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
② 超过法定期限或未以书面形式提出的；
③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；
⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
3．投诉
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级政府采购监管部门提出投诉。
（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。
投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip
4．恶意质疑、投诉的法律后果
（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
（三）关于保证金
1．谈判保证金
按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交谈判保证金。
2．履约保证金
采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。
（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。
（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：
① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：
户　名：西安市公共资源交易中心保证金户
账　号：9558853700001663476
开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行
② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：
业务咨询电话：029-61329187
业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30
业务受理地点：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼二层
③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。
（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：
① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如划分采购包，还应写明所投采购包名称）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；
③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；
④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子谈判文件的一方作为保函申请人。
（4）退还履约保证金
在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。
（四）关于进口产品
1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，谈判文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足谈判文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与谈判时，将作无效响应处理。
（五）关于政府采购政策
1．对中小企业的扶持政策
（1）中小企业的界定
指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：
① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：
① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，响应无效。
③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，响应无效。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2．节能、环保产品采购政策
（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。
（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。
（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
3．本国产品标准及相关政策 
（1）本国产品标准
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本国产品应当符合的条件：
[bookmark: OLE_LINK9]①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。
②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第①项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合第一条第①项和第②项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（2）适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策的具体措施
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
提供符合本国产品标准的产品，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
4．政府采购信用担保及信用融资政策
（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法
根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/
（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策
根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。
5、绿色包装及运输要求
根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。
（六）关于同一品牌产品的处理
1．提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且谈判报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；最终报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。
2．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按照前一款规定处理。未见载明时，视为不设置核心产品。
（七）关于知识产权和保密事项
1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
（八）关于信用记录的查询和使用
1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。
2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。
4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。
（九）关于现场踏勘和集中答疑
本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在谈判文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与谈判文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。
（十）关于联合体
1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的响应文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随响应文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。
3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或成　交条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。
6．联合体可享受的中小企业优惠政策：
（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，响　应无效。
（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7．联合体出现下列情形之一的，响　应无效：
（1）联合体没有提交有效的联合协议的；
（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；
（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。
（十一）其他重要事项
1．谈判文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。
2．供应商参加本次采购活动的费用自理。
三、谈判文件
（一）谈判文件的解释权
本项目谈判文件的解释权归采购代理机构，谈判小组成员应根据政府采购法律法规和谈判文件所载明的评审方法、标准进行评审。
（二）谈判文件主要内容
第1章　谈判邀请函
第2章　供应商须知
第3章　谈判内容及要求
第4章　合同草案条款
第5章　响应文件构成及格式
（三）谈判文件的检查及阅读
供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在响应文件中对谈判文件做出全面响 应，并按谈判文件的要求提交全部资料。
项目废标后重新组织谈判的，采购代理机构将重新编制、发布新的谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。
（四）谈判文件的修改、澄清
1．提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件的截止时间。
3．澄清或修改的内容可能影响响应文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子谈判文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
4．请各供应商在提交首次响应文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；
（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
四、响应文件
（一）响应文件的式样
1．组成及格式
供应商依照谈判文件第五章《响应文件构成及格式》给定形式进行编制响应文件。项目划分采购包的，应按所投采购包分别准备响应文件。
2．语言
谈判活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
3．计量单位
响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但谈判文件另有规定的除外。
（二）响应文件的有效期
响应文件有效期为自谈判之日起不少于90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。
（三）谈判报价
谈判报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。
1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
2．谈判项目实行多轮报价（一般情况下为两次），每轮报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价都将不予接受，其响应文件视为无效文件。
（1）第一次报价：供应商应按照响应文件「第一次谈判报价表」中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。
（2）最后报价：谈判结束后，所有实质性响应谈判文件要求的供应商应当在谈判小组给定的时限内提交最后报价。最后报价也是响应文件的有效组成部分。
3．谈判报价货币：人民币；单位：元。
4．因供应商对谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。
（四）电子响应文件的制作、签章及加密
1．电子响应文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
2．编制电子响应文件前，务必先做好电子谈判文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子谈判文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子谈判文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制响应文件各个部分。
再次提醒：提交首次响应文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子谈判文件（*.SXSCF）。
3．电子响应文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。
若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子响应文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化政府采购系统技术支持。
4．在生成电子响应文件时，需要使用CA锁对响应文件进行加密（开启时还须使用同一把CA锁进行解密）。
（五）电子响应文件的提交
供应商可于提交首次响应文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。
出现下述情形的，电子响应文件将被系统拒收：
1．误投的；
2．逾期提交电子响应文件的；
3．使用旧版电子谈判文件制作电子响应文件的。
（六）电子响应文件的撤回、补充及修改
供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对已提交的电子响应文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧响应文件，然后再重新提交新文件。
成交后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子响应文件保持一致，不得再进行补充和修改。
（七）关于电子投　标文件的雷同性分析
根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由竞争性谈判小组在评标系统中对供应商的电子投　标文件进行雷同性分析。
雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投　标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投　标文件是否出自同一台设备。
若“文件制作机器码”一致，则表明不同供应商的电子投　标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“响应文件由同一单位或者个人编制的”情形。
若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用投　标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由竞争性谈判小组结合项目情况综合判定。
（八）响应文件出现下列情形之一的，视为供应商串通投　标，其响应无效：
1．不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；
3．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
4．不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；
5．不同供应商的响应文件相互混编或混装的。
五、谈判程序
谈判工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管部门的监督、管理。
（一）谈判前准备工作
1．提交首次响应文件截止时间前，请各供应商务必确认已正常提交了响应文件。
2．登录“不见面开标”系统：各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。
（1）操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。
（2）链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html
（3）突发状况的处置：整个谈判期间，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开标、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。
3．解密响应文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子响应文件时使用的CA锁（必须是同一把锁，否则将会导致解密失败）”对电子响应文件进行解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网及其他不可抗力等因素，导致系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密，出现以下情形之一的，响应文件将被视为无效：
（1）供应商放弃或拒绝对电子响应文件进行解密的；
（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版谈判文件编制响应文件等情形；
（3）上传的电子响应文件无法正常打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）相关规定，对供应商的各轮谈判报价均不予公开。
4．进入评审环节：评审期间谈判小组可能会要求供应商对响应文件做出澄清和最终报价。供应商请保持在位，因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。
（二）成立竞争性谈判小组
为了确保评审工作的公平、公正，依据《政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令），成立竞争性谈判小组。由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组由5人以上单数组成。
由采购代理机构组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长。
在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对谈判小组名单负有保密责任。谈判小组成员、采购人代表、采购代理机构工作人员及与评审工作有关的其他人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
（三）确认谈判文件
依据《政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）相关规定，谈判小组对谈判文件进行确认。
（四）供应商资格审查
谈判文件经确认后，竞争性谈判小组对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查（其中供应商信用记录的审查由采购人进行）。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，响应文件将被视为无效：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件要求提供资格证明文件，或未按谈判文件要求加盖公章的；
（3）谈判小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合谈判文件要求的证明文件的。
（4）法律法规规定的其他无效情形。
资格审查结束后，谈判小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知有关供应商未通过审查的原因。
『资格性审查表』
	序号
	资格性审查项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的注册登记证明文件
	在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。

	2
	财务状况报告（任选其一）
	1．2025年度经审计的财务会计报告，审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；
2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

	3
	社保资金缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

	4
	税收缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

	5
	无重大违法记录声明
	参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

	6
	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。

	二
	落实政府采购政策需要满足的资格条件

	1
	无
	

	三
	特定资格条件

	1
	无
	

	注意事项：
1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与政府采购活动时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。
3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。
4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《响应文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。
5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。
6．以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应具备基本资格条件前五项要求，第六项要求由牵头方填写。对于特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应具备对应的资质；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。


（五）符合性审查
资格性审查通过后，谈判小组将对符合资格要求的供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度审查。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
符合性审查时，任意一项审查项未通过，响应文件视为无效。符合性审查结束后，谈判小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，谈判小组应当场告知其未通过的原因。
『符合性审查表』
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件与本项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「谈判邀请函」中的相一致：
（1）响应文件封面
（2）响应函
（3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
项目未划分采购包的，采购包处留空或填写“/”。

	2
	响应文件组成
	响应文件应包含以下部分：
（1）响应函
（2）第一次报价表
（3）资格证明文件
（4）实质性条款响 应（谈判文件未设置实质性条款时请忽略此项）
（5）响应方案
（6）供应商概况

	3
	签章
	签章均符合谈判文件要求，且无遗漏。

	4
	语言和计量单位
	符合谈判文件的要求

	5
	响应文件有效期
	符合谈判文件的要求

	6
	谈判报价
	同时满足以下条款：
（1）货币单位符合谈判文件要求
（2）报价符合唯一性要求
（3）未超出采购预算或最高限价
（4）符合《第一次报价表》及《分项报价表》的填报要求

	7
	实质性条款响 应
	完全响 应谈判文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。
（谈判文件未设置实质性条款时请忽略此项）

	8
	合同条款响 应
	完全理解并响 应谈判文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	9
	电子响应文件雷同性分析
	电子响应文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	10
	其他
	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或谈判文件规定的其他无效情形。


（六）谈判
谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商在谈判过程中切勿擅自离席，否则由此引发的不利后果，由该供应商自行承担。
供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（七）提交最后报价
谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。
[bookmark: OLE_LINK6]（八）异常低价的审查
1．评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：
① 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
② 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
③ 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价45%
④ 谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2．谈判小组启动异常低价响应审查后，属于第①项至第④项情形的，相关供应商应当在40分钟内通过电子化交易平台，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（九）推荐成交候选人并编写评审报告
谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
【价格扣除比例】：
①对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。
② 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按谈判文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。
七、成交
1．采购代理机构在评审工作结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。
2．采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。
3．采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布成交结果。成交公告期限为1个工作日。
4．在公告成交结果的同时，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商在领取成交通知书时提供一正两副纸质响应文件用于备案。
5．采购代理机构按照相关规定将评审报告送同级政府采购监管部门备案。
八、合同签订、履行及验收
谈判文件、响应文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
（一）签订政府采购合同
1．自成交通知书发出之日起25日内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的约定，签订书面合同。
2．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3．采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
4．质疑或者投诉事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
5．拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）合同公示
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）合同履行
1．采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
2．政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
（四）验收或考核
1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及谈判文件的要求组织验收或考核。
2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。
九、其他
1．除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
2．谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。
3．出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但本小节第5条情形除外。
4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
5．重新组织采购的项目，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。
6．谈判文件未明确的其他事项，按《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）及相关法律法规执行。
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[bookmark: _Toc242713666]第三章　谈判内容及要求
（标注★的为实质性条款）
一、项目概况
采购办公家具。
二、采购内容
	序号
	标的名称（产品名称）
	数量
	单位
	备注

	1
	营房定制床（核心产品）
	63
	张
	核心产品

	2
	床垫1
	63
	张
	

	3
	休息床
	3
	张
	

	4
	床垫2
	3
	张
	

	5
	主席台
	3
	张
	

	6
	主席桌
	3
	张
	

	7
	指挥台
	1
	张
	

	8
	会议桌1
	1
	张
	

	9
	会议台 
	1
	张
	

	10
	会议桌2
	30
	张
	

	11
	学习桌/休闲桌
	5
	张
	

	12
	办公桌1
	1
	张
	

	13
	办公桌2
	3
	张
	

	14
	工作位
	12
	组
	

	15
	学习桌
	7
	张
	

	16
	餐桌
	16
	张
	

	17
	餐椅
	64
	把
	

	18
	会议椅1
	16
	把
	

	19
	会议椅2
	60
	把
	

	20
	会议椅3
	12
	把
	

	21
	指挥椅
	3
	把
	

	22
	备勤椅
	4
	把
	

	23
	休闲椅
	3
	把
	

	24
	办公椅1
	13
	把
	

	25
	办公椅2
	3
	把
	

	26
	学习椅
	70
	把
	

	27
	主席椅
	6
	把
	

	28
	班前椅
	6
	把
	

	29
	定制制服柜1
	7
	组
	

	30
	定制制服柜2
	7
	台
	

	31
	衣柜
	6
	台
	

	32
	书柜1
	14
	组
	

	33
	书柜2
	2
	台
	

	34
	沙发
	4
	位
	3人位

	35
	两人位沙发
	1
	张
	

	36
	茶几
	3
	张
	

	37
	茶水柜1
	1
	张
	

	38
	茶水柜2
	15
	张
	

	39
	重型货架/被装营具架
	50
	组
	

	40
	工作台
	6
	台
	

	41
	床头柜
	64
	张
	

	42
	鞋柜
	5
	张
	

	43
	保密柜
	1
	台
	

	44
	浴室更衣柜
	36
	组
	

	45
	更衣凳
	4
	张
	

	46
	书柜3
	10
	台
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三、技术（服务）要求
（一）技术要求：
	序号
	参考示意图
	产品名称
	规格
	技术参数
	单价限价

	1
	[image: ]
	营房定制床（核心产品）
	1200W×2000D*1100H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条：符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
4、床箱需设计留有足够的储物空间，床板可掀起，方便取用物品。同时能够满足四季储物需求空间，在床两侧设计抽屉，内部分隔空间，保证内务的整洁水平。床尾采用铝型材安全角连接。
	¥2,250.00 

	2
	
[image: ]
	床垫1
	1200W×2000D*80H
	1、基材：采用全天然棕藤。
2、床垫，检测依据：GB/T 26706-2025《软体家具 棕纤维弹性床垫》；GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》；GB/T 5453-1997《纺织品织物透气性的测定》；GB/T 5713-2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》；GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》标准，
3、外观性能：复合面料-表面应无破损，表面应清洁、无污渍。污染总面积≥100cm²时，按基本项目评定，绗缝松紧应基本一致，应无明显褶皱，应无明显设计外的色差，单个位置浮线长度应≤15mm，浮线累计长度应≤50mm，应无断线，跳单针应≤10处，跳双针应≤5处，应无连跳3针及以上；缝边-应顺直，四周圆弧应均匀对称，露毛边累计长度应≤20mm，应无断线，跳针应≤5处。浮线累计长度应≤40mm；拉链-表面应光滑、无毛刺，应无锐边、锐角的拉链拉头和拉片裸露，拉链咬合应平整、不应脱齿，应无锈迹；拉伸性能-断裂强力：纬向、经向均达到250N或以上；无异味；耐水色牢度：变色、目光法沾色-醋酯纤维、漂白棉、聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、羊毛均达到4-5级；抗菌性能-抑菌率≥99%；阻燃性能安全技术要求：阻燃等级I通过香烟引燃；单位面积质量≥175g/㎡，织物透气性≥490mm/s，防水性能：静水压≥55.8kPa。
	¥1,420.00 

	3
	[image: ]
	床垫2
	1500W*2000D*250H
	1、正面：第1层：针织棉面料，280g/m²；第2层：三维无胶棉，20kg/m³；第3层：圆泡海绵,30kg/m³第4层：3e环保椰棕，1200g/m²；第5层：圆泡纳米海绵，30kg/m³；第6层无纺布，（克重）30g/m²; 热熔棉(克重）500g/m²;
2、反面：第1层：针织棉面料，280g/m²；第2层：三维无胶绵，20kg/m³；第3层：无妨布，30g/m²;
3、侧面：第1层针织棉面料280g/m²；第2层三维无胶棉，20kg/m3围边；第3层无纺布，30g/m²;弹簧床芯:独立精钢弹簧。
	¥2,300.00 

	4
	[image: ]
	休息床
	1500W*2000D*1100H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
4、床箱需设计留有足够的储物空间，床板可掀起，方便取用物品。同时能够满足四季储物需求空间，在床两侧设计抽屉，内部分隔空间，保证内务的整洁水平。床尾采用铝型材安全角连接。
	¥2,500.00 

	5
	[image: ]
	主席台
	1400W*600D*750H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥2,100.00 

	6
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	主席桌
	1400W*600D*750H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥1,750.00 
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	指挥台
	5400W*800D*750H
	★1.柜体基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；表面质量，钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷，钢板及钢带不应有目视可见分层；力学性能【抗拉强度≥450Mpa，断后伸长率≥32%，下屈服强度≥300Mpa，弯曲试验-无可见裂纹】；表面结构-光亮表面，平均粗糙度≤0.9μm；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；抗菌性能，对藤黄微球菌抑菌率≥99.5%，对藤黄微球菌具有较好的抗菌效果；铜加速乙酸盐雾120h，保护评级RP和外观评级RA均达到10 级；耐腐蚀中性盐雾试验18h，金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和金属镀(涂)层对基体的保护等级均达到10级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★2.内部基材采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥13,000.00 
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	会议桌1 

	3600W×1500D×750H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥8,000.00 
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	会议桌2
	1400W×400D×760H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥1,100.00 
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	会议台
	6000W×2000D×780H
	1、面材：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。木皮，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，品质属性-甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率72h≤0.02mg/㎡·h
★2、基材：采用ENF级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求至少包含：密度≥0.70g/cm³，含水率3-13%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa、弹性模量≥5000MPa、内胶合强度≥0.6MPa、吸水厚度膨胀率%≤7、表面胶合强度≥1.0MPa；其他要求：握螺钉力-板面≥1100N，板边≥950N；防潮性能：沸腾试验后内胶合强度≥0.22MPa；甲醛释放量ENF≤0.01mg/m³；品质属性：挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯均≤5μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤5μg/m³；抗菌性能-对不少于2个菌种抗菌率≥99%，达到I级强抗菌级；耐霉菌性-对不少于5种霉菌耐霉菌性等级达到0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★3、油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰，油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、采用水溶性胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；水基型胶粘剂中有害物质限量值-游离甲醛≤0.05g/kg，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求-苯≤0.02g/kg；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥16,490.00 
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	学习桌/休闲桌
	1600W*500D*760H
	★1、基材：采用采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥1,200.00 
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	办公桌1
	1400W×700D×760H 
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★③三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥2,550.00 
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	办公桌2
	1800W*1800D*750H
	1、面材：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。木皮，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，品质属性-甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率72h≤0.02mg/㎡·h
★2、基材：采用ENF级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求至少包含：密度≥0.70g/cm³，含水率3-13%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa、弹性模量≥5000MPa、内胶合强度≥0.6MPa、吸水厚度膨胀率%≤7、表面胶合强度≥1.0MPa；其他要求：握螺钉力-板面≥1100N，板边≥950N；防潮性能：沸腾试验后内胶合强度≥0.22MPa；甲醛释放量ENF≤0.01mg/m³；品质属性：挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯均≤5μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤5μg/m³；抗菌性能-对不少于2个菌种抗菌率≥99%，达到I级强抗菌级；耐霉菌性-对不少于5种霉菌耐霉菌性等级达到0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★3、油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰，油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、采用水溶性胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；水基型胶粘剂中有害物质限量值-游离甲醛≤0.05g/kg，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求-苯≤0.02g/kg；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
★①铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★②三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
③三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
	¥3,000.00 

	14
	[image: ]
	工作位
	1500W*1500D*1200H
	1、屏风采用优质高强度氧化铝合金框架结构，以优质合金冲压成型，精度高、强度足，耐久使用不变形、不断裂，表面采用阳极氧化，色泽明亮，屏风厚度是30mm。屏风铝材，符合GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试》标准；理化性能-表面涂层/覆面材料理化性能-①硬度≥5H，②冲击强度冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，③金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀，100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以内，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，④附着力应优于1级（0级最好）；中性盐雾试验(NSS)18h-金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级和金属涂（镀）层对基体的保护等级均达到10级（无锈点）；乙酸盐雾试验（ASS）18h-金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级和金属涂（镀）层对基体的保护等级均达到10级；外观质量-型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，不准许有流痕、皱纹、起泡、脱落及其他影响使用的缺陷。
★2、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧
性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
★①铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★②三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
③三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
	¥3,000.00 
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	学习桌
	2800*1200*750
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧
性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
4、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
	¥2,800.00 
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	餐桌
	1200*750

	1、实木框架：采用带PU涂料涂层的实木部件，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准；对木材的要求-产品使用的木质板材-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h）≤0.01mg/㎡·h；产品表面涂层可迁移元素的限量-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均≤0.02mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³；外观要求：（木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷，漆膜）符合要求；理化性能：木制件表面理化性能-漆膜：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均≥1级，耐冷热温差无鼓泡、裂缝和明显失光。
★2、油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、采用水溶性胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；水基型胶粘剂中有害物质限量值-游离甲醛≤0.05g/kg，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求-苯≤0.02g/kg；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥1,780.00 
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	餐椅
	实木四脚椅 
	★1、软包面料采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；气味（干态≤1级，湿态≤1级），耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；耐折牢度（60000次）无裂纹，撕裂力≥100N，禁用偶氮染料未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均≤0.015mg/kg；游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机物≤10mg/kg；抗细菌性能-对不少于3个菌种抗菌率≥99%；防霉性能-防霉等级：不少于3个菌种达到1级或以上标准；含氯苯酚-五氯苯酚、含氯苯酚-四氯苯酚、邻苯基苯酚均≤0.05mg/kg；家具用皮革有害物质限量要求-可分解有害芳香胺染料未检出。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
3、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型。
4、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
5、框架：实木框架：采用带PU涂料涂层的实木部件，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准；对木材的要求-产品使用的木质板材-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h）≤0.01mg/㎡·h；产品表面涂层可迁移元素的限量-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均≤0.02mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³；外观要求：（木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷，漆膜）符合要求；理化性能：木制件表面理化性能-漆膜：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均≥1级，耐冷热温差无鼓泡、裂缝和明显失光。
★6、油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰，油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥800.00 
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	会议椅1
	常规
	1、PP塑料背框，网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。
★2、软包面料采用优质阻燃布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准；可分解致癌芳香胺染料（≥24项）均未检出，甲醛含量≤20mg/kg；防霉性能-防霉等级-黑曲霉达到0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级，通过香烟引燃试验；阻燃织物燃烧性能要求，损毁长度（经向、纬向）≤5mm，续燃时间（经向、纬向）≤5S，阴燃时间（经向、纬向）≤5S，熔滴-燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤10。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、座垫采用多层曲木板热压成型。
4、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
5、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
6、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
7、椅子扶手，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯总量≤0.1%；多环芳烃，苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出。
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	会议椅2
	常规
	1、PP塑料背框，网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。
★2、软包面料采用优质阻燃布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准；可分解致癌芳香胺染料（≥24项）均未检出，甲醛含量≤20mg/kg；防霉性能-防霉等级-黑曲霉达到0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级，通过香烟引燃试验；阻燃织物燃烧性能要求，损毁长度（经向、纬向）≤5mm，续燃时间（经向、纬向）≤5S，阴燃时间（经向、纬向）≤5S，熔滴-燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤10。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、座垫采用多层曲木板热压成型。
4、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
5、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
6、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
7、椅子扶手，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯总量≤0.1%；多环芳烃，苯并芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出。
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	会议椅3
	常规
	★1、软包面料采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；气味（干态≤1级，湿态≤1级），耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；耐折牢度（60000次）无裂纹，撕裂力≥100N，禁用偶氮染料未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均≤0.015mg/kg；游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机物≤10mg/kg；抗细菌性能-对不少于3个菌种抗菌率≥99%；防霉性能-防霉等级：不少于3个菌种达到1级或以上标准；含氯苯酚-五氯苯酚、含氯苯酚-四氯苯酚、邻苯基苯酚均≤0.05mg/kg；家具用皮革有害物质限量要求-可分解有害芳香胺染料未检出。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、座垫采用多层曲木板热压成型。
3、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
4、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
5、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
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	指挥椅
	常规
	1、PP塑料背框，网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。
★2、软包面料采用优质阻燃布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准；可分解致癌芳香胺染料（≥24项）均未检出，甲醛含量≤20mg/kg；防霉性能-防霉等级-黑曲霉达到0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级，通过香烟引燃试验；阻燃织物燃烧性能要求，损毁长度（经向、纬向）≤5mm，续燃时间（经向、纬向）≤5S，阴燃时间（经向、纬向）≤5S，熔滴-燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤10。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、座垫采用多层曲木板热压成型。
4、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
5、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
6、转椅底盘，符合QB/T 5619-2021《转椅底盘》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，耐腐蚀试验-乙酸盐雾试验：48h耐腐蚀等级达到10级；外观-金属件-电镀层（电镀层表面应无剥落或露底返锈、毛刺），金属件-电镀层（电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）；金属件表层抗盐雾-中性盐雾试验24h，直径1.5mm以下锈点应小于20点/d㎡，直径不小于1.0mm的锈点数不应大于5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；安全性要求-底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，应采用厚度大于等于2mm的钢板，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，无毛刺、刃口或棱角；理化性能-产品表面理化性能金属电镀层-抗盐雾18h，0锈点。
★7、气压棒，符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准；外观-金属件（检测项≥5项）符合要求；理化性能-金属件涂层-耐盐雾：24h，直径1.5mm 以下的锈点不多于20点/d㎡，其中直径不小于1.0mm的锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经300000次循环寿命(当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程)试验后，公称力Fa的总衰减量≤1%；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
8、活动脚轮，符合QB/T 2280-2016标准；多环芳烃-苯并[a]芘、多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量均未检出，邻苯二甲酸酯-DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均≤0.005%，重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤0.02mg/kg；力学性能，脚轮往复磨损(座面垂直加载≥100kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次），1.测试后使用功能应无损坏和丧失；2.测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。
9、椅子扶手，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯总量≤0.1%；多环芳烃，苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出。
	¥800.00 
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	备勤椅
	常规
	★1、软包面料采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；气味（干态≤1级，湿态≤1级），耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；耐折牢度（60000次）无裂纹，撕裂力≥100N，禁用偶氮染料未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均≤0.015mg/kg；游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机物≤10mg/kg；抗细菌性能-对不少于3个菌种抗菌率≥99%；防霉性能-防霉等级：不少于3个菌种达到1级或以上标准；含氯苯酚-五氯苯酚、含氯苯酚-四氯苯酚、邻苯基苯酚均≤0.05mg/kg；家具用皮革有害物质限量要求-可分解有害芳香胺染料未检出。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
3、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型。
4、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
5、框架：实木框架：采用带PU涂料涂层的实木部件，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准；对木材的要求-产品使用的木质板材-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h）≤0.01mg/㎡·h；产品表面涂层可迁移元素的限量-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均≤0.02mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³；外观要求：（木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷，漆膜）符合要求；理化性能：木制件表面理化性能-漆膜：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均≥1级，耐冷热温差无鼓泡、裂缝和明显失光。
★6、油漆：采用优质环保油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
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	休闲椅
	常规
	★1、软包面料采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；气味（干态≤1级，湿态≤1级），耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；耐折牢度（60000次）无裂纹，撕裂力≥100N，禁用偶氮染料未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均≤0.015mg/kg；游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机物≤10mg/kg；抗细菌性能-对不少于3个菌种抗菌率≥99%；防霉性能-防霉等级：不少于3个菌种达到1级或以上标准；含氯苯酚-五氯苯酚、含氯苯酚-四氯苯酚、邻苯基苯酚均≤0.05mg/kg；家具用皮革有害物质限量要求-可分解有害芳香胺染料未检出。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
3、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型。
4、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
5、框架：实木框架：采用带PU涂料涂层的实木部件，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准；对木材的要求-产品使用的木质板材-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h）≤0.01mg/㎡·h；产品表面涂层可迁移元素的限量-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均≤0.02mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³；外观要求：（木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷，漆膜）符合要求；理化性能：木制件表面理化性能-漆膜：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均≥1级，耐冷热温差无鼓泡、裂缝和明显失光。
★6、油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰，油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥800.00 

	24
	[image: ]
	办公椅1
	常规
	1、PP塑料背框，网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。
★2、软包面料采用优质阻燃布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准；可分解致癌芳香胺染料（≥24项）均未检出，甲醛含量≤20mg/kg；防霉性能-防霉等级-黑曲霉达到0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级，通过香烟引燃试验；阻燃织物燃烧性能要求，损毁长度（经向、纬向）≤5mm，续燃时间（经向、纬向）≤5S，阴燃时间（经向、纬向）≤5S，熔滴-燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤10。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、座垫采用多层曲木板热压成型。
4、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
5、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
6、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
7、椅子扶手，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯总量≤0.1%；多环芳烃，苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出。
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	办公椅2
	高背
	1、PP塑料背框，网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。
★2、软包面料采用优质阻燃布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准；可分解致癌芳香胺染料（≥24项）均未检出，甲醛含量≤20mg/kg；防霉性能-防霉等级-黑曲霉达到0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级，通过香烟引燃试验；阻燃织物燃烧性能要求，损毁长度（经向、纬向）≤5mm，续燃时间（经向、纬向）≤5S，阴燃时间（经向、纬向）≤5S，熔滴-燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤10。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、座垫采用多层曲木板热压成型。
4、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
5、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
6、转椅底盘，符合QB/T 5619-2021《转椅底盘》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，耐腐蚀试验-乙酸盐雾试验：48h耐腐蚀等级达到10级；外观-金属件-电镀层（电镀层表面应无剥落或露底返锈、毛刺），金属件-电镀层（电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）；金属件表层抗盐雾-中性盐雾试验24h，直径1.5mm以下锈点应小于20点/d㎡，直径不小于1.0mm的锈点数不应大于5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；安全性要求-底盘与气弹簧装配连接部位具有隔离措施，应采用厚度大于等于2mm的钢板，固定部位的结合牢固无松动，无少件，产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，无毛刺、刃口或棱角；理化性能-产品表面理化性能金属电镀层-抗盐雾18h，0锈点。
★7、气压棒，符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准；外观-金属件（检测项≥5项）符合要求；理化性能-金属件涂层-耐盐雾：24h，直径1.5mm 以下的锈点不多于20点/d㎡，其中直径不小于1.0mm的锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经300000次循环寿命(当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程)试验后，公称力Fa的总衰减量≤1%；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
8、活动脚轮，符合QB/T 2280-2016标准；多环芳烃-苯并[a]芘、多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量均未检出，邻苯二甲酸酯-DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均≤0.005%，重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均≤0.02mg/kg；力学性能，脚轮往复磨损(座面垂直加载≥100kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次），1.测试后使用功能应无损坏和丧失；2.测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。
9、椅子扶手，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯总量≤0.1%；多环芳烃，苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出。4D多功能扶手，上下升降、左右调节、角度调节、前后调节。扶手面规格：长26.5cm宽10cm厚2.7cm为,扶手面采用PU软面材质、柔软舒适。
10、腰枕：采用前置护腰设计的三档可调的定型棉双腰，呵护腰部健康。腰枕规格：高26cm、宽39cm、厚3cm。
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	学习椅
	常规
	1、PP塑料背框，网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。
★2、软包面料采用优质阻燃布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准；可分解致癌芳香胺染料（≥24项）均未检出，甲醛含量≤20mg/kg；防霉性能-防霉等级-黑曲霉达到0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级，通过香烟引燃试验；阻燃织物燃烧性能要求，损毁长度（经向、纬向）≤5mm，续燃时间（经向、纬向）≤5S，阴燃时间（经向、纬向）≤5S，熔滴-燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤10。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、座垫采用多层曲木板热压成型。
4、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
5、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
6、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
7、椅子扶手，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯总量≤0.1%；多环芳烃，苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出。
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	主席椅
	常规
	★1、软包面料采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；气味（干态≤1级，湿态≤1级），耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；耐折牢度（60000次）无裂纹，撕裂力≥100N，禁用偶氮染料未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均≤0.015mg/kg；游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机物≤10mg/kg；抗细菌性能-对不少于3个菌种抗菌率≥99%；防霉性能-防霉等级：不少于3个菌种达到1级或以上标准；含氯苯酚-五氯苯酚、含氯苯酚-四氯苯酚、邻苯基苯酚均≤0.05mg/kg；家具用皮革有害物质限量要求-可分解有害芳香胺染料未检出。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、座垫采用多层曲木板热压成型。
3、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
4、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
5、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
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	班前椅
	中背
	1、PP塑料背框，网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准，甲醛含量≤40mg/kg，可分解致癌芳香胺染料（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均达到4-5级；香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定为阻燃Ⅰ级；耐磨性≥6000转，无纱线断裂；PH值符合要求；无异味。
★2、软包面料采用优质阻燃布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》标准；可分解致癌芳香胺染料（≥24项）均未检出，甲醛含量≤20mg/kg；防霉性能-防霉等级-黑曲霉达到0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，达到阻燃I级，通过香烟引燃试验；阻燃织物燃烧性能要求，损毁长度（经向、纬向）≤5mm，续燃时间（经向、纬向）≤5S，阴燃时间（经向、纬向）≤5S，熔滴-燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤10。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、座垫采用多层曲木板热压成型。
4、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
5、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
6、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
7、椅子扶手，符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准；可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；邻苯二甲酸酯总量≤0.1%；多环芳烃，苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出。
8、腰枕：采用前置护腰设计的三档可调的定型棉双腰，呵护腰部健康。腰枕规格：高26cm、宽39cm、厚3cm
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	定制制服柜1
	5600w*550D*2400H  根据现场定制
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧
性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥13,500.00 
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	定制制服柜2
	900W×550D×2000H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧。
性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级、（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥1,000.00 
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	衣柜
	900W×550D×2000H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥1,000.00 
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	书柜1
	900W*420D*2000H
	1、★基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗★铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、玻璃柜门，采用优质钢化玻璃，符合GB/T26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准；弯曲度，弓形时应不超过0.1%；表面应力≥110MPa；碎片状态，取4块玻璃试样进行试验，每块试样在任何50mmX50mm区域内的最少碎片数为30片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm。
	¥1,100.00 
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	书柜2
	900W*420D*2000H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级)。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、玻璃柜门，采用优质钢化玻璃，符合GB/T26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准；弯曲度，弓形时应不超过0.1%；表面应力≥110MPa；碎片状态，取4块玻璃试样进行试验，每块试样在任何50mmX50mm区域内的最少碎片数为30片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm。
	¥1,100.00 
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	沙发
	3人位
	★1、软包面料采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；气味（干态≤1级，湿态≤1级），耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；耐折牢度（60000次）无裂纹，撕裂力≥100N，禁用偶氮染料未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均≤0.015mg/kg；游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机物≤10mg/kg；抗细菌性能-对不少于3个菌种抗菌率≥99%；防霉性能-防霉等级：不少于3个菌种达到1级或以上标准；含氯苯酚-五氯苯酚、含氯苯酚-四氯苯酚、邻苯基苯酚均≤0.05mg/kg；家具用皮革有害物质限量要求-可分解有害芳香胺染料未检出。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、框架：实木框架：采用带PU涂料涂层的实木部件，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准；对木材的要求-产品使用的木质板材-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h）≤0.01mg/㎡·h；产品表面涂层可迁移元素的限量-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均≤0.02mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³；外观要求：（木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷，漆膜）符合要求；理化性能：木制件表面理化性能-漆膜：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均≥1级，耐冷热温差无鼓泡、裂缝和明显失光。
3、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
4、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
	¥3,000.00 
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	两人位沙发
	两人位
	★1、软包面料采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准；气味（干态≤1级，湿态≤1级），耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；耐折牢度（60000次）无裂纹，撕裂力≥100N，禁用偶氮染料未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均≤0.015mg/kg；游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机物≤10mg/kg；抗细菌性能-对不少于3个菌种抗菌率≥99%；防霉性能-防霉等级：不少于3个菌种达到1级或以上标准；含氯苯酚-五氯苯酚、含氯苯酚-四氯苯酚、邻苯基苯酚均≤0.05mg/kg；家具用皮革有害物质限量要求-可分解有害芳香胺染料未检出。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、框架：实木框架：采用带PU涂料涂层的实木部件，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准；对木材的要求-产品使用的木质板材-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h）≤0.01mg/㎡·h；产品表面涂层可迁移元素的限量-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均≤0.02mg/kg；甲醛释放量≤0.02mg/m³；外观要求：（木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷，漆膜）符合要求；理化性能：木制件表面理化性能-漆膜：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均≥1级，耐冷热温差无鼓泡、裂缝和明显失光。
3、软包辅料采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定 》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；外观至少包含色泽、气孔、裂缝、污渍等检测项；表观密度≥50kg/m³；性能要求：回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.2，75%压缩永久变形（V类）≤4%，拉伸强度（V类）≥135kPa，断裂伸长率（V类）≥130%，干热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，湿热老化后拉伸强度（V类）≥120kPa，撕裂强度（V类）≥5N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（V类）≥15%；40%压陷硬度偏差±5；甲醛释放量≤0.010mg/m²h，TVOC≤0.10mg/m²h；防霉性能-（不少于1个菌种）防霉等级达到0级，抗菌性能：（不少于1个菌种）抑菌率≥99%，具有较好的抗菌效果；通过电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B₁级（单位面积热释放速率峰值≤260kW/m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤100mm）。
4、水性喷胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
	¥1,500.00 
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	茶几
	1200W*600D*450H
	1、面材：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。木皮，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，品质属性-甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率72h≤0.02mg/㎡·h
★2、基材：采用ENF级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求至少包含：密度≥0.70g/cm³，含水率3-13%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa、弹性模量≥5000MPa、内胶合强度≥0.6MPa、吸水厚度膨胀率%≤7、表面胶合强度≥1.0MPa；其他要求：握螺钉力-板面≥1100N，板边≥950N；防潮性能：沸腾试验后内胶合强度≥0.22MPa；甲醛释放量ENF≤0.01mg/m³；品质属性：挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯均≤5μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤5μg/m³；抗菌性能-对不少于2个菌种抗菌率≥99%，达到I级强抗菌级；耐霉菌性-对不少于5种霉菌耐霉菌性等级达到0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★3、油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰，油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、采用水溶性胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；水基型胶粘剂中有害物质限量值-游离甲醛≤0.05g/kg，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求-苯≤0.02g/kg；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
★6、三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥1000.00 
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	茶水柜1
	1200W×400D×850H
	1、面材：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。木皮，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，品质属性-甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率72h≤0.02mg/㎡·h
★2、基材：采用ENF级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求至少包含：密度≥0.70g/cm³，含水率3-13%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa、弹性模量≥5000MPa、内胶合强度≥0.6MPa、吸水厚度膨胀率%≤7、表面胶合强度≥1.0MPa；其他要求：握螺钉力-板面≥1100N，板边≥950N；防潮性能：沸腾试验后内胶合强度≥0.22MPa；甲醛释放量ENF≤0.01mg/m³；品质属性：挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯均≤5μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤5μg/m³；抗菌性能-对不少于2个菌种抗菌率≥99%，达到I级强抗菌级；耐霉菌性-对不少于5种霉菌耐霉菌性等级达到0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★3、油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰，油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、采用水溶性胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；水基型胶粘剂中有害物质限量值-游离甲醛≤0.05g/kg，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求-苯≤0.02g/kg；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
★6、三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥1,100.00 
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	茶水柜2
	800W×400D×800H
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧
性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①　三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★③三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、玻璃柜门，采用优质钢化玻璃，符合GB/T26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准；弯曲度，弓形时应不超过0.1%；表面应力≥110MPa；碎片状态，取4块玻璃试样进行试验，每块试样在任何50mmX50mm区域内的最少碎片数为30片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm。
	¥1,100.00 
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	重型货架/被装营具架
	1500W×500D×2000H
	1、基材：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害；
★①冷轧钢板，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；表面质量，钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷，钢板及钢带不应有目视可见分层；力学性能【抗拉强度≥450Mpa，断后伸长率≥32%，下屈服强度≥300Mpa，弯曲试验-无可见裂纹】；表面结构-光亮表面，平均粗糙度≤0.9μm；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；抗菌性能，对藤黄微球菌抑菌率≥99.5%，对藤黄微球菌具有较好的抗菌效果；铜加速乙酸盐雾120h，保护评级RP和外观评级RA均达到10 级；耐腐蚀中性盐雾试验18h，金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和金属镀(涂)层对基体的保护等级均达到10级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
②钢管，符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：抗拉强度≥530MPa，上屈服强度≥300MPa；交变盐雾试验≥200h样品无锈蚀、鼓泡；多元素含量检测碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
①抗菌环氧树脂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：附着力达到0级，铅笔硬度≥2H，耐冲击性（正向冲击50cm）未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验≥4.5mm，弯曲试验≤3mm，光泽入射角（60°）≤55GU，耐磨性（750g/500r）≤35mg，耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］≥240h无异常，耐碱性（室内用）［5%（质量分数）氢氧化钠溶液］≥168h无异常；耐盐雾性：≥480h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性（室内用）≥480h无异常，耐沸水性无异常，可溶性重金属：铅、铬、镉、汞均≤0.05mg/kg。
	¥1,,000.00 
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	工作台
	1500W*750D*800H
	★1.柜体基材采用冷轧钢板，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；表面质量，钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷，钢板及钢带不应有目视可见分层；力学性能【抗拉强度≥450Mpa，断后伸长率≥32%，下屈服强度≥300Mpa，弯曲试验-无可见裂纹】；表面结构-光亮表面，平均粗糙度≤0.9μm；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；抗菌性能，对藤黄微球菌抑菌率≥99.5%，对藤黄微球菌具有较好的抗菌效果；铜加速乙酸盐雾120h，保护评级RP和外观评级RA均达到10 级；耐腐蚀中性盐雾试验18h，金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和金属镀(涂)层对基体的保护等级均达到10级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★2.内部基材采用ENF级刨花板，符合GB/T4897-2015、GB/T39600-2021、HJ571-2010、GB/T35601-2024标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
3、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	¥2,200.00 
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	床头柜
	450W×450D×480H 
	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧
性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
★4.三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥650.00 

	42
	[image: ]
	鞋柜
	800W*350D*900H

	★1、基材：采用ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；外观质量（断痕、透裂、压痕、边角缺损、单个面积大于40mm²胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点）均检验符合要求；垂直度≤2mm/m，边缘直度≤1mm/m；含水率3~13%，防潮性能，循环实验后胶合强度≥0.13MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯≤2ug/m³、甲苯≤10ug/m³、二甲苯≤10ug/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/㎡·h。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
2、封边条，符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.01%；吸水性≤0.1%，维卡软化温度（VST）≥100°C；防霉性能-防霉等级（不少于1种菌种）达到0级标准；电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧
性能等级B₁级，垂直燃烧性能达到V-0级；抗菌性能-抗菌率（不少于1种菌种）≥99%（培养48h）。
3、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级(10 级最好，0级最差)。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★③三节静音导轨，符合QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验循环≥12个循环，涂层无鼓泡、剥落现象；交变盐雾试验≥200h后样品无锈蚀、鼓泡现象；过载试验均符合要求；功能试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐久性试验（80000次），均符合要求；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的0.5%；中性盐雾试验连续喷雾≥200h，外观评级≥9级，保护评级≥9级；乙酸盐雾试验法连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级。
	¥950.00 
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	保密柜
	900*420*1850
	1、原生一代塑粉，拆装结构，采用经优质粉末喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。抗菌环氧树脂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：附着力达到0级，铅笔硬度≥2H，耐冲击性（正向冲击50cm）未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验≥4.5mm，弯曲试验≤3mm，光泽入射角（60°）≤55GU，耐磨性（750g/500r）≤35mg，耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］≥240h无异常，耐碱性（室内用）［5%（质量分数）氢氧化钠溶液］≥168h无异常；耐盐雾性：≥480h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性（室内用）≥480h无异常，耐沸水性无异常，可溶性重金属：铅、铬、镉、汞均≤0.05mg/kg。
2、锁具连接杆采用XY轴齿轮“行程”，稳固不掉杆，锁杆采用3.3mm铝合金压型制成。锁具，符合QB/T1621-2015《家具锁》、GB/T2423.18-2021《环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾，交变(氯化钠溶液)》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；保密度：钥匙牙花≥6个，钥匙不同牙花数≥10000种，互开率≤0.01%，锁舌伸长度≥10mm；灵活度：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力≤2N，钥匙开启扭矩≤0.3N·m；牢固度：锁头固定连接静拉力锁头直径≥20mm的，在承受≥200N静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径≥20mm的，在承受≥2.60N·m扭矩后，应无松动；锁芯拨动件扭矩锁芯拨动件在承受≥0.70N·m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷锁舌在承受≥200N侧向静载荷后，应能正常使用；锁头直径≥20mm的使用寿命≥20000次；外观质量要求：锁头、钥匙、电镀件均符合要求；涂层件附着力达优于或等于1级（0级最好，5级最差）；交叉盐雾试验≥200h，试验后样品无锈蚀、鼓泡；中性盐雾试验连续喷雾≥200h、乙酸盐雾试验连续喷雾≥200h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和镀(涂)层对基体的保护等级均≥9级；外观性能：电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；冲压件无脱层、裂缝；塑料件应无裂纹、无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，应无划痕，污染、明显色差等。
3、对开铁门，内置可调节层板。★铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色。
5、12mm边框，“顶包侧”结构，顶部无焊接缝。
★6、优质冷轧钢板，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；表面质量，钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷，钢板及钢带不应有目视可见分层；力学性能【抗拉强度≥450Mpa，断后伸长率≥32%，下屈服强度≥300Mpa，弯曲试验-无可见裂纹】；表面结构-光亮表面，平均粗糙度≤0.9μm；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）铅镉铬汞砷硒锑钡均未检出；抗菌性能，对藤黄微球菌抑菌率≥99.5%，对藤黄微球菌具有较好的抗菌效果；铜加速乙酸盐雾120h，保护评级RP和外观评级RA均达到10 级；耐腐蚀中性盐雾试验18h，金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级和金属镀(涂)层对基体的保护等级均达到10级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
	¥2,100.00 
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	浴室更衣柜
	930H*382W*500D 
	1、材质：更衣柜柜门为ABS全新工程塑料制成，柜体为HIPS工程塑料制成,强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。
2、工艺：采用钢制模具注塑一次成型；
3、产品特点：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝和铆钉，使用产品自身力量相互连结，专利结构！产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。
4、使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于20年。
5、铰链：高强度双尼龙铰链链接，无任何螺丝连接,防水，防锈，专利产品！
6、安装方式：榫卯连接，牢固耐用，底座高度为80mm，    上下板厚30mm，门板厚度32mm，侧板22mm，双侧板44mm，从而使产品更牢固、结实耐用。每个门板与侧板连结采用高强度双尼龙铰链链接和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销，防止从侧面撬开柜门。每门加装防弹开装置（作用1.方便开关门；2.防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。）
7、门板：门板表面为磨砂纹路外八造型，美观大方。门板上下角自带圆弧型硅胶防撞软护角，防止开门状态碰伤他人，门板内侧加装多功能钩及多功能一体式储物盒。可放置小件物品如钢笔，手表，眼镜等方便实用。门内空间最大化利用。门牌号为长方形8cm*4cm白底黑字激光打印。层板：930门内配有可调节层板，层板两侧自带挂钩，可扣置于侧板两侧使柜体更加牢固。930门内配有可升降挂衣杆，用时拿下不用时可收纳。柜体：更衣柜侧板和双侧板自带有链接孔，每块侧板带有4个圆孔，方便用链接扣链接一体。可实现一整排无缝链接，链接一整体后更加牢固，可防止更衣柜倾倒，使用中更加安全。柜体前、后、左、右表面均带有装饰纹路，美观有质感体现细节之美。柜体上顶表面带装饰纹路，每列顶部为一整块顶板表面平整带口字型线条，无缝隙，不易藏灰，美观易清洁。
	¥730.00 
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	更衣凳
	1500W*400D*450H
	1、产品原料为全新塑料生产，无回收再生料，凳面PVC材质，凳腿为高抗冲HIPS材质，榫卯连接结构，不用胶粘，不使用任何螺丝，确保产品组装后不晃动，结实耐用并可重复拆装；
2、面板厚度不低于2cm，凳腿中间圆柱的直径为5cm；1.5米的单凳承重不低于400kg。面板三条拼接（每条13cm宽），中间预留一定缝隙（3mm），确保舒适度并且不易存积水。三条凳腿，中间横拉一根圆管，确保牢固不晃动。
	¥1,100.00 
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	书柜3
	900W*400D*2150H
	1、面材：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。木皮，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，品质属性-甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率72h≤0.02mg/㎡·h
★2、基材：采用ENF级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求至少包含：密度≥0.70g/cm³，含水率3-13%；物理力学性能：静曲强度≥35MPa、弹性模量≥5000MPa、内胶合强度≥0.6MPa、吸水厚度膨胀率%≤7、表面胶合强度≥1.0MPa；其他要求：握螺钉力-板面≥1100N，板边≥950N；防潮性能：沸腾试验后内胶合强度≥0.22MPa；甲醛释放量ENF≤0.01mg/m³；品质属性：挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯均≤5μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤5μg/m³；抗菌性能-对不少于2个菌种抗菌率≥99%，达到I级强抗菌级；耐霉菌性-对不少于5种霉菌耐霉菌性等级达到0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
★3、油漆：采用优质环保油漆，密闭涂饰，油漆，符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准；木器涂料中有害物质限量，甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤2mg/kg，VOC含量≤2g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；硬度（擦伤）≥3H，附着力（划格间距2mm）≤1级；抗菌性能试验-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌)抗菌率≥99%（培养48h）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
4、采用水溶性胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；水基型胶粘剂中有害物质限量值-游离甲醛≤0.05g/kg，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求-苯≤0.02g/kg；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
5、五金配件：①三合一偏心连接，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥860N；金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾≥100h、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS）连续喷雾≥100h：保护评级（RP）和外观评级（RA）均达到10级。
★②　铰链，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；外观性能，金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，光滑均匀,色泽一致，无流挂、皱皮、疙瘩、飞漆；功能试验：耐久性（200000次）符合要求；下沉量，安装B型试验门时≤0.5mm；耐腐蚀，≥240h无锈点；中性盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h），镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀（涂)层对基体的保护等级达到10 级；乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾（≥240h）的外观评级(RA)达到10 级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为佐证材料）
6、玻璃柜门，采用优质钢化玻璃，符合GB/T26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准；弯曲度，弓形时应不超过0.1%；表面应力≥110MPa；碎片状态，取4块玻璃试样进行试验，每块试样在任何50mmX50mm区域内的最少碎片数为30片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm。
	¥1,100.00

	
	★承诺函：供应商承诺成交后提供的所有家具符合表中标准（如现行标准有变化,以现行最新标准为准）:


（二）服务要求
★承诺函：供应商承诺成交后满足所提供的货物满足以下质保要求：
（1）质保期内，一旦家具发生质量问题，采购人要求供应商在接到通知3小时内赶到现场进行修理、更换，费用由供应商负责。如采购人在发出通知后供应商在24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间办公家具的一切质量问题，更换部件及办公家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商负责。如供应商未能做到上款的服务，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
（2）质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务（仅支付成本费用）。
（3）质保期满后，应采购人要求，供应商应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人方签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件，供应商对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。 
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四、商务要求
（一）交付期：自合同签订之日起25个日历日内完成产品安装调试、检测、正常运行并交付采购人验收合格。
（二）质保期：自验收合格之日起6年。
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[bookmark: _Toc242713667]第四章　合同草案条款
甲方（采购人）：西安市消防救援支队
乙方（成交供应商）：_________________
一、供货条件：
（一）供货地点：甲方指定地点。
（二）交付期：_______________
（三）质保期：_______________
二、合同价款
（一）本合同项下总价款为人民币_________元（小写，精确到小数点后两位），即__________（大写）。合同履行期间，合同总价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。
（二）总报价包括完成本项目所需的原材料成本、设计费、运杂费（含保险费用）、安装调试费、售后服务费、备品备件费、税金及合理利润等全部费用。采购人不再额外承担其他任何费用。
（三）伴随服务（费用包含在总报价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、摆放位置或地点变更、人员培训、售后服务、含税等费用。
三、款项结算
（一）付款进度：
第一次付款（预付款）：本合同签订生效后10个工作日内，乙方向甲方开具合同总价40%的发票，甲方收到发票并审核无误后10个工作日内，向乙方支付合同总价的40%作为预付款，即         ；
第二次付款（结算款）：乙方按甲方需求完成全部项目内容并经甲方验收合格。乙方向甲方开具与最终结算金额一致的发票（扣除已开票部分），甲方收到发票并审核无误后10个工作日内，向乙方支付剩余全部款项。
由于甲方内部审批、审计或财政预算安排等程序延迟或不可抗力原因等导致乙方收款延迟的，甲方不承担任何违约责任，在此情况下不能作为双方拒绝履行本合同义务或向对方索赔及主张违约金的理由。
（二）支付方式：银行转账。
（三）结算方式：乙方持成交通知书、政府采购合同、发票、政府采购项目验收单，与甲方结算。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1．产品性能必须与其标的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。
2．甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。
3．因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。
4．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
（二）乙方的权利和义务
1．乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未使用的合格产品。
2．安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。
3．有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。
4．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
五、知识产权及承诺
（一）乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。
（二）经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归甲方拥有。
六、包装和运输
（一）产品及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。
（二）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同价款内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。
（四）乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，应该严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件执行。
（五）产品及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。
七、验收
（一）全部货物送达指定地点后，甲方有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由乙方承担。
（二）项目完工后，乙方向甲方发出验收申请。甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。
（三）乙方向甲方提供实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
（四）验收要求：
1．甲方组建验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
2．乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。其标准不能低于响应文件中所承诺的质量要求。
（五）验收依据：
1．谈判文件、响应文件、澄清表（函）；
2．本合同及其附件；
3．国家相应的标准、规范。
八、违约责任
（一）违约责任：
乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。
（二）其他违约责任由双方平等协商后补充。
（三）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。
九、合同的变更和修改、中止和终止
（一）本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，以补充协议方式由双方法定代表人或其授权代表签字后生效。
（二）甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，乙方须返还甲方全部费用、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任，相应责任承担方式按照本合同约定执行。
（三）乙方因甲方不履约或甲方其他原因而解除合同的，乙方不予返还甲方已付乙方已提供相应服务的费用款项，甲方赔偿乙方由此产生的损失并承担其他相关责任。
十、保密条款
（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。
（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。
十一、争议解决
（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。
（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议时，按下列第___种方式解决。
1．提交西安仲裁委员会。
2．依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、不可抗力
（一）不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件，包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。
（二）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并另一方尽快审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
（三）当不可抗力发生后，如果服务并未因此中断或受到影响的，则就本合同执行来说，视为不可抗力未发生。
十三、合同生效及其他
（一）本合同自签订之日起生效。
（二）合同一式  份，甲方执   份、乙方执   份。
（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。
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[bookmark: _Toc242713668]第五章　响应文件构成及格式



［项目名称］
响应文件
（项目编号：［项目编号］）






供应商：__________________
采购包：__________________
时　间：__________________
特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照谈判邀请函自行填写。


目　　录


第一部分　响应函	X
第二部分　第一次报价表	X
第三部分　资格证明文件	X
第四部分　实质性条款响应	X
第五部分　响应方案	X
第六部分　供应商概况	X
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第一部分　响应函
西安市市级单位政府采购中心：
我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［___］（项目未划分采购包时留空或填写“/”，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1．我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容。
2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
7．我方响应文件在谈判之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。
8．若我方成交，我方承诺：
（1）将成交文件有效期延长至合同执行完毕；
（2）收到成交通知书后提交纸质响应文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；
（3）遵照谈判文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：
（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）
（2）联系电话：
（3）通讯地址：
（4）邮　　编：
（5）电子邮箱：
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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第二部分　第一次报价表

	报价内容

项目\采购包
	A
	B

	
	谈判报价（元）
	交付期

	［项目名称］
采购包［___］
	
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗以下情况按无效响应处理：
1．A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写交付期。
2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。
3．谈判报价超过本采购包/项目最高限价933870.00元的。
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分项报价表
采购包：第［___］包
	一
	产品购置费

	序号
	标的名称
（产品名称）
	品牌
	型号
	规格
	制造商
	数量
	单价限价
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他费用

	序号
	费用名称
	费用描述
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．供应商应依据第三章「采购内容」逐项填写。
2．总价＝单价×数量；合计＝总价的算术和。
3．表格空间不足时，可自行扩展。
4．单价超过该产品单价限价的，响应无效。
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第三部分　资格证明文件
（一）基本资格条件
1．有效的注册登记证明文件



2．财务状况报告
说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。
『基本存款账户信息』（格式）
账户名称：
账户号码：
开户银行：
法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）
基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　年　月　日


3．社会保障资金缴纳证明



4．税收缴纳证明


5．无重大违法记录声明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。
（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
『无重大违法记录声明』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的供应商，在此郑重声明：
1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
	供应商：（供应商全称并加盖公章）
	日　期：　　年　月　日


6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
说明：按下方给定格式进行填写（二选一）。法定代表人（负责人）亲自参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）委托授权代表参加谈判时，提供法定代表人（负责人）委托授权书。
『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
或护照资料页（扫描件）


供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　　年　月　日


『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
本授权有效期与响应文件有效期一致。授权代表无转委托权。
授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________
身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________
通讯地址：_______________________________________________________
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
	
	授权代表
身份证正反面（扫描件）

	或护照资料页（扫描件）
	
	或护照资料页（扫描件）


法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
授权日期：　　　年　月　日


（二）特定资格条件（如有）
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第四部分　实质性条款响应
说明：对第三章“谈判内容及要求”标注“★”的各项实质性条款作出响应，若谈判文件未设置实质性条款，则请忽略此表。
	序号
	谈判文件
	响应文件
	响 应说明

	
	实质性条款
	响 应内容或索引
	

	示例：
	某单位购买扫描设备
	
	

	1
	★平均无故障时间：≥500小时
	平均无故障时间：600小时
	优于

	2
	★扫描速度：每分钟25页以上
	扫描速度：每分钟25页
	符合

	3
	★扫描方式：双面高速扫描
	扫描方式：单面高速扫描
	负偏离

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效响应处理。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。


附：	实质性响应材料
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第五部分　响应方案
（一）技术（服务）条款响应
1.技术（服务）要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	谈判文件
	响应文件
	响应说明

	
	技术要求非实质性条款
	技术要求响应内容或索引
	

	示例
	黑色，打印量≥1500页
	1、黑色，打印量1500页……
2、产品描述、产品优势（若有）
	符合

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.1.1 表题”或“见本表下方5-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。



2.技术（服务）部分响应方案
供应商结合第三章《谈判内容及要求》相关要求编写方案。示例如下：


（二）商务条款响应
1.商务要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	谈判文件
	响应文件
	响应说明

	
	商务要求非实质性条款
	商务要求响应内容或索引
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。



2.商务部分响应方案
供应商结合第三章《谈判内容及要求》相关要求编写方案。示例如下：
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（三）合同条款响应
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	合同主条款
	合同条款明细
	响应文件响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。




（四）其他需要提供的资料
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第六部分　供应商概况
（一）供应商基本信息
	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	统一社会信用代码
	
	单位性质
	

	法定代表人
（负责人）
	
	所属行业
	

	基本存款账户
开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	上年度营业收入*
	
	资产总额
	

	经营范围
	

	资质证书名称
	证书号
	等级
	类型

	
	
	
	

	
	
	
	

	从业人员情况

	从业人员总数
	　　（人）
	管理人员
	　　（人）
	专业技术
	　　（人）

	
	
	残疾人
	　　（人）
	少数民族
	　　（人）

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	说明
	① 成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；
② 谈判文件接受联合体的，联合体各方均应提供；
③ 表格空间不足时，请自行扩展。




（二）供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，将被视为无效响应，其责任由供应商自行承担。
1．质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：
（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。
（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：
（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；
（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；
（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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（三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料
成交供应商享受了政府采购优惠政策的，将随成交结果公开其声明或者有关证明文件，接受社会监督。
1．中小企业声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），供应商为中小企业的，按下文给定格式填写《声明函》。
联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
未按要求提供的，将不享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
② 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。
③ 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
④ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。
『中小企业声明函』（货物类格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日


2．残疾人福利性单位声明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商为残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格）。
未按要求提供的，将不享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
『残疾人福利性单位声明函』（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）, 供应商为监狱企业的，按下文要求提供证明文件。
未按要求提供的，将不享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
『监狱企业证明函』
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


4．符合本国产品标准的声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
② 供应商提供的产品为本国产品的，按下文给定格式填写《关于符合本国产品标准的声明函》或者提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件；出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
③ 供应商未按照上述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策，但不影响响应文件的有效性。

关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.［产品名称1］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称1］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称1］的［关键工序］在中国境内完成。
2.［产品名称2］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称2］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称2］的［关键工序］在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日


填写说明：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]

所投产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】
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关于本国产品比例的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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