	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目内容
1.铲除原有塑胶、硅PU场地及人工草坪;
2.对原基层进行清污、打磨、找平处理;
3.勘察维护排水系统;
4.足球场基层增设3cm沥青或同性能垫层;
5.增设标准跳远、铅球场地各1个;
6.铺设13mm厚塑胶地面、6mm厚硅PU及国标人工草坪。项目改造总面积约7000m2(含塑胶地面4000m2、硅PU地面1200m2、足球场1770m2)
7.2只7人制金属足球球门
8.4个羽毛球网
9.1个软式排球网
10.8个室外专用乒乓球桌
11.1套成品起跳板
12.1个铅球抵趾板
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	二、人造草坪技术参数
	生产工艺
	单丝加茎草丝

	应用领域
	填充足球专用草

	草纤维材质
	PE直单丝

	草纤维纤度
	12000Dtex

	基布
	玻纤基布+抗紫外线基布

	背胶
	环保黑色丁苯背胶

	植草高度
	50㎜±5％

	针距(机械间隔)
	5/8″

	织距
	16.7针/10㎝

	植草密度
	10500针/㎡

	缓冲垫
	10mm厚、绿色、IXPE材质

	颗粒
	环保TPE颗粒、填充不低于4kg/平米

	石英砂
	白色、无棱角、填充不低于30kg/平米

	人造草物理、有害物质限量
	符合国家标准GB/36246-2018

	草丝抗老化性能要求
	人造草坪须提供依据GB/T 20394-2019标准出具的耐老化专项检测报告，老化测试条件及结果应符合标准中关于耐人工气候老化性能的规定。（提供具备国家认可的第三方检验检测机构出具的合格检测报告，投标时提供报告复印件并加盖供应商公章）

	耐磨性能
	人造草坪直丝草纤维完成耐磨性能测试，耐磨次数≥50万周；须提供具备国家认可的第三方检验检测机构出具的合格检测报告，投标时提供报告复印件并加盖供应商公章。

	人造草坪减震垫
	减震垫（材质为IXPE）的物理性能及运动性能，须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 中对面层冲击吸收、垂直变形等核心指标的要求。（提供具备国家认可的第三方检验检测机构出具的合格检测报告，投标时提供报告复印件并加盖供应商公章）
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	三、塑胶技术参数要求
（一）混合型塑胶跑道。
塑胶运动场面层工艺要求：
塑胶跑道面层塑胶厚度≥13mm；
塑胶跑道采用聚氨酯塑胶面层结构，底层弹性层厚度≥10mm，面层防滑层厚度≥3mm
必须符合以下有关标准：
1.塑胶面层非固体原材料中有害物质限量要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》：
（1）塑胶面层非固体原材料中有害物质限量要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》
	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	游离甲醛/（g/kg）
	≤0.50

	2
	苯/（g/kg）
	≤0.05

	3
	甲苯+二甲苯和乙苯总和/（g/kg）
	≤1.0

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤10

	5
	短链氯化石蜡/（g/kg）
	≤1.5

	6
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	7
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	8
	挥发性有机化合物含量（g/L）
	≤50

	9
	可溶性铅Pb/（mg/kg）
	≤50

	10
	可溶性镉Cd/（mg/kg）
	≤10

	11
	可溶性铬Cr/（mg/kg）
	≤10

	12
	可溶性汞Hg/（mg/kg）
	≤2


（2）塑胶面层成品中有害物质限量及气味要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》：
	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	有害物质含量
	18种多环芳烃总和/（mg/kg）
	≤50

	2
	
	苯并【a】芘（mg/kg）
	≤1.0

	3
	
	MOCA,%
	≤1.0

	4
	
	可溶性铅Pb/（mg/kg）
	≤50

	5
	
	可溶性镉Cd/（mg/kg）
	≤10

	6
	
	可溶性铬Cr/（mg/kg）
	≤10

	7
	
	可溶性汞Hg/（mg/kg）
	≤2

	8
	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	9
	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）
	≤1.0

	10
	
	短链氯化石蜡/（g/kg）
	≤1.5

	11
	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	12
	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	13
	有害物质释放率/（mg/m2.h）
	总挥发性有机物（TVOC）
	≤5.0

	14
	
	甲醛
	≤0.4

	15
	
	甲苯、二甲苯、乙苯总和
	≤1.0

	16
	
	苯
	≤0.1

	17
	
	二硫化碳
	≤7.0

	18
	气味
	气味等级/级
	≤3


（3）塑胶跑道类物理机械性能要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》：
	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	冲击吸收，%
	35~50

	2
	垂直变形，mm
	0.6-3.0

	3
	抗滑值，（BPN,20℃）
	≥47（湿测）

	4
	拉伸强度，MPa
	≥0.5

	5
	扯断伸长率，%
	≥40

	6
	阻燃性，级
	1
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	四、水性硅PU塑胶球场
硅PU塑胶球场面层塑胶厚度≥8mm；
必须符合以下有关要求：
1.塑胶面层非固体原材料中有害物质限量要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》：
	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	游离甲醛/（g/kg）
	≤0.50

	2
	苯/（g/kg）
	≤0.05

	3
	甲苯+二甲苯和乙苯总和/（g/kg）
	≤1.0

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤10

	5
	短链氯化石蜡/（g/kg）
	≤1.5

	6
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	7
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	8
	挥发性有机化合物含量（g/L）
	≤50

	9
	可溶性铅Pb/（mg/kg）
	≤50

	10
	可溶性镉Cd/（mg/kg）
	≤10

	11
	可溶性铬Cr/（mg/kg）
	≤10

	12
	可溶性汞Hg/（mg/kg）
	≤2


2.塑胶面层成品中有害物质限量及气味要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》：
	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	有害物质含量
	18种多环芳烃总和/（mg/kg）
	≤50

	2
	
	苯并【a】芘（mg/kg）
	≤1.0

	3
	
	MOCA,%
	≤1.0

	4
	
	可溶性铅Pb/（mg/kg）
	≤50

	5
	
	可溶性镉Cd/（mg/kg）
	≤10

	6
	
	可溶性铬Cr/（mg/kg）
	≤10

	7
	
	可溶性汞Hg/（mg/kg）
	≤2

	8
	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	9
	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）
	≤1.0

	10
	
	短链氯化石蜡/（g/kg）
	≤1.5

	11
	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DBP,BBP,DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	12
	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物/%（DNOP,DINP,DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	13
	有害物质释放率/（mg/m2.h）
	总挥发性有机物（TVOC）
	≤5.0

	14
	
	甲醛
	≤0.4

	15
	
	甲苯、二甲苯、乙苯总和
	≤1.0

	16
	
	苯
	≤0.1

	17
	
	二硫化碳
	≤7.0

	18
	气味
	气味等级/级
	≤3


3.塑胶球场类物理机械性能要求必须符合下表规定——GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》：
	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	冲击吸收，%
	25~50

	2
	垂直变形，mm
	0.6-3.0

	3
	抗滑值，（BPN,20℃）
	80~110（干测）

	4
	拉伸强度，MPa
	≥0.5

	5
	扯断伸长率，%
	≥40

	6
	阻燃性，级
	1




	5
	
	五、器材类参数
	序号
	名称
	参数
	图片

	1
	室外乒乓球台
	1.规格：2740×1525×912mm
台面规格：2740×1525mm，台腿采用直径为Φ60mm、壁厚不小于2.5mm优质管材；台腿的支撑管不小于25*50mm，脚底板厚度不小于8mm，主横梁采用φ42×3mm，
2.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型；
3.台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度6mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm；
4.台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达5年以上；
5.台面经1040g±2g的刚性球体从距台面1000mm高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性应为230mm～260mm，投标时提供弹性检测报告；
6.台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度不小于1.7mm，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支撑管连接
7.为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体；
8.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，
9.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；链接螺丝突出物均不超过6毫米，
10.安装方式：采用预埋螺丝固定
11.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定。
	[image: img]

	2
	7人制足球门
	1.移动式，门宽5000mm，门高为2000mm,下深1500mm,上深900mm。
2.门柱和门围均采用89mm×2.75mm钢管焊接。
3.球门为白色表面色泽一致。
4.割角焊接，接触地面部分采用40mm*60mm方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm。
5.表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。
6.焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。适用于体育教学和健身训练使用，结构合理，组装简便，使用安全、稳定。
	[image: img]
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	六、工期、质保期、付款要求
★1、工期:自合同签订之日起50日历日内完工。
★2、质保期：自竣工验收合格之日起质保2年。
★3、付款方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%；项目完工并交付使用，验收合格后，达到付款条件起30日内，支付至审计审定金额的100%。
4、样品要求
供应商递交响应文件时，需提供人造草坪（尺寸不小于300mm*300mm）、塑胶面层（尺寸不小于200mm*300mm）、硅PU塑胶球场面层（尺寸不小于200mm*300mm）样品。样品需封装后递交，外封装上应粘贴样品清单并加盖供应商公章。成交单位的样品不予退还，其他供应商的样品在中标（成交）结果公告发布满7个工作日后可办理退还。
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